|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G04 |
HOROMÉTRIE

|  | G04B |
HORLOGES OU MONTRES ENTRAÎNÉES MÉCANIQUEMENT; PIÈCES MÉCANIQUES D'HORLOGES OU DE MONTRES EN GÉNÉRAL; APPAREILS À ÉVALUER LE TEMPS AU MOYEN DE LA POSITION DU SOLEIL, DE LA LUNE OU DES ÉTOILES (mécanismes à ressort ou actionnés par des poids en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03G; horloges ou montres électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C; horloges électromécaniques avec des moyens annexes ou incorporés permettant de faire fonctionner un dispositif quelconque à des moments choisis à l'avance ou après des intervalles de temps prédéterminés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 23/00; horloges ou montres avec dispositifs d'arrêt Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 7/08; détails de structure ou boîtiers spécialement adaptés pour des garde-temps électroniques sans parties mobiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G 17/00)

|  | G04B |
Note(s) La présente sous-classe couvre les horloges à calendrier ou les calendriers à mouvement d'horlogerie entraînés mécaniquement et les pièces mécaniques de tels horloges ou calendriers.

|  | G04B |
Schéma général
MÉCANISMES MOTEURS | 1/00
REMONTAGE |
Ordinaire; automatique; combiné | 3/00; 5/00; 7/00
Surveillance du remontage; pièces du remontage | 9/00; 11/00
MOUVEMENT |
Echappement; stabilisation de la fréquence; réglage de la fréquence; rouages; leur ajustage | 15/00; 17/00; 18/00; 13/00; 35/00
INDICATION DU TEMPS | 19/00, 21/00, 23/00, 25/00
MISE À L'HEURE | 27/00
BÂTIS; PIÈCES DE SUPPORT; CALIBRES | 29/00; 31/00; 33/00
PROTECTION DES MÉCANISMES D'HORLOGERIE |
Boîtiers; verres ou globes; autres moyens de protection | 37/00; 39/00; 41/00; 43/00
HORLOGES PARTICULIÈRES | 45/00, 47/00, 49/00

|  | G04C |
HORLOGES OU MONTRES ÉLECTROMÉCANIQUES (pièces mécaniques d'horloges ou de montres en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B; garde-temps électroniques sans parties mobiles, circuits électroniques pour produire des impulsions de cadence Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G)

|  | G04C |
Note(s) La présente sous-classe couvre les particularités électriques des horloges ou montres entraînées mécaniquement telles que le remontage électrique de telles horloges ou la disposition de contacts électriques sur ces horloges.

|  | G04C |
Schéma général
REMONTAGE ÉLECTRIQUE D'HORLOGES MÉCANIQUES | 1/00
MOUVEMENTS PAR DES MOYENS ÉLECTROMÉCANIQUES, ÉCHAPPEMENTS ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES | 3/00, 5/00
INDICATION DU TEMPS |
Sous forme: optique; acoustique | 17/00, 19/00; 21/00
MISE À L'HEURE | 9/00
SOURCES D'ÉNERGIE | 10/00
SYNCHRONISATION; HORLOGES PILOTES ET RÉPÉTITRICES; HORLOGES À MOTEURS SYNCHRONES | 11/00; 13/00; 15/00
HORLOGES POUR ACTIONNER UN DISPOSITIF À TEMPS PRÉDÉTERMINÉ | 23/00

|  | G04D |
MACHINES OU OUTILLAGES CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR LA FABRICATION OU L'ENTRETIEN DES MONTRES OU HORLOGES (machines-outils en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24; outils à main en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25)

|  | G04D |
Schéma général
OUTILLAGE POUR TRAVAUX D'HORLOGERIE | 1/00, 3/00
LUBRIFICATION | 5/00
APPAREILS DE MESURE ET D'ESSAIS | 7/00
DÉSAIMANTATION | 9/00

|  | G04F |
MESURE DES INTERVALLES DE TEMPS (mesure des caractéristiques des impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 29/02; dans les radars ou systèmes similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S; masers Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 1/00; production des oscillations Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B; production ou comptage d'impulsions, division de fréquence Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K; conversion analogique/numérique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 1/00) [2]

|  | G04F |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les appareils pour la mesure des intervalles de temps prédéterminés; [2] les appareils pour la production de tels intervalles comme étalons de temps, p.ex. métronomes; [2] les appareils pour la mesure des intervalles de temps inconnus, p.ex. systèmes de précision pour la mesure des petits intervalles de temps. [2]

|  | G04F |
Schéma général
MESURE D'INTERVALLES DE TEMPS PRÉDÉTERMINÉS |
Production d'unité de temps étalon | 5/00
Appareils: sans mécanisme de commande; avec mécanisme de commande | 1/00; 3/00
MESURE D'INTERVALLES DE TEMPS INCONNUS |
Mécaniquement; électromécaniquement; électriquement; autrement | 7/00; 8/00; 10/00; 13/00

|  | G04G |
GARDE-TEMPS ÉLECTRONIQUES [3]

|  | G04G |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les garde-temps électroniques sans parties mobiles; [3] les circuits électroniques pour produire des impulsions de cadence quelle que soit la nature des moyens indicateurs de l'heure qui sont utilisés. [3] La présente sous-classe ne couvre pas les garde-temps électroniques avec parties mobiles, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C. [3]

|  | G04G |
Schéma général
GÉNÉRATION D'IMPULSIONS DE CADENCE | 3/00
MISE À L'HEURE; SYNCHRONISATION | 5/00; 7/00
INDICATION DE L'HEURE OU DE LA DATE |
Par des moyens visuels; par des signaux optiques; par des signaux acoustiques | 9/00; 11/00; 13/00
ACTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF À DES INSTANTS PRÉDÉTERMINÉS | 15/00
ÉLÉMENTS DE STRUCTURE; CARTERS | 17/00
CIRCUITS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SPÉCIALEMENT ADAPTÉS | 19/00
AUTRES SUJETS | 1/00