|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
MÉTROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure", ainsi que des notes qui suivent le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B82B concernant les "nanostructures". [7] Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01D |
MESURE NON SPÉCIALEMENT ADAPTÉE À UNE VARIABLE PARTICULIÈRE; DISPOSITIONS NON COUVERTES PAR UNE SEULE DES AUTRES SOUS-CLASSES POUR MESURER PLUSIEURS VARIABLES; APPAREILS COMPTEURS À TARIFS; MESURES OU VÉRIFICATIONS NON PRÉVUES AILLEURS (moyens structurellement associés aux parafoudres ou autres appareils de décharge de surtension pour l'enregistrement de l'opération Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; présentation des informations en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F; enregistrement exigeant une reproduction à travers un transducteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B)

|  | G01D |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les dispositifs pour l'indication ou l'enregistrement des résultats de mesure, ne s'appliquant pas aux variables entrant dans une autre sous-classe particulière; les dispositions analogues mais dans lesquelles l'entrée n'est pas une variable à mesurer, p.ex. une opération manuelle; les parties constitutives des instruments de mesure, qui sont d'un intérêt général; les transducteurs de mesure non adaptés uniquement à la mesure d'une seule variable spécifiée, qui ne sont pas prévus ailleurs, c.à d. les moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; les mesures ou vérifications non prévues ailleurs. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01D |
Schéma général
DISPOSITIONS POUR LA MESURE EN GÉNÉRAL |
avec restitution des données sous forme autre que leur valeur instantanée | 1/00
pour buts particuliers | 3/00
Dispositions pour le transfert et la conversion, les moyens actuels étant utilisés | 5/00
Parties constitutives | 11/00
INDICATION; PARTIES CONSTITUTIVES DES INDICATEURS | 7/00; 13/00
ENREGISTREMENT; PARTIES CONSTITUTIVES DES ENREGISTREURS | 9/00; 15/00
VÉRIFICATION OU ÉTALONNAGE | 18/00
MESURES OU VÉRIFICATIONS NON PRÉVUES AILLEURS | 21/00
APPAREILS COMPTEURS À TARIF | 4/00

|  | G01D 1/00 |
Dispositions pour la mesure donnant des résultats autres que la valeur instantanée d'une variable, d'application générale (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 3/00 a priorité; dans les appareils compteurs à tarif Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 4/00; transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/00; calcul Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06)

|  | G01D 1/02 |
· | donnant des valeurs moyennes, p.ex. des valeurs efficaces (mesure des valeurs efficaces de courants ou tensions Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 19/02)

|  | G01D 1/04 |
· | donnant des valeurs intégrées (donnant des valeurs moyennes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 1/02)

|  | G01D 1/06 |
· · | par sommations intermittentes

|  | G01D 1/08 |
· · · | sur des périodes de temps fixées

|  | G01D 1/10 |
· | donnant des valeurs différenciées

|  | G01D 1/12 |
· | donnant le maximum ou le minimum d'une valeur

|  | G01D 1/14 |
· | donnant une fonction de distribution d'une valeur, c. à d. le nombre de fois où la valeur vient à l'intérieur des gammes, de valeurs d'amplitudes

|  | G01D 1/16 |
· | donnant une valeur qui est une fonction de deux ou plusieurs valeurs, p.ex. produit, rapport

|  | G01D 1/18 |
· | avec dispositions pour signaler le dépassement d'une valeur prédéterminée d'un paramètre non spécifié (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 1/14 a priorité; pour un paramètre spécifié, voir la sous-classe correspondant à ce paramètre, p.ex. dépassement du niveau d'un liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F, dépassement d'une température Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K) [3]

|  | G01D 3/00 |
Dispositions pour la mesure prévues pour les objets particuliers indiqués dans les sous-groupes du présent groupe

|  | G01D 3/02 |
· | avec dispositions pour changer ou corriger la fonction de transfert

|  | G01D 3/024 |
· · | pour changer la plage de fonctionnement; Dispositions pour remplacer un organe sensible par un autre [6]

|  | G01D 3/028 |
· | pour atténuer les influences indésirables, p.ex. température, pression [6]

|  | G01D 3/032 |
· · | en agissant sur le signal d'entrée, p.ex. en prenant la valeur moyenne; par élimination des signaux indésirables [6]

|  | G01D 3/036 |
· · | sur les dispositions de mesure elles-mêmes [6]

|  | G01D 3/06 |
· | avec dispositions pour le fonctionnement par une méthode de zéro

|  | G01D 3/08 |
· | avec dispositions pour protéger l'appareil, p.ex. contre les fonctionnements anormaux, contre les pannes

|  | G01D 3/10 |
· | avec dispositions pour intercaler des organes indicateurs ou enregistreurs supplémentaires ou auxiliaires

|  | G01D 4/00 |
Appareils compteurs à tarif (compteurs à tarif pour mesurer l'intégrale de temps de puissance ou de courant électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 11/56; dans les taximètres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07B 13/00; mécanismes à cet effet déclenchés par pièces de monnaie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07F)

|  | G01D 4/02 |
· | Détails

|  | G01D 4/04 |
· · | Mécanismes de remise à zéro, p.ex. pour les parties indicatrices (pour les compteurs mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M 1/28)

|  | G01D 4/06 |
· · | Disposition d'embrayage entre les parties entraînantes et indicatrices, p.ex. embrayage à hystérésis (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 4/04 a priorité)

|  | G01D 4/08 |
· · | Transfert de l'indication d'un compteur à un totalisateur (compteurs mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M)

|  | G01D 4/10 |
· | Appareils d'indication ou d'enregistrement de maximum, c. à d. dont le tarif pour une période est basé sur une demande maximum pendant cette période

|  | G01D 4/12 |
· · | Appareils pour l'indication ou l'enregistrement de maximum progressif

|  | G01D 4/14 |
· · | Appareils d'indication ou d'enregistrement de demande fixée, c. à d. dont l'indication a lieu lorsqu'une quantité prédéterminée a été consommée pendant un intervalle de temps supérieur ou inférieur à un intervalle de temps prédéterminé

|  | G01D 4/16 |
· | Appareils pour l'indication ou l'enregistrement d'heures de charge maximum ou minimum

|  | G01D 4/18 |
· | Appareils pour l'indication ou l'enregistrement de surconsommation avec opposition de couple qui intervient lorsqu'un niveau prédéterminé est dépassé, p.ex. compteur à décompte

|  | G01D 5/00 |
Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie d'un organe sensible en une autre variable, lorsque la forme ou la nature de l'organe sensible n'imposent pas un moyen de conversion déterminé; Transducteurs non spécialement adaptés à une variable particulière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 3/00 a priorité; spécialement adaptés aux appareils donnant des résultats autres que la valeur instantanée d'une variable Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 1/00; organes sensibles, voir les sous-classes appropriées, p.ex. de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01; pour convertir un seul courant ou une seule tension en un déplacement mécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 5/00; spécialement adaptés aux dispositifs mesurant les hautes tensions ou les grandes intensités Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 15/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 15/14; mesure des courants ou des tensions utilisant une méthode de mesure numérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 19/25; systèmes de transmission de valeurs mesurées, de signaux de commande ou similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C, p.ex. de signaux électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C 19/00) [6]

|  | G01D 5/00 |
Note(s) Les sous-groupes du présent groupe principal se différencient par le moyen le plus important. Ainsi l'application pure et simple d'autres moyens pour donner une indication finale n'affecte pas le classement.

|  | G01D 5/02 |
· | utilisant des moyens mécaniques

|  | G01D 5/04 |
· · | utilisant des leviers; utilisant des cames; utilisant des engrenages (engrenages en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16)

|  | G01D 5/06 |
· · | agissant à travers une paroi ou une enceinte, p.ex. par soufflets, par accouplement magnétique (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16)

|  | G01D 5/08 |
· · | réduisant les effets de frottement, p.ex. par application de vibrations

|  | G01D 5/10 |
· · | appliquant des forces externes pour augmenter la force servant au fonctionnement de la pièce indicatrice

|  | G01D 5/12 |
· | utilisant des moyens électriques ou magnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/06 a priorité) [3]

|  | G01D 5/14 |
· · | influençant la valeur d'un courant ou d'une tension

|  | G01D 5/16 |
· · · | en faisant varier la résistance

|  | G01D 5/165 |
· · · · | par mouvement relatif d'un point de contact et d'une piste résistante [6]

|  | G01D 5/18 |
· · · | faisant varier l'impédance effective de tubes à décharge ou de dispositifs à semi-conducteurs

|  | G01D 5/20 |
· · · | en faisant varier l'inductance, p.ex. une armature mobile

|  | G01D 5/22 |
· · · · | influençant deux bobines par une action différentielle

|  | G01D 5/24 |
· · · | en faisant varier la capacité

|  | G01D 5/241 |
· · · · | par mouvement relatif d'électrodes de condensateur [6]

|  | G01D 5/242 |
· · · | en faisant varier la puissance de sortie d'un dispositif électrodynamique, p.ex. d'une dynamo-tachymétrique

|  | G01D 5/243 |
· · | influençant la phase ou la fréquence d'un courant alternatif

|  | G01D 5/244 |
· · | influençant les caractéristiques d'impulsions; produisant des impulsions ou des trains d'impulsions [6]

|  | G01D 5/245 |
· · · | utilisant un nombre variable d'impulsions dans un train

|  | G01D 5/246 |
· · · | en faisant varier la durée des différentes impulsions

|  | G01D 5/247 |
· · · | utilisant des décalages d'impulsions dans le temps

|  | G01D 5/248 |
· · · | en faisant varier la fréquence de répétition de l'impulsion

|  | G01D 5/249 |
· · · | utilisant des impulsions codées

|  | G01D 5/25 |
· · | sélectionnant un ou plusieurs conducteurs ou circuits parmi un certain nombre de conducteurs ou circuits, p.ex. en fermant des contacts

|  | G01D 5/251 |
· · · | un conducteur ou circuit

|  | G01D 5/252 |
· · · | une combinaison de conducteurs ou circuits

|  | G01D 5/26 |
· | utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette

|  | G01D 5/28 |
· · | avec déviation des rayons lumineux, p.ex. pour une indication optique directe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/40 a priorité)

|  | G01D 5/30 |
· · · | les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques

|  | G01D 5/32 |
· · | avec atténuation ou obturation complète ou partielle des rayons lumineux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/40 a priorité)

|  | G01D 5/34 |
· · · | les rayons lumineux étant détectés par des cellules photo-électriques

|  | G01D 5/347 |
· · · · | en utilisant le déplacement d'échelles de codage [6]

|  | G01D 5/353 |
· · · · | en modifiant les caractéristiques de transmission d'une fibre optique [6]

|  | G01D 5/36 |
· · · · | formant la lumière en impulsions

|  | G01D 5/38 |
· · · · · | par réseaux de diffraction

|  | G01D 5/39 |
· · | explorant une indication visible de la valeur mesurée et reproduisant cette indication en un lieu éloigné, p.ex. sur l'écran d'un tube cathodique

|  | G01D 5/40 |
· · | spécialement adaptés pour l'utilisation avec rayonnements infrarouges

|  | G01D 5/42 |
· | utilisant des moyens fluidiques

|  | G01D 5/44 |
· · | utilisant des jets de fluide

|  | G01D 5/46 |
· · · | en déviant ou en étranglant le flux

|  | G01D 5/48 |
· | utilisant des moyens à base de radiation d'ondes ou de particules (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/26 a priorité)

|  | G01D 5/50 |
· · | provenant d'une source radioactive

|  | G01D 5/52 |
· · · | détectée par un tube compteur

|  | G01D 5/54 |
· | utilisant des moyens spécifiés dans plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/26, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/42 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/48

|  | G01D 5/54 |
Note(s) En classant une combinaison de deux ou de plusieurs des techniques spécifiées, le premier des sous-groupes applicable ci-dessous a priorité sur tous les autres de ces groupes. Le classement dans le présent groupe ne s'effectue que si aucun autre groupe ne peut être choisi, comme s'appliquant de façon prédominante.

|  | G01D 5/56 |
· · | utilisant des moyens électriques ou magnétiques

|  | G01D 5/58 |
· · | utilisant des moyens optiques, c. à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette

|  | G01D 5/60 |
· · | utilisant des moyens fluidiques

|  | G01D 5/62 |
· · | utilisant des moyens à base de radiation d'ondes ou de particules non couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/58

|  | G01D 7/00 |
Indication de valeurs mesurées

|  | G01D 7/02 |
· | Indication de la valeur de deux ou de plusieurs variables simultanément

|  | G01D 7/04 |
· · | utilisant un élément indicateur séparé pour chaque variable

|  | G01D 7/06 |
· · · | Indications lumineuses projetées sur un écran commun

|  | G01D 7/08 |
· · | utilisant un élément indicateur commun pour deux ou plusieurs variables

|  | G01D 7/10 |
· · · | donnant une indication dans un système de coordonnées

|  | G01D 7/12 |
· | Indication audible des lectures d'un instrument, p.ex. pour les aveugles [2]

|  | G01D 9/00 |
Enregistrement de valeurs mesurées

|  | G01D 9/02 |
· | produisant un ou plusieurs enregistrements des valeurs d'une seule variable

|  | G01D 9/04 |
· · | prévu pour l'enregistrement multiple ou alternatif

|  | G01D 9/06 |
· · · | Enregistrement multiple, p.ex. reproduction

|  | G01D 9/08 |
· · · · | donnant conjointement un enregistrement graphique et numérique

|  | G01D 9/10 |
· · | l'élément enregistreur, p.ex. stylet, étant commandé par la variable, et le moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier, étant commandé en fonction du temps

|  | G01D 9/12 |
· · · | l'enregistrement ayant lieu continuellement

|  | G01D 9/14 |
· · · · | prévu pour modifier la vitesse du moyen enregistreur en fonction de la grandeur de la variable à enregistrer

|  | G01D 9/16 |
· · · | l'enregistrement ayant lieu à des intervalles séparés, p.ex. par obturateur rupteur

|  | G01D 9/18 |
· · · · | élément enregistreur actionné uniquement par un changement dans la valeur de la variable

|  | G01D 9/20 |
· · | l'élément enregistreur, p.ex. un stylet, étant commandé en fonction du temps, et le moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier, étant commandé par la variable

|  | G01D 9/22 |
· · · | l'enregistrement ayant lieu continuellement

|  | G01D 9/24 |
· · · | l'enregistrement ayant lieu à des intervalles séparés, p.ex. par un obturateur rupteur

|  | G01D 9/26 |
· · | soit l'élément enregistreur, p.ex. un stylet, soit le moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier, étant commandé à la fois en fonction du temps et de la variable

|  | G01D 9/28 |
· | produisant un ou plusieurs enregistrements, chaque enregistrement étant celui des valeurs de deux ou plusieurs variables différentes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 9/38, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 9/40 ont priorité)

|  | G01D 9/30 |
· · | comprenant un élément enregistreur séparé pour chaque variable, p.ex. enregistreurs à plusieurs encreurs

|  | G01D 9/32 |
· · | comprenant un élément enregistreur commun pour deux ou plusieurs variables

|  | G01D 9/34 |
· · · | les variables étant enregistrées dans un ordre déterminé à l'avance

|  | G01D 9/36 |
· · · · | en colonnes séparées

|  | G01D 9/38 |
· | produisant un ou plusieurs enregistrements, chaque enregistrement étant produit par commande de l'élément enregistreur, p.ex. un stylet en fonction d'une variable et par commande du moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier en fonction d'une autre variable

|  | G01D 9/40 |
· | produisant un ou plusieurs enregistrements, chaque enregistrement étant produit par commande soit de l'élément enregistreur, p.ex. un stylet, soit du moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier en fonction de plusieurs variables

|  | G01D 9/42 |
· | Enregistrement des indications des instruments de mesure, p.ex. des compteurs, par des moyens optiques

|  | G01D 11/00 |
Parties constitutives des dispositions pour la mesure qui ne sont pas spécialement adaptées à une variable particulière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 15/00 ont priorité)

|  | G01D 11/02 |
· | Paliers ou suspensions pour pièces mobiles (paliers en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

|  | G01D 11/04 |
· · | Paliers en arête de couteau

|  | G01D 11/06 |
· · | Suspensions à ruban ou à fil, p.ex. en tension

|  | G01D 11/08 |
· | Eléments pour équilibrer les pièces mobiles

|  | G01D 11/10 |
· | Eléments pour amortir le mouvement des pièces

|  | G01D 11/12 |
· · | utilisant un amortissement par fluide

|  | G01D 11/14 |
· · | utilisant un amortissement par induction magnétique

|  | G01D 11/16 |
· | Eléments pour réduire ou empêcher le mouvement des pièces, p.ex. pour la remise à zéro (immobilisation des pièces mobiles quand les appareils ne sont pas en service Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 11/20)

|  | G01D 11/18 |
· · | Ressorts (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 11/06 a priorité)

|  | G01D 11/20 |
· | Dispositifs d'immobilisation pour pièces mobiles quand les appareils ne sont pas en service

|  | G01D 11/22 |
· · | actionnés automatiquement

|  | G01D 11/24 |
· | Boîtiers

|  | G01D 11/26 |
· · | Regards; Verres protecteurs; Scellements pour ceux-ci

|  | G01D 11/28 |
· | Dispositifs d'éclairage incorporés par construction

|  | G01D 11/30 |
· | Supports spécialement adaptés à un instrument; Supports spécialement adaptés à un ensemble d'instruments (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M; spécialement adaptés aux avions ou véhicules, voir les sous-classes correspondantes)

|  | G01D 13/00 |
Parties constitutives des indicateurs dans les dispositions pour la mesure qui ne sont pas spécialement adaptées à une variable particulière

|  | G01D 13/02 |
· | Echelles; Cadrans

|  | G01D 13/04 |
· · | Structure

|  | G01D 13/06 |
· · · | Bandes mobiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 13/10 a priorité)

|  | G01D 13/08 |
· · · | Tambours rotatifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 13/10 a priorité)

|  | G01D 13/10 |
· · · | avec des échelles réglables; avec des échelles auxiliaires, p.ex. vernier

|  | G01D 13/12 |
· · | Graduation

|  | G01D 13/14 |
· · · | pour rotations de plus de 360°

|  | G01D 13/16 |
· · · | avec des graduations échelonnées

|  | G01D 13/18 |
· · · | avec des graduations en relief ou encastrées

|  | G01D 13/20 |
· · · | avec des graduations luminescentes

|  | G01D 13/22 |
· | Aiguilles, p.ex. index dont la position peut être réglée

|  | G01D 13/24 |
· · | pour indiquer un maximum ou un minimum

|  | G01D 13/26 |
· · | adaptées pour exécuter une opération supplémentaire, p.ex. réaliser un contact électrique

|  | G01D 13/28 |
· · | avec des graduations luminescentes

|  | G01D 15/00 |
Parties constitutives des enregistreurs dans les dispositions pour la mesure qui ne sont pas spécialement adaptées à une variable particulière

|  | G01D 15/02 |
· | Stylets ou autres éléments enregistreurs agissant par déformation ou perforation mécanique de la surface d'enregistrement (éléments enregistreurs agissant par impression Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 15/20)

|  | G01D 15/04 |
· · | agissant pour percer des trous dans la surface d'enregistrement

|  | G01D 15/06 |
· | Eléments enregistreurs électriques, p.ex. électrolytiques

|  | G01D 15/08 |
· · | par érosion à étincelles

|  | G01D 15/10 |
· | Eléments enregistreurs chauffés agissant sur des couches thermosensibles

|  | G01D 15/12 |
· | Eléments enregistreurs magnétiques

|  | G01D 15/14 |
· | Eléments enregistreurs optiques; Eléments enregistreurs utilisant des radiations X ou nucléaires

|  | G01D 15/16 |
· | Eléments enregistreurs transférant le matériau enregistreur, p.ex. l'encre, sur la surface d'enregistrement (éléments enregistreurs agissant par impression Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 15/20; instruments pour écrire ou dessiner en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43K)

|  | G01D 15/18 |
· · | Buses dispensant le matériau enregistreur

|  | G01D 15/20 |
· | Eléments enregistreurs agissant par impression à l'encre ou par impression par déformation ou perforation de la surface d'enregistrement, p.ex. par repoussage

|  | G01D 15/22 |
· | Obturateurs rupteurs pour mettre l'élément enregistreur en contact avec la surface d'enregistrement

|  | G01D 15/24 |
· | Entraînement des éléments ou des surfaces d'enregistrement, non couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/00

|  | G01D 15/26 |
· · | fonctionnant par mouvement d'horlogerie (mouvement d'horlogerie en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C)

|  | G01D 15/28 |
· | Moyens de maintien pour surfaces d'enregistrement; Moyens de guidage pour surfaces d'enregistrement; Moyens d'échange pour surfaces d'enregistrement

|  | G01D 15/30 |
· · | pour graphiques sous forme de ruban plié

|  | G01D 15/32 |
· · | pour graphiques circulaires

|  | G01D 15/34 |
· | Surfaces d'enregistrement

|  | G01D 18/00 |
Vérification ou étalonnage des appareils ou des dispositions prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 1/00-G01D 15/00

|  | G01D 21/00 |
Mesures ou vérifications non prévues ailleurs

|  | G01D 21/02 |
· | Mesure de deux ou plusieurs variables par des moyens non couverts par une seule autre sous-classe