|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
MÉTROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure", ainsi que des notes qui suivent le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B82B concernant les "nanostructures". [7] Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01K |
MESURE DES TEMPÉRATURES; MESURE DES QUANTITÉS DE CHALEUR; ÉLÉMENTS THERMOSENSIBLES NON PRÉVUS AILLEURS (détection des changements de température pour compenser les mesures d'autres variables ou compensation des lectures sur les instruments, compte tenu des variations de température, voir Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D ou la sous-classe correspondant à la variable mesurée; pyrométrie des radiations Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J; recherche ou analyse des matériaux par l'utilisation de moyens thermiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 25/00; éléments sensibles composés, p.ex. bimétalliques, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 1/02)

|  | G01K |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "thermomètre" couvre les éléments thermosensibles non prévus dans d'autres sous-classes. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01K |
Schéma général
MESURE DES TEMPÉRATURES |
caractérisée par le principe de fonctionnement | 5/00, 7/00, 9/00, 11/00
Thermomètres donnant une indication autre que la valeur instantanée | 3/00
Détails des thermomètres non spécialement adaptés à des types particuliers de thermomètres | 1/00
Adaptations des thermomètres à des buts spécifiques | 13/00
Essais et étalonnage des thermomètres | 15/00
MESURE DES QUANTITÉS DE CHALEUR; ESSAIS ET ÉTALONNAGE DES CALORIMÈTRES | 17/00; 19/00

|  | G01K 1/00 |
Détails des thermomètres non spécialement adaptés à des types particuliers de thermomètres (circuits pour réduire l'inertie thermique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 7/42) [6]

|  | G01K 1/02 |
· | Applications particulières des moyens d'indication ou d'enregistrement, p.ex. pour indication à distance

|  | G01K 1/04 |
· · | Echelles

|  | G01K 1/06 |
· · · | Dispositions pour faciliter la lecture, p.ex. éclairage, verre grossissant

|  | G01K 1/08 |
· | Dispositifs de protection, p.ex. habillages

|  | G01K 1/10 |
· · | pour prévenir les dommages d'origine chimique

|  | G01K 1/12 |
· · | pour prévenir les dommages dus aux surcharges thermiques

|  | G01K 1/14 |
· | Supports; Dispositifs de fixation; Montage des thermomètres en des endroits particuliers

|  | G01K 1/16 |
· | Dispositions particulières pour conduire la chaleur de l'objet à l'élément sensible

|  | G01K 1/18 |
· · | pour réduire l'inertie thermique

|  | G01K 1/20 |
· | Compensation des effets des variations de température autres que celles à mesurer, p.ex. variations de la température ambiante

|  | G01K 1/22 |
· · | au moyen d'un fluide contenu dans un corps creux ayant des parties qui sont déformables ou déplaçables sous l'effet de la pression développée par le fluide

|  | G01K 1/24 |
· · | au moyen de plaques ou de bandes composées, p.ex. bilames

|  | G01K 1/26 |
· | Compensation des effets des variations de pression

|  | G01K 3/00 |
Thermomètres donnant une indication autre que la valeur instantanée de la température (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 7/42 a priorité) [6]

|  | G01K 3/02 |
· | fournissant des valeurs moyennes; fournissant des valeurs intégrées

|  | G01K 3/04 |
· · | par rapport au temps

|  | G01K 3/06 |
· · | par rapport à l'espace

|  | G01K 3/08 |
· | fournissant des différences de valeurs (utilisant des éléments thermo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 7/02); fournissant des valeurs différenciées

|  | G01K 3/10 |
· · | par rapport au temps, p.ex. réagissant uniquement à une variation rapide de température

|  | G01K 3/12 |
· · · | basés sur la dilatation ou la contraction de matériaux

|  | G01K 3/14 |
· · | par rapport à l'espace

|  | G01K 5/00 |
Mesure de la température basée sur la dilatation ou la contraction d'un matériau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 9/00 a priorité; donnant une indication autre que la valeur instantanée de la température Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 3/00; de vapeur provenant d'un liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 11/02; commutateurs actionnés par la chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H)

|  | G01K 5/02 |
· | le matériau étant un liquide (contenu dans un corps creux ayant des parties qui sont déformables ou déplaçables sous l'effet de la pression développée par le matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 5/32)

|  | G01K 5/04 |
· · | Détails

|  | G01K 5/06 |
· · · | Dispositions pour ramener en arrière la colonne de liquide

|  | G01K 5/08 |
· · · | Tubes capillaires

|  | G01K 5/10 |
· · · | Réservoirs pour le liquide

|  | G01K 5/12 |
· · · | Emploi de compositions de liquide spécifiées

|  | G01K 5/14 |
· · | le liquide déplaçant une autre colonne de liquide ou un corps solide (pour indication du maximum ou du minimum Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 5/20)

|  | G01K 5/16 |
· · | avec des contacts électriques

|  | G01K 5/18 |
· · | avec des moyens de conversion électriques pour l'indication finale

|  | G01K 5/20 |
· · | avec des moyens pour indiquer un maximum ou un minimum ou les deux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 5/22 a priorité)

|  | G01K 5/22 |
· · | avec des dispositions pour que les indications ne portent que sur quelques degrés uniquement, p.ex. thermomètre médical

|  | G01K 5/24 |
· · | avec des dispositions pour mesurer la différence entre deux températures

|  | G01K 5/26 |
· · | avec des dispositions pour régler le zéro de l'échelle, p.ex. thermomètre de Beckmann

|  | G01K 5/28 |
· | le matériau étant un gaz (contenu dans un corps creux ayant des parties qui sont déformables ou déplaçables sous l'effet de la pression développée par le matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 5/32)

|  | G01K 5/30 |
· · | le gaz déplaçant une colonne de liquide

|  | G01K 5/32 |
· | le matériau étant un fluide contenu dans un corps creux ayant des parties qui sont déformables ou déplaçables sous l'effet de la pression développée par le matériau (sous l'effet de la pression provoquée par une évaporation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 11/04; dispositifs de mesure de la pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L)

|  | G01K 5/34 |
· · | le corps étant une capsule (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 5/36, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 5/42 ont priorité)

|  | G01K 5/36 |
· · | le corps étant un ressort tubulaire, p.ex. un tube de Bourdon

|  | G01K 5/38 |
· · · | en forme de spirale

|  | G01K 5/40 |
· · · | en forme d'hélice

|  | G01K 5/42 |
· · | le corps étant un soufflet

|  | G01K 5/44 |
· · | le corps étant un cylindre avec un piston pour indication finale

|  | G01K 5/46 |
· · | avec des moyens de conversion électriques

|  | G01K 5/48 |
· | le matériau étant un solide

|  | G01K 5/50 |
· · | agencé pour se dilater ou se contracter librement

|  | G01K 5/52 |
· · · | avec des moyens de conversion électriques pour l'indication finale

|  | G01K 5/54 |
· · | consistant en éléments reliés par pivots

|  | G01K 5/56 |
· · | maintenu de façon que la dilatation ou la contraction provoque une déformation du solide

|  | G01K 5/58 |
· · · | le solide étant maintenu en plus d'un point, p.ex. tige, plaque, diaphragme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 5/62 a priorité)

|  | G01K 5/60 |
· · · · | le corps étant un fil ou un ruban flexible

|  | G01K 5/62 |
· · · | le corps solide étant formé de bandes ou de plaques composées, p.ex. bilames

|  | G01K 5/64 |
· · · · | Détails du système composé

|  | G01K 5/66 |
· · · · · | Emploi de la composition des composants du système

|  | G01K 5/68 |
· · · · · | Forme du système

|  | G01K 5/70 |
· · · · | spécialement adapté pour l'indication ou l'enregistrement

|  | G01K 5/72 |
· · · · · | avec des moyens de transmission électriques pour l'indication finale

|  | G01K 7/00 |
Mesure de la température basée sur l'utilisation d'éléments électriques ou magnétiques directement sensibles à la chaleur (donnant des résultats autres que la valeur instantanée de la température Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 3/00; mesure de variables électriques ou magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R)

|  | G01K 7/01 |
· | utilisant des éléments semi-conducteurs à jonctions PN (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 7/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 7/16, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 7/30 ont priorité) [6]

|  | G01K 7/02 |
· | utilisant des éléments thermo-électriques, p.ex. thermocouples (dispositifs thermo-électriques ou thermomagnétiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 37/00)

|  | G01K 7/04 |
· · | l'objet à mesurer ne formant pas l'un des matériaux thermo-électriques

|  | G01K 7/06 |
· · · | les matériaux thermo-électriques étant disposés l'un à l'intérieur de l'autre avec la jonction à une extrémité exposée à l'objet, p.ex. du genre à gaine

|  | G01K 7/08 |
· · | l'objet à mesurer formant l'un des matériaux thermo-électriques, p.ex. du genre en pointe

|  | G01K 7/10 |
· · | Dispositions pour compenser les variables auxiliaires, p.ex. la longueur des conducteurs

|  | G01K 7/12 |
· · · | Dispositions relatives à la jonction froide, p.ex. empêchant l'influence de la température de l'air environnant

|  | G01K 7/13 |
· · · · | Circuits de compensation de jonction froide [6]

|  | G01K 7/14 |
· · | Dispositions pour modifier la caractéristique de sortie, p.ex. linéarisation

|  | G01K 7/16 |
· | utilisant des éléments résistifs (éléments résistifs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L)

|  | G01K 7/18 |
· · | l'élément étant une résistance linéaire, p.ex. un thermomètre à résistance de platine (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 7/26 a priorité)

|  | G01K 7/20 |
· · · | dans un circuit spécialement adapté, p.ex. un circuit en pont

|  | G01K 7/21 |
· · · · | pour modifier la caractéristique de sortie, p.ex. linéarisation [6]

|  | G01K 7/22 |
· · | l'élément étant une résistance non linéaire, p.ex. une thermistance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 7/26 a priorité)

|  | G01K 7/24 |
· · · | dans un circuit spécialement adapté, p.ex. un circuit en pont

|  | G01K 7/25 |
· · · · | pour modifier la caractéristique de sortie, p.ex. linéarisation [6]

|  | G01K 7/26 |
· · | l'élément étant un électrolyte

|  | G01K 7/28 |
· · · | dans un circuit spécialement adapté, p.ex. un circuit en pont

|  | G01K 7/30 |
· | utilisant le bruit thermique de résistance ou de conducteurs

|  | G01K 7/32 |
· | utilisant la variation de la fréquence de résonance d'un cristal

|  | G01K 7/34 |
· | utilisant des éléments capacitifs (condensateurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01G)

|  | G01K 7/36 |
· | utilisant des éléments magnétiques, p.ex. des aimants, des bobines (éléments magnétiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F)

|  | G01K 7/38 |
· · | les variations de température agissant sur la perméabilité magnétique

|  | G01K 7/40 |
· | utilisant l'ionisation de gaz

|  | G01K 7/42 |
· | Circuits pour réduire l'inertie thermique; Circuits pour prévoir la valeur stationnaire de la température [6]

|  | G01K 9/00 |
Mesure de la température basée sur les mouvements provoqués par une redistribution de poids, p.ex. thermomètre basculant (ne donnant pas une valeur instantanée de la température Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 3/00)

|  | G01K 11/00 |
Mesure de la température basée sur les variations physiques ou chimiques, n'entrant pas dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 7/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 9/00

|  | G01K 11/02 |
· | utilisant l'évaporation ou la sublimation, p.ex. en observant l'ébullition

|  | G01K 11/04 |
· · | d'un matériau contenu dans un corps creux ayant des parties qui sont déformables ou déplaçables sous l'effet de la pression développée par la vapeur

|  | G01K 11/06 |
· | utilisant la fusion, la congélation ou le ramollissement

|  | G01K 11/08 |
· · | de corps d'essai consommables, p.ex. cône

|  | G01K 11/10 |
· | utilisant l'agglomération

|  | G01K 11/12 |
· | utilisant le changement de couleur ou de translucidité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 11/32 a priorité; feuilles thermosensibles pour utilisation en thermographie Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41M 5/00) [6]

|  | G01K 11/14 |
· · | de matériaux inorganiques

|  | G01K 11/16 |
· · | de matériaux organiques

|  | G01K 11/18 |
· · | de matériaux qui changent la translucidité

|  | G01K 11/20 |
· | utilisant des matériaux thermo-luminescents (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 11/32 a priorité) [6]

|  | G01K 11/22 |
· | utilisant la mesure d'effets acoustiques

|  | G01K 11/24 |
· · | de la vitesse du son

|  | G01K 11/26 |
· · | de fréquences de résonance

|  | G01K 11/28 |
· | utilisant les mesures de la densité (mesure de la densité en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N)

|  | G01K 11/30 |
· | utilisant la mesure de l'effet d'un matériau sur un rayonnement X, un rayonnement gamma ou un rayonnement corpusculaire [5]

|  | G01K 11/32 |
· | utilisant des changements dans la transmission, la diffusion ou la fluorescence dans des fibres optiques [6]

|  | G01K 13/00 |
Adaptations de thermomètres à des buts spécifiques

|  | G01K 13/02 |
· | pour mesurer la température de fluides en mouvement ou de matériaux granulaires capables de s'écouler

|  | G01K 13/04 |
· | pour mesurer la température de corps solides en mouvement

|  | G01K 13/06 |
· · | en mouvement linéaire

|  | G01K 13/08 |
· · | en mouvement rotatif

|  | G01K 13/10 |
· | pour mesurer la température à l'intérieur de matériaux empilés ou entassés (avec dispositions particulières pour conduire la chaleur de l'objet à l'élément sensible Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 1/16)

|  | G01K 13/12 |
· | combinés avec des dispositifs d'échantillonnage pour mesurer les températures des échantillons du matériau

|  | G01K 15/00 |
Essai ou étalonnage des thermomètres

|  | G01K 17/00 |
Mesure d'une quantité de chaleur (mesure d'une température par calorimétrie Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 3/00-G01K 11/00; adaptée spécialement à la mesure des propriétés thermiques de matériaux, p.ex. chaleur spécifique, chaleur de combustion, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N)

|  | G01K 17/02 |
· | Calorimètres utilisant le transport d'une substance indicatrice, p.ex. calorimètres à évaporation

|  | G01K 17/04 |
· | Calorimètres utilisant des méthodes de compensation

|  | G01K 17/06 |
· | Mesure d'une quantité de chaleur transportée par des milieux en écoulement, p.ex. dans les systèmes de chauffage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 17/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K 17/04 ont priorité)

|  | G01K 17/08 |
· · | basée sur la mesure d'une différence de température

|  | G01K 17/10 |
· · · | entre un point d'entrée et un point de sortie, combinée avec la mesure du débit de l'écoulement d'un milieu

|  | G01K 17/12 |
· · · · | Indication directe du produit de l'écoulement par la différence de température

|  | G01K 17/14 |
· · · · · | en utilisant des moyens mécaniques pour les deux mesures

|  | G01K 17/16 |
· · · · · | en utilisant des moyens électriques pour les deux mesures

|  | G01K 17/18 |
· · · · · | en utilisant des moyens électriques pour une mesure et des moyens mécaniques pour l'autre mesure

|  | G01K 17/20 |
· · · | de part et d'autre d'une surface radiante, combinée avec une détermination du coefficient de transmission de la chaleur

|  | G01K 19/00 |
Essai ou étalonnage des calorimètres