|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
MÉTROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure", ainsi que des notes qui suivent le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B82B concernant les "nanostructures". [7] Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01J |
MESURE DE L'INTENSITÉ, DE LA VITESSE, DU SPECTRE, DE LA POLARISATION, DE LA PHASE OU DES CARACTÉRISTIQUES D'IMPULSIONS DE LUMIÈRE INFRAROUGE, VISIBLE OU ULTRAVIOLETTE; COLORIMÉTRIE; PYROMÉTRIE DES RADIATIONS (sources lumineuses Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; recherche des propriétés des matériaux par des moyens optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N) [2]

|  | G01J |
Note(s) La présente sous-classe couvre la détection de la présence ou de l'absence de lumière infrarouge, visible ou ultraviolette, non prévue ailleurs. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01J |
Schéma général
PHOTOMÉTRIE; PYROMÉTRIE | 1/00; 5/00
SPECTROMÉTRIE; MESURE: DE LA POLARISATION; DE LA VITESSE; DE LA PHASE; DES IMPULSIONS | 3/00; 4/00; 7/00; 9/00; 11/00

|  | G01J 1/00 |
Photométrie, p.ex. posemètres photographiques (spectrophotométrie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/00; spécialement adaptée à la pyrométrie des radiations Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 5/00)

|  | G01J 1/02 |
· | Parties constitutives

|  | G01J 1/04 |
· · | Pièces optiques ou mécaniques

|  | G01J 1/06 |
· · · | réduisant l'angle de la lumière incidente

|  | G01J 1/08 |
· · | Agencements des sources lumineuses spécialement adaptées à la photométrie

|  | G01J 1/10 |
· | par comparaison avec une lumière de référence ou avec une valeur électrique de référence

|  | G01J 1/12 |
· · | en utilisant des moyens entièrement visuels (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 1/20 a priorité)

|  | G01J 1/14 |
· · · | en utilisant une comparaison avec une surface de brillance étalonnée

|  | G01J 1/16 |
· · | en utilisant des détecteurs électriques de radiations (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 1/20 a priorité)

|  | G01J 1/18 |
· · · | en utilisant une comparaison avec une valeur électrique de référence

|  | G01J 1/20 |
· · | l'intensité de la valeur mesurée ou de référence étant modifiée jusqu' à égalisation de leurs effets au niveau du détecteur, p.ex. en faisant varier l'angle d'incidence

|  | G01J 1/22 |
· · · | en utilisant un élément variable sur le trajet de la lumière, p.ex. un filtre, des moyens polariseurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 1/34 a priorité)

|  | G01J 1/24 |
· · · · | en utilisant des détecteurs électriques de radiations

|  | G01J 1/26 |
· · · · · | adaptés en vue d'une variation automatique de la valeur mesurée ou de référence (régulation de l'intensité lumineuse Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 25/00)

|  | G01J 1/28 |
· · · | en utilisant une variation d'intensité ou de distance de la source (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 1/34 a priorité)

|  | G01J 1/30 |
· · · · | en utilisant des détecteurs électriques de radiations

|  | G01J 1/32 |
· · · · · | adaptés en vue d'une variation automatique de la valeur mesurée ou de référence (régulation de l'intensité lumineuse Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 25/00)

|  | G01J 1/34 |
· · · | en utilisant des trajets de la lumière distincts utilisés alternativement ou successivement, p.ex. scintillement

|  | G01J 1/36 |
· · · · | en utilisant des détecteurs électriques de radiations

|  | G01J 1/38 |
· | en utilisant des moyens entièrement visuels (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 1/10 a priorité)

|  | G01J 1/40 |
· · | en utilisant un seuil de visibilité ou un effet d'extinction

|  | G01J 1/42 |
· | en utilisant des détecteurs électriques de radiations (pièces optiques ou mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 1/04; par comparaison avec une lumière de référence ou une valeur électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 1/10)

|  | G01J 1/44 |
· · | Circuits électriques

|  | G01J 1/46 |
· · · | utilisant une capacité

|  | G01J 1/48 |
· | en utilisant des effets chimiques

|  | G01J 1/50 |
· · | en utilisant un changement de couleur d'un indicateur, p.ex. actinomètre

|  | G01J 1/52 |
· · | en utilisant des effets photographiques

|  | G01J 1/54 |
· · | par observation de photo-réactions entre des gaz

|  | G01J 1/56 |
· | en utilisant la pression de radiation ou un effet de radiomètre

|  | G01J 1/58 |
· | en utilisant une luminescence produite par la lumière

|  | G01J 1/60 |
· | en mesurant la pupille de l'œil

|  | G01J 3/00 |
Spectrométrie; Spectrophotométrie; Monochromateurs; Mesure de la couleur [4]

|  | G01J 3/02 |
· | Parties constitutives

|  | G01J 3/04 |
· · | Systèmes de fentes

|  | G01J 3/06 |
· · | Systèmes de balayage

|  | G01J 3/08 |
· · | Systèmes pour la commutation de faisceaux

|  | G01J 3/10 |
· · | Aménagements de sources lumineuses spécialement adaptées à la spectrométrie ou à la colorimétrie

|  | G01J 3/12 |
· | Production du spectre; Monochromateurs

|  | G01J 3/14 |
· · | en utilisant des éléments réfringents, p.ex. prisme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/26 ont priorité)

|  | G01J 3/16 |
· · · | avec autocollimation

|  | G01J 3/18 |
· · | en utilisant des éléments diffractants, p.ex. réseaux (réseaux en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B)

|  | G01J 3/20 |
· · · | Spectromètres à cercle de Rowland

|  | G01J 3/22 |
· · · | Spectromètres à miroir de Littrow

|  | G01J 3/24 |
· · · | en utilisant des réseaux profilés de façon à favoriser un ordre particulier

|  | G01J 3/26 |
· · | en utilisant une réflexion multiple, p.ex. interféromètre de Fabry-Perot, filtre à interférences variables

|  | G01J 3/28 |
· | Etude du spectre (en utilisant des filtres de couleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/51) [4]

|  | G01J 3/30 |
· · | Mesure de l'intensité des raies spectrales directement sur le spectre lui-même (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/42, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/44 ont priorité)

|  | G01J 3/32 |
· · · | en étudiant des bandes d'un spectre successivement à l'aide d'un détecteur unique

|  | G01J 3/36 |
· · · | Etude de deux ou plusieurs bandes d'un spectre à l'aide de détecteurs distincts

|  | G01J 3/40 |
· · | Mesure de l'intensité des raies spectrales par détermination de la densité d'une photographie du spectre; Spectrographie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/42, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/44 ont priorité) [4]

|  | G01J 3/42 |
· · | Spectrométrie d'absorption; Spectrométrie à double faisceau; Spectrométrie par scintillement; Spectrométrie par réflexion (dispositions pour la commutation de faisceaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/08) [4]

|  | G01J 3/427 |
· · · | Spectrométrie à double longueur d'onde [4]

|  | G01J 3/433 |
· · · | Spectrométrie par modulation; Spectrométrie par dérivation [4]

|  | G01J 3/44 |
· · | Spectrométrie Raman; Spectrométrie par diffusion [4]

|  | G01J 3/443 |
· · | Spectrométrie par émission [4]

|  | G01J 3/447 |
· · | Spectrométrie par polarisation [4]

|  | G01J 3/45 |
· · | Spectrométrie par interférence [4]

|  | G01J 3/453 |
· · · | par corrélation des amplitudes [4]

|  | G01J 3/457 |
· · | Spectrométrie par corrélation, p.ex. d'intensité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/453 a priorité) [4]

|  | G01J 3/46 |
· | Mesure de couleur; Dispositifs de mesure de couleur, p.ex. colorimètres (mesure de la température de couleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 5/60) [4]

|  | G01J 3/50 |
· · | en utilisant des détecteurs électriques de radiations [4]

|  | G01J 3/51 |
· · · | en utilisant des filtres de couleur [4]

|  | G01J 3/52 |
· · | en utilisant des échelles de couleurs

|  | G01J 4/00 |
Mesure de la polarisation de la lumière (recherche ou analyse des matériaux en mesurant la rotation du plan de la lumière polarisée Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 21/21) [2]

|  | G01J 4/02 |
· | Polarimètres du type à champs séparés; Polarimètres du type à pénombre [2]

|  | G01J 4/04 |
· | Polarimètres utilisant des moyens de détection électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 4/02 a priorité) [2]

|  | G01J 5/00 |
Pyrométrie des radiations (photométrie en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 1/00; spectrométrie en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 3/00)

|  | G01J 5/02 |
· | Détails

|  | G01J 5/04 |
· · | Boîtiers

|  | G01J 5/06 |
· · | Dispositions pour éliminer les effets des radiations perturbatrices

|  | G01J 5/08 |
· · | Particularités optiques

|  | G01J 5/10 |
· | en utilisant des détecteurs électriques de radiations

|  | G01J 5/12 |
· · | en utilisant des éléments thermo-électriques, p.ex. des thermocouples (éléments thermo-électriques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 37/00)

|  | G01J 5/14 |
· · · | Particularités électriques

|  | G01J 5/16 |
· · · · | Aménagements relatifs à la jonction froide; Compensation de l'influence de la température ambiante ou d'autres variables

|  | G01J 5/18 |
· · · · | Adaptation particulière en vue de l'indication ou de l'enregistrement (indication ou enregistrement de valeurs mesurées en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D)

|  | G01J 5/20 |
· · | en utilisant des éléments résistants, thermorésistants ou semi-conducteurs sensibles aux radiations

|  | G01J 5/22 |
· · · | Particularités électriques

|  | G01J 5/24 |
· · · · | Utilisation d'un circuit spécialement adapté, p.ex. d'un circuit en pont

|  | G01J 5/26 |
· · · · | Adaptation particulière en vue de l'indication ou de l'enregistrement

|  | G01J 5/28 |
· · | en utilisant des cellules photo-émissives, photo-conductrices ou photo-voltaïques

|  | G01J 5/30 |
· · · | Particularités électriques

|  | G01J 5/32 |
· · · · | Adaptation particulière en vue de l'indication ou de l'enregistrement

|  | G01J 5/34 |
· · | en utilisant des capacités

|  | G01J 5/36 |
· · | en utilisant l'ionisation de gaz

|  | G01J 5/38 |
· | en utilisant l'allongement ou la dilatation de solides ou de fluides

|  | G01J 5/40 |
· · | en utilisant des éléments bimétalliques

|  | G01J 5/42 |
· · | en utilisant des cellules Golay

|  | G01J 5/44 |
· · | en utilisant la variation d'une fréquence de résonance, p.ex. d'un cristal piézo-électrique

|  | G01J 5/46 |
· | en utilisant la pression de radiation ou un effet de radiomètre

|  | G01J 5/48 |
· | en utilisant des moyens entièrement visuels

|  | G01J 5/50 |
· | en utilisant les techniques spécifiées dans les sous-groupes suivants

|  | G01J 5/52 |
· · | utilisant la comparaison avec des sources de référence, p.ex. pyromètre à disparition de filament

|  | G01J 5/54 |
· · · | Particularités optiques

|  | G01J 5/56 |
· · · | Particularités électriques

|  | G01J 5/58 |
· · | utilisant l'absorption; utilisant la polarisation; utilisant un effet d'extinction

|  | G01J 5/60 |
· · | utilisant la détermination de la température de couleur

|  | G01J 5/62 |
· · | utilisant des moyens pour hacher périodiquement la lumière

|  | G01J 7/00 |
Mesure de la vitesse de la lumière

|  | G01J 9/00 |
Mesure du déphasage des rayons lumineux (dispositifs ou systèmes pour la commande de la phase des rayons lumineux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 1/01); Recherche du degré de cohérence; Mesure de la longueur d'onde des rayons lumineux (spectrométrie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 3/00) [3]

|  | G01J 9/02 |
· | par des méthodes interférométriques (utilisation d'interféromètres pour la mesure optique des dimensions linéaires d'objets Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 9/02) [3]

|  | G01J 9/04 |
· | par battement de deux ondes de même origine mais décalées en fréquence et par mesure du déphasage de l'onde basse fréquence obtenue [3]

|  | G01J 11/00 |
Mesure des caractéristiques d'impulsions lumineuses individuelles ou de trains d'impulsions lumineuses [5]