|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G08 |
SIGNALISATION (dispositifs d'indication ou de présentation en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F; transmission d'images Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N)

|  | G08C |
SYSTÈMES DE TRANSMISSION POUR VALEURS MESURÉES, SIGNAUX DE COMMANDE OU SIMILAIRES (systèmes de transmission à pression de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B; organes sensibles pour variables physiques spécifiques, voir les sous-classes appropriées, p.ex. de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01; indicateurs ou enregistreurs, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F; moyens mécaniques pour convertir la sortie d'un organe sensible en une autre variable Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/00; ponts à auto-équilibrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; commande de la position en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 3/00; systèmes de commande mécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G; systèmes pour la transmission de signaux "en/hors" uniquement, systèmes pour la transmission des conditions d'alarme Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B; systèmes de transmetteurs d'ordres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 9/00; production d'impulsions électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K; codage, décodage ou conversion de codes, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M; transmission d'information numériques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L; appel sélectif d'une station à une autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 9/00) [4]

|  | G08C |
Schéma général
SYSTÈME DE TRANSMISSION EN GÉNÉRAL |
Electrique; non électrique | 19/00; 23/00
SYSTÈME DE TRANSMISSION DE POSITION D'UN OBJET | 21/00
MOYENS DE TRANSMISSION |
Multiplex; en utilisant une voie électrique sans fil | 15/00; 17/00
TRAITEMENT DE SIGNAUX |
Différentiation, retardement | 13/00
CONTRÔLE OU CORRECTION D'ERREURS | 25/00

|  | G08C 13/00 |
Dispositions pour influencer la relation entre les signaux d'entrée et ceux de sortie, p.ex. différenciation, retardement (transfert de la sortie d'un élément sensible à des dispositions pour la mesure donnant des résultats ne rendant pas la valeur instantanée Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 1/00; systèmes pour la commande de position impliquant la comparaison entre des valeurs réelles et des valeurs désirées Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 3/00; calcul en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06)

|  | G08C 13/02 |
· | pour donner un signal qui soit une fonction de deux ou plusieurs signaux, p.ex. la somme, le produit

|  | G08C 15/00 |
Dispositions caractérisées par l'utilisation du multiplexage pour la transmission de plusieurs signaux par une voie commune (communications multiplex en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04J)

|  | G08C 15/02 |
· | simultanément, c. à d. utilisant la division de fréquence

|  | G08C 15/04 |
· · | les signaux étant modulés sur des fréquences porteuses

|  | G08C 15/06 |
· | successivement, c. à d. utilisant la division de temps

|  | G08C 15/08 |
· · | les signaux étant représentés par l'amplitude de courant ou de tension dans la voie de transmission

|  | G08C 15/10 |
· · | les signaux étant représentés par les fréquences ou la phase de courant ou de tension dans la voie de transmission

|  | G08C 15/12 |
· · | les signaux étant représentés par des caractéristiques d'impulsion dans la voie de transmission

|  | G08C 17/00 |
Dispositions pour transmettre des signaux caractérisées par l'utilisation d'une voie électrique sans fil [6]

|  | G08C 17/02 |
· | utilisant une voie radio [6]

|  | G08C 17/04 |
· | utilisant des dispositifs couplés magnétiquement [6]

|  | G08C 17/06 |
· | utilisant un couplage capacitif [6]

|  | G08C 19/00 |
Systèmes de transmission de signaux électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C 17/00 a priorité)

|  | G08C 19/02 |
· | dans lesquels le signal transmis est l'amplitude d'un courant ou d'une tension (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C 19/36, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C 19/38 ont priorité)

|  | G08C 19/04 |
· · | utilisant une résistance variable

|  | G08C 19/06 |
· · | utilisant une inductance variable

|  | G08C 19/08 |
· · · | influençant différentiellement deux bobines

|  | G08C 19/10 |
· · | utilisant une capacité variable

|  | G08C 19/12 |
· | dans lesquels le signal transmis est la fréquence ou la phase d'un courant alternatif

|  | G08C 19/14 |
· · | utilisant une combinaison de fréquences fixes

|  | G08C 19/16 |
· | dans lesquels la transmission est par impulsions

|  | G08C 19/18 |
· · | utilisant un nombre variable d'impulsions dans un train

|  | G08C 19/20 |
· · · | agissant sur des dispositifs dynamo-électriques, p.ex. moteur pas à pas

|  | G08C 19/22 |
· · | par variation de la durée d'impulsions individuelles

|  | G08C 19/24 |
· · | utilisant le déplacement dans le temps d'impulsions

|  | G08C 19/26 |
· · | par variation de la fréquence de répétition d'impulsions

|  | G08C 19/28 |
· · | utilisant un code d'impulsions

|  | G08C 19/30 |
· | dans lesquels la transmission se fait par la sélection d'un ou plusieurs conducteurs ou canaux parmi plusieurs conducteurs ou canaux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C 19/38 a priorité)

|  | G08C 19/32 |
· · | d'un conducteur ou canal

|  | G08C 19/34 |
· · | d'une combinaison de conducteurs ou canaux

|  | G08C 19/36 |
· | utilisant des moyens optiques pour convertir le signal d'entrée (conversion analogique/numérique en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 1/00)

|  | G08C 19/38 |
· | utilisant des dispositifs dynamo-électriques (actionnés par des impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C 19/20; machines dynamo-électriques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K)

|  | G08C 19/40 |
· · | dont seulement le rotor ou le stator porte un enroulement auquel un signal est appliqué, p.ex. utilisant un moteur pas à pas

|  | G08C 19/42 |
· · · | ayant trois pôles de stator

|  | G08C 19/44 |
· · · | ayant plus de trois pôles de stator

|  | G08C 19/46 |
· · | dont le rotor ou le stator portent des enroulements (ayant un rotor en cage d'écureuil Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C 19/40)

|  | G08C 19/48 |
· · · | étant du type à stator triphasé et à rotor alimenté en courant alternatif à fréquence constante, p.ex. selsyn, magslip

|  | G08C 21/00 |
Systèmes de transmission de position d'un objet par rapport à un système de références prédéterminé, p.ex. système téléautographique (transformation de la configuration de paramètres mécaniques, p.ex. une force ou une présence, en signaux électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 11/00) [5]

|  | G08C 23/00 |
Systèmes de transmission de signaux non électriques, p.ex. systèmes optiques

|  | G08C 23/02 |
· | utilisant des ondes acoustiques [6]

|  | G08C 23/04 |
· | utilisant des ondes lumineuses, p.ex. infrarouges [6]

|  | G08C 23/06 |
· · | à travers des guides de lumière, p.ex. des fibres optiques [6]

|  | G08C 25/00 |
Dispositions pour prévenir ou corriger les erreurs; Dispositions de contrôle

|  | G08C 25/02 |
· | par signalisation en retour de la station réceptrice à la station émettrice

|  | G08C 25/04 |
· | par enregistrement des signaux transmis