|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

SCIENCE NUCLÉAIRE

|  | G21 |
PHYSIQUE NUCLÉAIRE; TECHNIQUE NUCLÉAIRE

|  | G21C |
RÉACTEURS NUCLÉAIRES (calculateurs analogiques pour ceux-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G 7/54; réacteurs de fusion Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21B; explosifs nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21J)

|  | G21C |
Schéma général
RÉACTEURS | 1/00
ÉLÉMENTS DE RÉACTEURS |
Combustible; modérateur; refroidissement; enveloppes; écrans | 3/00; 5/00; 15/00; 13/00; 11/00
Manipulation de combustible et autres substances | 19/00
COMMANDE; CONTRÔLE ET ESSAIS | 7/00; 17/00
PROTECTION D'URGENCE | 9/00
FABRICATION | 21/00
DISPOSITIONS DANS LES RÉACTEURS EN VUE DES EXPÉRIENCES OU DE L'IRRADIATION | 23/00

|  | G21C 1/00 |
Réacteurs

|  | G21C 1/01 |
· | Détails généraux non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 3/00-G21C 19/00 [3]

|  | G21C 1/02 |
· | Réacteurs de fission rapides, c. à d. réacteurs n'utilisant pas de modérateur

|  | G21C 1/03 |
· · | refroidis par un réfrigérant non nécessairement pressurisé, p.ex. réacteurs du type piscine [5]

|  | G21C 1/04 |
· | Réacteurs thermiques

|  | G21C 1/06 |
· · | Réacteurs hétérogènes, c. à d. dans lesquels le combustible et le modérateur sont séparés

|  | G21C 1/07 |
· · · | Réacteurs à boulets; Réacteurs à combustible granulaire [5]

|  | G21C 1/08 |
· · · | le modérateur étant hautement pressurisé, p.ex. réacteur à eau bouillante, réacteur à surchauffe intégrale, réacteur à eau pressurisée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 1/22 a priorité)

|  | G21C 1/09 |
· · · · | Dispositions pour la régulation de pression, c. à d. pressuriseurs [5]

|  | G21C 1/10 |
· · · · | le modérateur et le réfrigérant étant différents ou séparés

|  | G21C 1/12 |
· · · · · | le modérateur étant solide, p.ex. réacteur du type Magnox

|  | G21C 1/14 |
· · · | le modérateur n'étant pas substantiellement pressurisé, p.ex. réacteur à pile piscine (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 1/22 a priorité)

|  | G21C 1/16 |
· · · · | le modérateur et le réfrigérant étant différents ou séparés, p.ex. réacteur sodium-graphite

|  | G21C 1/18 |
· · · · · | le réfrigérant étant pressurisé

|  | G21C 1/20 |
· · · · · · | le modérateur étant liquide, p.ex. réacteur à tubes de force

|  | G21C 1/22 |
· · · | utilisant du combustible liquide ou gazeux

|  | G21C 1/24 |
· · | Réacteurs homogènes, c. à d. dans lesquels le combustible et le modérateur présentent un milieu effectivement homogène aux neutrons

|  | G21C 1/26 |
· · · | Réacteurs à une seule zone

|  | G21C 1/28 |
· · · | Réacteurs à deux zones

|  | G21C 1/30 |
· | Réacteurs sous-critiques

|  | G21C 1/32 |
· | Réacteurs du type intégré, c. à d. réacteurs dans lesquels des parties associées de façon fonctionnelle avec le réacteur, mais non essentielles à la réaction, p.ex. des échangeurs de chaleur, sont disposées à l'intérieur de l'enveloppe avec le cœur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 1/02-G21C 1/30 ont priorité) [3]

|  | G21C 3/00 |
Eléments combustibles pour réacteur ou leurs assemblages; Emploi de substances spécifiées pour utilisation comme éléments combustibles pour réacteurs

|  | G21C 3/02 |
· | Eléments combustibles

|  | G21C 3/04 |
· · | Détails de structure

|  | G21C 3/06 |
· · · | Enveloppes; Chemises

|  | G21C 3/07 |
· · · · | caractérisées par le matériau, p.ex. alliages [5]

|  | G21C 3/08 |
· · · · | munis de moyens externes pour favoriser l'échange de chaleur, p.ex. ailettes, déflecteurs, cannelures

|  | G21C 3/10 |
· · · · | Obturateurs d'extrémités

|  | G21C 3/12 |
· · · · | Moyens formant partie de l'élément pour le positionner dans le cœur du réacteur; Entretoises extérieures à cet effet

|  | G21C 3/14 |
· · · · | Moyens formant partie de l'élément pour le placer ou le retirer du cœur; Moyens pour assembler des éléments adjacents

|  | G21C 3/16 |
· · · | Détails de structure à l'intérieur de l'enveloppe

|  | G21C 3/17 |
· · · · | Moyens de stockage ou de fixation de gaz dans des éléments combustibles [5]

|  | G21C 3/18 |
· · · · | Entretoises intérieures ou autre matériau non actif à l'intérieur de l'enveloppe, p.ex. pour compenser l'expansion des barres combustibles ou pour compenser une réactivité excessive (intercouches Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 3/20)

|  | G21C 3/20 |
· · · · | avec revêtement sur le combustible ou sur l'intérieur de l'enveloppe; avec une intercouche non active entre l'enveloppe et le matériau actif

|  | G21C 3/22 |
· · | avec un matériau fissile ou surrégénérateur en contact avec le réfrigérant

|  | G21C 3/24 |
· · | avec un matériau fissile ou surrégénérateur sous forme fluide à l'intérieur d'une enveloppe non active

|  | G21C 3/26 |
· · | avec un matériau fissile ou surrégénérateur sous forme de poudre à l'intérieur d'une enveloppe non active

|  | G21C 3/28 |
· · | avec un matériau fissile ou surrégénérateur sous forme solide à l'intérieur d'une enveloppe non active

|  | G21C 3/30 |
· | Assemblages d'un certain nombre d'éléments combustibles sous forme d'une unité rigide

|  | G21C 3/32 |
· · | Faisceaux d'éléments combustibles en forme d'aiguilles, de barres ou de tubes parallèles

|  | G21C 3/322 |
· · · | Moyens pour influencer l'écoulement du réfrigérant à travers ou autour des faisceaux [5]

|  | G21C 3/324 |
· · · | Chemisages ou enveloppes pour les faisceaux [5]

|  | G21C 3/326 |
· · · | comprenant des éléments combustibles de différentes compositions; comprenant, en plus des éléments combustibles, d'autres éléments en forme d'aiguille, de barre ou de tube, p.ex. barres de commande, barres de support de grilles, barres fertiles, barres à poison ou barres factices [5]

|  | G21C 3/328 |
· · · · | Disposition relative des éléments dans le réseau [5]

|  | G21C 3/33 |
· · · | Moyens pour supporter ou suspendre des éléments dans le faisceau (grilles d'espacement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 3/34); Moyens faisant partie du faisceau pour l'insérer dans le cœur ou l'en extraire; Moyens de couplage de faisceaux adjacents [5]

|  | G21C 3/332 |
· · · · | Supports pour grilles d'espacement [5]

|  | G21C 3/334 |
· · · | Assemblage des faisceaux [5]

|  | G21C 3/335 |
· · · | Echange d'éléments dans des faisceaux irradiés [5]

|  | G21C 3/336 |
· · · | Eléments d'espacement pour barres combustibles dans le faisceau (grilles d'espacement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 3/34) [5]

|  | G21C 3/338 |
· · · · | Eléments d'espacement hélicoïdaux [5]

|  | G21C 3/34 |
· · · | Grilles d'espacement

|  | G21C 3/344 |
· · · · | formées par un assemblage d'éléments tubulaires [5]

|  | G21C 3/348 |
· · · · | formées par un assemblage de bandes ne se croisant pas [5]

|  | G21C 3/352 |
· · · · | formées par un assemblage de bandes qui se croisent [5]

|  | G21C 3/356 |
· · · · | munies d'organes de support des éléments combustibles [5]

|  | G21C 3/36 |
· · | Assemblages d'éléments combustibles en forme de plaques ou de tubes coaxiaux

|  | G21C 3/38 |
· | Unités de combustible consistant en un élément combustible unique dans un manchon de support

|  | G21C 3/40 |
· | Combinaison structurelle d'un élément combustible avec un élément thermo-électrique pour la production directe d'énergie électrique à partir de la chaleur de fission (pour la mesure des températures Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 17/10)

|  | G21C 3/42 |
· | Emploi de substances spécifiées comme combustibles pour réacteurs

|  | G21C 3/44 |
· · | Combustible pour réacteur fluide ou fluent

|  | G21C 3/46 |
· · · | Compositions aqueuses

|  | G21C 3/48 |
· · · · | Solutions vraies ou colloïdales du constituant actif

|  | G21C 3/50 |
· · · · | Suspensions du constituant actif; Boues

|  | G21C 3/52 |
· · · | Compositions de métal liquide

|  | G21C 3/54 |
· · · | Sels fondus, compositions oxydes ou hydroxydes

|  | G21C 3/56 |
· · · | Compositions gazeuses; Suspensions dans un transport gazeux

|  | G21C 3/58 |
· · | Combustible pour réacteur solide

|  | G21C 3/60 |
· · · | Combustible métallique; Dispersions intermétalliques

|  | G21C 3/62 |
· · · | Combustible céramique

|  | G21C 3/64 |
· · · · | Combustible céramique en dispersion, p.ex. cermet

|  | G21C 5/00 |
Structure du modérateur ou du cœur; Emploi de matériaux spécifiés comme modérateur

|  | G21C 5/02 |
· | Détails

|  | G21C 5/04 |
· · | Dispositions spatiales permettant le gonflement Wigner

|  | G21C 5/06 |
· · | Moyens pour placer ou pour supporter les éléments combustibles

|  | G21C 5/08 |
· · | Moyens pour prévenir l'expansion asymétrique non désirée de la structure complète

|  | G21C 5/10 |
· · | Moyens pour supporter la structure complète

|  | G21C 5/12 |
· | caractérisée par la composition, p.ex. le modérateur contenant des substances additionnelles qui assurent une meilleure résistance du modérateur

|  | G21C 5/14 |
· | caractérisée par la forme

|  | G21C 5/16 |
· · | Forme de ses parties constituantes

|  | G21C 5/18 |
· | caractérisée par l'installation de plus d'une zone active

|  | G21C 5/20 |
· · | dans laquelle une zone contient le matériau fissile et l'autre zone contient le matériau surrégénérateur

|  | G21C 5/22 |
· · | dans laquelle une des zones est une zone de surchauffe

|  | G21C 7/00 |
Commande de la réaction nucléaire

|  | G21C 7/02 |
· | par utilisation des propriétés autorégulatrices des matériaux du réacteur (aménagements qui impliquent la stabilité de la température Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 7/32)

|  | G21C 7/04 |
· · | de poisons combustibles (poisons combustibles dans des barres de combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 3/326) [5]

|  | G21C 7/06 |
· | par application de matériau absorbant les neutrons, c. à d. matériau avec section efficace d'absorption excédant largement la section efficace de réflexion

|  | G21C 7/08 |
· · | par déplacement des éléments de commande solides, p.ex. barres de commandes

|  | G21C 7/10 |
· · · | Structures des éléments de commande

|  | G21C 7/103 |
· · · · | Ensembles de commande comportant un ou plusieurs absorbants ainsi que d'autres éléments, p.ex. combustibles ou modérateurs [5]

|  | G21C 7/107 |
· · · · | Eléments de commande adaptés à des réacteurs à boulets [5]

|  | G21C 7/11 |
· · · · | Eléments de commande déformables, p.ex. flexibles, télescopiques, articulés [5]

|  | G21C 7/113 |
· · · · | Eléments de commande constitués par des éléments plats; Eléments de commande de section cruciforme [5]

|  | G21C 7/117 |
· · · · | Grappes de barres de commande; Structure en araignée [5]

|  | G21C 7/12 |
· · · | Moyens pour amener les éléments de commande dans la position désirée (moyens assurant la chute des barres en cas d'urgence Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 9/02)

|  | G21C 7/14 |
· · · · | Aménagements de conduite mécaniques

|  | G21C 7/16 |
· · · · | Aménagements de conduite hydrauliques ou pneumatiques

|  | G21C 7/18 |
· · · | Moyens pour obtenir un mouvement différentiel des éléments de commande

|  | G21C 7/20 |
· · · | Disposition de dispositifs amortisseurs de chocs (amortisseurs de chocs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F)

|  | G21C 7/22 |
· · | par déplacement d'un matériau fluide ou fluent absorbant les neutrons

|  | G21C 7/24 |
· · | Emploi de substances spécifiées pour utilisation comme matériau absorbant les neutrons

|  | G21C 7/26 |
· | par déplacement du modérateur ou de parties de celui-ci

|  | G21C 7/27 |
· · | Commande par décalage spectral [5]

|  | G21C 7/28 |
· | par déplacement du réflecteur ou de parties de celui-ci

|  | G21C 7/30 |
· | par déplacement du combustible du réacteur ou des éléments combustibles

|  | G21C 7/32 |
· | par variation du courant de réfrigérant à travers le cœur

|  | G21C 7/34 |
· | par utilisation d'une source de neutrons primaire

|  | G21C 7/36 |
· | Circuits de commande

|  | G21C 9/00 |
Dispositions pour la protection d'urgence structurellement associées avec le réacteur (dispositions pour le refroidissement d'urgence Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 15/18)

|  | G21C 9/004 |
· | Suppression de la pression [5]

|  | G21C 9/008 |
· · | par des disques ou des diaphragmes de rupture [5]

|  | G21C 9/012 |
· · | par accumulation thermique ou condensation de vapeur, p.ex. condenseurs à glace [5]

|  | G21C 9/016 |
· | Récupérateurs de cœur [5]

|  | G21C 9/02 |
· | Moyens pour effectuer une réduction très rapide du facteur de réactivité dans des conditions défectueuses, p.ex. fusible pour réacteur

|  | G21C 9/027 |
· · | par le mouvement rapide d'un solide, p.ex. de boulets [5]

|  | G21C 9/033 |
· · | par un fluide absorbant [5]

|  | G21C 9/04 |
· | Moyens pour combattre les incendies

|  | G21C 9/06 |
· · | Moyens de prévention de l'accumulation de gaz explosifs, p.ex. recombinateurs [5]

|  | G21C 11/00 |
Blindage structurellement associé avec le réacteur

|  | G21C 11/02 |
· | Blindage biologique (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21F)

|  | G21C 11/04 |
· · | sur une embarcation

|  | G21C 11/06 |
· | Ecrans réflecteurs, c. à d. pour minimiser la perte de neutrons

|  | G21C 11/08 |
· | Ecrans thermiques; Revêtements thermiques, c. à d. pour dissiper la chaleur provenant de radiations gamma qui sans cela chaufferaient un écran biologique externe

|  | G21C 13/00 |
Enceintes sous pression; Enceintes d'enveloppe; Enveloppes en général (pour procédés physiques ou chimiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 3/00; enceintes sous pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 12/00)

|  | G21C 13/02 |
· | Détails

|  | G21C 13/024 |
· · | Structures supportant les cuves de pression ou les enceintes de confinement [5]

|  | G21C 13/028 |
· · | Joints, p.ex. pour les cuves de pression ou les enceintes de confinement [5]

|  | G21C 13/032 |
· · | Raccords entre le tube et la paroi d'une enceinte, p.ex. tenant compte des contraintes thermiques [5]

|  | G21C 13/036 |
· · · | le tube traversant la paroi, c. à d. s'étendant de chaque côté [5]

|  | G21C 13/04 |
· · | Dispositions pour l'expansion et la contraction

|  | G21C 13/06 |
· · | Bouchons scellés (pour récipients sous pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/00)

|  | G21C 13/067 |
· · · | pour des tubulures, p.ex. puits de chargement; Dispositifs de verrouillage pour bouchons [5]

|  | G21C 13/073 |
· · · | Obturateurs pour enceintes de réacteurs, p.ex. rotatifs [5]

|  | G21C 13/08 |
· | Enceintes caractérisées par le matériau; Emploi de matériaux spécifiés pour les enceintes de pression

|  | G21C 13/087 |
· · | Enceintes métalliques [5]

|  | G21C 13/093 |
· · | Enceintes en béton [5]

|  | G21C 13/10 |
· | Moyens pour prévenir la contamination dans le cas d'une fuite

|  | G21C 15/00 |
Dispositions pour le refroidissement à l'intérieur de l'enceinte sous pression contenant le cœur; Emploi de réfrigérants spécifiques

|  | G21C 15/02 |
· | Aménagement ou disposition de passages dans lesquels la chaleur est transférée au réfrigérant, p.ex. pour la circulation du réfrigérant à travers les supports des éléments combustibles

|  | G21C 15/04 |
· · | provenant du matériau fissile ou surrégénérateur

|  | G21C 15/06 |
· · · | dans les éléments combustibles

|  | G21C 15/08 |
· · | provenant du matériau modérateur

|  | G21C 15/10 |
· · | provenant du réflecteur ou de l'écran thermique

|  | G21C 15/12 |
· · | provenant de l'enceinte sous pression; provenant de l'enceinte d'enveloppe

|  | G21C 15/14 |
· · | provenant des conduits servant au passage d'un fluide chaud; provenant des conduits comprenant des appareils auxiliaires, p.ex. pompes, caméras

|  | G21C 15/16 |
· | comprenant des moyens de séparation du liquide et de la vapeur (séparation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D; purgeurs d'eau de condensation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16T)

|  | G21C 15/18 |
· | Dispositions pour le refroidissement d'urgence; Mise hors circuit de la chaleur

|  | G21C 15/20 |
· | Compartiments ou isolement thermique entre le canal d'enfournement et le modérateur, p.ex. dans des réacteurs à tubes de force

|  | G21C 15/22 |
· | Association structurelle des tubes du réfrigérant avec les collecteurs ou autres tuyaux, p.ex. dans des réacteurs à tubes de force (joints pour tubes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L) [4]

|  | G21C 15/24 |
· | Cyclage du fluide réfrigérant (pompes électrodynamiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 44/02)

|  | G21C 15/243 |
· · | pour des liquides [5]

|  | G21C 15/247 |
· · · | pour des métaux liquides [5]

|  | G21C 15/25 |
· · · | utilisant des pompes à jet [5]

|  | G21C 15/253 |
· · | pour des gaz, p.ex. ventilateurs [5]

|  | G21C 15/257 |
· · | utilisant des tubes caloporteurs [5]

|  | G21C 15/26 |
· · | par convection, p.ex. utilisant des cheminées, utilisant des canaux divergents

|  | G21C 15/28 |
· | Emploi de réfrigérants spécifiques (s'ils sont utilisés comme modérateur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 5/12; substances pour le transfert de chaleur ou pour l'échange de chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 5/00)

|  | G21C 17/00 |
Surveillance; Essais (mesures en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01)

|  | G21C 17/003 |
· | Inspection à distance des enceintes, p.ex. des cuves de pression [5]

|  | G21C 17/007 |
· · | Inspection des surfaces externes des enceintes [5]

|  | G21C 17/01 |
· · | Inspection des surfaces internes des enceintes [5]

|  | G21C 17/013 |
· · | Véhicules d'inspection [5]

|  | G21C 17/017 |
· | Inspection ou maintenance de tuyaux ou de tubes dans des installations nucléaires [5]

|  | G21C 17/02 |
· | Dispositifs ou dispositions pour la surveillance du réfrigérant ou du modérateur

|  | G21C 17/022 |
· · | pour la surveillance de réfrigérants ou de modérateurs liquides [5]

|  | G21C 17/025 |
· · · | pour la surveillance de réfrigérants constitués par des métaux liquides [5]

|  | G21C 17/028 |
· · | pour la surveillance de réfrigérants gazeux [5]

|  | G21C 17/032 |
· · | Mesure ou surveillance du débit de réfrigérant [5]

|  | G21C 17/035 |
· · | Dispositifs de détection du niveau de réfrigérant ou du modérateur [5]

|  | G21C 17/038 |
· · | Détection de l'ébullition du réfrigérant ou du modérateur [5]

|  | G21C 17/04 |
· · | Détection de rupture de gaine

|  | G21C 17/06 |
· | Dispositifs ou dispositions pour la surveillance ou l'essai du combustible ou des éléments combustibles en dehors du cœur du réacteur, p.ex. pour la consommation, pour la contamination (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 17/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 17/10 ont priorité; détection de fuites dans des éléments combustibles pendant le fonctionnement du réacteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 17/04)

|  | G21C 17/07 |
· · | Essais d'étanchéité [5]

|  | G21C 17/08 |
· | Combinaison structurelle du cœur du réacteur ou de la structure du modérateur avec des moyens de vision, p.ex. avec des caméras de télévision, périscopes, fenêtres

|  | G21C 17/10 |
· | Combinaison structurelle de l'élément combustible, de la barre de commande, du cœur du réacteur, ou de la structure du modérateur avec des instruments sensibles, p.ex. pour la mesure de la radioactivité, des contraintes

|  | G21C 17/104 |
· · | Mesure de la réactivité [5]

|  | G21C 17/108 |
· · | Mesure du flux [5]

|  | G21C 17/112 |
· · | Mesure de la température [5]

|  | G21C 17/116 |
· · | Passages ou isolateurs, p.ex. pour câbles électriques [5]

|  | G21C 17/12 |
· · | l'élément sensible faisant partie de l'élément de commande

|  | G21C 17/14 |
· | Période-mètres

|  | G21C 19/00 |
Dispositions pour le traitement, pour la manipulation, ou pour faciliter la manipulation, du combustible ou d'autres matériaux utilisés à l'intérieur du réacteur, p.ex. à l'intérieur de l'enceinte sous pression [2]

|  | G21C 19/02 |
· | Détails des dispositions pour la manipulation

|  | G21C 19/04 |
· · | Moyens pour commander le flux du réfrigérant sur les objets manipulés; Moyens pour commander le flux de réfrigérant à travers le canal à alimenter

|  | G21C 19/06 |
· · | Moyens pour supporter ou emmagasiner des éléments combustibles ou des éléments de commande [4]

|  | G21C 19/07 |
· · · | Râteliers de stockage; Piscines de stockage [5]

|  | G21C 19/08 |
· · | Moyens pour le chauffage des éléments combustibles avant leur introduction dans le cœur; Moyens pour le chauffage ou le refroidissement des éléments combustibles après leur extraction du cœur

|  | G21C 19/10 |
· · | Dispositifs de relèvement ou d'enlèvement adaptés pour coopérer avec les éléments combustibles ou avec l'élément de commande (manipulateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25J)

|  | G21C 19/105 |
· · · | à éléments de couplage effectuant un mouvement de serrage ou d'extension [5]

|  | G21C 19/11 |
· · · | à éléments de couplage rotatifs, p.ex. manchons de couplage [5]

|  | G21C 19/115 |
· · · | à dispositifs de verrouillage et couplages à billes [5]

|  | G21C 19/12 |
· · | Dispositions pour exercer directement une force hydraulique ou pneumatique sur l'élément combustible ou l'élément de commande

|  | G21C 19/14 |
· | caractérisés par leur adaptation pour emploi avec des canaux horizontaux dans le cœur du réacteur

|  | G21C 19/16 |
· | Couloirs ou tubes articulés ou télescopiques pour le raccordement aux canaux dans le cœur du réacteur

|  | G21C 19/18 |
· | Appareils pour porter les éléments combustibles à l'aire de charge du réacteur, p.ex. depuis un emplacement de stockage

|  | G21C 19/19 |
· | Parties de réacteurs spécifiquement adaptées pour faciliter la manipulation, p.ex. pour faciliter le chargement ou le déchargement des éléments combustibles [3]

|  | G21C 19/20 |
· | Dispositions pour introduire des objets à l'intérieur de l'enceinte sous pression; Dispositions pour manipuler des objets à l'intérieur de l'enceinte sous pression; Dispositions pour extraire des objets de l'enceinte sous pression

|  | G21C 19/22 |
· · | Dispositions pour avoir accès à l'intérieur de l'enceinte sous pression pendant le fonctionnement du réacteur

|  | G21C 19/24 |
· · · | par utilisation d'une enceinte auxiliaire qui est temporairement scellée à l'enceinte sous pression

|  | G21C 19/26 |
· | Dispositions pour enlever les éléments combustibles ou les éléments de commande grippés ou endommagés; Dispositions pour déplacer les parties cassées de ceux-ci

|  | G21C 19/28 |
· | Dispositions pour introduire un matériau fluent à l'intérieur du cœur du réacteur; Dispositions pour enlever un matériau fluent du cœur du réacteur (pompage du réfrigérant Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21D)

|  | G21C 19/30 |
· · | avec purification continue du matériau fluent en circulation, p.ex. par extraction des produits de fission

|  | G21C 19/303 |
· · · | spécialement adaptés pour des gaz (décontamination de gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21F 9/02) [5]

|  | G21C 19/307 |
· · · | spécialement adaptés pour des liquides (décontamination de liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21F 9/04) [5]

|  | G21C 19/31 |
· · · · | pour des métaux fondus [5]

|  | G21C 19/313 |
· · · · · | utilisant des pièges froids [5]

|  | G21C 19/317 |
· · · | Dispositifs de recombinaison pour produits de dissociation radiolytique [5]

|  | G21C 19/32 |
· | Appareils pour enlever des objets ou matériaux radioactifs de l'aire de décharge du réacteur, p.ex. pour les porter à un emplacement de stockage; Appareils pour manipuler des objets ou matériaux radioactifs à l'intérieur d'un emplacement de stockage ou les extraire de celui-ci (moyens de se débarrasser des résidus de matériaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21F 9/00)

|  | G21C 19/33 |
· | Appareils ou procédés pour démonter les chapelets d'éléments combustibles épuisés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 19/34 a priorité) [2]

|  | G21C 19/34 |
· | Procédés ou appareils de démantèlement du combustible nucléaire, p.ex. avant retraitement (cellules blindées Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21F 7/00) [5]

|  | G21C 19/36 |
· · | Moyens mécaniques uniquement

|  | G21C 19/365 |
· · · | Séparation du combustible et des chemisages ou des gaines [5]

|  | G21C 19/37 |
· · · · | par mise en pièces à la fois de l'élément combustible et de son gainage ou de son chemisage, p.ex. par découpage ou cisaillage [5]

|  | G21C 19/375 |
· · · | Dispositifs de compactage, p.ex. pour assemblages combustibles [5]

|  | G21C 19/38 |
· · | Moyens chimiques uniquement

|  | G21C 19/40 |
· | Dispositions pour prévenir l'apparition de conditions critiques, p.ex. pendant le stockage

|  | G21C 19/42 |
· | Retraitement des combustibles irradiés

|  | G21C 19/44 |
· · | des combustibles solides irradiés

|  | G21C 19/46 |
· · · | Procédés aqueux

|  | G21C 19/48 |
· · · | Procédés non aqueux

|  | G21C 19/50 |
· · | des combustibles fluides irradiés

|  | G21C 21/00 |
Appareillage ou procédés spécialement adaptés pour la fabrication des réacteurs ou de pièces de ceux-ci (en général section B, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23)

|  | G21C 21/02 |
· | Fabrication des éléments combustibles ou surrégénérateurs à l'intérieur de gaines non-actives

|  | G21C 21/04 |
· · | par compactage ou pilonnage par vibration

|  | G21C 21/06 |
· · | par emboutissage

|  | G21C 21/08 |
· · | par procédé d'habillage

|  | G21C 21/10 |
· · | par extrusion, filage, étirage

|  | G21C 21/12 |
· · | par gainage hydrostatique ou thermopneumatique

|  | G21C 21/14 |
· · | par placage dans un fluide

|  | G21C 21/16 |
· · | par techniques de moulage ou de trempe

|  | G21C 21/18 |
· | Fabrication des éléments de commande couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 7/00

|  | G21C 23/00 |
Dispositions dans les réacteurs pour faciliter les expériences ou l'irradiation [3]