|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G04 |
HOROMÉTRIE

|  | G04B |
HORLOGES OU MONTRES ENTRAÎNÉES MÉCANIQUEMENT; PIÈCES MÉCANIQUES D'HORLOGES OU DE MONTRES EN GÉNÉRAL; APPAREILS À ÉVALUER LE TEMPS AU MOYEN DE LA POSITION DU SOLEIL, DE LA LUNE OU DES ÉTOILES (mécanismes à ressort ou actionnés par des poids en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03G; horloges ou montres électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C; horloges électromécaniques avec des moyens annexes ou incorporés permettant de faire fonctionner un dispositif quelconque à des moments choisis à l'avance ou après des intervalles de temps prédéterminés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 23/00; horloges ou montres avec dispositifs d'arrêt Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 7/08; détails de structure ou boîtiers spécialement adaptés pour des garde-temps électroniques sans parties mobiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G 17/00)

|  | G04B |
Note(s) La présente sous-classe couvre les horloges à calendrier ou les calendriers à mouvement d'horlogerie entraînés mécaniquement et les pièces mécaniques de tels horloges ou calendriers.

|  | G04B |
Schéma général
MÉCANISMES MOTEURS | 1/00
REMONTAGE |
Ordinaire; automatique; combiné | 3/00; 5/00; 7/00
Surveillance du remontage; pièces du remontage | 9/00; 11/00
MOUVEMENT |
Echappement; stabilisation de la fréquence; réglage de la fréquence; rouages; leur ajustage | 15/00; 17/00; 18/00; 13/00; 35/00
INDICATION DU TEMPS | 19/00, 21/00, 23/00, 25/00
MISE À L'HEURE | 27/00
BÂTIS; PIÈCES DE SUPPORT; CALIBRES | 29/00; 31/00; 33/00
PROTECTION DES MÉCANISMES D'HORLOGERIE |
Boîtiers; verres ou globes; autres moyens de protection | 37/00; 39/00; 41/00; 43/00
HORLOGES PARTICULIÈRES | 45/00, 47/00, 49/00

|  | G04B 1/00 |
Mécanismes moteurs

|  | G04B 1/00 |
Mécanismes moteurs

|  | G04B 1/02 |
· | à poids

|  | G04B 1/04 |
· · | Mécanismes dans lesquels le mouvement fait office de poids

|  | G04B 1/06 |
· · | à poids multiples

|  | G04B 1/08 |
· · | Poids; Chaînes; Roues de chaînes; Arbres pour roues de chaînes

|  | G04B 1/10 |
· | à ressort moteur

|  | G04B 1/12 |
· · | à ressorts moteurs multiples

|  | G04B 1/14 |
· · | Ressorts moteurs; Brides pour ressorts moteurs (ressorts moteurs à brides Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/18; alliages Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C; ressorts en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F)

|  | G04B 1/16 |
· · | Barillets; Arbres; Arbres de barillets (dispositions facilitant l'enlèvement du ressort moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 33/14)

|  | G04B 1/18 |
· · | Structures pour le raccordement des extrémités des ressorts moteurs au barillet ou à l'arbre

|  | G04B 1/20 |
· · · | Dispositions de protection contre la rupture ou la surtension du ressort moteur, placées dans le barillet ou fixées à celui-ci (liées aux clés ou organes analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/10; liées aux dispositifs de remontage automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 5/24)

|  | G04B 1/22 |
· · | Compensation des variations de la force motrice du ressort moteur (par façonnage mécanique du ressort moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/14)

|  | G04B 1/24 |
· | avec à la fois des ressorts moteurs et des poids

|  | G04B 1/26 |
· | mus par des liquides ou des gaz; Mécanismes moteurs à liquides ou à gaz pour horloges secondaires commandées mécaniquement

|  | G04B 3/00 - G04B 11/00 |
Remontage

|  | G04B 3/00 |
Remontage normal des mouvements à la main ou mécaniquement; Remontage simultané de plusieurs ressorts moteurs ou poids

|  | G04B 3/02 |
· | Clés ou organes analogues amovibles

|  | G04B 3/04 |
· | Clés, boutons ou couronnes fixes (tiges de remontoirs divisées dites aussi tiges brisées Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 37/06)

|  | G04B 3/06 |
· | Clés ou organes analogues comportant des moyens pour prévenir la surtension (dispositifs de protection placés dans le barillet ou fixés à celui-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/20; se rapportant aux dispositifs de remontage automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 5/24)

|  | G04B 3/08 |
· | au moyen de pièces des boîtiers

|  | G04B 3/10 |
· · | Moyens de protection prévenant la surtension (disposés dans le barillet ou fixés à celui-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/20; liés aux clés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/06; en relation avec les dispositifs de remontage automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 5/24)

|  | G04B 3/12 |
· | par des moyens mécaniques, p.ex. moteurs pneumatiques (remontage par des moyens électriques ou électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C)

|  | G04B 5/00 |
Remontage automatique

|  | G04B 5/02 |
· | par autoremontage provoqué par des mouvements imprimés aux montres

|  | G04B 5/04 |
· · | au moyen de masses oscillantes à chemin limité

|  | G04B 5/06 |
· · · | agissant dans un sens uniquement

|  | G04B 5/08 |
· · · | agissant dans les deux sens

|  | G04B 5/10 |
· · | au moyen de masses oscillantes à chemin illimité

|  | G04B 5/12 |
· · · | agissant dans un sens uniquement

|  | G04B 5/14 |
· · · | agissant dans les deux sens

|  | G04B 5/16 |
· · | Structure des masses

|  | G04B 5/18 |
· · | Supports, suspensions ou dispositions de guidage pour les masses oscillantes

|  | G04B 5/19 |
· · · | Suspension de la masse oscillante en son centre de rotation [3]

|  | G04B 5/20 |
· | par le mouvement d'autres objets, p.ex. par l'ouverture de sacs à main, de boîtes, de portes; Remontage éolien

|  | G04B 5/22 |
· | par des effets ou des variations thermométriques, barométriques ou similaires

|  | G04B 5/24 |
· | Moyens de protection prévenant la surtension (disposés dans le barillet ou fixés à celui-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/20; liés aux clés ou organes analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/06; liés à des pièces des boîtiers Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/10)

|  | G04B 7/00 |
Remontages normal et automatique combinés

|  | G04B 9/00 |
Surveillance de l'état du remontage, p.ex. indication du degré de remontage

|  | G04B 9/02 |
· | Dispositifs commandés par cet état, p.ex. dispositifs assurant une protection contre la surtension (moyens de protection prévenant la surtension disposés dans la barillet ou fixés sur celui-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/20; moyens de protection liés aux clés ou organes analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/06; liés à des pièces des boîtiers Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/10; se rapportant aux dispositifs de remontage automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 5/24)

|  | G04B 11/00 |
Encliquetages; Cliquets d'arrêt; Embrayages

|  | G04B 11/02 |
· | Dispositifs autorisant le déplacement d'une partie rotative dans un sens uniquement [3]

|  | G04B 11/04 |
· · | Cliquets à cet effet, p.ex. cliquet fixé à un élément oscillant actionnant un encliquetage [3]

|  | G04B 13/00 |
Rouages

|  | G04B 13/02 |
· | Roues; Pignons; Axes; Pivots (paliers, coussinets Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 31/00)

|  | G04B 15/00 |
Echappements (moyens électriques ou magnétiques pour convertir un mouvement oscillatoire en un mouvement rotatif dans des horloges ou dans des montres électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 5/00)

|  | G04B 15/02 |
· | à contact permanent avec le mécanisme régulateur

|  | G04B 15/04 |
· · | Echappements à cylindre

|  | G04B 15/06 |
· | Echappements libres

|  | G04B 15/08 |
· · | Echappements à ancre

|  | G04B 15/10 |
· | à impulsions constantes sur le mécanisme régulateur

|  | G04B 15/12 |
· | Réglage (outils de réglage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04D 1/02); Limitation de l'amplitude de l'oscillation des ancres ou organes analogues

|  | G04B 15/14 |
· | Parties constitutives ou détails de structure, p.ex. structure de l'ancre ou de la roue d'échappement

|  | G04B 17/00 |
Mécanismes pour stabiliser la fréquence [3]

|  | G04B 17/02 |
· | Oscillateurs agissant par gravité, p.ex. pendule se balançant dans un plan

|  | G04B 17/04 |
· | Oscillateurs agissant par l'effet d'un ressort

|  | G04B 17/06 |
· · | Oscillateurs à spiral, p.ex. balancier

|  | G04B 17/08 |
· · | Oscillateurs à ressorts hélicoïdaux tendus et détendus axialement

|  | G04B 17/10 |
· · | Oscillateurs à bandes de torsion ou à ressorts agissant de la même manière que des bandes de torsion, p.ex. poids oscillant dans un plan horizontal

|  | G04B 17/20 |
· | Compensation dans les mécanismes de stabilisation de la fréquence

|  | G04B 17/22 |
· · | de l'effet des variations de température (alliages indépendants des variations de température Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C)

|  | G04B 17/24 |
· · | de l'effet des variations de la pression atmosphérique

|  | G04B 17/26 |
· · | de l'effet des variations des impulsions

|  | G04B 17/28 |
· · | de l'effet du déséquilibre de l'organe oscillant, p.ex. tourbillon

|  | G04B 17/30 |
· | Régulateurs rotatifs, p.ex. régulateurs centrifuges, régulateurs à ailettes (pour mécanisme de sonnerie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 21/06)

|  | G04B 17/32 |
· | Pièces constitutives ou éléments structurels, p.ex. virole, piton

|  | G04B 17/34 |
· · | pour fixer le spiral sur le balancier [3]

|  | G04B 18/00 |
Mécanismes pour régler la fréquence [3]

|  | G04B 18/02 |
· | Raquetterie [3]

|  | G04B 18/04 |
· | Réglage du battement du pendule, du balancier ou des organes similaires, p.ex. mise au repère [3]

|  | G04B 18/06 |
· · | par déplacement de la virole ou du piton d'un spiral [3]

|  | G04B 18/08 |
· | Parties constitutives ou détails de structure [3]

|  | G04B 19/00 - G04B 27/00 |
Indication de l'heure

|  | G04B 19/00 |
Indication par des moyens optiques (par des lampes électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 17/02; dispositions pour la présentation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09)

|  | G04B 19/02 |
· | Engrenages intermédiaires entre les rouages et les aiguilles

|  | G04B 19/04 |
· | Aiguilles; Disques à signe indicateur unique ou similaires

|  | G04B 19/06 |
· | Cadrans (pour pendules sans mouvement d'horlogerie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 49/04)

|  | G04B 19/08 |
· · | Disposition géométrique des divisions

|  | G04B 19/10 |
· · | Forme décorative des divisions ou de la surface du cadran; Fixation des divisions au cadran

|  | G04B 19/12 |
· · | Choix de matériaux spécifiés pour les cadrans ou les divisions

|  | G04B 19/14 |
· · | Fixation des cadrans aux platines des horloges ou des montres

|  | G04B 19/16 |
· · | Cadrans mobiles, p.ex. indiquant alternativement de 1 à 12 h. et de 13 à 24 h.

|  | G04B 19/18 |
· · | Divisions sur le globe ou le verre, sur la lunette ou sur la carrure

|  | G04B 19/20 |
· | Indication au moyen de bandes, de tambours, de disques ou de cartes numérotés

|  | G04B 19/21 |
· · | Tambours [3]

|  | G04B 19/22 |
· | Dispositions pour indiquer plusieurs heures locales; Pendules universelles

|  | G04B 19/23 |
· · | au moyen d'aiguilles additionnelles ou de paires d'aiguilles additionnelles [3]

|  | G04B 19/24 |
· | Horloges ou montres avec indicateurs de date; Calendriers à mouvement d'horlogerie

|  | G04B 19/243 |
· · | caractérisés par la forme de l'indicateur de date [3]

|  | G04B 19/247 |
· · · | en forme de disque [3]

|  | G04B 19/25 |
· · · · | Dispositifs pour régler les indicateurs de date manuellement [3]

|  | G04B 19/253 |
· · · · | Mécanismes d'entraînement ou de désaccouplement [3]

|  | G04B 19/257 |
· · · | en forme de tambour [3]

|  | G04B 19/26 |
· | Horloges ou montres avec indicateurs des marées, des phases de la lune ou analogues

|  | G04B 19/28 |
· | Marques ou index réglables pour l'indication de moments déterminés

|  | G04B 19/30 |
· | Eclairement des cadrans ou des aiguilles

|  | G04B 19/32 |
· · | au moyen de substances luminescentes

|  | G04B 19/34 |
· | Projection optique de la position des aiguilles

|  | G04B 21/00 |
Indication par des moyens acoustiques (à des moments choisis à l'avance Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 23/00; par des moyens électro-acoustiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/04; appareils produisant des sons en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10)

|  | G04B 21/02 |
· | Mécanismes de sonnerie régulière donnant les heures pleines, les demi-heures ou les quarts d'heure

|  | G04B 21/04 |
· · | Roues horaires; Crémaillères ou râteaux; Limaçons ou mécanismes de commande similaires

|  | G04B 21/06 |
· · | Parties constitutives des mécanismes de sonnerie, p.ex. marteau, régulateur à ailette

|  | G04B 21/08 |
· · | Corps sonores; Sifflets; Appareils musicaux (avec transmetteurs électro-acoustiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/00)

|  | G04B 21/10 |
· · | Déclenchement ou blocage de la sonnerie régulière, p.ex. pour faire le silence pendant la nuit

|  | G04B 21/12 |
· · | Montres ou horloges à répétition

|  | G04B 21/14 |
· · | Remontage des mécanismes de sonnerie par le mouvement d'horlogerie; Remontage du mouvement d'horlogerie par le mécanisme de sonnerie

|  | G04B 23/00 |
Dispositions pour émettre des signaux acoustiques à des moments choisis à l'avance (métronomes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 5/02; appareils produisant des sons en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10)

|  | G04B 23/02 |
· | Réveils (signaux avertisseurs déclenchés électriquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/00)

|  | G04B 23/03 |
· · | Dispositions d'arrêt du signal avertisseur [3]

|  | G04B 23/04 |
· · | avec double réglage, approximatif et précis, sur le moment choisi

|  | G04B 23/06 |
· · | Réglages pour plusieurs heures différentes choisies à l'avance avec arrêt automatique du signal

|  | G04B 23/08 |
· · | fonctionnant plusieurs jours de suite sans être remis en position de marche; fonctionnant une fois toutes les 24 heures uniquement

|  | G04B 23/10 |
· · | à présignal; à répétition; à intensité sonore réglable

|  | G04B 23/12 |
· · | Montres-réveils de poche ou de poignet (à avertisseur tactile Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 25/04)

|  | G04B 25/00 |
Indication du temps par d'autres moyens ou par des moyens combinés (indication électrique ou électromécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C)

|  | G04B 25/02 |
· | tactile; Horloges ou montres pour aveugles

|  | G04B 25/04 |
· · | Réveils ou montres-réveils avec dispositifs avertisseurs tactiles

|  | G04B 25/06 |
· | au moyen de figures animées, p.ex. coucou, horloge à trompette

|  | G04B 27/00 |
Dispositifs mécaniques pour la mise à l'heure des moyens indicateurs

|  | G04B 27/02 |
· | à l'aide des moyens de remontage

|  | G04B 27/04 |
· · | avec une roue de débrayage

|  | G04B 27/06 |
· · | à bascule

|  | G04B 27/08 |
· | à l'aide de pièces du boîtier

|  | G04B 29/00 - G04B 35/00 |
Bâtis, supports ou dispositions des pièces du mouvement, les unes par rapport aux autres, calibres

|  | G04B 29/00 |
Bâtis

|  | G04B 29/02 |
· | Platines; Ponts; Coqs

|  | G04B 29/04 |
· | Pièces de liaison ou de support

|  | G04B 31/00 |
Paliers; Coussinets; Suspensions à point ou à contre-point; Coussinets de pivots; Pièces séparées pour ceux-ci (paliers, coussinets en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

|  | G04B 31/004 |
· | caractérisés par le matériau utilisé [3]

|  | G04B 31/008 |
· · | Coussinets pierres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 31/04 a priorité) [3]

|  | G04B 31/012 |
· · | Coussinets en métal [3]

|  | G04B 31/016 |
· · | Coussinets en plastique [3]

|  | G04B 31/02 |
· | Paliers amortisseurs de chocs

|  | G04B 31/04 |
· · | avec coussinet et contre-pivot [3]

|  | G04B 31/06 |
· | Procédés de fabrication ou de montage [3]

|  | G04B 31/08 |
· | Lubrification [3]

|  | G04B 33/00 |
Calibres

|  | G04B 33/02 |
· | Calibres circulaires

|  | G04B 33/04 |
· | Calibres non circulaires

|  | G04B 33/06 |
· | extra-plats

|  | G04B 33/08 |
· | dans lesquels le mouvement est disposé sur différents plans, p.ex. parallèles ou obliques l'un par rapport à l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 33/10 a priorité)

|  | G04B 33/10 |
· | avec aiguille des secondes disposée au centre du cadran

|  | G04B 33/12 |
· | pour des durées de marche extrêmement longues

|  | G04B 33/14 |
· | Calibres dont les ressorts moteurs ou les barillets sont faciles à retirer (ressorts moteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/14; barillets, arbres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/16)

|  | G04B 33/16 |
· | avec dispositions de protection du mouvement contre les dommages causés par la rupture du ressort moteur

|  | G04B 35/00 |
Ajustage des rouages, p.ex. du jeu des arbres, de la profondeur de prise des engrenages

|  | G04B 37/00 - G04B 43/00 |
Protection du mouvement contre les dommages d'origine extérieure

|  | G04B 37/00 |
Boîtiers

|  | G04B 37/02 |
· | Boîtiers à vide; Boîtiers remplis de gaz ou de liquides; Boîtiers contenant des substances pour absorber ou fixer l'humidité ou la poussière

|  | G04B 37/04 |
· | Montage du mouvement dans le boîtier; Montage antichocs

|  | G04B 37/05 |
· · | Montages rigides pour montres de poche ou montres-bracelets [3]

|  | G04B 37/06 |
· | Formation du passage de la tige de remontoir dans le boîtier; Tiges de remontoir brisées

|  | G04B 37/08 |
· | Scellement hermétique des ouvertures, des joints, des passages ou des fentes

|  | G04B 37/10 |
· · | des tiges de remontoir

|  | G04B 37/11 |
· · | du fond des montres de poche ou montres-bracelets [3]

|  | G04B 37/12 |
· | Boîtiers à destinations particulières, p.ex. montre combinée avec une bague, avec un bouton (protège-montres Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45C 11/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45C 11/12; montres combinées avec des poudriers Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45D 33/30)

|  | G04B 37/14 |
· | Dispositifs de suspension, supports ou piédestaux pour appareils à évaluer le temps dans la mesure où ils font partie du boîtier (bracelets pour montres de poignet, leurs systèmes d'attache Fulltext... Hierarchy... Expanded...A44C 5/00)

|  | G04B 37/16 |
· · | Fixation du boîtier au bracelet [3]

|  | G04B 37/18 |
· | pour montres de poche ou montres-bracelets (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 37/02-G04B 37/16 ont priorité) [3]

|  | G04B 37/20 |
· · | avec couvercles ou fonds à charnière [3]

|  | G04B 37/22 |
· | Matériaux ou procédés de fabrication de boîtiers de montres de poche ou de montres-bracelets [3]

|  | G04B 39/00 |
Verres de montres; Fixation ou scellement des verres; Globes de pendules

|  | G04B 39/02 |
· | Scellement des verres [3]

|  | G04B 41/00 |
Dispositifs de blocage ou de maintien pour balanciers, carillons ou similaires, utilisés pendant le transport

|  | G04B 43/00 |
Protection des mouvements au moyen d'écrans ou d'autres moyens contre les influences extérieures, p.ex. les champs magnétiques

|  | G04B 45/00 - G04B 47/00 |
Horloges à caractéristiques exceptionnelles

|  | G04B 45/00 |
Appareils à évaluer le temps dont les organes indicateurs ou les boîtiers produisent des effets spéciaux, p.ex. des effets esthétiques (façonnage artistique des cadrans Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 19/10)

|  | G04B 45/02 |
· | Appareils à évaluer le temps à mouvement visible en tout ou en partie

|  | G04B 45/04 |
· | Appareils à évaluer le temps, à mécanisme invisible, p.ex. à aiguilles fixées sur des disques de verre tournants

|  | G04B 47/00 |
Appareils à évaluer le temps combinés avec d'autres articles n'influant pas sur leur marche ou leur régularité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 37/12 a priorité; instruments pour écrire ou pour dessiner avec des dispositifs pour indiquer le temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43K 29/087; combinés avec des caméras, des projecteurs ou des appareils de tirage photographique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 29/00)

|  | G04B 47/02 |
· | Installations dans des miroirs, des tableaux, des meubles ou d'autres articles domestiques (combinaisons avec des ensembles à miroir dans des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 1/12)

|  | G04B 47/04 |
· | comportant des accessoires ornementaux ou des appareils d'amusement

|  | G04B 47/06 |
· | combinés avec des instruments de mesure, p.ex. podomètre, baromètre, thermomètre, boussole

|  | G04B 49/00 |
Appareils à évaluer le temps utilisant la position du soleil, de la lune ou des étoiles

|  | G04B 49/02 |
· | Cadrans solaires

|  | G04B 49/04 |
· · | Graduation ou forme des cadrans