|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
MÉTROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure", ainsi que des notes qui suivent le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B82B concernant les "nanostructures". [7] Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01M |
ESSAI D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE OU DYNAMIQUE DES MACHINES, DES STRUCTURES OU DES OUVRAGES; ESSAI DES STRUCTURES, DES OUVRAGES OU DES APPAREILS, NON PRÉVU AILLEURS

|  | G01M |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui suivant le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01M |
Schéma général
ESSAI D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE OU DYNAMIQUE DES MACHINES, DES STRUCTURES OU DES OUVRAGES | 1/00
EXAMEN DE L'ÉTANCHÉITÉ; DE L'ÉLASTICITÉ | 3/00; 5/00
ESSAIS AUX VIBRATIONS OU AUX CHOCS | 7/00
APPLICATIONS PARTICULIÈRES |
Essais aérodynamiques; essais hydrodynamiques | 9/00; 10/00
Essais optiques | 11/00
Essais mécaniques ou de machines | 13/00, 15/00, 17/00
AUTRES ESSAIS DE STRUCTURES OU D'APPAREILS NON PRÉVUS AILLEURS | 19/00

|  | G01M 1/00 |
Essai d'équilibrage statique ou dynamique des machines, des structures ou des ouvrages (équilibrage des bols rotatifs de centrifugation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B 9/14; appareils caractérisés par les moyens pour maintenir les roues ou leurs éléments Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 30/00; détermination des facteurs de stabilité de navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B; stabilisation des avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 17/00; systèmes de commande d'équilibrage automatique en cours de fonctionnement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05; équilibrage des rotors de machines dynamoélectriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 15/16)

|  | G01M 1/02 |
· | Détails des machines ou dispositifs d'équilibrage

|  | G01M 1/04 |
· · | Adaptation des ensembles de support destinés à recevoir l'objet à essayer

|  | G01M 1/06 |
· · | Adaptation des ensembles d'entraînement pour l'objet à essayer

|  | G01M 1/08 |
· · | Instruments indiquant directement l'ampleur et la phase du balourd (mesure des variables électriques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R)

|  | G01M 1/10 |
· | Détermination du moment d'inertie

|  | G01M 1/12 |
· | Equilibrage statique; Détermination de la position du centre de gravité (par détermination du balourd Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 1/14)

|  | G01M 1/14 |
· | Détermination du balourd (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 1/30, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 1/38 ont priorité)

|  | G01M 1/16 |
· · | en donnant à l'objet à essayer un mouvement d'oscillation ou de rotation

|  | G01M 1/18 |
· · · | et en le ralentissant après l'avoir poussé à une vitesse supérieure à sa vitesse normale

|  | G01M 1/20 |
· · · | et en lui appliquant des forces extérieures compensant celles dues au balourd

|  | G01M 1/22 |
· · · | et en convertissant les vibrations dues au balourd en variables électriques (mesure des vibrations en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01H; microphones ou transducteurs acoustiques électromécaniques analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R)

|  | G01M 1/24 |
· · · | Réalisation de l'équilibrage sur des transmissions élastiques, p.ex. pour des vilebrequins

|  | G01M 1/26 |
· · · | avec aménagements particuliers pour le repérage, p.ex. par perforation

|  | G01M 1/28 |
· · · | avec aménagements particuliers pour déterminer in situ le balourd de l'objet, p.ex. de roues de véhicules

|  | G01M 1/30 |
· | Compensation du balourd (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 1/38 a priorité; contrepoids Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/28)

|  | G01M 1/32 |
· · | par addition de matière à l'objet à essayer, p.ex. par poids correcteurs (poids correcteurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/32)

|  | G01M 1/34 |
· · | par enlèvement de matière de l'objet à essayer, p.ex. de la surface de roulement de pneus

|  | G01M 1/36 |
· · | par modification de l'emplacement de masses encastrées dans l'objet à essayer

|  | G01M 1/38 |
· | Machines ou dispositifs combinés pour déterminer et corriger à la fois le balourd

|  | G01M 3/00 |
Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide (examen de la perméabilité d'un matériau poreux, examen de la présence de défauts en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N)

|  | G01M 3/02 |
· | par utilisation d'un fluide ou en faisant le vide

|  | G01M 3/04 |
· · | par détection de la présence du fluide à l'emplacement de la fuite

|  | G01M 3/06 |
· · · | par observation de bulles dans un bassin empli de liquide

|  | G01M 3/08 |
· · · · | pour tuyaux, câbles ou tubes; pour raccords ou étanchéité de tuyaux; pour soupapes

|  | G01M 3/10 |
· · · · | pour récipients, p.ex. radiateurs

|  | G01M 3/12 |
· · · | par observation d'enveloppes ou de revêtements élastiques, p.ex. eau savonneuse

|  | G01M 3/14 |
· · · · | pour tuyaux, câbles ou tubes; pour raccords ou étanchéité de tuyaux; pour soupapes

|  | G01M 3/16 |
· · · | en utilisant des moyens de détection électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 3/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 3/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 3/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 3/24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 3/26 ont priorité)

|  | G01M 3/18 |
· · · · | pour tuyaux, câbles ou tubes; pour raccords ou étanchéité de tuyaux; pour soupapes

|  | G01M 3/20 |
· · · | en utilisant des révélateurs particuliers, p.ex. teinture, produits fluorescents, produits radioactifs

|  | G01M 3/22 |
· · · · | pour tuyaux, câbles ou tubes; pour raccords ou étanchéité de tuyaux; pour soupapes

|  | G01M 3/24 |
· · · | en utilisant des vibrations infrasonores, sonores ou ultrasonores

|  | G01M 3/26 |
· · | par mesure du taux de perte ou de gain d'un fluide, p.ex. avec des dispositifs réagissant à la pression, avec des indicateurs de débit [2]

|  | G01M 3/28 |
· · · | pour tuyaux, câbles ou tubes; pour raccords ou joints d'étanchéité de tuyaux; pour soupapes [2]

|  | G01M 3/30 |
· · · · | en utilisant le déplacement progressif d'un fluide chassé par un autre [2]

|  | G01M 3/32 |
· · · | pour récipients, p.ex. radiateurs [2]

|  | G01M 3/34 |
· · · · | en essayant si le vide peut être maintenu dans des récipients, p.ex. dans les machines à essayer les boîtes de conserve [2]

|  | G01M 3/36 |
· · | par détection des variations dans les dimensions de la structure à essayer

|  | G01M 3/38 |
· | par utilisation de la lumière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 3/02 a priorité)

|  | G01M 3/40 |
· | par utilisation de moyens électriques, p.ex. par observation de décharges électriques

|  | G01M 5/00 |
Examen de l'élasticité des structures ou ouvrages, p.ex. fléchissement de ponts ou d'ailes d'avions (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 9/00 a priorité; indicateurs de déformation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B)

|  | G01M 7/00 |
Essai de vibration des structures ou ouvrages; Essai de résistance au choc des structures ou ouvrages (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 9/00 a priorité)

|  | G01M 7/02 |
· | Essai de vibration [5]

|  | G01M 7/04 |
· · | Supports pour essai unidirectionnel [5]

|  | G01M 7/06 |
· · | Supports pour essai multidirectionnel [5]

|  | G01M 7/08 |
· | Essai de résistance au choc [5]

|  | G01M 9/00 |
Essais aérodynamiques; Aménagements dans ou sur les souffleries (point de vue construction section E; recherche des propriétés des matériaux en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N)

|  | G01M 9/02 |
· | Souffleries [5]

|  | G01M 9/04 |
· · | Détails [5]

|  | G01M 9/06 |
· | Dispositions pour la mesure spécialement adaptées aux essais aérodynamiques [5]

|  | G01M 9/08 |
· | Modèles aérodynamiques [5]

|  | G01M 10/00 |
Essais hydrodynamiques; Aménagements dans ou sur les bassins d'essais des navires ou les tunnels hydrauliques (point de vue construction section E; recherche des propriétés des matériaux en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N)

|  | G01M 11/00 |
Essai des appareils d'optique; Essai des structures ou ouvrages par des méthodes optiques, non prévu ailleurs

|  | G01M 11/02 |
· | Essai des propriétés optiques

|  | G01M 11/04 |
· · | Bancs optiques

|  | G01M 11/06 |
· · | Essai de l'alignement des dispositifs d'éclairage avant des véhicules

|  | G01M 11/08 |
· | Essai des propriétés mécaniques

|  | G01M 13/00 |
Essai des pièces de machines (examen de la puissance de coupe des outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 3/58)

|  | G01M 13/02 |
· | Essai de mécanismes d'engrènement ou de transmission (mesure du rendement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L)

|  | G01M 13/04 |
· | Essai des roulements

|  | G01M 15/00 |
Essai des moteurs (essai des appareils d'injection de combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M 65/00; essai des systèmes d'allumage de moteurs à combustion interne, p.ex. du synchronisme, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P 17/00; détection ou indication des cognements dans les moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L 23/22) [4]

|  | G01M 17/00 |
Essai des véhicules (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 15/00 a priorité; essai d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 3/00; essai des propriétés élastiques des carcasses ou des châssis, p.ex. essai de torsion, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 5/00; essai d'alignement des dispositifs d'éclairage avant de véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 11/06)

|  | G01M 17/007 |
· | des véhicules à roues ou des véhicules à chenilles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 17/08 a priorité) [6]

|  | G01M 17/013 |
· · | des roues [6]

|  | G01M 17/02 |
· · | des pneumatiques [6]

|  | G01M 17/03 |
· · | des chenilles [6]

|  | G01M 17/04 |
· · | de la suspension ou de l'amortissement [6]

|  | G01M 17/06 |
· · | du comportement de la direction; du comportement du train de roulement (mesure des angles de la direction Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B; mesure des forces de la direction Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) [6]

|  | G01M 17/08 |
· | des véhicules ferroviaires [6]

|  | G01M 17/10 |
· · | des suspensions, des essieux ou des roues [6]

|  | G01M 19/00 |
Essai des structures ou d'appareils, non prévu dans les groupes précédents

|  | G01M 19/02 |
· | Essai des bougies d'allumage (essai des caractéristiques de l'étincelle d'allumage des moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P 17/12; essai des propriétés électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 31/00)