|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
MÉTROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure", ainsi que des notes qui suivent le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B82B concernant les "nanostructures". [7] Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01V |
GÉOPHYSIQUE; MESURE DE LA GRAVITATION; DÉTECTION DES MASSES OU OBJETS; MARQUES D'IDENTIFICATION (détection ou localisation de corps étrangers à des fins de diagnostic de chirurgie ou d'identification des individus Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61B; moyens pour indiquer où se trouvent des personnes ensevelies accidentellement, p.ex. par la neige, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63B 29/02; recherche ou analyse des matériaux terrestres par détermination de leurs propriétés chimiques ou physiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; mesure des variables électriques ou magnétiques en général, autres que la direction ou l'amplitude du champ terrestre Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; dispositions pour la résonance magnétique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 33/20) [4,6]

|  | G01V |
Note(s) La présente sous-classe couvre les radar, sonar, lidar ou systèmes analogues spécifiquement prévus pour une utilisation géophysique. Les radar, sonar, lidar ou systèmes analogues, ou les détails de tels systèmes, sont également classés dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S lorsqu'ils présentent un intérêt général. [6] Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: [6] "marque d'identification" désigne des dispositions coopérant avec un champ de détection, p.ex. un champ proche, et conçues pour produire un effet spécifique détectable; "marque d'identification" désigne également des marques actives susceptibles de produire un champ détectable. [6] Dans la présente sous-classe, les méthodes géophysiques s'appliquent à la fois à la terre et aux autres objets célestes, p.ex. aux planètes. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01V |
Schéma général
APPAREILS ET MÉTHODES DE PROSPECTION OU DE DÉTECTION |
Sismique ou acoustique | 1/00
Electrique ou magnétique; par radiation nucléaire; gravimétrique; par des moyens optiques | 3/00; 5/00; 7/00; 8/00
Autres, combinés | 9/00, 11/00
Détection utilisant des marques d'identification | 15/00
MESURE DE CHAMPS |
Magnétique; gravitationnel | 3/00; 7/00
FABRICATION, ÉTALONNAGE, ENTRETIEN | 13/00

|  | G01V 1/00 |
Séismologie; Prospection ou détection sismique ou acoustique

|  | G01V 1/02 |
· | Production d'énergie sismique (sautage en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42; explosifs nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21J)

|  | G01V 1/04 |
· · | Détails

|  | G01V 1/047 |
· · · | Dispositions pour accoupler le générateur au sol [3]

|  | G01V 1/053 |
· · · · | pour produire des ondes transversales [3]

|  | G01V 1/06 |
· · · | Dispositifs de mise à feu (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/393 a priorité) [3]

|  | G01V 1/08 |
· · · · | comportant des dispositifs de retard

|  | G01V 1/09 |
· · · | Dispositions pour le transport, p.ex. sur des véhicules (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/38 a priorité) [3]

|  | G01V 1/104 |
· · | en utilisant des charges explosives (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/157 a priorité) [3]

|  | G01V 1/108 |
· · · | déformant ou déplaçant des surfaces enceintes [3]

|  | G01V 1/112 |
· · · · | pour emploi sur la surface de la terre [3]

|  | G01V 1/116 |
· · · | les gaz de combustion pressurisés s'échappant du générateur de manière pulsée, p.ex. pour produire des explosions [3]

|  | G01V 1/13 |
· · · | Agencements ou dispositions des charges pour produire un oscillogramme désiré dans le temps ou dans l'espace

|  | G01V 1/133 |
· · | en utilisant des fluides comme moyens d'entraînement hydrauliques, p.ex. en utilisant des fluides à haute pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/104 a priorité) [3]

|  | G01V 1/135 |
· · · | déformant ou déplaçant des surfaces d'enceintes [3]

|  | G01V 1/137 |
· · · | dont les fluides s'échappent du générateur d'une manière pulsée, p.ex. pour produire des explosions [3]

|  | G01V 1/143 |
· · | en utilisant des moyens d'entraînement mécaniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/104, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/133 ont priorité) [3]

|  | G01V 1/145 |
· · · | déformant ou déplaçant des surfaces [3]

|  | G01V 1/147 |
· · · | utilisant l'impact de masses tombantes [3]

|  | G01V 1/153 |
· · · | utilisant des masses rotatives non équilibrées [3]

|  | G01V 1/155 |
· · · | utilisant des masses en mouvement alternatif [3]

|  | G01V 1/157 |
· · | utilisant des décharges électriques; utilisant des fils explosifs (éclateurs, appareils à décharge, non prévus ailleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T) [3]

|  | G01V 1/16 |
· | Eléments récepteurs de signaux sismiques (mesure des vibrations Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01H; mesure de l'accélération ou des chocs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P; microphones ou transducteurs acoustiques électromécaniques analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R); Aménagements ou adaptations des éléments récepteurs

|  | G01V 1/18 |
· · | Eléments récepteurs, p.ex. sismomètre, géophone [2]

|  | G01V 1/20 |
· · | Aménagements d'éléments récepteurs, p.ex. oscillogrammes géophoniques

|  | G01V 1/22 |
· | Transmission des signaux sismiques aux appareils d'enregistrement ou de traitement (systèmes transmettant un signal en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C; systèmes de transmission électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B)

|  | G01V 1/24 |
· | Enregistrement des données sismiques (transformation d'un mode d'enregistrement en un autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/32)

|  | G01V 1/26 |
· · | Dispositifs d'émission de signaux de référence, p.ex. indiquant le moment de tirer un coup de mine

|  | G01V 1/28 |
· | Traitement des données sismiques, p.ex. pour analyse, pour interprétation, pour correction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/48 a priorité) [6]

|  | G01V 1/30 |
· · | Analyse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/50 a priorité) [6]

|  | G01V 1/32 |
· · | Transformation d'un mode d'enregistrement en un autre

|  | G01V 1/34 |
· · | Représentation des enregistrements sismiques

|  | G01V 1/36 |
· · | Exécution de corrections statiques ou dynamiques sur des enregistrements, p.ex. correction de l'étalement; Etablissement d'une corrélation entre signaux sismiques; Elimination des effets produits par un excès d'énergie

|  | G01V 1/37 |
· · · | spécialement adaptés aux systèmes sismiques utilisant une agitation continue du sol [3]

|  | G01V 1/38 |
· | spécialement adaptées aux zones recouvertes d'eau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/28 a priorité)

|  | G01V 1/387 |
· · | Réduction de la bulle d'impulsion secondaire, c. à d. réduction des signaux détectés résultant de la production et de la libération des bulles de gaz après l'explosion initiale [3]

|  | G01V 1/393 |
· · | Moyens pour le chargement des explosifs sous-marins, p.ex. combinés à des dispositifs d'allumage [3]

|  | G01V 1/40 |
· | spécialement adaptées au carottage

|  | G01V 1/42 |
· · | en utilisant des générateurs dans un puits et des récepteurs dans un autre endroit ou vice versa (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/52 a priorité) [6]

|  | G01V 1/44 |
· · | en utilisant des générateurs et des récepteurs situés dans le même puits (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/52 a priorité) [6]

|  | G01V 1/46 |
· · · | Acquisition des données [6]

|  | G01V 1/48 |
· · · | Traitement des données [6]

|  | G01V 1/50 |
· · · · | Analyse des données [6]

|  | G01V 1/52 |
· · | Détails de structure [6]

|  | G01V 3/00 |
Prospection ou détection électrique ou magnétique (par des moyens optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 8/00); Mesure des caractéristiques du champ magnétique de la terre, p.ex. de la déclinaison, de la déviation (pour la navigation, pour les relevés géodésiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C) [2,4]

|  | G01V 3/02 - G01V 3/34 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/15-G01V 3/34 ont priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/02-G01V 3/14. [3]

|  | G01V 3/02 |
· | fonctionnant par propagation de courant électrique

|  | G01V 3/04 |
· · | en utilisant du courant continu

|  | G01V 3/06 |
· · | en utilisant du courant alternatif

|  | G01V 3/08 |
· | fonctionnant au moyen de champs magnétiques ou électriques produits ou modifiés par les objets ou les structures géologiques, ou par les dispositifs de détection (au moyen d'ondes électromagnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/12; mesure des caractéristiques du champ magnétique de la terre Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/40)

|  | G01V 3/10 |
· · | en utilisant des cadres inducteurs

|  | G01V 3/11 |
· · · | pour la détection d'objets conducteurs, p.ex. d'armes à feu, de câbles ou de tuyaux [3]

|  | G01V 3/12 |
· | fonctionnant par ondes électromagnétiques

|  | G01V 3/14 |
· | fonctionnant par résonance magnétique électronique ou nucléaire

|  | G01V 3/15 |
· | spécialement adaptée à l'utilisation pendant le transport, p.ex. par une personne, un véhicule ou un bateau [3]

|  | G01V 3/16 |
· · | spécialement adaptée à la prospection aérienne (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/165-G01V 3/175 ont priorité) [3]

|  | G01V 3/165 |
· · | fonctionnant au moyen de champs magnétiques ou électriques produits ou modifiés par l'objet ou par le dispositif de détection (au moyen d'ondes électromagnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/17) [3]

|  | G01V 3/17 |
· · | fonctionnant au moyen d'ondes électromagnétiques [3]

|  | G01V 3/175 |
· · | fonctionnant par résonance magnétique électronique ou nucléaire [3]

|  | G01V 3/18 |
· | spécialement adaptée au carottage

|  | G01V 3/20 |
· · | fonctionnant par propagation de courant électrique [3]

|  | G01V 3/22 |
· · · | en utilisant du courant continu [3]

|  | G01V 3/24 |
· · · | en utilisant du courant alternatif [3]

|  | G01V 3/26 |
· · | fonctionnant au moyen de champs magnétiques ou électriques produits ou modifiés par la formation terrestre environnante ou par les dispositifs de détection (au moyen d'ondes électromagnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/30) [3]

|  | G01V 3/28 |
· · · | en utilisant des bobines d'induction [3]

|  | G01V 3/30 |
· · | fonctionnant au moyen d'ondes électromagnétiques [3]

|  | G01V 3/32 |
· · | fonctionnant par résonance magnétique électronique ou nucléaire [3]

|  | G01V 3/34 |
· · | Transmission de données aux appareils d'enregistrement ou de traitement; Enregistrement de données [3]

|  | G01V 3/36 |
· | Enregistrement de données (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/34 a priorité) [3]

|  | G01V 3/38 |
· | Traitement de données, p.ex. pour l'analyse, pour l'interprétation, pour la correction (calcul en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06) [3]

|  | G01V 3/40 |
· | spécialement adaptée à la mesure des caractéristiques du champ magnétique terrestre [3]

|  | G01V 5/00 |
Prospection ou détection au moyen de radiations nucléaires, p.ex. de la radioactivité naturelle ou provoquée (recherche des propriétés des matériaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; mesure des radiations nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T)

|  | G01V 5/02 |
· | spécialement adaptée à la reconnaissance en surface, p.ex. à partir d'un avion [3]

|  | G01V 5/04 |
· | spécialement adaptée au carottage [3]

|  | G01V 5/06 |
· · | pour détecter des minerais à radioactivité naturelle [3]

|  | G01V 5/08 |
· · | en utilisant des sources de radiation nucléaire primaire ou des rayons X [3]

|  | G01V 5/10 |
· · · | en utilisant des sources de neutrons [3]

|  | G01V 5/12 |
· · · | en utilisant des sources de rayons gamma ou de rayons X [3]

|  | G01V 5/14 |
· · · | en utilisant une combinaison de plusieurs sources, p.ex. d'une source de neutrons et d'une source de rayons gamma [3]

|  | G01V 7/00 |
Mesure de champs ou d'ondes de gravitation; Prospection ou détection gravimétrique

|  | G01V 7/02 |
· | Détails

|  | G01V 7/04 |
· · | Moyens électriques, photo-électriques ou magnétiques d'indication ou d'enregistrement

|  | G01V 7/06 |
· · | Analyse ou interprétation des enregistrements gravimétriques

|  | G01V 7/08 |
· | en utilisant des balances (balances en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G)

|  | G01V 7/10 |
· · | en utilisant des balances de torsion, p.ex. balance d'Eötvös

|  | G01V 7/12 |
· | en utilisant des pendules

|  | G01V 7/14 |
· | en utilisant le temps de chute libre

|  | G01V 7/16 |
· | spécialement adaptée pour être utilisée sur des supports mobiles, p.ex. navire, aéronef

|  | G01V 8/00 |
Prospection ou détection par des moyens optiques (mesure des caractéristiques de lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J; systèmes de balayage optique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/10; tubes à décharge pour détecter la présence de radiations Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00; dispositifs semi-conducteurs sensibles à la lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 31/00) [6]

|  | G01V 8/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre l'utilisation de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette. [6]

|  | G01V 8/02 |
· | Prospection [6]

|  | G01V 8/10 |
· | Détection, p.ex. en utilisant des barrières de lumière (par réflexion à partir d'un objet Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S 17/00; comptage d'objets transportés par un transporteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M 7/00; systèmes de signalisation ou d'appel Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B; détection du mouvement du trafic pour le comptage ou la commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08G 1/01; commutateurs de proximité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/945, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/965) [6]

|  | G01V 8/12 |
· · | en utilisant un émetteur et un récepteur [6]

|  | G01V 8/14 |
· · · | en utilisant des réflecteurs [6]

|  | G01V 8/16 |
· · · | en utilisant des fibres optiques [6]

|  | G01V 8/18 |
· · · | en utilisant des systèmes de balayage mécanique [6]

|  | G01V 8/20 |
· · | en utilisant plusieurs émetteurs ou récepteurs [6]

|  | G01V 8/22 |
· · · | en utilisant des réflecteurs [6]

|  | G01V 8/24 |
· · · | en utilisant des fibres optiques [6]

|  | G01V 8/26 |
· · · | en utilisant des systèmes de balayage mécanique [6]

|  | G01V 9/00 |
Prospection ou détection par des procédés non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/00-G01V 8/00 [6]

|  | G01V 9/02 |
· | Détermination de l'existence ou du cours d'une eau souterraine

|  | G01V 11/00 |
Prospection ou détection par des méthodes combinant des techniques spécifiées dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 1/00-G01V 9/00

|  | G01V 13/00 |
Fabrication, étalonnage, nettoyage ou réparation des instruments ou dispositifs couverts par les groupes précédents

|  | G01V 15/00 |
Marques d'identification fixées ou associées à un objet afin de permettre la détection de l'objet (supports d'enregistrement pour utilisation avec des machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 19/00; enseignes, étiquettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F) [6]

|  | G01V 15/00 |
Note(s) Le présent groupe ne couvre pas les détecteurs ni les procédés de détection, p.ex. les procédés dans lesquels l'objet à détecter produit ou modifie des champs magnétiques ou électriques, qui sont prévus ailleurs, p.ex. dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/00. [6]