|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G05 |
COMMANDE; RÉGULATION

|  | G05 |
Note(s) La présente classe couvre les méthodes, les systèmes et les appareils de commande, en général. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "commander" signifie influencer une variable d'une façon ou d'une autre, p.ex. en modifiant sa direction ou sa valeur (y compris en la modifiant en direction ou à partir du zéro), en la maintenant constante, en limitant sa gamme de variation; "régulation" signifie maintenir automatiquement une variable à une valeur désirée ou dans une gamme désirée de valeurs. La valeur ou la gamme de valeurs désirées peuvent être fixes, être modifiées manuellement, ou peuvent varier avec le temps selon un "programme" prédéterminé ou selon la variation d'une autre variable. La régulation est une forme de commande; "commande automatique" est souvent utilisé dans cette technique comme synonyme de "régulation". Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable".

|  | G05G |
DISPOSITIFS OU SYSTÈMES DE COMMANDE DANS LA MESURE OÙ ILS SONT CARACTÉRISÉS PAR DES PARTICULARITÉS MÉCANIQUES UNIQUEMENT (mécanismes "Bowden" ou similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 1/10; engrenages ou mécanismes non spécialisés à cet usage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; mécanismes de changement de vitesse ou d'inversion pour des transmissions transmettant des mouvements rotatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 59/00-F16H 63/00)

|  | G05G |
2. Note(s) La présente sous-classe couvre: les organes d'application générale pour la commande mécanique; les systèmes mécaniques amenant ces organes sur une ou plusieurs positions. Les systèmes propres à la commande de machines ou d'appareils particuliers prévus dans une seule autre classe sont classés dans la classe appropriée pour ces machines ou ces appareils, par exemple: [6]
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61G 13/02 | Commandes pour régler des tables d'opération [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61G 15/02 | Commandes pour régler des chaises d'opération [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63F 13/02 | Accessoires de jeux utilisant un affichage généré électroniquement [7] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25J | Manipulateurs, p.ex. leurs commandes [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 26/00 | Agencement ou montage sur les véhicules des dispositifs de commande des ensembles de propulsion [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 7/00 | Organes d'attaque de la mise en action des freins pour véhicules [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 33/073 | Adaptations de dispositifs de commande pour cabines déplaçables de véhicules [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62K 21/00 | Eléments de la direction de cycles [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62K 23/00 | Partie initiale des commandes actionnée par le conducteur et spécialement adaptée aux cycles [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62L 3/00 | Mécanismes de mise en action des freins spécialement adaptés aux cycles [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 25/02 | Moyens amorçant la gouverne marine [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66B 1/00 | Commandes pour ascenseurs [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C 13/18 | Systèmes ou dispositifs de commande pour grues [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C 13/56 | Aménagements des poignées ou pédales pour la manoeuvre de grues [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02F 9/20 | Dispositifs de commande pour les dragues et les engins de terrassement [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 3/28 | Manivelles ou excentriques réglables [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 43/00 | Embrayages automatiques [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 33/00 | Commandes pour soupapes [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16P 3/00 | Dispositifs de sécurité agissant en conjonction avec la commande ou le fonctionnement d'une machine [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16P 7/02 | Arrêt de machines en cas de conditions internes de fonctionnement dangereuses [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 21/32 | Micromanipulateurs combinés par construction avec des microscopes [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/00-G04B 18/00 | Mécanismes moteurs dans les horloges ou les montres [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C | Calculateurs numériques dans lesquels tout le calcul est effectué mécaniquement [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 3/02 | Dispositions d'entrée manuelle pour calculateur [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 11/00 | Transformation de la configuration de paramètres mécaniques en signaux électriques [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 7/08 | Déplacement d'éléments de commande solides dans les réacteurs nucléaires [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H | Mécanismes pour actionner les contacts d'interrupteurs [6] |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J 1/00 | Commande mécanique des circuits résonnants [6] |

|  | G05G |
Schéma général
MÉCANISMES À COMMANDE MANUELLE, UN OU PLUSIEURS ÉLÉMENTS DE COMMANDE ACTION- NANT UN OU PLUSIEURS ÉLÉMENTS COMMANDÉS | 7/00, 9/00, 11/00, 13/00
DISPOSITIFS D'ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE; DE DÉCLIC | 15/00; 17/00
SERVO MÉCANISMES | 19/00
COMMANDE À PROGRAMME | 21/00
MOYENS DE VERROUILLAGE; POSITIONNEMENT | 5/00; 23/00
PARTIES CONSTITUTIVES | 1/00, 3/00, 25/00

|  | G05G 1/00 |
Organes de commande, p.ex. boutons, poignées; Assemblages ou agencements de ceux-ci; Indication de leur position (moyens pour les maintenir ou les verrouiller en position Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/00; spécialement pour la commande suivant un programme Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 21/00)

|  | G05G 1/02 |
· | Organes de commande actionnés à la main par un mouvement linéaire, p.ex. boutons poussoirs [1,7]

|  | G05G 1/04 |
· | Organes de commande actionnés à la main par un mouvement de pivotement, p.ex. leviers [1,7]

|  | G05G 1/06 |
· · | Parties constitutives de leurs poignées [1,7]

|  | G05G 1/08 |
· | Organes de commande actionnés à la main par un mouvement de rotation, p.ex. volants [1,7]

|  | G05G 1/10 |
· · | Parties constitutives de ces organes, p.ex. de disques, de boutons, de volants, de manivelles

|  | G05G 1/12 |
· · · | Moyens pour fixer les organes de commande sur des axes tournants ou des supports analogues

|  | G05G 1/14 |
· | Organes de commande pour actionnement par le pied, p.ex. pédale; Repose-pied ou cale-pieds

|  | G05G 1/16 |
· · | Bandes antidérapantes pour ceux-ci; Prolongements de pédale ou accessoires similaires

|  | G05G 1/18 |
· · | Repose-pied ou cale-pieds, non sur la pédale

|  | G05G 1/20 |
· | Organes de commande spécialement adaptés pour être actionnés par des parties du corps humain autres que la main ou le pied

|  | G05G 1/21 |
· | Organes de commande spécialement adaptés pour être actionnés par des organes de manœuvre auxiliaires ou par des prolongements; Organes de manœuvre ou prolongements à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 1/16 a priorité) [5]

|  | G05G 1/22 |
· · | Organes de commande spécialement adaptés pour être actionnés par des clés, des tournevis ou des outils similaires [5]

|  | G05G 1/24 |
· | Agencement d'un certain nombre d'organes de commande, les uns par rapport aux autres

|  | G05G 1/26 |
· | Organes de repos ou de calage pour les parties concernées du corps de l'opérateur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 1/18 a priorité) [5]

|  | G05G 1/28 |
· | Dispositions pour indiquer la position de l'organe de commande [5]

|  | G05G 3/00 |
Organes commandés (fourchettes de boîtes de vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 63/32); Leurs assemblages ou agencements (verrouillage des organes commandés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/08) [1,7]

|  | G05G 5/00 |
Moyens pour interdire, limiter ou inverser le mouvement de certaines pièces d'un mécanisme de commande, p.ex. verrouillage des organes de commande (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 17/00 a priorité) [5]

|  | G05G 5/02 |
· | Moyens d'interdire les déplacements indésirables des organes de commande pouvant être manœuvrés en deux ou plusieurs étapes distinctes ou de plusieurs manières différentes, p.ex. en imposant un mouvement pas à pas ou une succession définie de mouvements (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/28 a priorité)

|  | G05G 5/03 |
· | Moyens pour attirer l'attention de l'opérateur sur l'arrivée de l'organe de commande dans une position de commande ou de repère, p.ex. sensitifs (dispositions pour indiquer la position de l'organe de commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 1/28) [5]

|  | G05G 5/04 |
· | Butées pour limiter le mouvement des organes de commande, p.ex. butée réglable (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/05, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/28 ont priorité) [5]

|  | G05G 5/05 |
· | Moyens pour faire revenir ou tendant à faire revenir les organes de commande vers une position de repos ou une position neutre, p.ex. en prévoyant des ressorts de retour ou des butées de fin de course élastiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/28 a priorité) [5]

|  | G05G 5/06 |
· | pour maintenir les organes de commande, seulement sur une ou sur un nombre limité de positions définies (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/05, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/28 ont priorité) [5]

|  | G05G 5/08 |
· · | Verrouillage des organes, p.ex. verrouillage d'un organe sur une position particulière avant ou pendant le déplacement d'un autre organe

|  | G05G 5/12 |
· | pour maintenir les organes sur un nombre indéterminé de positions, p.ex. par un secteur denté (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/28 a priorité) [5]

|  | G05G 5/14 |
· · | par verrouillage d'un organe par rapport à un secteur fixe, une tige ou un organe analogue

|  | G05G 5/16 |
· · · | par friction

|  | G05G 5/18 |
· · · | par engrènement sans glissement, p.ex. par cliquet

|  | G05G 5/20 |
· · | par verrouillage d'un secteur, d'une tige ou d'un organe analogue porté par l'organe de commande

|  | G05G 5/22 |
· · · | par friction

|  | G05G 5/24 |
· · · | par engrènement sans glissement, p.ex. par cliquet

|  | G05G 5/26 |
· · | par d'autres moyens qu'un secteur, une tige ou un autre organe analogue

|  | G05G 5/28 |
· | pour empêcher l'accès non autorisé à l'organe de commande ou pour empêcher son mouvement vers une position de commande [5]

|  | G05G 7/00 |
Mécanismes de commande manœuvrés à la main équipés d'un seul organe de commande travaillant avec un seul organe commandé; Parties constitutives de ces mécanismes (organes de commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 1/00)

|  | G05G 7/02 |
· | caractérisés par des dispositions particulières pour transmettre ou convertir le mouvement, ou pour agir à distance

|  | G05G 7/04 |
· · | modifiant le rapport de mouvement ou de force entre l'organe de commande et l'organe commandé en fonction de la position de l'organe de commande

|  | G05G 7/06 |
· · | le mouvement répété de l'organe de commande augmentant le mouvement de l'organe commandé (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 7/08 a priorité)

|  | G05G 7/08 |
· · | le mouvement répété de l'organe de commande faisant parcourir à l'organe commandé un cycle de positions distinctes

|  | G05G 7/10 |
· · | spécialement adaptés à la commande à distance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 7/04-G05G 7/08 ont priorité)

|  | G05G 7/12 |
· | spécialement adaptés pour actionner un organe dans un système en marche par rapport à l'organe de commande, p.ex. sur un arbre tournant

|  | G05G 7/14 |
· | caractérisés par des moyens pour retarder la mise en mouvement de l'organe commandé ou pour la rendre progressive en réponse à une entrée déterminée de l'organe de commande, p.ex. en réalisant un jeu dans le train de commande

|  | G05G 7/16 |
· | Dispositions particulières pour réduire les effets d'un léger mouvement relatif entre les supports du mécanisme, p.ex. résultant du montage élastique d'un mécanisme commandé

|  | G05G 9/00 |
Mécanismes de commande manœuvrés à la main équipés d'un seul organe de commande travaillant avec plusieurs organes commandés, p.ex. en sélection, simultanément

|  | G05G 9/02 |
· | l'organe de commande étant manœuvré de différentes manières indépendantes, chacune de ces manœuvres individuelles entraînant un seul organe commandé

|  | G05G 9/04 |
· · | dans lesquels la manœuvre de l'organe de commande peut être effectuée de plusieurs manières simultanément

|  | G05G 9/047 |
· · · | l'organe de commande étant manœuvré à la main autour d'axes orthogonaux, p.ex. manches à balai [5]

|  | G05G 9/053 |
· · · · | l'organe de commande comprenant une rotule [5]

|  | G05G 9/06 |
· | les organes commandés menés étant actionnés successivement par le mouvement répété de l'organe de commande

|  | G05G 9/08 |
· | les organes commandés étant mis en marche successivement par le mouvement progressif de l'organe de commande

|  | G05G 9/10 |
· | avec présélection, suivie d'un mouvement de chaque organe commandé, provoquée par la manœuvre de l'organe de commande de deux manières différentes, p.ex. guidée par un secteur à grille

|  | G05G 11/00 |
Mécanismes de commande manœuvrés à la main équipés de plusieurs organes de commande travaillant avec un seul organe commandé

|  | G05G 13/00 |
Mécanismes de commande manœuvrés à la main équipés de plusieurs organes de commande ainsi que de plusieurs organes commandés (verrouillage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/08)

|  | G05G 13/02 |
· | avec les organes de commande séparés pour la présélection et le déplacement des organes commandés

|  | G05G 15/00 |
Dispositifs mécaniques pour déclencher un mouvement résultant automatiquement d'une cause appropriée

|  | G05G 15/02 |
· | dû au changement du sens de mouvement d'un organe

|  | G05G 15/04 |
· | dû à la distance ou à l'angle parcouru par l'organe

|  | G05G 15/06 |
· | dû à la vitesse de rotation ou du mouvement d'un organe, p.ex. la vitesse dépassant une limite maximale ou minimale (compteurs de vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P)

|  | G05G 15/08 |
· | dû à la charge ou au couple exercé sur un organe, p.ex. s'ils dépassent une valeur déterminée

|  | G05G 17/00 |
Dispositifs mécaniques pour faire mouvoir un organe après sa libération; Mécanismes de déclenchement ou de libération caractérisés par ces dispositifs

|  | G05G 19/00 |
Servomécanismes dans lesquels l'organe commandé suit automatiquement la position de l'organe de commande, p.ex. pas à pas

|  | G05G 21/00 |
Appareillage mécanique pour commander une série d'opérations, c. à d. commande suivant un programme, p.ex. comportant un jeu de cames (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G 5/02 a priorité)

|  | G05G 23/00 |
Moyens d'assurer la mise en position correcte de certaines pièces des mécanismes de commande, p.ex. rattrapage du jeu

|  | G05G 23/02 |
· | s'ajustant automatiquement

|  | G05G 25/00 |
Autres parties constitutives ou accessoires des mécanismes de commande, p.ex. suspensions élastiques des organes intermédiaires

|  | G05G 25/02 |
· | évitant la formation ou la transmission de bruit [5]

|  | G05G 25/04 |
· | assurant l'étanchéité contre l'entrée de poussière, les intempéries ou similaires [5]