|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

SCIENCE NUCLÉAIRE

|  | G21 |
PHYSIQUE NUCLÉAIRE; TECHNIQUE NUCLÉAIRE

|  | G21D |
ENSEMBLES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (calculateurs analogiques électriques ou magnétiques, p.ex. simulateurs, pour la physique nucléaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G 7/54)

|  | G21D 1/00 |
Détails des installations à énergie nucléaire (commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21D 3/00)

|  | G21D 1/02 |
· | Dispositions d'équipement auxiliaire

|  | G21D 1/04 |
· | Dispositions de pompage (par moyens à l'intérieur de l'enceinte sous pression du réacteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 15/24; pompes électrodynamiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 44/02)

|  | G21D 3/00 |
Commande des installations à énergie nucléaire (commande de la réaction nucléaire en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 7/00)

|  | G21D 3/02 |
· | Commande manuelle

|  | G21D 3/04 |
· | Dispositions de sécurité (protection d'urgence du réacteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 9/00)

|  | G21D 3/06 |
· · | réagissant à des défaillances à l'intérieur de l'installation (dans le réacteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 9/00)

|  | G21D 3/08 |
· | Réglage de différents paramètres dans l'installation

|  | G21D 3/10 |
· · | par une combinaison d'une variable dérivée du flux de neutrons avec d'autres variables de commande, p.ex. dérivées de la température, du flux du réfrigérant, de la pression

|  | G21D 3/12 |
· · | par ajustement du réacteur en réponse uniquement aux changements se produisant dans la demande du moteur

|  | G21D 3/14 |
· · · | en variant le flux du réfrigérant

|  | G21D 3/16 |
· · · | en variant la réactivité

|  | G21D 3/18 |
· · | par ajustement de l'installation extérieure au réacteur en réponse seulement au changement de réactivité

|  | G21D 5/00 |
Dispositions de réacteurs et de moteurs dans lesquelles la chaleur produite par le réacteur est convertie en énergie mécanique

|  | G21D 5/02 |
· | Réacteur et moteur structurellement combinés, p.ex. portatifs

|  | G21D 5/04 |
· | Réacteur et moteur non structurellement combinés

|  | G21D 5/06 |
· · | dont l'agent intermédiaire de travail du moteur circule à travers le cœur du réacteur

|  | G21D 5/08 |
· · | dont l'agent intermédiaire de travail du moteur est chauffé par le réfrigérant du réacteur dans un échangeur de chaleur

|  | G21D 5/10 |
· · · | Agent intermédiaire liquide partiellement chauffé par le réacteur et vaporisé par une source extérieure au cœur, p.ex. avec chauffage à l'huile

|  | G21D 5/12 |
· · · | Agent de travail liquide vaporisé par le réfrigérant du réacteur

|  | G21D 5/14 |
· · · · | et aussi surchauffé par le réfrigérant du réacteur

|  | G21D 5/16 |
· · · · | surchauffé par une source de chaleur séparée

|  | G21D 7/00 |
Dispositions pour la production directe d'énergie électrique à partir de réactions de fusion ou de fission (obtention d'énergie électrique à partir de sources radioactives Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21H 1/00)

|  | G21D 7/02 |
· | utilisant des générateurs magnéto-hydrodynamiques

|  | G21D 7/04 |
· | utilisant des éléments thermo-électriques (combinaison structurelle de l'élément combustible avec un élément thermo-électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 3/40; éléments thermo-électriques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 37/00)

|  | G21D 9/00 |
Dispositions pour fournir de la chaleur pour des buts autres que la conversion en puissance, p.ex. pour le chauffage des immeubles