|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G06 |
CALCUL; COMPTAGE (calculateurs de marque pour jeux Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63B 71/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63D 15/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63F 1/18; combinaisons d'instruments pour écrire avec des dispositifs de calcul Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43K 29/08)

|  | G06 |
Note(s) La présente classe couvre: les simulateurs qui mettent en œuvre les méthodes de calcul des conditions existantes ou anticipées à l'intérieur du dispositif ou du système réel; les simulateurs qui présentent, par des moyens comprenant le calcul, le fonctionnement d'un appareil ou d'un système, s'ils ne sont pas prévus ailleurs; le traitement ou la génération de données d'image. La présente classe ne couvre pas: les fonctions de commande dérivées des simulateurs qui sont, en général, couvertes par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05, bien qu'elles puissent se trouver dans la sous-classe de la présente classe comprenant le dispositif commandé; la mesure ou l'analyse d'une variable séparée, destinée à servir de grandeur d'entrée à un simulateur, qui est couverte par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; le simulateur qui est considéré comme un dispositif d'enseignement ou d'entraînement, ce qui est le cas s'il donne des sensations perceptibles ressemblant à celles que l'élève éprouverait dans la réalité en réponse aux actions faites par lui. De tels simulateurs sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09; les composants des simulateurs, s'ils sont identiques à des dispositifs ou machines réels, qui sont classés dans la sous-classe correspondant à ces dispositifs ou machines et non dans la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "donnée" est utilisée comme synonyme "d'information". Par conséquent, l'expression "information" n'est pas utilisée dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F; "calcul" couvre toutes les opérations effectuées sur des valeurs numériques ou sur des "données" exprimées sous forme numérique. Elle correspond aux expressions anglaises "calculating", "computing" ou "computation"; "simulateur" est un dispositif susceptible d'utiliser la même échelle des temps que le dispositif réel ou de fonctionner selon une échelle des temps étendue ou comprimée. Pour l'interprétation de cette expression, les modèles de dispositifs réels à échelles réduites ou agrandies ne sont pas considérés comme des simulateurs; "support d'enregistrement" signifie un corps tel qu'un cylindre, un disque, une carte, un ruban ou un fil métallique, capable de conserver en permanence une information qui peut être lue par un élément de perception mobile par rapport à l'information enregistrée. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable".

|  | G06M |
MÉCANISMES COMPTEURS; COMPTAGE D'OBJETS NON PRÉVU AILLEURS (comptage par mesure du volume ou du poids des articles à compter Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G; adaptation des compteurs aux compteurs d'électricité au sein de dispositions électromécaniques pour la mesure de l'intégrale dans le temps d'une puissance ou d'un courant électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 11/16; calculateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C-G06J; comptage des impulsions électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K; comptage des caractères, des mots ou des messages lors de la commutation de réseaux pour la transmission d'information numérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 12/08; dispositions de comptage dans les systèmes téléphoniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 15/00)

|  | G06M |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les compteurs mécaniques à marche intermittente ou continue actionnés par une ou plusieurs entrées appliquées mécaniquement ou électriquement au rang d'unité le plus bas; les systèmes de comptage comportant l'emploi de compteurs soit mécaniques, soit électriques, soit électroniques.

|  | G06M 1/00 |
Caractéristiques d'ordre général

|  | G06M 1/02 |
· | Boîtiers (pour les instruments de mesure en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D)

|  | G06M 1/04 |
· | pour entraîner l'étage du rang le plus bas (avec un rapport d'entraînement variable Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M 1/38)

|  | G06M 1/06 |
· · | produisant une révolution continue de l'étage, p.ex. avec train d'engrenage

|  | G06M 1/08 |
· | pour actionner l'entraînement

|  | G06M 1/10 |
· · | par des moyens électriques ou magnétiques

|  | G06M 1/12 |
· · | par des fluides

|  | G06M 1/14 |
· | pour effectuer un transfert d'un étage à l'étage supérieur (avec rapport variable de transfert Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M 1/38)

|  | G06M 1/16 |
· · | directement, p.ex. par croix de Malte

|  | G06M 1/18 |
· · | exigeant une intervention extérieure, p.ex. par une force électromagnétique

|  | G06M 1/20 |
· · | adapté spécialement à l'emploi de nombres fractionnels d'un niveau à l'autre, p.ex. degrés et minutes d'angle

|  | G06M 1/22 |
· | pour indication visuelle du résultat du comptage, sur le mécanisme de comptage, p.ex. fenêtre avec loupe

|  | G06M 1/24 |
· · | Tambours; Cadrans; Aiguilles

|  | G06M 1/26 |
· · | Systèmes d'alignement

|  | G06M 1/27 |
· | pour représenter le résultat d'un comptage sous la forme de signaux électriques, p.ex. par lecture de marques sur un tambour de compteur

|  | G06M 1/272 |
· · | utilisant des moyens photo-électriques

|  | G06M 1/274 |
· · | utilisant des moyens magnétiques; utilisant des dispositifs à effet Hall

|  | G06M 1/276 |
· · | utilisant des contacts actionnés mécaniquement

|  | G06M 1/28 |
· | pour mettre au zéro ou régler sur une valeur particulière

|  | G06M 1/30 |
· · | utilisant des cames en cœur ou similaires; utilisant des leviers

|  | G06M 1/32 |
· · · | Moyens d'actionnement, p.ex. aimant, ressort, poids

|  | G06M 1/34 |
· · | utilisant des arbres de remise à zéro

|  | G06M 1/36 |
· · · | Moyens d'actionnement, p.ex. aimant, ressort, poids

|  | G06M 1/38 |
· | pour rapports d'entraînement variables ou mécanisme de transfert, p.ex. en utilisant des trains de comptage alternatifs

|  | G06M 3/00 |
Compteurs avec possibilités supplémentaires (production d'impulsions à intervalles aléatoires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 3/84)

|  | G06M 3/02 |
· | pour exécuter une opération à une valeur déterminée à l'avance du comptage, p.ex. arrêter une machine

|  | G06M 3/04 |
· · | avec un train de comptage supplémentaire opérant en sens inverse

|  | G06M 3/06 |
· | pour imprimer ou afficher séparément un résultat de comptage (systèmes de présentation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09)

|  | G06M 3/08 |
· | pour comptage à partir de plusieurs sources; pour comptage de montants différents

|  | G06M 3/10 |
· | pour comptage des nombres fractionnels d'un niveau à l'autre, p.ex. des degrés et minutes d'angle (mécanisme de transfert prévu dans ce but Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M 1/20)

|  | G06M 3/12 |
· | pour empêcher un enregistrement incorrect, p.ex. pour empêcher une falsification

|  | G06M 3/14 |
· | pour enregistrer une différence de données positives et négatives

|  | G06M 7/00 - G06M 11/00 |
Comptage d'objets (dans les machines pour fabriquer des cigarettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A24C 5/32; dans des machines pour former le métal sans enlèvement de matière Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21C 51/00; dans les machines ou presses à imprimer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41F 33/02; dans les machines à copier de bureau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41L 39/02; des essieux de véhicules ferroviaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61L 1/16; dans les machines d'emballage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65B 65/08; objets transportés par tubes ou tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 51/36; appareils enregistreurs des entrées ou sorties Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C 9/00)

|  | G06M 7/00 |
Comptage d'objets transportés par un transporteur

|  | G06M 7/02 |
· | dans lequel les objets s'avançant vers l'élément sensible sont séparés afin de créer un intervalle marqué entre les objets successifs

|  | G06M 7/04 |
· · | Comptage de marchandises en pièces, p.ex. de boîtes

|  | G06M 7/06 |
· · | Comptage d'articles plats, p.ex. de feuilles de papier

|  | G06M 7/08 |
· | dans lequel la direction du mouvement des objets est changée à l'endroit où ils sont perçus

|  | G06M 7/10 |
· · | Comptage d'objets plats se recouvrant, p.ex. de cartes

|  | G06M 9/00 |
Comptage d'objets dans une pile

|  | G06M 9/02 |
· | en utilisant un séparateur tournant comportant une base pneumatique de succion

|  | G06M 11/00 |
Comptage d'objets distribués au hasard, p.ex. sur une surface

|  | G06M 11/02 |
· | utilisant un faisceau d'électrons balayant une surface ligne par ligne, p.ex. de globules de sang sur un substratum

|  | G06M 11/04 |
· · | avec des dispositions pour distinguer différentes dimensions d'objets (recherche de la dimension des particules en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 15/00)