|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ELEMENTS ELECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique.

|  | H01J |
TUBES A DECHARGE ELECTRIQUE OU LAMPES A DECHARGE ELECTRIQUE (éclateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T; lampes à arc, à électrodes consommables Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H)

|  | H01J |
Note(s) La présente sous-classe couvre uniquement les dispositifs destinés à produire, modifier ou utiliser un flux d'électrons ou d'ions, p.ex. pour commander, indiquer ou mettre le courant électrique en ou hors circuit, compter des impulsions électriques, produire de la lumière ou d'autres oscillations électromagnétiques telles que les rayons X, séparer ou analyser des radiations ou des particules, et comportant une enceinte close ou sensiblement close, mise sous vide ou contenant un gaz ou une vapeur choisi, de nature telle et sous pression telle que les caractéristiques du dispositif en dépendent. Les sources de lumière utilisant une combinaison (autre que celle appartenant au groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/96 de la présente sous-classe) de décharge et d'autres types de production de la lumière sont couvertes par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 35/00. Dans la présente sous-classe, les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/00-H01J 7/00 se rapportent uniquement: aux détails d'un type de tube à décharge ou lampe non spécifié ou aux détails énoncés expressément comme étant applicables à deux types au moins de tubes ou lampes tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 21/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 27/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 63/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 65/00, désignés ci-après par "types de base". Un détail décrit uniquement avec référence à, ou de toute évidence applicable uniquement aux tubes ou lampes d'un seul type de base unique est classé dans le groupe des détails relatif aux tubes ou lampes de ce type de base, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/04. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "lampe" couvre également les tubes émettant de la lumière ultra-violette ou infrarouge. Il est important de tenir compte de la définition de l'expression "éclateur" qui figure dans la note qui suit le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T. [4] Les appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de tubes à décharge électrique, lampes à décharge ou leurs parties constitutives sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 9/00.

|  | H01J |
Schéma général
TUBES À GAZ |
Sans électrode intérieure; cathode liquide; cathode gazeuse; cathode solide | 11/00; 13/00; 15/00; 17/00
TUBES À VIDE |
Tubes classiques: tubes; détails | 21/00; 19/00
Tubes à temps de transit: tubes; détails | 25/00; 23/00
Tubes à ions | 27/00
Tubes cathodiques: tubes; détails | 31/00; 29/00
Tubes à rayons X | 35/00
TUBES POUR TRAITEMENT OU OBSERVATION DE MATÉRIAUX OU D'OBJETS | 37/00
TUBES PARTICULIERS |
À émergence électronique ou ionique; spectromètres pour particules ou tubes séparateurs de particules | 33/00; 49/00
Jauges à vide, évacuation par diffusion d'ions; tubes à émission secondaire, multiplicateurs d'électrons; générateurs thermo-ioniques | 41/00; 43/00; 45/00
À décharge photoélectrique; détecteurs de radiations ou de particules | 40/00; 47/00
LAMPES À DÉCHARGE |
A gaz; à rayons cathodiques ou flux électronique; sans électrode intérieure | 61/00; 63/00; 65/00
DÉTAILS |
Electrodes; électronoptiques; enceintes; autres | 1/00; 3/00; 5/00; 7/00
FABRICATION; RÉPARATION; RÉGÉNÉRATION; RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX | 9/00

|  | H01J 1/00 |
Détails des électrodes, des moyens de commande magnétiques, des écrans, ou du montage ou de l'espacement de ces éléments, communs au moins à deux types de base de tubes ou lampes à décharge (détails des dispositifs électronoptiques ou des pièges à ions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/00)

|  | H01J 1/02 |
· | Electrodes principales

|  | H01J 1/04 |
· · | Electrodes liquides, p.ex. cathode liquide

|  | H01J 1/05 |
· · · | caractérisées par la matière

|  | H01J 1/06 |
· · · | Récipients pour électrodes liquides; Leur disposition ou montage

|  | H01J 1/08 |
· · · | Mise en position ou déplacement du point cathodique à la surface de la cathode liquide

|  | H01J 1/10 |
· · · | Réfrigération, chauffage, circulation, filtrage ou commande du niveau du liquide d'une électrode liquide

|  | H01J 1/12 |
· · | Cathodes, à la surface desquelles du mercure ou un métal alcalin liquide est déposé au cours du fonctionnement du tube

|  | H01J 1/13 |
· · | Cathodes thermo-ioniques solides

|  | H01J 1/14 |
· · · | caractérisées par le matériau constitutif

|  | H01J 1/142 |
· · · · | avec des oxydes de métaux alcalino-terreux, ou de tels oxydes utilisés en conjonction avec des agents réducteurs, comme matériau émissif [6]

|  | H01J 1/144 |
· · · · | avec des oxydes d'autres métaux comme matériau émissif [6]

|  | H01J 1/146 |
· · · · | avec des métaux ou des alliages comme matériau émissif [6]

|  | H01J 1/148 |
· · · · | avec des composés ayant des propriétés métalliques conductrices, p.ex. du borure de lanthane, comme matériau émissif [6]

|  | H01J 1/15 |
· · · | Cathodes à chauffage direct par courant électrique

|  | H01J 1/16 |
· · · · | caractérisées par leur forme

|  | H01J 1/18 |
· · · · | Supports; Dispositifs amortisseurs de vibrations

|  | H01J 1/20 |
· · · | Cathodes à chauffage indirect par courant électrique: Cathodes à chauffage par bombardement électronique ou ionique

|  | H01J 1/22 |
· · · · | Dispositifs de chauffage (filaments pour lampes à incandescence Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K 1/02)

|  | H01J 1/24 |
· · · · | Couche ou corps isolants, placés entre le dispositif de chauffage et le matériau émissif

|  | H01J 1/26 |
· · · · | Supports du matériau émissif

|  | H01J 1/28 |
· · · · | Cathodes du type à réserve, p.ex. cathode du type L

|  | H01J 1/30 |
· · | Cathodes froides, p.ex. cathodes à émission d'électrons de champ

|  | H01J 1/32 |
· · | Electrodes à émission d'électrons secondaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/35 a priorité; écrans luminescents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/62; écrans d'accumulation de charges en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/78; écrans à accumulation de charges utilisant l'émission secondaire pour tubes images Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/41; dynodes pour tubes à émission secondaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 43/10; détecteurs à émission secondaire pour la mesure des radiations nucléaires ou des rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/28)

|  | H01J 1/34 |
· · | Cathodes photo-émissives (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/35 a priorité; écrans photo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/78)

|  | H01J 1/35 |
· · | Electrodes à la fois photo-émissives et à émission secondaire

|  | H01J 1/36 |
· · | Anodes solides; Anodes solides auxiliaires pour entretenir une décharge

|  | H01J 1/38 |
· · · | caractérisées par le matériau constitutif

|  | H01J 1/40 |
· · · | faisant partie de l'enveloppe du tube ou de la lampe

|  | H01J 1/42 |
· · · | Réfrigération des anodes (réfrigération des anodes tournantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/44); Chauffage des anodes

|  | H01J 1/44 |
· · · | Anodes tournantes; Dispositions pour faire tourner les anodes; Réfrigération des anodes tournantes

|  | H01J 1/46 |
· | Electrodes de commande, p.ex. grille (pour dispositifs d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 7/30); Electrodes auxiliaires (anodes auxiliaires pour entretenir une décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/36)

|  | H01J 1/48 |
· · | caractérisées par le matériau constitutif

|  | H01J 1/50 |
· | Moyens magnétiques de commande de la décharge

|  | H01J 1/52 |
· | Ecrans de blindage (écrans faisant fonction d'électrodes de commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/46); Guides pour influer sur la décharge; Masques interposés dans le flux électronique

|  | H01J 1/53 |
· | Electrodes associées étroitement à un écran, sur lequel ou à partir duquel une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire

|  | H01J 1/54 |
· | Ecrans, sur lesquels ou à partir desquels une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire; Revêtements luminescents à la surface de l'enceinte

|  | H01J 1/56 |
· · | faisant fonction de valves de lumière au moyen d'obturateurs, p.ex. pour eidophore

|  | H01J 1/58 |
· · | agissant par décoloration, p.ex. écrans à base d'halogénure

|  | H01J 1/60 |
· · | Ecrans incandescents

|  | H01J 1/62 |
· · | Ecrans luminescents; Emploi particulier de matériaux comme revêtements luminescents d'enceintes

|  | H01J 1/63 |
· · · | caractérisés par le matériau luminescent (substances luminescentes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 11/00)

|  | H01J 1/64 |
· · · | caractérisés par le liant ou l'adhésif destinés à fixer le matériau luminescent à son support

|  | H01J 1/66 |
· · · | Supports du matériau luminescent (enceintes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 5/02)

|  | H01J 1/68 |
· · · | comprenant des couches luminescentes superposées

|  | H01J 1/70 |
· · · | comprenant des couches de protection, des couches conductrices ou des couches réfléchissantes

|  | H01J 1/72 |
· · · | dont le matériau luminescent est disposé de manière discontinue, p.ex. en points ou en lignes

|  | H01J 1/74 |
· · · · | les points ou les lignes adjacentes étant constitués par des matériaux luminescents différents

|  | H01J 1/76 |
· · · | pourvus de marques ou références permanentes

|  | H01J 1/78 |
· · | Ecrans photo-électriques; Ecrans d'accumulation de charges

|  | H01J 1/88 |
· | Montage, support, espacement ou isolement des électrodes ou d'assemblages d'électrodes

|  | H01J 1/90 |
· · | Isolement entre électrodes ou supports à l'intérieur de l'espace vide (conducteurs de traversée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 5/46)

|  | H01J 1/92 |
· · | Montage de l'ensemble des électrodes en bloc

|  | H01J 1/94 |
· · | Montage des électrodes prises isolément (pour cathodes à chauffage direct Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/15)

|  | H01J 1/96 |
· · | Eléments d'espacement s'étendant jusqu'à l'enveloppe

|  | H01J 1/98 |
· · · | sans connexion fixe entre l'élément d'espacement et l'enveloppe

|  | H01J 3/00 |
Détails des dispositifs électronoptiques ou ionoptiques ou des pièges à ions, communs au moins à deux types de base de tubes ou de lampes à décharge

|  | H01J 3/02 |
· | Canons à électrons

|  | H01J 3/04 |
· | Canons à ions

|  | H01J 3/06 |
· | plusieurs canons étant disposés dans le même espace à vide, p.ex. pour tube à rayons multiples (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/07 a priorité) [2]

|  | H01J 3/07 |
· | Dispositifs de commande de la convergence de plusieurs faisceaux [2]

|  | H01J 3/08 |
· | Dispositifs de commande de l'intensité du rayon ou du faisceau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/04 ont priorité)

|  | H01J 3/10 |
· | Dispositifs de centrage du rayon ou du faisceau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/04 ont priorité)

|  | H01J 3/12 |
· | Dispositifs de commande de la section transversale du rayon ou du faisceau; Dispositifs pour la correction de l'aberration du faisceau, p.ex. due aux lentilles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/04 ont priorité)

|  | H01J 3/14 |
· | Dispositifs pour la focalisation ou la réflexion du rayon ou du faisceau (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/04 ont priorité)

|  | H01J 3/16 |
· · | Réflecteurs

|  | H01J 3/18 |
· · | Lentilles électrostatiques

|  | H01J 3/20 |
· · | Lentilles magnétiques

|  | H01J 3/22 |
· · · | n'utilisant que des moyens électromagnétiques

|  | H01J 3/24 |
· · · | n'utilisant que des aimants permanents

|  | H01J 3/26 |
· | Dispositifs de déviation du rayon ou du faisceau (circuits produisant des impulsions en dents de scie ou autres tensions ou courants de déviation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K)

|  | H01J 3/28 |
· · | suivant une seule ligne droite ou suivant deux lignes droites perpendiculaires

|  | H01J 3/30 |
· · · | au moyen de champs électriques uniquement

|  | H01J 3/32 |
· · · | au moyen de champs magnétiques uniquement

|  | H01J 3/34 |
· · | suivant un cercle, une spirale ou une ligne radiale tournante

|  | H01J 3/36 |
· | Dispositifs de commande du rayon ou du faisceau après que ceux-ci aient passé par le système de déviation principal, p.ex. pour la post-accélération ou la post-concentration

|  | H01J 3/38 |
· | Montage, support, espacement ou isolement des dispositifs électronoptiques ou ionoptiques

|  | H01J 3/40 |
· | Pièges pour supprimer ou détourner des particules indésirables, p.ex. des ions négatifs, des électrons en marge; Dispositifs sélecteurs de vitesse ou de masse

|  | H01J 5/00 |
Détails des enceintes ou des conducteurs de traversée, communs à au moins deux types de base de tubes ou lampes à décharge

|  | H01J 5/02 |
· | Enceintes; Récipients; Blindages associés; Vannes à vide

|  | H01J 5/03 |
· · | Dispositions pour empêcher ou réduire les effets de l'implosion des enceintes ou récipients [2]

|  | H01J 5/04 |
· · | Enceintes ou récipients caractérisés par le matériau constitutif (emploi de matériaux spécifiés pour le revêtement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 5/08)

|  | H01J 5/06 |
· · | Enceintes ou récipients spécialement adaptés au fonctionnement à haute tension, p.ex. au moyen d'une distribution de potentiel perfectionnée à la surface de l'enceinte

|  | H01J 5/08 |
· · | pourvues de revêtements sur leurs parois; Emploi de matériaux spécifiés pour le revêtement (revêtements luminescents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/62)

|  | H01J 5/10 |
· · · | sur les surfaces intérieures

|  | H01J 5/12 |
· · | Enceintes ou récipients à parois doubles

|  | H01J 5/14 |
· · | Enceintes ou récipients démontables, p.ex. permettant le remplacement de l'élément de chauffage de la cathode

|  | H01J 5/16 |
· · | Dispositifs optiques ou photographiques combinés structuralement avec l'enceinte (revêtements luminescents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/62)

|  | H01J 5/18 |
· · | Fenêtres perméables aux rayons X, aux rayons gamma ou aux particules

|  | H01J 5/20 |
· | Scellements entre éléments de l'enceinte

|  | H01J 5/22 |
· · | Joints étanches au vide entre éléments de l'enceinte

|  | H01J 5/24 |
· · · | entre éléments isolants de l'enceinte

|  | H01J 5/26 |
· · · | entre éléments isolants et conducteurs de l'enceinte

|  | H01J 5/28 |
· · · | entre éléments conducteurs de l'enceinte

|  | H01J 5/30 |
· · · | utilisant un matériau de joint, p.ex. un liquide de scellement ou une garniture élastique

|  | H01J 5/32 |
· | Scellements des conducteurs de traversée

|  | H01J 5/34 |
· · | d'un conducteur pris isolément (scellements par pied pincé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 5/38; scellements par disque à embout Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 5/40; scellements annulaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 5/44)

|  | H01J 5/36 |
· · · | utilisant une pièce intermédiaire

|  | H01J 5/38 |
· · | Scellements par pied pincé ou analogues

|  | H01J 5/40 |
· · | Scellements par disque à embout, p.ex. masselette plate

|  | H01J 5/42 |
· · · | utilisant une pièce intermédiaire

|  | H01J 5/44 |
· · | Joints annulaires disposés entre les extrémités de l'enceinte

|  | H01J 5/46 |
· | Conducteurs de traversée

|  | H01J 5/48 |
· | Moyens faisant partie du tube ou de la lampe et leur servant de support (associés aux moyens de connexion électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 5/50)

|  | H01J 5/50 |
· | Moyens faisant partie du tube ou de la lampe et prévus pour assurer les connexions électriques (dispositifs de couplage électrique comportant une pièce de couplage adaptée pour supporter un tube ou une lampe et ne faisant pas partie du tube ou de la lampe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00)

|  | H01J 5/52 |
· · | appliqués directement à l'enceinte ou faisant partie de l'enceinte

|  | H01J 5/54 |
· · | supportés par une pièce indépendante, p.ex. un culot

|  | H01J 5/56 |
· · · | Forme de la pièce de support

|  | H01J 5/58 |
· · · | Moyens de fixation de la pièce de support à l'enceinte, p.ex. par un ciment

|  | H01J 5/60 |
· · · · | pour fixation par un moyen mécanique

|  | H01J 5/62 |
· · · | Connexion des fils sortant de l'enceinte à des bornes aménagées sur la pièce de support

|  | H01J 7/00 |
Détails autres que ceux prévus dans les groupes précédents communs à au moins deux types de base de tubes ou de lampes à décharge

|  | H01J 7/02 |
· | Emploi de substance spécifiée comme atmosphère gazeuse; Spécification de la pression ou de la température de fonctionnement (gaz radioactifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 7/40)

|  | H01J 7/04 |
· · | dont le composant principal est constitué par un ou plusieurs composés à base de carbone

|  | H01J 7/06 |
· · | dont le composant principal est l'hélium, l'argon, le néon, le crypton ou le xénon

|  | H01J 7/08 |
· · | dont le composant principal est une vapeur métallique

|  | H01J 7/10 |
· · · | vapeur de mercure

|  | H01J 7/12 |
· · · | vapeur d'un métal alcalin

|  | H01J 7/14 |
· | Moyens pour produire ou conserver la pression désirée à l'intérieur de l'enceinte

|  | H01J 7/16 |
· · | Moyens destinés à permettre le pompage au cours du fonctionnement du tube ou de la lampe

|  | H01J 7/18 |
· · | Moyens d'absorption ou d'adsorption du gaz, p.ex. par getter

|  | H01J 7/20 |
· · | Moyens destinés à permettre la production et l'introduction du gaz ou de la vapeur ou la recharge de l'enceinte en gaz ou en vapeur au cours du fonctionnement du tube ou de la lampe

|  | H01J 7/22 |
· · | Conduits prévus à cet effet, p.ex. tuyaux de pompage; Fermetures à cet effet

|  | H01J 7/24 |
· | Dispositifs de réfrigération (pour les électrodes principales Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/02); Dispositifs de chauffage (pour les électrodes principales Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/02); Moyens de circulation de gaz ou vapeurs à l'intérieur de l'espace de décharge

|  | H01J 7/26 |
· · | à flux de liquide à travers des passages associés au tube ou à la lampe

|  | H01J 7/28 |
· · | à chaleur latente ou à évaporation d'un liquide de réfrigération

|  | H01J 7/30 |
· | Dispositifs d'allumage (circuits Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 1/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

|  | H01J 7/32 |
· · | à allumeur résistif ou capacitif

|  | H01J 7/34 |
· · · | à allumeur uniquement résistif

|  | H01J 7/36 |
· · | Allumage utilisant le mouvement d'une électrode solide

|  | H01J 7/38 |
· · | Allumage utilisant le mouvement de l'enceinte dans son ensemble, p.ex. mouvement basculaire

|  | H01J 7/40 |
· · | Allumage utilisant des matériaux ou des gaz de remplissage radioactifs

|  | H01J 7/42 |
· | Moyens indicateurs de défauts ou d'usage antérieur, structurellement associés au tube ou à la lampe

|  | H01J 7/44 |
· | Eléments de circuits associés structurellement au tube ou à la lampe

|  | H01J 7/46 |
· · | Résonateur à inductance et capacité réparties, associé structurellement au tube ou à la lampe

|  | H01J 9/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de tubes à décharge électrique, de lampes à décharge électrique ou de leurs composants (fabrication d'enceintes ou récipients en métal Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D 51/00, en verre Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B)

|  | H01J 9/02 |
· | Fabrication des électrodes ou des systèmes d'électrodes

|  | H01J 9/04 |
· · | des cathodes thermo-ioniques

|  | H01J 9/06 |
· · · | Machines à cet effet

|  | H01J 9/08 |
· · | Fabrication des dispositifs de chauffage pour cathodes à chauffage indirect

|  | H01J 9/10 |
· · · | Machines à cet effet

|  | H01J 9/12 |
· · | des cathodes photo-émissives; des électrodes à émission secondaire

|  | H01J 9/14 |
· · | des électrodes non émissives

|  | H01J 9/16 |
· · · | Machines pour produire des grilles en fil

|  | H01J 9/18 |
· · | Assemblage des parties constitutives des systèmes d'électrodes

|  | H01J 9/20 |
· | Fabrication des écrans, sur lesquels ou à partir desquels une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire; Application de revêtements à la surface de l'enceinte

|  | H01J 9/22 |
· · | Application de revêtements luminescents

|  | H01J 9/227 |
· · · | avec matériau luminescent réparti de façon discontinue, p.ex. en points ou en lignes [2]

|  | H01J 9/233 |
· · | Fabrication d'écrans photo-électriques ou d'écrans à accumulation de charges [2]

|  | H01J 9/236 |
· | Fabrication des dispositifs de déviation magnétique pour tubes à rayons cathodiques (fabrication de bobines pour transformateurs, inductances, réactances ou bobines d'arrêt Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 41/04) [3]

|  | H01J 9/24 |
· | Fabrication ou assemblage des enceintes, des conducteurs de traversée ou des culots

|  | H01J 9/26 |
· · | Scellement des éléments d'enceinte

|  | H01J 9/28 |
· · | Fabrication des conducteurs de traversée

|  | H01J 9/30 |
· · | Fabrication des culots

|  | H01J 9/32 |
· · | Scellement des conducteurs de traversée

|  | H01J 9/34 |
· · | Assemblage culot-enceinte

|  | H01J 9/36 |
· · | Jonction entre bornes de connexion et un système d'électrodes intérieur

|  | H01J 9/38 |
· | Evacuation, dégazage, remplissage ou nettoyage des enceintes

|  | H01J 9/385 |
· · | Evacuation des enceintes [2]

|  | H01J 9/39 |
· · | Dégazage des enceintes [2]

|  | H01J 9/395 |
· · | Remplissage des enceintes [2]

|  | H01J 9/40 |
· | Fermeture des enceintes

|  | H01J 9/42 |
· | Mesures ou essais au cours de la fabrication

|  | H01J 9/44 |
· | Ajustage en usine des tubes ou lampes à décharge conformément aux tolérances exigées

|  | H01J 9/46 |
· | Machines à postes de commande séquentiels

|  | H01J 9/48 |
· · | à transfert automatique des pièces à usiner entre les postes de commande

|  | H01J 9/50 |
· | Réparation ou régénération des tubes ou lampes à décharge usés ou défectueux

|  | H01J 11/00 |
Tubes à décharge en atmosphère gazeuse sans électrode principale à l'intérieur de l'enceinte; Tubes à décharge en atmosphère gazeuse comportant au moins une électrode principale à l'extérieur de l'enceinte (lampes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 65/00)

|  | H01J 11/02 |
· | Détails, p.ex. remplissage gazeux, forme de l'enceinte

|  | H01J 11/04 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

|  | H01J 13/00 |
Tubes à décharge à cathodes liquides, p.ex. tubes redresseurs à vapeur métallique (lampes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00)

|  | H01J 13/02 |
· | Détails

|  | H01J 13/04 |
· · | Electrodes principales; Anodes auxiliaires

|  | H01J 13/06 |
· · · | Cathodes

|  | H01J 13/08 |
· · · · | caractérisées par la matière constitutive

|  | H01J 13/10 |
· · · · | Récipients de cathode liquide; Dispositions ou montage de ceux-ci

|  | H01J 13/12 |
· · · · | Orientation ou déplacement du point cathodique à la surface du liquide

|  | H01J 13/14 |
· · · · | Réfrigération, chauffage, circulation, filtrage ou commande du niveau du liquide

|  | H01J 13/16 |
· · · | Anodes; Anodes auxiliaires pour l'entretien de la décharge (écrans Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 13/22)

|  | H01J 13/18 |
· · · · | Réfrigération ou chauffage des anodes

|  | H01J 13/20 |
· · | Electrodes de commande, p.ex. grille (pour dispositifs d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 13/34)

|  | H01J 13/22 |
· · | Ecrans, p.ex. destinés à empêcher ou à éliminer l'allumage en retour

|  | H01J 13/24 |
· · | Enceintes; Récipients

|  | H01J 13/26 |
· · | Scellements entre éléments d'enceinte; Scellements des conducteurs de traversée; Conducteurs de traversée

|  | H01J 13/28 |
· · | Emploi de substances spécifiées comme atmosphère gazeuse; Moyens pour obtenir ou conserver la pression désirée dans le tube [2]

|  | H01J 13/30 |
· · · | Moyens permettant le pompage au cours du fonctionnement du tube

|  | H01J 13/32 |
· · | Dispositifs de réfrigération; Dispositifs de chauffage (pour cathodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 13/14; pour anodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 13/18)

|  | H01J 13/34 |
· · | Dispositifs d'allumage (circuits Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 1/02)

|  | H01J 13/36 |
· · · | à allumeur résistif ou capacitif

|  | H01J 13/38 |
· · · · | à allumeur exclusivement résistif

|  | H01J 13/40 |
· · · | Allumage utilisant le mouvement d'une électrode solide

|  | H01J 13/42 |
· · · | Allumage utilisant le mouvement de l'enceinte dans son ensemble, p.ex. mouvement basculaire

|  | H01J 13/44 |
· · | Dispositifs destinés à empêcher ou à éliminer l'allumage en retour (écrans à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 13/22)

|  | H01J 13/46 |
· · | Eléments de circuit structurellement associés au tube

|  | H01J 13/48 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

|  | H01J 13/50 |
· | Tubes à anode principale unique

|  | H01J 13/52 |
· · | dont la commande est assurée par une ou plusieurs électrodes de commande intermédiaires

|  | H01J 13/54 |
· · | à commande par allumeur, p.ex. ignitron à anode unique

|  | H01J 13/56 |
· | Tubes à plusieurs anodes principales

|  | H01J 13/58 |
· · | dont la commande est assurée par une ou plusieurs électrodes de commande intermédiaires

|  | H01J 15/00 |
Tubes à décharge en atmosphère gazeuse à cathode gazeuse, p.ex. cathode à plasma (lampes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/62)

|  | H01J 15/02 |
· | Détails, p.ex. électrode, remplissage gazeux, forme de l'enceinte

|  | H01J 15/04 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

|  | H01J 17/00 |
Tubes à décharge en atmosphère gazeuse à cathode solide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 27/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00-H01J 41/00 ont priorité; lampes à décharge dans un gaz ou une vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00; éclateurs en atmosphère gazeuse Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T; convertisseurs du type Marx Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 7/26; tubes générateurs de différences de potentiel par porteurs de charge dans un flux gazeux Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02N)

|  | H01J 17/02 |
· | Détails

|  | H01J 17/04 |
· · | Electrodes; Ecrans

|  | H01J 17/06 |
· · · | Cathodes

|  | H01J 17/08 |
· · · · | à la surface desquelles du mercure ou un métal alcalin liquide est déposé au cours du fonctionnement du tube

|  | H01J 17/10 |
· · · | Anodes

|  | H01J 17/12 |
· · · | Electrodes de commande

|  | H01J 17/14 |
· · | Moyens magnétiques de commande de la décharge

|  | H01J 17/16 |
· · | Enceintes; Récipients

|  | H01J 17/18 |
· · | Joints étanches entre éléments d'enceinte; Scellements des conducteurs de traversée; Conducteurs de traversée

|  | H01J 17/20 |
· · | Emploi de substances spécifiées pour l'atmosphère gazeuse; Spécifications de la pression ou de la température de fonctionnement (gaz radioactifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/32)

|  | H01J 17/22 |
· · | Moyens pour produire ou conserver la pression désirée à l'intérieur du tube

|  | H01J 17/24 |
· · · | Moyens d'absorption ou d'adsorption du gaz, p.ex. à l'aide d'un getter

|  | H01J 17/26 |
· · · | Moyens de production, d'introduction ou de remplissage de gaz ou de vapeur au cours du fonctionnement du tube

|  | H01J 17/28 |
· · | Dispositifs de réfrigération

|  | H01J 17/30 |
· · | Dispositifs d'allumage

|  | H01J 17/32 |
· · · | Allumage utilisant des matériaux ou gaz de remplissage radioactifs associés

|  | H01J 17/34 |
· · | un ou plusieurs éléments de circuits structurellement associés au tube

|  | H01J 17/36 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

|  | H01J 17/38 |
· | Tubes à cathode froide (tubes TR Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/64)

|  | H01J 17/40 |
· · | à cathode unique et anode unique, p.ex. à lueur, tube à lueur indicateur d'accord, tube stabilisateur de tension, tube indicateur de tension (lampes à lueur cathodique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/64)

|  | H01J 17/42 |
· · · | comprenant une ou plusieurs électrodes-sondes, p.ex. pour division de tension

|  | H01J 17/44 |
· · · | comprenant une ou plusieurs électrodes de commande

|  | H01J 17/46 |
· · · · | en vue d'empêcher et de rétablir ensuite l'allumage, mais dont la commande est supprimée par la suite

|  | H01J 17/48 |
· · | à plus d'une cathode ou anode, p.ex. tube à décharge séquentielle, tube compteur, décatron

|  | H01J 17/49 |
· · · | Panneaux d'affichage, p.ex. à électrodes croisées (dispositifs d'affichage du type à décharge de gaz réalisés par l'association de plusieurs lampes individuelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 9/313) [3]

|  | H01J 17/50 |
· | Tubes à cathode thermo-ionique (tubes TR Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/64)

|  | H01J 17/52 |
· · | à cathode unique et anode unique

|  | H01J 17/54 |
· · · | comprenant une ou plusieurs électrodes de commande

|  | H01J 17/56 |
· · · · | en vue d'empêcher et de rétablir ensuite l'allumage, mais dont la commande est supprimée par la suite

|  | H01J 17/58 |
· · | à plus d'une cathode ou anode

|  | H01J 17/60 |
· · · | les voies de décharge s'amorçant l'une l'autre en une séquence prédéterminée, p.ex. tube compteur

|  | H01J 17/62 |
· · · | à voies de décharge indépendantes commandées par des électrodes intermédiaires, p.ex. redresseur polyphasé

|  | H01J 17/64 |
· | Tubes de conception particulière prévus pour la commutation ou la modulation dans un guide d'ondes, p.ex. tube TR

|  | H01J 19/00 |
Détails des tubes à vide des types couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 21/00

|  | H01J 19/02 |
· | Electrodes émettrices d'électrons; Cathodes

|  | H01J 19/04 |
· · | Cathodes thermo-ioniques

|  | H01J 19/06 |
· · · | caractérisées par le matériau

|  | H01J 19/062 |
· · · · | avec des oxydes de métaux alcalino-terreux, ou de tels oxydes utilisés en conjonction avec des agents réducteurs, comme matériau émissif [6]

|  | H01J 19/064 |
· · · · | avec des oxydes d'autres métaux comme matériau émissif [6]

|  | H01J 19/066 |
· · · · | avec des métaux ou des alliages comme matériau émissif [6]

|  | H01J 19/068 |
· · · · | avec des composés ayant des propriétés métalliques conductrices, p.ex. du borure de lanthane, comme matériau émissif [6]

|  | H01J 19/08 |
· · · | Cathodes à chauffage direct par courant électrique

|  | H01J 19/10 |
· · · | caractérisées par la forme

|  | H01J 19/12 |
· · · · | Supports; Dispositifs amortisseurs de vibrations

|  | H01J 19/14 |
· · · | Cathodes à chauffage indirect par courant électrique; Cathodes à chauffage par bombardement électronique ou ionique

|  | H01J 19/16 |
· · · · | Dispositifs de chauffage (filaments pour lampes incandescentes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K 1/02)

|  | H01J 19/18 |
· · · · | Couche isolante ou corps isolant disposé entre l'élément de chauffage et le matériau émissif

|  | H01J 19/20 |
· · · · | Supports du matériau émissif

|  | H01J 19/22 |
· · · · | Cathodes du type à réserve, p.ex. cathode L

|  | H01J 19/24 |
· · | Cathodes froides, p.ex. cathode à champ d'émission

|  | H01J 19/28 |
· | Electrodes autres que celles émettant des électrons; Ecrans

|  | H01J 19/30 |
· · | caractérisées par le matériau utilisé

|  | H01J 19/32 |
· · | Anodes

|  | H01J 19/34 |
· · · | faisant partie de l'enveloppe

|  | H01J 19/36 |
· · · | Réfrigération des anodes

|  | H01J 19/38 |
· · | Electrodes de commande, p.ex. grille

|  | H01J 19/40 |
· · | Ecrans de blindage (écrans faisant fonction d'électrodes de commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 19/38)

|  | H01J 19/42 |
· | Montage, supports, espacement ou isolement des électrodes ou des ensembles d'électrodes

|  | H01J 19/44 |
· · | Eléments isolants entre électrodes ou supports à l'intérieur de l'espace à vide (conducteurs de traversée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 19/62)

|  | H01J 19/46 |
· · | Pièces d'assemblage des électrodes

|  | H01J 19/48 |
· · | Pièces d'assemblage des électrodes prises isolément (des cathodes à chauffage direct Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 19/12)

|  | H01J 19/50 |
· · | Eléments d'espacement s'étendant jusqu'à l'enveloppe

|  | H01J 19/52 |
· · · | sans connexion fixe entre les éléments d'espacement et l'enveloppe

|  | H01J 19/54 |
· | Enceintes; Récipients; Blindages associés

|  | H01J 19/56 |
· · | caractérisés par le matériau de l'enceinte ou récipient

|  | H01J 19/57 |
· · | pourvus de revêtements sur leurs parois; Emploi de matériaux spécifiés pour les revêtements

|  | H01J 19/58 |
· | Joints étanches entre éléments d'enceinte

|  | H01J 19/60 |
· | Scellements des conducteurs de traversée

|  | H01J 19/62 |
· | Conducteurs de traversée

|  | H01J 19/64 |
· | Moyens faisant partie du tube et jouant le rôle de support de celui-ci (associés aux moyens de connexion électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 19/66)

|  | H01J 19/66 |
· | Moyens faisant partie du tube et prévus comme moyens de connexion électrique (structure de connecteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R)

|  | H01J 19/68 |
· | Gaz déterminé introduit dans le tube sous faible pression, p.ex. pour réduire ou influer sur la charge d'espace

|  | H01J 19/70 |
· | Moyens pour produire ou conserver le vide, p.ex. au moyen d'un getter

|  | H01J 19/72 |
· · | Conduits à cet effet, p.ex. pour le pompage; Fermetures à cet effet

|  | H01J 19/74 |
· | Dispositifs de réfrigération (réfrigération des anodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 19/36)

|  | H01J 19/76 |
· | Moyens associés structurellement au tube et prévus pour en indiquer les défauts ou usage antérieur

|  | H01J 19/78 |
· | Eléments de circuits associés structurellement au tube

|  | H01J 19/80 |
· · | Résonateur à inductance et capacité réparties et structurellement associé au tube

|  | H01J 19/82 |
· | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

|  | H01J 21/00 |
Tubes à vide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00-H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 43/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00 ont priorité; détails des tubes à vide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 19/00; lampes à rayons cathodiques ou à flux électronique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 63/00)

|  | H01J 21/02 |
· | Tubes à voie de décharge unique

|  | H01J 21/04 |
· · | sans moyens de commande, c.à d. diodes

|  | H01J 21/06 |
· · | pourvus de moyens de commande exclusivement électrostatiques

|  | H01J 21/08 |
· · · | à électrodes mobiles

|  | H01J 21/10 |
· · · | à une ou plusieurs électrodes de commande intérieures fixes, p.ex. triode, pentode, octode

|  | H01J 21/12 |
· · · · | Tubes à coefficient d'amplification variable

|  | H01J 21/14 |
· · · · | Tubes pourvus de moyens de concentration du flux électronique, p.ex. tétrode à faisceau électronique

|  | H01J 21/16 |
· · · | pourvus de moyens de commande électrostatiques extérieurs, avec ou sans électrodes de commande intérieures

|  | H01J 21/18 |
· · | à moyens de commande magnétiques; à moyens de commande magnétiques et électrostatiques

|  | H01J 21/20 |
· | Tubes à plus d'une voie de décharge; Tubes multiples, p.ex. diode double, triode-hexode (tubes à émission secondaire, tubes multiplicateurs d'électrons Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 43/00)

|  | H01J 21/22 |
· · | à électrodes mobiles

|  | H01J 21/24 |
· · | à coefficient d'amplification variable

|  | H01J 21/26 |
· · | pourvus de moyens de concentration du flux électronique

|  | H01J 21/34 |
· | Tubes dont la disposition ou les dimensions du système d'électrodes sont conçues de manière à éliminer l'effet du temps de transit (à électrodes plates Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 21/36)

|  | H01J 21/36 |
· | Tubes à électrodes plates, p.ex. à disques

|  | H01J 23/00 |
Détails des tubes à temps de transit des types couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00

|  | H01J 23/02 |
· | Electrodes; Moyens de commande magnétiques; Ecrans (associés au résonateur ou au système à retard Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/16)

|  | H01J 23/027 |
· · | Collecteurs [2]

|  | H01J 23/033 |
· · · | Dispositifs de réfrigération de collecteurs [2]

|  | H01J 23/04 |
· · | Cathodes

|  | H01J 23/05 |
· · · | ayant une surface émissive cylindrique, p.ex. cathodes pour magnétrons [3]

|  | H01J 23/06 |
· · | Canons à électrons ou à ions

|  | H01J 23/065 |
· · · | produisant un faisceau cylindrique plein (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/075 a priorité) [3]

|  | H01J 23/07 |
· · · | produisant un faisceau cylindrique creux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/075 a priorité) [3]

|  | H01J 23/075 |
· · · | Canons à injection pour magnétron [3]

|  | H01J 23/08 |
· · | Dispositifs de focalisation, p.ex. pour produire une concentration du flux d'électrons, pour empêcher son extension

|  | H01J 23/083 |
· · · | Dispositifs de focalisation électrostatique [3]

|  | H01J 23/087 |
· · · | Dispositifs de focalisation magnétique [3]

|  | H01J 23/09 |
· · | Systèmes électriques destinés à diriger ou dévier la décharge suivant une trajectoire désirée, p.ex. type E (dispositifs de focalisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/08)

|  | H01J 23/10 |
· · | Systèmes d'aimants pour diriger ou dévier la décharge suivant une trajectoire désirée, p.ex. une trajectoire spirale ou hélicoïdale (dispositifs de focalisation magnétique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/08)

|  | H01J 23/11 |
· · | Moyens pour réduire le bruit (dans les canons à électrons ou à ions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/06)

|  | H01J 23/12 |
· | Enceintes; Récipients

|  | H01J 23/14 |
· | Conducteurs de traversée; Scellements à cet effet

|  | H01J 23/15 |
· · | Moyens pour empêcher la déperdition d'énergie ondulatoire structurellement associés avec les dispositifs de traversée du tube, p.ex. filtres, bobines d'arrêt, dispositifs attenuateurs [4]

|  | H01J 23/16 |
· | Eléments de circuits à capacité et inductance réparties en interaction avec la décharge et structurellement associés au tube (éléments de circuits à capacité et inductance réparties, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P)

|  | H01J 23/18 |
· · | Résonateurs

|  | H01J 23/20 |
· · · | Cavités résonnantes; Réglage ou accord de celles-ci

|  | H01J 23/207 |
· · · · | Accord d'un résonateur unique [2]

|  | H01J 23/213 |
· · · · | Accord simultané de plusieurs résonateurs, p.ex. cavités résonnantes d'un magnétron [2]

|  | H01J 23/22 |
· · · | Connexions entre résonateurs, p.ex. rubans de connexion de résonateurs d'un magnétron

|  | H01J 23/24 |
· · | Structures à ondes lentes

|  | H01J 23/26 |
· · · | Structures à ondes lentes en hélice; Réglage de celles-ci

|  | H01J 23/27 |
· · · · | Structures à ondes lentes dérivées d'une hélice [3]

|  | H01J 23/28 |
· · · | Structures à ondes lentes interdigitales; Réglage de celles-ci

|  | H01J 23/30 |
· · · | Dispositifs d'amortissement associés aux structures à ondes lentes, p.ex. pour supprimer les oscillations indésirables

|  | H01J 23/34 |
· | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

|  | H01J 23/36 |
· | Dispositifs de couplage à capacité et inductance réparties, structurellement associés au tube pour introduire ou extraire une énergie ondulatoire [4]

|  | H01J 23/38 |
· · | dans ou à partir de l'espace de décharge [4]

|  | H01J 23/40 |
· · | dans ou à partir du circuit d'interaction [4]

|  | H01J 23/42 |
· · · | le circuit d'interaction étant une structure à ondes lentes en hélice ou une structure à ondes lentes dérivée d'une hélice (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/44-H01J 23/48 ont priorité) [4]

|  | H01J 23/44 |
· · · | Dispositifs de couplage du type à tige (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/48, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/54 ont priorité) [4]

|  | H01J 23/46 |
· · · | Dispositifs de couplage en boucle [4]

|  | H01J 23/48 |
· · · | Couplage du circuit d'interaction avec des lignes coaxiales; Dispositifs du type à hélices couplées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/46 a priorité) [4]

|  | H01J 23/50 |
· · · · | le circuit d'interaction étant une hélice ou étant dérivé d'une hélice (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/52 a priorité) [4]

|  | H01J 23/52 |
· · · · | les hélices couplées étant disposées coaxialement l'une autour de l'autre [4]

|  | H01J 23/54 |
· · | Dispositifs de filtrage empêchant les fréquences ou les modes indésirables d'être couplés dans ou hors du circuit d'interaction; Mesures pour empêcher la déperdition haute fréquence dans l'environnement [4]

|  | H01J 25/00 |
Tubes à temps de transit, p.ex. klystrons, tubes à ondes progressives, magnétrons (détails des tubes à temps de transit Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/00; accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H)

|  | H01J 25/02 |
· | Tubes à faisceau électronique modulé en vitesse ou en densité dans une zone modulatrice et cédant ensuite de l'énergie dans une zone inductrice, les zones étant associées à un ou plusieurs résonateurs (tubes à ondes progressives, simulées à des intervalles échelonnés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/34)

|  | H01J 25/04 |
· · | Tubes à un ou plusieurs résonateurs, sans réflexion du faisceau électronique, et dont la modulation produite dans la zone modulatrice est principalement une modulation en densité, p.ex. tube de Haeff

|  | H01J 25/06 |
· · | Tubes à résonateur unique sans réflexion du faisceau électronique, et dont la modulation produite dans la zone modulatrice est principalement une modulation de la vitesse, p.ex. klystron du type Lüdi

|  | H01J 25/08 |
· · · | dont le faisceau électronique est perpendiculaire à l'axe du résonateur

|  | H01J 25/10 |
· · | Klystrons, c.à d. tubes à au moins deux résonateurs, sans réflexion du faisceau électronique, et dont le faisceau est modulé principalement dans sa vitesse dans la zone du résonateur d'entrée

|  | H01J 25/11 |
· · · | Klystrons à interaction distribuée [2]

|  | H01J 25/12 |
· · · | à faisceau électronique en forme de pinceau dans l'axe des résonateurs

|  | H01J 25/14 |
· · · | à faisceau électronique cylindrique coaxial à l'axe des résonateurs

|  | H01J 25/16 |
· · · | à faisceau électronique en pinceau perpendiculaire à l'axe des résonateurs

|  | H01J 25/18 |
· · · | à faisceau électronique radial ou discoïde perpendiculaire à l'axe des résonateurs

|  | H01J 25/20 |
· · · | comprenant des dispositions particulières dans l'espace entre résonateurs, p.ex. tube amplificateur à paroi résistive, tube amplificateur à charge d'espace, tube à sauts de vitesse

|  | H01J 25/22 |
· · | Klystrons réflex, c.à d. tubes à un ou plusieurs résonateurs, à réflexion unique du faisceau électronique, celui-ci étant modulé principalement dans sa vitesse dans la zone modulatrice

|  | H01J 25/24 |
· · · | dont le faisceau électronique se trouve dans l'axe du ou des résonateurs, et forme un pinceau avant la réflexion

|  | H01J 25/26 |
· · · | dont le faisceau électronique, de forme cylindrique avant la réflexion, est coaxial à l'axe du ou des résonateurs

|  | H01J 25/28 |
· · · | dont le faisceau, formant pinceau avant la réflexion, est perpendiculaire à l'axe du résonateur ou des résonateurs

|  | H01J 25/30 |
· · · | dont le faisceau, radial ou discoïde avant la réflexion, est perpendiculaire à l'axe du résonateur ou des résonateurs

|  | H01J 25/32 |
· · | Tubes à réflexion multiple, p.ex. tube de Coeterier

|  | H01J 25/34 |
· | Tubes à ondes progressives; Tubes dans lesquels une onde progressive est simulée à des intervalles échelonnés

|  | H01J 25/36 |
· · | Tubes, dans lesquels il se produit une interaction entre le faisceau et une onde se propageant le long d'une ligne à retard ou d'une succession équivalente d'éléments d'impédance, et ne comportant pas de système d'aimants produisant un champ H croisant le champ E

|  | H01J 25/38 |
· · · | utilisant l'onde progressive directe

|  | H01J 25/40 |
· · · | utilisant l'onde progressive inverse

|  | H01J 25/42 |
· · | Tubes, dans lesquels il se produit une interaction entre le faisceau et une onde se propageant le long d'une ligne à retard ou d'une succession équivalente d'éléments d'impédance, et comportant un système d'aimants produisant un champ H croisant le champ E (à onde progressive se propageant entièrement autour de l'espace électronique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/50)

|  | H01J 25/44 |
· · · | utilisant l'onde progressive directe

|  | H01J 25/46 |
· · · | utilisant l'onde progressive inverse

|  | H01J 25/48 |
· · | Tubes dans lesquels il se produit une interaction entre deux faiscaux de vitesses différentes, p.ex. tube à ondes électroniques ou à ondes de Broglie

|  | H01J 25/49 |
· · | Tubes dans lesquels est appliqué le principe paramétrique, c.à d. pour amplification paramétrique

|  | H01J 25/50 |
· | Magnétrons, c.à d. tubes comprenant un système magnétique produisant un champ H qui croise le champ E (à onde progressive ne se propageant pas entièrement autour de l'espace électronique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/42; à réflexion multiple ou à action de cyclotron inverse Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/62, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/64)

|  | H01J 25/52 |
· · | dont l'espace électronique présente une forme propre à permettre aux électrons de se mouvoir entièrement autour de la cathode ou de l'électrode de guidage

|  | H01J 25/54 |
· · · | à cavité unique ou autre type de résonateur unique, p.ex. tube neutrode (à résonateur complexe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/58)

|  | H01J 25/55 |
· · · · | Magnétrons coaxiaux [2]

|  | H01J 25/56 |
· · · · | comprenant un système interdigital d'anodes, p.ex. tube turbator

|  | H01J 25/58 |
· · · | comprenant un certain nombre de résonateurs; comprenant un résonateur complexe, p.ex. une hélice

|  | H01J 25/587 |
· · · · | Magnétrons à multicavité [2]

|  | H01J 25/593 |
· · · · · | Magnétrons à structure en soleil levant [2]

|  | H01J 25/60 |
· · | dont l'espace électronique présente une forme propre à empêcher les électrons de se mouvoir entièrement autour de la cathode ou de l'électrode de guidage; Magnétrons linéaires

|  | H01J 25/61 |
· | Tubes hybrides, c.à d. tubes comprenant une structure d'interaction du type Klystron associée à une structure d'interaction du type à propagation d'onde [2]

|  | H01J 25/62 |
· | Strophotrons, c.à d. tubes à champs magnétique H et électrique E croisés, et à réflexion multiple

|  | H01J 25/64 |
· | Tubes turbines, c.à d. tubes à champs H et E croisés, et à action de cyclotron inverse

|  | H01J 25/66 |
· | Tubes à faisceau électronique auto-croisé et présentant de ce fait un phénomène d'auto-interruption ou d'auto-interférence

|  | H01J 25/68 |
· | Tubes spécialement conçus pour fonctionner en oscillateurs comprenant une grille positive et un champ de freinage, p.ex. pour oscillateur de Barkhausen-Kurz (à émission secondaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/76)

|  | H01J 25/70 |
· · | comprenant un résonateur à inductance et capacité réparties, p.ex. tube de Pintsch

|  | H01J 25/72 |
· · | dans lesquels une onde stationnaire ou une partie importante de celle-ci est produite le long d'une électrode, p.ex. tube de Clavier (avec résonateur à inductance et capacité réparties Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/70)

|  | H01J 25/74 |
· | Tubes spécialement conçus pour fonctionner en qualité d'oscillateurs à diodes et à temps de transit, p.ex. monotron (à émission secondaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/76)

|  | H01J 25/76 |
· | Tubes multiplicateurs d'électrons dynamiques, p.ex. tube multiplicateur de Farnsworth, multipactor

|  | H01J 25/78 |
· | Tubes dont le faisceau électronique est modulé par déviation dans un résonateur

|  | H01J 27/00 |
Tubes à faisceau ionique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00 ont priorité; accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H)

|  | H01J 27/02 |
· | Sources d'ions; Canons à ions (dispositions pour manipuler des particules, p.ex. pour les focaliser, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21K 1/00; appareils pour la production d'ions à introduire dans des gaz à l'état libre Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 23/00; production du plasma Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H 1/24) [3]

|  | H01J 27/04 |
· · | utilisant une décharge réflex, p.ex. sources d'ions Penning [3]

|  | H01J 27/06 |
· · · | sans champ magnétique appliqué [3]

|  | H01J 27/08 |
· · | utilisant une décharge d'arc [3]

|  | H01J 27/10 |
· · · | Duo-plasmatrons (pour utilisation dans les accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H 7/00) [3]

|  | H01J 27/12 |
· · · · | munis d'une coupelle d'expansion [3]

|  | H01J 27/14 |
· · · | Autres sources d'ions à décharge d'arc utilisant un champ magnétique appliqué [3]

|  | H01J 27/16 |
· · | utilisant une excitation à haute fréquence, p.ex. une excitation par micro-ondes [3]

|  | H01J 27/18 |
· · · | avec un champ magnétique axial appliqué [3]

|  | H01J 27/20 |
· · | utilisant un bombardement de particules, p.ex. ioniseurs [3]

|  | H01J 27/22 |
· · · | Sources d'ions métalliques [3]

|  | H01J 27/24 |
· · | utilisant l'ionisation photo-électrique, p.ex. utilisant un faisceau laser [3]

|  | H01J 27/26 |
· · | utilisant l'ionisation de surface, p.ex. sources d'ions à effet de champ, sources d'ions thermo-ioniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 27/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 27/24 ont priorité) [3]

|  | H01J 29/00 |
Détails des tubes à rayons cathodiques ou des tubes à faisceau électronique des types couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00

|  | H01J 29/02 |
· | Electrodes; Ecrans; Montage, supports, espacements ou isolement de ces éléments

|  | H01J 29/04 |
· · | Cathodes (canons à électrons Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/48)

|  | H01J 29/06 |
· · | Ecrans de blindage; Masques interposés dans le faisceau électronique

|  | H01J 29/07 |
· · · | Masques d'ombre pour tubes de télévision en couleur [2]

|  | H01J 29/08 |
· · | Electrodes étroitement associées à un écran, sur lequel ou à partir duquel une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire, p.ex. plaque-support de tube à mémoire, plaque collectrice d'électrons secondaires (dispositifs de commutation de la couleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/80)

|  | H01J 29/10 |
· · | Ecrans, sur lesquels ou à partir desquels une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire

|  | H01J 29/12 |
· · · | fonctionnant en valves de lumière par un mécanisme d'obturateur, p.ex. dans l'eidophore

|  | H01J 29/14 |
· · · | fonctionnant par décoloration, p.ex. écran halogène

|  | H01J 29/16 |
· · · | Ecrans incandescents

|  | H01J 29/18 |
· · · | Ecrans luminescents

|  | H01J 29/20 |
· · · · | caractérisés par le matériau luminescent

|  | H01J 29/22 |
· · · · | caractérisés par le liant ou l'adhésif de fixation du matériau luminescent à son support, p.ex. enceinte

|  | H01J 29/24 |
· · · · | Supports du matériau luminescent

|  | H01J 29/26 |
· · · · | à couches luminescentes superposées

|  | H01J 29/28 |
· · · · | à couches de protection, couches conductrices ou couches réfléchissantes

|  | H01J 29/30 |
· · · · | à disposition discontinue du matériau luminescent, p.ex. en points ou lignes

|  | H01J 29/32 |
· · · · · | à points adjacents ou lignes adjacentes en matériau luminescent différent, p.ex. pour la télévision en couleurs

|  | H01J 29/34 |
· · · · | pourvus de marques ou références permanentes

|  | H01J 29/36 |
· · · | Ecrans photo-électriques; Ecrans à accumulation de charge

|  | H01J 29/38 |
· · · · | n'utilisant pas l'accumulation de charge, p.ex. écrans photo-émissifs ou photocathodes

|  | H01J 29/39 |
· · · · | Ecrans à accumulation de charge

|  | H01J 29/41 |
· · · · · | utilisant l'émission secondaire, p.ex. super-iconoscope

|  | H01J 29/43 |
· · · · · | utilisant une mosaïque photo-émissive, p.ex. pour orthicon, pour iconoscope

|  | H01J 29/44 |
· · · · · | présentant un effet électrique interne causé par le rayonnement de particules, p.ex. conductibilité induite par bombardement

|  | H01J 29/45 |
· · · · · | présentant un effet électrique interne causé par un rayonnement électromagnétique, p.ex. écran photoconducteur, écran photodiélectrique, écran photovoltaïque

|  | H01J 29/46 |
· | Dispositions des électrodes et des pièces associées en vue de produire ou de commander le rayon ou le faisceau, p.ex. dispositifs électronoptiques

|  | H01J 29/48 - H01J 29/68 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/48-H01J 29/51 ont priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/52-H01J 29/68.

|  | H01J 29/48 |
· · | Canons à électrons

|  | H01J 29/50 |
· · · | plusieurs canons étant disposés dans le même espace à vide, p.ex. pour tube à rayons multiples (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/51 a priorité) [2]

|  | H01J 29/51 |
· · · | Dispositifs de commande de la convergence de plusieurs faisceaux [2]

|  | H01J 29/52 |
· · | Dispositifs de commande de l'intensité du rayon ou du faisceau, p.ex. aux fins de modulation

|  | H01J 29/54 |
· · | Dispositifs de centrage d'un rayon ou d'un faisceau

|  | H01J 29/56 |
· · | Dispositifs de commande de la section transversale du rayon ou du faisceau; Dispositifs de correction de l'aberration du faisceau, p.ex. due aux lentilles

|  | H01J 29/58 |
· · | Dispositifs de focalisation ou de réflexion du rayon ou du faisceau

|  | H01J 29/60 |
· · · | Réflecteurs

|  | H01J 29/62 |
· · · | Lentilles électrostatiques

|  | H01J 29/64 |
· · · | Lentilles magnétiques

|  | H01J 29/66 |
· · · · | utilisant uniquement des moyens électromagnétiques

|  | H01J 29/68 |
· · · · | utilisant uniquement des aimants permanents

|  | H01J 29/70 |
· · | Dispositifs de déviation du rayon ou du faisceau (circuits produisant des impulsions en dents de scie ou autres tension ou courant de déviation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K)

|  | H01J 29/72 |
· · · | suivant une ligne droite ou suivant deux lignes droites perpendiculaires

|  | H01J 29/74 |
· · · · | Déviation au moyen de champs électriques uniquement

|  | H01J 29/76 |
· · · · | Déviation au moyen de champs magnétiques uniquement

|  | H01J 29/78 |
· · · | suivant un cercle, une spirale ou une ligne radiale tournante, p.ex. indication radar

|  | H01J 29/80 |
· · | Dispositifs de commande du rayon ou du faisceau après son passage par le système de déviation principal, p.ex. aux fins de post-accélération ou de post-concentration, applicables à la commutation de la couleur

|  | H01J 29/81 |
· · · | utilisant des masques d'ombre (masques d'ombre en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/07) [3]

|  | H01J 29/82 |
· · | Montage, supports, espacement ou isolement des dispositifs électroniques ou ionoptiques

|  | H01J 29/84 |
· | Pièges destinés à éliminer ou détourner des particules indésirables, p.ex. les ions négatifs, les électrons en marge; Dispositifs sélecteurs de vitesse ou de masse (spectromètres de masse ou tubes séparateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00)

|  | H01J 29/86 |
· | Enceintes; Récipients; Fermetures étanches

|  | H01J 29/87 |
· · | Dispositions pour empêcher ou réduire les effets de l'implosion des enceintes ou récipients [2]

|  | H01J 29/88 |
· · | pourvus de revêtements sur leurs parois; Emploi particulier de matériaux pour les revêtements (écrans luminescents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/18)

|  | H01J 29/89 |
· · | Dispositifs optiques ou photographiques combinés structuralement avec l'enceinte

|  | H01J 29/90 |
· | Dispositifs de traversée; Scellements à cet effet

|  | H01J 29/92 |
· | Moyens de connexion électrique faisant partie du tube (structure de connecteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R)

|  | H01J 29/94 |
· | Emploi particulier de substances pour atmosphère gazeuse; Moyens prévus pour obtenir ou conserver la pression désirée à l'intérieur du tube, p.ex. à l'aide d'un getter

|  | H01J 29/96 |
· | un ou plusieurs éléments de circuits associés structuralement au tube

|  | H01J 29/98 |
· | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

|  | H01J 31/00 |
Tubes à rayons cathodiques ou tubes à faisceau électronique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00 ont priorité; détails des tubes à rayons cathodiques ou à faisceau électronique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/00; lampes à rayons cathodiques ou à flux électronique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 63/00)

|  | H01J 31/02 |
· | à une ou plusieurs électrodes de sortie susceptibles d'être frappées sélectivement par le rayon ou le faisceau, celui-ci pouvant être dévié ou défocalisé vers, à partir de ou sur ces électrodes

|  | H01J 31/04 |
· · | ne comprenant pas plus d'une ou deux électrodes de sortie

|  | H01J 31/06 |
· · | comprenant plus de deux électrodes de sortie, p.ex. aux fins de commutation multiple ou de comptage

|  | H01J 31/08 |
· | comprenant un écran, sur lequel ou à partir duquel une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire

|  | H01J 31/10 |
· · | Tubes reproducteurs d'images ou de dessins, c.à d. comprenant un signal d'entrée électrique et un signal de sortie optique; Tubes analyseurs à spot mobile

|  | H01J 31/12 |
· · · | à écran luminescent

|  | H01J 31/14 |
· · · · | Indicateurs d'accord du type à oeil magique ou analogues

|  | H01J 31/15 |
· · · · | à rayon ou faisceau dirigé sélectivement vers des segments d'anode luminescents [3]

|  | H01J 31/16 |
· · · · | à masque permettant l'affichage d'un certain nombre de signes sélectifs, p.ex. numéroscope

|  | H01J 31/18 |
· · · · | dans lesquels un rayon ou faisceau inscrit une image sur un écran à accumulation de charge du genre grille, et un rayon ou faisceau traverse cet écran, y subit une influence et vient ensuite frapper un écran luminescent, p.ex. tube à accumulation à vue directe

|  | H01J 31/20 |
· · · | pour la reproduction d'images ou de dessins en deux couleurs ou plus

|  | H01J 31/22 |
· · · | pour la représentation stéréoscopique

|  | H01J 31/24 |
· · · | à écran faisant fonction de valve de lumière à l'aide d'un mécanisme d'obturateur, p.ex. eidophore

|  | H01J 31/26 |
· · | Tubes de prise de vues recevant un signal de lumière visible et délivrant un signal électrique (tubes sans faisceau électronique défini et à rayon lumineux explorant un écran photo-émissif Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/20)

|  | H01J 31/28 |
· · · | à faisceau électronique balayant l'écran d'image

|  | H01J 31/30 |
· · · · | comprenant des moyens de stabilisation du potentiel d'écran au potentiel d'anode, p.ex. iconoscope

|  | H01J 31/32 |
· · · · · | Tubes comprenant un élément amplificateur d'image, p.ex. "image-iconoscope", supericonoscope

|  | H01J 31/34 |
· · · · | comprenant des moyens de stabilisation du potentiel d'écran au potentiel de cathode, p.ex. orthicon

|  | H01J 31/36 |
· · · · · | Tubes comprenant un élément amplificateur d'image, p.ex. "image-orthicon" ou superorthicon

|  | H01J 31/38 |
· · · · · | Tubes à écran photoconducteur, p.ex. vidicon

|  | H01J 31/40 |
· · · · | dans lesquels le faisceau électronique, après avoir traversé un écran d'image du genre grille, par lequel il est influencé, vient ensuite frapper une électrode de sortie, c.à d. tubes à "fonctionnement de triode"

|  | H01J 31/42 |
· · · | à écran d'image produisant un faisceau électronique composite que l'on fait dévier et défiler dans son ensemble devant un analyseur élémentaire fixe de manière à simuler un effet de balayage, p.ex. tube de prise de vues de Farnsworth

|  | H01J 31/44 |
· · · · | Tubes comprenant un élément amplificateur d'image

|  | H01J 31/46 |
· · · | Tubes, dans lesquels le signal électrique de sortie représente à la fois l'intensité et la couleur de l'image

|  | H01J 31/48 |
· · · | Tubes dont le signal de sortie est amplifié par un multiplicateur d'électrons, disposé à l'intérieur du tube

|  | H01J 31/49 |
· · | Tubes capteurs adaptés pour un rayonnement électromagnétique d'entrée autre que la lumière visible et possédant une sortie électrique, p.ex. pour des rayons X ou un rayonnement infrarouge d'entrée

|  | H01J 31/495 |
· · | Tubes capteurs pour une entrée de sons, ultrasons ou vibrations mécaniques et possédant une sortie électrique

|  | H01J 31/50 |
· · | Tubes convertisseurs d'image ou amplificateurs d'image, c.à d. comprenant un signal d'entrée optique, à rayons X ou analogue, et un signal de sortie optique

|  | H01J 31/52 |
· · · | dans lesquels le faisceau électronique traverse un écran d'image du genre grille, par lequel il est influencé, et vient ensuite frapper l'écran de sortie luminescent, c.à d. à "fonctionnement de triode"

|  | H01J 31/54 |
· · · | dans lesquels le faisceau électronique est réfléchi par l'écran d'image d'entrée sur l'écran d'image de sortie

|  | H01J 31/56 |
· · · | Convertisseurs ou amplificateurs d'image en deux couleurs au moins

|  | H01J 31/58 |
· · | Tubes à mémoire avec accumulation d'image ou d'information ou tubes convertisseurs de définition d'images de télévision ou analogues, c.à d. avec signal électrique à l'entrée et signal électrique à la sortie

|  | H01J 31/60 |
· · · | comprenant des moyens de déviation, soit sélective, soit séquentielle, d'un faisceau électronique vers des éléments distincts de l'écran (par circuits uniquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/98)

|  | H01J 31/62 |
· · · · | à faisceaux d'inscription et de lecture distincts

|  | H01J 31/64 |
· · · · · | balayant les côtés opposés de l'écran, p.ex. aux fins de conversion de la définition

|  | H01J 31/66 |
· · · | comprenant des moyens de sélection d'éléments déterminés de la section transversale d'un faisceau électronique homogène qui seuls sont en état d'atteindre les éléments correspondants de l'écran, p.ex. sélectron

|  | H01J 31/68 |
· · · | dans lesquels l'information représente au moins deux couleurs

|  | H01J 33/00 |
Tubes à décharge pourvus de dispositions pour l'émergence des électrons ou ions de l'enceinte (accélérateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H); Tubes de Lenard

|  | H01J 33/02 |
· | Détails

|  | H01J 33/04 |
· · | Fenêtres

|  | H01J 35/00 |
Tubes à rayons X (lasers à rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 4/00; technique des rayons X en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05G)

|  | H01J 35/02 |
· | Détails

|  | H01J 35/04 |
· · | Electrodes

|  | H01J 35/06 |
· · · | Cathodes

|  | H01J 35/08 |
· · · | Anodes; Anticathodes

|  | H01J 35/10 |
· · · · | Anodes tournantes; Dispositions pour anodes tournantes; Réfrigération des anodes tournantes

|  | H01J 35/12 |
· · · · | Réfrigération d'anodes autres que tournantes

|  | H01J 35/14 |
· · | Dispositifs de concentration, de focalisation ou d'orientation du rayon cathodique

|  | H01J 35/16 |
· · | Enceintes; Récipients; Blindages associés

|  | H01J 35/18 |
· · · | Fenêtres

|  | H01J 35/20 |
· · | Emploi de substances spécifiées comme atmosphère gazeuse; Moyens pour produire ou conserver la pression désirée à l'intérieur du tube, p.ex. au moyen d'un getter

|  | H01J 35/22 |
· | Tubes conçus spécialement pour laisser passer un courant d'intensité très élevée pendant un intervalle de temps très court, p.ex. tube éclair

|  | H01J 35/24 |
· | Tubes, dans lesquels le point d'impact du rayon cathodique sur l'anode ou l'anticathode est déplaçable par rapport à la surface de celles-ci

|  | H01J 35/26 |
· · | par rotation de l'anode ou de l'anticathode

|  | H01J 35/28 |
· · | par vibration, oscillation, mouvement de va-et-vient ou mouvement du genre plateau basculant de l'anode ou de l'anticathode

|  | H01J 35/30 |
· · | par déviation du rayon cathodique

|  | H01J 35/32 |
· | Tubes dont les rayons X sont produits à l'extrémité, ou dans le voisinage de l'extrémité, du tube ou d'une partie du tube, le tube ou ladite partie présentant une section transversale faible afin de faciliter leur introduction dans une petite ouverture ou cavité

|  | H01J 37/00 |
Tubes à décharge pourvus de moyens permettant l'introduction d'objets ou d'un matériau à exposer à la décharge, p.ex. pour y subir un examen ou un traitement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00 ont priorité; essais sans contact de circuits électroniques utilisant des faisceaux électroniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 31/305) [2,5]

|  | H01J 37/02 |
· | Détails

|  | H01J 37/04 |
· · | Dispositions des électrodes et organes associés en vue de produire ou de commander la décharge, p.ex. dispositif électronoptique, dispositif ionoptique

|  | H01J 37/05 |
· · · | Dispositifs électronoptiques ou ionoptiques pour la séparation des électrons ou des ions en fonction de leur énergie (tubes séparateurs de particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00) [3]

|  | H01J 37/06 |
· · · | Sources d'électrons; Canons à électrons

|  | H01J 37/063 |
· · · · | Disposition géométrique des électrodes pour la formation du faisceau [3]

|  | H01J 37/065 |
· · · · | Montage des canons ou de leurs éléments constitutifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/067-H01J 37/077 ont priorité) [3]

|  | H01J 37/067 |
· · · · | Eléments de rechange des canons; Réglage mutuel d'électrodes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/073-H01J 37/077 ont priorité; fermetures étanches Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/18) [3]

|  | H01J 37/07 |
· · · · | Elimination des effets nuisibles dus à des effets thermiques ou à des champs électriques ou magnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/073 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/077 ont priorité) [3]

|  | H01J 37/073 |
· · · · | Canons à électrons utilisant des sources d'électrons à émission par effet de champ, à photo-émission ou à émission secondaire [3]

|  | H01J 37/075 |
· · · · | Canons à électrons utilisant l'émission thermo-ionique de cathodes chauffées par bombardement de particules ou par irradiation, p.ex. par laser [3]

|  | H01J 37/077 |
· · · · | Canons à électrons utilisant comme sources d'électrons une décharge dans des gaz ou dans des vapeurs [3]

|  | H01J 37/08 |
· · · | Sources d'ions; Canons à ions

|  | H01J 37/09 |
· · · | Diaphragmes; Ecrans associés aux dispositifs électronoptiques ou ionoptiques; Compensation des champs perturbateurs [3]

|  | H01J 37/10 |
· · · | Lentilles

|  | H01J 37/12 |
· · · · | électrostatiques

|  | H01J 37/14 |
· · · · | magnétiques

|  | H01J 37/141 |
· · · · · | Lentilles électromagnétiques [3]

|  | H01J 37/143 |
· · · · · | Lentilles magnétiques permanentes [3]

|  | H01J 37/145 |
· · · · | Combinaisons de lentilles électrostatiques et magnétiques [3]

|  | H01J 37/147 |
· · · | Dispositions pour diriger ou dévier la décharge le long d'une trajectoire déterminée (lentilles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/10) [2]

|  | H01J 37/15 |
· · · · | Réglage mécanique externe de composants électronoptiques ou ionoptiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/067, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/20 ont priorité) [3]

|  | H01J 37/153 |
· · · | Dispositions électronoptiques ou ionoptiques pour la correction de défauts d'images, p.ex. stigmateurs [2]

|  | H01J 37/16 |
· · | Enceintes; Récipients

|  | H01J 37/18 |
· · | Fermetures étanches

|  | H01J 37/20 |
· · | Moyens de support ou de mise en position de l'objet ou du matériau; Moyens de réglage de diaphragmes ou de lentilles associées au support (préparation d'échantillons pour l'analyse Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 1/28)

|  | H01J 37/21 |
· · | Moyens pour la mise au point [2]

|  | H01J 37/22 |
· · | Dispositifs optiques ou photographiques associés au tube

|  | H01J 37/24 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

|  | H01J 37/244 |
· · | Détecteurs; Composants ou circuits associés [3]

|  | H01J 37/248 |
· · | Composants associés à l'alimentation haute tension (alimentation haute tension en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M) [3]

|  | H01J 37/252 |
· | Tubes analyseurs à spot par faisceaux électroniques ou ioniques; Micro-analyseurs (recherche ou analyse avec ce matériel Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 23/22) [3]

|  | H01J 37/256 |
· · | utilisant des faisceaux de balayage [3]

|  | H01J 37/26 |
· | Microscopes électroniques ou ioniques; Tubes à diffraction d'électrons ou d'ions [2]

|  | H01J 37/27 |
· · | Microscopie à masque [3]

|  | H01J 37/28 |
· · | avec faisceaux de balayage (micro-analyseurs utilisant des faisceaux de balayage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/256)

|  | H01J 37/285 |
· · | Microscopes à émission, p.ex. microscopes à émission de champ [2]

|  | H01J 37/29 |
· · | Microscopes à réflexion [2]

|  | H01J 37/295 |
· · | Tubes à diffraction électronique ou ionique [2]

|  | H01J 37/30 |
· | Tubes à faisceau électronique ou ionique destinés aux traitements localisés d'objets

|  | H01J 37/301 |
· · | Dispositifs permettant aux faisceaux de passer d'une région à une autre région à pression différente [3]

|  | H01J 37/302 |
· · | Commande des tubes par une information d'origine externe, p.ex. commande par programme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/304 a priorité) [3]

|  | H01J 37/304 |
· · | Commande des tubes par une information en provenance des objets, p.ex. signaux de correction [3]

|  | H01J 37/305 |
· · | pour couler, fondre, évaporer ou décaper [2]

|  | H01J 37/31 |
· · | pour couper ou perforer [2]

|  | H01J 37/315 |
· · | pour souder [2]

|  | H01J 37/317 |
· · | pour modifier les propriétés des objets ou pour leur appliquer des revêtements en couche mince, p.ex. implantation d'ions (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/36 a priorité) [3]

|  | H01J 37/32 |
· | Tubes à décharge en atmosphère gazeuse (chauffage par décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

|  | H01J 37/34 |
· · | fonctionnant par pulvérisation cathodique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/36 a priorité) [3]

|  | H01J 37/36 |
· · | pour nettoyer les surfaces pendant le dépôt des ions issus des matériaux introduits dans l'intervalle de décharge, p.ex. introduits par évaporation [3]

|  | H01J 40/00 |
Tubes à décharge photo-électrique n'impliquant pas l'ionisation d'un gaz (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00 a priorité; tubes de prise de vues à rayons cathodiques ou à image Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/26) [3]

|  | H01J 40/02 |
· | Détails [3]

|  | H01J 40/04 |
· · | Electrodes [3]

|  | H01J 40/06 |
· · · | Cathodes photo-émissives [3]

|  | H01J 40/08 |
· · | Moyens magnétiques pour commander la décharge [3]

|  | H01J 40/10 |
· · | Emploi de substances spécifiées comme atmosphère gazeuse [3]

|  | H01J 40/12 |
· · | Eléments de circuits structuralement associés au tube [3]

|  | H01J 40/14 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière ou tube et non prévus ailleurs [3]

|  | H01J 40/16 |
· | à cathode photo-émissive, p.ex. cellule photo-électrique alcaline (fonctionnant avec une émission secondaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 43/00) [3]

|  | H01J 40/18 |
· · | à revêtement luminescent pour influer sur la sensibilité du tube, p.ex. par conversion de la longueur d'onde à l'entrée (tubes convertisseurs d'image ou tubes amplificateurs d'image Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/50) [3]

|  | H01J 40/20 |
· · | dans lesquels un rayon lumineux balaye un écran photo-émissif [3]

|  | H01J 41/00 |
Tubes à décharge et moyens structurellement associés pour la mesure de la pression de gaz (systèmes indicateurs de vide utilisant de tels tubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L 21/30); Tubes à décharge pour l'évacuation par diffusion d'ions

|  | H01J 41/02 |
· | Tubes à décharge et moyens structurellement associés pour la mesure de la pression de gaz [2]

|  | H01J 41/04 |
· · | avec ionisation au moyen de cathodes thermo-ioniques [2]

|  | H01J 41/06 |
· · | avec ionisation au moyen de cathodes froides [2]

|  | H01J 41/08 |
· · | avec ionisation au moyen de substances radioactives, p.ex. alphatrons [2]

|  | H01J 41/10 |
· · | du type spectromètre de masse (spectromètres de masse en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00) [2]

|  | H01J 41/12 |
· | Tubes à décharge pour l'évacuation par diffusion d'ions, p.ex. pompes ioniques, pompes ioniques à getter [2]

|  | H01J 41/14 |
· · | avec ionisation au moyen de cathodes thermo-ioniques [2]

|  | H01J 41/16 |
· · · | en utilisant des getters [2]

|  | H01J 41/18 |
· · | avec ionisation au moyen de cathodes froides [2]

|  | H01J 41/20 |
· · · | en utilisant des getters [2]

|  | H01J 43/00 |
Tubes à émission secondaire; Tubes multiplicateurs d'électrons (tubes multiplicateurs d'électrons dynamiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 25/76; détecteurs à émission secondaire pour la mesure des radiations nucléaires ou des rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/28)

|  | H01J 43/02 |
· | Tubes dans lesquels une ou quelques électrodes sont émettrices d'électrons

|  | H01J 43/04 |
· | Multiplicateurs d'électrons

|  | H01J 43/06 |
· · | Dispositions d'électrodes

|  | H01J 43/08 |
· · · | Dispositions de cathodes (construction de cathodes photo-émissives Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/16, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/08)

|  | H01J 43/10 |
· · · | Dynodes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 43/24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 43/26 ont priorité; électrodes à émission d'électrons secondaires en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/32)

|  | H01J 43/12 |
· · · | Dispositions d'anodes

|  | H01J 43/14 |
· · · | Commande de faisceau électronique au moyen d'un champ magnétique

|  | H01J 43/16 |
· · · | Dispositions d'électrodes utilisant essentiellement une dynode

|  | H01J 43/18 |
· · · | Dispositions d'électrodes utilisant essentiellement plus d'une dynode

|  | H01J 43/20 |
· · · · | Dynodes constituées par un matériau en feuilles, p.ex. plates, courbes

|  | H01J 43/22 |
· · · · | Dynodes constituées par un matériau perméable aux électrons, p.ex. feuille, grille, tube, store vénitien

|  | H01J 43/24 |
· · · · | Dynodes à gradient de potentiel le long de leurs surfaces

|  | H01J 43/26 |
· · · · | Dynodes boîtes

|  | H01J 43/28 |
· · | Enceintes; Fenêtres; Ecrans; Suppression de décharges ou de courants indésirables

|  | H01J 43/30 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs

|  | H01J 45/00 |
Tubes à décharge fonctionnant comme générateurs thermo-ioniques

|  | H01J 47/00 |
Tubes pour déterminer la présence, l'intensité, la densité ou l'énergie d'une radiation ou de particules (tubes à décharge photo-électrique n'impliquant pas l'ionisation d'un gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00) [3]

|  | H01J 47/02 |
· | Chambres d'ionisation [3]

|  | H01J 47/04 |
· · | Chambres d'ionisation capacitives, p.ex. dont les électrodes sont utilisées comme électromètres (dosimètres électrostatiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/14) [3]

|  | H01J 47/06 |
· | Tubes compteurs proportionnels [3]

|  | H01J 47/08 |
· | Tubes compteurs Geiger-Müller [3]

|  | H01J 47/10 |
· | Compteurs à étincelles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/14 a priorité; éclateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T) [3]

|  | H01J 47/12 |
· | Tubes détecteurs de neutrons, p.ex. tubes à BF3 [3]

|  | H01J 47/14 |
· | Chambres à étincelles ou à décharge irrégulière, à électrodes parallèles; Chambres à étincelles ou à décharge irrégulière, à fils [3]

|  | H01J 47/16 |
· · | caractérisées par la lecture individuelle de chaque fil [3]

|  | H01J 47/18 |
· · · | la lecture étant électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/20 a priorité) [3]

|  | H01J 47/20 |
· · · | la lecture utilisant des lignes à retard électriques ou mécaniques, p.ex. des lignes à retard magnétostrictives [3]

|  | H01J 47/22 |
· · | caractérisées par un autre type de lecture [3]

|  | H01J 47/24 |
· · · | la lecture étant acoustique [3]

|  | H01J 47/26 |
· · · | la lecture étant optique [3]

|  | H01J 49/00 |
Spectromètres de masse ou tubes séparateurs de masse (pour mesurer la pression des gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/10) [3]

|  | H01J 49/00 |
Note(s) En classant des séparateurs de particules, aucune distinction n'est faite entre la spectromètrie et la spectrographie, la différence résidant uniquement dans le mode de détection qui est électrique dans le premier cas et s'opère au moyen d'un film photographique dans le second cas. [3]

|  | H01J 49/02 |
· | Détails [3]

|  | H01J 49/04 |
· · | Dispositions pour introduire ou extraire les échantillons devant être analysés, p.ex. fermetures étanches au vide; Dispositions pour le réglage externe des composants électronoptiques ou ionoptiques [3]

|  | H01J 49/06 |
· · | Dispositifs électronoptiques ou ionoptiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/04 a priorité) [3]

|  | H01J 49/08 |
· · | Sources d'électrons, p.ex. pour produire des photo-électrons, des électrons secondaires ou des électrons d'Auger [3]

|  | H01J 49/10 |
· · | Sources d'ions; Canons à ions [3]

|  | H01J 49/12 |
· · · | utilisant une décharge d'arc, p.ex. du type duo-plasmatron [3]

|  | H01J 49/14 |
· · · | utilisant un bombardement de particules, p.ex. chambres d'ionisation [3]

|  | H01J 49/16 |
· · · | utilisant une ionisation de surface, p.ex. émission thermo-ionique ou photo-électrique [3]

|  | H01J 49/18 |
· · · | utilisant une ionisation par étincelles [3]

|  | H01J 49/20 |
· · | Déflexion magnétique [3]

|  | H01J 49/22 |
· · | Déflexion électrostatique [3]

|  | H01J 49/24 |
· · | Systèmes à vide, p.ex. maintenant des pressions voulues [3]

|  | H01J 49/26 |
· | Spectromètres de masse ou tubes séparateurs de masse (séparation d'isotopes utilisant ces tubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/44) [3]

|  | H01J 49/28 |
· · | Spectromètres statiques [3]

|  | H01J 49/30 |
· · · | utilisant des analyseurs magnétiques [3]

|  | H01J 49/32 |
· · · | utilisant une focalisation double [3]

|  | H01J 49/34 |
· · | Spectromètres dynamiques [3]

|  | H01J 49/36 |
· · · | Spectromètres à radio-fréquence, p.ex. spectromètres du type Bennett; Spectromètres du type Redhead [3]

|  | H01J 49/38 |
· · · · | Omégatrons [3]

|  | H01J 49/40 |
· · · | Spectromètres à temps de vol (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/36 a priorité) [3]

|  | H01J 49/42 |
· · · | Spectromètres à stabilité de trajectoire, p.ex. monopôles, quadripôles, multipôles, farvitrons [3]

|  | H01J 49/44 |
· | Spectromètres à énergie, p.ex. spectromètres alpha, spectromètres béta [3]

|  | H01J 49/46 |
· · | Spectromètres statiques [3]

|  | H01J 49/48 |
· · · | utilisant des analyseurs électrostatiques, p.ex. secteur cylindrique, filtre de Wien [3]

|  | H01J 61/00 - H01J 65/00 |
Lampes à décharge

|  | H01J 61/00 |
Lampes à décharge dans un gaz ou dans une vapeur (utilisation pour la stérilisation des produits laitiers Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23C; pour applications médicales Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61N 5/00; utilisation pour la désinfection de l'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...C02F; utilisation pour l'éclairage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; circuits à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; lampes à arc à électrodes consommables Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; lampes électroluminescentes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

|  | H01J 61/02 |
· | Détails

|  | H01J 61/04 |
· · | Electrodes (électrodes d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/54); Ecrans; Blindage

|  | H01J 61/06 |
· · · | Electrodes principales

|  | H01J 61/067 |
· · · · | pour lampes à décharge à basse pression [2]

|  | H01J 61/073 |
· · · · | pour lampes à décharge à haute pression [2]

|  | H01J 61/09 |
· · · · | Cathodes creuses [2]

|  | H01J 61/10 |
· · · | Blindage, écrans ou guides propres à influer sur la décharge

|  | H01J 61/12 |
· · | Emploi de substances spécifiées pour l'atmosphère gazeuse; Spécification de la pression ou de la température de fonctionnement

|  | H01J 61/14 |
· · · | comprenant un ou plusieurs composés de carbone en qualité de corps constitutifs principaux

|  | H01J 61/16 |
· · · | comprenant de l'hélium, de l'argon, du néon, du crypton ou du xénon en qualité d'élément constitutif principal

|  | H01J 61/18 |
· · · | comprenant de la vapeur métallique en qualité d'élément constitutif principal

|  | H01J 61/20 |
· · · · | de la vapeur de mercure

|  | H01J 61/22 |
· · · · | de la vapeur d'un métal alcalin

|  | H01J 61/24 |
· · | Moyens pour obtenir ou conserver la pression désirée à l'intérieur de l'enceinte

|  | H01J 61/26 |
· · · | Moyens d'absorption ou d'adsorption du gaz, p.ex. par un getter; Moyens pour empêcher le noircissement de l'enveloppe

|  | H01J 61/28 |
· · · | Moyens de production ou d'introduction du gaz ou de la vapeur dans l'enceinte ou de recharge de celle-ci en gaz ou en vapeur au cours du fonctionnement de la lampe

|  | H01J 61/30 |
· · | Enceintes; Récipients

|  | H01J 61/32 |
· · · | de forme particulière dans le sens de la longueur, p.ex. aux fins de publicité

|  | H01J 61/33 |
· · · | dont la section transversale présente une forme particulière, p.ex. pour produire une tache froide

|  | H01J 61/34 |
· · · | Enceintes ou récipients à doubles parois

|  | H01J 61/35 |
· · · | pourvues de revêtements sur leurs parois (utilisation de revêtements en couleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/40; utilisation de revêtements luminescents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/42)

|  | H01J 61/36 |
· · | Joints étanches entre éléments d'enceinte; Scellements des conducteurs de traversée; Conducteurs de traversée

|  | H01J 61/38 |
· · | Dispositifs propres à modifier la couleur ou la longueur d'onde de la lumière

|  | H01J 61/40 |
· · · | par des filtres de lumière; par des revêtements en couleur dans ou sur l'enveloppe

|  | H01J 61/42 |
· · · | par la transformation par luminescence, de la longueur d'onde de la lumière

|  | H01J 61/44 |
· · · · | Dispositifs caractérisés par le matériau luminescent utilisé (substances luminescentes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 11/00)

|  | H01J 61/46 |
· · · · | Dispositifs caractérisés par le liant ou les autres composants non luminescents du matériau luminescent, p.ex. destinés à produire des propriétés de coulée ou de siccativité désirées

|  | H01J 61/48 |
· · · · | Revêtements distincts de matériaux lumineux différents

|  | H01J 61/50 |
· · | Eléments auxiliaires ou matériau solide à l'intérieur de l'enveloppe, propres à réduire les risques d'explosion lors du bris de l'enveloppe, p.ex. pour utilisation dans les mines

|  | H01J 61/52 |
· · | Dispositions de réfrigération; Dispositions de chauffage; Moyens pour faire circuler un gaz ou une vapeur à l'intérieur de l'espace de décharge

|  | H01J 61/54 |
· · | Dispositions d'allumage, p.ex. destinées à provoquer l'ionisation d'amorçage (circuits Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

|  | H01J 61/56 |
· · | un ou plusieurs éléments de circuit associés structuralement à la lampe

|  | H01J 61/58 |
· | Lampes à anode liquide et cathode liquide

|  | H01J 61/60 |
· | Lampes, dans lesquelles l'espace de décharge est rempli essentiellement de mercure avant l'allumage

|  | H01J 61/62 |
· | Lampes à cathode gazeuse, p.ex. cathode à plasma

|  | H01J 61/64 |
· | Lampes à lueur cathodique (conçues comme indicateurs d'accord ou de tension Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/40)

|  | H01J 61/66 |
· · | comprenant une ou plusieurs cathodes de forme particulière, p.ex. aux fins de publicité

|  | H01J 61/68 |
· | Lampes dont la voie de décharge principale se trouve entre éléments d'un guide traversé par le courant, p.ex. lampe à halo

|  | H01J 61/70 |
· | Lampes à décharge libre sous faible pression

|  | H01J 61/72 |
· · | à atmosphère principale émettrice de lumière constituée par une vapeur de métal aisément vaporisable, p.ex. vapeur de mercure

|  | H01J 61/74 |
· · | à atmosphère principale émettrice de lumière, constituée par une vapeur de métal difficilement vaporisable, p.ex. vapeur de sodium

|  | H01J 61/76 |
· · | à atmosphère d'un gaz ou de gaz permaments seulement

|  | H01J 61/78 |
· · · | à cathode froide; à cathode chauffée uniquement par la décharge, p.ex. lampes de publicité à haute tension

|  | H01J 61/80 |
· · | Lampes conçues pour un fonctionnement exclusivement intermittent, p.ex. lampe-éclair

|  | H01J 61/82 |
· | Lampes à décharge libre sous haute pression

|  | H01J 61/84 |
· | Lampes à décharge resserrée par une haute pression

|  | H01J 61/86 |
· · | à resserrement supplémentaire de la décharge par réduction de l'espace interélectrodes, p.ex. pour la projection optique

|  | H01J 61/88 |
· · | à resserrement supplémentaire de la décharge, par l'enveloppe

|  | H01J 61/90 |
· · | Lampes conçues pour un fonctionnement exclusivement intermittent, p.ex. lampe-éclair

|  | H01J 61/92 |
· | Lampes à plusieurs voies de décharge principales

|  | H01J 61/94 |
· · | Voies de décharge produisant de la lumière de différentes longueurs d'onde, p.ex. afin de simuler la lumière du jour

|  | H01J 61/95 |
· | Lampes comprenant une électrode de commande pour faire varier l'intensité ou la longueur d'onde de la lumière, p.ex. aux fins de la modulation de la lumière

|  | H01J 61/96 |
· | Lampes comprenant une voie de décharge émettrice de lumière et un corps à incandescence, chauffé séparément à l'intérieur d'une enveloppe commune, p.ex. lampes simulant la lumière du jour (lampes à filament chauffé uniquement par décharge non lumineuse Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K)

|  | H01J 61/98 |
· | Lampes à espacement interélectrodes réduit, chauffées jusqu'à l'incandescence par décharge à émission de lumière, p.ex. lampe à arc de tungstène

|  | H01J 63/00 |
Lampes à rayons cathodiques ou à flux électronique (tubes à spot mobile Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/10; tubes indicateurs d'accord du type oeil magique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/14; lampes à corps à incandescence chauffé par le rayon cathodique ou le flux électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K)

|  | H01J 63/02 |
· | Détails, p.ex. électrodes, atmosphère gazeuse, forme de l'enceinte

|  | H01J 63/04 |
· · | Enceintes comportant des revêtements luminescents; Emploi de matériaux spécifiés pour les revêtements

|  | H01J 63/06 |
· | Lampes à écran luminescent excité par le rayon cathodique ou le flux électronique

|  | H01J 63/08 |
· | Lampes à plasma gazeux excité par le rayon cathodique ou le flux électronique

|  | H01J 65/00 |
Lampes sans électrode à l'intérieur de l'enceinte; Lampes comportant au moins une électrode principale à l'extérieur de l'enceinte

|  | H01J 65/04 |
· | Lampes à atmosphère gazeuse portée à la luminescence par un champ électromagnétique extérieur ou par une radiation corpusculaire extérieure, p.ex. lampe indicatrice

|  | H01J 65/06 |
· | Lampes à atmosphère gazeuse portée à la luminescence par une substance radioactive associée structuralement à la lampe, p.ex. à l'intérieur de l'enceinte

|  | H01J 65/08 |
· | Lampes comprenant un écran ou un revêtement porté à la luminescence par une substance radioactive, disposée à l'intérieur de l'enceinte