|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H02 |
PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

|  | H02P |
COMMANDE OU REGULATION DES MOTEURS, GENERATEURS ELECTRIQUES, OU DES CONVERTISSEURS DYNAMO-ELECTRIQUES; COMMANDE DES TRANSFORMATEURS, REACTANCES OU BOBINES D'ARRET (structure des démarreurs, freins, ou autres dispositifs de commande, voir les sous-classes appropriées, p.ex. freins mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D, régulateurs mécaniques de vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D, résistances variables Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C, interrupteurs de démarrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H; systèmes de régulation des variables électriques ou magnétiques utilisant des transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F; dispositions associées structurellement aux moteurs, générateurs, convertisseurs dynamo-électriques, transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K; raccordement ou commande d'un générateur, transformateur, réactance, bobine d'arrêt, ou convertisseur dynamo-électrique en tenant compte de sa liaison fonctionnelle avec une source similaire ou une autre source d'alimentation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J; commande ou régulation de convertisseurs statiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M) [4]

|  | H02P |
Note(s) La présente sous-classe couvre les dispositions pour le démarrage, la régulation, la commutation électronique, le freinage, ou d'autres types de commande de moteurs, génératrices, convertisseurs dynamo-électriques, embrayages, freins, transmissions, transformateurs, résistances ou bobines d'arrêt des types classés dans les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K. La présente sous-classe ne couvre pas les dispositions similaires pour les appareils des types classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02N, ces dispositions étant couvertes par cette sous-classe. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-desous indiquée: [6] "commande" désigne toute action sur une variable, p.ex. en modifiant sa direction ou sa valeur (y compris en la modifiant vers zéro ou à partir du zéro), en la maintenant constante, en limitant sa gamme de variation; [6] régulation" désigne le maintien d'une variable à une valeur désirée, ou dans une gamme désirée de valeurs, par comparaison de la valeur réelle avec la valeur désirée. [6]

|  | H02P |
Schéma général
DISPOSITIONS: DE DÉMARRAGE; DE RALENTISSEMENT, D'ARRÊT | 1/00; 3/00
RÉGULATION DE VITESSE; COMMANDE DE VITESSE OU DE COUPLE | 5/00; 7/00
DISPOSITIONS PRÉVUES PAR PLUSIEURS DES GROUPES 1/00, 3/00, 5/00 OU 7/00 | 19/00
DISPOSITIONS POUR COMMANDER LES MOTEURS SYNCHRONES OU LES AUTRES MOTEURS DYNAMO-ÉLECTRIQUES AVEC DES COMMUTATEURS ÉLECTRONIQUES EN FONCTION DE LA POSITION DU ROTOR | 6/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE DES MOTEURS DYNAMO-ÉLECTRIQUES TOURNANT PAS À PAS | 8/00
COMMANDE DE SORTIE DE GÉNÉRATRICES | 9/00
COMMANDE DE SORTIE DE CONVERTISSEURS: DYNAMO-ÉLECTRIQUES; STATIQUES | 11/00; 13/00
COMMANDE DE FREINS OU EMBRAYAGES DYNAMO-ÉLECTRIQUES | 15/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE DES TRANSMISSIONS DYNAMO-ÉLECTRIQUES | 17/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE OU LA RÉGULATION DE MOTEURS ÉLECTRIQUES PAR COMMANDE DE L'ORIENTATION DU CHAMP; COMMANDE PAR VECTEUR | 21/00

|  | H02P 1/00 |
Dispositions de démarrage de moteurs électriques ou de convertisseurs dynamo-électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 6/00 a priorité) [4]

|  | H02P 1/02 |
· | Détails

|  | H02P 1/04 |
· · | Moyens de commande de la progression d'une séquence de démarrage en fonction du temps ou en fonction du courant, de la vitesse ou d'un autre paramètre du moteur

|  | H02P 1/06 |
· · · | Démarreurs à plusieurs positions actionnés manuellement

|  | H02P 1/08 |
· · · | Interrupteur marche-arrêt actionné manuellement, commandant un combinateur à plusieurs positions ou des impédances actionnés mécaniquement pour le démarrage d'un moteur

|  | H02P 1/10 |
· · · | Interrupteur marche-arrêt actionné manuellement, commandant des relais ou contacteurs fonctionnant de façon successive pour le démarrage d'un moteur (succession déterminée par un commutateur à plusieurs positions actionné mécaniquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 1/08)

|  | H02P 1/12 |
· · · | Interrupteurs centrifuges actionnés par le moteur

|  | H02P 1/14 |
· · · | Dispositifs centrifuges, à résistances sensibles à la pression, actionnés par le moteur

|  | H02P 1/16 |
· | pour faire démarrer des machines dynamo- électriques ou des convertisseurs dynamo-électriques

|  | H02P 1/18 |
· · | pour faire démarrer individuellement un moteur à courant continu

|  | H02P 1/20 |
· · · | par diminution progressive d'une résistance en série avec l'enroulement d'induit

|  | H02P 1/22 |
· · · | dans l'un ou l'autre sens de rotation

|  | H02P 1/24 |
· · | pour faire démarrer individuellement un moteur à collecteur (démarrage des moteurs à collecteurs à courant alternatif et continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 1/18)

|  | H02P 1/26 |
· · | pour faire démarrer individuellement un moteur à induction polyphasé

|  | H02P 1/28 |
· · · | par accroissement progressif de la tension appliquée au circuit primaire du moteur

|  | H02P 1/30 |
· · · | par accroissement progressif de la fréquence d'alimentation du circuit primaire du moteur

|  | H02P 1/32 |
· · · | par commutation étoile-triangle

|  | H02P 1/34 |
· · · | par diminution progressive d'une impédance dans le circuit secondaire

|  | H02P 1/36 |
· · · · | cette impédance étant une résistance liquide

|  | H02P 1/38 |
· · · | par changement du nombre de pôles

|  | H02P 1/40 |
· · · | dans l'un ou l'autre sens de rotation

|  | H02P 1/42 |
· · | pour faire démarrer individuellement un moteur d'induction monophasé

|  | H02P 1/44 |
· · · | par phase auxiliaire avec un condensateur

|  | H02P 1/46 |
· · | pour faire démarrer individuellement un moteur synchrone

|  | H02P 1/48 |
· · · | par changement du nombre de pôles

|  | H02P 1/50 |
· · · | par passage de la marche en asynchrone à la marche en synchrone (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 1/48 a priorité)

|  | H02P 1/52 |
· · · | par accroissement progressif de la fréquence d'alimentation du moteur

|  | H02P 1/54 |
· · | pour faire démarrer plusieurs moteurs dynamo-électriques

|  | H02P 1/56 |
· · · | simultanément

|  | H02P 1/58 |
· · · | successivement

|  | H02P 3/00 |
Dispositions pour l'arrêt ou le ralentissement de moteurs, génératrices électriques ou de convertisseurs dynamo-électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 6/00 a priorité) [2,4]

|  | H02P 3/02 |
· | Détails

|  | H02P 3/04 |
· · | Moyens d'arrêt ou de ralentissement par un frein séparé, p.ex. frein à friction, frein à courants de Foucault (freins Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 49/00) [2]

|  | H02P 3/06 |
· | pour arrêter ou ralentir individuellement un moteur dynamo-électrique ou un convertisseur dynamo-électrique [2]

|  | H02P 3/08 |
· · | pour arrêter ou ralentir un moteur à courant continu [2]

|  | H02P 3/10 |
· · · | par l'inversion des connexions d'alimentation

|  | H02P 3/12 |
· · · | par freinage sur court-circuit ou sur résistance

|  | H02P 3/14 |
· · · | par freinage en récupération

|  | H02P 3/16 |
· · · | par freinages électrique et mécanique combinés

|  | H02P 3/18 |
· · | pour arrêter ou ralentir un moteur à courant alternatif [2]

|  | H02P 3/20 |
· · · | par inversion de l'ordre dans lequel les phases sont reliées au moteur

|  | H02P 3/22 |
· · · | par freinage sur court-circuit ou sur résistance

|  | H02P 3/24 |
· · · | par application de courant continu au moteur

|  | H02P 3/26 |
· · · | par freinages électrique et mécanique combinés

|  | H02P 5/00 |
Dispositions de régulation de la vitesse de moteurs électriques dans lesquels la vitesse est mesurée et comparée à une grandeur physique donnée, de façon à ajuster la vitesse du moteur

|  | H02P 5/04 |
· | pour la régulation individuelle de la vitesse d'un moteur au moyen d'un frein séparé

|  | H02P 5/05 |
· | caractérisées par l'utilisation de moteurs à réluctance [6]

|  | H02P 5/06 |
· | pour la régulation individuelle de vitesse d'un moteur à courant continu par variation du champ ou du courant d'induit

|  | H02P 5/08 - H02P 5/20 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/22 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/08-H02P 5/20.

|  | H02P 5/08 |
· · | utilisant des dispositifs centrifuges, p.ex. interrupteur, résistance

|  | H02P 5/10 |
· · | utilisant un système à interruptions périodiques, p.ex. régulateur Tirril (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/12-H02P 5/18 ont priorité) [4]

|  | H02P 5/12 |
· · | utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/08 a priorité) [4]

|  | H02P 5/14 |
· · · | utilisant des tubes à décharge

|  | H02P 5/16 |
· · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H02P 5/162 |
· · · · | commandant l'alimentation du champ uniquement [4]

|  | H02P 5/165 |
· · · · | commandant l'alimentation de l'induit uniquement [4]

|  | H02P 5/168 |
· · · · · | utilisant une impédance variable [4]

|  | H02P 5/17 |
· · · · · | utilisant la modulation d'impulsions [4]

|  | H02P 5/172 |
· · · · · | utilisant des convertisseurs statiques, p.ex. de courant alternatif en courant continu [4]

|  | H02P 5/175 |
· · · · · · | du type ayant un thyristor ou dispositif similaire en série avec l'alimentation et le moteur [4]

|  | H02P 5/178 |
· · · · | commandant l'alimentation de l'induit et du champ [4]

|  | H02P 5/18 |
· · | utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandé, c.à d. des transducteurs

|  | H02P 5/20 |
· · | utilisant des machines excitées par réaction d'induit, p.ex. métadynes, amplidynes, rotorols

|  | H02P 5/22 |
· · | utilisant une génératrice Ward-Léonard commandable pour alimenter l'induit du moteur

|  | H02P 5/24 |
· · · | dans lequel seul le champ de la génératrice est commandé

|  | H02P 5/26 |
· · · | dans lequel le champ du moteur et de la génératrice sont tous deux commandés

|  | H02P 5/28 |
· | pour la régulation individuelle de vitesse d'un moteur à courant alternatif, par variation du courant statorique ou rotorique

|  | H02P 5/30 - H02P 5/34 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/36-H02P 5/42 ont priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/30-H02P 5/34. [4]

|  | H02P 5/30 |
· · | utilisant un dispositif centrifuge, p.ex. un interrupteur, une résistance

|  | H02P 5/32 |
· · | utilisant un système à interruptions périodiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/30 a priorité)

|  | H02P 5/34 |
· · | par variation de la fréquence d'alimentation du rotor ou du stator

|  | H02P 5/36 |
· · | utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H02P 5/38 |
· · · | utilisant des tubes à décharge

|  | H02P 5/40 |
· · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs (commande par vecteur ou par orientation du champ Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 21/00) [6]

|  | H02P 5/402 |
· · · · | commandant la tension d'alimentation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/418 a priorité) [4]

|  | H02P 5/405 |
· · · · | commandant l'impédance secondaire [4]

|  | H02P 5/408 |
· · · · | commandant la fréquence d'alimentation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/418 a priorité) [4]

|  | H02P 5/41 |
· · · · · | utilisant des convertisseurs de courant continu en courant alternatif [4]

|  | H02P 5/412 |
· · · · · | utilisant des convertisseurs de courant alternatif en courant alternatif sans transformation intermédiaire en courant continu [4]

|  | H02P 5/415 |
· · · · | commandant l'énergie de glissement [4]

|  | H02P 5/418 |
· · · · | pour la régulation des moteurs à collecteur [4]

|  | H02P 5/42 |
· · | utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandable, c.à d. des transducteurs

|  | H02P 5/44 |
· · | utilisant des dispositifs de décalage des balais

|  | H02P 5/46 |
· | pour la régulation de vitesse de deux ou plus de deux moteurs dynamo-électriques en relation l'un avec l'autre

|  | H02P 5/48 |
· · | par comparaison de grandeurs mécaniques représentant les vitesses

|  | H02P 5/50 |
· · | par comparaison de grandeurs électriques représentant les vitesses

|  | H02P 5/52 |
· · | en assurant en plus la commande du déplacement angulaire relatif

|  | H02P 6/00 |
Dispositions pour commander les moteurs synchrones ou les autres moteurs dynamo-électriques avec des commutateurs électroniques en fonction de la position du rotor; Commutateurs électroniques à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 8/00 a priorité; commande par vecteur ou par orientation du champ Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 21/00) [3,4,6]

|  | H02P 6/02 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 6/04-H02P 6/24, couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 6/00 )

|  | H02P 6/04 |
· | Dispositions pour commander ou réguler la vitesse ou le couple de plusieurs moteurs [6]

|  | H02P 6/06 |
· | Dispositions pour la régulation de la vitesse d'un seul moteur dans lesquelles la vitesse du moteur est mesurée et comparée à une grandeur physique donnée pour ajuster la vitesse du moteur [6]

|  | H02P 6/08 |
· | Dispositions pour commander la vitesse ou le couple d'un seul moteur [6]

|  | H02P 6/10 |
· · | assurant une ondulation réduite du couple; commandant l'ondulation du couple [6]

|  | H02P 6/12 |
· | Contrôle de la commutation; Indication d'un défaut de commutation [6]

|  | H02P 6/14 |
· | Commutateurs électroniques [6]

|  | H02P 6/16 |
· · | Dispositions de circuit pour détecter la position (agencement structurel de détecteurs de position Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 29/06) [6]

|  | H02P 6/18 |
· · · | sans élément séparé pour détecter la position, p.ex. utilisant la force contre-électromotrice dans les enroulements [6]

|  | H02P 6/20 |
· | Dispositions pour le démarrage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 6/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 6/22 ont priorité) [6]

|  | H02P 6/22 |
· | Dispositions pour le démarrage dans une direction choisie de rotation [6]

|  | H02P 6/24 |
· | Dispositions pour l'arrêt [6]

|  | H02P 7/00 |
Dispositions pour commander la vitesse ou le couple de moteurs électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 1/00-H02P 6/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 8/00 ont priorité; commande de la vitesse en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 13/62) [2]

|  | H02P 7/01 |
· | adaptées pour être connectées à plusieurs alimentations en tension ou en courant [5]

|  | H02P 7/04 |
· | pour commander individuellement un moteur au moyen d'un frein séparé

|  | H02P 7/05 |
· | caractérisées par l'utilisation de moteurs à réluctance [6]

|  | H02P 7/06 |
· | pour commander individuellement un moteur dynamo-électrique à courant continu en faisant varier le champ ou le courant d'induit

|  | H02P 7/08 |
· · | par commande manuelle, sans puissance auxiliaire

|  | H02P 7/10 - H02P 7/22 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 7/24-H02P 7/30 ont priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 7/10-H02P 7/22. [4]

|  | H02P 7/10 |
· · · | du champ du moteur uniquement

|  | H02P 7/12 |
· · · · | en commutant l'excitation de série en dérivation ou vice versa

|  | H02P 7/14 |
· · · | de la tension appliquée à l'induit avec ou sans commande du champ

|  | H02P 7/18 |
· · | par commande maîtresse avec puissance auxiliaire

|  | H02P 7/20 |
· · · | utilisant un combinateur à plusieurs positions, p.ex. à tambour, commandant le circuit du moteur au moyen de relais

|  | H02P 7/22 |
· · · | utilisant un combinateur à plusieurs positions, p.ex. à tambour, commandant le circuit du moteur au moyen d'un combinateur à plusieurs positions entraîné par moteur pilote ou d'une résistance variable ajustée par moteur pilote

|  | H02P 7/24 |
· · · | utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H02P 7/26 |
· · · · | utilisant des tubes à décharge

|  | H02P 7/28 |
· · · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H02P 7/282 |
· · · · · | commandant l'alimentation du champ seulement [4]

|  | H02P 7/285 |
· · · · · | commandant l'alimentation de l'induit seulement [4]

|  | H02P 7/288 |
· · · · · · | utilisant une impédance variable [4]

|  | H02P 7/29 |
· · · · · · | utilisant la modulation d'impulsions [4]

|  | H02P 7/292 |
· · · · · · | utilisant des convertisseurs statiques, p.ex. de courant alternatif en courant continu [4]

|  | H02P 7/295 |
· · · · · · · | du type ayant un thyristor ou dispositif similaire en série avec l'alimentation et le moteur [4]

|  | H02P 7/298 |
· · · · · | commandant l'alimentation de l'induit et du champ [4]

|  | H02P 7/30 |
· · · | utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandable, c.à d. des transducteurs

|  | H02P 7/32 |
· · · | utilisant des machines excitées par réaction d'induit, p.ex. métadyne, amplidyne, rotorol

|  | H02P 7/34 |
· · · | utilisant un montage Ward-Léonard

|  | H02P 7/36 |
· | pour commander individuellement un moteur dynamo-électrique à courant alternatif en faisant varier le courant statorique ou rotorique

|  | H02P 7/38 |
· · | par commande manuelle sans puissance auxiliaire

|  | H02P 7/40 |
· · · | utilisant une impédance variable dans le circuit statorique et rotorique

|  | H02P 7/42 |
· · · | utilisant une alimentation à fréquence variable

|  | H02P 7/44 |
· · · · | où le circuit rotorique seul ou le circuit statorique seul est alimenté en courant alternatif

|  | H02P 7/46 |
· · · · | où le circuit rotorique et le circuit statorique sont tous deux alimentés en courant alternatif, la fréquence d'alimentation d'un des circuits étant variable

|  | H02P 7/48 |
· · · | par changement du nombre de pôles

|  | H02P 7/50 |
· · · | par décalage des balais d'un moteur à collecteur

|  | H02P 7/52 |
· · | par commande maîtresse avec puissance auxiliaire

|  | H02P 7/54 |
· · · | utilisant un combinateur à plusieurs positions, p.ex. à tambour, commandant le circuit du moteur au moyen de relais

|  | H02P 7/56 |
· · · | utilisant un combinateur à plusieurs positions, p.ex. à tambour, commandant le circuit du moteur au moyen d'un combinateur à plusieurs positions entraîné par moteur pilote ou d'une résistance variable ajustée par moteur pilote

|  | H02P 7/58 |
· · · | utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H02P 7/60 |
· · · · | utilisant des tubes à décharge

|  | H02P 7/62 |
· · · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs (commande par vecteur ou par orientation du champ Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 21/00) [6]

|  | H02P 7/622 |
· · · · · | commandant la tension d'alimentation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 7/638 a priorité) [4]

|  | H02P 7/625 |
· · · · · | commandant l'impédance secondaire [4]

|  | H02P 7/628 |
· · · · · | commandant la fréquence d'alimentation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 7/638 a priorité) [4]

|  | H02P 7/63 |
· · · · · · | utilisant des convertisseurs de courant continu en courant alternatif [4]

|  | H02P 7/632 |
· · · · · · | utilisant des convertisseurs de courant alternatif en courant alternatif sans transformation intermédiaire en courant continu [4]

|  | H02P 7/635 |
· · · · · | commandant l'énergie de glissement [4]

|  | H02P 7/638 |
· · · · · | pour la commande des moteurs à collecteur [4]

|  | H02P 7/64 |
· · · | utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandable, c.à d. des transducteurs

|  | H02P 7/66 |
· · · | utilisant une génératrice à courant alternatif pour alimenter le moteur, le moteur étant commandé par une commande s'exerçant sur la génératrice

|  | H02P 7/67 |
· | pour commander plusieurs moteurs dynamo-électriques [4]

|  | H02P 7/68 |
· · | pour commander plusieurs moteurs dynamo-électriques à courant continu

|  | H02P 7/685 |
· · · | connectés électriquement en série, c.à d. parcourus par le même courant [3]

|  | H02P 7/69 |
· · · | accouplés mécaniquement par engrenage [3]

|  | H02P 7/695 |
· · · · | Engrenage différentiel [3]

|  | H02P 7/74 |
· · | pour commander plusieurs moteurs dynamo-électriques à courant alternatif

|  | H02P 7/747 |
· · · | accouplés mécaniquement par engrenage [3]

|  | H02P 7/753 |
· · · · | Engrenage différentiel [3]

|  | H02P 7/80 |
· · | pour commander des combinaisons de moteurs dynamo-électriques à courant continu et à courant alternatif

|  | H02P 8/00 |
Dispositions pour la commande de moteurs dynamo-électriques tournant pas à pas [2,6]

|  | H02P 8/02 |
· | spécialement adaptées pour les moteurs pas à pas monophasés ou bipolaires, p.ex. moteurs de montre, moteurs d'horloge [6]

|  | H02P 8/04 |
· | Dispositions pour le démarrage [6]

|  | H02P 8/06 |
· · | dans une direction choisie de rotation [6]

|  | H02P 8/08 |
· · | Détermination de la position avant le démarrage [6]

|  | H02P 8/10 |
· · | Mise en forme d'impulsions pour le démarrage; Courant de renfort durant le démarrage [6]

|  | H02P 8/12 |
· | Commande ou stabilisation du courant [6]

|  | H02P 8/14 |
· | Dispositions pour commander la vitesse ou la vitesse et le couple (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 8/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 8/22 ont priorité) [6]

|  | H02P 8/16 |
· · | Réduction de l'énergie dissipée ou de l'énergie d'alimentation [6]

|  | H02P 8/18 |
· · | Mise en forme d'impulsions, p.ex. pour réduire l'ondulation du couple [6]

|  | H02P 8/20 |
· · | caractérisées par un fonctionnement bidirectionnel [6]

|  | H02P 8/22 |
· | Commande de la grandeur des pas; Echelonnement intermédiaire, p.ex. micro-échelonnement [6]

|  | H02P 8/24 |
· | Dispositions pour l'arrêt (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 8/32 a priorité) [6]

|  | H02P 8/26 |
· · | Mémorisation de la dernière impulsion au moment de l'arrêt [6]

|  | H02P 8/28 |
· · | Coupure de la source d'énergie au moment de l'arrêt [6]

|  | H02P 8/30 |
· · | Maintien de la position pendant l'arrêt [6]

|  | H02P 8/32 |
· | Réduction du dépassement ou de l'oscillation, p.ex. amortissement [6]

|  | H02P 8/34 |
· | Contrôle du fonctionnement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 8/36 a priorité) [6]

|  | H02P 8/36 |
· | Protection contre les défauts, p.ex. contre l'échauffement excessif, le décrochage; Indication des défauts (dispositions de protection de sécurité avec interruption automatique de l'alimentation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 7/08) [6]

|  | H02P 8/38 |
· · | le défaut consistant en un décrochage [6]

|  | H02P 8/40 |
· | Adaptations particulières pour commander plusieurs moteurs pas à pas [6]

|  | H02P 8/42 |
· | caractérisées par des moyens pour faire fonctionner pas à pas des moteurs autres que les moteurs pas à pas [6]

|  | H02P 9/00 |
Dispositions pour la commande de génératrices électriques de façon à obtenir les caractéristiques désirées à la sortie (montages Ward-Léonard Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 7/34; alimentation d'un réseau par plusieurs génératrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J; pour la charge de batteries Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J 7/14)

|  | H02P 9/02 |
· | Détails

|  | H02P 9/04 |
· | Commande s'exerçant sur un moteur primaire non électrique et dépendant de la valeur d'une caractéristique électrique à la sortie de la génératrice (pour la réalisation de la commande de la machine d'entraînement en général, voir la classe appropriée concernant cette machine) [2]

|  | H02P 9/06 |
· | Commande s'exerçant sur un embrayage ou un autre moyen mécanique de transmission de la puissance et dépendant de la valeur d'une caractéristique électrique à la sortie de la génératrice (pour la réalisation de la commande du moyen de transmission de la puissance, voir la classe appropriée concernant ce moyen) [2]

|  | H02P 9/08 |
· | Commande du circuit de la génératrice au cours du démarrage ou du ralentissement du moyen d'entraînement, p.ex. pour amorcer l'excitation [2]

|  | H02P 9/10 |
· | Commande s'exerçant sur le circuit d'excitation de la génératrice afin de réduire les effets nuisibles de surcharges ou de phénomènes transitoires, p.ex. application, suppression ou changement brutal de la charge [2]

|  | H02P 9/12 |
· · | pour démagnétiser; pour réduire les effets du magnétisme rémanent; pour éviter une inversion de polarité [2]

|  | H02P 9/14 |
· | par variation du champ (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 9/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 9/10 ont priorité) [2]

|  | H02P 9/16 |
· · | due à la variation d'une résistance insérée dans le circuit de champ, utilisant une mise en ou hors circuit d'une résistance pas à pas

|  | H02P 9/18 |
· · · | la mise en ou hors circuit étant provoquée par un servomoteur, un instrument de mesure ou un relais

|  | H02P 9/20 |
· · | due à la variation d'une résistance ohmique à variation continue

|  | H02P 9/22 |
· · · | comprenant une résistance à empilement de carbone

|  | H02P 9/24 |
· · | due à la variation du rapport des durées d'ouverture et de fermeture de contacts intermittents, p.ex. utilisant un régulateur Tirrill

|  | H02P 9/26 |
· · | utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 9/34 a priorité) [2]

|  | H02P 9/28 |
· · · | utilisant des tubes à décharge

|  | H02P 9/30 |
· · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H02P 9/32 |
· · | utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandable (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 9/34 a priorité) [2]

|  | H02P 9/34 |
· · | utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandable en combinaison avec des tubes à décharge commandés ou des dispositifs à semi-conducteurs commandés

|  | H02P 9/36 |
· · | utilisant des machines excitées par réaction d'induit

|  | H02P 9/38 |
· · | Auto-excitation par courant résultant d'un redressement à la fois de la tension de sortie et du courant de sortie de la génératrice

|  | H02P 9/40 |
· | par variation de réluctance du circuit magnétique de la génératrice

|  | H02P 9/42 |
· | pour obtenir la fréquence désirée sans faire varier la vitesse de la génératrice

|  | H02P 9/44 |
· | Commande de la fréquence et de la tension selon une relation prédéterminée, p.ex. avec un rapport constant

|  | H02P 9/46 |
· | Commande d'une génératrice asynchrone par variation d'une capacité

|  | H02P 9/48 |
· | Dispositions pour obtenir des caractéristiques constantes à la sortie, la génératrice étant à vitesse variable, p.ex. sur un véhicule (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 9/04-H02P 9/46 ont priorité) [3]

|  | H02P 11/00 |
Dispositions pour la commande de convertisseurs dynamo-électriques (démarrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 1/00; arrêt ou ralentissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 3/00; alimentation d'un réseau en même temps qu'une génératrice ou un autre convertisseur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J) [4]

|  | H02P 11/04 |
· | pour commander des convertisseurs dynamo-électriques ayant une sortie en courant continu

|  | H02P 11/06 |
· | pour commander des convertisseurs dynamo-électriques ayant une sortie en courant alternatif

|  | H02P 13/00 |
Dispositions de commande de transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt de façon à obtenir les caractéristiques désirées à la sortie (systèmes de régulation utilisant des transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F; transformateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F; alimentant un réseau en même temps qu'une génératrice ou qu'un convertisseur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J; commande ou régulation de convertisseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M) [4]

|  | H02P 13/06 |
· | par changement de prises; par modification des connexions des enroulements

|  | H02P 13/08 |
· | par collecteur de courant glissant le long de l'enroulement

|  | H02P 13/10 |
· | par noyau, bobine ou écran déplaçable, p.ex. par régulateur d'induction

|  | H02P 13/12 |
· | par variation de la polarisation magnétique

|  | H02P 15/00 |
Dispositions de commande de freins ou embrayages dynamo-électriques (commande de vitesse de moteurs dynamo-électriques au moyen d'un frein séparé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 7/00)

|  | H02P 15/02 |
· | Commande conjointe de freins et d'embrayages [3]

|  | H02P 17/00 |
Dispositions pour la commande des transmissions dynamo-électriques [3]

|  | H02P 19/00 |
Dispositions prévues par plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 5/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 7/00 [5]

|  | H02P 19/02 |
· | Protection contre la surcharge sans interruption automatique de l'alimentation (dispositions pour les circuits de protection de sécurité avec interruption automatique de l'alimentation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 7/08, sans déconnexion, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 9/02) [6]

|  | H02P 21/00 |
Dispositions pour la commande ou la régulation de moteurs électriques par commande de l'orientation du champ; Commande par vecteur [6]