|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H04 |
TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ELECTRIQUE

|  | H04 |
Note(s) La présente classe couvre les systèmes de communication électriques au moyen de voies de propagation utilisant la lumière (communication optique), les ondes infrarouges, ultrasonores, sonores ou infrasonores. [4]

|  | H04Q |
SELECTION (commutateurs, relais, sélecteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H; commutateurs électroniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/00)

|  | H04Q |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les méthodes, les circuits ou les appareils pour l'établissement sélectif d'une connexion entre un nombre (normalement deux) de stations ou entre une station principale et un certain nombre de sous-stations (normalement une) dans le but de transférer une information par cette connexion après qu'elle ait été établie. les dispositions d'appel sélectif par des connexions déjà établies. Dans ces cas, la connexion peut être réalisée au moyen de conducteurs électriques ou ondes électromagnétiques. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "abonné" est l'expression générale en ce qui concerne l'équipement terminal, p.ex. téléphone d'usage public; "sous-station" signifie un équipement qui peut connecter un seul abonné à une ligne sans faire de choix en ce qui concerne l'abonné; "satellite" est un type de central dont le fonctionnement dépend de signaux de commande reçus d'un central de supervision; "centres de commutation" comprend les centraux et les satellites.

|  | H04Q |
Schéma général
DISPOSITIFS DE SÉLECTION |
Généraux; par ligne; par radio ou induction; multiplex | 3/00; 5/00; 7/00; 11/00
DISPOSITIONS DE TÉLÉCOMMANDE OU TÉLÉMESURE | 9/00
DÉTAILS | 1/00

|  | H04Q 1/00 |
Détails d'appareils ou dispositions de sélection (détails de sélecteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 63/00)

|  | H04Q 1/02 |
· | Détails de structure

|  | H04Q 1/04 |
· · | Bâtis ou baies de montage pour commutateurs de sélection; Leurs accessoires, p.ex. couvercle de bâtis

|  | H04Q 1/06 |
· · | Canalisations de câbles ou supports adaptés spécialement pour installations de central (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G)

|  | H04Q 1/08 |
· · | Bâtis ou baies de montage pour relais; Leurs accessoires

|  | H04Q 1/10 |
· · | Construction de central

|  | H04Q 1/12 |
· · | Dispositions de barres multiples avec ou sans bâti pivotant

|  | H04Q 1/14 |
· · | Bâtis de distribution

|  | H04Q 1/16 |
· · | Dispositions de câblage pour sélecteur ou relais dans les bâtis

|  | H04Q 1/18 |
· | Détails électriques

|  | H04Q 1/20 |
· · | Circuits ou appareils de test; Circuits ou appareils pour détecter, indiquer ou signaler des fautes ou des dérangements

|  | H04Q 1/22 |
· · · | Dispositions automatiques

|  | H04Q 1/24 |
· · · · | pour dispositifs de connexion

|  | H04Q 1/26 |
· · · · | pour signaler un dérangement dans des sous-centraux inoccupés

|  | H04Q 1/28 |
· · | Circuits ou dispositions d'alimentation pour l'équipement sélecteur des centraux

|  | H04Q 1/30 |
· · | Dispositions pour la signalisation; Manipulation des courants de signalisation (systèmes multiplex produisant des signaux d'appel ou de surveillance Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04J 1/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04J 3/12; équipement de sous-station téléphonique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 1/00)

|  | H04Q 1/32 |
· · · | utilisant des trains d'impulsions à courant continu (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 1/39 a priorité) [3]

|  | H04Q 1/34 |
· · · · | Régénérateurs d'impulsions comportant des dispositions de marquage mécaniques ou autres non électriques

|  | H04Q 1/36 |
· · · · | Dispositions de correction d'impulsions, p.ex. pour réduire les effets dus aux interférences

|  | H04Q 1/38 |
· · · | utilisant des combinaisons de courants continus de différentes amplitudes ou polarités sur des conducteurs de ligne ou combinaisons de conducteurs de ligne

|  | H04Q 1/39 |
· · · | utilisant des groupes d'impulsions codées [3]

|  | H04Q 1/40 |
· · · | dans lesquels la durée d'impulsion ou intervalle entre deux impulsions est variable

|  | H04Q 1/42 |
· · · · | comportant la position d'une impulsion dans un cycle

|  | H04Q 1/44 |
· · · | utilisant un courant alternatif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 1/50 a priorité) [3]

|  | H04Q 1/442 |
· · · · | avec des fréquences de signalisation inaudibles [3]

|  | H04Q 1/444 |
· · · · | avec des fréquences de signalisation audibles [3]

|  | H04Q 1/446 |
· · · · · | utilisant une fréquence de signalisation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 1/46 a priorité) [3]

|  | H04Q 1/448 |
· · · · · · | avec conversion d'un signal de fréquence unique en un signal numérique [3]

|  | H04Q 1/45 |
· · · · · | utilisant une signalisation à fréquences multiples (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 1/46 a priorité) [3]

|  | H04Q 1/453 |
· · · · · · | dans laquelle m parmi n fréquences de signalisation sont transmises [3]

|  | H04Q 1/457 |
· · · · · · | avec conversion des signaux à fréquences multiples en signaux numériques [3]

|  | H04Q 1/46 |
· · · · · | comprenant des moyens pour distinguer un courant de signalisation de fréquence prédéterminée d'un courant complexe contenant cette fréquence, p.ex. d'un courant vocal [3]

|  | H04Q 1/48 |
· · · | Dispositions de signalisation de courant induit

|  | H04Q 1/50 |
· · · | Conversion entre différentes sortes de signaux

|  | H04Q 1/54 |
· · | Amplificateur commuté automatiquement sur des lignes à sélection automatique

|  | H04Q 1/56 |
· · | Circuits d'équilibrage commutés automatiquement sur des lignes à sélection automatique

|  | H04Q 3/00 |
Dispositifs de sélection (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 5/00-H04Q 11/00 ont priorité)

|  | H04Q 3/02 |
· | Circuits pour sélecteurs sensibles à un code à permutation

|  | H04Q 3/04 |
· | Circuits pour récepteurs d'aiguillage de nombres

|  | H04Q 3/06 |
· · | pour sélecteurs de groupe ou de groupe interurbain

|  | H04Q 3/08 |
· · | pour sélecteurs locaux ou à longue distance

|  | H04Q 3/10 |
· · | pour sélecteurs PBX, c.à d. sélecteurs de central privé

|  | H04Q 3/12 |
· · | pour sélecteurs de ligne produisant un transfert d'aiguillage de nombres

|  | H04Q 3/14 |
· · | pour sélecteurs à double voie

|  | H04Q 3/16 |
· · | pour commutateur de marquage

|  | H04Q 3/18 |
· | Circuits pour premier étage de commutation d'instabilité

|  | H04Q 3/20 |
· · | pour présélecteurs

|  | H04Q 3/22 |
· · · | comportant un circuit commun d'appel et de déconnexion

|  | H04Q 3/24 |
· · | pour chercheurs de lignes

|  | H04Q 3/26 |
· · · | comportant un circuit commun d'appel et de déconnexion

|  | H04Q 3/28 |
· · · | comportant des groupes principaux et des sous-groupes

|  | H04Q 3/30 |
· · | Chercheurs de sélecteurs, c.à d. répartiteurs

|  | H04Q 3/32 |
· | Circuits pour deuxième étage ou suivants de commutation auxiliaire [2]

|  | H04Q 3/34 |
· · | pour étage de deuxième présélection

|  | H04Q 3/36 |
· · | pour étage de deuxième chercheur de ligne

|  | H04Q 3/38 |
· · | pour étages suivant l'étage de sélecteur de groupe

|  | H04Q 3/40 |
· · | pour étages suivant le sélecteur de ligne, p.ex. pour sélecteur d'extension

|  | H04Q 3/42 |
· | Circuits pour sélection indirecte commandée par circuits communs, p.ex. contrôleur d'enregistreur, marqueur

|  | H04Q 3/44 |
· · | utilisant une commande réversible

|  | H04Q 3/46 |
· · | utilisant des signaux de commande autres que des impulsions réversibles

|  | H04Q 3/47 |
· · | utilisant des translateurs

|  | H04Q 3/48 |
· · | utilisant des marqueurs

|  | H04Q 3/49 |
· · · | pour marquage de bout en bout

|  | H04Q 3/495 |
· · · | pour aiguiller des voies de connexion

|  | H04Q 3/52 |
· · | utilisant des dispositifs statiques dans les étages de commutation, p.ex. des dispositifs de commutation électronique [2]

|  | H04Q 3/54 |
· · | dans lesquels les circuits logiques commandant le central sont centralisés

|  | H04Q 3/545 |
· · · | utilisant un programme enregistré [4]

|  | H04Q 3/55 |
· · · | utilisant des circuits logiques cablés [4]

|  | H04Q 3/555 |
· · · · | englobés par des moyens électromagnétiques [4]

|  | H04Q 3/56 |
· · | dans lesquels les signaux de commande sont multiplexés [2]

|  | H04Q 3/58 |
· | Dispositions produisant une connexion entre un central principal et une sous-station ou satellite

|  | H04Q 3/60 |
· · | pour connecter des satellites ou concentrateurs qui relient une ou plusieurs lignes de central à un groupe de lignes locales

|  | H04Q 3/62 |
· · | pour connexion à un standard privé

|  | H04Q 3/64 |
· | Distribution ou mise à la suite

|  | H04Q 3/66 |
· · | Distributeurs de trafic

|  | H04Q 3/68 |
· · | pour grouper ou entrecroiser des groupes ou des étages de sélecteurs

|  | H04Q 3/70 |
· | Identification de catégorie d'abonné demandeur

|  | H04Q 3/72 |
· | Recherche et indication de numéro de l'abonné demandeur

|  | H04Q 3/74 |
· · | Identification de l'abonné appelant à partir d'une ligne à postes groupés

|  | H04Q 3/76 |
· | Traduction du numéro d'abonné appelé en information de commande sortante ou entrante [4]

|  | H04Q 3/78 |
· | Enregistrement temporaire de l'information de l'abonné ou appelant (moyens d'enregistrement intermédiaires pour la communication télégraphique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 13/08) [4]

|  | H04Q 5/00 |
Dispositifs de sélection dans lesquels deux ou plusieurs postes d'abonnés sont connectés par la même ligne au central

|  | H04Q 5/02 |
· | avec connexion directe pour tous les abonnés, c.à d. systèmes à ligne à postes groupés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 5/24 a priorité)

|  | H04Q 5/04 |
· · | Signalisation par courants dans l'un ou l'autre ou les deux fils de ligne ou fils supplémentaires

|  | H04Q 5/06 |
· · | Signalisation par amplitude ou polarité de courant continu

|  | H04Q 5/08 |
· · | Signalisation par courant alternatif permanent

|  | H04Q 5/10 |
· · · | utilisant des fréquences simples pour différents abonnés

|  | H04Q 5/12 |
· · · | utilisant des combinaisons de fréquences

|  | H04Q 5/14 |
· · | Signalisation par impulsions

|  | H04Q 5/16 |
· · · | par un nombre déterminé d'impulsions

|  | H04Q 5/18 |
· | avec connexion indirecte, c.à d. à travers un centre de commutation subordonné

|  | H04Q 5/20 |
· · | le centre subordonné permettant une interconnexion d'abonnés reliés à ce centre

|  | H04Q 5/22 |
· · | le centre subordonné ne permettant pas une interconnexion d'abonnés reliés à ce centre

|  | H04Q 5/24 |
· | pour les systèmes à deux lignes à postes groupés

|  | H04Q 7/00 |
Dispositifs de sélection auxquels les abonnés sont reliés par des liaisons radio-électriques ou des liaisons inductives

|  | H04Q 7/02 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 7/06-H04Q 7/38 )

|  | H04Q 7/04 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 7/20-H04Q 7/38 )

|  | H04Q 7/06 |
· | dans lesquels les liaisons radio-électriques ou inductives sont essentiellement unidirectionnelles, p.ex. systèmes d'appel sélectif [6]

|  | H04Q 7/08 |
· · | Réseaux d'appel sélectif, c.à d. radio messagerie à couverture étendue [6]

|  | H04Q 7/10 |
· · | Codeurs pour appel sélectif, c.à d. équipement au centre de radio messagerie ou à la station de base [6]

|  | H04Q 7/12 |
· · | avec possibilité d'accusé de réception [6]

|  | H04Q 7/14 |
· · | Récepteurs d'appel sélectif [6]

|  | H04Q 7/16 |
· · · | Décodeurs d'appel sélectif [6]

|  | H04Q 7/18 |
· · · | Caractéristiques fonctionnelles associées à l'opération d'appel sélectif, p.ex. circuits d'épargne de batterie, programmation du code d'appel [6]

|  | H04Q 7/20 |
· | dans lesquels les liaisons radio-électriques ou inductives sont bidirectionnelles, p.ex. systèmes radio-mobiles [6]

|  | H04Q 7/22 |
· · | utilisant des centraux de commutation mobiles spécialisés, p.ex. systèmes cellulaires [6]

|  | H04Q 7/24 |
· · | utilisant des centraux ou des réseaux publics avec intégration au moins partielle du service ou de l'application mobiles [6]

|  | H04Q 7/26 |
· · | utilisant un central privé (PBX) comme dispositif de sélection finale, p.ex. central privé sans fil PBX [6]

|  | H04Q 7/28 |
· · | Systèmes radio à partage de ressources, c.à d. partageant le canal radio entre des abonnés actifs [6]

|  | H04Q 7/30 |
· · | Equipement de la station de base [6]

|  | H04Q 7/32 |
· · | Equipement d'abonné mobile [6]

|  | H04Q 7/34 |
· · | Equipement d'essai ou de surveillance [6]

|  | H04Q 7/36 |
· · | Dispositions de couverture des zones du service mobile, p.ex. motifs cellulaires [6]

|  | H04Q 7/38 |
· · | Dispositions pour compléter l'appel de ou vers l'abonné mobile [6]

|  | H04Q 9/00 |
Dispositions dans les systèmes de commande à distance ou de télémétrie pour appeler sélectivement une sous-station à partir d'une station principale, sous-station dans laquelle un appareil recherché est choisi pour appliquer un signal de commande ou pour obtenir des valeurs mesurées

|  | H04Q 9/02 |
· | Dispositions à fonctionnement automatique

|  | H04Q 9/04 |
· | Dispositions à fonctionnement synchrone

|  | H04Q 9/06 |
· | Appel utilisant une amplitude ou une polarité de courant continu

|  | H04Q 9/08 |
· | Appel utilisant un courant alternatif permanent

|  | H04Q 9/10 |
· · | utilisant des fréquences uniques différentes

|  | H04Q 9/12 |
· · | utilisant des combinaisons de fréquences

|  | H04Q 9/14 |
· | Appel utilisant des impulsions

|  | H04Q 9/16 |
· · | par un nombre déterminé d'impulsions

|  | H04Q 11/00 |
Dispositifs de sélection pour systèmes multiplex (systèmes multiplex Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04J)

|  | H04Q 11/02 |
· | pour multiplex à division de fréquence

|  | H04Q 11/04 |
· | pour multiplex à division de temps

|  | H04Q 11/06 |
· · | Commutation temps-espace-temps [5]

|  | H04Q 11/08 |
· · | Commutation uniquement temporelle [5]