|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F42 |
MUNITIONS; SAUTAGE

|  | F42 |
Note(s) La présente classe couvre également les moyens d'instruction ou d'entraînement pouvant présenter des caractères de simulation, bien que les simulateurs soient généralement couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "amorce" provoque la première phase explosive dans la séquence de l'explosion; [2] "capsule fulminante" désigne l'amorce qui, pour exploser, doit être frappée; [2] "allumeur" provoque la première phase qui fait jaillir une étincelle ou produit de la chaleur, mais qui peut ne pas être explosive; [2] "dispositifs de mise à feu" ou "amorce détonateur" (utilisées respectivement dans les domaines des armes et du sautage) désigne des dispositifs, agissant directement sur l'amorce, pouvant faire partie ou non de la "fusée"; [2] "détonateur" ou "charge de détonateur" désigne une charge utilisée pour amplifier l'explosion de l'amorce; [2] "fusée" désigne l'ensemble ou le mécanisme qui comporte des dispositifs de sécurité ou d'armement de façon qu'une explosion ne puisse se produire que sous certaines conditions, cet ensemble ou ce mécanisme déterminant aussi le moment de l'explosion, instantanée ou retardée, ou la façon dont elle se produit, p.ex. impact, proximité, pression hydrostatique; [2] "munition" couvre l'ensemble charge propulsive et projectile, qu'ils forment ou non un tout unique, sauf lorsque précisé autrement; [2] "projectile" désigne tout corps projeté ou propulsé; [4] "missile" désigne une projectile dirigé sur tout ou partie de sa trajectoire; [4] "roquette" désigne une projectile autopropulsé par un moteur-fusée, c.à d. par un ensemble fonctionnel portant à la fois le combustible et son oxydant, sur tout ou partie de sa trajectoire. [4]

|  | F42C |
FUSEES POUR MUNITIONS (amorces-détonateurs pour cartouches de sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/10; aspects chimiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06C); LEURS DISPOSITIFS D'ARMEMENT OU DE SECURITE (remplissage des fusées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 33/02; montage ou extraction des amorces des fusées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 33/04; conteneurs pour fusées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 39/30) [5]

|  | F42C |
Schéma général
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES FUSÉES |
Impact | 1/00
Contact d'un liquide | 3/00
Pression d'un fluide | 5/00
Force mécanique | 7/00
Fusées à temps non électriques | 9/00
Fusées électriques | 11/00
Fusées de proximité | 13/00
Fusées combinées | 9/00
FUSÉES CARACTÉRISÉES PAR LE TYPE DE MUNITIONS | 14/00
ARMEMENT ET SÉCURITÉ | 15/00
RÈGLAGE | 17/00
AUTRES DÉTAILS | 19/00
ESSAI, VÉRIFICATION | 21/00

|  | F42C 1/00 |
Fusées percutantes, c.à d. fusées actionnées uniquement par l'impact des munitions

|  | F42C 1/02 |
· | avec percuteur associé par construction à la fusée

|  | F42C 1/04 |
· · | fonctionnant par inertie des organes au moment du choc

|  | F42C 1/06 |
· · · | pour toute direction de l'impact

|  | F42C 1/08 |
· · | à action retardée après allumage de la fusée (fusées à temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 9/00)

|  | F42C 1/09 |
· · | la fusée actionnant une charge propulsive pour projeter les munitions ou la charge militaire en l'air, p.ex. dans des projectiles bondissants [5]

|  | F42C 1/10 |
· | sans percuteur

|  | F42C 1/12 |
· · | à action retardée après allumage de la fusée (fusées à temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 9/00)

|  | F42C 1/14 |
· | fonctionnant à distance prédéterminée du sol ou de l'objectif au moyen d'un organe en saillie

|  | F42C 3/00 |
Fusées actionnées par contact d'un liquide, p.ex. de l'eau de mer (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 5/00 a priorité; fusées à temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 9/00)

|  | F42C 5/00 |
Fusées actionnées par exposition à une pression prédéterminée d'un fluide ambiant

|  | F42C 5/02 |
· | par pression barométrique

|  | F42C 7/00 |
Fusées actionnées par application d'une force mécanique prédéterminée, p.ex. une tension, une torsion, une pression (par l'impact des munitions Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 1/00; par exposition à une pression prédéterminée d'un fluide ambiant Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 5/00)

|  | F42C 7/02 |
· | Fusées de contact, c.à d. fusées actionnées par le contact mécanique entre des munitions fixes, p.ex. une mine terrestre, et une cible en mouvement, p.ex. une personne (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 7/12 a priorité)

|  | F42C 7/04 |
· · | actionnées par l'application d'une pression sur la tête de la munition [5]

|  | F42C 7/06 |
· · · | et comportant des dispositifs de retard pneumatiques ou hydrauliques [5]

|  | F42C 7/08 |
· · | du type à déclenchement par relâchement, c.à d. actionnées par relâchement d'une pression appliquée sur la tête de la munition [5]

|  | F42C 7/10 |
· · | du type à antenne [5]

|  | F42C 7/12 |
· | Fusées à percussion du type à double effet, c.à d. fusées armées et mises à feu par un seul mouvement, p.ex. en tirant sur un percuteur ou un chien incorporé (capsules fulminantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 19/10) [5]

|  | F42C 9/00 |
Fusées à temps; Fusées combinées à temps et à percussion ou pression; Fusées pour l'autodestruction à temps des munitions

|  | F42C 9/02 |
· | le moment étant déterminé par des moyens mécaniques

|  | F42C 9/04 |
· · | par moteur à ressort

|  | F42C 9/06 |
· · | par écoulement d'un matériau fluent, p.ex. du plomb, un fluide

|  | F42C 9/08 |
· | le moment étant déterminé par une action chimique, p.ex. d'un acide

|  | F42C 9/10 |
· | le moment étant déterminé par une combustion

|  | F42C 9/12 |
· · | avec éléments de combustion annulaires

|  | F42C 9/14 |
· | Fusées doubles; Fusées multiples

|  | F42C 9/16 |
· · | pour autodestruction des munitions

|  | F42C 9/18 |
· · · | dès que la vitesse de rotation tombe en-dessous d'une limite prédéterminée, p.ex. la force d'un ressort étant plus grande que la force de verrouillage d'un verrou actionné par force centrifuge [5]

|  | F42C 11/00 |
Fusées électriques (fusées de proximité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 13/00; allumeurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 19/12)

|  | F42C 11/02 |
· | à cristal piézo-électrique

|  | F42C 11/04 |
· | à induction de courant

|  | F42C 11/06 |
· | à retard déterminé par circuits électriques

|  | F42C 13/00 |
Fusées de proximité; Fusées pour explosion à distance

|  | F42C 13/02 |
· | actionnées par intensité de la lumière ou d'une radiation analogue

|  | F42C 13/04 |
· | actionnées par ondes radio-électriques

|  | F42C 13/06 |
· | actionnées par ondes sonores

|  | F42C 13/08 |
· | actionnées par variations du champ magnétique

|  | F42C 14/00 |
Fusées caractérisées par la catégorie ou le type des munitions concernées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/00 ont priorité) [5]

|  | F42C 14/02 |
· | pour grenades à main [5]

|  | F42C 14/04 |
· | pour torpilles, mines marines ou grenades sous-marines (mines marines à influences Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 22/04) [5]

|  | F42C 14/06 |
· | pour bombes aériennes [5]

|  | F42C 14/08 |
· | pour mines terrestres [5]

|  | F42C 15/00 |
Dispositifs d'armement des fusées; Dispositifs de sécurité pour empêcher l'explosion prématurée des fusées ou des charges

|  | F42C 15/16 |
· | dans lesquels le percuteur est écarté de la ligne d'action par mesure de sécurité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/40 a priorité)

|  | F42C 15/18 |
· | dans lesquels le support d'un élément de la chaîne pyrotechnique ou explosive est mobile (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/40 a priorité) [5]

|  | F42C 15/184 |
· · | le support étant coulissant [5]

|  | F42C 15/188 |
· · | le support étant rotatif [5]

|  | F42C 15/192 |
· · · | dans un plan parallèle à l'axe longitudinal du projectile [5]

|  | F42C 15/196 |
· · · · | par l'action de forces centrifuges ou d'inertie sur le support-même, p.ex. le support étant muni de masses excentriques ou son centre de gravité étant excentré [5]

|  | F42C 15/20 |
· | dans lesquels une goupille de sécurité ou un verrou est enlevé pour armer la fusée, p.ex. retiré du percuteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/40 a priorité)

|  | F42C 15/21 |
· · | en utilisant la force d'un ressort (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/23 a priorité) [5]

|  | F42C 15/22 |
· · | en utilisant la force centrifuge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/23 a priorité)

|  | F42C 15/23 |
· · | en déroulant un cordon ou un ruban flexible [5]

|  | F42C 15/24 |
· | dans lesquels l'action de sécurité ou d'armement est effectuée par des dispositifs à inertie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/196, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/20 ont priorité)

|  | F42C 15/26 |
· · | en utilisant la force centrifuge

|  | F42C 15/28 |
· | actionnés par l'écoulement d'un matériau fluent, p.ex. du plomb, un fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/26 a priorité)

|  | F42C 15/285 |
· · | emmagasiné dans le boîtier de la fusée [5]

|  | F42C 15/29 |
· · | actionnés par des oscillateurs fluidiques; Dispositifs d'armement ou de sécurité actionnés par la pression dynamique d'un fluide [5]

|  | F42C 15/295 |
· · | actionnés par une turbine ou une hélice; Moyens de montage pour celles-ci [5]

|  | F42C 15/30 |
· · | des gaz propulseurs, c.à d. dérivés de la charge propulsive d'un projectile ou du moteur-fusée

|  | F42C 15/31 |
· · | créés par la combustion d'une charge pyrotechnique ou explosive à l'intérieur de la fusée [5]

|  | F42C 15/32 |
· | actionnés par un changement de la pression d'un fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/29 ont priorité)

|  | F42C 15/33 |
· · | par la rupture d'une ampoule à surpression ou à dépression interne [5]

|  | F42C 15/34 |
· | dans lesquels l'action de sécurité ou d'armement est effectuée au moyen d'un organe de blocage placé dans la chaîne pyrotechnique ou explosive entre l'amorce et la charge explosive (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/40 ont priorité)

|  | F42C 15/36 |
· | dans lesquels l'armement se produit par la combustion ou la fusion d'un élément (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/31 a priorité)

|  | F42C 15/38 |
· | dans lesquels l'armement se fait par action chimique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 3/00 a priorité)

|  | F42C 15/40 |
· | dans lesquels l'action de sécurité ou d'armement s'effectue électriquement

|  | F42C 15/42 |
· · | par une action à distance, p.ex. pour des mines ou des champs de mines commandés [5]

|  | F42C 15/44 |
· | Dispositions pour désarmer des fusées ou pour les rendre inoffensives après l'armement, p.ex. après le lancement [5]

|  | F42C 17/00 |
Appareils pour le réglage des fusées

|  | F42C 17/02 |
· | Clés de réglage des fusées

|  | F42C 17/04 |
· | pour des fusées électriques [5]

|  | F42C 19/00 |
Parties constitutives des fusées (autres parties Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42C 15/00)

|  | F42C 19/02 |
· | Corps de la fusée; Logement de la fusée

|  | F42C 19/04 |
· | Coiffes de protection

|  | F42C 19/06 |
· | Pièces de contacts électriques adaptées spécialement à l'emploi sur fusées électriques

|  | F42C 19/07 |
· · | Contacteurs d'ogive pour projectiles [5]

|  | F42C 19/08 |
· | Amorces (amorces-détonateurs pour cartouches de sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/10); Détonateurs

|  | F42C 19/085 |
· · | Amorces pour des munitions sans douille [5]

|  | F42C 19/09 |
· · | Amorces ou détonateurs munis d'une charge creuse [5]

|  | F42C 19/095 |
· · | Agencement de plusieurs amorces ou détonateurs autour d'une charge militaire, l'une des amorces ou l'un des détonateurs étant sélectionné pour créér une onde de détonation dirigée [5]

|  | F42C 19/10 |
· · | Capsules fulminantes

|  | F42C 19/12 |
· · | électriques

|  | F42C 19/14 |
· · · | avec la possibilité d'allumage par percussion [5]

|  | F42C 21/00 |
Vérification des fusées; Essai des fusées