|  | C |
SECTION C — CHIMIE; METALLURGIE

|  | C |
Note(s) Dans la section C, les définitions des groupes des éléments chimiques sont les suivantes: Métaux alcalins: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Métaux alcalino-terreux: Ca, Sr, Ba, Ra Lanthanides: éléments ayant un numéro atomique de 57 à 71 inclus Terres rares: Sc, Y, lanthanides Actinides: éléments ayant un numéro atomique de 89 à 103 inclus Métaux réfractaires: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W Halogènes: F, Cl, Br, I, At Gaz nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Groupe du platine: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd Métaux nobles: Ag, Au, groupe du platine Métaux légers: métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, Be, Al, Mg Métaux lourds: métaux autres que les métaux légers Groupe du fer: Fe, Co, Ni Non-métaux: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gaz nobles, halogènes Métaux: éléments autres que les non-métaux Eléments de transition: éléments ayant les numéros atomiques 21 à 30 inclus, 39 à 48 inclus, 57 à 80 inclus, 89 et au-dessus Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Elles doivent être comprises comme ne modifiant en rien les élaborations. La section C couvre: la chimie pure, qui couvre les composés de la chimie minérale, de la chimie organique, de la chimie des macromolécules et leurs procédés de préparation; la chimie appliquée, qui couvre les compositions contenant ces composés, telles que: verre, céramiques, engrais, matières plastiques, peintures, produits de l'industrie du pétrole. Elle couvre également certaines compositions dans la mesure où elles sont dotées de propriétés particulières applicables pour un but déterminé, comme c'est le cas des: explosifs, colorants, adhésifs, lubrifiants et détergents; certaines industries marginales, telles que celles du coke et des combustibles solides ou gazeux, de la production et du raffinage des corps gras et des cires, de la fermentation (bière, vin), du sucre; certaines opérations ou traitements, soit par procédés purement mécaniques, p.ex. le traitement des cuirs et des peaux, soit par procédés en partie mécaniques, p.ex. le traitement des eaux ou la lutte contre la corrosion en général; la métallurgie, les alliages ferreux ou non ferreux. En règle générale, la partie ou l'aspect chimique de toute opération, traitement, produit ou objet, qui comporte également une partie ou un aspect non chimique, est couvert par la section C. Dans certains de ces cas, la section C traite également de la partie non chimique, voir même purement mécanique, soit que ce dernier aspect constitue l'essentiel d'une opération ou d'un traitement, soit qu'il en constitue un élément important, parce qu'il a paru plus rationnel de ne pas dissocier les différents aspects ou phases d'un même ensemble cohérent. C'est le cas de la chimie appliquée et des industries, des opérations ou des traitements mentionnés dans les notes 1.c), d) et e). C'est ainsi, par exemple, que les fours pour la fabrication du verre sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 et non par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Dans d'autres cas toutefois, et pour la même raison, il ne faut pas dissocier un ensemble cohérent. Certains aspects purement chimiques sont entièrement traités en dehors de la section C, comme par exemple: Certains procédés d'extraction de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61K; La purification chimique de l'air de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; Les procédés chimiques de lutte contre l'incendie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D; Les procédés et appareils chimiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01; L'imprégnation du bois de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; Les méthodes chimiques de recherche et d'analyse de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; Les composés et procédés chimiques de photographie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03, et, d'une façon générale, le traitement chimique des textiles, la production de la cellulose et du papier de la section D. Dans d'autres cas enfin, tandis que la partie purement chimique est couverte par la section C, l'aspect de la chimie appliquée est couvert par d'autres sections de la CIB, notamment par les sections A, B ou F, p.ex. l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour: le traitement des animaux ou des plantes, couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01N; le traitement des produits alimentaires, couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; les munitions ou explosifs, couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. Lorsque les éléments ou les processus mécaniques et chimiques sont trop imbriqués pour qu'un partage net et aisé soit possible, ou encore que certains procédés mécaniques constituent la suite naturelle ou logique d'un traitement chimique, il arrive que la section C couvre, outre la partie chimique, uniquement une partie de l'aspect ou de l'élément mécanique, comme par exemple le post-traitement de la pierre artificielle qui est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04. Dans ce cas, une note ou un renvoi précise généralement le partage, même si celui-ci est quelquefois assez arbitraire.

CHIMIE

|  | C10 |
INDUSTRIES DU PETROLE, DU GAZ OU DU COKE; GAZ DE SYNTHESE CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE; COMBUSTIBLES; LUBRIFIANTS; TOURBE

|  | C10M |
COMPOSITIONS LUBRIFIANTES (compositions pour le forage des puits Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 7/00); UTILISATION DE SUBSTANCES CHIMIQUES SOIT SEULES SOIT COMME INGREDIENTS LUBRIFIANTS DANS UNE COMPOSITION LUBRIFIANTE (agents de démoulage, c.à d. de séparation, pour métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22C 3/00, pour matières plastiques ou pour substances à l'état plastique, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C 33/56, pour le verre Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B 40/02; compositions lubrifiantes pour les textiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06M 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06M 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06M 15/00; utilisation de substances particulières dans des dispositifs ou des conditions particuliers, voir Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N ou les groupes appropriés pour l'application, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...A21D 8/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21C 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 3/18; huiles d'immersion pour la microscopie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 21/33) [4]

|  | C10M |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "lubrifiants" ou "compositions lubrifiantes" comprennent les huiles de coupe, les fluides hydrauliques, les compositions pour l'étirage de métaux, les huiles de rinçage, les huiles antirouille, ou analogues; "aliphatique" comprend "cyclo-aliphatique". [4] Pour le classement des mélanges, il est important de tenir compte de la note (4) (e) ci-dessous. [4] Dans la présente sous-classe, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. Ainsi, un composé comportant un cycle aromatique est classé en tant que composé aromatique sans se préoccuper si les substituants intéressants sont sur le cycle ou sur la partie aliphatique de la molécule. [4] Dans la présente sous-classe: les sels métalliques ou d'ammonium d'un composé sont classés comme le composé; les sels ou les adducts formés entre plusieurs composés organiques sont classés avec chacun des composés formant ces sels ou ces adducts; un composé particulier, p.ex. un phénol, un acide, substitué par un radical hydrocarboné macromoléculaire est classé comme le composé; les matériaux de base, les épaississants ou les additifs consistant en un mélange pour lesquels aucun groupe principal spécifique n'est prévu sont classés dans le groupe placé le plus en retrait couvrant tous les constituants essentiels du mélange, par exemple: un mélange, comme matériau de base, de cétones et d'amides groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 105/00; un mélange, comme matériau de base, de cétones et d'éthers groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 105/08; un mélange, comme additif d'esters à chaîne longue et à chaîne courte groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 129/00; un mélange, comme additif d'acides aliphatiques à chaîne courte et d'acides carboxyliques aromatiques groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 129/26; sauf pour les compositions lubrifiantes aqueuses contenant plus de 10% d'eau, qui sont classées à part, le classement est attribué selon le type d'ingrédient, ou le mélange de types d'ingrédient (matériau de base, épaississant, ou additif) qui caractérise la composition. Il est important de tenir compte du fait qu'un mélange d'ingrédients essentiels caractérisé par un seul de ses constituants, plutôt que par le mélange en lui-même, n'est pas classé en tant que mélange, p.ex. une composition lubrifiante consistant en: un matériau de base connu et un nouvel additif n'est classé que dans la partie "additif" du schéma de classification; un matériau de base connu contenant, en tant qu'ingrédients essentiels, à la fois un épaississant et un additif, est classé en tant que mélange d'un épaississant et d'un additif, que ceux-ci soient connus ou non; un matériau de base connu contenant une combinaison d'additifs en tant qu'ingrédients essentiels, est classé à la place appropriée pour les mélanges d'additifs, que ceux-ci soient connus ou non. [4] Dans la présente sous-classe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation relatifs aux: chacun des ingrédients essentiels d'un mélange. Cependant, dans les cas d'une composition lubrifiante aqueuse, couverte par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 173/00, la présence d'eau n'est pas indiquée; chacun des réactifs essentiels d'un produit de réaction couvert par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 109/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 121/04 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 159/12. Les codes d'indexation, qui sont choisis parmi les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 101/00-C10M 109/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 113/00-C10M 121/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 125/00-C10M 139/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 143/00-C10M 155/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 159/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 163/00-C10M 167/00, portent les mêmes numéros que les symboles de classement, mais la barre oblique est remplacée par deux points, et ils doivent être liés. [4] Dans la présente sous-classe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10N. Les codes d'indexation doivent être non liés. [4] Il est important de tenir compte du chapitre IV du Guide d'utilisation qui indique les règles concernant l'attribution et la présentation des différents types de codes d'indexation. [6]

|  | C10M |
Schéma général
MATÉRIAUX DE BASE |
Huiles minérales ou huiles grasses | 101/00
Matériaux inorganiques | 103/00
Composés organiques non macromoléculaires | 105/00
Composés macromoléculaires | 107/00
Composés de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée | 109/00
Mélanges | 111/00, 169/00
ÉPAISSISSANTS |
Matériaux inorganiques | 113/00
Composés organiques non macromoléculaires | 115/00, 117/00
Composés macromoléculaires | 119/00
Composés de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée | 121/00
Mélanges | 123/00, 169/00
ADDITIFS |
Matériaux inorganiques | 125/00
Composés organiques non macromoléculaires | 127/00 - 139/00
Composés macromoléculaires | 143/00 - 155/00
Composés de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée | 159/00
Mélanges | 141/00, 157/00, 161/00 - 169/00
COMPOSITIONS CARACTÉRISÉES PAR LEURS PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | 171/00
COMPOSITIONS AQUEUSES | 173/00
TRAITEMENT | 175/00
PRÉPARATION OU POST-TRAITEMENT | 177/00

|  | C10M 101/00 - C10M 111/00 |
Matériaux de base [4]

|  | C10M 101/00 |
Compositions lubrifiantes, caractérisées en ce que le matériau de base est une huile minérale ou une huile grasse (contenant plus de 10% d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 173/00) [4]

|  | C10M 101/02 |
· | Fractions de pétrole [4]

|  | C10M 101/04 |
· | Fractions d'huiles grasses [4]

|  | C10M 103/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un matériau minéral (contenant plus de 10% d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 173/00) [4]

|  | C10M 103/02 |
· | Carbone; Graphite [4]

|  | C10M 103/04 |
· | Métaux; Alliages [4]

|  | C10M 103/06 |
· | Composés métalliques [4]

|  | C10M 105/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un composé organique non macromoléculaire [4]

|  | C10M 105/02 |
· | Hydrocarbures définis (fractions de pétrole Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 101/02) [4]

|  | C10M 105/04 |
· · | aliphatiques [4]

|  | C10M 105/06 |
· · | aromatiques [4]

|  | C10M 105/08 |
· | contenant de l'oxygène [4]

|  | C10M 105/10 |
· · | comportant des groupes hydroxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4]

|  | C10M 105/12 |
· · · | monohydroxylés [4]

|  | C10M 105/14 |
· · · | polyhydroxylés [4]

|  | C10M 105/16 |
· · | comportant des groupes hydroxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 105/18 |
· · | Ethers, p.ex. époxydes [4]

|  | C10M 105/20 |
· · | Aldéhydes; Cétones [4]

|  | C10M 105/22 |
· · | Acides carboxyliques ou leurs sels [4]

|  | C10M 105/24 |
· · · | comportant un seul groupe carboxyle lié à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique ou à l'hydrogène [4]

|  | C10M 105/26 |
· · · | comportant plusieurs groupes carboxyle liés à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique [4]

|  | C10M 105/28 |
· · · | comportant un seul groupe carboxyle lié à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 105/30 |
· · · | comportant plusieurs groupes carboxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 105/32 |
· · | Esters [4]

|  | C10M 105/34 |
· · · | d'acides monocarboxyliques [4]

|  | C10M 105/36 |
· · · | d'acides polycarboxyliques [4]

|  | C10M 105/38 |
· · · | de composés polyhydroxylés [4]

|  | C10M 105/40 |
· · · | contenant des groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4]

|  | C10M 105/42 |
· · · | Esters complexes, c.à d. composés contenant au moins 3 groupes carboxyle estérifiés et dérivés de la combinaison d'au moins trois types différents des cinq types de composés suivants: composés monohydroxylés, composés polyhydroxylés, acides monocarboxyliques, acides polycarboxyliques et acides hydroxycarboxyliques [4]

|  | C10M 105/44 |
· · · · | dérivés uniquement de la combinaison d'acides monocarboxyliques, d'acides dicarboxyliques et de composés dihydroxylés et ne comportant pas de groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4]

|  | C10M 105/46 |
· · · · | dérivés uniquement de la combinaison de composés monohydroxylés, de composés dihydroxylés et d'acides dicarboxyliques et ne comportant pas de groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4]

|  | C10M 105/48 |
· · · | de l'acide carbonique [4]

|  | C10M 105/50 |
· | contenant des halogènes [4]

|  | C10M 105/52 |
· · | contenant uniquement du carbone, de l'hydrogène et des halogènes [4]

|  | C10M 105/54 |
· · | contenant du carbone, de l'hydrogène, des halogènes et de l'oxygène [4]

|  | C10M 105/56 |
· | contenant de l'azote [4]

|  | C10M 105/58 |
· · | Amines, p.ex. polyalkylènepolyamines, amines quaternaires (polyalkylènepolyamines comportant au moins onze unités monomères Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 107/44) [4]

|  | C10M 105/60 |
· · · | comportant des groupes amine liés à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique [4]

|  | C10M 105/62 |
· · · · | contenant des groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 105/64 |
· · · | comportant des groupes amine liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 105/66 |
· · · · | contenant des groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 105/68 |
· · | Amides; Imides [4]

|  | C10M 105/70 |
· · | en tant qu'hétéro-atome d'un cycle [4]

|  | C10M 105/72 |
· | contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4]

|  | C10M 105/74 |
· | contenant du phosphore [4]

|  | C10M 105/76 |
· | contenant du silicium [4]

|  | C10M 105/78 |
· | contenant du bore [4]

|  | C10M 105/80 |
· | contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 105/02-C10M 105/78 [4]

|  | C10M 107/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un composé macromoléculaire [4]

|  | C10M 107/02 |
· | Polymères d'hydrocarbures; Polymères d'hydrocarbures modifiés par oxydation [4]

|  | C10M 107/04 |
· · | Polyéthène [4]

|  | C10M 107/06 |
· · | contenant du propène [4]

|  | C10M 107/08 |
· · | contenant du butène [4]

|  | C10M 107/10 |
· · | contenant un monomère aliphatique comportant plus de 4 atomes de carbone [4]

|  | C10M 107/12 |
· · | contenant un monomère aromatique, p.ex. du styrène [4]

|  | C10M 107/14 |
· · | contenant un diène conjugué [4]

|  | C10M 107/16 |
· · | contenant un diène non conjugué [4]

|  | C10M 107/18 |
· · | Polymères d'hydrocarbures modifiés par oxydation [4]

|  | C10M 107/20 |
· | contenant de l'oxygène (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 107/18 a priorité) [4]

|  | C10M 107/22 |
· · | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 107/24 |
· · · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical alcool, aldéhyde, cétone, éther, cétal ou acétal [4]

|  | C10M 107/26 |
· · · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical acyloxy d'un acide carboxylique saturé ou de l'acide carbonique [4]

|  | C10M 107/28 |
· · · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical carboxyle, p.ex. acrylate [4]

|  | C10M 107/30 |
· · | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 107/32 |
· · · | Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones; Polyesters; Polyéthers [4]

|  | C10M 107/34 |
· · · · | Polyoxyalkylènes [4]

|  | C10M 107/36 |
· · | Polysaccharides, p.ex. cellulose [4]

|  | C10M 107/38 |
· | contenant des halogènes [4]

|  | C10M 107/40 |
· | contenant de l'azote [4]

|  | C10M 107/42 |
· · | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 107/44 |
· · | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 107/46 |
· | contenant du soufre [4]

|  | C10M 107/48 |
· | contenant du phosphore [4]

|  | C10M 107/50 |
· | contenant du silicium [4]

|  | C10M 107/52 |
· | contenant du bore [4]

|  | C10M 107/54 |
· | contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 107/02-C10M 107/52 [4]

|  | C10M 109/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 101/00 a priorité) [4]

|  | C10M 109/02 |
· | Produits de réaction [4]

|  | C10M 111/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que le matériau de base est un mélange d'au moins deux composés couverts par plus d'un des groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 101/00-C10M 109/00, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4]

|  | C10M 111/02 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé organique non macromoléculaire [4]

|  | C10M 111/04 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé organique macromoléculaire [4]

|  | C10M 111/06 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé du type couvert par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 109/00 [4]

|  | C10M 113/00 - C10M 123/00 |
Epaississants [4]

|  | C10M 113/00 - C10M 123/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 113/00-C10M 123/00, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "épaississant" est un agent qui solidifie les autres constituants liquides pour former une graisse (lubrifiants solides formés de constituants solides Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 101/00-C10M 111/00). [4]

|  | C10M 113/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un matériau minéral [4]

|  | C10M 113/02 |
· | Carbone; Graphite [4]

|  | C10M 113/04 |
· | Soufre [4]

|  | C10M 113/06 |
· | Métaux; Alliages [4]

|  | C10M 113/08 |
· | Composés métalliques [4]

|  | C10M 113/10 |
· | Argile; Mica [4]

|  | C10M 113/12 |
· | Silice [4]

|  | C10M 113/14 |
· | Verre [4]

|  | C10M 113/16 |
· | Matériau minéral traité par des composés organiques, par recouvrement [4]

|  | C10M 115/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un composé organique non macromoléculaire, autre qu'un acide carboxylique ou ses sels [4]

|  | C10M 115/02 |
· | Hydrocarbures (fractions de pétrole Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 121/02) [4]

|  | C10M 115/04 |
· | contenant de l'oxygène [4]

|  | C10M 115/06 |
· | contenant des halogènes [4]

|  | C10M 115/08 |
· | contenant de l'azote [4]

|  | C10M 115/10 |
· | contenant du soufre [4]

|  | C10M 115/12 |
· | contenant du phosphore [4]

|  | C10M 117/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un acide carboxylique non macromoléculaire ou ses sels [4]

|  | C10M 117/02 |
· | comportant un seul groupe carboxyle lié à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique ou à l'hydrogène [4]

|  | C10M 117/04 |
· · | contenant des groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 117/06 |
· | comportant plusieurs groupes carboxyle liés à un atome de carbone acyclique ou cycloaliphatique [4]

|  | C10M 117/08 |
· | comportant un seul groupe carboxyle lié à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 117/10 |
· | comportant plusieurs groupes carboxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 119/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un composé macromoléculaire [4]

|  | C10M 119/02 |
· | Polymères d'hydrocarbures; Polymères d'hydrocarbures modifiés par oxydation [4]

|  | C10M 119/04 |
· | contenant de l'oxygène (polymères d'hydrocarbures modifiés par oxydation Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 119/02) [4]

|  | C10M 119/06 |
· · | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 119/08 |
· · · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical alcool, aldéhyde, cétone, éther, cétal ou acétal [4]

|  | C10M 119/10 |
· · · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical acyloxy d'un acide carboxylique saturé ou de l'acide carbonique [4]

|  | C10M 119/12 |
· · · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical carboxyle, p.ex. acrylate [4]

|  | C10M 119/14 |
· · | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 119/16 |
· · · | Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones; Polyesters; Polyéthers [4]

|  | C10M 119/18 |
· · · · | Polyoxyalkylènes [4]

|  | C10M 119/20 |
· · | Polysaccharides, p.ex. cellulose [4]

|  | C10M 119/22 |
· | contenant des halogènes [4]

|  | C10M 119/24 |
· | contenant de l'azote [4]

|  | C10M 119/26 |
· | contenant du soufre [4]

|  | C10M 119/28 |
· | contenant du phosphore [4]

|  | C10M 119/30 |
· | contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 119/02-C10M 119/28 [4]

|  | C10M 121/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée [4]

|  | C10M 121/02 |
· | Fractions de pétrole, p.ex. goudrons [4]

|  | C10M 121/04 |
· | Produits de réaction [4]

|  | C10M 123/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'épaississant est un mélange d'au moins deux composés couverts par plus d'un des groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 113/00-C10M 121/00, chacun de ces composés étant un composé essentiel (matériaux minéraux recouverts par des composés organiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 113/16) [4]

|  | C10M 123/02 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé non macromoléculaire [4]

|  | C10M 123/04 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé macromoléculaire [4]

|  | C10M 123/06 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé du type couvert par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 121/00 [4]

|  | C10M 125/00 - C10M 167/00 |
Additifs [4]

|  | C10M 125/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un matériau minéral [4]

|  | C10M 125/02 |
· | Carbone; Graphite [4]

|  | C10M 125/04 |
· | Métaux; Alliages [4]

|  | C10M 125/06 |
· | Soufre [4]

|  | C10M 125/08 |
· | Carbures ou hydrures métalliques [4]

|  | C10M 125/10 |
· | Oxydes, hydroxydes, carbonates, bicarbonates, métalliques [4]

|  | C10M 125/12 |
· | Métaux carbonyle [4]

|  | C10M 125/14 |
· | Eau (compositions lubrifiantes aqueuses contenant plus de 10% d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 173/00) [4]

|  | C10M 125/16 |
· | Peroxyde d'hydrogène; Eau oxygènée [4]

|  | C10M 125/18 |
· | Composés contenant des halogènes [4]

|  | C10M 125/20 |
· | Composés contenant de l'azote [4]

|  | C10M 125/22 |
· | Composés contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4]

|  | C10M 125/24 |
· | Composés contenant du phosphore, de l'arsenic ou de l'antimoine [4]

|  | C10M 125/26 |
· | Composés contenant du silicium ou du bore, p.ex. silice, sable [4]

|  | C10M 125/28 |
· · | Verre [4]

|  | C10M 125/30 |
· · | Argile [4]

|  | C10M 127/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un hydrocarbure non macromoléculaire (fractions de pétrole Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 159/04) [4]

|  | C10M 127/02 |
· | aliphatique défini [4]

|  | C10M 127/04 |
· | aromatique défini [4]

|  | C10M 127/06 |
· | Hydrocarbures aromatiques alkylés [4]

|  | C10M 129/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant de l'oxygène [4]

|  | C10M 129/02 |
· | comportant une chaîne carbonée de moins de 30 atomes [4]

|  | C10M 129/04 |
· · | Composés hydroxylés [4]

|  | C10M 129/06 |
· · · | comportant des groupes hydroxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4]

|  | C10M 129/08 |
· · · · | contenant au moins 2 groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 129/10 |
· · · | comportant des groupes hydroxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 129/12 |
· · · · | à cycles condensés [4]

|  | C10M 129/14 |
· · · · | contenant au moins 2 groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 129/16 |
· · | Ethers [4]

|  | C10M 129/18 |
· · · | Epoxydes [4]

|  | C10M 129/20 |
· · · | Ethers cycliques comportant au moins 4 atomes dans le cycle, p.ex. furannes, dioxolannes [4]

|  | C10M 129/22 |
· · | Peroxydes; Ozonides [4]

|  | C10M 129/24 |
· · | Aldéhydes; Cétones [4]

|  | C10M 129/26 |
· · | Acides carboxyliques; Leurs sels [4]

|  | C10M 129/28 |
· · · | comportant des groupes carboxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4]

|  | C10M 129/30 |
· · · · | contenant au plus 7 atomes de carbone [4]

|  | C10M 129/32 |
· · · · · | monocarboxyliques [4]

|  | C10M 129/34 |
· · · · · | polycarboxyliques [4]

|  | C10M 129/36 |
· · · · · | contenant des groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 129/38 |
· · · · | comportant au moins 8 atomes de carbone [4]

|  | C10M 129/40 |
· · · · · | monocarboxyliques [4]

|  | C10M 129/42 |
· · · · · | polycarboxyliques [4]

|  | C10M 129/44 |
· · · · · | contenant des groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 129/46 |
· · · · | cycloaliphatiques [4]

|  | C10M 129/48 |
· · · | comportant des groupes carboxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 129/50 |
· · · · | monocarboxyliques [4]

|  | C10M 129/52 |
· · · · | polycarboxyliques [4]

|  | C10M 129/54 |
· · · · | contenant des groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 129/56 |
· · · | Acides de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée [4]

|  | C10M 129/58 |
· · · · | Acides naphténiques [4]

|  | C10M 129/60 |
· · · · | Acides du tallol [4]

|  | C10M 129/62 |
· · · · | Acides de la colophane [4]

|  | C10M 129/64 |
· · · | Acides obtenus à partir d'acides insaturés polymérisés [4]

|  | C10M 129/66 |
· · | Acides ou esters époxydés [4]

|  | C10M 129/68 |
· · | Esters (époxydés Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 129/66) [4]

|  | C10M 129/70 |
· · · | d'acides monocarboxyliques [4]

|  | C10M 129/72 |
· · · | d'acides polycarboxyliques [4]

|  | C10M 129/74 |
· · · | de composés polyhydroxylés [4]

|  | C10M 129/76 |
· · · | contenant des groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4]

|  | C10M 129/78 |
· · · | Esters complexes, c.à d. composés contenant au moins 3 groupes carboxyle estérifiés et dérivés de la combinaison d'au moins trois types différents des cinq types de composés suivants: composés monohydroxylés, composés polyhydroxylés, acides monocarboxyliques, acides polycarboxyliques, acides hydrocarboxyliques [4]

|  | C10M 129/80 |
· · · · | dérivés uniquement de la combinaison d'acides monocarboxyliques, d'acides dicarboxyliques et de composés dihydroxylés et ne comportant pas de groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4]

|  | C10M 129/82 |
· · · · | dérivés uniquement de la combinaison de composés monohydroxylés, de composés dihydroxylés et d'acides dicarboxyliques et ne comportant pas de groupes hydroxyle ou carboxyle libres [4]

|  | C10M 129/84 |
· · · | de l'acide carbonique [4]

|  | C10M 129/86 |
· | comportant une chaîne carbonée d'au moins 30 atomes [4]

|  | C10M 129/88 |
· · | Composés hydroxylés [4]

|  | C10M 129/90 |
· · · | comportant des groupes hydroxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4]

|  | C10M 129/91 |
· · · | comportant des groupes hydroxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 129/92 |
· · | Acides carboxyliques [4]

|  | C10M 129/93 |
· · · | comportant des groupes carboxyle liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4]

|  | C10M 129/94 |
· · · | comportant des groupes carboxyle liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 129/95 |
· · | Esters [4]

|  | C10M 131/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant des halogènes [4]

|  | C10M 131/02 |
· | contenant uniquement du carbone, de l'hydrogène et des halogènes [4]

|  | C10M 131/04 |
· · | aliphatiques [4]

|  | C10M 131/06 |
· · | aromatiques [4]

|  | C10M 131/08 |
· | contenant du carbone, de l'hydrogène, des halogènes et de l'oxygène [4]

|  | C10M 131/10 |
· · | Alcools; Ethers; Aldéhydes; Cétones [4]

|  | C10M 131/12 |
· · | Acides; Leurs sels ou esters [4]

|  | C10M 131/14 |
· | Cires halogénées [4]

|  | C10M 133/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant de l'azote [4]

|  | C10M 133/02 |
· | comportant une chaîne carbonée de moins de 30 atomes [4]

|  | C10M 133/04 |
· · | Amines, p.ex. polyalkylènepolyamines; Amines quaternaires (polyalkylènepolyamines comportant au moins 11 unités monomères Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 149/22) [4]

|  | C10M 133/06 |
· · · | comportant des groupes amine liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4]

|  | C10M 133/08 |
· · · · | contenant des groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 133/10 |
· · · · | cycloaliphatiques [4]

|  | C10M 133/12 |
· · · | comportant des groupes amine liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 133/14 |
· · · · | contenant des groupes hydroxyle [4]

|  | C10M 133/16 |
· · | Amides; Imides [4]

|  | C10M 133/18 |
· · · | des acides carbonique ou haloformique [4]

|  | C10M 133/20 |
· · · · | Urées; Semicarbazides; Allophanates [4]

|  | C10M 133/22 |
· · | contenant une liaison double carbone-azote, p.ex. guanidines, hydrazones, semicarbazones [4]

|  | C10M 133/24 |
· · | Nitriles [4]

|  | C10M 133/26 |
· · | contenant une liaison double azote-azote [4]

|  | C10M 133/28 |
· · · | Composés azoïques [4]

|  | C10M 133/30 |
· · | contenant une liaison azote-oxygène [4]

|  | C10M 133/32 |
· · · | contenant un groupe nitro [4]

|  | C10M 133/34 |
· · · | contenant un groupe nitroso [4]

|  | C10M 133/36 |
· · · | Hydroxylamines [4]

|  | C10M 133/38 |
· · | Composés hétérocycliques contenant de l'azote [4]

|  | C10M 133/40 |
· · · | Cycle à six chaînons ne contenant que du carbone et de l'azote [4]

|  | C10M 133/42 |
· · · · | Triazines [4]

|  | C10M 133/44 |
· · · | Cycle à cinq chaînons ne contenant que du carbone et de l'azote [4]

|  | C10M 133/46 |
· · · · | Imidazoles [4]

|  | C10M 133/48 |
· · · | le cycle contenant à la fois de l'azote et de l'oxygène [4]

|  | C10M 133/50 |
· · · · | Morpholines [4]

|  | C10M 133/52 |
· | comportant une chaîne carbonée d'au moins 30 atomes [4]

|  | C10M 133/54 |
· · | Amines [4]

|  | C10M 133/56 |
· · | Amides; Imides [4]

|  | C10M 133/58 |
· · | Composés hétérocycliques [4]

|  | C10M 135/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4]

|  | C10M 135/02 |
· | Composés soufrés [4]

|  | C10M 135/04 |
· · | Hydrocarbures [4]

|  | C10M 135/06 |
· · | Esters, p.ex. graisses [4]

|  | C10M 135/08 |
· | contenant une liaison soufre-oxygène [4]

|  | C10M 135/10 |
· · | Acides sulfoniques ou leurs dérivés [4]

|  | C10M 135/12 |
· | Thioacides; Thiocyanates; Leurs dérivés [4]

|  | C10M 135/14 |
· · | comportant une liaison double carbone-soufre [4]

|  | C10M 135/16 |
· · · | du type thiourée, c.à d. contenant le groupe [4]

|  | C10M 135/18 |
· · · | du type thiocarbamique, c.à d. contenant les groupes [4]

|  | C10M 135/20 |
· | Thiols; Sulfures; Polysulfures [4]

|  | C10M 135/22 |
· · | contenant des atomes de soufre liés à des atomes de carbone acycliques ou cycloaliphatiques [4]

|  | C10M 135/24 |
· · · | contenant des groupes hydroxyle; Leurs dérivés [4]

|  | C10M 135/26 |
· · · | contenant des groupes carboxyle; Leurs dérivés [4]

|  | C10M 135/28 |
· · | contenant des atomes de soufre liés à un atome de carbone d'un cycle aromatique à six chaînons [4]

|  | C10M 135/30 |
· · · | contenant des groupes hydroxyle; Leurs dérivés [4]

|  | C10M 135/32 |
· | Composés hétérocycliques contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4]

|  | C10M 135/34 |
· · | le cycle contenant uniquement du carbone et du soufre [4]

|  | C10M 135/36 |
· · | le cycle contenant du soufre et du carbone ainsi que de l'azote ou de l'oxygène [4]

|  | C10M 137/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant du phosphore [4]

|  | C10M 137/02 |
· | ne comportant pas de liaison carbone-phosphore [4]

|  | C10M 137/04 |
· · | Phosphates [4]

|  | C10M 137/06 |
· · · | Sels métalliques [4]

|  | C10M 137/08 |
· · · | Sels d'ammonium ou d'amine [4]

|  | C10M 137/10 |
· · · | Dérivés thio [4]

|  | C10M 137/12 |
· | comportant une liaison phosphore-carbone [4]

|  | C10M 137/14 |
· · | contenant du soufre [4]

|  | C10M 137/16 |
· | comportant une liaison phosphore-azote [4]

|  | C10M 139/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé organique non macromoléculaire contenant des atomes d'éléments non prévus dans l'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 127/00-C10M 137/00 [4]

|  | C10M 139/02 |
· | Esters des acides siliciques [4]

|  | C10M 139/04 |
· | comportant une liaison silicium-carbone, p.ex. silanes [4]

|  | C10M 139/06 |
· | comportant une liaison métal-carbone (complexes métalliques de constitution indéterminée Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 159/18) [4]

|  | C10M 141/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'au moins deux composés couverts par plus d'un des groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 125/00-C10M 139/00, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4]

|  | C10M 141/02 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant de l'oxygène [4]

|  | C10M 141/04 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant des halogènes [4]

|  | C10M 141/06 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant de l'azote [4]

|  | C10M 141/08 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4]

|  | C10M 141/10 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant du phosphore [4]

|  | C10M 141/12 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé organique contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 141/02-C10M 141/10 [4]

|  | C10M 143/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un hydrocarbure macromoléculaire ou un tel hydrocarbure modifié par oxydation [4]

|  | C10M 143/02 |
· | Polyéthylène [4]

|  | C10M 143/04 |
· | contenant du propène [4]

|  | C10M 143/06 |
· | contenant du butène [4]

|  | C10M 143/08 |
· | contenant un monomère aliphatique comportant plus de 4 atomes de carbone [4]

|  | C10M 143/10 |
· | contenant un monomère aromatique, p.ex. styrène [4]

|  | C10M 143/12 |
· | contenant un diène conjugué [4]

|  | C10M 143/14 |
· | contenant un diène non conjugué [4]

|  | C10M 143/16 |
· | contenant un monomère cycloaliphatique [4]

|  | C10M 143/18 |
· | Hydrocarbures oxydés, c.à d. oxydés postérieurement à la polymérisation [4]

|  | C10M 145/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant de l'oxygène (hydrocarbures oxydés Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 143/18) [4]

|  | C10M 145/02 |
· | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 145/04 |
· · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical alcool, aldéhyde, cétone, éther, cétal ou acétal [4]

|  | C10M 145/06 |
· · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical acyloxy d'un acide carboxylique saturé ou de l'acide carbonique [4]

|  | C10M 145/08 |
· · · | Esters vinyliques d'un acide carboxylique saturé ou de l'acide carbonique [4]

|  | C10M 145/10 |
· · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un radical carboxyle, p.ex. acrylate [4]

|  | C10M 145/12 |
· · · | monocarboxyliques [4]

|  | C10M 145/14 |
· · · · | Acrylate; Méthacrylate [4]

|  | C10M 145/16 |
· · · | polycarboxyliques [4]

|  | C10M 145/18 |
· | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 145/20 |
· · | Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones [4]

|  | C10M 145/22 |
· · | Polyesters [4]

|  | C10M 145/24 |
· · | Polyéthers [4]

|  | C10M 145/26 |
· · · | Polyoxyalkylènes [4]

|  | C10M 145/28 |
· · · · | d'oxydes d'alkylène ne contenant que 2 atomes de carbone [4]

|  | C10M 145/30 |
· · · · | d'oxydes d'alkylène ne contenant que 3 atomes de carbone [4]

|  | C10M 145/32 |
· · · · | d'oxydes d'alkylène contenant au moins 4 atomes de carbone [4]

|  | C10M 145/34 |
· · · · | d'au moins deux types différents définis [4]

|  | C10M 145/36 |
· · · · | éthérifiés [4]

|  | C10M 145/38 |
· · · · | estérifiés [4]

|  | C10M 145/40 |
· | Polysaccharides, p.ex. cellulose [4]

|  | C10M 147/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant des halogènes [4]

|  | C10M 147/02 |
· | Monomère contenant uniquement du carbone, de l'hydrogène et des halogènes [4]

|  | C10M 147/04 |
· | Monomère contenant du carbone, de l'hydrogène, des halogènes et de l'oxygène [4]

|  | C10M 149/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant de l'azote [4]

|  | C10M 149/02 |
· | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 149/04 |
· · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un groupe amine [4]

|  | C10M 149/06 |
· · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un groupe amide ou imide [4]

|  | C10M 149/08 |
· · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un groupe nitrile [4]

|  | C10M 149/10 |
· · | contenant des monomères comportant un radical insaturé lié à un hétérocycle contenant de l'azote [4]

|  | C10M 149/12 |
· | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 149/14 |
· · | faisant intervenir une réaction de condensation [4]

|  | C10M 149/16 |
· · · | entre le monomère contenant de l'azote et un aldéhyde ou une cétone [4]

|  | C10M 149/18 |
· · · | Polyamides [4]

|  | C10M 149/20 |
· · · | Polyurées [4]

|  | C10M 149/22 |
· · · | Polyamines [4]

|  | C10M 151/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4]

|  | C10M 151/02 |
· | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 151/04 |
· | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 153/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant du phosphore [4]

|  | C10M 153/02 |
· | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 153/04 |
· | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions autres que celles faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C10M 155/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un composé macromoléculaire contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 143/00-C10M 153/00 [4]

|  | C10M 155/02 |
· | Monomère contenant du silicium [4]

|  | C10M 155/04 |
· | Monomère contenant du bore [4]

|  | C10M 157/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'au moins deux composés macromoléculaires couverts par plus d'un des groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 143/00-C10M 155/00, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4]

|  | C10M 157/02 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant des halogènes [4]

|  | C10M 157/04 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant de l'azote [4]

|  | C10M 157/06 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [4]

|  | C10M 157/08 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant du phosphore [4]

|  | C10M 157/10 |
· | l'un d'eux, au moins, étant un composé contenant des atomes d'éléments non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 157/02-C10M 157/08 [4]

|  | C10M 159/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée (acides carboxyliques contenant moins de 30 atomes de carbone dans la chaîne, de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 129/56) [4]

|  | C10M 159/02 |
· | Produits naturels [4]

|  | C10M 159/04 |
· · | Fractions de pétrole, p.ex. goudrons, solvants [4]

|  | C10M 159/06 |
· · | Cires, p.ex. ozocérite, cérésine, vaseline, paraffine non deshuilée [4]

|  | C10M 159/08 |
· · | Huiles grasses [4]

|  | C10M 159/10 |
· · | Caoutchouc [4]

|  | C10M 159/12 |
· | Produits de réaction [4]

|  | C10M 159/14 |
· · | obtenus par une condensation de Friedel-Crafts [4]

|  | C10M 159/16 |
· · | obtenus par des réactions de Mannich [4]

|  | C10M 159/18 |
· · | Complexes métalliques [4]

|  | C10M 159/20 |
· · | Mélanges réactionnels comportant un excès de base neutralisante, p.ex. produits appelés superbasiques ou hautement basiques [4]

|  | C10M 159/22 |
· · · | contenant des radicaux phénol [4]

|  | C10M 159/24 |
· · · | contenant des radicaux sulfoniques [4]

|  | C10M 161/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'un composé macromoléculaire et d'un composé non macromoléculaire, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4]

|  | C10M 163/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée et d'un composé non macromoléculaire, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4]

|  | C10M 165/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'un composé macromoléculaire et d'un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4]

|  | C10M 167/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce que l'additif est un mélange d'un composé macromoléculaire, d'un composé non macromoléculaire et d'un composé de constitution indéterminée ou incomplètement déterminée, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4]

|  | C10M 169/00 |
Mélanges de matériaux de base, d'épaississants et d'additifs [4]

|  | C10M 169/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées en ce qu'elles contiennent comme constituants un mélange d'au moins deux types d'ingrédients, couverts par les groupes précédents, choisis parmi les matériaux de base, les épaississants ou les additifs, chacun de ces composés étant un composé essentiel [4]

|  | C10M 169/02 |
· | Mélanges de matériaux de base et d'épaississants [4]

|  | C10M 169/04 |
· | Mélanges de matériaux de base et d'additifs [4]

|  | C10M 169/06 |
· | Mélanges d'épaississants et d'additifs [4]

|  | C10M 171/00 |
Compositions caractérisées par leurs propriétés physiques [4]

|  | C10M 171/00 - C10M 171/00 |
Note(s) Il est important de tenir compte de la note (5) qui suit le titre de la sous-classe. [4]

|  | C10M 171/00 |
Compositions lubrifiantes caractérisées par des critères purement physiques, p.ex. contenant comme matériau de base, épaississant ou additif des ingrédients exclusivement caractérisés par des valeurs numériques particulières de leurs propriétés physiques, c.à d. contenant des ingrédients physiquement bien définis mais dont la nature chimique n'est pas précisée ou n'est que très vaguement indiquée (ingrédients chimiquement définis Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 101/00-C10M 169/00; fractions de pétrole Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 101/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 121/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M 159/04) [4]

|  | C10M 171/02 |
· | Valeurs particulières de la viscosité ou de l'indice de viscosité [4]

|  | C10M 171/04 |
· | Poids moléculaire ou répartition du poids moléculaire particuliers [4]

|  | C10M 171/06 |
· | Particules de forme ou de dimensions particulières [4]

|  | C10M 173/00 |
Compositions lubrifiantes aqueuses [4]

|  | C10M 173/00 - C10M 173/00 |
Note(s) Il est important de tenir compte de la note (5) qui suit le titre de la sous-classe. [4]

|  | C10M 173/00 |
Compositions lubrifiantes contenant plus de 10% d'eau [4]

|  | C10M 173/02 |
· | ne contenant pas d'huiles minérales ou grasses [4]

|  | C10M 175/00 |
Traitement [4]

|  | C10M 175/00 |
Traitement des lubrifiants usés pour récupérer les produits utiles [4]

|  | C10M 175/02 |
· | Lubrifiants à base d'huiles minérales [4]

|  | C10M 175/04 |
· | Lubrifiants à base d'émulsions aqueuses [4]

|  | C10M 175/06 |
· | par ultrafiltration ou par osmose [4]

|  | C10M 177/00 |
Préparation ou post-traitement [4]

|  | C10M 177/00 |
Méthodes particulières de préparation des compositions lubrifiantes; Modification chimique par post-traitement des constituants ou de la composition lubrifiante elle-même, non couverte par d'autres classes [4]