|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ELEMENTS ELECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique.

|  | H01R |
CONNECTEURS DE LIGNE; COLLECTEURS DE COURANT (interrupteurs, fusibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H; dispositifs de couplage du type guide d'ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/00; dispositions de commutation pour l'alimentation ou la distribution d'énergie électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B; installation de câbles ou de lignes électriques, ou de lignes ou de câbles électriques et optiques combinés, ou d'appareils auxiliaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G; moyens imprimés pour réaliser des connexions électriques avec ou entre des circuits imprimés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K)

|  | H01R |
Note(s) La présente sous-classe couvre: tous types de connecteurs de lignes électriques, déconnectables ou non, de dispositifs de couplage, de supports de lampes ou d'organes similaires, ou de collecteurs de courant, pour tous types de lignes, câbles ou appareils électriques; les moyens non imprimés pour réaliser des connexions électriques avec ou entre des circuits imprimés. La présente sous-classe ne couvre pas le montage de connexions dans ou sur un appareil spécifié. Ce genre de montage est couvert par la sous-classe appropriée se rapportant à cet appareil, p.ex. le montage dans des boîtes de jonction ou de distribution est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G, les connexions à haute température pour éléments chauffants sont couvertes par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/08. L'association structurelle d'une pièce d'un dispositif de couplage en deux parties avec un appareil électrique spécifique est classée avec l'appareil, p.ex. l'association d'un culot avec une lampe à incandescence est couverte par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K. Dans la présente sous-classe, un contact dans un dispositif de couplage est considéré seulement comme un contact de terre supplémentaire si ce contact est clairement utilisé pour cet usage. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "broche" est une pièce conductrice, rigide ou élastique, destinée à être engagée dans un alvéole de forme appropriée et à assurer un contact électrique avec lui; "alvéole" est une pièce conductrice, rigide ou élastique, destinée à recevoir une broche appropriée et à assurer un contact avec elle; "pièce associée" est une pièce de couplage, définie par rapport à une autre pièce de couplage à laquelle elle est normalement associée. Les détails généraux sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 11/00.

|  | H01R |
Schéma général
CONNEXIONS; ÉLÉMENTS DE CONNEXION |
Par contact direct; Pénétrant dans l'isolation | 4/00
DISPOSITIFS DE COUPLAGE |
Connexions par contact direct entre conducteurs et pièces de contact | 4/00
Autres détails | 13/00
Pièces de couplage pour la coopération simultanée ou sélective avec des pièces associées | 25/00, 27/00, 29/00
Pièces de couplage supportées par la pièce associée | 31/00
Dispositifs de couplage dont l'une des pièces supporte un appareil | 33/00
CONNECTEURS DE LIGNE FLEXIBLES OU TOURNANTS | 35/00
COLLECTEURS DE COURANT |
Rotatifs; non rotatifs | 39/00; 41/00
FABRICATION | 43/00

|  | H01R 3/00 |
Connexions conductrices de l'électricité non prévues ailleurs

|  | H01R 3/08 |
· | pour faire des connexions avec un liquide (électrodes pour piles ou accumulateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M)

|  | H01R 4/00 |
Connexions conductrices de l'électricité entre plusieurs organes conducteurs en contact direct, c.à d. se touchant l'un l'autre et moyens pour réaliser ou maintenir de tels contacts (détails des contacts séparables des dispositifs de couplage en deux parties Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/00; dispositifs de couplage en deux parties Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 15/00-H01R 29/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00; connecteurs de ligne flexibles ou tournants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 35/00; collecteurs de courant non rotatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 41/00) [3]

|  | H01R 4/02 |
· | Connexions soudées ou brasées [3]

|  | H01R 4/04 |
· | utilisant des adhésifs électriquement conducteurs [3]

|  | H01R 4/06 |
· | Connexions rivetées (par explosion Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/08) [3]

|  | H01R 4/08 |
· | effectuées au moyen d'une explosion [3]

|  | H01R 4/10 |
· | effectuées uniquement par torsion, enroulage, pliage, sertissage ou autre déformation permanente [3]

|  | H01R 4/12 |
· · | par torsion [3]

|  | H01R 4/14 |
· · | par enroulage [3]

|  | H01R 4/16 |
· · | par pliage [3]

|  | H01R 4/18 |
· · | par sertissage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/24 a priorité) [3]

|  | H01R 4/20 |
· · · | en utilisant un manchon de sertissage [3]

|  | H01R 4/22 |
· | Embouts d'extrémité, c.à d. embouts de matériau isolant ou conducteur pour recouvrir ou maintenir des connexions entre fils entrant dans l'embout du même côté [3]

|  | H01R 4/24 |
· | Organes de contact à pointe d'aiguille, à plaque entaillée ou organes de contact analogues pénétrant dans l'isolation ou dans les brins du câble [3]

|  | H01R 4/26 |
· | Connexions dans lesquelles l'une au moins des parties assurant la connexion présente des saillies qui mordent ou sont en prise avec l'autre partie en vue d'améliorer le contact [3]

|  | H01R 4/28 |
· | Connexions par serrage, connexions par ressort [3]

|  | H01R 4/30 |
· · | utilisant un organe de serrage constitué par une vis ou par un écrou (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/50 a priorité; utilisant un organe de serrage actionné par une vis ou par un écrou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/38) [3]

|  | H01R 4/32 |
· · · | Conducteurs logés dans une fente ou dans un trou d'une vis [3]

|  | H01R 4/34 |
· · · | Conducteurs logés sous la tête d'une vis [3]

|  | H01R 4/36 |
· · · | Conducteurs logés sous l'extrémité d'une vis [3]

|  | H01R 4/38 |
· · | utilisant un organe de serrage actionné par une vis ou par un écrou (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/50 a priorité) [3]

|  | H01R 4/40 |
· · · | Organe de serrage pivotant [3]

|  | H01R 4/42 |
· · · | Zone de serrage d'un côté de la vis uniquement [3]

|  | H01R 4/44 |
· · · | Zones de serrage des deux côtés de la vis [3]

|  | H01R 4/46 |
· · · | Zone de serrage entre deux vis placées côte à côte [3]

|  | H01R 4/48 |
· · | utilisant un ressort, un clip, ou un autre organe élastique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/52 a priorité) [3]

|  | H01R 4/50 |
· · | utilisant une came, un coin, un cône ou une bille [3]

|  | H01R 4/52 |
· · · | qui est comprimé par un ressort [3]

|  | H01R 4/54 |
· | Baïonnette ou trou de serrure [3]

|  | H01R 4/56 |
· | un conducteur étant vissé dans un autre [3]

|  | H01R 4/58 |
· | caractérisées par la forme ou le matériau des organes de contact [3]

|  | H01R 4/60 |
· · | Connexions entre ou avec des conducteurs tubulaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/56 a priorité) [3]

|  | H01R 4/62 |
· · | Connexions entre des conducteurs constitués de matériaux différents; Connexions entre ou avec des conducteurs en aluminium avec ou sans âme en acier (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/68 a priorité) [3]

|  | H01R 4/64 |
· · | Connexions entre ou avec des parties conductrices n'ayant pas au premier chef de fonction électrique, p.ex. châssis, boîtier, rail [3]

|  | H01R 4/66 |
· · | Connexions à la masse terrestre, p.ex. plaque de terre, piquet de terre [3]

|  | H01R 4/68 |
· · | Connexions à ou entre conducteurs supraconducteurs [3]

|  | H01R 4/70 |
· | Isolation des connexions (embouts d'extrémité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/22) [3]

|  | H01R 4/72 |
· · | utilisant un manchon isolant rétractable à chaud [4]

|  | H01R 9/00 |
Dispositifs de connexion assurant plusieurs connexions isolées les unes des autres; Bornes ou plots de raccordement montés sur un socle ou dans un coffret; Barrettes de raccordement; Blocs de connexion, p.ex. dominos (détails des connexions directes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/00; dispositifs de couplage en deux parties Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 15/00-H01R 29/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00; connecteurs de ligne flexibles ou tournants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 35/00) [3]

|  | H01R 9/03 |
· | Dispositifs de connexion conçus pour assurer le contact avec plusieurs des conducteurs d'un câble multiconducteur [3]

|  | H01R 9/05 |
· · | pour câbles coaxiaux [3]

|  | H01R 9/07 |
· · | pour câbles plats ou à ruban [3]

|  | H01R 9/09 |
· | Dispositifs de connexion pour circuits imprimés (connexions imprimées avec ou entre circuits imprimés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K) [3]

|  | H01R 9/11 |
· | Pièces d'extrémité pour câbles multiconducteurs supportées par le câble et destinées à faciliter les connexions avec d'autres organes conducteurs [3]

|  | H01R 9/15 |
· | Dispositifs de connexion par enroulement du fil [3]

|  | H01R 9/16 |
· | Fixation des pièces de connexion sur le socle ou sur le coffret; Isolement des pièces de connexion par rapport au socle ou au coffret (isolateurs de traversée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 17/26) [3]

|  | H01R 9/18 |
· · | Fixation au moyen de vis ou d'écrou [3]

|  | H01R 9/20 |
· · | Fixation au moyen de rivet ou d'oeillet [3]

|  | H01R 9/22 |
· | Socles, p.ex. barrette, bloc, panneau [3]

|  | H01R 9/24 |
· · | Blocs de connexion [3]

|  | H01R 9/26 |
· · · | Blocs de connexion à accrochage pour le montage côte à côte sur rail ou sur barrette [3]

|  | H01R 9/28 |
· · | Plaquettes de connexion [3]

|  | H01R 11/00 |
Dispositifs de connexion assurant plusieurs points de connexion espacés pour des organes conducteurs interconnectés de cette façon; Pièces d'extrémité pour fils ou câbles, supportées par le fil ou par le câble, et destinées à faciliter la connexion électrique avec quelqu'autre fil, borne, ou organe conducteur, p.ex. cosse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 4/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 9/00 ont priorité; dispositifs de couplage en deux parties Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 15/00-H01R 29/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00; connecteurs de ligne flexibles ou tournants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 35/00) [3]

|  | H01R 11/01 |
· | caractérisés par la forme ou par la disposition de l'interconnexion entre les emplacements de connexion [3]

|  | H01R 11/03 |
· | caractérisés par les positions relatives des emplacements de connexion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 11/11 a priorité) [3]

|  | H01R 11/05 |
· · | les emplacements de connexion présentant différents types de connexions directes [3]

|  | H01R 11/07 |
· · | les emplacements de connexion étant du même type mais de dimensions différentes [3]

|  | H01R 11/09 |
· · | les emplacements de connexion étant identiques [3]

|  | H01R 11/11 |
· | Pièces d'extrémité ou pièces de dérivation pour fils, supportées par le fil et destinées à faciliter la connexion électrique avec quelque autre fil, borne ou organe conducteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 11/01 a priorité; pour câbles multiconducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 9/11) [3]

|  | H01R 11/12 |
· · | Pièces d'extrémité se terminant par un oeillet, un crochet ou une fourchette [3]

|  | H01R 11/14 |
· · · | le crochet étant adapté pour être accroché sur des lignes aériennes ou autres lignes suspendues, p.ex. pince pour ligne sous tension [3]

|  | H01R 11/15 |
· · · · | Crochet en forme de serre-joint [3]

|  | H01R 11/16 |
· · | Pièces d'extrémité se terminant par une pointe ou un alvéole d'électrode à souder [3]

|  | H01R 11/18 |
· · | Pièces d'extrémité se terminant par une sonde [3]

|  | H01R 11/20 |
· · | Pièces d'extrémité se terminant par une pointe d'aiguille ou un contact analogue destiné à pénétrer dans l'isolation ou l'âme d'un câble [3]

|  | H01R 11/22 |
· · | Pièces d'extrémité se terminant par une pince à ressort [3]

|  | H01R 11/24 |
· · · | avec des mâchoires de serrage, p.ex. pince crocodile [3]

|  | H01R 11/26 |
· · | Pièces d'extrémité se terminant par un serre-joint, une vis ou un écrou [3]

|  | H01R 11/28 |
· · | Pièces d'extrémité consistant en une bague ou un manchon [3]

|  | H01R 11/30 |
· · | Pièces d'extrémité maintenues en contact par un aimant [3]

|  | H01R 11/32 |
· · | Pièces d'extrémité comportant plusieurs terminaisons [3]

|  | H01R 13/00 |
Détails de dispositifs de couplage des types couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 15/00-H01R 33/00

|  | H01R 13/02 |
· | Contacts

|  | H01R 13/03 |
· · | caractérisés par le matériau, p.ex. matériaux de plaquage ou de revêtement [4]

|  | H01R 13/04 |
· · | Broches ou lames destinées à coopérer avec des alvéoles

|  | H01R 13/05 |
· · · | Fiches ou lames élastiques (comportant des parties élastiques séparées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/15) [3]

|  | H01R 13/08 |
· · · | Broches ou lames rigides montées élastiquement

|  | H01R 13/10 |
· · | Alvéoles destinés à coopérer avec des broches ou lames

|  | H01R 13/11 |
· · · | Alvéoles élastiques (comportant des parties élastiques séparées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/15) [3]

|  | H01R 13/115 |
· · · · | Alvéoles en forme de U comportant des branches recourbées intérieurement [3]

|  | H01R 13/14 |
· · · | Alvéoles rigides montés élastiquement

|  | H01R 13/15 |
· · | Broches, lames ou alvéoles ayant un ressort indépendant pour produire ou améliorer la pression de contact [3]

|  | H01R 13/17 |
· · · | le ressort étant sur la broche [3]

|  | H01R 13/18 |
· · · | le ressort entourant l'alvéole

|  | H01R 13/187 |
· · · | le ressort étant dans l'alvéole [3]

|  | H01R 13/193 |
· · | Moyens pour améliorer la pression de contact à la fin de l'engagement des pièces de couplage [3]

|  | H01R 13/20 |
· · | Broches, lames ou alvéoles conformés ou ayant une pièce séparée en vue de retenir ensemble les parties en fonctionnement

|  | H01R 13/207 |
· · · | par connexion vissée [3]

|  | H01R 13/213 |
· · · | par connexion à baïonnette [3]

|  | H01R 13/22 |
· · | Contacts pour coopération par aboutage

|  | H01R 13/24 |
· · · | élastiques; montés élastiquement

|  | H01R 13/26 |
· · | Broches ou lames de contact pour coopération par glissement sur un seul côté

|  | H01R 13/28 |
· · | Contacts destinés à coopérer par glissement avec un contact de forme identique, p.ex. pour des dispositifs de couplage hermaphrodites

|  | H01R 13/33 |
· · | Pièces de contact faites de fil souple [3]

|  | H01R 13/35 |
· · | conçues pour une coopération non simultanée avec différents types de pièces de contact, p.ex. alvéole coopérant soit avec une broche ronde soit avec une broche plate [3]

|  | H01R 13/40 |
· | Fixation des pièces de contact dans ou sur un socle ou un boîtier; Isolement des pièces de contact

|  | H01R 13/405 |
· · | Fixation d'une manière non démontable, p.ex. par moulage, rivetage [3]

|  | H01R 13/41 |
· · · | par engagement à frottement dans une rondelle isolante, un panneau ou une base [3]

|  | H01R 13/415 |
· · · | par déformation permanente de la pièce de contact [3]

|  | H01R 13/42 |
· · | Fixation de manière démontable

|  | H01R 13/422 |
· · · | sur un socle ou dans un boîtier flexible en une seule pièce; Socle ou boîtier en une seule pièce comportant des moyens de verrouillage élastiques [3]

|  | H01R 13/424 |
· · · | sur un socle ou dans un boîtier composé de plusieurs pièces isolantes dont l'une au moins est flexible [3]

|  | H01R 13/426 |
· · · | par un dispositif de retenue indépendant et élastique porté par le socle ou par le boîtier, p.ex. par un collier [3]

|  | H01R 13/428 |
· · · | par des moyens de verrouillage élastiques situés sur les pièces de contact; par des moyens de verrouillage situés sur des pièces de contact élastiques [3]

|  | H01R 13/432 |
· · · · | par une lame élastique emboutie à enclenchement brusque derrière un épaulement du socle ou du boîtier [3]

|  | H01R 13/434 |
· · · · | par des moyens de verrouillage élastiques indépendants situés sur une pièce de contact, p.ex. par un collier de retenue ou un anneau situé autour de la pièce de contact [3]

|  | H01R 13/436 |
· · · | Fixation de plusieurs pièces de contact par une seule pièce de verrouillage [3]

|  | H01R 13/44 |
· | Moyens pour empêcher l'accès aux contacts actifs

|  | H01R 13/447 |
· · | Volet ou plaque de recouvrement [3]

|  | H01R 13/453 |
· · · | Volet ou plaque de recouvrement ouvert par l'engagement de la pièce associée [3]

|  | H01R 13/46 |
· | Socles; Boîtiers

|  | H01R 13/50 |
· · | formés comme un corps intégré (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/514 a priorité) [3]

|  | H01R 13/502 |
· · | composés de différentes pièces (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/514 a priorité) [3]

|  | H01R 13/504 |
· · · | les différentes pièces étant moulées, collées, soudées, p.ex. par soudage à ultrasons, ou réunies par estampage [3]

|  | H01R 13/506 |
· · · | assemblées par enclenchement réciproque des pièces [3]

|  | H01R 13/508 |
· · · | assemblées par une bride ou par un ressort [3]

|  | H01R 13/512 |
· · · | assemblées par une vis ou par des vis [3]

|  | H01R 13/514 |
· · | formés comme un bloc ou un assemblage modulaire, c.à d. composés de parties coopérantes pourvues de pièces de contact ou maintenant entre elles des pièces de contact [3]

|  | H01R 13/516 |
· · | Moyens pour maintenir ou envelopper un corps isolant, p.ex. boîtier [3]

|  | H01R 13/518 |
· · · | pour maintenir ou envelopper plusieurs pièces de couplage, p.ex. châssis [3]

|  | H01R 13/52 |
· · | Boîtiers protégés contre la poussière, les projections, les éclaboussures, l'eau ou les flammes

|  | H01R 13/523 |
· · · | pour l'emploi sous l'eau [3]

|  | H01R 13/527 |
· · · | Boîtiers protégés contre les flammes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/70 a priorité) [3]

|  | H01R 13/53 |
· · | Socles ou boîtiers pour dures conditions de service; Socles ou boîtiers avec des moyens pour éviter l'effet couronne ou l'amorçage d'un arc [3]

|  | H01R 13/533 |
· · | Socles ou boîtiers conçus pour l'emploi dans des conditions extrêmes, p.ex. haute température, rayonnements, vibrations, environnement corrosif, pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/52 a priorité) [3]

|  | H01R 13/56 |
· | Moyens pour empêcher l'usure ou la fracture des conducteurs flexibles de sortie contre les pièces de couplage

|  | H01R 13/58 |
· | Moyens pour atténuer l'effort de tension sur le câble de connexion, p.ex. serre-câble

|  | H01R 13/585 |
· · | le serrage augmentant avec l'effort de tension [3]

|  | H01R 13/59 |
· · | une bague filetée ou un boulon agissant dans une direction parallèle à celle du câble ou du fil [3]

|  | H01R 13/595 |
· · | des boulons agissant dans une direction transversale par rapport à celle du câble ou du fil [3]

|  | H01R 13/60 |
· | Moyens pour supporter les pièces de couplage non engagées

|  | H01R 13/62 |
· | Moyens pour faciliter l'engagement ou la séparation des pièces de couplage ou pour les maintenir engagées [3]

|  | H01R 13/621 |
· · | Boulon, vis de serrage ou attache à vis [3,5]

|  | H01R 13/622 |
· · | Bague ou boîtier filetés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/623 a priorité) [5]

|  | H01R 13/623 |
· · | Boîtier ou bague comportant une rainure hélicoïdale [3,5]

|  | H01R 13/625 |
· · | Boîtier ou bague à couplage à baïonnette [3,5]

|  | H01R 13/627 |
· · | Fixation du type à action brusque [3]

|  | H01R 13/629 |
· · | Moyens additionnels pour faciliter l'engagement ou la séparation des pièces de couplage, p.ex. moyens pour aligner ou guider, leviers, pression de gaz [3]

|  | H01R 13/631 |
· · · | pour l'engagement uniquement [3]

|  | H01R 13/633 |
· · · | pour la séparation uniquement [3]

|  | H01R 13/635 |
· · · · | par une pression mécanique, p.ex. par la force d'un ressort [3]

|  | H01R 13/637 |
· · · · | par la pression d'un fluide, p.ex. par explosion [3]

|  | H01R 13/639 |
· · | Moyens additionnels pour maintenir ou verrouiller les pièces de couplage entre elles après l'engagement [3]

|  | H01R 13/64 |
· | Moyens pour empêcher le couplage incorrect

|  | H01R 13/642 |
· · | par la position ou la forme des pièces de contact [3]

|  | H01R 13/645 |
· · | par des éléments interchangeables sur le boîtier ou sur le socle [3]

|  | H01R 13/648 |
· | Dispositions pour mise à la terre ou pour servir d'écran sur les dispositifs de couplage [3]

|  | H01R 13/652 |
· · | avec broche, lame ou alvéole de mise à la terre [3]

|  | H01R 13/655 |
· · | avec étrier de mise à la terre [3]

|  | H01R 13/658 |
· · | Dispositions pour le blindage en haute fréquence (dispositifs de couplage coaxiaux à deux pôles spécialement adaptés pour la haute fréquence Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 17/12) [3]

|  | H01R 13/66 |
· | Association constructive avec des composants électriques incorporés

|  | H01R 13/68 |
· · | avec fusible incorporé

|  | H01R 13/70 |
· · | avec interrupteur incorporé

|  | H01R 13/703 |
· · · | actionné par l'engagement ou le retrait des pièces de couplage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/71 a priorité) [3]

|  | H01R 13/707 |
· · · | verrouillé avec les pièces de contact ou la pièce associée [3]

|  | H01R 13/71 |
· · · | Eléments de contact des pièces de couplage agissant comme interrupteur [3]

|  | H01R 13/713 |
· · · | l'interrupteur étant un interrupteur de sécurité [3]

|  | H01R 13/717 |
· · | avec ampoule électrique incorporée [3]

|  | H01R 13/719 |
· · | spécialement adaptés à la haute fréquence [4]

|  | H01R 13/72 |
· | Moyens pour adapter une connexion flexible dans le support

|  | H01R 13/73 |
· | Moyens de montage des pièces de couplage sur les appareils ou structures, p.ex. sur un mur [4]

|  | H01R 13/74 |
· · | Montage des pièces de couplage dans les ouvertures d'un panneau [3]

|  | H01R 15/00 |
Dispositifs de couplage en deux pièces ayant un seul pôle, avec ou sans connexion de protection de terre supplémentaire (avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce associée est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/02)

|  | H01R 15/08 |
· | Pièces de couplage portant une broche, p.ex. fiche du type banane

|  | H01R 15/10 |
· | Pièces de couplage comportant un alvéole

|  | H01R 15/12 |
· | dans lesquels une pièce de couplage est fixée uniquement à un fil ou à un câble et l'autre pièce est fixée à l'appareil ou à la structure [4]

|  | H01R 17/00 |
Dispositifs de couplage en deux pièces ayant deux pôles, avec ou sans connexion de protection de terre supplémentaire; Leurs pièces détachées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 19/00 a priorité; avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce associée est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00)

|  | H01R 17/04 |
· | ayant des contacts concentriques ou coaxiaux de différents diamètres

|  | H01R 17/12 |
· · | spécialement adaptés à la haute fréquence [4]

|  | H01R 17/18 |
· | ayant des contacts de chaque pièce de couplage sur une ligne parallèle à la direction du mouvement d'engagement du couplage, p.ex. du type jack de téléphone

|  | H01R 19/00 |
Dispositifs de couplage en deux pièces ayant deux pôles, avec ou sans connexion de protection de terre supplémentaire et avec deux broches, lames, ou contacts analogues de transport de courant, ayant leurs axes parallèles entre eux, et coopérant par glissement avec des alvéoles, pinces, ou contacts séparés associés analogues, p.ex. prises de courant bipolaires; Leurs pièces détachées (avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce associée est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/05)

|  | H01R 19/04 |
· | Pièces de couplage portant deux broches, lames ou contacts analogues et fixées uniquement aux fils ou aux câbles [4]

|  | H01R 19/06 |
· · | avec contact supplémentaire de terre ou d'écran [4]

|  | H01R 19/08 |
· · · | le contact supplémentaire ayant la forme d'un contact à broche ou à alvéole [4]

|  | H01R 19/16 |
· | Pièces de couplage comportant deux broches, lames ou contacts analogues et fixées à l'appareil ou à la structure, p.ex. à une paroi [4]

|  | H01R 19/18 |
· · | avec contact supplémentaire de terre ou d'écran [4]

|  | H01R 19/20 |
· · · | le contact supplémentaire ayant la forme d'un contact à broche ou à alvéole [4]

|  | H01R 19/28 |
· | Pièces de couplage comportant deux alvéoles, pinces ou contacts associés analogues et fixées uniquement aux fils ou aux câbles [4]

|  | H01R 19/30 |
· · | avec contact supplémentaire de terre ou d'écran [4]

|  | H01R 19/32 |
· · · | le contact supplémentaire ayant la forme d'un contact à broche ou à alvéole [4]

|  | H01R 19/40 |
· | Pièces de couplage comportant deux alvéoles, pinces ou contacts associés analogues et fixées à l'appareil ou à la structure, p.ex. à une paroi [4]

|  | H01R 19/42 |
· · | avec contact supplémentaire de terre ou d'écran [4]

|  | H01R 19/44 |
· · · | le contact supplémentaire ayant la forme d'un contact à broche ou à alvéole [4]

|  | H01R 21/00 |
Dispositifs de couplage en deux pièces ayant trois pôles, avec ou sans connexion de protection de terre supplémentaire, p.ex. prises de courant triphasées; Leurs pièces détachées (avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce associée est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/72) [4]

|  | H01R 21/22 |
· | ayant les contacts de chaque pièce de couplage placés en ligne parallèle à la direction du mouvement du couplage, p.ex. du type jack de téléphone

|  | H01R 23/00 |
Dispositifs de couplage en deux pièces ayant quatre pôles ou plus, avec ou sans connexion de protection de terre supplémentaire; Leurs pièces détachées (avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce associée est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/74)

|  | H01R 23/02 |
· | ayant des contacts placés parallèlement pour engagement par glissement avec leurs contacts associés

|  | H01R 23/10 |
· · | dans lesquels une pièce de couplage est assujettie aux fils ou au câble et l'autre pièce est assujettie à l'appareil ou à la structure, p.ex. paire de connecteurs constituée par une fiche et une traversée

|  | H01R 23/26 |
· | ayant des contacts concentriques ou coaxiaux

|  | H01R 23/27 |
· | Dispositifs de couplage hermaphrodites [4]

|  | H01R 23/66 |
· | pour assurer la connexion avec ou entre des câbles plats ou à ruban [3]

|  | H01R 23/68 |
· | pour assurer la connexion avec ou entre des circuits imprimés [3]

|  | H01R 23/70 |
· · | la pièce de couplage coopérant avec la bordure du circuit imprimé ou avec une pièce associée située en bordure du circuit imprimé [3]

|  | H01R 23/72 |
· · | la pièce de couplage coopérant avec la surface du circuit imprimé ou avec une pièce associée située sur la surface du circuit imprimé (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 23/70 a priorité) [3]

|  | H01R 25/00 |
Pièces de couplage adaptées à la coopération simultanée avec plusieurs pièces associées identiques, p.ex. pour la distribution d'énergie à plusieurs circuits (supportées uniquement par la coopération avec une pièce associée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 31/00; avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce associée est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/88)

|  | H01R 25/14 |
· | Rails ou barres omnibus réalisés de telle sorte que les pièces associées puissent leur être connectées en tout point de leur longueur (installations de barres omnibus Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 5/00) [3]

|  | H01R 25/16 |
· | Rails ou barres omnibus pourvus de plusieurs points de connexion pour pièces associées (installations de barres omnibus Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 5/00) [3]

|  | H01R 27/00 |
Pièces de couplage adaptées à la coopération avec plusieurs pièces associées dissemblables (supportées uniquement par coopération avec une pièce associée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 31/00; avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce associée est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/90)

|  | H01R 27/02 |
· | pour coopération simultanée avec plusieurs pièces associées

|  | H01R 29/00 |
Pièces de couplage pour coopération sélective avec une pièce associée de différentes façons pour établir différents circuits, p.ex. pour la sélection de tension, pour la sélection série-parallèle

|  | H01R 31/00 |
Pièces de couplage supportées seulement par la coopération avec la pièce associée

|  | H01R 31/02 |
· | Pièces intermédiaires pour la distribution d'énergie vers plusieurs circuits en parallèle, p.ex. fiche de dérivation (pour relier deux pièces de couplage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 31/06; avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce associée est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/92)

|  | H01R 31/06 |
· | Pièces intermédiaires pour joindre deux pièces de couplage, p.ex. adaptateur (avec un support adapté pour supporter l'appareil auquel sa pièce associée est attachée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/94) [4]

|  | H01R 31/08 |
· | Pièces de court-circuitage pour contacts pontés dans une pièce associée (pièces isolantes pour séparer les contacts d'une pièce associée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 27/04)

|  | H01R 33/00 |
Dispositifs de couplage dans lesquels l'une des pièces de couplage supporte un appareil par l'intermédiaire de la pièce associée fixée à cet appareil, p.ex. support de lampe par une douille; Leurs pièces détachées (association par construction d'une pièce associée avec un appareil spécifique dans la sous-classe correspondant à l'appareil)

|  | H01R 33/02 |
· | Dispositifs à un pôle, p.ex. support d'extrémité d'une lampe tubulaire à incandescence ou au néon

|  | H01R 33/05 |
· | Dispositifs à deux pôles [4]

|  | H01R 33/06 |
· · | portant deux broches, lames ou contacts analogues conducteurs de courant ayant leurs axes parallèles entre eux [4]

|  | H01R 33/08 |
· · · | pour supporter une lampe tubulaire à fluorescence [4]

|  | H01R 33/09 |
· · · | pour ampoule sans culot [4]

|  | H01R 33/18 |
· · | ayant uniquement des contacts aboutés

|  | H01R 33/20 |
· · | ayant des contacts concentriques ou coaxiaux

|  | H01R 33/22 |
· · | pour culot du type à vis, p.ex. pour lampe [4]

|  | H01R 33/46 |
· · | pour culot du type à baïonnette [4]

|  | H01R 33/72 |
· | Dispositifs à trois pôles

|  | H01R 33/74 |
· | Dispositifs ayant quatre pôles ou plus

|  | H01R 33/76 |
· · | Supports avec alvéoles, pinces ou contacts analogues, adaptés pour l'engagement axial par glissement, avec des broches, lames ou contacts analogues disposés parallèlement sur la pièce associée, p.ex. support pour tube électronique

|  | H01R 33/88 |
· | adaptés pour un fonctionnement simultané avec plusieurs pièces associées identiques

|  | H01R 33/90 |
· | adaptés pour un fonctionnement avec plusieurs pièces associées différentes, p.ex. douille voleuse

|  | H01R 33/92 |
· | Supports servant de pièces intermédiaires pour la distribution d'énergie en parallèle à travers plusieurs pièces associées dont l'une au moins est reliée à l'appareil qui doit être soutenu

|  | H01R 33/94 |
· | Supports servant de pièces intermédiaires pour joindre une pièce associée à une pièce de couplage

|  | H01R 33/945 |
· | Supports avec composant électrique incorporé [4]

|  | H01R 33/95 |
· · | avec fusible; avec interrupteur thermique [4]

|  | H01R 33/955 |
· · | avec interrupteur actionné manuellement indépendamment de l'engagement ou de la séparation du couplage [4]

|  | H01R 33/96 |
· · | avec interrupteur actionné par engagement ou séparation du couplage [4]

|  | H01R 33/965 |
· | Supports protégés contre la poussière, les projections, les éclaboussures, l'eau ou les flammes [4]

|  | H01R 33/97 |
· | Supports avec des moyens séparés pour empêcher le dégagement du couplage où le retrait non autorisé de l'appareil soutenu [4]

|  | H01R 33/975 |
· | Supports avec moyens élastiques pour la protection de l'appareil contre les vibrations ou les chocs [4]

|  | H01R 35/00 |
Connecteurs de ligne flexibles ou susceptibles de rotation (collecteurs de courant rotatifs, distributeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 39/00)

|  | H01R 35/02 |
· | Connecteurs de ligne flexibles [4]

|  | H01R 35/04 |
· | Connecteurs de ligne pouvant tourner d'un angle de rotation limité [4]

|  | H01R 39/00 |
Collecteurs de courant rotatifs, distributeurs ou interrupteurs (interrupteurs à cames Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 19/00; association structurelle de collecteurs de courant et de moteurs ou de génératrices dynamo-électriques, agencement des collecteurs de courant dans les moteurs ou les génératrices dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 13/00)

|  | H01R 39/02 |
· | Détails

|  | H01R 39/04 |
· · | Collecteurs (dans lesquels les segments sont formés par le prolongement de l'enroulement de la machine dynamo-électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K)

|  | H01R 39/06 |
· · · | autres qu'avec une surface de contact externe cylindrique, p.ex. commutateurs plats

|  | H01R 39/08 |
· · | Bagues collectrices

|  | H01R 39/10 |
· · · | autres qu'avec une surface de contact externe cylindrique, p.ex. bagues collectrices plates

|  | H01R 39/12 |
· · · | utilisant un palier ou un arbre comme surface de contact

|  | H01R 39/14 |
· · | Assemblage de collecteurs ou de bagues collectrices avec les arbres

|  | H01R 39/16 |
· · · | au moyen de matériau moulé ou fondu appliqué pendant ou après l'assemblage

|  | H01R 39/18 |
· · | Contacts pour coopération avec collecteur ou bague collectrice, p.ex. balais de contact

|  | H01R 39/20 |
· · · | caractérisés par le matériau utilisé

|  | H01R 39/22 |
· · · · | incorporation d'un ingrédient lubrifiant ou de polissage

|  | H01R 39/24 |
· · · | Contacts feuilletés; Contacts à fils, p.ex. balais métalliques, fibres de carbone

|  | H01R 39/26 |
· · · | Contacts massifs de glissement, p.ex. balai de charbon

|  | H01R 39/27 |
· · · · | Capuchons d'extrémité sur les balais de charbon pour transmettre la pression de ressort

|  | H01R 39/28 |
· · · | Contacts à rouleau; Contacts à rotule

|  | H01R 39/30 |
· · · | Contacts liquides

|  | H01R 39/32 |
· · | Connexions de conducteur pour segment de collecteur

|  | H01R 39/34 |
· · | Connexions de conducteur pour bagues collectrices

|  | H01R 39/36 |
· · | Connexions de câble ou fil avec le balai

|  | H01R 39/38 |
· · | Porte-balais

|  | H01R 39/39 |
· · · | dans lesquels le balai est fixé dans le support

|  | H01R 39/40 |
· · · | permettant le mouvement du balai dans son support pendant le passage du courant

|  | H01R 39/41 |
· · · | du type cartouche

|  | H01R 39/415 |
· · · · | avec ressort se détendant de lui-même [4]

|  | H01R 39/42 |
· · | Dispositifs de relevage des balais

|  | H01R 39/44 |
· · | Dispositifs de changement des balais

|  | H01R 39/46 |
· · | Moyens auxiliaires pour l'amélioration du transfert de courant, ou pour la réduction ou la suppression des étincelles ou arcs

|  | H01R 39/48 |
· · · | par soufflage d'air; par environnement du collecteur avec un liquide ou gaz non conducteur

|  | H01R 39/50 |
· · · | Séparations placées entre les balais

|  | H01R 39/52 |
· · · | par utilisation d'aimants

|  | H01R 39/54 |
· · · | par utilisation d'impédance entre les balais ou les segments

|  | H01R 39/56 |
· · | Dispositifs pour lubrification ou polissage des collecteurs ou bagues collectrices pendant le fonctionnement du collecteur

|  | H01R 39/58 |
· · | Moyens constructifs associés au collecteur de courant pour indiquer l'état de celui-ci, p.ex. pour indiquer l'usure du balai

|  | H01R 39/59 |
· · | Moyens constructifs associés aux balais pour interrompre le courant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 39/58 a priorité) [4]

|  | H01R 39/60 |
· | Dispositifs pour le captage interrompu du courant, p.ex. organe de commutation, distributeur, interrupteur (interrupteurs automatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/34)

|  | H01R 39/62 |
· · | avec plus d'un balai fonctionnant avec le même jeu de segments

|  | H01R 39/64 |
· | Dispositifs pour le captage ininterrompu du courant

|  | H01R 41/00 |
Collecteurs de courant non rotatifs pour maintenir un contact entre les parties fixe et mobile d'un circuit électrique (pièces d'extrémité se terminant par un crochet ou une pièce analogue Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 11/12; collecteurs de courant pour lignes d'alimentation en énergie des véhicules propulsés électriquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L 5/00)

|  | H01R 41/02 |
· | Dispositifs pour le captage interrompu du courant, p.ex. distributeur (sélecteurs actionnés électriquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 67/00)

|  | H01R 43/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication, l'assemblage, l'entretien ou la réparation de connecteurs de lignes ou de collecteurs de courant ou pour relier les conducteurs électriques (lignes pour trolley Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M 1/28; jonction de câbles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 1/14)

|  | H01R 43/01 |
· | pour connecter des conducteurs non dénudés à des pièces de contact ayant des bords coupant l'isolation [4]

|  | H01R 43/02 |
· | pour connexions soudées (soudage en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K)

|  | H01R 43/027 |
· | pour connecter des conducteurs au moyen de pinces [4]

|  | H01R 43/033 |
· | pour enrouler ou dérouler des connexions à fils [4]

|  | H01R 43/04 |
· | pour établir des connexions par déformation, p.ex. outil à plier

|  | H01R 43/042 |
· · | Outils à main pour le sertissage [4]

|  | H01R 43/045 |
· · · | avec mécanisme d'alimentation en pièces de contact [4]

|  | H01R 43/048 |
· · | Appareils ou procédés de sertissage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 43/042 a priorité) [4]

|  | H01R 43/05 |
· · · | avec dénudage de l'isolation du fil [4]

|  | H01R 43/052 |
· · · | avec mécanisme d'alimentation en fil [4]

|  | H01R 43/055 |
· · · | avec mécanisme d'alimentation en pièces de contact [4]

|  | H01R 43/058 |
· · | Mandrins de sertissage [4]

|  | H01R 43/06 |
· | Fabrication de collecteurs

|  | H01R 43/08 |
· · | dans lesquels les segments ne sont séparés qu'après assemblage

|  | H01R 43/10 |
· | Fabrication de bagues collectrices

|  | H01R 43/12 |
· | Fabrication de balais

|  | H01R 43/14 |
· | Entretien de collecteurs de courant, p.ex. retaillage de balais, nettoyage de collecteurs

|  | H01R 43/16 |
· | pour la fabrication des pièces de contact, p.ex. par découpage et pliage [4]

|  | H01R 43/18 |
· | pour la fabrication de socles ou de boîtiers pour pièces de contact [4]

|  | H01R 43/20 |
· | pour assembler les pièces de contact avec le socle isolant, le boîtier ou le manchon ou pour les en désassembler [4]

|  | H01R 43/22 |
· · | Outils à main [4]

|  | H01R 43/24 |
· · | Assemblage par moulage sur les pièces de contact [4]

|  | H01R 43/26 |
· | pour engager ou séparer les deux pièces d'un dispositif de couplage (association constructive avec un dispositif de couplage en deux pièces Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 13/629) [4]

|  | H01R 43/28 |
· | pour traiter le fil avant sa connexion aux pièces de contact (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 43/02-H01R 43/26 ont priorité) [4]