|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H04 |
TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ELECTRIQUE

|  | H04 |
Note(s) La présente classe couvre les systèmes de communication électriques au moyen de voies de propagation utilisant la lumière (communication optique), les ondes infrarouges, ultrasonores, sonores ou infrasonores. [4]

|  | H04N |
TRANSMISSION D'IMAGES, p.ex. TELEVISION (mesures, essais Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; systèmes d'écriture autographiques, p.ex. transmission de l'écriture par télégraphie, impliquant que l'on suive un tracé Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08; emmagasinage de données basé sur un mouvement relatif entre le support d'enregistrement et le transducteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B; codage, décodage ou conversion de code, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M; radiodistribution ou enregistrement de l'indice d'écoute Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04H) [4]

|  | H04N |
Note(s) La présente sous-classe couvre: la transmission d'images ou la reproduction momentanée ou permanente localement ou à distance par des procédés comportant l'un et l'autre des processus suivants: processus (a): le balayage d'une image, c.à d. l'action de résoudre toute la surface d'image en des éléments d'image individuels et celle d'élaborer des signaux électriques correspondants représentatifs de l'image, simultanément ou successivement; processus (b): la reproduction de toute la surface d'image par la reproduction des éléments d'image individuels dans lesquels l'image est résolue par des signaux électriques correspondants représentatifs de l'image simultanément ou successivement; [4] (dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/00) la transmission ou la reproduction d'images arbitrairement composées, où les variations locales de luminance de l'image ne sont pas variables dans le temps, p.ex. documents (écrits et imprimés), cartes, graphiques, photographies (autres que les films cinématographiques); les circuits spécialement conçus pour les signaux de transmission d'images, p.ex. des signaux de télévision, à la différence des signaux occupant uniquement une bande de fréquence particulière. La présente sous-classe ne couvre pas: les circuits ou autres parties des systèmes faisant l'objet d'autres sous-classes, qui sont couverts par les sous-classes correspondantes, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04H; les systèmes dans lesquels sont analysés, suivant le processus (a) de la note (1), des caractères alphanumériques lisibles ou analogues, de façon à obtenir un signal électrique permettant d'identifier lesdits caractères par comparaison à l'information mise en mémoire, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K. les systèmes pour copier directement par voie photographique l'original d'une image, dans lesquels un signal électrique représentatif de l'image est obtenu suivant ledit processus (a) et utilisé pour modifier le fonctionnement du système, p.ex. pour régler la lumination, qui sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03; les systèmes de reproduction suivant le processus (b) de la note (1), de figures comportant des caractères de forme alphanumérique ou analogue, mais comportant la production de l'équivalent d'un signal qui serait obtenu suivant ledit processus (a), p.ex. par tambour, carte ou bande perforées, signal de commande codé ou autres moyens, qui sont couverts par les sous-classes pour application, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06T, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L; les systèmes de reproduction suivant ledit processus (b) d'images comportant des caractères de forme alphanumérique ou analogue et comprenant la production, suivant ledit processus (a), de signaux électriques représentatifs de l'image par assemblage préétabli de tels caractères, ou enregistrement de ceux-ci, formant partie intégrante desdits systèmes, qui sont couverts par les sous-classes pour l'application, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K, sous réserve des applications qui sont couvertes par la présente sous-classe; les procédés d'imprimerie, de duplication ou de marquage, les matériaux à cet effet, qui sont couverts par les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G. [4] Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "systèmes de télévision" signifie des systèmes de transmission et de reproduction d'images arbitrairement composées, dans lesquelles les variations locales de luminance de l'image peuvent changer dans le temps, p.ex. scènes animées, enregistrement de telles scènes, tels que les films cinématographiques.

|  | H04N 1/00 - H04N 17/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/00-H04N 17/00, il est souhaitable d'ajouter le code d'indexation du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 101/00. Le code d'indexation doit être non lié. [6]

|  | H04N 1/00 |
Balayage, transmission ou reproduction de documents ou similaires, p.ex. transmission de fac-similés; Leurs détails [3,4]

|  | H04N 1/024 |
· | Détails des têtes de balayage [3,4]

|  | H04N 1/028 |
· · | pour la lecture d'images [3,4]

|  | H04N 1/029 |
· · · | Têtes focalisées optiquement sur un seul élément d'image à un moment donné [6]

|  | H04N 1/03 |
· · · | avec des photodétecteurs disposés dans un ensemble sensiblement linéaire (balayage des ensembles linéaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/19) [6]

|  | H04N 1/031 |
· · · · | les photodétecteurs ayant une correspondance biunivoque et optiquement positive avec les éléments d'image balayés, p.ex. capteurs linéaires de contact [6]

|  | H04N 1/032 |
· · | pour la reproduction d'images (têtes de gravure pour la fabrication de formes d'impression Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41C 1/02) [3,4]

|  | H04N 1/034 |
· · · | utilisant de l'encre, p.ex. têtes à jet d'encre [5]

|  | H04N 1/036 |
· · · | pour la reproduction optique [3,4]

|  | H04N 1/04 |
· | Dispositions de balayage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/387 a priorité) [4]

|  | H04N 1/047 |
· · | Détection, commande ou compensation d'erreurs de la vitesse ou de la position de balayage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/17 a priorité) [6]

|  | H04N 1/053 |
· · · | dans la direction principale de balayage, p.ex. synchronisation du début d'une ligne ou des éléments d'image dans une ligne [6]

|  | H04N 1/06 |
· · | employant des surfaces-supports d'images cylindriques [4]

|  | H04N 1/08 |
· · · | Mécanismes pour monter ou fixer la feuille sur le tambour [4]

|  | H04N 1/10 |
· · | employant des supports d'images plans [4]

|  | H04N 1/107 |
· · · | avec un balayage manuel [6]

|  | H04N 1/113 |
· · | utilisant des miroirs oscillants ou rotatifs [6]

|  | H04N 1/12 |
· · | utilisant l'avance de la feuille comme composant de balayage lente (utilisant des ensembles composés de plusieurs éléments Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/19) [4,6]

|  | H04N 1/14 |
· · · | employant une courroie sans fin rotative portant les éléments de balayage [4]

|  | H04N 1/16 |
· · · | employant un système rotatif hélicoïdal [4]

|  | H04N 1/17 |
· · | la vitesse de balayage dépendant du contenu de l'image [3,4]

|  | H04N 1/18 |
( couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/04 )

|  | H04N 1/19 |
· · | utilisant des ensembles composés de plusieurs éléments [6]

|  | H04N 1/191 |
· · · | l'ensemble comprenant un ensemble unidimensionnel [6]

|  | H04N 1/192 |
· · · · | Balayage simultané des éléments d'image sur une ligne principale de balayage [6]

|  | H04N 1/193 |
· · · · · | utilisant des ensembles linéaires balayés électriquement [6]

|  | H04N 1/195 |
· · · | l'ensemble comprenant un ensemble à deux dimensions [6]

|  | H04N 1/20 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/203 )

|  | H04N 1/203 |
· · | Balayage simultané de plusieurs images séparées [6]

|  | H04N 1/207 |
· · | Balayage simultané de l'image originale et de l'image reproduite avec un dispositif de balayage commun [6]

|  | H04N 1/21 |
· | Enregistrement intermédiaire de l'information (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/387, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/41 ont priorité; enregistrement de l'information en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11) [4]

|  | H04N 1/23 |
· | Dispositions pour la reproduction (détails des têtes de balayage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/024; dispositions de balayage à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/04) [4]

|  | H04N 1/27 |
· · | comportant la formation d'une image magnétique intermédiaire [4]

|  | H04N 1/29 |
· · | comportant la formation d'une image électrostatique intermédiaire [4]

|  | H04N 1/31 |
· · | Dispositions mécaniques pour la transmission d'images, p.ex. adaptation d'embrayages, d'engrenages, de transmissions à engrenages [4]

|  | H04N 1/32 |
· | Circuits ou dispositions pour la commande ou le contrôle entre l'émetteur et le récepteur

|  | H04N 1/327 |
· · | Amorçage, continuation ou cessation d'une communication à mode unique; Echange de signaux à cet effet [6]

|  | H04N 1/333 |
· · | Signalisation ou changement de mode; Echange de signaux à cet effet [6]

|  | H04N 1/34 |
· · | pour systèmes à pièces de monnaie

|  | H04N 1/36 |
· · | pour la synchronisation ou la mise en phase de l'émetteur et du récepteur

|  | H04N 1/38 |
· | Circuits ou dispositions de suppression ou d'élimination des parties non désirées de l'image (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/387 a priorité) [4]

|  | H04N 1/387 |
· | Composition, repositionnement ou autre modification des originaux (composition photoélectronique de caractères Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41B 19/00) [4]

|  | H04N 1/393 |
· · | Agrandissement ou réduction [4]

|  | H04N 1/40 |
· | Circuits des signaux d'image (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/387 a priorité) [4]

|  | H04N 1/401 |
· · | Compensation de la réponse inégale selon la position de la tête de lecture ou de reproduction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/403 a priorité) [6]

|  | H04N 1/403 |
· · | Discrimination entre les deux tons dans le signal d'image d'un original à deux tons (mise en forme d'impulsions par limitation ou par application d'un seuil, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 5/08) [6]

|  | H04N 1/405 |
· · | Conversion en demi-teintes, c.à d. conversion du signal d'image d'un original à tons continus en un signal correspondant ne possédant que deux niveaux [6]

|  | H04N 1/407 |
· · | Commande ou modification de la gradation des tons ou des niveaux extrêmes, p.ex. du niveau de fond [6]

|  | H04N 1/409 |
· · | Amélioration des contours ou des détails; Suppression du bruit ou des erreurs [6]

|  | H04N 1/41 |
· | Réduction de la largeur de bande ou de la redondance (par balayage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/17) [3]

|  | H04N 1/411 |
· · | pour la transmission ou la reproduction d'images à deux tons, p.ex. images en noir et blanc [4]

|  | H04N 1/413 |
· · · | Systèmes ou dispositions permettant de reproduire une image sans perte ni modification de l'information d'image [4]

|  | H04N 1/415 |
· · · · | dans lesquels les éléments d'image sont subdivisés ou groupés en blocs fixes unidimensionnels ou bidimensionnels [4]

|  | H04N 1/417 |
· · · · | utilisant le codage prévisionnel ou différentiel [4]

|  | H04N 1/419 |
· · · · | dans lesquels le codage de la longueur d'une succession d'éléments d'image de la même valeur, le long d'une ligne de balayage, est le seul processus de codage [4]

|  | H04N 1/42 |
· | Systèmes pour le fonctionnement à deux voies

|  | H04N 1/44 |
· | Systèmes à secret

|  | H04N 1/46 |
· | Systèmes de transmission d'images en couleurs

|  | H04N 1/48 |
· · | Générateurs de signaux d'image (pour l'affichage sur écran en demi-teinte Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/52) [6]

|  | H04N 1/50 |
· · | Reproducteurs d'images (pour l'affichage sur écran en demi-teinte Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/52) [6]

|  | H04N 1/52 |
· · | Circuits ou dispositions pour l'affichage sur écran en demi-teinte [6]

|  | H04N 1/54 |
· · | Conversion des signaux d'image en couleurs en un ensemble de signaux dont quelques-uns représentent des couleurs composées particulières, p.ex. pour l'impression de textiles [6]

|  | H04N 1/56 |
· · | Traitement des signaux d'image en couleurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/52 a priorité) [6]

|  | H04N 1/58 |
· · · | Amélioration des contours ou des détails; Suppression du bruit ou des erreurs, p.ex. correction de la mauvaise superposition des couleurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/62 a priorité) [6]

|  | H04N 1/60 |
· · · | Correction ou commande des couleurs [6]

|  | H04N 1/62 |
· · · · | Retouches, c.à d. modification de couleurs isolées uniquement ou dans des zones d'image isolées uniquement [6]

|  | H04N 1/64 |
· · | Systèmes pour la transmission ou l'enregistrement du signal d'image en couleurs; Leurs détails, p.ex. leurs moyens de codage, de décodage [6]

|  | H04N 3/00 |
Détails des dispositifs de balayage des systèmes de télévision; Leur combinaison avec la production des tensions d'alimentation [4]

|  | H04N 3/02 |
· | par des moyens optiques-mécaniques uniquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/36 a priorité; systèmes de balayage optique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/10) [2]

|  | H04N 3/04 |
· · | à ouverture mobile

|  | H04N 3/06 |
· · | comportant une lentille mobile ou autre réfracteur

|  | H04N 3/08 |
· · | comportant un réflecteur mobile

|  | H04N 3/09 |
· · · | pour rayonnement électromagnétique dans la région invisible, p.ex. pour l'infrarouge [4]

|  | H04N 3/10 |
· | par des moyens non exclusivement optiques-mécaniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/36 a priorité; dispositifs ou systèmes pour la modulation de déflexion électro-, magnéto- ou acousto-optique de faisceaux lumineux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F) [2]

|  | H04N 3/12 |
· · | par commutation de groupes de lampes, cellules photo-électriques ou relais de lumière stationnaires

|  | H04N 3/14 |
· · | au moyen de dispositifs à semi-conducteurs électriquement balayés

|  | H04N 3/15 |
· · · | pour la production des signaux d'image [3]

|  | H04N 3/16 |
· · | par déviation d'un faisceau d'électrons dans un tube cathodique (production des ondes en dents de scie Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 4/00)

|  | H04N 3/18 |
· · · | Production des tensions d'alimentation en combinaison avec la déviation d'un faisceau d'électrons [4]

|  | H04N 3/185 |
· · · · | Maintien de la tension à courant continu à une valeur constante (régulation de tension à courant continu en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F) [4]

|  | H04N 3/19 |
· · · · | Dispositions ou montages des circuits d'alimentation en vue de supporter la haute tension [3]

|  | H04N 3/195 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 38/42 )

|  | H04N 3/20 |
· · · | Protection du tube à rayons cathodiques en cas d'arrêt du balayage

|  | H04N 3/22 |
· · · | Circuits pour régler les dimensions, la forme ou le centrage de l'image sur l'écran

|  | H04N 3/223 |
· · · · | Réglage des dimensions (en maintenant constante la haute tension du tube à rayons cathodiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/185) [4]

|  | H04N 3/227 |
· · · · | Centrage [4]

|  | H04N 3/23 |
· · · · | Correction de la distorsion, p.ex. pour corriger la distorsion en coussin ou la distorsion en S [4]

|  | H04N 3/233 |
· · · · · | utilisant des éléments actifs [4]

|  | H04N 3/237 |
· · · · · | utilisant des éléments passifs [4]

|  | H04N 3/24 |
· · · | Circuits de suppression

|  | H04N 3/26 |
· · · | Modifications des dispositifs de balayage pour améliorer la focalisation (circuits de focalisation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J)

|  | H04N 3/27 |
· · · | Circuits particuliers pour récepteurs multi-normes (circuits pour récepteurs multi-normes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/46) [3,4]

|  | H04N 3/28 |
· · | produisant un balayage multiple, c.à d. utilisant plus d'un spot à la fois

|  | H04N 3/30 |
· · | autrement qu'à vitesse constante ou autrement que par image formée par des lignes unidirectionnelles rectilignes ou essentiellement horizontales ou verticales

|  | H04N 3/32 |
· · · | Vitesse variable en fonction de l'information de l'image

|  | H04N 3/34 |
· · · | Surface de balayage élémentaire oscillant rapidement dans le sens perpendiculaire aux lignes de balayage

|  | H04N 3/36 |
· | Balayage de films cinématographiques, p.ex. pour le télécinéma [2]

|  | H04N 3/38 |
· · | avec déplacement continu du film [4]

|  | H04N 3/40 |
· · | avec déplacement intermittent du film [4]

|  | H04N 5/00 |
Détails des systèmes de télévision (détails du balayage ou leur combinaison avec la production des tensions d'alimentation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/00; spécialement adaptés à la télévision en couleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/00) [4]

|  | H04N 5/04 |
· | Synchronisation (pour les systèmes de télévision utilisant la modulation par impulsions codées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/24; en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/00) [4]

|  | H04N 5/05 |
· · | Circuits de synchronisation avec dispositions pour étendre la plage de synchronisation, p.ex. en utilisant la commutation entre différentes bases de temps [2]

|  | H04N 5/06 |
· · | Production de signaux de synchronisation

|  | H04N 5/067 |
· · · | Dispositions ou circuits du côté émetteur [4]

|  | H04N 5/073 |
· · · · | pour verrouiller mutuellement plusieurs sources de signaux de synchronisation, p.ex. studios ou relais de télévision [4]

|  | H04N 5/08 |
· · | Séparation des signaux de synchronisation du signal d'image

|  | H04N 5/10 |
· · · | Séparation des signaux de synchronisation de ligne des signaux de synchronisation d'image

|  | H04N 5/12 |
· · | Dispositifs dans lesquels les signaux de synchronisation ne sont actifs que si une différence de phase se produit entre les dispositifs de synchronisation et les dispositifs de balayage synchronisés, p.ex. synchronisation à volants [2]

|  | H04N 5/14 |
· | Circuits de signal d'image pour le domaine des fréquences vidéo (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/222 a priorité) [2]

|  | H04N 5/16 |
· · | Circuits pour la réinsertion de la composante continue; Circuits pour la préservation des niveaux du blanc et du noir

|  | H04N 5/18 |
· · · | par le moyen de circuit de blocage commandé par un circuit de commutation

|  | H04N 5/20 |
· · | Circuits pour la commande de la courbe de réponse en amplitude

|  | H04N 5/202 |
· · · | Commande du gamma [4]

|  | H04N 5/205 |
· · · | pour corriger l'amplitude en fonction de la caractéristique de fréquence [4]

|  | H04N 5/208 |
· · · · | pour compenser l'atténuation des composantes haute fréquence, p.ex. accentuation des contrastes, correction de la distorsion d'ouverture [4]

|  | H04N 5/21 |
· · | Circuits pour la suppression ou la diminution de perturbations, p.ex. moiré, halo (suppression du bruit pour l'enregistrement de signaux de télévision Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/911)

|  | H04N 5/213 |
· · · | Circuits pour supprimer ou diminuer les bruits d'impulsions (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/217 a priorité) [4]

|  | H04N 5/217 |
· · · | à la formation du signal d'image [4]

|  | H04N 5/222 |
· | Circuits de studio; Dispositifs de studio; Equipements de studio [4]

|  | H04N 5/225 |
· · | Caméras de télévision [4]

|  | H04N 5/228 |
· · · | Détails de circuits pour tubes analyseurs [4]

|  | H04N 5/232 |
· · · | Dispositifs pour la commande des caméras de télévision, p.ex. commande à distance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/235 a priorité; réglage de la lumination pour caméras Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 7/00; mise au point pour appareils photographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 13/00; variation du grossissement dans les appareils photographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 17/00) [4]

|  | H04N 5/235 |
· · · | Circuits pour la compensation des variations de la luminance de l'objet [4]

|  | H04N 5/238 |
· · · · | en agissant sur la partie optique de la caméra [4]

|  | H04N 5/243 |
· · · · | en agissant sur le signal d'image [4]

|  | H04N 5/247 |
· · · | Disposition des caméras de télévision [4]

|  | H04N 5/253 |
· · | Signal d'image produit par balayage de films cinématographiques ou de diapositives, p.ex. pour le télécinéma (détails du balayage à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/36) [4]

|  | H04N 5/257 |
· · | Générateurs de signaux d'image utilisant des analyseurs à spot mobile (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/253 a priorité) [4]

|  | H04N 5/262 |
· · | Circuits de studio, p.ex. pour mélanger, commuter, changer le caractère de l'image, pour d'autres effets spéciaux [4]

|  | H04N 5/265 |
· · · | Mélange [4]

|  | H04N 5/268 |
· · · | Distribution ou commutation du signal (pour radiodiffusion Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04H 1/00) [4]

|  | H04N 5/272 |
· · · | Moyens pour insérer une image de premier plan dans une image d'arrière plan, c.à d. incrustation, effet inverse [4]

|  | H04N 5/275 |
· · · · | Génération de signaux de commutation [4]

|  | H04N 5/278 |
· · · | Sous-titrage [4]

|  | H04N 5/28 |
· · | Studios mobiles

|  | H04N 5/30 |
· | Transformation d'informations lumineuses ou analogues en informations électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/222 a priorité; détails de balayage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/00; éléments transformateurs de lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L) [2,4]

|  | H04N 5/31 |
· · | Transformation des rayonnements ultrasonores, sonores ou infrasonores [4]

|  | H04N 5/32 |
· · | Transformation des rayons X

|  | H04N 5/321 |
· · · | avec transmission vidéo d'images fluoroscopiques [5]

|  | H04N 5/325 |
· · · · | Amélioration de l'image, p.ex. par des techniques soustractives utilisant des rayons X polyénergétiques [5]

|  | H04N 5/33 |
· · | Transformation des rayonnements infrarouges [2]

|  | H04N 5/335 |
· · | utilisant des dispositifs à l'état solide balayés électriquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/32, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/33 ont priorité) [4]

|  | H04N 5/38 |
· | Circuits d'émetteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/14 a priorité) [4]

|  | H04N 5/40 |
· · | Circuits de modulation

|  | H04N 5/42 |
· · | pour la transmission à volonté de signaux en noir et blanc ou de signaux de couleur

|  | H04N 5/44 |
· | Circuits de réception (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/14 a priorité) [4]

|  | H04N 5/445 |
· · | pour visualisation d'information additionnelle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/50 a priorité) [4]

|  | H04N 5/45 |
· · · | Image dans l'image [4]

|  | H04N 5/455 |
· · | Circuits de démodulation (démodulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D) [4]

|  | H04N 5/46 |
· · | pour la réception à volonté de plus d'un type de norme d'émission (circuits de déviation pour récepteurs multinormes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/27) [4]

|  | H04N 5/50 |
· · | Indicateurs d'accord; Réglage automatique de l'accord (commande de l'accord de résonance en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J) [4]

|  | H04N 5/52 |
· · | Réglage automatique du gain [4]

|  | H04N 5/53 |
· · · | Réglage automatique et verrouillé du gain [4]

|  | H04N 5/54 |
· · · | pour des signaux d'image à modulation positive (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/53 a priorité) [4]

|  | H04N 5/56 |
· · · | pour des signaux d'image à modulation négative (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/53 a priorité) [4]

|  | H04N 5/57 |
· · | Réglage du contraste ou de la luminance [4]

|  | H04N 5/58 |
· · · | en fonction de la lumière ambiante [4]

|  | H04N 5/59 |
· · · | en fonction du courant de faisceau du tube à rayons cathodiques [4]

|  | H04N 5/60 |
· · | pour les signaux du canal son

|  | H04N 5/62 |
· · · | Circuits interporteuse, c.à d. par battement hétérodyne des porteuses son et vision

|  | H04N 5/63 |
· | Production de l'énergie d'alimentation spécialement adaptée aux récepteurs de télévision (production des tensions d'alimentation en combinaison avec la déviation d'un faisceau d'électrons Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/18; régulation de la tension ou de l'intensité, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F; transformateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F; alimentation ou distribution d'énergie électrique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J; convertisseurs statiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M) [4]

|  | H04N 5/64 |
· | Détails de structure des récepteurs, p.ex. ébénisterie, housse (sous les aspects de meubles Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47B, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47B 81/06) [2]

|  | H04N 5/645 |
· · | Montage du tube d'image sur le châssis ou dans le boîtier

|  | H04N 5/65 |
· · | Dispositifs de fixation de disques protecteurs ou masques d'image

|  | H04N 5/655 |
· · | Construction ou montage du châssis, p.ex. pour varier la hauteur du tube

|  | H04N 5/66 |
· | Transformation de l'information électrique en information lumineuse (détails de l'analyseur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/00)

|  | H04N 5/68 |
· · | Détails de circuits pour tubes cathodiques à image

|  | H04N 5/70 |
· · | Détails de circuits pour dispositifs électroluminescents

|  | H04N 5/72 |
· | Modification de l'aspect de l'image de télévision par des filtres-optiques ou des écrans diffusants (filtres-optiques ou écrans diffusants en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 5/00)

|  | H04N 5/74 |
· | Dispositifs de projection pour reproduction d'image, p.ex. eidophor (systèmes optiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B)

|  | H04N 5/76 |
· | Enregistrement du signal de télévision (diagnostic, essai ou mesure des enregistreurs de signaux de télévision Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 17/06; enregistrement en combinaison avec la mesure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D; enregistrement de l'information en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B) [3,4]

|  | H04N 5/765 |
· · | Circuits d'interface entre un appareil d'enregistrement et un autre appareil (fonctionnement en association d'appareils d'enregistrement ou de reproduction avec une caméra ou un récepteur de télévision, dans lequel le signal de télévision n'est pas impliqué de façon significative Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 31/00) [6]

|  | H04N 5/77 |
· · · | entre un appareil d'enregistrement et une caméra de télévision [6]

|  | H04N 5/775 |
· · · | entre un appareil d'enregistrement et un récepteur de télévision [6]

|  | H04N 5/78 |
· · | utilisant l'enregistrement magnétique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité) [3]

|  | H04N 5/781 |
· · · | sur des disques ou sur des tambours [3]

|  | H04N 5/782 |
· · · | sur une bande [3]

|  | H04N 5/7822 |
· · · · | avec des têtes magnétiques stationnaires [6]

|  | H04N 5/7824 |
· · · · | avec des têtes magnétiques rotatives [6]

|  | H04N 5/7826 |
· · · · · | incluant un balayage hélicoïdal de la bande magnétique [6]

|  | H04N 5/7828 |
· · · · · | incluant un balayage transversal de la bande magnétique [6]

|  | H04N 5/783 |
· · · · | Adaptations pour une reproduction à une vitesse différente de celle de l'enregistrement [3]

|  | H04N 5/784 |
· · · | sur une feuille [6]

|  | H04N 5/80 |
· · | utilisant l'enregistrement électrostatique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité) [3]

|  | H04N 5/82 |
· · · | utilisant l'enregistrement sur milieu thermoplastique

|  | H04N 5/83 |
· · · · | sur des disques ou sur des tambours [3]

|  | H04N 5/84 |
· · | utilisant l'enregistrement optique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/80, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/89, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 ont priorité) [3,4]

|  | H04N 5/85 |
· · · | sur des disques ou sur des tambours [3]

|  | H04N 5/87 |
· · · | Production d'un film cinématographique à partir d'un signal de télévision (balayage de films cinématographiques pour obtenir un signal de télévision Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/36; production d'un signal de télévision par balayage de films cinématographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/253, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/11) [3,4]

|  | H04N 5/89 |
· · | utilisant l'enregistrement holographique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité) [3]

|  | H04N 5/90 |
· · · | sur des disques ou sur des tambours [3]

|  | H04N 5/903 |
· · | utilisant l'enregistrement capacitif d'une variable électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité) [4]

|  | H04N 5/907 |
· · | utilisant des mémoires, p.ex. des tubes à mémoires, des mémoires à semi-conducteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/91 a priorité; basé sur un mouvement relatif entre le support d'enregistrement et le transducteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/78-H04N 5/903) [4]

|  | H04N 5/91 |
· · | Traitement du signal de télévision pour l'enregistrement (des signaux de couleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/79) [3]

|  | H04N 5/911 |
· · · | pour la suppression du bruit [6]

|  | H04N 5/913 |
· · · | pour la transposition (transposition d'un signal de télévision pour la transmission Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/167) [6]

|  | H04N 5/915 |
· · · | pour l'enregistrement ou la reproduction à saut de trame ou d'image [6]

|  | H04N 5/917 |
· · · | pour la réduction de la largeur de bande (réduction de la largeur de bande Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/12; utilisant la modulation par impulsions codées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/24) [6]

|  | H04N 5/919 |
· · · · | par la répartition des échantillons ou des segments de signaux, p.ex. des lignes de télévision, parmi plusieurs canaux d'enregistrement [6]

|  | H04N 5/92 |
· · · | Transformation du signal de télévision pour l'enregistrement, p.ex. modulation, changement de fréquence; Transformation inverse pour le surjeu [3]

|  | H04N 5/921 |
· · · · | par l'enregistrement ou la reproduction du signal en bande de base [6]

|  | H04N 5/922 |
· · · · | par modulation du signal sur une onde porteuse, p.ex. modulation d'amplitude ou de fréquence [6]

|  | H04N 5/923 |
· · · · | en utilisant la préaccentuation du signal avant la modulation et la désaccentuation du signal après la démodulation [6]

|  | H04N 5/924 |
· · · · | en utilisant la modulation à rapport cyclique [6]

|  | H04N 5/926 |
· · · · | par modulation par impulsions codées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/919 a priorité) [6]

|  | H04N 5/928 |
· · · · | le signal sonore étant modulé par impulsions codées et enregistré en multiplex à division de temps avec le signal vidéo modulé [6]

|  | H04N 5/93 |
· · · | Régénération du signal de télévision ou de parties sélectionnées de celui-ci [3]

|  | H04N 5/931 |
· · · · | pour rétablir les niveaux du signal reproduit [6]

|  | H04N 5/932 |
· · · · | Régénération des signaux de synchronisation analogiques [6]

|  | H04N 5/935 |
· · · · | Régénération des signaux de synchronisation numériques [6]

|  | H04N 5/937 |
· · · · | par assemblage de blocs d'éléments d'image dans une mémoire intermédiaire [6]

|  | H04N 5/94 |
· · · · | Compensation de la perte de signal [3]

|  | H04N 5/945 |
· · · · · | pour des signaux enregistrés en modulation par impulsions codées (détection ou correction d'erreurs de signaux numériques pour l'enregistrement en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 20/18) [6]

|  | H04N 5/95 |
· · · · | Compensation de l'erreur de base de temps [3]

|  | H04N 5/953 |
· · · · · | en utilisant une mémoire analogique, p.ex. un registre à décalage à transfert de charge dont le retard est commandé par un oscillateur commandé en tension [6]

|  | H04N 5/956 |
· · · · · | en utilisant une mémoire numérique avec des générateurs d'horloge d'écriture et de lecture indépendants [6]

|  | H04N 7/00 |
Systèmes de télévision (détails Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/00; spécialement adaptés à la télévision en couleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 11/00; systèmes de télévision stéréoscopiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 13/00) [4]

|  | H04N 7/01 |
· | Conversion des normes [4]

|  | H04N 7/015 |
· | Systèmes de télévision à haute définition [6]

|  | H04N 7/025 |
· | Systèmes pour la transmission de données numériques autres que des données d'image, p.ex. de texte pendant la partie active d'une trame de télévision [6]

|  | H04N 7/03 |
· · | Systèmes d'abonnement à cet effet [6]

|  | H04N 7/035 |
· · | Circuits pour les données numériques autres que des données d'image, p.ex. pour le découpage du signal de données, pour la régénération du signal d'horloge de données, pour la détection ou la correction d'erreurs du signal de données [6]

|  | H04N 7/04 |
· | Systèmes pour la transmission d'un seul signal de télévision, c.à d. l'image et le son transmis sur une seule porteuse [4]

|  | H04N 7/045 |
· · | l'onde porteuse étant modulée en fréquence [6]

|  | H04N 7/06 |
· | Systèmes pour la transmission simultanée d'un seul signal de télévision, c.à d. l'image et le son transmis par plus d'une porteuse [4]

|  | H04N 7/08 |
· | Systèmes pour la transmission simultanée ou séquentielle de plus d'un signal de télévision, p.ex. des signaux d'information additionnelle, les signaux occupant totalement ou partiellement la même bande de fréquence [4,6]

|  | H04N 7/081 |
· · | les signaux d'information additionnelle étant transmis par une sous-porteuse [6]

|  | H04N 7/083 |
· · | avec insertion du signal dans l'intervalle de suppression vertical et horizontal [6]

|  | H04N 7/084 |
· · | avec insertion du signal dans l'intervalle de suppression horizontal [6]

|  | H04N 7/085 |
· · · | le signal inséré étant numérique [6]

|  | H04N 7/087 |
· · | avec insertion du signal dans l'intervalle de suppression vertical [4]

|  | H04N 7/088 |
· · · | le signal inséré étant numérique [6]

|  | H04N 7/093 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/084 )

|  | H04N 7/10 |
· | Adaptations à la transmission par câble électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/12 a priorité) [4]

|  | H04N 7/12 |
· | Systèmes dans lesquels le signal de télévision est transmis par un canal ou une pluralité de canaux parallèles, la bande passante de chaque canal étant inférieure à la largeur de bande du signal de télévision (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/24 a priorité; systèmes de télévision à haute définition Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/015) [4]

|  | H04N 7/13 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/24 )

|  | H04N 7/133 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/30 )

|  | H04N 7/137 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/32 )

|  | H04N 7/14 |
· | Systèmes à deux voies (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/173 a priorité) [4]

|  | H04N 7/15 |
· · | Systèmes pour conférences (dispositions pour conférences par communication téléphonique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 3/56) [5]

|  | H04N 7/16 |
· | Systèmes à secret; Systèmes à abonnement

|  | H04N 7/167 |
· · | Systèmes rendant le signal de télévision inintelligible et ensuite intelligible [4]

|  | H04N 7/169 |
· · · | Systèmes fonctionnant dans le domaine temporel du signal de télévision [6]

|  | H04N 7/171 |
· · · | Systèmes fonctionnant dans le domaine d'amplitude du signal de télévision [6]

|  | H04N 7/173 |
· · | à deux voies, p.ex. l'abonné envoyant un signal de sélection du programme [4]

|  | H04N 7/18 |
· | Systèmes de télévision en circuit fermé, c.à d. systèmes dans lesquels le signal n'est pas diffusé

|  | H04N 7/20 |
· | Adaptations pour la transmission sur une bande de fréquence du domaine des GHz, p.ex. par satellite [4]

|  | H04N 7/22 |
· | Adaptations à la transmission optique [4]

|  | H04N 7/24 |
· | Systèmes pour la transmission de signaux de télévision utilisant la modulation par impulsions codées [6]

|  | H04N 7/26 |
· · | utilisant la réduction de la largeur de bande (réduction d'information par conversion de code en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 7/30) [6]

|  | H04N 7/28 |
· · · | utilisant un codage vectoriel [6]

|  | H04N 7/30 |
· · · | comportant un codage par transformation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/50 a priorité; calculateurs numériques pour la réalisation d'opérations mathématiques complexes, p.ex. transformations d'espace, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 17/14) [6]

|  | H04N 7/32 |
· · · | comportant un codage par prédiction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/48, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/50 ont priorité) [6]

|  | H04N 7/34 |
· · · · | utilisant la prédiction spatiale [6]

|  | H04N 7/36 |
· · · · | utilisant la prédiction temporelle [6]

|  | H04N 7/38 |
· · · · | comportant une modulation delta (systèmes utilisant la modulation différentielle par impulsions codées en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 14/06) [6]

|  | H04N 7/40 |
· · · · · | adaptative [6]

|  | H04N 7/42 |
· · · · | comportant une modulation différentielle (systèmes utilisant la modulation différentielle par impulsions codées en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 14/06) [6]

|  | H04N 7/44 |
· · · · · | adaptative [6]

|  | H04N 7/46 |
· · · · | utilisant le sous-échantillonnage au codeur et la restitution de l'échantillon par interpolation au codeur ou au décodeur [6]

|  | H04N 7/48 |
· · · | comportant une modulation par impulsions codées et un codage par prédiction [6]

|  | H04N 7/50 |
· · · | comportant un codage par transformation et par prédiction [6]

|  | H04N 7/52 |
· · | Systèmes pour la transmission d'un signal vidéo modulé par impulsions codées avec d'autres signaux modulés par impulsions codées, p.ex. un signal audio ou un signal de synchronisation [6]

|  | H04N 7/54 |
· · · | les signaux étant synchrones [6]

|  | H04N 7/56 |
· · · · | Systèmes de synchronisation à cet effet [6]

|  | H04N 7/58 |
· · · | comportant plus d'un signal vidéo [6]

|  | H04N 7/60 |
· · · | les signaux étant asynchrones [6]

|  | H04N 7/62 |
· · · · | Systèmes de synchronisation à cet effet [6]

|  | H04N 7/64 |
· · | Systèmes pour la détection ou la correction d'erreurs de transmission (codage, décodage ou conversion de code pour la détection ou la correction d'erreurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 13/00) [6]

|  | H04N 7/66 |
· · · | utilisant des codes redondants [6]

|  | H04N 7/68 |
· · · | utilisant le masquage d'erreurs [6]

|  | H04N 9/00 |
Détails des systèmes de télévision en couleurs [4]

|  | H04N 9/04 |
· | Générateurs de signaux d'image [4]

|  | H04N 9/07 |
· · | avec une seule tête de lecture [2,4]

|  | H04N 9/077 |
· · · | dans lequel les signaux de couleur sont caractérisés par leur phase [4]

|  | H04N 9/083 |
· · · | dans lequel les signaux de couleur sont caractérisés par leur fréquence [4]

|  | H04N 9/09 |
· · | avec plusieurs têtes de lecture [4]

|  | H04N 9/093 |
· · · | Systèmes pour éviter ou corriger la mauvaise superposition des signaux vidéo [4]

|  | H04N 9/097 |
· · · | Dispositions optiques associées aux dispositifs analyseurs, p.ex. pour partager des faisceaux, pour corriger la couleur (partage des faisceaux en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 27/10) [4]

|  | H04N 9/10 |
· · | n'utilisant que des moyens de balayage optique-mécanique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/11 a priorité; systèmes de balayage optique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/10) [2,4]

|  | H04N 9/11 |
· · | Balayage de films cinématographiques en couleurs, p.ex. pour le télécinéma [2,4]

|  | H04N 9/12 |
· | Reproducteurs d'images (dispositifs ou systèmes pour la modulation ou déflexion électro-, magnéto-ou acousto-optique de faisceaux lumineux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F) [2,4]

|  | H04N 9/14 |
· · | n'utilisant que des moyens de balayage optique-mécanique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/11 a priorité; systèmes de balayage optique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/10) [2,4]

|  | H04N 9/16 |
· · | utilisant des tubes à rayons cathodiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/11 a priorité; tubes à rayons cathodiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 31/00) [2,4]

|  | H04N 9/18 |
· · · | utilisant des faisceaux d'électrons séparés pour les signaux de couleur primaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/27 a priorité) [2,4]

|  | H04N 9/20 |
· · · · | avec plusieurs faisceaux par tube [4]

|  | H04N 9/22 |
· · · | employant le même faisceau pour plus d'une information de couleur primaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/27 a priorité) [2,4]

|  | H04N 9/24 |
· · · · | employant des moyens intégrés ou extérieurs au tube pour produire le signal indiquant la position instantanée du faisceau [4]

|  | H04N 9/26 |
· · · · | employant des moyens électro-optiques pour la sélection de la couleur, p.ex. grille-lignes, moyens de déviation dans ou près du canon ou au voisinage de l'écran fluorescent [4]

|  | H04N 9/27 |
· · · | avec un faisceau d'électrons à profondeur de pénétration variable dans la couche luminescente, p.ex. pénétrons [2,4]

|  | H04N 9/28 |
· · · | Dispositions de convergence ou de focalisation [4]

|  | H04N 9/285 |
· · · · | utilisant des lentilles quadripolaires (lentilles quadripolaires en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21K 1/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 3/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 29/58, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/10) [4]

|  | H04N 9/29 |
· · · | utilisant la démagnétisation ou la compensation des champs magnétiques externes [2,4]

|  | H04N 9/30 |
· · | utilisant des dispositifs d'affichage en couleur à l'état solide [4]

|  | H04N 9/31 |
· · | Dispositifs de projection pour la présentation d'images en couleurs [2,4]

|  | H04N 9/43 |
· | Conversion de signaux d'image monochrome en signaux d'image en couleurs pour visualiser une image en couleurs [4]

|  | H04N 9/44 |
· | Synchronisation de couleurs [4]

|  | H04N 9/45 |
· · | Génération ou rétablissement des sous-porteuses de couleurs [4]

|  | H04N 9/455 |
· · | Génération des salves de synchronisation de couleurs; Insertion ou séparation des salves de synchronisation de couleurs dans des signaux d'image en couleurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/45 a priorité) [4]

|  | H04N 9/465 |
· · | Synchronisation de la commutation PAL [4]

|  | H04N 9/47 |
· · | pour des signaux séquentiels [2,4]

|  | H04N 9/475 |
· · | pour verrouiller mutuellement différentes sources de synchronisation [4]

|  | H04N 9/64 |
· | Circuits pour le traitement de signaux de couleur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/77 a priorité) [4]

|  | H04N 9/65 |
· · | pour modulateurs synchrones [4]

|  | H04N 9/66 |
· · | pour démodulateurs synchrones [4]

|  | H04N 9/67 |
· · | pour le matriçage [4]

|  | H04N 9/68 |
· · | pour commander l'amplitude des signaux de couleur, p.ex. circuits pour la commande automatique de la saturation de couleur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/71, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/73 ont priorité) [4]

|  | H04N 9/69 |
· · · | Circuits pour modifier les signaux de couleur par correction de gamma [4]

|  | H04N 9/70 |
· · | pour suppression de couleur [4]

|  | H04N 9/71 |
· · · | combinés avec la commande de gain de couleur [4]

|  | H04N 9/72 |
· · | pour la réinsertion de la composante à courant continu et des variations lentes des signaux de couleur [4]

|  | H04N 9/73 |
· · | Circuits pour l'équilibrage des couleurs, p.ex. circuits pour équilibrer le blanc, commande de la température de couleur [4]

|  | H04N 9/74 |
· · | pour obtenir des effets particuliers (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/65-H04N 9/73 ont priorité) [4]

|  | H04N 9/75 |
· · · | Commutation commandée par la saturation de couleur [4]

|  | H04N 9/76 |
· · · | pour le mélange de signaux de couleur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/75 a priorité) [4]

|  | H04N 9/77 |
· | Circuits pour le traitement l'un par rapport à l'autre des signaux de luminance et de chrominance, p.ex. ajustement de la phase du signal de luminance par rapport au signal de couleur, correction différentielle du gain ou de la phase (circuits pour le matriçage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/67) [4]

|  | H04N 9/78 |
· · | pour séparer le signal de luminance ou le signal de chrominance du signal de télévision en couleurs, p.ex. en utilisant un filtre en peigne [4]

|  | H04N 9/79 |
· | Traitement des signaux de télévision en couleurs en combinaison avec l'enregistrement [4]

|  | H04N 9/793 |
· · | pour commander le niveau du signal de chrominance, p.ex. par des circuits pour la commande automatique du gain du signal de couleur [6]

|  | H04N 9/797 |
· · | pour enregistrer le signal dans plusieurs canaux, la largeur de bande de chaque canal étant inférieure à la largeur de bande du signal (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/804, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/81, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/82 ont priorité) [6]

|  | H04N 9/80 |
· · | Transformation du signal de télévision pour l'enregistrement, p.ex. modulation, changement de fréquence; Transformation inverse pour la reproduction [4]

|  | H04N 9/802 |
· · · | comportant un traitement du signal sonore (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/806, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/835 ont priorité) [6]

|  | H04N 9/804 |
· · · | comportant une modulation par impulsions codées pour les composantes du signal d'image en couleurs [6]

|  | H04N 9/806 |
· · · · | avec un traitement du signal sonore [6]

|  | H04N 9/808 |
· · · | comportant une modulation par impulsions codées du signal vidéo composite de couleurs [6]

|  | H04N 9/81 |
· · · | les composantes individuelles des signaux d'image en couleurs n'étant enregistrées que séquentiellement [4]

|  | H04N 9/815 |
· · · · | le signal de luminance et les composantes séquentielles de signaux en couleurs étant enregistrés dans des canaux d'enregistrement séparés [6]

|  | H04N 9/82 |
· · · | les composantes individuelles des signaux d'image en couleurs n'étant enregistrées que simultanément [4]

|  | H04N 9/825 |
· · · · | les signaux de luminance et de chrominance étant enregistrés dans des canaux d'enregistrement séparés [6]

|  | H04N 9/83 |
· · · · | le signal de chrominance enregistré occupant une bande de fréquence située au-dessous de la bande de fréquence occupée par le signal de luminance [4]

|  | H04N 9/835 |
· · · · · | comportant un traitement du signal sonore [6]

|  | H04N 9/84 |
· · · · · | le signal enregistré présentant une caractéristique qui est différente sur des pistes adjacentes, p.ex. phase ou fréquence différente [4]

|  | H04N 9/85 |
· · · · | le signal de luminance enregistré occupant une bande de fréquence recouvrant totalement la bande de fréquence occupée par le signal de chrominance, p.ex. imbrication de fréquence [4]

|  | H04N 9/86 |
· · · | les composantes individuelles des signaux d'image en couleurs étant enregistrées séquentiellement et simultanément, p.ex. correspondant au système SECAM [4]

|  | H04N 9/87 |
· · | Régénération des signaux de télévision en couleurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/80 a priorité) [4]

|  | H04N 9/873 |
· · · | pour restituer la séquence des composantes de couleur du signal reproduit [6]

|  | H04N 9/877 |
· · · | par assemblage de blocs d'éléments d'image dans une mémoire intermédiaire [6]

|  | H04N 9/88 |
· · · | Compensation des disparitions du signal [4]

|  | H04N 9/882 |
· · · · | le signal étant un signal de télévision en couleurs composite [6]

|  | H04N 9/885 |
· · · · · | utilisant une mémoire numérique intermédiaire [6]

|  | H04N 9/888 |
· · · · | pour des signaux enregistrés en modulation par impulsions codées (détection ou correction d'erreurs de signaux numériques pour l'enregistrement en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 20/18) [6]

|  | H04N 9/89 |
· · · | Compensation d'erreur de la base de temps [4]

|  | H04N 9/893 |
· · · · | utilisant une mémoire analogique, p.ex. un registre à décalage à transfert de charge dont le retard est commandé par un oscillateur commandé en tension [6]

|  | H04N 9/896 |
· · · · | utilisant une mémoire numérique avec des générateurs d'horloge d'écriture et de lecture indépendants [6]

|  | H04N 9/898 |
· · · | utilisant la multiplication de fréquence du signal en couleurs reproduit avec un autre signal auxiliaire reproduit, p.ex. une porteuse de signal pilote [6]

|  | H04N 11/00 |
Systèmes de télévision en couleurs (détails Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/00; stéréoscopique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 15/00) [4]

|  | H04N 11/02 |
· | avec réduction de la largeur de bande (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 11/04 a priorité) [4]

|  | H04N 11/04 |
· | utilisant la modulation par impulsions codées [4]

|  | H04N 11/06 |
· | Systèmes de transmission caractérisés par la façon dont les composantes individuelles du signal d'image en couleurs sont combinées [4]

|  | H04N 11/08 |
· · | n'utilisant que des signaux séquentiels (systèmes à séquence de points Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 11/12) [4]

|  | H04N 11/10 |
· · · | dans lesquels les signaux de couleur sont insérés dans l'intervalle de suppression du signal de luminance [4]

|  | H04N 11/12 |
· · | n'utilisant que des signaux simultanés [4]

|  | H04N 11/14 |
· · · | dans lesquels un premier signal modulé en phase et en amplitude transporte l'information de couleur et un second signal transporte l'information de luminance, p.ex. système N.T.S.C. [4]

|  | H04N 11/16 |
· · · · | le signal de chrominance alternant en phase, p.ex. système PAL [4]

|  | H04N 11/18 |
· · | utilisant des signaux simultanés et séquentiels, p.ex. système SECAM [4]

|  | H04N 11/20 |
· · | Conversion du mode de combinaison des composantes individuelles du signal d'image en couleurs, p.ex. conversion des standards de télévision en couleurs [4]

|  | H04N 11/22 |
· · · | dans lesquels des signaux simultanés sont convertis en signaux séquentiels ou vice versa [4]

|  | H04N 11/24 |
· | Systèmes de télévision à haute définition [6]

|  | H04N 13/00 |
Systèmes de télévision stéréoscopique; Leurs détails (spécialement adaptés à la télévision en couleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 15/00) [4]

|  | H04N 13/02 |
· | Générateurs de signaux d'image [4]

|  | H04N 13/04 |
· | Reproducteurs d'images [4]

|  | H04N 15/00 |
Systèmes de télévision stéréoscopique en couleurs; Leurs détails [4]

|  | H04N 17/00 |
Diagnostic, essai ou mesure, ou leurs détails, pour les systèmes de télévision [4]

|  | H04N 17/02 |
· | pour les signaux de télévision en couleurs [4]

|  | H04N 17/04 |
· | pour les récepteurs [4]

|  | H04N 17/06 |
· | pour les enregistreurs [4]

|  | H04N 101/00 |
Système d'indexation associé aux groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/00-H04N 17/00, relatif aux caméras vidéo pour images fixes. Le code d'indexation doit être non lié. [6]

|  | H04N 101/00 - H04N 101/00 |
Note(s) Il est important de tenir compte du chapitre IV du Guide d'utilisation qui indique les règles concernant l'attribution et la présentation des différents types de codes d'indexation. [6]

|  | H04N 101/00 |
Caméras vidéo pour images fixes [6]