|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H03 |
CIRCUITS ELECTRONIQUES FONDAMENTAUX

|  | H03B |
PRODUCTION D'OSCILLATIONS, DIRECTEMENT OU PAR CHANGEMENT DE FREQUENCE, A L'AIDE DE CIRCUITS UTILISANT DES ELEMENTS ACTIFS QUI FONCTIONNENT D'UNE MANIERE NON COMMUTATIVE; PRODUCTION DE BRUIT PAR DE TELS CIRCUITS (mesures, essais Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; générateurs spécialement adaptés aux instruments de musique électrophonique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10H; synthèse de la parole Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10L; masers, lasers Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S; machines dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K; circuits convertisseurs de puissance électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M; en utilisant les techniques de l'impulsion Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K; commande automatique de générateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L; démarrage, synchronisation ou stabilisation de générateurs dans lesquels le type de générateur est sans importance ou non spécifié Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L; production d'oscillations dans les plasmas Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H)

|  | H03B |
Schéma général
PRODUCTION SANS CHANGEMENT DE FRÉQUENCE |
Par: amplification et réaction; résistance négative | 5/00; 7/00
Par utilisation des effets: du temps de transit; de la déviation d'un faisceau d'électrons | 9/00; 13/00
Par: excitation par choc; effet Hall; rayonnement et détecteur | 11/00; 15/00; 17/00
PRODUCTION AVEC CHANGEMENT DE FRÉQUENCE |
Par multiplication ou division d'un signal | 19/00
Par combinaison de signaux non modulés | 21/00
PARTICULARITÉS DES OSCILLATIONS PRODUITES |
Balayage en fréquence; fréquence multiple; phase multiple; bruit | 23/00; 25/00; 27/00; 29/00
AUTRES MÉTHODES DE GÉNÉRATION | 28/00
DÉTAILS | 1/00

|  | H03B 1/00 |
Détails

|  | H03B 1/02 |
· | Détails de structure des oscillateurs de puissance, p.ex. pour le chauffage

|  | H03B 1/04 |
· | Réduction des oscillations indésirables, p.ex. harmoniques

|  | H03B 5/00 |
Production d'oscillation au moyen d'un amplificateur comportant un circuit de réaction entre sa sortie et son entrée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 15/00 ont priorité)

|  | H03B 5/02 |
· | Détails

|  | H03B 5/04 |
· · | Modifications du générateur pour compenser des variations dans les grandeurs physiques, p.ex. alimentation, charge, température

|  | H03B 5/06 |
· · | Modifications du générateur pour assurer l'amorçage des oscillations

|  | H03B 5/08 |
· | Eléments déterminant la fréquence comportant des inductances ou des capacités localisées

|  | H03B 5/10 |
· · | l'élément actif de l'amplificateur étant un tube à décharge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 5/14 a priorité)

|  | H03B 5/12 |
· · | l'élément actif de l'amplificateur étant un dispositif à semi-conducteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 5/14 a priorité)

|  | H03B 5/14 |
· · | l'élément déterminant la fréquence étant connecté par l'intermédiaire d'un circuit en pont à un anneau fermé autour duquel le signal est transmis

|  | H03B 5/16 |
· · · | l'élément actif de l'amplificateur étant un tube à vide

|  | H03B 5/18 |
· | Elément déterminant la fréquence comportant inductance et capacité réparties

|  | H03B 5/20 |
· | Elément déterminant la fréquence comportant résistance, et soit capacité, soit inductance, p.ex. oscillateur à glissement de phase

|  | H03B 5/22 |
· · | l'élément actif de l'amplificateur étant un tube à vide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 5/26 a priorité)

|  | H03B 5/24 |
· · | l'élément actif de l'amplificateur étant un dispositif à semi-conducteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 5/26 a priorité)

|  | H03B 5/26 |
· · | l'élément déterminant la fréquence faisant partie d'un circuit en pont dans un anneau fermé autour duquel le signal est transmis; l'élément déterminant la fréquence étant connecté par l'intermédiaire d'un circuit en pont à un tel anneau fermé, p.ex. oscillateur à pont de Wien, oscillateur en T parallèle

|  | H03B 5/28 |
· · · | l'élément actif de l'amplificateur étant un tube à vide

|  | H03B 5/30 |
· | l'élément déterminant la fréquence étant un résonateur électromécanique

|  | H03B 5/32 |
· · | un résonateur piézo-électrique (éléments piézo-électriques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 41/00)

|  | H03B 5/34 |
· · · | l'élément actif de l'amplificateur étant un tube à vide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 5/38 a priorité)

|  | H03B 5/36 |
· · · | l'élément actif de l'amplificateur comportant un dispositif semi-conducteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 5/38 a priorité)

|  | H03B 5/38 |
· · · | l'élément déterminant la fréquence étant connecté par un circuit en pont à un anneau fermé autour duquel le signal est transmis

|  | H03B 5/40 |
· · | un résonateur à magnétostriction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 5/42 a priorité; éléments magnétostrictifs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 41/00)

|  | H03B 5/42 |
· · | l'élément déterminant la fréquence étant connecté par un circuit en pont à un anneau fermé autour duquel le signal est transmis

|  | H03B 7/00 |
Production d'oscillations au moyen d'un élément actif ayant une résistance négative entre deux de ses électrodes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 9/00 a priorité)

|  | H03B 7/02 |
· | avec un élément déterminant la fréquence comportant des inductances et des capacités localisées

|  | H03B 7/04 |
· · | l'élément actif étant un tube à vide

|  | H03B 7/06 |
· · | l'élément actif étant un dispositif à semi-conducteurs

|  | H03B 7/08 |
· · · | l'élément actif étant une diode tunnel

|  | H03B 7/10 |
· · | l'élément actif étant un tube à décharge dans un gaz ou à décharge en arc

|  | H03B 7/12 |
· | avec un élément déterminant la fréquence comportant des inductances et des capacités réparties

|  | H03B 7/14 |
· · | l'élément actif étant un dispositif à semi-conducteurs

|  | H03B 9/00 |
Production d'oscillations par utilisation des effets du temps de transit [2]

|  | H03B 9/01 |
· | utilisant des tubes à décharge [2]

|  | H03B 9/02 |
· · | utilisant un tube à champ retardateur (klystrons Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 9/04) [2]

|  | H03B 9/04 |
· · | utilisant un klystron [2]

|  | H03B 9/06 |
· · · | utilisant un klystron reflex [2]

|  | H03B 9/08 |
· · | utilisant un tube à onde progressive [2]

|  | H03B 9/10 |
· · | utilisant un magnétron [2]

|  | H03B 9/12 |
· | utilisant des dispositifs à l'état solide, p.ex. dispositifs à effet Gunn [2]

|  | H03B 9/14 |
· · | et des éléments comprenant des inductances et des capacités réparties [3]

|  | H03B 11/00 |
Production d'oscillations au moyen d'un circuit accordé excité par choc (avec réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 5/00)

|  | H03B 11/02 |
· | excité par étincelle (éclateurs correspondants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 9/00)

|  | H03B 11/04 |
· | excité par un interrupteur

|  | H03B 11/06 |
· · | par un interrupteur mécanique

|  | H03B 11/08 |
· · | l'interrupteur étant un tube à décharge

|  | H03B 11/10 |
· · | l'interrupteur étant un dispositif à semi-conducteurs

|  | H03B 13/00 |
Production d'oscillations au moyen de la déviation d'un faisceau d'électrons dans un tube à rayons cathodiques

|  | H03B 15/00 |
Production d'oscillations par effets galvanomagnétiques, p.ex. dispositifs à effet Hall, ou par effets de supraconduction (dispositifs galvanomagnétiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 43/00)

|  | H03B 17/00 |
Production d'oscillations au moyen d'une source de rayonnement et d'un détecteur, p.ex. avec obturateur réglable interposé

|  | H03B 19/00 |
Production d'oscillations par multiplication ou division de la fréquence d'un signal issu d'une source séparée, n'utilisant pas de réaction positive (transfert de la modulation d'une porteuse à une autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D 7/00)

|  | H03B 19/03 |
· | en utilisant une inductance non linéaire [3]

|  | H03B 19/05 |
· | en utilisant une capacité non linéaire, p.ex. des diodes varactor [3]

|  | H03B 19/06 |
· | au moyen d'un dispositif à décharge ou d'un dispositif à semi-conducteurs à plus de deux électrodes

|  | H03B 19/08 |
· · | au moyen d'un dispositif à décharge

|  | H03B 19/10 |
· · · | utilisant uniquement la multiplication

|  | H03B 19/12 |
· · · | utilisant uniquement la division

|  | H03B 19/14 |
· · | au moyen d'un dispositif à semi-conducteurs

|  | H03B 19/16 |
· | en utilisant des dispositifs redresseurs non contrôlés, p.ex. des diodes redresseuses ou des diodes Schottky [3]

|  | H03B 19/18 |
· · | et des éléments comprenant des inductances et des capacités réparties [3]

|  | H03B 19/20 |
· · | les diodes présentant des effets d'accumulation ou de recouvrement de charge [3]

|  | H03B 21/00 |
Production d'oscillations par combinaison de signaux non modulés de fréquences différentes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 19/00 a priorité; circuits pour changement de fréquence en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D) [3]

|  | H03B 21/01 |
· | par battement de signaux non modulés de fréquences différentes [3]

|  | H03B 21/02 |
· · | par battements multiples, c.à d. pour synthèse de fréquence [3]

|  | H03B 21/04 |
· · | en utilisant plusieurs étages semblables [3]

|  | H03B 23/00 |
Production d'oscillations balayant périodiquement une gamme prédéterminée de fréquences (circuits à modulation d'angle en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 3/00)

|  | H03B 25/00 |
Production simultanée, au moyen d'un oscillateur non synchronisé, d'oscillations de fréquences différentes

|  | H03B 27/00 |
Générateurs fournissant plusieurs oscillations de même fréquence, mais de phases différentes, autres qu'en simple opposition de phase

|  | H03B 28/00 |
Génération d'oscillations par des méthodes non couvertes par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B 5/00-H03B 27/00, y compris la modification de la forme d'onde afin de produire des oscillations sinusoïdales (générateurs de fonctions analogiques pour effectuer des opérations de calcul Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G 7/26; utilisation de transformateurs pour la conversion de la forme d'onde dans les convertisseurs de courant alternatif en courant alternatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 5/18) [4]

|  | H03B 29/00 |
Production de courants et de tensions de bruit