|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F25 |
REFRIGERATION OU REFROIDISSEMENT; SYSTEMES COMBINES DE CHAUFFAGE ET DE REFRIGERATION; SYSTEMES A POMPES A CHALEUR; FABRICATION OU EMMAGASINAGE DE LA GLACE; LIQUEFACTION OU SOLIDIFICATION DES GAZ

|  | F25B |
MACHINES, INSTALLATIONS OU SYSTEMES FRIGORIFIQUES; SYSTEMES COMBINES DE CHAUFFAGE ET DE REFRIGERATION; SYSTEMES A POMPES A CHALEUR (pompes, compresseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; utilisation des pompes à chaleur dans le chauffage de locaux domestiques ou d'autres locaux ou dans l'alimentation en eau chaude à usage domestique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D; conditionnement de l'air, humidification de l'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F; appareils de chauffage de fluides utilisant des pompes à chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H)

|  | F25B |
Note(s) Il est important de tenir compte de la note (2) qui suit le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F. [5] Pour classer les systèmes ou les circuits de pompes à chaleur, les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 1/00-F25B 25/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 29/00 ont priorité sur le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 30/00. [5]

|  | F25B |
Schéma général
MODE DE FONCTIONNEMENT |
A compression |
caractérisé par le cycle | 1/00, 13/00
caractérisé par les aménagements: |
rotatifs à groupe incorporé; à plusieurs circuits d'évaporation; avec plusieurs circuits de condenseurs; à compression en cascade | 3/00; 5/00; 6/00; 7/00
caractérisé par le fluide frigorigène | 9/00
du type turbine | 11/00
A sorption | 15/00, 17/00
Autres types ayant un seul principe de fonctionnement: à évaporation sans récupération; utilisant des effets électriques ou magnétiques; autres | 19/00; 21/00; 23/00
Combinaison: des principes de fonctionnement ci-dessus; des systèmes chauffage et refroidissement | 25/00; 29/00
Pompes à chaleur | 30/00
Utilisant des sources d'énergie particulières | 27/00
PARTIES CONSTITUTIVES ET LEURS AMÉNAGEMENTS |
Parties constitutives: bouilleurs, analyseurs, rectificateurs; bouilleurs-absorbeurs; absorbeurs, adsorbeurs; évaporateurs, condenseurs; sous-refroidisseurs, désurchauffeurs, surchauffeurs | 33/00; 35/00; 37/00 39/00; 40/00
Aménagements et dispositions |
relatifs aux compresseurs; circulation du fluide; séparation ou purification des gaz | 31/00; 41/00; 43/00
pour introduction et évacuation du fluide frigorigène; lutte contre la corrosion et les dépôts | 45/00; 47/00
Montage des dispositifs de commande et de sécurité | 49/00

|  | F25B 1/00 - F25B 13/00 |
Machines, installations ou systèmes à compression

|  | F25B 1/00 |
Machines, installations ou systèmes à compression à cycle irréversible (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 6/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 9/00 ont priorité) [5]

|  | F25B 1/02 |
· | à compresseur alternatif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 1/10 a priorité)

|  | F25B 1/04 |
· | à compresseur rotatif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 1/10 a priorité)

|  | F25B 1/047 |
· · | du type à vis [5]

|  | F25B 1/053 |
· · | du type à turbine [5]

|  | F25B 1/06 |
· | à compresseur à éjection, p.ex. utilisant un liquide sous pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 1/10 a priorité)

|  | F25B 1/08 |
· · | utilisant de la vapeur sous pression

|  | F25B 1/10 |
· | à compression multi-étagée (fonctionnant en cascade Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 7/00)

|  | F25B 3/00 |
Machines à compression rotatives à groupes incorporés, c.à d. avec compresseur, condenseur et évaporateur tournant comme un seul bloc

|  | F25B 5/00 |
Machines, installations ou systèmes à compression, avec plusieurs circuits d'évaporateurs, p.ex. pour faire varier la puissance frigorifique (fonctionnant en cascade Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 7/00)

|  | F25B 5/02 |
· | disposés en parallèle [5]

|  | F25B 5/04 |
· | disposés en série [5]

|  | F25B 6/00 |
Machines, installations ou systèmes à compression, avec plusieurs circuits de condenseurs [5]

|  | F25B 6/02 |
· | disposés en parallèle [5]

|  | F25B 6/04 |
· | disposés en série [5]

|  | F25B 7/00 |
Machines, installations ou systèmes à compression fonctionnant en cascade, c.à d. avec deux ou plusieurs circuits, l'évaporateur d'un circuit refroidissant le condenseur du circuit suivant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 9/00 a priorité)

|  | F25B 9/00 |
Machines, installations ou systèmes à compression dans lesquels le fluide frigorigène est l'air ou un autre gaz à point d'ébullition peu élevé

|  | F25B 9/02 |
· | utilisant l'effet Joule-Thompson; utilisant l'effet vortex

|  | F25B 9/04 |
· · | utilisant l'effet vortex [5]

|  | F25B 9/06 |
· | utilisant des détendeurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 9/10 a priorité) [5]

|  | F25B 9/08 |
· | utilisant des éjecteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 9/10 a priorité) [5]

|  | F25B 9/10 |
· | avec plusieurs étages de refroidissement [5]

|  | F25B 9/12 |
· | utilisant la dilution 3He-4He [5]

|  | F25B 9/14 |
· | caractérisés par le cycle utilisé, p.ex. cycle de Stirling [5]

|  | F25B 11/00 |
Machines, installations ou systèmes à compression utilisant des turbines, p.ex. des turbines à gaz

|  | F25B 11/02 |
· | comme détendeurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 9/06 a priorité) [5]

|  | F25B 11/04 |
· · | de type centrifuge [5]

|  | F25B 13/00 |
Machines, installations ou systèmes à compression, à cycle réversible (cycles de dégivrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 47/02)

|  | F25B 15/00 - F25B 17/00 |
Machines, installations ou systèmes à sorption

|  | F25B 15/00 |
Machines, installations ou systèmes à sorption, à marche continue, p.ex. à absorption

|  | F25B 15/02 |
· | sans gaz inerte (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 15/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 15/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 15/16 ont priorité)

|  | F25B 15/04 |
· · | le frigorigène étant de l'ammoniac évaporé d'une solution aqueuse

|  | F25B 15/06 |
· · | le frigorigène étant de la vapeur d'eau évaporée d'une solution salée, p.ex. bromure de lithium

|  | F25B 15/08 |
· · | le frigorigène étant de l'acide sulfurique

|  | F25B 15/09 |
· · | le frigorigène étant de l'hydrogène désorbé à partier d'un hydrure [5]

|  | F25B 15/10 |
· | avec gaz inerte (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 15/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 15/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 15/16 ont priorité)

|  | F25B 15/12 |
· | avec résorbeur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 15/14 a priorité)

|  | F25B 15/14 |
· | utilisant l'osmose

|  | F25B 15/16 |
· | utilisant le cycle de désorption

|  | F25B 17/00 |
Machines, installations ou systèmes à sorption, à marche discontinue, p.ex. à absorption ou à adsorption

|  | F25B 17/02 |
· | l'absorbant ou l'adsorbant étant un liquide, p.ex. de la saumure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 17/10 a priorité)

|  | F25B 17/04 |
· · | avec un ou plusieurs bouilleurs fonctionnant alternativement

|  | F25B 17/06 |
· · | avec le bouilleur et l'évaporateur assemblés en un bloc pouvant basculer ou tourner

|  | F25B 17/08 |
· | l'absorbant ou l'adsorbant étant un solide, p.ex. du sel (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 17/12 a priorité) [5]

|  | F25B 17/10 |
· | utilisant la solution endothermique du sel

|  | F25B 17/12 |
· | utilisant la désorption d'hydrogène à partir d'un hydrure [5]

|  | F25B 19/00 - F25B 23/00 |
Machines, installations ou systèmes ayant un principe de fonctionnement non compris dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 1/00-F25B 17/00

|  | F25B 19/00 |
Machines, installations ou systèmes utilisant l'évaporation d'un frigorigène mais sans récupération de vapeur

|  | F25B 19/02 |
· | utilisant un jet fluide, p.ex. de vapeur

|  | F25B 19/04 |
· · | utilisant un jet liquide, p.ex. d'eau

|  | F25B 21/00 |
Machines, installations ou systèmes utilisant des effets électriques ou magnétiques

|  | F25B 21/02 |
· | utilisant l'effet Peltier; utilisant l'effet Nernst-Ettinghausen (éléments thermo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 37/00)

|  | F25B 21/04 |
· · | réversibles [5]

|  | F25B 23/00 |
Machines, installations ou systèmes ayant un seul principe de fonctionnement non compris dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 1/00-F25B 21/00, p.ex. utilisant l'effet de radiation sélective

|  | F25B 25/00 |
Machines, installations ou systèmes utilisant une combinaison des principes de fonctionnement compris dans deux ou plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 1/00-F25B 23/00 (combinaisons de deux ou plusieurs des principes de fonctionnement compris dans un seul groupe principal, voir le groupe approprié)

|  | F25B 25/02 |
· | Machines, installations ou systèmes à compression-sorption

|  | F25B 27/00 |
Machines, installations ou systèmes utilisant des sources d'énergie particulières (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 30/06 a priorité)

|  | F25B 27/02 |
· | utilisant la chaleur perdue, p.ex. chaleur dégagée par des moteurs à combustion interne

|  | F25B 29/00 |
Systèmes de chauffage et de refroidissement combinés, p.ex. fonctionnant alternativement ou simultanément [5]

|  | F25B 30/00 |
Pompes à chaleur [5]

|  | F25B 30/02 |
· | du type à compression [5]

|  | F25B 30/04 |
· | du type à sorption [5]

|  | F25B 30/06 |
· | caractérisées par la source de chaleur à faible potentiel [5]

|  | F25B 31/00 - F25B 49/00 |
Parties constitutives ou détails

|  | F25B 31/00 |
Aménagements des compresseurs (compresseurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04)

|  | F25B 31/02 |
· | Groupes moto-compresseurs

|  | F25B 33/00 |
Bouilleurs; Analyseurs; Rectificateurs (bouilleurs-absorbeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 35/00)

|  | F25B 35/00 |
Bouilleurs-absorbeurs, c.à d. bouilleurs utilisables pour l'absorption ou l'adsorption

|  | F25B 35/02 |
· | utilisant un liquide comme sorbant, p.ex. de la saumure

|  | F25B 35/04 |
· | utilisant un solide comme sorbant

|  | F25B 37/00 |
Absorbeurs; Adsorbeurs (bouilleurs-absorbeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 35/00; procédés de séparation comportant le traitement de liquides par des adsorbants Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 15/00; séparation de gaz ou de vapeurs par adsorption Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 53/02; séparation de gaz ou de vapeurs par absorption Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 53/14; recherche ou analyse utilisant l'adsorption ou l'absorption Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 30/00)

|  | F25B 39/00 |
Evaporateurs; Condenseurs

|  | F25B 39/02 |
· | Evaporateurs

|  | F25B 39/04 |
· | Condenseurs

|  | F25B 40/00 |
Sous-refroidisseurs, désurchauffeurs ou surchauffeurs [5]

|  | F25B 40/02 |
· | Sous-refroidisseurs [5]

|  | F25B 40/04 |
· | Désurchauffeurs [5]

|  | F25B 40/06 |
· | Surchauffeurs [5]

|  | F25B 41/00 |
Circulation du fluide, p.ex. pour le transfert du liquide de l'évaporateur au bouilleur (pompes en soi, bagues d'étanchéité à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04)

|  | F25B 41/02 |
· | utilisant l'électro-osmose

|  | F25B 41/04 |
· | Disposition des soupapes (soupapes en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F25B 41/06 |
· | Etrangleurs d'écoulement, p.ex. tubes capillaires; Dispositions de ceux-ci

|  | F25B 43/00 |
Dispositions pour la séparation ou la purification des gaz ou des liquides (dans les analyseurs ou les rectificateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 33/00); Dispositions pour la vaporisation des résidus de fluides frigorigènes, p.ex. par la chaleur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 40/00 a priorité) [5]

|  | F25B 43/02 |
· | pour la séparation des lubrifiants du frigorigène

|  | F25B 43/04 |
· | pour l'évacuation des gaz non condensables

|  | F25B 45/00 |
Dispositions pour l'introduction ou l'évacuation du frigorigène

|  | F25B 47/00 |
Dispositions pour éviter ou enlever la corrosion ou les dépôts, non prévues dans une autre sous-classe

|  | F25B 47/02 |
· | Cycles de dégivrage [5]

|  | F25B 49/00 |
Disposition ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité (essais des réfrigérateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M; commande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)

|  | F25B 49/02 |
· | pour machines, installations ou systèmes du type à compression [5]

|  | F25B 49/04 |
· | pour machines, installations ou systèmes du type à sorption [5]