|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F16 |
ELEMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GENERALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GENERAL

|  | F16K |
SOUPAPES; ROBINETS; VANNES; COMMANDES A FLOTTEURS; DISPOSITIFS POUR VENTILER OU AERER

|  | F16K |
2. Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "dispositifs obturateurs", sauf s'ils sont explicitement définis, ne doivent pas être entendus comme obligatoirement restreints aux seuls types dûment énoncés, mais étendus au contraire à tous les types possibles compatibles avec la matière considérée dans les groupes. Ceci correspond à un sens plus ou moins étendu de l'équivalent du terme anglais "valve". Il est important de tenir compte des entrées rappelées ci-dessous:
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47J 27/09 | Dispositifs de sécurité pour marmites-express |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47J 31/46 | Becs verseurs, soupapes de vidange ou appareils similaires à préparer des boissons |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61B 5/0235 | Valves spécialement adaptées à la mesure de la pression dans le coeur ou les vaisseaux sanguins |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61F 2/24 | Valvules de coeur |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61M 16/20 | Valves spécialement adaptées aux dispositifs respiratoires médicaux |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61M 39/00 | Raccords ou accouplements pour tubes, soupapes ou ensembles de dérivation, spécialement conçus pour usage médical |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62B 9/02 | Valves pour appareils respiratoires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62B 18/10 | Valves pour masques ou casques respiratoires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C | Extincteurs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B | Ajutages, têtes de pulvérisation ou autres appareils d'éjection pour la pulvérisation ou l'atomisation |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00 | Aménagement des valves de gonflage sur les pneumatiques ou les jantes; Raccordement des valves aux jantes, aux pneumatiques ou à d'autres corps élastiques gonflables |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 17/048 | Valves spécialement adaptées pour ajuster les caractéristiques des ressorts à fluide dans les suspensions de véhicules |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T | Valves spécialement adaptées aux systèmes de commande des freins de véhicules |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 5/08 | Directions assistées pour véhicules caractérisées par le type de valve utilisée |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63C 9/00 | Agencement des valves de gonflage pour les équipements de sauvetage flottants |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 47/04 | Fermetures de réceptacles à soupapes de décharge |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 83/28, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 83/44 | Buses ou valves spécialement adaptées aux réceptacles aérosols |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 90/32 | Soupapes de sécurité sur grands réceptacles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 90/54 | Portes ou fermetures pour grands réceptacles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67C 3/28 | Dispositifs de commande du débit pour la mise en bouteilles de liquides |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67D | Distribution, débit ou transfert de liquides |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02B 8/00 | Détails, p.ex. vannes, pour barrages ou déversoirs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02B 13/02 | Fermetures pour canalisations d'irrigation |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03D | Clapets pour systèmes de chasse d'eau pour water-closets ou urinoirs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F 3/12 | Aménagements de soupapes dans les dispositifs de fermeture des portes |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B 21/10 | Aménagements des vannes dans les systèmes de circulation de fluides de forage |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B 34/00 | Aménagements des vannes pour les trous de forage ou les puits |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 25/10 | Soupapes pour le fluide énergétique dans la commande des "machines" ou des machines motrices en général ou du type à déplacement positif |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 17/10 | Organes de commande terminaux pour la commande des "machines" ou des machines motrices a% déplacement non-positif |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L | Soupapes à fonctionnement cyclique pour "machines" ou machines motrices |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02D 9/08 | Obturateurs d'étranglement pour la commande de moteurs à combustion |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02K 9/58 | Soupapes d'alimentation en combustible pour moteurs-fusées |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M | Carburateurs, injection de combustible |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M 59/46 | Clapets pour pompes d'injection de combustible |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04 | Pompes |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/34 | Clapets pour amortisseurs de vibrations utilisant un fluide |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 29/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 37/28 | Raccords de tuyaux ou accouplements à action rapide avec des moyens pour couper le courant de fluide |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/00 | Agencement des soupapes dans les tuyaux |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/055 | Clapets spécialement conçus pour prévenir ou atténuer les coups de bêlier |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/46 | Dispositifs de lancement pour les hérissons ou pour les chariots |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 23/00 | Clapets de retenue pour systèmes de lubrification |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C 13/04 | Disposition des soupapes dans les récipients sous pression |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B 37/44 | Disposition des vannes de sécurité dans les chaudières à vapeur |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22D 5/34 | Utilisation de vannes pour l'alimentation automatique en eau dans les chaudières |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23L 13/00 | Soupapes pour la commande de l'alimentation en air de brûleurs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q 2/173 | Valves pour les briquets à gaz à flamme réglable |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24C 3/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24C 5/16 | Disposition des soupapes de poêles ou fourneaux |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F | Conditionnement d'air, ventilation |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 41/04 | Disposition des soupapes pour la circulation du fluide dans les machines frigorifiques |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D | Commande de variables non électriques |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10B 3/06 | Valves pour orgues |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10D 9/04 | Pistons pour autres instruments de musique à vent. [5] |

|  | F16K |
Schéma général
TYPES STRUCTURAUX |
Soupapes ou clapets, robinets-vannes ou tiroirs, robinets à boisseau, dispositifs d'obturation à diaphragme | 1/00 - 7/00
Soupapes ou clapets à voies multiples | 11/00
Autres types structuraux de dispositifs obturateurs, dispositifs d'obturation | 13/00
TYPES FONCTIONNELS |
De retenue; de sûreté ou d'équilibrage; mélangeurs | 15/00; 17/00; 11/00
Pour distribution des fluides; pour empêcher le dégouttement des buses | 21/00; 23/00
Pour la ventilation ou l'aération d'enceintes | 24/00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉTAILS CONSTITUTIFS |
Manoeuvre ou fonctionnement | 29/00, 31/00, 39/00, 43/00
Fonctionnements auxiliaires | 47/00, 49/00
Sécurité ou sûreté | 35/00, 37/00
Détails: contact entre soupape et siège, logements, flotteurs, joints d'étanchéité | 25/00, 27/00, 33/00, 41/00
Autres détails | 51/00

|  | F16K 1/00 - F16K 13/00 |
Types structuraux (soupapes ou valves de retenue Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 15/00)

|  | F16K 1/00 - F16K 13/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/00-F16K 13/00, un mouvement initial rompant l'étanchéité ou un mouvement final assurant l'étanchéité n'est pas considéré comme déterminant pour le classement lorsqu'il est différent du mouvement d'ouverture ou de fermeture de la soupape. [2]

|  | F16K 1/00 |
Soupapes ou clapets, c.à d. dispositifs obturateurs dont l'élément de fermeture possède au moins une composante du mouvement d'ouverture ou de fermeture perpendiculaire à la surface d'obturation (dispositifs d'obturation à diaphragme Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 7/00)

|  | F16K 1/02 |
· | à tige filetée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/12-F16K 1/28 ont priorité; mécanismes de commande à tiges filetées Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/50)

|  | F16K 1/04 |
· · | et dont l'élément de fermeture fait corps avec la tige, p.ex. soupapes principales

|  | F16K 1/06 |
· · | Dispositions particulières pour améliorer l'écoulement, p.ex. formes particulières des passages ou des chambres

|  | F16K 1/08 |
· · · | dans lesquelles la tige est perpendiculaire à la direction générale de l'écoulement

|  | F16K 1/10 |
· · · | dans lesquelles la tige est inclinée par rapport à la direction générale de l'écoulement

|  | F16K 1/12 |
· | à corps de soupape profilé autour duquel le fluide s'écoule quand la soupape est ouverte

|  | F16K 1/14 |
· | à corps de soupape en forme de sphère (soupapes de retenue Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 15/04)

|  | F16K 1/16 |
· | à éléments de fermeture articulés à pivot

|  | F16K 1/18 |
· · | comportant disque ou volet pivotant

|  | F16K 1/20 |
· · · | dont l'axe de rotation est disposé à l'extérieur du corps de soupape

|  | F16K 1/22 |
· · · | dont l'axe de rotation traverse le corps de soupape, p.ex. régulateurs à papillon

|  | F16K 1/226 |
· · · · | Forme ou disposition du joint d'étanchéité

|  | F16K 1/228 |
· · · · · | Corps du joint d'étanchéité mobile

|  | F16K 1/24 |
· | dont le corps de soupape est initialement soulevé de son siège à l'ouverture et tourne ensuite autour d'un axe parallèle au siège

|  | F16K 1/26 |
· · | Forme ou disposition du joint d'étanchéité

|  | F16K 1/28 |
· · · | Corps du joint d'étanchéité mobile

|  | F16K 1/30 |
· | spécialement adaptées pour réceptacles sous pression

|  | F16K 1/32 |
· | Détails (détails d'application générale Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 25/00-F16K 51/00)

|  | F16K 1/34 |
· · | Parties d'obturation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/26 ont priorité)

|  | F16K 1/36 |
· · · | Corps de soupapes (pour soupapes à double siège Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/44)

|  | F16K 1/38 |
· · · · | de forme conique

|  | F16K 1/40 |
· · · · | de forme hélicoïdale

|  | F16K 1/42 |
· · · | Sièges de soupapes (pour soupapes à double siège Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/44)

|  | F16K 1/44 |
· · · | Détails du siège ou du corps de soupape pour les soupapes à double siège

|  | F16K 1/46 |
· · · | Fixation des segments d'étanchéité

|  | F16K 1/48 |
· · | Fixation des corps de soupapes aux tiges des soupapes [4]

|  | F16K 1/50 |
· · | Dispositifs empêchant la rotation des corps de soupapes

|  | F16K 1/52 |
· · | Dispositifs pour le réglage additionnel du débit

|  | F16K 1/54 |
· · | Dispositifs pour modifier la façon dont le débit varie pendant le fonctionnement de la soupape

|  | F16K 3/00 |
Robinets-vannes ou tiroirs, c.à d. dispositifs obturateurs dont l'élément de fermeture glisse le long d'un siège pour l'ouverture ou la fermeture (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 5/00 a priorité; dans les barrages ou déversoirs Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02B 8/04)

|  | F16K 3/02 |
· | à faces d'obturation planes; Garnitures d'étanchéité à cet effet

|  | F16K 3/03 |
· · | dont l'élément de fermeture est en forme de diaphragme iris

|  | F16K 3/04 |
· · | avec éléments de fermeture articulés à pivot

|  | F16K 3/06 |
· · · | en forme de plaques disposées entre l'alimentation et l'évacuation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 3/10 a priorité)

|  | F16K 3/08 |
· · · · | les plaques étant circulaires et pivotant autour de leur centre

|  | F16K 3/10 |
· · · | et dispositions particulières pour tenir écartées les faces d'obturation ou pour les presser l'une contre l'autre

|  | F16K 3/12 |
· · | à faces d'obturation en forme de coin

|  | F16K 3/14 |
· · · | et dispositions particulières pour tenir écartées les faces d'obturation ou pour les presser l'une contre l'autre

|  | F16K 3/16 |
· · | avec dispositions particulières pour tenir écartées les faces d'obturation ou pour les presser l'une contre l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 3/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 3/14 ont priorité)

|  | F16K 3/18 |
· · · | du fait du mouvement des éléments de fermeture

|  | F16K 3/20 |
· · · | du fait du mouvement des sièges

|  | F16K 3/22 |
· | à faces d'obturation en forme de surfaces de solides de révolution (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 13/02 a priorité; à corps de tiroir élastique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 3/28)

|  | F16K 3/24 |
· · | avec corps de tiroir cylindrique

|  | F16K 3/26 |
· · · | le passage du fluide se faisant par le corps du tiroir

|  | F16K 3/28 |
· | à corps de tiroir élastique

|  | F16K 3/30 |
· | Détails

|  | F16K 3/312 |
· · | Fermeture de canalisation

|  | F16K 3/314 |
· · | Formes ou structures de la partie coulissante; Sa fixation sur sa tige

|  | F16K 3/316 |
· · | Guidage de la partie coulissante

|  | F16K 3/32 |
· · | Dispositifs pour le réglage additionnel du débit

|  | F16K 3/34 |
· · | Dispositions pour modifier la façon dont le débit varie pendant le fonctionnement du tiroir

|  | F16K 3/36 |
· · | Caractéristiques relatives à la lubrification

|  | F16K 5/00 |
Robinets à boisseau consistant seulement en un dispositif obturateur dont au moins une des faces d'obturation a la forme d'une surface de solide de révolution plus ou moins complète, le mouvement d'ouverture et de fermeture étant essentiellement rotatif (robinets du type soupape Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/00)

|  | F16K 5/02 |
· | dont les boisseaux sont à surface conique; Leurs garnitures d'étanchéité

|  | F16K 5/04 |
· | dont les boisseaux sont à surface cylindrique; Leurs garnitures d'étanchéité

|  | F16K 5/06 |
· | dont les boisseaux sont à surface sphérique; Leurs garnitures d'étanchéité

|  | F16K 5/08 |
· | Détails

|  | F16K 5/10 |
· · | Dispositifs pour le réglage additionnel du débit

|  | F16K 5/12 |
· · | Dispositions pour modifier la façon dont le débit varie pendant le fonctionnement du robinet ou de la vanne

|  | F16K 5/14 |
· · | Dispositions particulières pour tenir écartées les faces d'obturation ou pour les presser l'une contre l'autre

|  | F16K 5/16 |
· · · | dans le cas des boisseaux à surface conique

|  | F16K 5/18 |
· · · | dans le cas des boisseaux à surface cylindrique

|  | F16K 5/20 |
· · · | dans le cas des boisseaux à surface sphérique

|  | F16K 5/22 |
· · | Caractéristiques relatives à la lubrification

|  | F16K 7/00 |
Dispositifs d'obturation à diaphragme, p.ex. dont un élément est déformé, sans être déplacé entièrement, pour fermer l'ouverture (portes ou fermetures pour grands réceptacles agissant par déformation de parois flexibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 90/56; moyens pour obturer les tubes ou les manches Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/10)

|  | F16K 7/02 |
· | à diaphragme tubulaire

|  | F16K 7/04 |
· · | dont l'étranglement est assuré par une force extérieure radiale

|  | F16K 7/06 |
· · · | par tige filetée, came ou autre moyen mécanique

|  | F16K 7/07 |
· · · | par pression d'un fluide

|  | F16K 7/08 |
· · | dont l'étranglement est assuré par torsion

|  | F16K 7/10 |
· | à élément gonflable

|  | F16K 7/12 |
· | à diaphragme plat, en forme d'assiette ou en forme de bol

|  | F16K 7/14 |
· · | disposé pour être déformé contre un siège plat

|  | F16K 7/16 |
· · · | le diaphragme étant actionné mécaniquement, p.ex. par une tige filetée ou par came

|  | F16K 7/17 |
· · · | le diaphragme étant actionné par pression d'un fluide

|  | F16K 7/18 |
· | à diaphragme fixé d'un côté uniquement, p.ex. de manière à pouvoir être étalé sur le siège en le roulant

|  | F16K 7/20 |
· | à organe de fermeture solide compressible

|  | F16K 11/00 |
Soupapes ou clapets à voies multiples, p.ex. clapets mélangeurs; Raccords de tuyauteries comportant de tels clapets ou soupapes; Aménagement d'obturateurs et de voies d'écoulement spécialement conçu pour mélanger les fluides [4]

|  | F16K 11/02 |
· | dont toutes les faces d'obturation se déplacent comme un tout

|  | F16K 11/04 |
· · | comportant uniquement des soupapes ou des clapets

|  | F16K 11/044 |
· · · | à corps de soupape ou de clapet mobiles situés entre des sièges de soupape ou de clapet [4]

|  | F16K 11/048 |
· · · | à sièges de soupape ou de clapet situés entre des corps de soupape ou de clapet mobiles [4]

|  | F16K 11/052 |
· · · | à éléments de fermeture articulés à pivot, p.ex. soupapes ou clapets du type papillon [4]

|  | F16K 11/056 |
· · · | à corps de soupape en forme de sphère [4]

|  | F16K 11/06 |
· · | comportant uniquement des tiroirs

|  | F16K 11/065 |
· · · | à éléments de fermeture glissant linéairement [4]

|  | F16K 11/07 |
· · · · | à glissières cyclindriques [4]

|  | F16K 11/072 |
· · · | à éléments de fermeture articulés à pivot [4]

|  | F16K 11/074 |
· · · · | à faces d'obturation planes [4]

|  | F16K 11/076 |
· · · · | à faces d'obturation épousant la surface d'un solide de révolution [4]

|  | F16K 11/078 |
· · · | à éléments de fermeture articulés à pivot et se déplaçant linéairement [4]

|  | F16K 11/08 |
· · | comportant uniquement des robinets à boisseau

|  | F16K 11/083 |
· · · | à noix conique [2]

|  | F16K 11/085 |
· · · | à noix cylindrique [2]

|  | F16K 11/087 |
· · · | à noix sphérique [2]

|  | F16K 11/10 |
· | dont plusieurs éléments de fermeture ne se déplacent pas comme un tout

|  | F16K 11/12 |
· · | dont un boisseau tourne dans un autre

|  | F16K 11/14 |
· · | actionnés par un seul organe de commande, p.ex. une clé (dont un boisseau tourne dans un autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 11/12)

|  | F16K 11/16 |
· · · | lequel glisse uniquement, ou tourne uniquement, ou oscille uniquement dans un seul plan

|  | F16K 11/18 |
· · · | dont les mouvements de manoeuvre sont distincts pour chacun des éléments de fermeture

|  | F16K 11/20 |
· · | actionnés par des organes de commande distincts (dont un boisseau tourne dans un autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 11/12)

|  | F16K 11/22 |
· · · | chacun étant propre à une soupape, p.ex. conjugués pour former clapet à voies multiples

|  | F16K 11/24 |
· · · | à soupape électromagnétique, p.ex. pour machines à laver

|  | F16K 13/00 |
Autres types structuraux de dispositifs obturateurs (moyens pour obturer les tubes ou les manches Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/10); Agencements pour obturer [4]

|  | F16K 13/02 |
· | dont les deux faces d'obturation ont la forme de petits segments de cylindre avec organe mobile monté sur articulation à pivot

|  | F16K 13/08 |
· | Agencements pour obturer [4]

|  | F16K 13/10 |
· · | au moyen d'une substance liquide ou granulaire [4]

|  | F16K 15/00 - F16K 24/00 |
Types fonctionnels

|  | F16K 15/00 - F16K 24/00 |
Note(s) Il est important de tenir compte de la note (2) qui suit le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D et également des subdivisions de ladite sous-classe selon lesquelles les régulateurs de pression et les régulateurs de débit, p.ex. les soupapes de réglage du débit, avec compensateur de pression, même ceux dont le système régulateur tout entier est contenu dans la soupape, opérant avec ou sans puissance auxiliaire, sont couverts respectivement par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 16/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 7/00. Toutefois, les détails des parties de soupape en soi sont classés dans les groupes appropriés de la présente sous-classe. [2]

|  | F16K 15/00 |
Soupapes, clapets ou valves de retenue (valves spécialement adaptées pour ballons gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63B 41/00)

|  | F16K 15/02 |
· | à corps de soupapes rigides guidés

|  | F16K 15/03 |
· · | et élément de fermeture à charnière

|  | F16K 15/04 |
· · | en forme de sphère

|  | F16K 15/06 |
· · | par tige-guide

|  | F16K 15/08 |
· · | en forme de bagues

|  | F16K 15/10 |
· · · | faisant corps ou rigidement liées à une platine à soupapes commune

|  | F16K 15/12 |
· · · | Ressorts pour soupapes en forme de bague [3]

|  | F16K 15/14 |
· | à corps de soupapes flexibles

|  | F16K 15/16 |
· · | à lamelles en forme de langue

|  | F16K 15/18 |
· | à mécanisme de commande; Soupape de retenue et soupape à mécanisme de commande combinées

|  | F16K 15/20 |
· | spécialement conçues pour corps gonflables, p.ex. les pneus (fixations des valves à des corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00)

|  | F16K 17/00 |
Soupapes ou clapets de sûreté; Soupapes ou clapets d'équilibrage (dispositifs limiteurs de pression pour réceptacles aérosols Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 83/70)

|  | F16K 17/02 |
· | ouvrant sur excès de pression d'un côté; fermant sur insuffisance de pression d'un côté (clapets ou valves de retenue Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 15/00)

|  | F16K 17/04 |
· · | actionnés par ressort

|  | F16K 17/06 |
· · · | avec dispositions particulières pour régler la pression d'ouverture

|  | F16K 17/08 |
· · · | avec dispositions particulières pour réaliser une large ouverture d'évacuation

|  | F16K 17/10 |
· · · | avec soupape auxiliaire agissant par un fluide sur la soupape principale

|  | F16K 17/12 |
· · | actionnés par poids

|  | F16K 17/14 |
· · | avec élément de rupture

|  | F16K 17/16 |
· · · | l'élément étant un diaphragme de rupture

|  | F16K 17/164 |
· · | et restant fermés après retour à la pression normale

|  | F16K 17/168 |
· · | combinés avec des soupapes commandées à la main, p.ex. soupape à mécanisme de commande et soupape de sûreté combinées

|  | F16K 17/18 |
· | ouvrant sur un excès de pression sur l'un ou l'autre côté

|  | F16K 17/19 |
· · | Soupapes ou clapets d'équilibrage, principalement pour réservoirs

|  | F16K 17/192 |
· · · | avec éléments de fermeture sous forme de colonne liquide mobile

|  | F16K 17/194 |
· · · | actionnés par poids

|  | F16K 17/196 |
· · · | actionnés par ressort

|  | F16K 17/20 |
· | Soupapes ou clapets limiteurs de débit (fonctionnant au choc ou autre action extérieure Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 17/36)

|  | F16K 17/22 |
· · | fonctionnant par différence de pression entre deux points de l'écoulement

|  | F16K 17/24 |
· · · | et agissant directement sur l'élément d'obturation

|  | F16K 17/26 |
· · · · | dans les deux sens

|  | F16K 17/28 |
· · · · | dans un sens uniquement

|  | F16K 17/30 |
· · · · · | sous l'action d'un ressort

|  | F16K 17/32 |
· · · | et agissant sur un servomécanisme ou sur un mécanisme de déclenchement

|  | F16K 17/34 |
· · | dans lesquels l'énergie provenant du courant du fluide actionne le mécanisme de fermeture

|  | F16K 17/36 |
· | fonctionnant sous l'action de circonstances extérieures, p.ex. un choc, un changement de position

|  | F16K 17/38 |
· · | d'une température excessive

|  | F16K 17/40 |
· | avec élément de rupture, p.ex. un diaphragme de rupture, un joint fusible (soupapes ou clapets avec élément de rupture ouvrant sur excès de pression d'un côté Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 17/14)

|  | F16K 17/42 |
· | Clapets empêchant les entrées d'air dans les orifices de sortie des récipients à liquides

|  | F16K 21/00 |
Obturateurs de distribution pour fluides (spécialement adaptés pour réceptacles aérosols Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 83/44; pour la manutention des liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...B67D; pour les chasses d'eau de water-closets ou autres sanitaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03D)

|  | F16K 21/02 |
· | assurant un faible débit continu

|  | F16K 21/04 |
· | Obturateurs à fermeture automatique, c.à d. se fermant d'eux-même après fonctionnement

|  | F16K 21/06 |
· · | dans lesquels le mouvement de fermeture, ralenti ou non, commence immédiatement après l'ouverture

|  | F16K 21/08 |
· · · | avec éléments de fermeture en forme de sphère

|  | F16K 21/10 |
· · · | avec cylindre de frein hydraulique agissant sur l'élément de fermeture

|  | F16K 21/12 |
· · · | avec dispositifs d'ouverture actionnés hydrauliquement; avec dispositions pour soulager la pression avant l'ouverture

|  | F16K 21/14 |
· · | avec moyens particuliers pour empêcher la fermeture automatique

|  | F16K 21/16 |
· · | assurant la fermeture après passage d'un volume prédéterminé de fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 21/10 a priorité)

|  | F16K 21/18 |
· · | fermés quand la montée du liquide atteint un niveau prédéterminé (clapets actionnés par flotteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/18)

|  | F16K 21/20 |
· · · | par des moyens utilisant la succion de l'air au travers d'une ouverture fermée par la montée du liquide

|  | F16K 23/00 |
Clapets pour empêcher le dégouttement des buses

|  | F16K 24/00 |
Dispositifs, p.ex. soupapes, pour la mise à l'air libre ou l'aération d'enceintes (soupapes ou clapets d'équilibrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 17/00; aménagement ou montage dans les tuyaux ou systèmes de tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/07; aération ou ventilation en tant que fonction additionnelle de purgeurs d'eau de condensation ou d'appareils analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16T; ventilation des locaux, des véhicules, voir les sous-classes correspondantes, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F) [2]

|  | F16K 24/02 |
· | l'enceinte constituant elle-même une soupape, un robinet ou une vanne [2]

|  | F16K 24/04 |
· | pour la mise à l'air libre uniquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 24/02 a priorité) [2]

|  | F16K 24/06 |
· | pour l'aération uniquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 24/02 a priorité) [2]

|  | F16K 25/00 - F16K 51/00 |
Détails

|  | F16K 25/00 - F16K 51/00 |
Note(s) Les détails non traités dans les groupes qui suivent sont classés dans les groupes précèdents.

|  | F16K 25/00 |
Détails constitutifs relatifs au contact entre corps de soupapes ou de clapets et leurs sièges (mouvement des corps de soupapes autres que pour l'ouverture et la fermeture Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 29/00; structure des joints d'étanchéité, voir les groupes appropriés selon le type de soupape)

|  | F16K 25/02 |
· | Dispositions utilisant la sortie de fluide des corps de soupapes ou de clapets ou de leurs sièges

|  | F16K 25/04 |
· | Dispositions pour empêcher l'usure, non prévues ailleurs

|  | F16K 27/00 |
Structures des logements (procédés de soudage des logements Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K); Matériaux utilisés à cet effet

|  | F16K 27/02 |
· | des soupapes de levage (pour réduire la résistance à l'écoulement dans les soupapes de levage à tige filetée Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 1/06)

|  | F16K 27/04 |
· | des tiroirs

|  | F16K 27/06 |
· | des robinets ou des vannes

|  | F16K 27/07 |
· | de dispositifs obturateurs de réservoirs, p.ex. de wagons-citernes [4]

|  | F16K 27/08 |
· | Chapes de guidage pour axes; Dispositifs de fermeture des logements; Chapeaux de protection contre la poussière, p.ex. pour valves de pneus

|  | F16K 27/10 |
· | Logements soudés

|  | F16K 27/12 |
· | Couvercles de logements

|  | F16K 29/00 |
Dispositions pour le mouvement des corps de soupapes autre que celui d'ouverture ou de fermeture de la soupape, p.ex. pour le rodage, pour empêcher le gommage

|  | F16K 29/02 |
· | assurant un mouvement continu

|  | F16K 31/00 |
Moyens de fonctionnement; Dispositifs de retour à la position de repos

|  | F16K 31/02 |
· | électriques; magnétiques

|  | F16K 31/04 |
· · | utilisant un moteur

|  | F16K 31/05 |
· · · | spécialement conçus pour manoeuvrer les soupapes à fonctionnement manuel ou pour la manoeuvre conjuguée au moteur et à la main

|  | F16K 31/06 |
· · | utilisant un aimant

|  | F16K 31/08 |
· · · | utilisant un aimant permanent

|  | F16K 31/10 |
· · · | avec mécanisme additionnel entre l'armature et l'élément de fermeture

|  | F16K 31/11 |
· · · · | avec des moyens additionnels d'actionnement à la main [2]

|  | F16K 31/12 |
· | actionnés par un fluide (soupapes ou valves de retenue actionnées par fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 15/00; soupapes ou clapets de sûreté actionnés par fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 17/00)

|  | F16K 31/122 |
· · | le fluide agissant sur un piston (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/143, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/163, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/363, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/383 ont priorité) [2]

|  | F16K 31/124 |
· · · | servo-commandé [2]

|  | F16K 31/126 |
· · | le fluide agissant sur un diaphragme, un soufflet ou un organe similaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/145, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/165, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/365, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/385 ont priorité) [2]

|  | F16K 31/128 |
· · · | servo-commandé [2]

|  | F16K 31/14 |
· · | montés sur soupapes à fonctionnement manuel ou conjugués avec celles-ci

|  | F16K 31/143 |
· · · | le fluide agissant sur un piston

|  | F16K 31/145 |
· · · | le fluide agissant sur un diaphragme

|  | F16K 31/16 |
· · | et avec un mécanisme autre qu'une tige va-et-vient, entre le moteur à fluide et l'élément de fermeture (avec flotteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/18)

|  | F16K 31/163 |
· · · | le fluide agissant sur un piston

|  | F16K 31/165 |
· · · | le fluide agissant sur un diaphragme

|  | F16K 31/18 |
· · | et actionnés par un flotteur (flotteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 33/00; clapets commandés par flotteur dans les purgeurs d'eau de condensation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16T 1/20, dans les chaudières Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22D 5/08)

|  | F16K 31/20 |
· · · | commandant une soupape de levage

|  | F16K 31/22 |
· · · · | le flotteur étant rigidement lié à la soupape

|  | F16K 31/24 |
· · · · | par l'intermédiaire d'une transmission dont l'enchaînement des pièces relie un seul flotteur à une seule soupape

|  | F16K 31/26 |
· · · · · | la soupape obéissant à un mouvement rectiligne et le flotteur étant monté sur un bras articulé à pivot

|  | F16K 31/28 |
· · · · | avec deux flotteurs ou plus, agissant sur une seule soupape

|  | F16K 31/30 |
· · · | commandant un robinet-vanne ou un tiroir

|  | F16K 31/32 |
· · · | commandant un robinet ou une vanne

|  | F16K 31/34 |
· · · | commandant une soupape-pilote commandant à son tour le dispositif obturateur

|  | F16K 31/36 |
· · | et dans lesquels il y a alimentation constante du moteur à fluide par le fluide provenant de la canalisation

|  | F16K 31/363 |
· · · | le fluide agissant sur un piston (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/38 a priorité)

|  | F16K 31/365 |
· · · | le fluide agissant sur un diaphragme

|  | F16K 31/38 |
· · · | le fluide travaillant directement sur les deux côtés du moteur à fluide, un des côtés étant relié par un étranglement et le moteur étant actionné par la décharge effectuée de ce même côté (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/40 a priorité)

|  | F16K 31/383 |
· · · · | le fluide agissant sur un piston

|  | F16K 31/385 |
· · · · | le fluide agissant sur un diaphragme

|  | F16K 31/40 |
· · · | avec un organe actionné électriquement dans la décharge du moteur

|  | F16K 31/42 |
· · | et au moyen d'organes actionnés électriquement dans les canalisations d'entrée ou de refoulement du moteur à fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/40 a priorité)

|  | F16K 31/44 |
· | Moyens mécaniques d'actionnement

|  | F16K 31/46 |
· · | pour un fonctionnement à distance

|  | F16K 31/48 |
· · | par dispositif mécanique synchronisé, p.ex. par dash-pot (clapets à fermeture automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 21/16)

|  | F16K 31/50 |
· · | à tige-guide filetée

|  | F16K 31/52 |
· · | à manivelle, excentrique ou came

|  | F16K 31/524 |
· · · | à came

|  | F16K 31/528 |
· · · | à ergot et encoche

|  | F16K 31/53 |
· · | à engrenage

|  | F16K 31/54 |
· · · | à crémaillère et pignon

|  | F16K 31/56 |
· · | sans position intermédiaire stable, p.ex. par à-coup

|  | F16K 31/58 |
· · | comportant une buse mobile de décharge

|  | F16K 31/60 |
· · | Poignées

|  | F16K 31/62 |
· · | Pédales ou organes à actionnement similaires, p.ex. actionnés au genou ou par la hanche

|  | F16K 31/64 |
· | sensibles aux variations de température (fonctionnant sous l'action d'une température excessive Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 17/38; commande des installations de lutte contre l'incendie Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 37/00; dispositifs empêchant l'éclatement des canalisations sous l'effet du gel Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03B 7/10) [4]

|  | F16K 31/66 |
· · | actionnés électriquement ou magnétiquement, p.ex. au moyen d'aimants avec des caractéristiques magnétiques variables [4]

|  | F16K 31/68 |
· · | actionnés par pression de fluide ou par variations volumétriques dans une chambre fermée [4]

|  | F16K 31/70 |
· · | actionnés mécaniquement, p.ex. par un ruban bimétallique [4]

|  | F16K 31/72 |
· | Moyens de fonctionnement ou dispositifs de déclenchement particulièrement adaptés pour augmenter la vitesse de réponse de la soupape [4]

|  | F16K 33/00 |
Flotteurs pour actionner les soupapes ou autres dispositifs

|  | F16K 35/00 |
Dispositions empêchant la mise en action accidentelle ou non autorisée

|  | F16K 35/02 |
· | à verrouillage ou déverrouillage par poussoir-tirette

|  | F16K 35/04 |
· | offrant une résistance lâche à la commande

|  | F16K 35/06 |
· | utilisant un organe de commande ou de verrouillage démontable, p.ex. une clé (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 35/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 35/12 ont priorité)

|  | F16K 35/08 |
· | exigeant un réglage selon un code, p.ex. des serrures à combinaisons

|  | F16K 35/10 |
· | par chapeaux ou barres de verrouillage

|  | F16K 35/12 |
· | par fil métallique de plombage

|  | F16K 35/14 |
· | par verrouillage conjugué de deux soupapes ou plus

|  | F16K 35/16 |
· | par organe de verrouillage actionné magnétiquement

|  | F16K 37/00 |
Moyens particuliers portés par ou sur les soupapes ou autres dispositifs d'obturation pour repérer ou enregistrer leur fonctionnement ou pour permettre de donner l'alarme

|  | F16K 39/00 |
Dispositifs pour relâcher la pression sur les faces d'un joint d'étanchéité

|  | F16K 39/02 |
· | dans le cas de soupapes de levage

|  | F16K 39/04 |
· | dans le cas de tiroirs

|  | F16K 39/06 |
· | dans le cas de robinets ou de vannes

|  | F16K 41/00 |
Joints d'étanchéité pour tiges

|  | F16K 41/02 |
· | avec un presse-étoupe

|  | F16K 41/04 |
· · | avec une bague au moins, en caoutchouc ou d'un matériau analogue, entre la tige et son logement

|  | F16K 41/06 |
· · | avec une bague au moins, fixée à la fois à la tige et à son logement

|  | F16K 41/08 |
· · | avec une bague au moins, présentant sur sa périphérie une lèvre de fermeture en saillie

|  | F16K 41/10 |
· | avec un diaphragme, p.ex. en forme de soufflet ou de tube

|  | F16K 41/12 |
· · | le diaphragme étant sensiblement plat

|  | F16K 41/14 |
· | avec une saillie conique portée par la tige qui s'emboîte dans une surface conique du logement

|  | F16K 41/16 |
· | avec une saillie conique portée par la tige qui repose sur une bague d'étanchéité

|  | F16K 41/18 |
· · | n'assurant l'étanchéité que lorsque l'élément de fermeture est en position d'ouverture

|  | F16K 43/00 |
Moyens de fermeture auxiliaire des soupapes, pouvant prendre à leur compte, en cas de réparation de la soupape, p.ex. un regarnissage des rondelles, la fonction des moyens normaux de fermeture; Dispositifs pour le remplacement temporaire des parties de soupapes dans le même but

|  | F16K 47/00 |
Moyens incorporés aux soupapes pour absorber l'énergie d'un fluide (pour les tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/00)

|  | F16K 47/02 |
· | pour empêcher les coups de bélier ou le bruit

|  | F16K 47/04 |
· | pour diminuer la pression, l'organe régulateur étant incorporé dans l'élément de fermeture

|  | F16K 47/06 |
· · | l'organe régulateur étant en forme de canal hélicoïdal

|  | F16K 47/08 |
· | pour diminuer la pression, l'organe régulateur étant distinct de l'élément de fermeture

|  | F16K 47/10 |
· · | dans lequel le milieu fluide doit s'écouler dans un sens par le canal d'étranglement et peut s'écouler dans l'autre sens par un canal beaucoup plus large parallèle au canal d'étranglement

|  | F16K 47/12 |
· · | le canal d'étranglement étant de forme hélicoïdale

|  | F16K 47/14 |
· · | l'organe régulateur étant une membrane perforée

|  | F16K 47/16 |
· · | l'organe régulateur étant un cône

|  | F16K 49/00 |
Moyens portés par ou sur les soupapes pour chauffer ou refroidir (pour les tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 53/00; isolation thermique relative aux tuyaux ou tuyauteries Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/16)

|  | F16K 51/00 |
Autres détails non particuliers aux types de soupapes ou clapets ou autres appareils d'obturation

|  | F16K 51/02 |
· | spécialement conçus pour les installations de vide poussé [2]