|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F16 |
ELEMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GENERALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GENERAL

|  | F16F |
RESSORTS; AMORTISSEURS; MOYENS POUR AMORTIR LES VIBRATIONS

|  | F16F |
2. Note(s) La présente sous-classe couvre: les ressorts ou les amortisseurs de chocs ou de vibrations; leur aménagement dans, ou leur adaptation pour, des appareils particuliers, si cet aménagement ou cette adaptation ne sont pas prévus dans les sous-classes qui couvrent lesdits appareils. [5] La présente sous-classe ne couvre pas l'aménagement de ressorts ou d'amortisseurs de chocs ou de vibrations dans des appareils particuliers ou leur adaptation à des appareils particuliers, si cet aménagement ou cette adaptation sont prévus dans les sous-classes qui couvrent lesdits appareils, p.ex.
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47C 23/00-A47C 27/00 | Sommiers à ressorts |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 5/075 | Amortisseurs de vibrations pour skis |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G | Suspensions de véhicules |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 19/24 | Montage de pare-chocs sur les véhicules |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F | Suspensions de véhicules de chemin de fer |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G 11/00 | Tampons pour véhicules ferroviaires ou tramways |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 21/15 | Châssis de véhicules comportant des moyens amortisseurs de chocs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62J 1/02 | Selles montées élastiquement sur le cadre des cycles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62K 21/08 | Amortisseurs de direction pour cycles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 1/15 | Hélices de navires comportant des moyens pour amortir les vibrations |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 21/30 | Montage antivibrations de l'appareil de propulsion dans les navires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/58 | Aménagement des amortisseurs ou des ressorts dans les trains d'atterrissage d'aéronefs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 81/02 | Réceptacles, éléments d'emballage ou paquets ayant des moyens pour amortir les chocs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06F 37/20 | Montages souples dans les machines à laver |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06F 49/06 | Montages souples dans les essoreuses centrifuges domestiques |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03G 1/00 | Moteurs à ressorts |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 15/04 | Montages élastiques de dispositifs d'éclairage |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41A 25/00 | Supports d'armes à feu permettant le recul |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41B 5/20 | Amortisseurs de vibrations pour les arcs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 11/00 | Indication ou enregistrement en matière de mesure |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 21/10 | Aménagement d'amortisseurs dans les appareils de pesée |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B | Horloges, montres |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 3/08 | Amortissement de mouvements dans les instruments |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 7/20 | Disposition de dispositifs amortisseurs de chocs pour des éléments de commande déplaçables dans les réacteurs nucléaires. |

|  | F16F |
Schéma général
RESSORTS |
A friction; à fluide; magnétiques | 1/00, 3/00; 5/00, 9/00; 6/00
AMORTISSEURS |
A friction; à fluide | 7/00, 11/00; 9/00, 11/00
ENSEMBLES RESSORTS ET AMORTISSEURS | 13/00
SUPPRESSION DES VIBRATIONS ET ÉQUILIBRAGE | 15/00

|  | F16F 1/00 |
Ressorts (travaillant avec un fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/00)

|  | F16F 1/02 |
· | en acier ou faits d'un autre matériau ayant une faible friction intérieure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/36 a priorité); Ressorts enroulés, de torsion, à lame, en forme de coupelles, à corps annulaire ou similaire, le matériau de ressort ne jouant pas de rôle [6]

|  | F16F 1/04 |
· · | Ressorts enroulés

|  | F16F 1/06 |
· · · | dont les enroulements constituent une surface cylindrique

|  | F16F 1/08 |
· · · | dont les enroulements constituent une surface en grande partie conique

|  | F16F 1/10 |
· · · | Ressorts spiraux dont les enroulements constituent sensiblement une surface plane

|  | F16F 1/12 |
· · · | Fixations ou montages

|  | F16F 1/13 |
· · · · | comportant des inserts ou des éléments intermédiaires entre les spires afin de modifier les propriétés mécaniques ou physiques du ressort [6]

|  | F16F 1/14 |
· · | Ressorts de torsion faits de barres ou de tubes

|  | F16F 1/16 |
· · · | Fixations ou montages

|  | F16F 1/18 |
· · | Ressorts à lames

|  | F16F 1/20 |
· · · | avec interlames, p.ex. des interlames antifriction, ou avec rouleaux entre les lames

|  | F16F 1/22 |
· · · | avec moyens pour modifier la caractéristique d'élasticité

|  | F16F 1/24 |
· · · | Lubrification; Gaines, p.ex. pour retenir le lubrifiant

|  | F16F 1/26 |
· · · | Fixations; Montages (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 11/10 a priorité) [5]

|  | F16F 1/28 |
· · · · | comportant des broches cylindriques métalliques tournant dans des manchons ajustés

|  | F16F 1/30 |
· · · · | comportant des pièces intermédiaires faites de caoutchouc ou d'un matériau élastique similaire

|  | F16F 1/32 |
· · | Ressorts en forme de coupelles; Ressorts en forme de disques légèrement concaves (diaphragmes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/00)

|  | F16F 1/34 |
· · | Bagues élastiques, c.à d. corps annulaires déformés radialement par une charge axiale

|  | F16F 1/36 |
· | en matière plastique, p.ex. en caoutchouc; faits d'un matériau à friction intérieure élevée

|  | F16F 1/362 |
· · | en laine d'acier ou en poils comprimés [6]

|  | F16F 1/364 |
· · | en liège, en bois ou en matériau similaire [6]

|  | F16F 1/366 |
· · | en matière plastique renforcée avec des fibres [6]

|  | F16F 1/368 |
· · · | Ressorts à lames [6]

|  | F16F 1/37 |
· · | d'un matériau mousse, p.ex. caoutchouc éponge

|  | F16F 1/371 |
· · | caractérisés par des inserts ou des éléments auxiliaires d'extension, p.ex. pour rigidifier (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/366, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/387 ont priorité) [6]

|  | F16F 1/373 |
· · | caractérisés par une forme particulière [6]

|  | F16F 1/374 |
· · · | ayant une forme sphérique ou similaire [6]

|  | F16F 1/376 |
· · · | présentant des saillies, des bossages, des dentelures ou similaires sur au moins une surface (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/387 a priorité) [6]

|  | F16F 1/377 |
· · · | présentant des trous ou des ouvertures (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/387 a priorité) [6]

|  | F16F 1/379 |
· · | caractérisés par des dispositions pour réguler la température du ressort, p.ex. par refroidissement [6]

|  | F16F 1/38 |
· · | avec manchon de matériau élastique entre un manchon extérieur rigide et un étui intérieur rigide ou une broche

|  | F16F 1/387 |
· · · | comprenant des moyens pour modifier la rigidité dans certaines directions [6]

|  | F16F 1/393 |
· · · | avec des manchons sphériques ou coniques [6]

|  | F16F 1/40 |
· · | constitués par une pile d'éléments similaires séparés par des couches intermédiaires non élastiques

|  | F16F 1/41 |
· · · | le ressort étant constitué par des éléments arrangés de manière généralement conique [6]

|  | F16F 1/42 |
· · | caractérisés par le mode de travail

|  | F16F 1/44 |
· · · | travaillant principalement à la compression

|  | F16F 1/46 |
· · · | travaillant principalement à la tension

|  | F16F 1/48 |
· · · | travaillant principalement à la torsion

|  | F16F 1/50 |
· · · | travaillant principalement au cisaillement

|  | F16F 1/52 |
· · · | travaillant selon des modes de travail combinés

|  | F16F 1/54 |
· · · · | à la compression et au cisaillement

|  | F16F 3/00 |
Ensembles de ressorts constitués par plusieurs ressorts, p.ex. pour réaliser une caractéristique d'élasticité voulue (s'ils comportent des ressorts à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/00)

|  | F16F 3/02 |
· | avec ressorts en acier ou faits d'un autre matériau, ayant une friction intérieure faible

|  | F16F 3/04 |
· · | composés uniquement de ressorts enroulés

|  | F16F 3/06 |
· · · | une partie desquels sont placés autour des autres de telle sorte qu'ils s'amortissent les uns les autres par frottement mutuel

|  | F16F 3/07 |
· · | combinés avec des chambres remplies de gaz ou d'un liquide

|  | F16F 3/08 |
· | avec ressorts faits d'un matériau ayant une friction intérieure élevée, p.ex. du caoutchouc

|  | F16F 3/087 |
· · | Ensembles comprenant plusieurs ressorts en matière plastique ou similaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/40 a priorité) [6]

|  | F16F 3/093 |
· · · | les ressorts étant faits de matériaux différents, p.ex. avec différents types de caoutchouc [6]

|  | F16F 3/10 |
· · | combinés avec des ressorts en acier ou faits d'un autre matériau, ayant une friction intérieure faible

|  | F16F 3/12 |
· · · | le ressort en acier étant en contact avec le ressort en caoutchouc, p.ex. noyé dans la masse [6]

|  | F16F 5/00 |
Ressorts à liquide dans lesquels le liquide travaille comme un ressort par compression, p.ex. combinés avec une action d'étranglement; Combinaisons de dispositifs comportant des ressorts à liquide

|  | F16F 6/00 |
Ressorts magnétiques; Ressorts magnétiques à fluide

|  | F16F 7/00 |
Amortisseurs de vibrations; Amortisseurs de chocs (utilisant un fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/00; particuliers pour systèmes rotatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/10)

|  | F16F 7/01 |
· | utilisant la friction entre des particules libres, p.ex. du sable [6]

|  | F16F 7/02 |
· | avec surfaces de friction à rotation relative qui sont pressées l'une contre l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 7/01 a priorité; si l'un des organes est un ressort Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/02) [6]

|  | F16F 7/04 |
· · | dans la direction de l'axe de rotation

|  | F16F 7/06 |
· · | dans une direction perpendiculaire ou inclinée sur l'axe de rotation

|  | F16F 7/08 |
· | avec surfaces de friction à déplacement rectiligne l'une le long de l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 7/01 a priorité) [6]

|  | F16F 7/09 |
· · | dans des amortisseurs du type cylindre-piston [6]

|  | F16F 7/10 |
· | utilisant un effet d'inertie

|  | F16F 7/104 |
· · | l'élément d'inertie étant monté de manière élastique [6]

|  | F16F 7/108 |
· · · | sur des ressorts en matière plastique [6]

|  | F16F 7/112 |
· · · | sur des ressorts à fluide [6]

|  | F16F 7/116 |
· · · | sur des ressorts métalliques [6]

|  | F16F 7/12 |
· | utilisant une déformation plastique de ses organes

|  | F16F 7/14 |
· | du type support de câble, c.à d. des câbles formant des boucles en prise par friction

|  | F16F 9/00 |
Ressorts, amortisseurs de vibrations, amortisseurs de chocs ou amortisseurs de mouvement de structure similaire, utilisant un fluide ou moyen équivalent comme agent d'amortissement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00 a priorité; raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00; accessoires de manoeuvre des portes utilisant un système de freinage par fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F)

|  | F16F 9/02 |
· | utilisant un gaz uniquement

|  | F16F 9/04 |
· · | dans une chambre à paroi flexible

|  | F16F 9/05 |
· · · | la paroi flexible étant du type à soufflet roulant [5]

|  | F16F 9/06 |
· | utilisant à la fois un gaz et un liquide

|  | F16F 9/08 |
· · | dans une chambre à paroi flexible

|  | F16F 9/084 |
· · · | comprenant un ressort à gaz contenu dans une paroi flexible, la paroi n'étant pas en contact avec le fluide d'amortissement, c.à d. monté sur l'extérieur du cylindre amortisseur [6]

|  | F16F 9/088 |
· · · | comprenant un ressort à gaz avec une paroi flexible située à l'intérieur du cylindre sur la tige de piston d'un amortisseur monotubulaire, ou dans le tube intérieur d'un amortisseur bitubulaire [6]

|  | F16F 9/092 |
· · · | comprenant un ressort à gaz avec une paroi flexible située entre les tubes d'un amortisseur bitubulaire [6]

|  | F16F 9/096 |
· · · | comprenant un accumulateur hydropneumatique du type à membrane situé à l'extrémité supérieure ou inférieure d'un amortisseur, ou séparément ou latéralement sur l'amortisseur [6]

|  | F16F 9/10 |
· | utilisant un liquide uniquement; utilisant un fluide dont la nature est sans importance

|  | F16F 9/12 |
· · | Dispositifs à une ou plusieurs aubes rotatives tournant dans le fluide, l'effet d'étranglement étant sans importance

|  | F16F 9/14 |
· · | Dispositifs à un ou plusieurs organes, p.ex. des pistons, des aubes, se déplaçant en va-et-vient dans des chambres et utilisant un effet d'étranglement

|  | F16F 9/16 |
· · · | comportant uniquement un déplacement rectiligne des parties travaillant

|  | F16F 9/18 |
· · · · | avec cylindre fermé et piston déterminant à l'intérieur de ce cylindre deux espaces ou plus de travail

|  | F16F 9/19 |
· · · · · | avec un seul cylindre

|  | F16F 9/20 |
· · · · · | avec tige du piston traversant les deux extrémités du cylindre

|  | F16F 9/22 |
· · · · | avec un ou plusieurs cylindres ayant chacun un espace de travail unique fermé par un piston ou un plongeur

|  | F16F 9/24 |
· · · · · | avec un seul cylindre et un seul piston ou plongeur

|  | F16F 9/26 |
· · · · · | avec deux cylindres en ligne et avec les deux pistons ou plongeurs reliés entre eux

|  | F16F 9/28 |
· · · · · | avec deux cylindres parallèles et avec les deux pistons ou plongeurs reliés entre eux

|  | F16F 9/30 |
· | avec un matériau solide ou semi-solide, p.ex. des masses pâteuses, comme agent d'amortissement

|  | F16F 9/32 |
· | Parties constitutives

|  | F16F 9/34 |
· · | Structure des clapets particuliers (soupapes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K); Forme ou structure des passages d'étranglement

|  | F16F 9/342 |
· · · | Passages d'étranglement fonctionnant avec pointeau de jauge

|  | F16F 9/344 |
· · · | Passage d'étranglement à écoulement tourbillonnaire [6]

|  | F16F 9/346 |
· · · | Passages d'étranglement en forme de fentes ménagées dans les parois des cylindres

|  | F16F 9/348 |
· · · | Passages d'étranglement en forme de disques annulaires opérant dans des directions opposées

|  | F16F 9/36 |
· · | Joints d'étanchéité particuliers, y compris les joints ou guides pour tiges de piston (étanchéité des parties mobiles en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/16-F16J 15/56)

|  | F16F 9/38 |
· · | Couvercles de protection ou de présentation décorative

|  | F16F 9/40 |
· · | Dispositions pour empêcher une émulsion du fluide

|  | F16F 9/42 |
· · | Dispositions pour le refroidissement

|  | F16F 9/43 |
· · | Dispositions de remplissage, p.ex. pour l'alimentation en gaz

|  | F16F 9/44 |
· · | Dispositifs inhérents à l'amortisseur ou portés par lui pour le réglage manuel ou un réglage non-automatique; de tels dispositifs combinés avec la correction de température (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/56 ont priorité; correction de température seule Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/52) [5,6]

|  | F16F 9/46 |
· · · | permettant la commande à distance

|  | F16F 9/48 |
· · | Dispositions permettant différents effets d'amortissement à différents points de la course (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/56 ont priorité) [5,6]

|  | F16F 9/49 |
· · · | Tampons arrêtoirs limitant le passage du fluide, p.ex. tampons hydrauliques

|  | F16F 9/50 |
· · | Dispositifs particuliers de réglage automatique de l'amortisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/56 ont priorité) [5,6]

|  | F16F 9/504 |
· · · | Moyens sensibles à l'inertie [6]

|  | F16F 9/508 |
· · · | Moyens réagissant à la vitesse de déplacement du piston [6]

|  | F16F 9/512 |
· · · | Moyens réagissant à l'action de la charge sur l'amortisseur ou à la pression de fluide dans l'amortisseur [6]

|  | F16F 9/516 |
· · · | aboutissant à des effets d'amortissement à la compression différents des effets d'amortissement à l'extension [6]

|  | F16F 9/52 |
· · · | en cas de changement de température (combinés avec un réglage externe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/44)

|  | F16F 9/53 |
· · | Moyens pour le réglage des caractéristiques des amortisseurs en faisant varier la viscosité du fluide, p.ex. électromagnétiques [5]

|  | F16F 9/54 |
· · | Dispositions pour la fixation

|  | F16F 9/56 |
· · | Moyens pour régler la longueur du ressort ou de l'amortisseur, ou pour les bloquer, p.ex. en fin de course [6]

|  | F16F 9/58 |
· · | Butées pour limiter la course, p.ex. disposées sur la tige de piston à l'extérieur du cylindre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/49 a priorité) [6]

|  | F16F 11/00 |
Amortisseurs de vibrations ou amortisseurs de chocs travaillant à la fois par friction et avec un fluide amortisseur

|  | F16F 13/00 |
Ensembles comportant des ressorts du type non à fluide ainsi que des amortisseurs de vibrations, des amortisseurs de chocs ou des ressorts à fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00 a priorité)

|  | F16F 13/02 |
· | amortissant par contact de friction entre le ressort et les moyens de freinage (ressorts enroulés agissant par friction réciproque Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 3/06)

|  | F16F 13/04 |
· | comprenant à la fois un ressort en matière plastique et un amortisseur, p.ex. un amortisseur de friction [6]

|  | F16F 13/06 |
· · | l'amortisseur étant un amortisseur à fluide, p.ex. le ressort en matière plastique ne faisant pas partie de la paroi de la chambre à fluide de l'amortisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/26 a priorité) [6]

|  | F16F 13/08 |
· · · | le ressort en matière plastique formant au moins une partie de la paroi de la chambre à fluide de l'amortisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/20-F16F 13/24 ont priorité) [6]

|  | F16F 13/10 |
· · · · | la paroi étant formée au moins en partie par une membrane flexible ou similaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/12-F16F 13/18 ont priorité) [6]

|  | F16F 13/12 |
· · · · | Amortisseurs à une seule chambre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/14 a priorité) [6]

|  | F16F 13/14 |
· · · · | Ensembles du type à manchon [6]

|  | F16F 13/16 |
· · · · · | spécialement adaptés pour recevoir des charges axiales [6]

|  | F16F 13/18 |
· · · · | caractérisés par l'emplacement ou la forme de la chambre d'équilibrage, p.ex. la chambre d'équilibrage entourant le ressort en matière plastique ou étant annulaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/14 a priorité) [6]

|  | F16F 13/20 |
· · · | caractérisés en ce qu'ils comprennent aussi un ressort pneumatique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/22 a priorité) [6]

|  | F16F 13/22 |
· · · | caractérisés en ce qu'ils comprennent aussi un amortisseur dynamique (amortisseurs utilisant un effet d'inertie en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 7/10) [6]

|  | F16F 13/24 |
· · · | la partie centrale de l'ensemble étant supportée par un élément et les deux extrémités de l'ensemble étant supportées par un seul autre élément, c.à d. montage à double action [6]

|  | F16F 13/26 |
· · | caractérisés par des dispositifs d'ajustement ou de réglage sensibles à des conditions extérieures [6]

|  | F16F 13/28 |
· · · | spécialement adaptés pour des ensembles du type à manchon (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/30 a priorité) [6]

|  | F16F 13/30 |
· · · | comprenant des moyens pour faire varier la viscosité des fluides, p.ex. de fluides magnétiques ou électrorhéologiques [6]

|  | F16F 15/00 - F16F 15/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 101/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 103/00. Les codes d'indexation doivent être non liés. [6]

|  | F16F 15/00 |
Suppression des vibrations dans les systèmes (dispositifs de suspension de sièges de véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60N 2/50); Moyens ou dispositions pour éviter ou réduire les forces de déséquilibre, p.ex. dues au mouvement (essai statique ou équilibrage dynamique des machines ou structures Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 1/00)

|  | F16F 15/02 |
· | Suppression des vibrations dans les systèmes non rotatifs, p.ex. dans des systèmes alternatifs; Suppression des vibrations dans les systèmes rotatifs par l'utilisation d'organes ne se déplaçant pas avec le système rotatif (produits stratifiés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B; suppression des vibrations sur les navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63)

|  | F16F 15/023 |
· · | utilisant des moyens fluides [6]

|  | F16F 15/027 |
· · · | comprenant des dispositifs de commande [6]

|  | F16F 15/03 |
· · | utilisant des moyens électromagnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53 a priorité) [5]

|  | F16F 15/04 |
· · | utilisant des moyens élastiques (pièces détachées ou leur fixation Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/00-F16F 13/00) [2]

|  | F16F 15/06 |
· · · | avec ressorts métalliques (avec des ressorts en caoutchouc également Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/08)

|  | F16F 15/067 |
· · · · | utilisant uniquement des ressorts enroulés [6]

|  | F16F 15/073 |
· · · · | utilisant uniquement des ressorts à lames [6]

|  | F16F 15/08 |
· · · | avec ressorts en caoutchouc

|  | F16F 15/10 |
· | Suppression des vibrations dans les systèmes rotatifs par utilisation d'organes mobiles avec le système lui-même (par équilibrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/22; avec des volants agissant de manière variable ou intermittente Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H)

|  | F16F 15/12 |
· · | utilisant des organes élastiques ou des organes amortisseurs de friction, p.ex. entre un arbre en rotation et une masse giratoire montée dessus (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/16 a priorité) [6]

|  | F16F 15/121 |
· · · | utilisant des ressorts comme organes élastiques, p.ex. des ressorts métalliques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/131 a priorité) [6]

|  | F16F 15/123 |
· · · · | des ressorts enroulés [6]

|  | F16F 15/124 |
· · · · | des ressorts en matière plastique, p.ex. en caoutchouc (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/123 a priorité) [6]

|  | F16F 15/126 |
· · · · · | consistant en au moins un élément annulaire entourant l'axe de rotation [6]

|  | F16F 15/127 |
· · · · | utilisant des ressorts en matière plastique en combinaison avec d'autres types de ressorts [6]

|  | F16F 15/129 |
· · · | caractérisée par des organes amortisseurs de friction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/131 a priorité) [6]

|  | F16F 15/131 |
· · · | le système en rotation comprenant deux masses giratoires ou plus [6]

|  | F16F 15/133 |
· · · · | utilisant comme organes élastiques des ressorts, p.ex. des ressorts métalliques [6]

|  | F16F 15/134 |
· · · · · | des ressorts enroulés [6]

|  | F16F 15/136 |
· · · · · | des ressorts en matière plastique, p.ex. en caoutchouc (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/134 a priorité) [6]

|  | F16F 15/137 |
· · · · · | les organes élastiques étant constitués de plusieurs ressorts de types différents [6]

|  | F16F 15/139 |
· · · · | caractérisée par des organes amortisseurs de friction [6]

|  | F16F 15/14 |
· · | utilisant des masses en oscillation libre tournant avec le système

|  | F16F 15/16 |
· · | utilisant un fluide (dispositifs reliant les organes d'entrée et de sortie Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D)

|  | F16F 15/167 |
· · · | ayant un élément d'inertie, p.ex. un anneau [6]

|  | F16F 15/173 |
· · · · | disposé à l'intérieur d'une enveloppe fermée [6]

|  | F16F 15/18 |
· · | utilisant des moyens électriques (dispositifs dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K)

|  | F16F 15/20 |
· | Suppression des vibrations des systèmes rotatifs par un groupement ou une disposition relative adéquate des organes mobiles du système ou des systèmes

|  | F16F 15/22 |
· | Compensation des forces d'inertie

|  | F16F 15/24 |
· · | dans les systèmes à vilebrequins par une disposition particulière des manivelles, des pistons ou similaires

|  | F16F 15/26 |
· · | dans les systèmes à vilebrequins utilisant des masses solides autres que les pistons ordinaires, se déplaçant avec le système lui-même

|  | F16F 15/28 |
· | Contrepoids; Leur fixation ou leur montage (pour fermetures du type à rouleau Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/62)

|  | F16F 15/30 |
· | Volants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/16 a priorité; suppression des vibrations dans des systèmes rotatifs utilisant des organes élastiques ou des organes amortisseurs de friction mobiles avec le système lui-même Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/12; sous l'aspect pièce rotative en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 15/00) [6]

|  | F16F 15/305 |
· · | en matière plastique, p.ex. en matière plastique renforcée avec des fibres (FRP) [6]

|  | F16F 15/31 |
· · | caractérisés par des moyens pour faire varier le moment d'inertie [6]

|  | F16F 15/315 |
· · | caractérisés par la disposition du support, p.ex. montages, cages, fixation de l'élément d'inertie à l'arbre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/31 a priorité) [6]

|  | F16F 15/32 |
· | Masses de réglage ou d'équilibrage ou moyens équivalents pour équilibrer les pièces rotatives, p.ex. les roues de véhicule [2,5]

|  | F16F 15/34 |
· · | Dispositifs de fixation à cet effet [5]

|  | F16F 15/36 |
· · | à fonctionnement automatique [5]

|  | F16F 101/00 - F16F 103/00 |
Système d'indexation associé au groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/00, relatif à la disposition de plusieurs masses giratoires. Les codes d'indexation doivent être non liés. [6]

|  | F16F 101/00 - F16F 103/00 |
Note(s) Il est important de tenir compte du chapitre IV du Guide d'utilisation qui indique les règles concernant l'attribution et la présentation des différents types de codes d'indexation. [6]

|  | F16F 101/00 |
Disposition en série de masses giratoires [6]

|  | F16F 103/00 |
Disposition en parallèle de masses giratoires [6]