|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H03 |
CIRCUITS ELECTRONIQUES FONDAMENTAUX

|  | H03F |
AMPLIFICATEURS (mesures, essais Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; amplificateurs optiques paramétriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F; circuits avec tubes à émission secondaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 43/30; masers, lasers Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S; réglage de l'amplification Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03G; dispositions pour le couplage indépendantes de la nature de l'amplificateur, diviseurs de tension Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H; amplificateurs destinés uniquement au traitement d'impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K; circuits de répéteurs dans les lignes de transmission Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 3/36, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 3/58; applications des amplificateurs de parole aux communications téléphoniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 1/60, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 3/40)

|  | H03F |
Note(s) La présente sous-classe couvre: l'amplification linéaire, dans laquelle il y a une relation linéaire entre les amplitudes des courants d'entrée et de sortie, et le courant de sortie a réellement la même forme d'onde que le courant d'entrée; les amplificateurs diélectriques, les amplificateurs magnétiques, et les amplificateurs paramétriques lorsqu'ils sont utilisés comme oscillateurs ou changeurs de fréquence; la construction des éléments actifs des amplificateurs diélectriques et des amplificateurs paramétriques, qui ne sont pas prévus ailleurs.

|  | H03F |
Schéma général
AMPLIFICATEURS À TUBES À DÉCHARGE OU À DISPOSITIFS SEMI-CONDUCTEURS; DÉTAILS | 3/00, 5/00; 1/00
AMPLIFICATEURS PARAMÉTRIQUES | 7/00
AMPLIFICATEURS: MAGNÉTIQUES; DIÉLECTRIQUES | 9/00; 11/00
AMPLIFICATEURS COMPORTANT DES ÉLÉMENTS PARTICULIERS |
Mécaniques ou acoustiques; utilisant l'effet Hall; électroluminescents; supraconducteurs | 13/00; 15/00; 17/00; 19/00
AUTRES AMPLIFICATEURS | 21/00

|  | H03F 1/00 |
Détails des amplificateurs comportant comme éléments d'amplification uniquement des tubes à décharge, uniquement des dispositifs à semi-conducteurs ou uniquement des composants non spécifiés

|  | H03F 1/02 |
· | Modifications des amplificateurs pour augmenter leur rendement, p.ex. étages classe A à pente glissante, utilisation d'une oscillation auxiliaire

|  | H03F 1/04 |
· · | dans les amplificateurs à tubes à décharge

|  | H03F 1/06 |
· · · | pour augmenter le rendement de l'amplification des ondes modulées de fréquence radio-électrique; pour augmenter le rendement des amplificateurs fonctionnant aussi en modulateurs [2]

|  | H03F 1/07 |
· · · · | Amplificateurs du type Doherty [2]

|  | H03F 1/08 |
· | Modifications des amplificateurs pour réduire l'influence défavorable de l'impédance interne des éléments amplificateurs (amplificateurs à large bande avec des réseaux de couplage entre étages, comprenant ces impédances Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 1/42; élimination de l'effet du temps de transit dans les tubes à vide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 21/34)

|  | H03F 1/10 |
· · | par utilisation d'éléments amplificateurs comportant des connexions d'électrodes multiples

|  | H03F 1/12 |
· · | par utilisation de moyens d'amortissement

|  | H03F 1/13 |
· · · | dans les amplificateurs à tube à décharge [2]

|  | H03F 1/14 |
· · | par utilisation de moyens de neutrodynage

|  | H03F 1/16 |
· · · | dans les amplificateurs à tube à décharge

|  | H03F 1/18 |
· · | par utilisation de couplage réparti

|  | H03F 1/20 |
· · · | dans les amplificateurs à tube à décharge

|  | H03F 1/22 |
· · | par utilisation de couplage dit "cascode", c.à d. étage avec cathode ou émetteur à la masse suivi d'un étage avec grille ou base à la masse respectivement

|  | H03F 1/24 |
· · · | dans les amplificateurs à tube à décharge

|  | H03F 1/26 |
· | Modifications des amplificateurs pour réduire l'influence du bruit provoqué par les éléments amplificateurs

|  | H03F 1/28 |
· · | dans les amplificateurs à tube à décharge

|  | H03F 1/30 |
· | Modifications des amplificateurs pour réduire l'influence des variations de la température ou de la tension d'alimentation

|  | H03F 1/32 |
· | Modifications des amplificateurs pour réduire la distorsion non linéaire (par contre-réaction Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 1/34)

|  | H03F 1/33 |
· · | dans les amplificateurs à tube à décharge [2]

|  | H03F 1/34 |
· | Circuits à contre-réaction avec ou sans réaction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 1/02-H03F 1/30, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 1/38-H03F 1/50, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/50 ont priorité) [3]

|  | H03F 1/36 |
· · | dans les amplificateurs à tube à décharge

|  | H03F 1/38 |
· | Circuits à réaction sans contre-réaction

|  | H03F 1/40 |
· · | dans les amplificateurs à tube à décharge

|  | H03F 1/42 |
· | Modifications des amplificateurs pour augmenter la bande passante

|  | H03F 1/44 |
· · | des amplificateurs accordés

|  | H03F 1/46 |
· · · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 1/48 |
· · | des amplificateurs apériodiques

|  | H03F 1/50 |
· · · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 1/52 |
· | Circuits pour la protection de ces amplificateurs [3]

|  | H03F 1/54 |
· · | comportant uniquement des tubes [3]

|  | H03F 1/56 |
· | Modifications des impédances d'entrée ou de sortie, non prévues ailleurs [3]

|  | H03F 3/00 |
Amplificateurs comportant comme éléments d'amplification uniquement des tubes à décharge ou uniquement des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H03F 3/02 - H03F 3/195 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/20-H03F 3/72 ont priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/02-H03F 3/195. [2]

|  | H03F 3/02 |
· | comportant uniquement des tubes (les sous-groupes suivants ont priorité)

|  | H03F 3/04 |
· | comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs (les sous-groupes suivants ont priorité)

|  | H03F 3/06 |
· · | utilisant un effet d'accumulation de trous

|  | H03F 3/08 |
· · | commandés par la lumière

|  | H03F 3/10 |
· · | avec des diodes

|  | H03F 3/12 |
· · · | avec des diodes Esaki

|  | H03F 3/14 |
· · | avec des dispositifs amplificateurs comportant plus de trois électrodes ou plus de deux jonctions PN

|  | H03F 3/16 |
· · | avec dispositifs à effet de champ

|  | H03F 3/18 |
· | avec dispositifs à semi-conducteurs de types complémentaires (les sous-groupes suivants ont priorité)

|  | H03F 3/181 |
· | Amplificateurs à basse fréquence, p.ex. préamplificateurs à fréquence musicale [2]

|  | H03F 3/183 |
· · | comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H03F 3/185 |
· · · | comportant des dispositifs à effet de champ (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/187 a priorité) [2]

|  | H03F 3/187 |
· · · | dans des circuits intégrés [2]

|  | H03F 3/189 |
· | Amplificateurs à haute fréquence, p.ex. amplificateurs radiofréquence [2]

|  | H03F 3/19 |
· · | comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H03F 3/191 |
· · · | Amplificateurs accordés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/193, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/195 ont priorité) [2]

|  | H03F 3/193 |
· · · | comportant des dispositifs à effet de champ (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/195 a priorité) [2]

|  | H03F 3/195 |
· · · | dans des circuits intégrés [2]

|  | H03F 3/20 |
· | Amplificateurs de puissance, p.ex. amplificateurs de classe B, amplificateur de classe C (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/26-H03F 3/32 ont priorité)

|  | H03F 3/21 |
· · | comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H03F 3/213 |
· · · | dans des circuits intégrés [2]

|  | H03F 3/217 |
· · · | Amplificateurs de puissance de classe D; Amplificateurs à commutation [2]

|  | H03F 3/22 |
· · | avec des tubes uniquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/24 a priorité)

|  | H03F 3/24 |
· · | d'étages transmetteurs de sortie

|  | H03F 3/26 |
· | Amplificateurs push-pull; Déphaseurs pour ceux-ci (dispositions doubles de push-pull à sortie unique ou déphaseurs pour ceux-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/30)

|  | H03F 3/28 |
· · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 3/30 |
· | Amplificateurs push-pull à sortie unique; Déphaseurs pour ceux-ci

|  | H03F 3/32 |
· · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 3/34 |
· | Amplificateurs de courant continu dans lesquels tous les étages sont couplés en courant continu (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/45 a priorité) [3]

|  | H03F 3/343 |
· · | comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H03F 3/345 |
· · · | comportant des dispositifs à effet de champ (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/347 a priorité) [2]

|  | H03F 3/347 |
· · · | dans des circuits intégrés [2]

|  | H03F 3/36 |
· · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 3/38 |
· | Amplificateurs de courant continu, comportant un modulateur à l'entrée et un démodulateur à la sortie; Modulateurs ou démodulateurs spécialement conçus pour être utilisés dans de tels amplificateurs (modulateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C; démodulateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D; modulation de l'amplitude des impulsions en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 7/02; démodulation de l'amplitude des impulsions en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 9/02)

|  | H03F 3/387 |
· · | comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H03F 3/393 |
· · · | comportant des dispositifs à effet de champ [2]

|  | H03F 3/40 |
· · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 3/42 |
· | Amplificateurs comportant plusieurs éléments amplificateurs ayant leurs circuits à courant continu en série avec la charge, l'électrode de commande de chaque élément étant excitée par au moins une partie du signal d'entrée, p.ex. amplificateurs dit "totem pole"

|  | H03F 3/44 |
· · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 3/45 |
· | Amplificateurs différentiels [2]

|  | H03F 3/46 |
· | Amplificateurs réflexes

|  | H03F 3/48 |
· · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 3/50 |
· | Amplificateurs dans lesquels le signal d'entrée est appliqué — ou le signal de sortie est recueilli — sur une impédance commune aux circuits d'entrée et de sortie de l'élément amplificateur, p.ex. amplificateurs dits "cathodynes"

|  | H03F 3/52 |
· · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 3/54 |
· | Amplificateurs utilisant l'effet de temps de transit dans des tubes ou des dispositifs à semi-conducteurs (amplificateurs paramétriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 7/00; dispositifs à l'état solide utilisés comme dispositifs à ondes progressives Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 45/02)

|  | H03F 3/55 |
· · | comportant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H03F 3/56 |
· · | utilisant des klystrons

|  | H03F 3/58 |
· · | utilisant des tubes à ondes progressives

|  | H03F 3/60 |
· | Amplificateurs dans lesquels les réseaux de couplage ont des constantes réparties, p.ex. comportant des résonateurs de guides d'ondes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/54 a priorité)

|  | H03F 3/62 |
· | Amplificateurs bi-directionnels

|  | H03F 3/64 |
· · | comportant uniquement des tubes

|  | H03F 3/66 |
· | Amplificateurs qui produisent des oscillations d'une fréquence et amplifient en même temps des signaux d'une autre fréquence

|  | H03F 3/68 |
· | Combinaisons d'amplificateurs, p.ex. amplificateurs à plusieurs voies pour stéréophonie

|  | H03F 3/70 |
· | Amplificateurs de charge [2]

|  | H03F 3/72 |
· | Amplificateurs commandés, c.à d. amplificateurs mis en service ou hors service au moyen d'un signal de commande [2]

|  | H03F 5/00 |
Amplificateurs comportant comme éléments d'amplification à la fois des tubes à décharge et des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H03F 7/00 |
Amplificateurs paramétriques (dispositifs ou systèmes pour la génération ou amplification paramétrique de la lumière, des infrarouges ou des ultraviolets Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 1/39)

|  | H03F 7/02 |
· | utilisant un élément à inductance variable; utilisant un élément à perméabilité variable

|  | H03F 7/04 |
· | utilisant un élément à capacité variable; utilisant un élément à permittivité variable

|  | H03F 7/06 |
· | avec tube à faisceau électronique

|  | H03F 9/00 |
Amplificateurs magnétiques

|  | H03F 9/02 |
· | à courant commandé, c.à d. courant de charge circulant dans les deux directions à travers une bobine principale [2]

|  | H03F 9/04 |
· | à tension commandée, c.à d. courant de charge ne circulant que dans une seule direction à travers une bobine principale, p.ex. circuits Logan (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 9/06 a priorité) [2]

|  | H03F 9/06 |
· | commandés par l'intégration dans le temps de la tension, c.à d. à courant de charge ne circulant que dans une seule direction à travers une bobine principale, l'enroulement de la bobine principale pouvant aussi être utilisé comme enroulement de commande, p.ex. circuits Ramey [2]

|  | H03F 11/00 |
Amplificateurs diélectriques

|  | H03F 13/00 |
Amplificateurs utilisant un élément amplificateur consistant en deux transducteurs couplés mécaniquement ou acoustiquement, p.ex. amplificateur téléphone-microphone

|  | H03F 15/00 |
Amplificateurs utilisant des effets galvanomagnétiques ne comportant pas de mouvement mécanique, p.ex. utilisant l'effet Hall

|  | H03F 17/00 |
Amplificateurs utilisant un élément électroluminescent ou une cellule photo-électrique

|  | H03F 19/00 |
Amplificateurs utilisant les effets de supraconductivité

|  | H03F 21/00 |
Amplificateurs non compris dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/00-H03F 19/00 (amplificateurs dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K)