|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F41 |
ARMES

|  | F41 |
Note(s) La présente classe couvre également les moyens d'instruction et d'entraînement pouvant présenter des caractères de simulation, p.ex. dans les appareils utilisés pour les manoeuvres en salle, bien que les simulateurs soient généralement couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. [4] Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "arme à feu individuelle" désigne une arme à feu qui est en général tenue d'une seule main ou des deux mains pendant le tir, mais comprend aussi des mitrailleuses legères, qui peuvent être portées par un trépied ou par un dispositif analogue pendant le tir; [5] "arme à feu du type revolver" désigne une arme à feu comportant un chargeur rotatif dont les logements de cartouche sont utilisés successivement comme chambres de tir; [5] "revolver" désigne un pistolet de type revolver; [5] "arme à feu semi-automatique" désigne une arme à feu qui tire un coup lorsqu'on agit sur la détente et qui se remet d'elle-même en condition de tirer le coup suivant lorsqu'on agit à nouveau sur la détente; [5] "arme à feu automatique" désigne une arme à feu qui continue à tirer tant que l'on maintient sur la détente la pression ayant déclenché le tir; "visée" désigne l'action de mettre en coïncidence une direction repère visuelle, matérialisée par un appareil dit de "visée", avec la direction d'un but; "pointage" désigne l'action de diriger une arme dans une direction qui diffère de la ligne de visée par des corrections dites de pointage, de manière à ce que le projectile atteigne le but. Il est important de tenir compte des définitions des expressions "projectile", "missile" et "roquette" données dans la note (2) qui suit le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. [4]

|  | F41H |
BLINDAGE; TOURELLES CUIRASSEES; VEHICULES BLINDES OU ARMES; MOYENS D'ATTAQUE OU DE DEFENSE, p.ex. CAMOUFLAGE, EN GENERAL

|  | F41H |
Schéma général
BLINDAGE |
Equipement individuel | 1/00
Plaques de blindage, boucliers de protection | 5/00
CAMOUFLAGE | 3/00
VÉHICULES BLINDÉS OU ARMÉS | 7/00
LANCE-FLAMMES, PROJECTION DE GAZ, GUERRE CHIMIQUE | 9/00
AUTRES MOYENS D'ATTAQUE OU DE DÉFENSE | 11/00, 13/00

|  | F41H 1/00 |
Equipement de protection individuelle (boucliers individuels Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41H 5/08; contre la guerre chimique Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62B)

|  | F41H 1/02 |
· | Vêtements blindés ou à l'épreuve des missiles ou projectiles; Tissus de protection composites

|  | F41H 1/04 |
· | Casques de protection (casques protecteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...A42B 3/00)

|  | F41H 1/06 |
· · | en acier; Blindages de tête en acier

|  | F41H 1/08 |
· · | en matière plastique; Blindages de tête en matière plastique

|  | F41H 3/00 |
Camouflage, c.à d. moyens ou procédés de dissimulation ou de simulation (pour les navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63G 8/34, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63G 13/02)

|  | F41H 3/02 |
· | Dispositifs couvrants, p.ex. écrans, filets (leur fabrication, voir les classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...D04)

|  | F41H 5/00 |
Blindage; Plaques de blindage; Boucliers (procédés de fabrication ou de traitement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C21)

|  | F41H 5/007 |
· | Blindages réactifs; Blindages dynamiques [5]

|  | F41H 5/013 |
· | Montage ou fixation des plaques de blindage [5]

|  | F41H 5/02 |
· | Structure des plaques

|  | F41H 5/04 |
· · | composées de plus d'une couche

|  | F41H 5/06 |
· | Boucliers (sur les navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63G 9/00; sur les avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64D 7/00)

|  | F41H 5/08 |
· · | individuels

|  | F41H 5/10 |
· · · | Baïonnettes-bêches, c.à d. utilisables comme bêche, comme baïonnette ou comme protection contre le tir au fusil

|  | F41H 5/12 |
· · | pour armes légères; pour lance-roquettes légères

|  | F41H 5/14 |
· · · | Boucliers blindés sur roues

|  | F41H 5/16 |
· · | pour l'artillerie

|  | F41H 5/18 |
· · | Boucliers rotatifs

|  | F41H 5/20 |
· | Tourelles

|  | F41H 5/22 |
· | Couvercles de trou d'homme, p.ex. sur les chars (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | F41H 5/24 |
· | à usage statique, p.ex. dans les fortifications

|  | F41H 5/26 |
· | Regards; Fenêtres (fabrication ou composition du verre Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03); Couvercles à leur effet

|  | F41H 7/00 |
Véhicules blindés ou armés (sous l'angle véhicules en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60; navires cuirassés ou armés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63G; aéronefs blindés ou armés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64D; montage des armes à feu, p.ex. des mitrailleuses, sur des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41A 23/00)

|  | F41H 7/02 |
· | Véhicules terrestres entourés d'un blindage, p.ex. chars de combat (véhicules à chenilles, leur système de direction Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D)

|  | F41H 7/03 |
· · | Compartiments en surpression pour l'équipage; Moyens pour prévenir l'entrée de produits asphyxiants, p.ex. de gaz de combustion sortant des tubes d'arme, dans les compartiments de l'équipage; Dispositions pour l'étanchéité [5]

|  | F41H 7/04 |
· · | Structure du blindage (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41H 5/00)

|  | F41H 7/10 |
· | Véhicules terrestres pour la pose des mines

|  | F41H 9/00 |
Matériel pour l'attaque ou la défense utilisant l'émission de flammes, de gaz ou de fumées; Matériel de guerre chimique (protection contre les agents chimiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62B)

|  | F41H 9/02 |
· | Appareils lance-flammes (pour détruire la végétation Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01M 15/00)

|  | F41H 9/04 |
· | Appareils de projection de gaz, p.ex. de gaz lacrymogènes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41H 9/10 a priorité)

|  | F41H 9/06 |
· | Appareils pour créer des écrans de brouillard ou de fumée artificiels (appareils pour lancer des pots fumigènes, p.ex. montés sur des véhicules, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 5/155)

|  | F41H 9/08 |
· · | Pots fumigénes sans charge propulsive, c.à d. fixes [5]

|  | F41H 9/10 |
· | Dispositifs d'autodéfense tenus à la main ou portés sur le corps, libérant des gaz répulsifs ou des substances chimiques [5]

|  | F41H 11/00 |
Installations de défense; Dispositifs de défense (sous l'aspect construction, voir la section E, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 9/04)

|  | F41H 11/02 |
· | Installations ou systèmes de défense anti-aérienne ou antimissiles (cartouches ou projectiles pour la production de fumée ou pour la libération de leurres anti-radar ou infrarouges Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 5/15, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/48, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 12/70)

|  | F41H 11/04 |
· · | Barrages aériens

|  | F41H 11/05 |
· | Filets de barrage pour la défense des ports

|  | F41H 11/06 |
· | Pièges à feu

|  | F41H 11/08 |
· | Obstacles de fils barbelés; Barricades; Etançons; Pièges à chars; Dispositifs d'obstacle pour véhicules; Chausse-trappes

|  | F41H 11/10 |
· · | Appareils pour leur mise en place, p.ex. dispositifs pour le déroulement ou l'enroulement du fil barbelé

|  | F41H 11/11 |
· · | Dégagement ou neutralisation d'obstacles de fils barbelés (accessoires des armes à feu individuelles pour couper des fils de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41C 27/20) [5]

|  | F41H 11/12 |
· | Moyens de dégagement des champs de mines terrestres (dragage des mines marines Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63G)

|  | F41H 11/14 |
· · | avec câbles explosant électriquement, p.ex. serpents de déminage

|  | F41H 11/16 |
· · | Véhicules de déminage automoteurs

|  | F41H 13/00 |
Moyens d'attaque ou de défense non prévus ailleurs