|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F16 |
ELEMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GENERALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GENERAL

|  | F16N |
LUBRIFICATION

|  | F16N |
Note(s) Il est important de tenir compte des entrées rappelées ci-dessous:
Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01D 69/12 | Graissage des moissonneuses |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21J 3/00 | Lubrification pendant le forgeage ou le pressage |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25D 17/26 | Lubrification d'outils portatifs à percussion actionnés mécaniquement |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 17/00 | Agencement ou adaptations des systèmes ou des dispositifs de graissage dans les véhicules |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61C 17/08 | Lubrification dans les locomotives |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 55/092 | Systèmes de chenilles pour véhicules avec des moyens de lubrification |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...D04B 35/28 | Dispositifs de graissage pour les pièces des machines à tricoter |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 17/08 | Dispositifs de graissage pour les serrures |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 11/02 | Dispositifs de graissage pour les charnières ou les gonds |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B 10/22 | Détails de la lubrification des trépans à molettes pour le forage du sol. |

|  | F16N |
Schéma général
MODIFICATION DES APPAREILS POUR LA LUBRIFICATION | 1/00
DISPOSITIFS DE LUBRIFICATION |
Fixes; mobiles; à action manuelle | 7/00, 11/00; 9/00; 3/00, 5/00
Pompes de graissage | 13/00
Détails: réservoirs; canalisations; clapets de retenue | 19/00; 21/00; 23/00
DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION, DOSAGE, SÉCURITÉ, NETTOYAGE | 23/00 - 33/00
MANIPULATION DES LUBRIFIANTS, STOCKAGE | 33/00 - 39/00
LUBRIFICATIONS PARTICULIÈRES | 15/00, 17/00

|  | F16N 1/00 - F16N 11/00 |
Lubrification ou dispositifs de lubrification à huile ou à graisse

|  | F16N 1/00 |
Modifications structurales des éléments de machines ou d'appareils pour la lubrification

|  | F16N 3/00 |
Dispositifs de lubrification à la main (équipement de vidange pour réceptacles à liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D)

|  | F16N 3/02 |
· | à huile

|  | F16N 3/04 |
· · | Bidons d'huile; Seringues à huile

|  | F16N 3/06 |
· · · | faisant sortir l'huile en comprimant

|  | F16N 3/08 |
· · · | comportant une pompe à piston

|  | F16N 3/10 |
· | à graisse

|  | F16N 3/12 |
· · | Pistolets à graisse

|  | F16N 5/00 |
Appareils manuels à gicleurs alimentés en lubrifiant sous pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 3/00 a priorité)

|  | F16N 5/02 |
· | Gicleurs ou dispositions des clapets de gicleurs, p.ex. pistolets à graisse à haute pression

|  | F16N 7/00 |
Installations à huile ou autre lubrifiant non spécifié, à réservoir ou autre source portés par la machine ou l'organe machine à lubrifier (graissage des boîtes d'essieu pour le matériel ferroviaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F 17/00)

|  | F16N 7/02 |
· | avec alimentation par gravité ou lubrification goutte à goutte

|  | F16N 7/04 |
· · | le flux d'huile étant engendré par des vibrations

|  | F16N 7/06 |
· · | Installations dans lesquelles les gouttelettes sont visibles

|  | F16N 7/08 |
· · | commandées par la température de l'organe à lubrifier (thermostats Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D)

|  | F16N 7/10 |
· · | comportant des dispositifs de réglage manuels, p.ex. des pointeaux

|  | F16N 7/12 |
· | avec alimentation par action capillaire, p.ex. par des mèches

|  | F16N 7/14 |
· | le lubrifiant provenant du réservoir par moyens mécaniques (par des dispositifs de pompage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 7/36, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 7/38; lubrification des "machines" ou machines motrices en général, des moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M)

|  | F16N 7/16 |
· · | l'huile étant élevée par un dispositif élévateur (dispositif à godets en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D)

|  | F16N 7/18 |
· · · | avec un ou plusieurs organes d'alimentation fixés sur un arbre

|  | F16N 7/20 |
· · · | avec un ou plusieurs organes d'alimentation tournant autour de l'arbre à lubrifier

|  | F16N 7/22 |
· · · · | ayant la forme d'anneaux

|  | F16N 7/24 |
· · · | avec des disques, des rouleaux, des courroies ou des éléments analogues en contact avec l'arbre à lubrifier

|  | F16N 7/26 |
· · | Lubrification par barbotage (lubrification par brouillard d'huile Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 7/32)

|  | F16N 7/28 |
· · | Lubrification par trempage

|  | F16N 7/30 |
· | l'huile étant entraînée par un autre fluide (dans les moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F)

|  | F16N 7/32 |
· · | Lubrification par brouillard d'huile (lubrification par barbotage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 7/26)

|  | F16N 7/34 |
· · · | Dispositifs pour vaporiser l'huile (dispositifs de vaporisation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B)

|  | F16N 7/36 |
· | avec alimentation par pompage effectué par l'organe à lubrifier ou par un arbre de la machine; Lubrification centrifuge

|  | F16N 7/38 |
· | avec pompe séparée; Installations centralisées de lubrification

|  | F16N 7/40 |
· · | à circuit fermé

|  | F16N 9/00 |
Installations à huile ou autre lubrifiant non spécifié, à réservoir ou autre source mobiles (utilisables aussi avec réservoir porté par l'organe à lubrifier Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 7/00)

|  | F16N 9/02 |
· | avec réservoir dans ou sur un organe rotatif

|  | F16N 9/04 |
· | avec réservoir dans ou sur un organe alternatif, basculant ou oscillant

|  | F16N 11/00 |
Installations à graisse, à réservoir ou autre source fixes, pour le graissage des machines ou organes machine; Graisseurs

|  | F16N 11/02 |
· | Graisseurs actionnés à la main, p.ex. graisseurs Stauffer

|  | F16N 11/04 |
· | Dispositifs actionnés par un ressort

|  | F16N 11/06 |
· | Dispositifs actionnés par un poids

|  | F16N 11/08 |
· | avec entraînement mécanique autre que direct par ressort ou poids (pompes de graissage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 13/00)

|  | F16N 11/10 |
· | par pression d'un autre fluide

|  | F16N 11/12 |
· | par action centrifuge

|  | F16N 13/00 |
Pompes de graissage (bidons d'huile avec pompe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 3/08; pompes pour liquides en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04)

|  | F16N 13/02 |
· | à piston alternatif (pompes avec dispositif de distribution Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 13/22)

|  | F16N 13/04 |
· · | Pompes alternatives réglables

|  | F16N 13/06 |
· · | Entraînement des pompes de graissage

|  | F16N 13/08 |
· · · | à la main

|  | F16N 13/10 |
· · · | à entraînement mécanique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 13/18 a priorité)

|  | F16N 13/12 |
· · · · | avec encliquetage

|  | F16N 13/14 |
· · · · | avec came ou plateau oscillant disposés sur un arbre parallèle au cylindre ou aux cylindres de pompe

|  | F16N 13/16 |
· · · | avec entraînement par fluide

|  | F16N 13/18 |
· · · | le mouvement relatif des éléments de pompage étant engendré par l'inertie de l'un de ces éléments ou par un organe moteur

|  | F16N 13/20 |
· | Pompes rotatives (avec dispositifs de distribution Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 13/22)

|  | F16N 13/22 |
· | avec dispositifs de distribution (dispositifs de distribution séparés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 25/00)

|  | F16N 15/00 |
Lubrification avec substances autres que l'huile ou la graisse; Lubrification caractérisée par l'utilisation de lubrifiants particuliers dans des appareils particuliers ou dans des conditions particulières (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 17/00 a priorité; compositions lubrifiantes, emploi de substances spécifiques comme lubrifiants, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M; surfaces des paliers à lubrifiant incorporé Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 33/04; lubrification spécialement adaptée à des machines ou appareils, traitée dans une seule autre classe, voir la classe appropriée relative à la machine ou à l'appareil)

|  | F16N 15/02 |
· | avec du graphite ou des compositions contenant du graphite

|  | F16N 15/04 |
· | avec de l'eau (paliers travaillant dans l'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

|  | F16N 17/00 |
Lubrification des machines ou des appareils travaillant dans des conditions très sévères (additifs à l'huile ou à la graisse de lubrification Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M)

|  | F16N 17/02 |
· | à haute température (des turbines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02C; lubrification des "machines" ou machines motrices en général, des moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M)

|  | F16N 17/04 |
· | à basse température (lubrification des machines frigorifiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B)

|  | F16N 17/06 |
· | dans le vide ou sous pression réduite (lubrification des pompes d'évacuation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; des anodes rotatives des tubes à rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 35/10)

|  | F16N 19/00 - F16N 31/00 |
Parties constitutives ou détails des graisseurs ou des systèmes de lubrification

|  | F16N 19/00 |
Réservoirs à lubrifiants pour emploi dans les graisseurs ou les systèmes de lubrification

|  | F16N 21/00 |
Canalisations; Raccords (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L); Accessoires pour ouvertures de lubrification

|  | F16N 21/02 |
· | Raccords de lubrification

|  | F16N 21/04 |
· | Buses pour la connexion des dispositifs de lubrification aux raccords

|  | F16N 21/06 |
· | Organes d'habillage pour raccords, canalisations ou ouvertures

|  | F16N 23/00 |
Adaptations particulières des clapets de retenue (soupapes, valves ou clapets de retenue en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F16N 25/00 |
Dispositifs de distribution

|  | F16N 25/02 |
· | à tiroir alternatif de distribution

|  | F16N 25/04 |
· | à organe rotatif de distribution (combiné avec une pompe à huile Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N 13/22)

|  | F16N 27/00 |
Dispositifs de dosage (compteurs à liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F)

|  | F16N 27/02 |
· | de vannage (clapets à voies multiples Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K; robinets métreurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F)

|  | F16N 29/00 |
Dispositifs particuliers dans les installations ou systèmes de lubrification indiquant ou détectant des conditions indésirables; Utilisation des dispositifs sensibles à ces conditions dans les installations ou systèmes de lubrification (dans les paliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C; structures des mêmes appareils distincts des installations ou systèmes de lubrification, voir les classes appropriées)

|  | F16N 29/02 |
· | agissant sur l'alimentation en lubrifiant

|  | F16N 29/04 |
· | permettant de donner une alarme; permettant d'arrêter des pièces en mouvement

|  | F16N 31/00 |
Dispositifs pour recueillir ou retenir le lubrifiant dans les machines ou appareils ou pour l'en évacuer (séparateurs d'huile pour séparer l'huile de la vapeur d'échappement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22G)

|  | F16N 31/02 |
· | Collecteurs d'huile; Racleurs d'huile (segments racleurs pour pistons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 9/20)

|  | F16N 33/00 |
Dispositions mécaniques pour le nettoyage des dispositifs de lubrification; Egouttoirs ou autres dispositifs particuliers pour débarrasser les parties de machines du lubrifiant

|  | F16N 35/00 - F16N 39/00 |
Soins relatifs aux lubrifiants

|  | F16N 35/00 |
Stockage des lubrifiants dans les salles de machines ou emplacements analogues (réservoirs de stockage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65)

|  | F16N 37/00 |
Equipement pour transvaser le lubrifiant d'un réservoir à un autre

|  | F16N 37/02 |
· | pour remplir les pistolets de graissage

|  | F16N 39/00 |
Dispositions pour conditionner des lubrifiants dans les circuits de lubrification (épuration de l'huile de lubrification, compositions lubrifiantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M)

|  | F16N 39/02 |
· | par refroidissement (échangeurs de chaleur en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28)

|  | F16N 39/04 |
· | par chauffage (échangeurs de chaleur en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28)

|  | F16N 39/06 |
· | par filtrage (filtres en général, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D; séparateurs magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C 1/00)

|  | F16N 39/08 |
· | par dilution, c.à d. par addition de carburant (lubrification des "machines" ou machines motrices en général, des moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M)