|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS A COMBUSTION; PROCEDES DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23D |
BRULEURS (élaboration des produits de combustion à haute pression ou à grande vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R)

|  | F23D |
Schéma général
BRÛLEURS À COMBUSTIBLES PULVÉRULENTS | 1/00
BRÛLEURS À COMBUSTIBLES LIQUIDES |
Agissant par capillarité | 3/00
Agissant par: vaporisation; pulvérisation directe | 5/00; 11/00
Agissant par contact du combustible sur une surface | 7/00, 9/00
BRÛLEURS À COMBUSTIBLES GAZEUX | 14/00
BRÛLEURS POUR LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES GAZEUX, LIQUIDES OU PULVÉRULENTS | 17/00
AUTRES BRÛLEURS | 21/00
ASSEMBLAGES DE PLUSIEURS BRÛLEURS | 23/00

|  | F23D 1/00 |
Brûleurs à combustibles pulvérulents (disposition des brûleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C)

|  | F23D 1/02 |
· | Brûleurs à tourbillon, p.ex. pour un appareil à combustion de type cyclone

|  | F23D 1/04 |
· | Brûleurs produisant des flammes cylindriques sans action centrifuge

|  | F23D 1/06 |
· | Brûleurs produisant des flammes plates

|  | F23D 3/00 - F23D 11/00 |
Combustion d'un liquide

|  | F23D 3/00 |
Brûleurs utilisant l'action capillaire

|  | F23D 3/02 |
· | Brûleurs à mèche

|  | F23D 3/04 |
· · | à diffuseurs de flamme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 3/12 a priorité)

|  | F23D 3/06 |
· · | Brûleurs à mèche renversée, p.ex. pour l'éclairage

|  | F23D 3/08 |
· · | caractérisés par la forme, la structure ou le matériau de la mèche

|  | F23D 3/10 |
· · | Brûleurs à flamme bleue

|  | F23D 3/12 |
· · · | à diffuseurs de flamme

|  | F23D 3/14 |
· · · | à mélange de l'air et du combustible vaporisé dans une préchambre avant la flamme

|  | F23D 3/16 |
· · | à bougie (bougies en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...C11C)

|  | F23D 3/18 |
· · | Parties constitutives des brûleurs à mèche

|  | F23D 3/20 |
· · · | Diffuseurs de flamme

|  | F23D 3/22 |
· · · | Dispositifs pour le mélange du combustible vaporisé et de l'air

|  | F23D 3/24 |
· · · | Supports de mèches

|  | F23D 3/26 |
· · · · | Dispositifs de sécurité sur ces supports

|  | F23D 3/28 |
· · · | Dispositifs de réglage de la mèche

|  | F23D 3/30 |
· · · · | agissant directement sur la mèche

|  | F23D 3/32 |
· · · · | agissant sur le tube support de mèche

|  | F23D 3/34 |
· · · · | Dispositifs d'arrêt de la mèche; Dispositifs de fixation de la mèche

|  | F23D 3/36 |
· · · | Dispositifs pour le mouchage des mèches

|  | F23D 3/38 |
· · · | Dispositifs pour le remplacement des mèches

|  | F23D 3/40 |
· | dans lesquels les phénomènes de capillarité se produisent à l'intérieur d'un ou plusieurs corps rigides poreux

|  | F23D 5/00 |
Brûleurs dans lesquels le combustible liquide se vaporise dans l'enceinte de combustion, avec ou sans transformation chimique du combustible vaporisé

|  | F23D 5/02 |
· | le liquide formant un dépôt, p.ex. évaporateurs à coupelle, évaporateurs à cuvette

|  | F23D 5/04 |
· · | Evaporateurs du type à pot, c.à d. avec une enceinte de combustion partiellement close

|  | F23D 5/06 |
· | à film liquide sur une ou plusieurs surfaces planes ou convexes

|  | F23D 5/08 |
· · | sur des surfaces en cascade

|  | F23D 5/10 |
· · | sur des grilles

|  | F23D 5/12 |
· | Parties constitutives

|  | F23D 5/14 |
· · | pour contrôler le maintien d'une quantité déterminée de combustible dans l'évaporateur

|  | F23D 5/16 |
· · | Dispositifs de sécurité

|  | F23D 5/18 |
· · | Dispositifs de réchauffage

|  | F23D 7/00 |
Brûleurs dans lesquels des gouttes de combustible liquide viennent frapper une surface

|  | F23D 9/00 |
Brûleurs dans lesquels un courant de combustible liquide frappe par intermittence une surface chaude

|  | F23D 11/00 |
Brûleurs à pulvérisation directe de gouttelettes de liquide ou de liquide vaporisé dans l'enceinte de combustion (pulvérisation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05D)

|  | F23D 11/02 |
· | l'enceinte de combustion étant une chambre sensiblement à la pression atmosphérique

|  | F23D 11/04 |
· | la pulvérisation étant obtenue par une action centrifuge

|  | F23D 11/06 |
· · | à axe horizontal

|  | F23D 11/08 |
· · | à axe vertical

|  | F23D 11/10 |
· | la pulvérisation étant réalisée par un milieu gazeux, p.ex. de la vapeur d'eau

|  | F23D 11/12 |
· · | et caractérisée par la forme ou la disposition des orifices de l'ajutage

|  | F23D 11/14 |
· · · | à un seul orifice, p.ex. une fente

|  | F23D 11/16 |
· · | dans laquelle on pulvérise une émulsion d'eau et de combustible

|  | F23D 11/18 |
· · | le milieu gazeux étant de la vapeur d'eau produite à la tête du brûleur

|  | F23D 11/20 |
· · · | cette vapeur d'eau étant surchauffée

|  | F23D 11/22 |
· · | le milieu gazeux étant un combustible vaporisé, p.ex. pour une lampe à souder

|  | F23D 11/24 |
· | le combustible étant comprimé avant un ajutage d'où il est pulvérisé dans une enceinte du fait d'une réduction appréciable de la pression

|  | F23D 11/26 |
· · | avec dispositifs permettant de faire varier le régime de pulvérisation du combustible

|  | F23D 11/28 |
· · · | avec retour du combustible au brûleur, p.ex. en utilisant un tube de dégagement

|  | F23D 11/30 |
· · · | avec retour du combustible pulvérisé non consumé vers le réservoir

|  | F23D 11/32 |
· | par action électrostatique

|  | F23D 11/34 |
· | par action d'ultrasons

|  | F23D 11/36 |
· | Parties constitutives

|  | F23D 11/38 |
· · | Ajutages (ajutages en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B); Dispositifs de nettoyage des ajutages

|  | F23D 11/40 |
· · | Mélangeurs; Têtes de brûleurs

|  | F23D 11/42 |
· · | Dispositifs de démarrage (allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q)

|  | F23D 11/44 |
· · | Dispositifs de réchauffage; Dispositifs vaporisateurs

|  | F23D 11/46 |
· · | Dispositifs sur le vaporisateur réglant l'alimentation en combustible

|  | F23D 14/00 |
Brûleurs pour la combustion d'un gaz, p.ex. d'un gaz stocké sous pression à l'état liquide [4]

|  | F23D 14/02 |
· | Brûleurs à gaz avec prémélangeurs, c.à d. dans lesquels le combustible gazeux est mélangé à l'air de combustion en amont de la zone de combustion [4]

|  | F23D 14/04 |
· · | du type à induction, p.ex. becs Bunsen [4]

|  | F23D 14/06 |
· · · | avec les orifices de sortie disposés radialement dans la tête du brûleur [4]

|  | F23D 14/08 |
· · · | avec les orifices de sortie disposés axialement dans la tête de brûleur [4]

|  | F23D 14/10 |
· · · | avec la tête de brûleur tubulaire allongée [4]

|  | F23D 14/12 |
· | Brûleurs à rayonnement [4]

|  | F23D 14/14 |
· · | utilisant des écrans ou des plaques perforées [4]

|  | F23D 14/16 |
· · | utilisant des blocs perméables [4]

|  | F23D 14/18 |
· · | utilisant la catalyse pour une combustion sans flamme [4]

|  | F23D 14/20 |
· | Brûleurs à gaz sans prémélangeur, c.à d. dans lesquels le combustible gazeux est mélangé à l'air de combustion à l'arrivée dans la zone de combustion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/30-F23D 14/44 ont priorité) [4]

|  | F23D 14/22 |
· · | avec des conduits d'alimentation en air et en gaz séparés, p.ex. avec des conduits disposés parallèlement ou se croisant [4]

|  | F23D 14/24 |
· · · | au moins un des fluides étant soumis à un mouvement tourbillonnant [4]

|  | F23D 14/26 |
· | avec dispositifs pour retenir la flamme (allumeurs à flamme-pilote Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q 9/00) [4]

|  | F23D 14/28 |
· | associés à une source de combustible gazeux, p.ex. générateur d'acétylène ou réservoir de gaz liquéfié [4]

|  | F23D 14/30 |
· | Brûleurs inversés, p.ex. pour l'éclairage [4]

|  | F23D 14/32 |
· | utilisant un mélange de combustible gazeux et d'oxygène pur ou d'air enrichi d'oxygène (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/38 a priorité) [4]

|  | F23D 14/34 |
· | Brûleurs spécialement conçus pour être utilisés avec des moyens comprimant le combustible gazeux ou l'air de combustion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/38 a priorité) [4]

|  | F23D 14/36 |
· · | dans lesquels le compresseur et le brûleur forment une unité [4]

|  | F23D 14/38 |
· | Chalumeaux, p.ex. pour couper, braser, souder ou chauffer (buses Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/48) [4]

|  | F23D 14/40 |
· · | pour souder (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/44 a priorité) [4]

|  | F23D 14/42 |
· · | pour couper (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/44 a priorité) [4]

|  | F23D 14/44 |
· · | pour utiliser sous l'eau [4]

|  | F23D 14/46 |
· | Parties constitutives [4]

|  | F23D 14/48 |
· · | Buses (pour pulvérisation ou revêtement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B) [4]

|  | F23D 14/50 |
· · · | Dispositifs de nettoyage des buses [4]

|  | F23D 14/52 |
· · · | pour torches; pour chalumeaux [4]

|  | F23D 14/54 |
· · · · | pour couper ou souder des métaux [4]

|  | F23D 14/56 |
· · · | pour étaler la flamme sur une surface, p.ex. pour le décapage de matériaux solides le durcissement de surface, le chauffage de pièces à travailler (décriquage par chauffage à la flamme Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 7/00) [4]

|  | F23D 14/58 |
· · · | caractérisés par la forme ou la disposition de l'orifice ou des orifices des buses, p.ex. en couronne [4]

|  | F23D 14/60 |
· · | Dispositifs pour le réglage simultané du gaz et de l'air de combustion (réglage de la combustion en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23N) [4]

|  | F23D 14/62 |
· · | Dispositifs mélangeurs; Tubes mélangeurs [4]

|  | F23D 14/64 |
· · · | avec injecteurs [4]

|  | F23D 14/66 |
· · | Préchauffage de l'air de combustion ou du gaz [4]

|  | F23D 14/68 |
· · | Traitement de l'air de combustion ou du gaz, p.ex. par filtration, par humidification (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01) [4]

|  | F23D 14/70 |
· · | Chicanes ou dispositifs analogues pour créer des turbulences [4]

|  | F23D 14/72 |
· · | Dispositifs de sécurité, p.ex. fonctionnant en cas d'interruption de l'alimentation en gaz (protection ou surveillance de systèmes de canalisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17D 5/00) [4]

|  | F23D 14/74 |
· · · | pour éviter le décollage de flamme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/70 a priorité) [4]

|  | F23D 14/76 |
· · · | protégeant la flamme et des éléments du brûleur [4]

|  | F23D 14/78 |
· · · | Refroidissement des éléments du brûleur [4]

|  | F23D 14/80 |
· · · | Emploi d'un gaz non toxique [4]

|  | F23D 14/82 |
· · · | pour éviter le retour de flamme ou l'explosion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/70 a priorité; dans les conduites de gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 4/02) [4]

|  | F23D 14/84 |
· · | Diffusion de la flamme ou autres moyens pour lui donner une forme particulière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/70 a priorité) [4]

|  | F23D 17/00 - F23D 23/00 |
Autres brûleurs

|  | F23D 17/00 |
Brûleurs pour la combustion simultanée ou alternative de combustibles gazeux, liquides ou pulvérulents

|  | F23D 21/00 |
Brûleurs non prévus ailleurs

|  | F23D 23/00 |
Assemblages de plusieurs brûleurs (brûleurs à gaz avec dispositifs pour retenir la flamme Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/26; disposition des brûleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C; pour fours industriels Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27)