|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ELEMENTS ELECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique.

|  | H01H |
INTERRUPTEURS ELECTRIQUES; RELAIS; SELECTEURS, DISPOSITIFS DE PROTECTION (câbles à contact Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 7/10; résistance de protection contre les surtensions, parafoudres résistifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 8/04; dispositifs auto-interrupteurs du type électrolytique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01G 9/18; dispositifs de commutation du type guide d'onde Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P; dispositifs collecteurs de courant Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 39/00; parafoudres à éclateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 4/00; circuits de protection, de sécurité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H; commutation par des moyens électroniques sans fermeture de contacts Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/00)

|  | H01H |
Note(s) La présente sous-classe couvre (dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 69/00-H01H 87/00) les dispositifs pour la protection des lignes électriques ou machines ou appareils électriques dans le cas d'un changement non voulu des conditions électriques normales de fonctionnement, la condition électrique assurant directement l'apport d'énergie au dispositif. La présente sous-classe ne couvre pas les socles, enveloppes ou couvercles qui s'adaptent à plusieurs dispositifs de commutation ou qui s'adaptent à un dispositif de commutation et également à un autre composant électrique, p.ex. une barre-omnibus, un connecteur de ligne. Ces socles, enveloppes ou couvercles sont couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/26. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "relais" désigne un dispositif de commutation, pourvu de contacts, commandés par une énergie électrique qui fournit, directement ou indirectement, toute l'énergie mécanique nécessaire pour opérer la fermeture et l'ouverture de ces contacts; "mécanisme moteur" se rapporte au moyen par lequel une force d'actionnement appliquée à l'interrupteur est transmise aux contacts mobiles. Dans la présente sous-classe, les détails sont classés comme suit: les détails d'un type de dispositif de commutation non spécifié, ou les détails considérés comme applicables à plusieurs sortes de dispositifs de commutation désignés par les expressions: interrupteurs, relais, sélecteurs et dispositifs de protection sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/00-H01H 9/00; les détails d'un type d'interrupteur non spécifié ou les détails considérés comme applicables à plusieurs types d'interrupteurs tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 13/00-H01H 43/00 et les sous-groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/24 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/42, tous désignés ci-après par "types de base", sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/00-H01H 9/00; les détails d'un type de relais non spécifié ou considérés comme applicables à plusieurs types de relais tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/00-H01H 61/00, désignés ci-après par "types de base", sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 45/00; les détails d'un dispositif de protection non spécifié ou les détails applicables à plusieurs types de dispositifs de protection tels que définis par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00-H01H 83/00, désignés ci-après par "types de base", sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 71/00. Cependant, un détail décrit uniquement avec référence à, ou de toute évidence applicable uniquement à un dispositif de commutation d'un seul type de base est classé dans le groupe relatif au dispositif de commutation de ce type de base, p.ex. en Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 19/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 75/04; les détails structurels mécaniques des organes de commande d'interrupteurs ou de claviers, tels que touches, boutons-poussoirs, leviers ou d'autres mécanismes de transmission de la force aux parties activées sont classés dans la présente sous-classe, même quand ils sont utilisés pour la commande de commutateurs électroniques. Cependant, les détails mécaniques à finalité électronique directe sont classés dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/94. [4]

|  | H01H |
Schéma général
INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES |
Caractérisés par le mode d'actionnement: |
mécanique: |
à déplacement rectiligne: une direction; deux directions | 13/00; 15/00
à déplacement angulaire: angle illimité; angle limité | 19/00; 21/00
par traction; par basculement | 17/00; 23/00
à déplacements combinés | 25/00
par éléments amovibles | 27/00
physique: |
général; champ électrique ou magnétique; chaleur; explosion | 35/00; 36/00; 37/00; 39/00
Caractérisés par les contacts: |
liquides | 29/00
Caractérisés par la tension ou l'intensité: |
sans; avec extinction de l'arc | 31/00; 33/00
Caractérisés par le temps de fonctionnement: |
manuel; programme | 41/00; 43/00
Fabrication | 11/00
RELAIS |
Electromagnétiques; dynamo- électriques; magnétostrictifs | 51/00; 53/00; 55/00
Electrostrictifs ou piézo- électriques; électrostatiques; électrothermiques | 57/00; 59/00; 61/00
Détails |
généraux; électromécaniques; circuits | 45/00; 50/00; 47/00
Fabrication | 49/00
SÉLECTEURS |
Types | 67/00
Détails | 63/00
Fabrication | 65/00
SECTIONNEURS |
à basse tension et à couteau | 21/54
pour haute tension | 31/00
en combinaison avec des fusibles | 85/54
DISPOSITIFS DE PROTECTION |
Disjoncteurs: |
avec réarmement manuel; à moteur; séparés | 73/00; 75/00; 77/00
Interrupteurs de protection: |
par court-circuit; ouvrant et fermant; particuliers | 79/00; 81/00; 83/00
Fusibles; dispositifs à évaporation | 85/00; 87/00
Détails d'interrupteurs ou de relais de protection | 71/00
Fabrication | 69/00
DÉTAILS GÉNÉRAUX |
Contacts | 1/00
Mécanismes: |
actionnement de contacts en général; à action brusque; à retard | 3/00; 5/00; 7/00
Autres | 9/00

|  | H01H 1/00 - H01H 43/00 |
Interrupteurs électriques

|  | H01H 1/00 |
Contacts (contacts liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/04)

|  | H01H 1/02 |
· | caractérisés par leur matériau

|  | H01H 1/04 |
· · | Contacts coopérants en matériaux différents

|  | H01H 1/06 |
· | caractérisés par la forme ou la structure de la surface de contact, p.ex. striée

|  | H01H 1/08 |
· · | humectés au mercure

|  | H01H 1/10 |
· · | Contacts feuilletés avec surface de contact sous-divisée

|  | H01H 1/12 |
· | caractérisés par la manière dont les contacts coopérants s'engagent

|  | H01H 1/14 |
· · | en butant l'un contre l'autre

|  | H01H 1/16 |
· · · | en roulant; en s'enveloppant; Contacts à rouleau ou à billes

|  | H01H 1/18 |
· · · | avec glissement subséquent

|  | H01H 1/20 |
· · · | Contacts pontants

|  | H01H 1/22 |
· · · | avec membre pivotant rigide portant le contact mobile

|  | H01H 1/24 |
· · · | avec montage élastique

|  | H01H 1/26 |
· · · · | avec support par lame-ressort

|  | H01H 1/28 |
· · · · · | Assemblage de trois ou plus de trois lames-ressorts portant les contacts

|  | H01H 1/30 |
· · · · | entre guides-supports

|  | H01H 1/32 |
· · · | Contacts à auto-alignement

|  | H01H 1/34 |
· · · | avec possibilité de régler la position du contact par rapport au contact coopérant

|  | H01H 1/36 |
· · | par glissement (par roulement ou enveloppement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/16)

|  | H01H 1/38 |
· · · | Contacts à fiche et prise

|  | H01H 1/40 |
· · · | Contact monté de façon que sa surface de contact soit de niveau avec l'isolation contiguë

|  | H01H 1/42 |
· · · | Contacts à couteau et pince

|  | H01H 1/44 |
· · · | à montage élastique

|  | H01H 1/46 |
· · · | Contacts à auto-alignement

|  | H01H 1/48 |
· · · | avec possibilité de régler la position au contact par rapport au contact coopérant

|  | H01H 1/50 |
· | Moyens pour accroître la pression de contact, empêcher la vibration des contacts, maintenir ensemble les contacts après l'entrée en contact, ou pour ramener les contacts à la position d'ouverture

|  | H01H 1/52 |
· · | contacts adaptés pour agir comme verrous

|  | H01H 1/54 |
· · | par force magnétique

|  | H01H 1/56 |
· | Dispositions de contacts assurant une fermeture avant ouverture, p.ex. pour changement de prise sous charge

|  | H01H 1/58 |
· | Connexions électriques avec ou entre contacts; Bornes (connexions électriques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R)

|  | H01H 1/60 |
· | Moyens auxiliaires associés constructivement avec l'interrupteur pour nettoyer ou lubrifier les surfaces de contact (nettoyage par glissement normal des contacts Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/36)

|  | H01H 1/62 |
· | Chauffage ou refroidissement des contacts

|  | H01H 1/64 |
· | Enceintes de protection, chicanes ou écrans pour contacts (pour l'extinction des arcs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 9/30; pour contacts au mercure Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/04)

|  | H01H 1/66 |
· · | Contacts scellés dans une enveloppe à vide ou remplie de gaz, p.ex. contacts à lames magnétiques

|  | H01H 3/00 |
Mécanismes pour actionner les contacts (dispositions à action brusque Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 5/00; dispositifs pour introduire un retard prédéterminé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 7/00; moyens d'actionnement ou de déclenchement thermique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/02)

|  | H01H 3/02 |
· | Organes moteurs, c.à d. pour actionner le mécanisme d'entraînement par une force mécanique extérieure à l'interrupteur

|  | H01H 3/04 |
· · | Leviers (leviers basculants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 23/14)

|  | H01H 3/06 |
· · · | Moyens de fixation à l'arbre du mécanisme d'entraînement

|  | H01H 3/08 |
· · | Boutons rotatifs

|  | H01H 3/10 |
· · · | Moyens de fixation à l'arbre du mécanisme d'entraînement

|  | H01H 3/12 |
· · | Boutons-poussoirs

|  | H01H 3/14 |
· · | adaptés pour être actionnés par une partie du corps humain autre que la main, p.ex. le pied

|  | H01H 3/16 |
· · | adaptés pour être actionnés dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. un interrupteur de porte, un interrupteur de fin de course, un interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 3/18 |
· · · | le mouvement dans un sens étant exécuté intentionnellement par une main, p.ex. pour le positionnement d'indicateurs de direction ramenés automatiquement

|  | H01H 3/20 |
· · | dans lesquels un mouvement auxiliaire des pièces, ou d'un accessoire, est nécessaire avant que le mouvement principal ne devienne possible ou effectif, p.ex. pour un déverrouillage, un couplage

|  | H01H 3/22 |
· | Dispositions comportant une énergie à l'intérieur de l'interrupteur pour actionner le mécanisme d'entraînement

|  | H01H 3/24 |
· · | utilisant un moyen d'actionnement pneumatique ou hydraulique

|  | H01H 3/26 |
· · | utilisant un moteur dynamo-électrique (pour accumuler de l'énergie dans un moteur à ressort Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 3/30)

|  | H01H 3/28 |
· · | utilisant un électro-aimant (pour accumuler de l'énergie dans un moteur à ressort Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 3/30; pour actionner des relais Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 45/00)

|  | H01H 3/30 |
· · | utilisant un moteur à ressort

|  | H01H 3/32 |
· | Mécanismes-moteurs, c.à d. pour transmettre la force motrice aux contacts (dispositions à action brusque Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 5/00; introduisant un retard prédéterminé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 7/00)

|  | H01H 3/34 |
· · | utilisant un encliquetage

|  | H01H 3/36 |
· · | utilisant une courroie, chaîne ou corde

|  | H01H 3/38 |
· · | utilisant un ressort ou autre couplage élastique de l'arbre

|  | H01H 3/40 |
· · | utilisant la friction ou des appareillages dentés ou à vis écrou

|  | H01H 3/42 |
· · | utilisant des cames ou excentriques

|  | H01H 3/44 |
· · | utilisant un engrenage par croix de Malte

|  | H01H 3/46 |
· · | utilisant une liaison par tige ou levier, p.ex. une genouillère

|  | H01H 3/48 |
· · | utilisant des dispositifs à déplacement à vide

|  | H01H 3/50 |
· · | avec moyens d'indication ou de localisation, p.ex. indication par bille et ressort

|  | H01H 3/52 |
· · | avec moyens assurant l'arrêt à des positions intermédiaires de fonctionnement

|  | H01H 3/54 |
· | Mécanismes pour le couplage ou découplage de la pièce actionnante, du mécanisme moteur ou des contacts

|  | H01H 3/56 |
· · | utilisant un embrayage électromagnétique

|  | H01H 3/58 |
· · | utilisant un embrayage à friction, à dents ou un autre embrayage mécanique

|  | H01H 3/60 |
· | Dispositions mécaniques pour empêcher ou amortir les vibrations ou les chocs

|  | H01H 3/62 |
· | Moyens de lubrification constructivement associés avec l'interrupteur (pour la lubrification des surfaces de contact Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/60)

|  | H01H 5/00 |
Dispositions à action brusque, c.à d. dans lesquelles pendant une seule opération d'ouverture ou une seule opération de fermeture, une énergie est d'abord accumulée et ensuite libérée afin de produire ou d'aider le mouvement des contacts

|  | H01H 5/02 |
· | Energie accumulée par l'attraction ou la répulsion de parties magnétiques

|  | H01H 5/04 |
· | Energie accumulée par déformation de pièces élastiques (par déformation du bilame dans les interrupteurs actionnés thermiquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/54)

|  | H01H 5/06 |
· · | par compression ou extension de ressorts à boudin

|  | H01H 5/08 |
· · · | une extrémité du ressort transmet le mouvement au contact lorsque l'autre est mue par l'organe moteur

|  | H01H 5/10 |
· · · | une extrémité du ressort est rigidement fixée à la partie fixe ou mobile de l'interrupteur et l'autre extrémité agit sur un élément rigide mobile ou fixe par l'intermédiaire de broches, cames, surfaces dentées ou autrement façonnées

|  | H01H 5/12 |
· · · | ayant plusieurs mouvements successifs à action brusque

|  | H01H 5/14 |
· · | par torsion d'éléments de torsion

|  | H01H 5/16 |
· · · | avec moyens auxiliaires pour maintenir temporairement des organes jusqu'à ce que l'élément de torsion soit suffisamment tendu

|  | H01H 5/18 |
· · | par flexion de ressorts à lame

|  | H01H 5/20 |
· · · | une seule lame déplacée au-delà du point mort

|  | H01H 5/22 |
· · · | ressort à lame avec au moins une branche séparée portant ou actionnant un contact

|  | H01H 5/24 |
· · · · | ayant trois branches

|  | H01H 5/26 |
· · · | ayant deux ou plusieurs mouvements successifs à action brusque

|  | H01H 5/28 |
· · · | deux ressorts à lames séparés formant une genouillère

|  | H01H 5/30 |
· · | par déformation de ressorts à disque

|  | H01H 7/00 |
Dispositifs destinés à introduire un retard prédéterminé entre l'amorçage de l'opération de commutation et l'ouverture ou la fermeture des contacts (interrupteurs horaires ou à programme horaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 43/00)

|  | H01H 7/02 |
· | avec moyens de temporisation fluides

|  | H01H 7/03 |
· · | avec dash-pots

|  | H01H 7/04 |
· · | avec moulinets, c.à d. régulateurs à ventilateurs

|  | H01H 7/06 |
· | avec moyens de temporisation thermique (interrupteurs actionnés thermiquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00)

|  | H01H 7/08 |
· | avec temporisation par dispositifs mécaniques de contrôle de vitesse

|  | H01H 7/10 |
· · | par échappement

|  | H01H 7/12 |
· · · | mécaniques

|  | H01H 7/14 |
· · · | électromagnétiques

|  | H01H 7/16 |
· | Dispositifs assurant le fonctionnement de l'interrupteur en un point déterminé d'une période de courant alternatif (circuits Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 9/56)

|  | H01H 9/00 |
Détails de dispositifs de commutation non couverts par Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/00-H01H 7/00 (enveloppes pour appareillages de commutation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/26; enveloppes pour appareillages électriques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K 5/00)

|  | H01H 9/02 |
· | Supports, enveloppes ou capots (s'adaptant à plus d'un interrupteur ou interrupteur et une autre partie constituante électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/26)

|  | H01H 9/04 |
· · | Enveloppes étanches à la poussière, aux projections, aux éclaboussures, à l'eau ou aux flammes

|  | H01H 9/06 |
· · | Enveloppes d'un interrupteur constitué par un manche servant à un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. par le manche d'un aspirateur

|  | H01H 9/08 |
· | Dispositions pour faciliter le remplacement de l'interrupteur, p.ex. le boîtier d'une cartouche

|  | H01H 9/10 |
· | Adaptation pour coupe-circuit incorporé (montage séparé d'un interrupteur et d'un coupe-circuit sur ou dans un support commun Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B)

|  | H01H 9/12 |
· | Moyens pour mettre à la terre des parties de l'interrupteur normalement non reliées électriquement aux contacts

|  | H01H 9/14 |
· | Adaptation pour éclateurs de sécurité incorporés

|  | H01H 9/16 |
· | Indicateurs de position, p.ex. "marche" ou "arrêt"

|  | H01H 9/18 |
· | Marques distinctives sur interrupteurs, p.ex. pour indiquer l'emplacement de l'interrupteur dans l'obscurité; Adaptation des interrupteurs pour recevoir des marques distinctives

|  | H01H 9/20 |
· | Mécanismes d'interverrouillage, verrouillage ou accrochage (contacts adaptés pour agir comme verrous Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/52; par un mouvement auxiliaire de l'organe d'actionnement ou d'un accessoire de celui-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 3/20)

|  | H01H 9/22 |
· · | pour interverrouillage entre enveloppe, capot ou volet de protection et le mécanisme actionnant les contacts

|  | H01H 9/24 |
· · | pour interverrouillage de plusieurs pièces du mécanisme actionnant les contacts

|  | H01H 9/26 |
· · | pour interverrouillage de plusieurs interrupteurs (par un élément amovible Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 9/28)

|  | H01H 9/28 |
· · | pour verrouiller des pièces de l'interrupteur par une clé ou un élément équivalent amovible (interrupteurs actionnés par une clé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 27/00; verrouillage par la pièce amovible d'un dispositif de couplage à deux parties Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R)

|  | H01H 9/30 |
· | Moyens pour éteindre ou empêcher des arcs entre pièces traversées par le courant

|  | H01H 9/32 |
· · | Corps isolant insérable entre les contacts

|  | H01H 9/34 |
· · | Eléments fixes pour restreindre ou sous-diviser l'arc, p.ex. plaques-barrières

|  | H01H 9/36 |
· · · | Pièces métalliques

|  | H01H 9/38 |
· · | Contacts auxiliaires sur lesquels l'arc est transféré des contacts principaux (utilisant des cornes d'arc Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 9/46)

|  | H01H 9/40 |
· · | Contacts principaux multiples destinés à diviser le courant dans l'arc, ou la chute de tension le long de l'arc

|  | H01H 9/42 |
· · | Impédances connectées aux contacts

|  | H01H 9/44 |
· · | utilisant des aimants de soufflage

|  | H01H 9/46 |
· · | utilisant des parafoudres à cornes (utilisant des aimants de soufflage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 9/44; parafoudres à cornes en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 4/14)

|  | H01H 9/48 |
· | Moyens pour empêcher une décharge sur des parties ne transportant pas de courant, p.ex. utilisant des anneaux anticorona

|  | H01H 9/50 |
· | Moyens pour détecter la présence d'un arc ou d'une décharge

|  | H01H 9/52 |
· | Refroidissement d'organes de l'interrupteur (refroidissement des contacts Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/62)

|  | H01H 9/54 |
· | Circuits non adaptés à une application particulière du dispositif de commutation non prévus ailleurs

|  | H01H 9/56 |
· · | pour assurer le fonctionnement de l'interrupteur en un point déterminé de la période du courant alternatif

|  | H01H 11/00 |
Appareillages ou procédés spécialement adaptés à la fabrication d'interrupteurs électriques

|  | H01H 11/02 |
· | pour interrupteurs à mercure

|  | H01H 11/04 |
· | de contacts d'interrupteurs

|  | H01H 11/06 |
· · | Fixation des contacts sur le support

|  | H01H 13/00 |
Interrupteurs ayant un organe moteur à mouvement rectiligne ou des organes adaptés pour pousser ou tirer dans une seule direction, p.ex. interrupteur à bouton-poussoir (dans lesquels l'organe moteur est élastique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 17/00)

|  | H01H 13/02 |
· | Détails

|  | H01H 13/04 |
· · | Enveloppes; Couvercles

|  | H01H 13/06 |
· · · | Enveloppes étanches à la poussière, aux projections, aux éclaboussures, à l'eau ou aux flammes

|  | H01H 13/08 |
· · · | enveloppes d'interrupteurs constituées par un manche destiné à un but autre que d'actionner l'interrupteur

|  | H01H 13/10 |
· · | Socles; Contacts fixes montés sur les socles

|  | H01H 13/12 |
· · | Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes

|  | H01H 13/14 |
· · · | Organes d'actionnement, p.ex. bouton-poussoir

|  | H01H 13/16 |
· · · · | adaptés pour être actionnés par une partie du corps humain autre que la main, p.ex. le pied

|  | H01H 13/18 |
· · · · | adaptés pour être actionnés dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. interrupteur de porte, interrupteur de fin de course, interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 13/20 |
· · · | Mécanismes moteurs

|  | H01H 13/22 |
· · · · | agissant par action brusque (consécutive à la déformation d'éléments élastiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 13/26)

|  | H01H 13/24 |
· · · · | pourvus de moyens introduisant un retard prédéterminé

|  | H01H 13/26 |
· · | Dispositions à action brusque consécutive à la déformation d'éléments élastiques

|  | H01H 13/28 |
· · · | utilisant la compression ou l'extension de ressorts à boudin

|  | H01H 13/30 |
· · · · | une extrémité du ressort transmet le mouvement à l'élément de contact lorsque l'autre extrémité est mue par l'organe moteur

|  | H01H 13/32 |
· · · · | une extrémité du ressort est fixée rigidement à la partie fixe ou mobile de l'interrupteur et l'autre extrémité agit sur un élément rigide mobile ou fixe par l'intermédiaire de brouches, cames, surfaces dentées ou autrement façonnées

|  | H01H 13/34 |
· · · · | ayant deux ou plusieurs mouvements successifs à action brusque

|  | H01H 13/36 |
· · · | utilisant la flexion de ressorts à lames

|  | H01H 13/38 |
· · · · | une seule lame déplacée au-delà du point mort

|  | H01H 13/40 |
· · · · | Ressort à lame avec au moins une branche à action brusque et au moins une branche séparée portant ou actionnant un contact

|  | H01H 13/42 |
· · · · · | ayant trois branches

|  | H01H 13/44 |
· · · · | ayant plusieurs mouvements successifs à action brusque

|  | H01H 13/46 |
· · · · | deux ressorts à lames séparées formant une genouillère

|  | H01H 13/48 |
· · · | utilisant la déformation de ressorts à disques

|  | H01H 13/50 |
· | ayant un seul élément d'actionnement

|  | H01H 13/52 |
· · | le contact retournant immédiatement à son état initial après suppression de la force motrice, p.ex. bouton-poussoir de sonnerie

|  | H01H 13/54 |
· · | le contact retournant à son état initial après un intervalle de temps prédéterminé suivant la suppression de la force motrice, p.ex. pour l'éclairage d'escaliers

|  | H01H 13/56 |
· · | le contact retournant à son état initial lors de l'application suivante de la force motrice

|  | H01H 13/58 |
· · · | avec élément d'entraînement du contact tourné pas à pas dans un sens

|  | H01H 13/60 |
· · · | avec élément d'entraînement du contact tourné alternativement en sens opposé

|  | H01H 13/62 |
· · | le contact retournant à son état initial après libération manuelle d'un accrochage (accrochage libéré par un second bouton-poussoir Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 13/68)

|  | H01H 13/64 |
· · | dans lequel l'interrupteur a plus de deux positions électriquement distinctives, p.ex. interrupteurs, bouton-poussoir à plusieurs positions

|  | H01H 13/66 |
· · · | l'élément moteur ayant uniquement deux positions

|  | H01H 13/68 |
· | ayant deux éléments moteurs, l'un pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture du même jeu de contacts (l'élément moteur unique faisant saillie sur des côtés différents de l'enveloppe de l'interrupteur pour être poussé alternativement par les extrémités opposées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 15/22)

|  | H01H 13/70 |
· | ayant une pluralité d'éléments moteurs associés à différents jeux de contacts, p.ex. claviers (claviers pour applications particulières, voir les sous-classes ou groupes appropriés, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 3/023, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 1/00; assemblage d'une pluralité d'interrupteurs indépendants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B)

|  | H01H 13/72 |
· · | dans lesquels l'interrupteur comporte des moyens pour limiter le nombre d'éléments moteurs qui peuvent être actionnés simultanément

|  | H01H 13/74 |
· · · | chaque groupe de contacts retournant à sa position initiale uniquement après avoir actionné un autre des éléments moteurs

|  | H01H 13/76 |
· · | dans lesquels quelques-uns ou l'ensemble des éléments moteurs actionnent différentes combinaisons des jeux de contacts, p.ex. dix éléments moteurs actionnant différentes combinaisons de quatre jeux de contacts

|  | H01H 15/00 |
Interrupteurs ayant un organe moteur à mouvement rectiligne ou des organes adaptés pour actions en directions opposées, p.ex. interrupteur à curseur

|  | H01H 15/02 |
· | Détails

|  | H01H 15/04 |
· · | Organes fixes; Contacts montés sur ces organes

|  | H01H 15/06 |
· · | Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes

|  | H01H 15/08 |
· · · | Dispositions de contact assurant une fermeture avant l'ouverture, p.ex. pour changement de prise sous charge

|  | H01H 15/10 |
· · · | Organes moteurs

|  | H01H 15/12 |
· · · · | adaptés pour être actionnés par une partie du corps autre que la main, p.ex. par le pied

|  | H01H 15/14 |
· · · · | adaptés pour être actionnés dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. interrupteur de porte, interrupteur de fin de course, interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 15/16 |
· · · | Mécanismes moteurs

|  | H01H 15/18 |
· · · · | agissant par action brusque

|  | H01H 15/20 |
· · · · | avec moyens pour introduire un retard prédéterminé

|  | H01H 15/22 |
· | ayant un seul organe moteur faisant saillie sur différentes faces de l'enveloppe de l'interrupteur en vue d'être alternativement actionné sur les extrémités opposées

|  | H01H 15/24 |
· | ayant un seul moteur faisant saillie sur une seule face de l'enveloppe de l'interrupteur en vue d'être poussé ou tiré

|  | H01H 17/00 |
Interrupteurs ayant un organe moteur flexible adapté uniquement pour la traction, p.ex. cordon, chaîne

|  | H01H 17/02 |
· | Détails

|  | H01H 17/04 |
· · | Organes fixes (guides Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 17/14)

|  | H01H 17/06 |
· · | Organes mobiles (guides Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 17/14)

|  | H01H 17/08 |
· · · | Organe moteur, p.ex. une corde

|  | H01H 17/10 |
· · · · | adapté pour être actionné par une partie du corps humain autre que la main, p.ex. le pied

|  | H01H 17/12 |
· · · · | adapté pour être actionné dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. interrupteur de porte, interrupteur de fin de course, interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 17/14 |
· · | Moyens de guidage pour organe moteur flexible

|  | H01H 17/16 |
· | ayant un seul organe moteur flexible adapté pour être tiré à une extrémité uniquement

|  | H01H 17/18 |
· · | fixé à l'organe du mécanisme moteur de l'interrupteur qui exécute uniquement un mouvement angulaire

|  | H01H 17/20 |
· · · | le contact retournant à son état initial immédiatement après suppression de la force motrice

|  | H01H 17/22 |
· · · | le contact retournant à son état initial après l'application suivante de la force motrice

|  | H01H 17/24 |
· · | fixé à un organe du mécanisme moteur de l'interrupteur qui exécute des mouvements angulaires et rectilignes

|  | H01H 17/26 |
· | ayant deux organes flexibles; ayant un seul organe flexible adapté pour être tiré aux deux extrémités

|  | H01H 17/28 |
· · | fixés à un organe ou des organes du mécanisme moteur de l'interrupteur exécutant uniquement un mouvement rectiligne

|  | H01H 17/30 |
· · | fixés à un organe ou des organes du mécanisme moteur de l'interrupteur exécutant uniquement un mouvement angulaire

|  | H01H 19/00 |
Interrupteurs actionnés par déplacement angulaire de leur organe moteur entraîné directement par un corps solide extérieur à l'interrupteur, p.ex. une main, dans lesquels cet organe peut être tourné d'un angle illimité ou non spécifié (collecteurs de courant rotatifs, distributeurs ou interrupteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 39/00)

|  | H01H 19/02 |
· | Détails

|  | H01H 19/04 |
· · | Enveloppes; Couvercles

|  | H01H 19/06 |
· · · | Enveloppes étanches à la poussière, aux projections, aux éclaboussures, à l'eau ou aux flammes

|  | H01H 19/08 |
· · | Socles; Contacts fixes montés sur ces socles

|  | H01H 19/10 |
· · | Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes

|  | H01H 19/12 |
· · · | Dispositions de contact assurant une fermeture avant ouverture, p.ex. pour changement de prise sous charge

|  | H01H 19/14 |
· · · | Organes moteurs, p.ex. bouton rotatif

|  | H01H 19/16 |
· · · · | adaptés pour être actionnés par une partie du corps humain autre que la main, p.ex. le pied

|  | H01H 19/18 |
· · · · | adaptés pour être actionnés dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. interrupteur de porte, interrupteur de fin de course, interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 19/20 |
· · · | Mécanismes moteurs permettant au déplacement angulaire de l'organe moteur de se produire dans chaque sens

|  | H01H 19/22 |
· · · · | comportant un déplacement à vide

|  | H01H 19/24 |
· · · · | agissant par action brusque

|  | H01H 19/26 |
· · · · | avec moyens pour introduire un retard prédéterminé

|  | H01H 19/28 |
· · · | Mécanismes moteurs permettant au déplacement angulaire de l'organe moteur de se produire ou d'être possible uniquement dans un sens

|  | H01H 19/30 |
· · · · | comportant un déplacement à vide

|  | H01H 19/32 |
· · · · | agissant par action brusque

|  | H01H 19/34 |
· · · · | avec moyens pour introduire un retard prédéterminé

|  | H01H 19/36 |
· | les organes moteurs ayant uniquement deux positions d'action, p.ex. relativement déplacées de 180°

|  | H01H 19/38 |
· · | Commutateurs

|  | H01H 19/40 |
· · · | n'ayant qu'une pression de contact axiale

|  | H01H 19/42 |
· · | assurant plus de deux conditions électriquement différentes, p.ex. la fermeture de l'un ou l'autre des deux circuits ou des deux circuits

|  | H01H 19/44 |
· · · | n'ayant qu'une pression de contact axiale

|  | H01H 19/46 |
· | l'organe moteur ayant trois positions de travail, p.ex. arrêt/étoile/triangle

|  | H01H 19/48 |
· · | n'ayant qu'une pression de contact axiale

|  | H01H 19/50 |
· | l'organe moteur ayant quatre positions de travail, p.ex. arrêt/deux-en-série/un-seul/deux-en-parallèle

|  | H01H 19/52 |
· · | n'ayant qu'une pression de contact axiale

|  | H01H 19/54 |
· | l'organe moteur ayant au moins cinq ou un nombre non spécifié de positions de travail

|  | H01H 19/56 |
· · | Organe d'actionnement à mouvement angulaire et portant des contacts, p.ex. interrupteurs à tambour

|  | H01H 19/58 |
· · · | n'ayant qu'une pression de contact axiale, p.ex. interrupteur à disque

|  | H01H 19/60 |
· · | Organe d'actionnement à mouvement angulaire ne portant pas de contacts

|  | H01H 19/62 |
· · · | Contacts actionnés par des cames radiales

|  | H01H 19/63 |
· · · | Contacts actionnés par des cames axiales [2]

|  | H01H 19/64 |
· | Interrupteurs enfermés adaptés pour fonctionner en groupe lorqu'ils sont assemblés avec des interrupteurs identiques, p.ex. interrupteurs empilés

|  | H01H 21/00 |
Interrupteurs actionnés par déplacement angulaire de leur organe moteur entraîné directement par un corps solide, p.ex. une main, dans lesquels cet organe peut être tourné uniquement d'un angle limité (interrupteurs à bascule Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 23/00)

|  | H01H 21/02 |
· | Détails

|  | H01H 21/04 |
· · | Enveloppes; Couvercles

|  | H01H 21/06 |
· · · | verrouillés avec le mécanisme moteur

|  | H01H 21/08 |
· · · | Enveloppes étanches à la poussière, aux projections, aux éclaboussures, à l'eau ou aux flammes

|  | H01H 21/10 |
· · · | Enveloppe de l'interrupteur constituée par une manette destinée à un but autre que d'actionner l'interrupteur

|  | H01H 21/12 |
· · | Socles; Contacts fixes montés sur ces socles

|  | H01H 21/14 |
· · | Moyens pour accroître la pression de contact

|  | H01H 21/16 |
· · | Adaptation pour coupe-circuit incorporés

|  | H01H 21/18 |
· · | Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes

|  | H01H 21/20 |
· · · | Dispositions de contacts assurant la fermeture avant l'ouverture, p.ex. pour changement de la prise sous charge

|  | H01H 21/22 |
· · · | Organes moteurs, p.ex. manette

|  | H01H 21/24 |
· · · · | agencés pour retourner à la position normale après suppression de la force motrice

|  | H01H 21/26 |
· · · · · | adaptés pour être actionnés par une partie du corps humain autre que la main, p.ex. le pied

|  | H01H 21/28 |
· · · · · | adaptés pour être actionnés dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. interrupteur de porte, interrupteur de fin de course, interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 21/30 |
· · · · | non agencés pour retourner à une position normale après suppression de la force motrice

|  | H01H 21/32 |
· · · · · | adaptés pour être actionnés par une partie du corps humain autre que la main, p.ex. le pied

|  | H01H 21/34 |
· · · · · | adaptés pour être actionnés dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. interrupteur de porte, interrupteur de fin de course, interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 21/36 |
· · · | Mécanismes moteurs

|  | H01H 21/38 |
· · · · | comportant un déplacement à vide

|  | H01H 21/40 |
· · · · | à action brusque

|  | H01H 21/42 |
· · · · · | produite par compression ou tension d'un ressort à boudin

|  | H01H 21/44 |
· · · · · | produite par flexion de ressorts à lames

|  | H01H 21/46 |
· · · · · | comportant deux ou plusieurs mouvements successifs à actions brusques

|  | H01H 21/48 |
· · · · | englobant un mécanisme à rochet

|  | H01H 21/50 |
· · · · | avec moyens d'arrêt ou verrouillage, p.ex. arrêt par bille et ressort avec moyens assurant l'arrêt à des positions de travail intermédiaires

|  | H01H 21/52 |
· · · · | avec moyens pour introduire un retard prédéterminé

|  | H01H 21/54 |
· | Interrupteurs à levier avec contact à lame coopérant avec un ou deux contacts à pinces, p.ex. interrupteur à couteau, sectionneurs

|  | H01H 21/56 |
· · | établissant le contact dans une seule position

|  | H01H 21/58 |
· · | Interrupteurs-inverseurs sans position intermédiaire stable

|  | H01H 21/60 |
· · | Interrupteurs-inverseurs avec position intermédiaire stable

|  | H01H 21/62 |
· | Interrupteurs avec contact mobile glissant sur des contacts à plot

|  | H01H 21/64 |
· · | avec deux positions de travail, p.ex. arrêt-marche

|  | H01H 21/66 |
· · · | avec pression de contact uniquement axiale

|  | H01H 21/68 |
· · | avec trois positions de travail, p.ex. interrupteur-inverseur avec position intermédiaire stable

|  | H01H 21/70 |
· · · | avec pression de contact uniquement axiale

|  | H01H 21/72 |
· · | avec quatre positions de travail

|  | H01H 21/74 |
· · · | avec pression de contact uniquement axiale

|  | H01H 21/76 |
· · | avec au moins cinq ou un nombre non spécifié de positions de travail, p.ex. interrupteur à tambour

|  | H01H 21/78 |
· · · | avec pression de contact uniquement axiale, p.ex. interrupteur à plaque frontale

|  | H01H 21/80 |
· | Interrupteurs avec organe d'actionnement à mouvement angulaire et ne portant pas de contacts

|  | H01H 21/82 |
· · | Contacts actionnés par cames radiales

|  | H01H 21/84 |
· · | Contacts actionnés par un élément à mouvement rectiligne couplé à l'organe moteur, p.ex. par goupille et rainure

|  | H01H 21/86 |
· | Interrupteurs à contact butant porté par l'organe moteur, p.ex. manipulateur télégraphique

|  | H01H 21/88 |
· · | avec position intermédiaire de repos

|  | H01H 23/00 |
Interrupteurs à bascule, c.à d. actionnés en faisant basculer avec les doigts un organe de l'interrupteur dans un seul plan

|  | H01H 23/02 |
· | Détails

|  | H01H 23/04 |
· · | Enveloppes; Couvercles

|  | H01H 23/06 |
· · · | Enveloppes étanches à la poussière, aux projections d'eau, à la pluie, ou antidéflagrantes

|  | H01H 23/08 |
· · | Socles; Contacts fixes montés sur le socle

|  | H01H 23/10 |
· · | Adaptation pour coupe-circuit incorporé

|  | H01H 23/12 |
· · | Organes mobiles; Contacts montés sur l'organe mobile

|  | H01H 23/14 |
· · · | Culbuteurs

|  | H01H 23/16 |
· · · | Mécanismes moteurs

|  | H01H 23/18 |
· · · · | comportant un déplacement à vide

|  | H01H 23/20 |
· · · · | à action brusque

|  | H01H 23/22 |
· · · · | avec moyens pour introduire un retard prédéterminé

|  | H01H 23/24 |
· | à deux positions de travail

|  | H01H 23/26 |
· · | une de ces positions étant instable

|  | H01H 23/28 |
· | à trois positions de travail

|  | H01H 23/30 |
· · | avec position médiane stable et une ou deux positions finales instables

|  | H01H 25/00 |
Interrupteurs avec mouvement composé de la poignée ou d'un autre organe moteur

|  | H01H 25/04 |
· | Organe moteur à mouvement angulaire dans plus d'un plan, p.ex. manche à balai

|  | H01H 25/06 |
· | Organe moteur à mouvement angulaire et à mouvement rectiligne, le mouvement rectiligne s'effectuant le long de l'axe du mouvement angulaire

|  | H01H 27/00 |
Interrupteurs actionnés par un élément amovible, p.ex. une clé, une broche, une plaque; Interrupteurs actionnés par des éléments de réglage suivant une seule combinaison prédéterminée choisie parmi plusieurs possibilités de réglage (verrouillage d'organes d'interrupteurs pour empêcher le fonctionnement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 9/28; combinés avec des connecteurs à fiche et prise Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R; avec fiche de transport de courant Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 31/08)

|  | H01H 27/04 |
· | Fiche ou plaque d'isolement insérée entre contacts normalement fermés

|  | H01H 27/06 |
· | la clé est insérée et ensuite tournée pour actionner l'interrupteur

|  | H01H 27/08 |
· · | dans lequel la clé ne peut être retirée avant que l'interrupteur ne soit ramené à sa position initiale

|  | H01H 27/10 |
· | Interrupteur actionné par éléments de réglage suivant une seule combinaison prédéterminée choisie parmi plusieurs possibilités de réglage

|  | H01H 29/00 |
Interrupteurs comportant au moins un contact liquide (contacts solides mouillés ou imbibés de mercure Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/08)

|  | H01H 29/02 |
· | Détails

|  | H01H 29/04 |
· · | Contacts; Récipients pour contacts liquides

|  | H01H 29/06 |
· · · | Contacts liquides caractérisés par leur matière

|  | H01H 29/08 |
· · | Moyens pour introduire un retard prédéterminé

|  | H01H 29/10 |
· · · | par étranglement de l'écoulement du liquide du contact

|  | H01H 29/12 |
· · | Mécanismes moteurs adaptés pour être actionnés par une partie du corps humain autre que la main, p.ex. le pied

|  | H01H 29/14 |
· · | Mécanismes moteurs adaptés pour être actionnés dans une position limite ou autre position prédéterminée dans le trajet d'un corps, le mouvement relatif de l'interrupteur et du corps ayant principalement un autre but que d'actionner l'interrupteur, p.ex. interrupteur de porte, interrupteur de fin de course, interrupteur de niveau d'étage d'un ascenseur

|  | H01H 29/16 |
· | actionnés en plongeant le contact solide dans le fluide de contact stationnaire

|  | H01H 29/18 |
· | le niveau de la surface du liquide de contact étant déplacé par un piston non électrique établissant le contact

|  | H01H 29/20 |
· | actionnés par inclinaison du récipient contenant le liquide de contact (interrupteurs centrifuges à mercure Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/26)

|  | H01H 29/22 |
· · | dans lesquels le contact est réalisé et interrompu entre un liquide et un solide

|  | H01H 29/24 |
· · | dans lesquels le contact est réalisé et interrompu entre liquide et liquide

|  | H01H 29/26 |
· | dans lesquels le niveau de la surface du liquide de contact est déplacé par une action centrifuge

|  | H01H 29/28 |
· | dans lesquels le niveau de la surface du liquide de contact est déplacé par pression de fluide

|  | H01H 29/30 |
· | dans lesquels le niveau de la surface du liquide de contact est déplacé par expansion ou par évaporation du liquide

|  | H01H 29/32 |
· | dans lesquels le contact est réalisé par un jet de liquide, p.ex. interrupteur de mise à la terre dans lequel le contact est réalisé par un jet d'eau (actionné par une action électrodynamique directe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 53/00)

|  | H01H 31/00 |
Interrupteurs à coupure dans l'air pour haute tension sans moyen d'extinction ou de prévention des arcs (en combinaison avec des interrupteurs à haute tension ou à courant fort comportant des moyens d'extinction ou de prévention des arcs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/00; dispositions de commutation pour l'alimentation ou la distribution d'énergie électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B) [3]

|  | H01H 31/02 |
· | Détails

|  | H01H 31/04 |
· · | Mécanismes d'interverrouillage (pour interverrouillage avec interrupteurs à haute tension ou interrupteurs pour courants forts comportant des moyens d'extinction ou de prévention des arcs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/52)

|  | H01H 31/06 |
· · · | pour interverrouillage entre l'enveloppe, le couvercle ou le volet de protection et le mécanisme actionnant les contacts

|  | H01H 31/08 |
· · · | pour interverrouiller deux ou plusieurs organes du mécanisme actionnant les contacts

|  | H01H 31/10 |
· · · | pour interverrouiller deux ou plusieurs interrupteurs (pour interverrouillage avec interrupteurs haute tension ou interrupteurs pour courants forts comportant des moyens d'extinction ou de prévention des arcs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/52)

|  | H01H 31/12 |
· · | Adaptation pour coupe-circuit incorporé

|  | H01H 31/14 |
· | avec contact pontant, c.à d. non connecté électriquement à aucun des contacts de ligne en position d'ouverture de l'interrupteur

|  | H01H 31/16 |
· · | avec contact pontant ou élément portant le contact angulairement déplaçable

|  | H01H 31/18 |
· · · | actionnés par le mouvement d'un ou de plusieurs isolateurs

|  | H01H 31/20 |
· · · · | un isolateur au moins pouvant être tourné sur son axe géométrique

|  | H01H 31/22 |
· · · | dans lesquels le contact ou les contacts peuvent être déplacés sur une ligne droite par rapport à l'élément porteur

|  | H01H 31/24 |
· · | avec contact pontant à déplacement rectiligne

|  | H01H 31/26 |
· | avec contact mobile demeurant électriquement connecté à une ligne en position d'ouverture de l'interrupteur

|  | H01H 31/28 |
· · | avec contact à déplacement angulaire

|  | H01H 31/30 |
· · · | actionné par le mouvement d'un ou de plusieurs isolateurs

|  | H01H 31/32 |
· · | avec contact à déplacement rectiligne

|  | H01H 31/34 |
· | avec contact mobile adapté pour toucher une ligne de transport aérienne, p.ex. pour brancher

|  | H01H 31/36 |
· · | Contact mû par pantographe

|  | H01H 33/00 |
Interrupteurs pour haute tension ou courant fort comportant des moyens d'extinction ou de prévention des arcs

|  | H01H 33/02 |
· | Détails

|  | H01H 33/04 |
· · | Moyens pour éteindre ou empêcher des arcs entre organes traversés par le courant (pour interrupteurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 9/30)

|  | H01H 33/06 |
· · · | Corps isolant insérable entre les contacts

|  | H01H 33/08 |
· · · | Eléments fixes pour restreindre ou subdiviser l'arc, p.ex. plaques-barrières

|  | H01H 33/10 |
· · · · | Pièces métalliques

|  | H01H 33/12 |
· · · | Contacts auxiliaires sur lesquels l'arc est transféré des contacts principaux (utilisant des parafoudres à cornes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/20)

|  | H01H 33/14 |
· · · | Contacts principaux multiples destinés à diviser le courant circulant dans l'arc ou la chute de tension le long de l'arc

|  | H01H 33/16 |
· · · | Impédances connectées aux contacts

|  | H01H 33/18 |
· · · | utilisant des aimants de soufflage

|  | H01H 33/20 |
· · · | utilisant des parafoudres à cornes (utilisant des aimants de soufflage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/18; parafoudres à cornes en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 4/14)

|  | H01H 33/22 |
· · · | Emploi particulier de fluides pour extinction d'arcs

|  | H01H 33/24 |
· · | Moyens pour empêcher une décharge sur des parties ne transportant pas de courant, p.ex. usage d'anneaux anti-corona

|  | H01H 33/26 |
· · | Moyens pour détecter la présence d'un arc ou d'une autre décharge

|  | H01H 33/28 |
· · | Dispositions à énergie incorporée dans l'interrupteur pour actionner le mécanisme moteur

|  | H01H 33/30 |
· · · | utilisant un mécanisme de commande à fluide

|  | H01H 33/32 |
· · · · | pneumatique

|  | H01H 33/34 |
· · · · | hydraulique

|  | H01H 33/36 |
· · · | utilisant un moteur dynamo-électrique (pour accumuler de l'énergie dans un moteur à ressort Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/40)

|  | H01H 33/38 |
· · · | utilisant un électro-aimant (pour accumuler de l'énergie dans un moteur à ressort Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/40)

|  | H01H 33/40 |
· · · | utilisant un moteur à ressort

|  | H01H 33/42 |
· · | Mécanismes moteurs

|  | H01H 33/44 |
· · | Dispositifs pour assurer le fonctionnement de l'interrupteur en un point déterminé de la période du courant alternatif (circuits Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/59)

|  | H01H 33/46 |
· · | Mécanismes d'interverrouillage

|  | H01H 33/48 |
· · · | pour l'interverrouillage de l'enveloppe ou du couvercle et du mécanisme actionnant les contacts

|  | H01H 33/50 |
· · · | pour interverrouiller plusieurs organes du mécanisme actionnant les contacts

|  | H01H 33/52 |
· · · | pour interverrouiller plusieurs interrupteurs

|  | H01H 33/53 |
· · | Enveloppes (pour appareillage de commutation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/26); Réservoirs, cuves, tuyauterie ou robinetterie pour le fluide d'extinction d'arc; Accessoires pour ces dispositifs, p.ex. dispositifs de sécurité, dispositifs de décompression [3]

|  | H01H 33/55 |
· · · | Réservoirs ou cuves d'huile; Moyens pour les abaisser (associés avec des moyens de retrait pour isoler l'interrupteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 11/08)

|  | H01H 33/56 |
· · · | Réservoirs à gaz

|  | H01H 33/57 |
· · · | Récupération de liquides ou de gaz

|  | H01H 33/575 |
· · · | Dispositifs de décompression pour usage normal ou de protection [3]

|  | H01H 33/58 |
· · · | Silencieux pour la suppression du bruit produit par l'interruption [3]

|  | H01H 33/59 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière de l'interrupteur et non prévus ailleurs, p.ex. pour assurer le fonctionnement de l'interrupteur en un point déterminé de la période du courant alternatif

|  | H01H 33/60 |
· | Interrupteurs dans lesquels les moyens de prévention ou d'extinction des arcs ne comportent pas de moyen séparé destiné à obtenir ou accroître l'écoulement du fluide extincteur d'arc

|  | H01H 33/62 |
· · | dans lesquels la coupure s'opère dans l'air à pression atmosphérique, p.ex. à l'air libre

|  | H01H 33/64 |
· · | dans lesquels la coupure s'opère dans un gaz (dans l'air à pression atmosphérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/62; interrupteurs dans lesquels la coupure s'effectue dans le vide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/66)

|  | H01H 33/66 |
· · | Interrupteurs dans lesquels la coupure s'effectue dans le vide

|  | H01H 33/68 |
· · | Interrupteurs à coupure dans un liquide, p.ex. coupure dans l'huile

|  | H01H 33/70 |
· | Interrupteurs comportant des moyens séparés pour diriger, obtenir ou augmenter l'écoulement du fluide extincteur d'arc

|  | H01H 33/72 |
· · | comportant des organes fixes pour diriger l'écoulement du fluide extincteur d'arc, p.ex. chambre d'arc

|  | H01H 33/73 |
· · · | dans lesquels la coupure s'opère dans de l'air à pression atmosphérique, p.ex. à l'air libre

|  | H01H 33/74 |
· · · | dans lesquels la coupure s'opère dans un gaz (dans l'air à pression atmosphérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/73)

|  | H01H 33/75 |
· · · | Interrupteurs à coupure dans un liquide, p.ex. coupure dans l'huile

|  | H01H 33/76 |
· · | dans lesquels un gaz extincteur d'arc est dégagé par des organes fixes; Emploi de matériaux spécifiés dans ce but

|  | H01H 33/77 |
· · · | dans lesquels la coupure s'opère dans l'air à pression atmosphérique

|  | H01H 33/78 |
· · · | dans lesquels la coupure s'opère dans un gaz (dans l'air à pression atmosphérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/77)

|  | H01H 33/80 |
· · | l'écoulement du fluide extincteur d'arc à partir d'une source sous pression est contrôlé par une soupape

|  | H01H 33/82 |
· · · | le fluide étant de l'air ou un gaz

|  | H01H 33/825 |
· · · · | avec un circuit fermé d'air ou de gaz (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/835 a priorité) [3]

|  | H01H 33/83 |
· · · · | dans lequel les contacts sont ouverts par l'écoulement de liquide

|  | H01H 33/835 |
· · · · · | avec un circuit fermé d'air ou de gaz [3]

|  | H01H 33/84 |
· · · | le fluide étant liquide, p.ex. de l'huile

|  | H01H 33/85 |
· · · · | dans lequel les contacts sont ouverts par l'écoulement de liquide

|  | H01H 33/86 |
· · | l'écoulement sous pression du fluide extincteur d'arc de l'espace des contacts étant commandé par une soupape

|  | H01H 33/867 |
· · · | le fluide étant de l'air ou un gaz [3]

|  | H01H 33/873 |
· · · · | avec un circuit fermé d'air ou de gaz [3]

|  | H01H 33/88 |
· · | l'écoulement du fluide extincteur d'arc étant produit ou augmenté par le mouvement de pistons ou d'autres organes produisant une pression

|  | H01H 33/90 |
· · · | ce mouvement étant réalisé par ou conjointement avec le mécanisme qui actionne les contacts

|  | H01H 33/91 |
· · · · | le fluide extincteur d'arc étant de l'air ou un gaz

|  | H01H 33/915 |
· · · · · | avec un circuit fermé d'air ou de gaz [3]

|  | H01H 33/92 |
· · · · | le fluide extincteur d'arc étant liquide, p.ex. de l'huile

|  | H01H 33/94 |
· · · | le mouvement étant effectué exclusivement grâce à la pression produite par l'arc lui-même ou par un arc auxiliaire

|  | H01H 33/95 |
· · · · | le fluide extincteur d'arc étant de l'air ou un gaz

|  | H01H 33/96 |
· · · · | le fluide extincteur d'arc étant liquide, p.ex. de l'huile

|  | H01H 33/98 |
· · | l'écoulement du fluide extincteur d'arc étant amorcé par un arc auxiliaire ou une partie de l'arc en absence de tout organe mobile pour produire ou augmenter l'écoulement

|  | H01H 33/985 |
· · · | le fluide étant de l'air ou un gaz [3]

|  | H01H 33/99 |
· · · | le fluide étant un liquide [3]

|  | H01H 35/00 |
Interrupteurs actionnés par le changement d'une condition physique (actionnés par la variation du champ magnétique ou du champ électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 36/00; interrupteurs actionnés thermiquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00; interrupteurs horaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 43/00; relais Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 45/00-H01H 61/00; éléments sensibles effectuant la conversion continue d'une grandeur en un déplacement mécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01)

|  | H01H 35/00 |
Note(s) Un dispositif de commutation est classé selon la condition physique dont le changement provoque un apport d'énergie au dispositif, p.ex. une explosion extérieure provoquant une onde de pression agissant sur l'interrupteur est classée dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/24, une explosion produite à l'intérieur de l'interrupteur dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00 si elle est amorcée par la chaleur, dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 39/00 si elle est provoquée électriquement, et dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/14 si elle est amorcée par un coup extérieur.

|  | H01H 35/02 |
· | Interrupteurs actionnés par changement de position, inclinaison ou orientation de l'interrupteur même par rapport au champ gravitationnel (inclinaison d'un récipient à mercure Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/20; changement de position dû à un changement du niveau du liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/18)

|  | H01H 35/06 |
· | Interrupteurs actionnés par changement de la vitesse (actionnés par changement de l'écoulement d'un fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/24)

|  | H01H 35/10 |
· · | Interrupteurs centrifuges (le niveau du mercure déplacé par action centrifuge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/26)

|  | H01H 35/12 |
· · | actionnés par inversion du sens du mouvement

|  | H01H 35/14 |
· | Interrupteurs actionnés par changement de l'accélération, p.ex. par choc ou vibration, interrupteur à inertie

|  | H01H 35/18 |
· | Interrupteurs actionnés par le changement du niveau du liquide ou de la densité du liquide, p.ex. interrupteur à flotteur (interrupteurs dans lesquels le liquide constitue un contact de l'interrupteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/00; par un aimant porté par un flotteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 36/02)

|  | H01H 35/24 |
· | Interrupteurs actionnés par le changement de pression du fluide, par les ondes de pression du fluide, ou par le changement d'écoulement du fluide (interrupteurs dans lesquels le changement de la pression est causé par un changement de température Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/36)

|  | H01H 35/26 |
· · | Détails

|  | H01H 35/28 |
· · · | Compensation de la variation de la pression ou de la température ambiante

|  | H01H 35/30 |
· · · | Moyens pour transmettre la pression à l'organe moteur sensible à la pression, p.ex. par capsule et tube capillaire

|  | H01H 35/32 |
· · | actionnés par un soufflet

|  | H01H 35/34 |
· · | actionnés par un diaphragme

|  | H01H 35/36 |
· · | actionnés par un tube flexible en spirale, p.ex. tube de Bourdon

|  | H01H 35/38 |
· · | actionnés par piston et cylindre

|  | H01H 35/40 |
· · | actionnés par des dispositifs permettant l'écoulement continu d'un fluide, p.ex. un moulinet

|  | H01H 35/42 |
· | Interrupteurs actionnés par le changement du degré d'humidité

|  | H01H 36/00 |
Interrupteurs actionnés par la variation du champ magnétique ou champ électrique, p.ex. par le changement de la position relative d'un aimant et d'un interrupteur, par écran

|  | H01H 36/02 |
· | actionnés par le mouvement d'un flotteur portant un aimant

|  | H01H 37/00 |
Interrupteurs actionnés thermiquement (relais électrothermiques actionnés par apport d'énergie électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 61/00; interrupteurs de protection à déclencheur ou actionnement électrothermique Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00-H01H 83/00)

|  | H01H 37/02 |
· | Détails

|  | H01H 37/04 |
· · | Socles; Boîtiers; Garnitures

|  | H01H 37/06 |
· · · | pour faciliter le remplacement, p.ex. enveloppes de cartouche

|  | H01H 37/08 |
· · | Indicateurs; Marques distinctives

|  | H01H 37/10 |
· · | Compensation de la variation de la température ou pression ambiantes

|  | H01H 37/12 |
· · | Moyens pour régler la température provoquant les positions "marche" ou "arrêt"

|  | H01H 37/14 |
· · · | par radiateur électrique anticipatif

|  | H01H 37/16 |
· · · | en variant la proportion de la chaleur fournie à l'élément thermique, p.ex. par déplacement d'un écran

|  | H01H 37/18 |
· · · | en variant l'action exercée sur l'élément thermique par un ressort séparé

|  | H01H 37/20 |
· · · | en variant la position de l'élément thermique par rapport au socle ou à l'enveloppe de l'interrupteur

|  | H01H 37/22 |
· · · | par réglage d'un organe transmettant le mouvement de l'élément thermique aux contacts ou au verrou

|  | H01H 37/24 |
· · · | par réglage de la position du contact mobile sur son élément moteur

|  | H01H 37/26 |
· · · | par réglage de la butée pour la position "arrêt" du contact mobile

|  | H01H 37/28 |
· · · | par réglage de la position du contact fixe

|  | H01H 37/30 |
· · · | en variant la position de l'ensemble des contacts par rapport au socle ou à l'enveloppe de l'interrupteur

|  | H01H 37/32 |
· · | Eléments thermosensibles (éléments sensibles à la température en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K)

|  | H01H 37/34 |
· · · | Moyens pour transmettre la chaleur aux éléments thermosensibles, p.ex. une capsule éloignée de l'élément de contact

|  | H01H 37/36 |
· · · | actionnés par l'expansion ou la contraction d'un fluide avec ou sans vaporisation (le fluide formant un contact de l'interrupteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 29/30)

|  | H01H 37/38 |
· · · · | par soufflet

|  | H01H 37/40 |
· · · · | par diaphragmes

|  | H01H 37/42 |
· · · · | par tube flexible en spirale, p.ex. tube de Bourdon

|  | H01H 37/44 |
· · · · | par piston et cylindre

|  | H01H 37/46 |
· · · | actionnés par l'expansion ou la contraction d'un solide (déviation d'un bilame Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/52)

|  | H01H 37/48 |
· · · · | par tiges ou tubes extensibles et rigides

|  | H01H 37/50 |
· · · · | par fils extensibles sous tension

|  | H01H 37/52 |
· · · | actionnés par la déviation d'un bilame

|  | H01H 37/54 |
· · · · | le bilame exerçant par inhérence une action brusque

|  | H01H 37/56 |
· · · · | comportant un bilame enroulé en spirale ou hélicoïdal

|  | H01H 37/58 |
· · · | actionnés par le changement de la perméabilité magnétique contrôlé thermiquement

|  | H01H 37/60 |
· · | Moyens pour produire une action brusque (inhérente à un bilame Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/54; provoquée par un aimant Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/66)

|  | H01H 37/62 |
· · | Moyens autres que moyens thermiques pour introduire un retard prédéterminé

|  | H01H 37/64 |
· · | Contacts

|  | H01H 37/66 |
· · · | Renforcement magnétique de la pression de contact; Aimant provoquant une action brusque

|  | H01H 37/68 |
· · · | scellés dans un tube ou rempli de gaz

|  | H01H 37/70 |
· · · | Moyens de remise en position

|  | H01H 37/72 |
· | Interrupteurs dans lesquels le mouvement d'ouverture et le mouvement de fermeture d'un contact sont effectués respectivement par chauffage et refroidissement ou vice versa

|  | H01H 37/74 |
· | Interrupteurs dans lesquels uniquement le mouvement d'ouverture ou uniquement le mouvement de fermeture d'un contact est effectué par chauffage ou refroidissement (pour la protection électrique de lignes ou appareils électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00-H01H 83/00)

|  | H01H 37/76 |
· · | Elément de contact actionné par fusion d'une matière fusible, actionné par combustion d'une matière combustible ou par explosion d'une matière explosive (fusibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/00)

|  | H01H 39/00 |
Dispositifs de commutation actionnés par une explosion produite à l'intérieur du dispositif et amorcée par un courant électrique

|  | H01H 41/00 |
Interrupteurs effectuant un nombre choisi d'actionnements consécutifs des contacts à la suite d'un seul actionnement manuel de l'organe moteur (pour communication téléphonique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 1/26)

|  | H01H 41/04 |
· | Interrupteurs sans moyens pour régler ou emmagasiner mécaniquement un nombre à plusieurs chiffres

|  | H01H 41/06 |
· · | actionnés par cadran ou coulisse

|  | H01H 41/08 |
· · | actionnés par clavier

|  | H01H 41/10 |
· | Interrupteurs comportant des moyens pour régler ou emmagasiner mécaniquement un nombre à plusieurs chiffres

|  | H01H 41/12 |
· · | actionnés par cadran ou coulisse

|  | H01H 41/14 |
· · | actionnés par clavier

|  | H01H 43/00 |
Interrupteurs horaires ou à programme horaire présentant un choix d'intervalles de temps pour exécuter une ou plusieurs opérations de commutation et mettre automatiquement un terme à leur fonctionnement une fois que le programme a été exécuté (horloges avec des moyens annexes ou incorporés permettant de faire fonctionner un dispositif quelconque à des moments choisis à l'avance ou après des intervalles de temps prédéterminés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 23/00; systèmes de commande à programme Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05B 19/00)

|  | H01H 43/02 |
· | Détails

|  | H01H 43/04 |
· · | Moyens pour régler le temps

|  | H01H 43/06 |
· · · | comportant des organes séparément réglables pour chaque échelon du programme, p.ex. des cames

|  | H01H 43/08 |
· · · | comportant un organe interchangeable commun à tous les échelons du programme, p.ex. une carte perforée

|  | H01H 43/10 |
· | comportant un réglage des temps d'actionnement des contacts par un organe tournant à une vitesse pratiquement constante

|  | H01H 43/12 |
· · | s'arrêtant automatiquement après un seul cycle de fonctionnement donné

|  | H01H 43/14 |
· · · | pour lesquels la répétition de l'opération nécessite un nouveau réglage des intervalles de temps

|  | H01H 43/16 |
· · | s'arrêtant automatiquement après une pluralité prédéterminée de cycles de fonctionnement

|  | H01H 43/24 |
· | avec réglage des temps d'actionnement des contacts par un organe mobile non tournant

|  | H01H 43/26 |
· · | l'actionnement étant produit par une substance s'écoulant par gravité, p.ex. du sable, de l'eau

|  | H01H 43/28 |
· · | l'actionnement étant produit par un organe dont la vitesse est contrôlée par des moyens à pression de fluide, p.ex. par un piston et un cylindre

|  | H01H 43/30 |
· | avec réglage des temps d'actionnement des contacts par une action thermique

|  | H01H 43/32 |
· | avec réglage des temps d'actionnement des contacts par des réactions électrolytiques; avec réglage des temps d'actionnement des contacts par des réactions chimiques

|  | H01H 45/00 - H01H 61/00 |
Relais

|  | H01H 45/00 |
Détails des relais (circuits électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 47/00; de relais électromagnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 50/00; des sélecteurs à commande électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 63/00)

|  | H01H 45/02 |
· | Supports; Enveloppes; Capots (châssis pour le montage de plusieurs relais ou pour le montage d'un relais et d'un autre composant électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 1/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K)

|  | H01H 45/04 |
· · | Montage complet de relais ou d'éléments de relais sur un support ou à l'intérieur d'une enveloppe

|  | H01H 45/06 |
· · | à fenêtres; Enveloppes ou capots transparents

|  | H01H 45/08 |
· | Marques; Repères

|  | H01H 45/10 |
· | Blindage électromagnétique ou électrostatique (enveloppes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 45/02)

|  | H01H 45/12 |
· | Ventilation; Réfrigération; Chauffage (pour l'actionnement de relais électrothermiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 61/013)

|  | H01H 45/14 |
· | Dispositions des bornes

|  | H01H 47/00 |
Circuits autres que ceux appropriés à une application particulière du relais et prévue pour obtenir une caractéristique de fonctionnement donnée ou pour assurer un courant d'excitation donné (circuits pour électro-aimants en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 7/18)

|  | H01H 47/02 |
· | en vue de modifier le fonctionnement du relais

|  | H01H 47/04 |
· · | en vue de retenir l'armature en position d'attraction, p.ex. avec un courant réduit ou interrompu

|  | H01H 47/06 |
· · · | par variation du nombre de spires ou d'enroulements montés en série

|  | H01H 47/08 |
· · · | par variation du nombre de spires ou d'enroulements montés en parallèle

|  | H01H 47/10 |
· · · | par la mise en circuit ou hors de circuit d'une impédance disposée à l'extérieur de l'enroulement du relais

|  | H01H 47/12 |
· · | par la polarisation de l'électro-aimant

|  | H01H 47/14 |
· · | pour le fonctionnement différentiel du relais

|  | H01H 47/16 |
· · | pour le fonctionnement conjoint, p.ex. additif, du relais

|  | H01H 47/18 |
· · | en vue d'introduire un retard dans le fonctionnement du relais (bagues, bandes ou disques conducteurs court-circuités Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 50/46)

|  | H01H 47/20 |
· · | en vue de produire un fonctionnement sélectif en fréquence du relais

|  | H01H 47/22 |
· | pour l'alimentation de la bobine du relais en courant d'excitation

|  | H01H 47/24 |
· · | comprenant une entrée photosensible

|  | H01H 47/26 |
· · | comprenant une entrée thermosensible

|  | H01H 47/28 |
· · | Courant d'excitation fourni par un tube à décharge

|  | H01H 47/30 |
· · · | par un tube à décharge en atmosphère gazeuse

|  | H01H 47/32 |
· · | Courant d'excitation fourni par un dispositif semi-conducteur

|  | H01H 47/34 |
· · | Courant d'excitation fourni par un amplificateur magnétique

|  | H01H 47/36 |
· · | Bobine(s) de relais faisant partie d'un circuit en pont

|  | H01H 49/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de relais ou d'éléments de relais

|  | H01H 50/00 |
Détails des relais électromagnétiques (circuits électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 47/00; détails des sélecteurs à commande électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 63/00)

|  | H01H 50/02 |
· | Supports; Enveloppes; Capots (châssis pour le montage de plusieurs relais ou pour le montage d'un relais et d'un autre composant électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 1/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K)

|  | H01H 50/04 |
· · | Montage complet de relais ou d'éléments de relais sur un support ou à l'intérieur d'une enveloppe

|  | H01H 50/06 |
· · | à fenêtres; Enveloppes ou capots transparents

|  | H01H 50/08 |
· | Marques; Repères

|  | H01H 50/10 |
· | Blindage électromagnétique ou électrostatique (enveloppes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 50/02)

|  | H01H 50/12 |
· | Ventilation; Réfrigération; Chauffage (pour l'actionnement de relais électrothermiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 61/013)

|  | H01H 50/14 |
· | Dispositions des bornes

|  | H01H 50/16 |
· | Circuits magnétiques (noyaux, culasses ou armatures en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 3/00; aimants en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 7/00)

|  | H01H 50/18 |
· · | Eléments mobiles de circuits magnétiques, p.ex. armature

|  | H01H 50/20 |
· · · | mobiles à l'intérieur de la bobine et sensiblement longitudinalement par rapport à l'axe de celle-ci; mobiles coaxialement à la bobine

|  | H01H 50/22 |
· · · · | où le circuit magnétique est sensiblement fermé

|  | H01H 50/24 |
· · · | Eléments rotatifs ou basculants à l'extérieur de la bobine

|  | H01H 50/26 |
· · · · | Eléments mobiles autour d'une arête en lame de couteau

|  | H01H 50/28 |
· · · · | Eléments mobiles par flexion d'une lame ou d'une tige

|  | H01H 50/30 |
· · · | Dispositions mécaniques en vue d'empêcher ou d'amortir les vibrations ou les chocs, p.ex. par équilibrage de l'armature

|  | H01H 50/32 |
· · · | Verrouillage mécanique des éléments mobiles

|  | H01H 50/34 |
· · · | Moyens de réglage des limites de mouvement; Moyens mécaniques de réglage de la force de retour

|  | H01H 50/36 |
· · | Eléments immobiles de circuit magnétique, p.ex. culasse

|  | H01H 50/38 |
· · · | Elément de circuit magnétique principal dont la forme est prévue pour supprimer l'amorçage d'arc entre les contacts du relais

|  | H01H 50/40 |
· · · | Circuits magnétiques principaux ramifiés ou à branches multiples

|  | H01H 50/42 |
· · · | Circuits magnétiques auxiliaires, p.ex. pour le maintien de l'armature en position de repos ou de retour de l'armature à la position de repos, pour l'amortissement ou l'accélération du mouvement

|  | H01H 50/44 |
· | Bobines ou enroulements d'excitation (circuits Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 47/00; en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 5/00)

|  | H01H 50/46 |
· · | Bagues, bandes ou disques conducteurs court-circuités

|  | H01H 50/54 |
· | Dispositions de contact (contacts pour interrupteurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 1/00)

|  | H01H 50/56 |
· · | Jeux de ressorts de contact

|  | H01H 50/58 |
· · · | Dispositions d'entraînement associés structuralement; Montage du dispositif d'entraînement sur l'armature

|  | H01H 50/60 |
· · | Contact mobile combiné rigidement avec un élément mobile de circuit magnétique

|  | H01H 50/62 |
· · | Contacts mobiles agissant conjointement et actionnés par des moyens électriques séparés

|  | H01H 50/64 |
· | Dispositions d'entraînement entre en élément mobile de circuit magnétique et un contact (associés en structure à des jeux de contacts à ressorts Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 50/58)

|  | H01H 50/66 |
· · | à déplacement à vide

|  | H01H 50/68 |
· · | à rupture brusque

|  | H01H 50/70 |
· · | à actionnement de contact momentané pendant la course de l'armature

|  | H01H 50/72 |
· · | pour contact à mercure

|  | H01H 50/74 |
· · | Moyens mécaniques destinés à produire une fréquence naturelle désirée de manoeuvre des contacts, p.ex. destinés à un interrupteur automatique

|  | H01H 50/76 |
· · · | utilisant un ressort à tige ou à lame

|  | H01H 50/78 |
· · · | utilisant un diaphragme; utilisant un fil ou ruban tendu vibrant obliquement

|  | H01H 50/80 |
· · · | utilisant un élément soumis à la vibration par torsion, p.ex. fil, ruban

|  | H01H 50/82 |
· · · | utilisant un organe pivotant commandé par un ressort

|  | H01H 50/84 |
· · · | comprenant des moyens de réglage de la fréquence ou du rapport travail-repos

|  | H01H 50/86 |
· | Moyens pour introduire un retard prédéterminé entre le début de l'opération de commutation et l'ouverture ou la fermeture des contacts (circuits pour introduire le retard Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 47/18; bagues, bandes ou disques conducteurs court-circuités Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 50/46)

|  | H01H 50/88 |
· · | Moyens mécaniques, p.ex. amortisseur (dash-pot)

|  | H01H 50/90 |
· · · | avec retard pouvant être produit dans les deux sens de fonctionnement

|  | H01H 50/92 |
· · | Moyens thermiques (propres aux relais électrothermiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 61/00)

|  | H01H 51/00 |
Relais électromagnétiques (relais utilisant l'effet dynamo-électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 53/00)

|  | H01H 51/01 |
· | Relais dans lesquels l'armature est maintenue dans une position par un aimant permanent et libérée par l'excitation d'une bobine produisant un champ magnétique opposé [3]

|  | H01H 51/02 |
· | Relais non polarisés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/01 a priorité) [3]

|  | H01H 51/04 |
· · | à armature unique; à groupe unique d'armatures couplées

|  | H01H 51/06 |
· · · | Armature mobile entre deux positions limites de repos se déplaçant dans une direction à la suite de l'excitation de l'électro-aimant et retournant, après désexcitation de celui-ci, à sa position de départ, grâce à l'énergie emmagasinée pendant le déplacement dans la première direction, p.ex. en utilisant un ressort, en utilisant un aimant permanent par gravité

|  | H01H 51/08 |
· · · · | Contacts ouverts et fermés alternativement par les cycles successifs d'excitation et de désexcitation de l'électro-aimant, p.ex. au moyen d'un cliquet

|  | H01H 51/10 |
· · · · | Contacts retenus ouverts ou fermés à l'aide d'un cliquet d'arrêt, commandé par un électro-aimant

|  | H01H 51/12 |
· · · | Armature mobile entre deux positions limites de repos et se déplaçant dans deux directions à la suite de l'excitation de l'un ou de l'autre des deux électro-aimants sans emmagasinage d'énergie pour effectuer le mouvement de retour

|  | H01H 51/14 |
· · · · | sans position de repos intermédiaire neutre

|  | H01H 51/16 |
· · · · | avec position de repos intermédiaire neutre

|  | H01H 51/18 |
· · · | Armature rotative permettant un nombre de révolutions illimité

|  | H01H 51/20 |
· · | à deux armatures indépendantes au moins

|  | H01H 51/22 |
· | Relais polarisés

|  | H01H 51/24 |
· · | sans position de repos intermédiaire neutre

|  | H01H 51/26 |
· · | avec position de repos intermédiaire neutre

|  | H01H 51/27 |
· | Relais avec une armature à deux états magnétiques stables et actionné par changement d'un état à l'autre

|  | H01H 51/28 |
· | Relais dont l'armature et les contacts se trouvent dans une enveloppe scellée, à l'extérieur de laquelle est disposée la bobine de commande, p.ex. contact entraîné par un ressort à lames ou une tige magnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/27 a priorité)

|  | H01H 51/29 |
· | Relais avec armatures, contacts et bobine d'actionnement situés à l'intérieur d'une enveloppe étanche (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/27 a priorité)

|  | H01H 51/30 |
· | spécialement adaptés pour la commande par courant alternatif

|  | H01H 51/32 |
· · | Relais accordés; Relais accordés mécaniquement

|  | H01H 51/34 |
· | Interrupteurs automatiques, c.à d. avec ouverture et fermeture de contacts périodiques ou avec autre système à répétition

|  | H01H 51/36 |
· · | où le rapport travail-repos est varié par réglage manuel ou par l'intensité du courant

|  | H01H 53/00 |
Relais à effet dynamo-électrique, c.à d. relais dont l'ouverture ou la fermeture des contacts sont dues à un mouvement relatif d'un conducteur, traversé par un courant et un champ magnétique, engendré par la force d'interaction entre eux

|  | H01H 53/01 |
· | Détails

|  | H01H 53/015 |
· · | Bobines mobiles; Dispositions d'entraînement des contacts associées

|  | H01H 53/02 |
· | Relais électrodynamiques, c.à d. relais dans lesquels l'interaction a lieu entre deux conducteurs traversés par un courant

|  | H01H 53/04 |
· · | Relais ferrodynamiques, c.à d. relais dans lesquels le champ magnétique est concentré dans des éléments ferromagnétiques

|  | H01H 53/06 |
· | Relais magnétodynamiques, c.à d. relais dans lesquels le champ magnétique est produit par un aimant permanent

|  | H01H 53/08 |
· | Relais dans lesquels un contact de mercure constitue le conducteur traversé par le courant

|  | H01H 53/10 |
· | Relais inductifs, c.à d. relais dans lesquels il y a interaction entre un champ magnétique et le courant induit par celui-ci dans un conducteur

|  | H01H 53/12 |
· · | Relais de Ferraris

|  | H01H 53/14 |
· | Contacts actionnés par un moteur électrique par l'intermédiaire de la transmission de la pression d'un liquide, p.ex. pompe commandée par un moteur

|  | H01H 55/00 |
Relais magnétostrictifs

|  | H01H 57/00 |
Relais électrostrictifs; Relais piézo-électriques

|  | H01H 59/00 |
Relais électrostatiques; Relais à électro-adhésion (embrayages en général utilisant l'effet de Johnson-Rahbek Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02N 13/00)

|  | H01H 61/00 |
Relais électrothermiques (commutateurs thermiques non actionnés par une énergie d'entrée électrique, commutateurs thermiques avec une énergie d'entrée électrique de préparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00; organes thermosensibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/32)

|  | H01H 61/01 |
· | Détails

|  | H01H 61/013 |
· · | Dispositions de chauffage pour l'actionnement de relais

|  | H01H 61/017 |
· · · | Chauffage par décharge luminescente ou arc dans un espace fermé

|  | H01H 61/02 |
· | dans lesquels l'organe thermosensible est chauffé indirectement, p.ex. par chauffage à résistance ou à induction

|  | H01H 61/04 |
· | dans lesquels l'organe thermosensible est uniquement chauffé directement

|  | H01H 61/06 |
· | Interrupteurs automatiques, c.à d. avec ouverture et fermeture de contacts périodiques ou avec autre système à répétition

|  | H01H 61/08 |
· · | dans lesquels le rapport travail-repos est varié par réglage manuel ou par l'intensité du courant

|  | H01H 63/00 - H01H 67/00 |
Sélecteurs [3]

|  | H01H 63/00 |
Détails des sélecteurs à commande électrique (détails des relais Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 45/00)

|  | H01H 63/02 |
· | Contacts; Frotteurs; Connexions ad hoc

|  | H01H 63/04 |
· · | Frotteurs de fermeture ou d'ouverture de contacts; Indicateurs de position ad hoc

|  | H01H 63/06 |
· · | Bancs de contacts

|  | H01H 63/08 |
· · · | cylindriques

|  | H01H 63/10 |
· · · | plans

|  | H01H 63/12 |
· · | Dispositifs multiplicateurs de connexions pour bancs de contacts, p.ex. à câbles rubans

|  | H01H 63/14 |
· · · | sans soudage

|  | H01H 63/16 |
· | Dispositions d'entraînement des frotteurs à positions multiples

|  | H01H 63/18 |
· · | avec mouvement pas à pas du frotteur vers une position du sélecteur

|  | H01H 63/20 |
· · · | utilisant un aimant de pas à pas et un cliquet

|  | H01H 63/22 |
· · · | utilisant un entraînement électromagnétique pas à pas sans cliquet, p.ex. aimant d'entraînement auto-interrupteur

|  | H01H 63/24 |
· · | avec mouvement continu du frotteur jusqu'à ce qu'une position choisie soit atteinte

|  | H01H 63/26 |
· · · | avec un embrayage individuel à partir d'un arbre commun à une pluralité de sélecteurs

|  | H01H 63/28 |
· · · | avec un moteur individuel pour chaque sélecteur

|  | H01H 63/30 |
· · · · | Moteur à air comprimé pour le déplacement du frotteur vers une position choisie

|  | H01H 63/32 |
· · · · | Moteur à ressort pour le déplacement du frotteur vers une position choisie

|  | H01H 63/33 |
· | Détails structurels de sélecteur du type à coordonnées sans relais aux points de croisement

|  | H01H 63/34 |
· | Supports; Enveloppes; Capots; Montage (bâtis d'assemblage de sélecteurs avec ou sans autre matériel de central Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 1/04); Montage de fusibles sur un sélecteur

|  | H01H 63/36 |
· | Circuits en vue d'assurer un fonctionnement correct ou déterminé et non adaptés à une application particulière du sélecteur

|  | H01H 63/38 |
· · | pour commutateurs à frotteurs à positions multiples

|  | H01H 63/40 |
· · | pour commutateurs à positions multiples sans frotteur

|  | H01H 63/42 |
· · · | pour sélecteurs du type à coordonnées sans relais aux points de croisement

|  | H01H 65/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de sélecteurs ou de leurs éléments

|  | H01H 67/00 |
Sélecteurs à commande électrique (détails de ceux-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 63/00; sélection en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q)

|  | H01H 67/02 |
· | Commutateurs à frotteurs à positions multiples

|  | H01H 67/04 |
· · | comprenant des frotteurs à mouvement unidirectionnel aux fins de sélection

|  | H01H 67/06 |
· · · | Commutateurs rotatifs, c.à d. comprenant des frotteurs à mouvement angulaire

|  | H01H 67/08 |
· · · · | à sélection de frotteurs

|  | H01H 67/10 |
· · · · | à réglage approximatif et précis de position de frotteurs

|  | H01H 67/12 |
· · · | Commutateurs à mouvement linéaire

|  | H01H 67/14 |
· · | comprenant des frotteurs à mouvement en deux directions perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, aux fins de sélection

|  | H01H 67/16 |
· · · | dont un mouvement est du type rotatoire et l'autre est parallèle à l'axe de rotation, p.ex. commutateurs du type Strowger ou "up and around"

|  | H01H 67/18 |
· · · | dont un mouvement est du type rotatoire et l'autre est perpendiculaire à l'axe de rotation, p.ex. commutateurs du type "round and in"

|  | H01H 67/20 |
· · · | dont les deux mouvements sont du type linéaire

|  | H01H 67/22 |
· | Commutateurs dépourvus de frotteurs à positions multiples

|  | H01H 67/24 |
· · | Commutateurs à relais du type à coordonnées pourvus d'un électro-aimant individuel à chaque point de croisement

|  | H01H 67/26 |
· · | Sélecteurs du type à coordonnées non pourvus de relais aux points de croisement mais comportant un mouvement mécanique, p.ex. commutateurs à barres croisées, à barres de code

|  | H01H 67/30 |
· · | Sélecteurs du type à coordonnées dont le champ de la bobine de coordonnée agit directement sur un ressort à lames magnétiques ou un organe de contact du genre "contact à tige"

|  | H01H 67/32 |
· · | comportant plusieurs armatures indépendantes actionnées successivement par une seule bobine, chacune commandant un contact ou jeu de contacts, p.ex. relais de comptage

|  | H01H 69/00 - H01H 87/00 |
Dispositifs de protection

|  | H01H 69/00 |
Appareillage ou procédés pour la fabrication de dispositifs de protection (fabrication d'interrupteurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 11/00; fabrication de relais en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 49/00)

|  | H01H 69/01 |
· | pour calibrer ou régler des dispositifs afin qu'ils fonctionnent dans des conditions déterminées (mesure de grandeurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R)

|  | H01H 69/02 |
· | Fabrication de coupe-circuit

|  | H01H 71/00 |
Détails des interrupteurs ou relais de protection compris dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00-H01H 83/00

|  | H01H 71/02 |
· | Boîtiers; Enveloppes; Socles; Garnitures

|  | H01H 71/04 |
· | Moyens pour indiquer l'état du dispositif de commutation

|  | H01H 71/06 |
· | Marques distinctives, p.ex. codage par couleurs

|  | H01H 71/08 |
· | Bornes; Connexions (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R)

|  | H01H 71/10 |
· | Mécanismes d'actionnement ou de déclenchement

|  | H01H 71/12 |
· · | Mécanismes de déclenchement automatique avec ou sans déclenchement manuel

|  | H01H 71/14 |
· · · | Mécanismes électrothermiques

|  | H01H 71/16 |
· · · · | avec bilame

|  | H01H 71/18 |
· · · · | avec tige, bande ou fil à expansion

|  | H01H 71/20 |
· · · · | avec masse fusible

|  | H01H 71/22 |
· · · · | avec compensation de la variation de la température ambiante

|  | H01H 71/24 |
· · · | Mécanismes électromagnétiques

|  | H01H 71/26 |
· · · · | avec enroulements agissant en opposition

|  | H01H 71/28 |
· · · · | avec enroulements agissant conjointement

|  | H01H 71/30 |
· · · · | comportant un enroulement supplémentaire court-circuité

|  | H01H 71/32 |
· · · · | comportant un organe à magnétisation permanente

|  | H01H 71/34 |
· · · · | comportant deux ou plusieurs armatures commandées par un enroulement commun

|  | H01H 71/36 |
· · · · | sélectifs pour la fréquence

|  | H01H 71/38 |
· · · · | dans lequel la bobine de l'aimant agit également comme un dispositif d'extinction d'arc

|  | H01H 71/40 |
· · · | Mécanismes électrothermiques et électromagnétiques combinés

|  | H01H 71/42 |
· · · | Mécanismes de déclenchement à moteur à induction, à courant induit ou électrodynamique

|  | H01H 71/43 |
· · · · | Mécanismes de déclenchement électrodynamiques

|  | H01H 71/44 |
· · · | comportant des moyens pour introduire un retard prédéterminé (par enroulement court-circuité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 71/30; par armature supplémentaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 71/34)

|  | H01H 71/46 |
· · · | comportant des moyens pour actionner des contacts auxiliaires en complément aux contacts principaux

|  | H01H 71/48 |
· · · · | avec dispositions pour court-circuiter l'énergie électrique fournie au mécanisme de déclenchement après déclenchement de l'interrupteur, p.ex. pour protéger le fil chauffant

|  | H01H 71/50 |
· · | Mécanismes à réarmement manuel

|  | H01H 71/52 |
· · · | actionnés par un levier

|  | H01H 71/54 |
· · · | actionnés par un basculeur

|  | H01H 71/56 |
· · · | actionnés par bouton rotatif ou volant

|  | H01H 71/58 |
· · · | actionnés par bouton-poussoir, bouton-tirette ou coulisse

|  | H01H 71/60 |
· · · | actionnés par fermeture de l'enveloppe de l'interrupteur

|  | H01H 71/62 |
· · · | avec des moyens pour empêcher le réarmement pendant l'existence de conditions anormales, p.ex. dispositions à poignée libre

|  | H01H 71/64 |
· · · · | comprenant un accouplement par genouillère

|  | H01H 71/66 |
· · | Mécanismes de réarmement à moteur

|  | H01H 71/68 |
· · · | actionnés par un électro-aimant

|  | H01H 71/70 |
· · · | actionnés par un moteur électrique

|  | H01H 71/72 |
· · · | actionnés automatiquement un nombre limité de fois

|  | H01H 71/74 |
· | Moyens pour régler les conditions dans lesquelles le dispositif doit fonctionner pour assurer la protection

|  | H01H 73/00 |
Disjoncteurs de protection à maximum de courant dans lesquels un courant excessif ouvre les contacts en libérant automatiquement une énergie mécanique emmagasinée par l'actionnement précédent d'un mécanisme à réarmement manuel

|  | H01H 73/02 |
· | Détails

|  | H01H 73/04 |
· · | Contacts

|  | H01H 73/06 |
· · | Boîtiers; Enveloppes; Socles; Garnitures

|  | H01H 73/08 |
· · · | Boîtiers embrochables

|  | H01H 73/10 |
· · · | Enveloppes de cartouches, p.ex. enveloppes à visser

|  | H01H 73/12 |
· · | Moyens pour indiquer l'état de l'interrupteur

|  | H01H 73/14 |
· · · | Lampe indicatrice constructivement associée à l'interrupteur

|  | H01H 73/16 |
· · | Marques distinctives, p.ex. codage par couleurs

|  | H01H 73/18 |
· · | Moyens pour éteindre ou supprimer un arc

|  | H01H 73/20 |
· · | Bornes; Connexions (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R)

|  | H01H 73/22 |
· | comportant un déclencheur électrothermique mais aucun autre déclencheur automatique (type à cartouche Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/62)

|  | H01H 73/24 |
· · | réarmé par un levier

|  | H01H 73/26 |
· · | réarmé par un basculeur

|  | H01H 73/28 |
· · | réarmé par bouton rotatif ou volant

|  | H01H 73/30 |
· · | réarmé par bouton-poussoir, bouton-tirette ou coulisse

|  | H01H 73/32 |
· · | réarmé par fermeture de l'enveloppe de l'interrupteur

|  | H01H 73/34 |
· · | le réarmement exigeant le remplacement ou le renouvellement d'un fusible ou d'un organe explosif

|  | H01H 73/36 |
· | comportant un déclencheur électromagnétique mais aucun autre déclencheur automatique (type à cartouche Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/64)

|  | H01H 73/38 |
· · | réarmé par un levier

|  | H01H 73/40 |
· · | réarmé par un basculeur

|  | H01H 73/42 |
· · | réarmé par bouton rotatif ou volant

|  | H01H 73/44 |
· · | réarmé par bouton-poussoir, bouton-tirette ou coulisse

|  | H01H 73/46 |
· · | réarmé par fermeture de l'enveloppe de l'interrupteur

|  | H01H 73/48 |
· | comportant à la fois un déclencheur automatique électrothermique et un déclencheur automatique électromagnétique (type à cartouche Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/66)

|  | H01H 73/50 |
· · | réarmés par un levier

|  | H01H 73/52 |
· · | réarmés par un basculeur

|  | H01H 73/54 |
· · | réarmés par bouton rotatif ou volant

|  | H01H 73/56 |
· · | réarmés par bouton-poussoir, bouton-tirette ou coulisse

|  | H01H 73/58 |
· · | réarmés par fermeture de l'enveloppe de l'interrupteur

|  | H01H 73/60 |
· | du type à cartouche, p.ex. cartouche à visser

|  | H01H 73/62 |
· · | comportant uniquement un déclencheur électrothermique

|  | H01H 73/64 |
· · | comportant uniquement un déclencheur électromagnétique

|  | H01H 73/66 |
· · | comportant un déclencheur électrothermique et un déclencheur électromagnétique combinés

|  | H01H 75/00 |
Disjoncteurs de protection à maximum de courant dans lesquels un courant excessif ouvre les contacts en libérant automatiquement une énergie mécanique emmagasinée par l'actionnement précédent d'un mécanisme réarmé par un moteur

|  | H01H 75/02 |
· | Détails

|  | H01H 75/04 |
· · | Mécanismes à réarmement pour refermer automatiquement un nombre limité de fois (circuits Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 3/06)

|  | H01H 75/06 |
· · · | effectuant une seule manoeuvre de refermeture

|  | H01H 75/08 |
· | comportant uniquement un déclencheur électrothermique

|  | H01H 75/10 |
· | comportant uniquement un déclencheur électromagnétique

|  | H01H 75/12 |
· | comportant un déclencheur électrothermique et un déclencheur électromagnétique combinés

|  | H01H 77/00 |
Disjoncteurs de protection à maximum de courant actionnés par un courant en excès et nécessitant une manoeuvre de réarmement séparée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 75/00 ont priorité)

|  | H01H 77/02 |
· | dans lesquels le courant excessif fournit l'énergie pour ouvrir les contacts et qui comportent un mécanisme de réarmement séparé

|  | H01H 77/04 |
· · | à ouverture électrothermique

|  | H01H 77/06 |
· · | à ouverture électromagnétique

|  | H01H 77/08 |
· · · | retenus en position de fermeture par magnétisme permanent ou rémanent et ouverts au moyen d'enroulements agissant en opposition

|  | H01H 77/10 |
· · | à ouverture électrodynamique

|  | H01H 79/00 |
Interrupteurs de protection dans lesquels un courant excessif provoque la fermeture des contacts, p.ex. pour court-circuiter l'appareil à protéger

|  | H01H 81/00 |
Interrupteurs de protection dans lesquels les contacts sont normalement fermés, mais sont ouverts et fermés d'une façon répétée aussi longtemps que la cause persiste qui crée le courant excessif, p.ex. pour limiter le courant

|  | H01H 81/02 |
· | actionnés électrothermiquement

|  | H01H 81/04 |
· | actionnés électromagnétiquement

|  | H01H 83/00 |
Interrupteurs de protection, p.ex. disjoncteur ou relais de protection actionné par des conditions électriques anormales autres que seulement les courants excessifs

|  | H01H 83/02 |
· | actionnés par courant de défaut à la terre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 83/14 a priorité)

|  | H01H 83/04 |
· · | avec moyens de vérification indiquant l'aptitude de l'interrupteur ou relais de fonctionner correctement

|  | H01H 83/06 |
· | actionnés par un courant dont l'intensité tombe au-dessous d'une valeur prédéterminée

|  | H01H 83/08 |
· | actionnés par inversion d'un courant continu

|  | H01H 83/10 |
· | actionnés par une tension excessive, p.ex. pour la protection contre la foudre

|  | H01H 83/12 |
· | actionnés par une tension descendant au-dessous d'une valeur prédéterminée, p.ex. pour la protection contre le manque de tension

|  | H01H 83/14 |
· | actionnés par le déséquilibre entre deux ou plusieurs courants ou tensions, p.ex. pour la protection différentielle

|  | H01H 83/16 |
· | actionnés par un rapport anormal de la tension et du courant, p.ex. un relais de distance

|  | H01H 83/18 |
· | actionnés par un produit anormal du courant par la tension ou un angle de phases anormal entre courant et tension, p.ex. un relais directionnel

|  | H01H 83/20 |
· | actionnés par un courant excessif ainsi que par une autre condition électrique anormale

|  | H01H 83/22 |
· · | l'autre condition étant le déséquilibre entre deux ou plusieurs courants ou tensions

|  | H01H 85/00 |
Dispositifs de protection dans lesquels le courant circule à travers un organe en matière fusible et est interrompu par déplacement de la matière fusible lorsqu'il devient excessif (interrupteurs actionnés par la fusion d'une matière fusible Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/76; déclenchement automatique d'interrupteurs de protection par la fusion d'une masse Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 73/00-H01H 83/00; disposition ou aménagement de coupe-circuit des tableaux de commutation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02B 1/18)

|  | H01H 85/02 |
· | Détails (connexions électriques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R)

|  | H01H 85/04 |
· · | Fusibles, c.à d. organes épuisables du dispositif de protection, p.ex. cartouches

|  | H01H 85/041 |
· · · | caractérisés par leur type [5]

|  | H01H 85/042 |
· · · · | Construction ou structure générales de fusibles haute tension, c.à d. au-dessus de 1000 V [5]

|  | H01H 85/044 |
· · · · | Construction ou structure générales de fusibles basse tension, c.à d. au-dessous de 1000 V, ou de fusibles pour lesquels la tension applicable n'est pas spécifiée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/046-H01H 85/048 ont priorité) [5]

|  | H01H 85/0445 |
· · · · · | du type rapide ou lent (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/045-H01H 85/048 ont priorité) [5]

|  | H01H 85/045 |
· · · · · | du type cartouche [5]

|  | H01H 85/046 |
· · · · | Fusibles sous forme de circuits imprimés [5]

|  | H01H 85/047 |
· · · · | Fusibles à vide [5]

|  | H01H 85/048 |
· · · · | Résistances fusibles [5]

|  | H01H 85/05 |
· · · | Parties constitutives des fusibles [5]

|  | H01H 85/055 |
· · · · | Eléments fusibles [5]

|  | H01H 85/06 |
· · · · · | caractérisés par le matériau fusible (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/11 a priorité) [5]

|  | H01H 85/08 |
· · · · · | caractérisés par la configuration ou la forme de l'élément fusible [5]

|  | H01H 85/10 |
· · · · · · | comportant un étranglement pour fusion localisée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/11 a priorité) [5]

|  | H01H 85/11 |
· · · · · · | avec une zone de métal appliquée localement qui, en fondant, forme un eutectique avec le matériau principal de l'élément fusible, c.à d. dispositifs à effet M [5]

|  | H01H 85/12 |
· · · · · | plusieurs éléments fusibles séparés étant branchés en parallèle [5]

|  | H01H 85/143 |
· · · · | Contacts électriques; Fixation d'éléments fusibles sur de tels contacts [5]

|  | H01H 85/147 |
· · · · · | Contacts latéraux parallèles [5]

|  | H01H 85/15 |
· · · · · | Contacts à vis [5]

|  | H01H 85/153 |
· · · · · | Contacts d'extrémité en lame de couteau [5]

|  | H01H 85/157 |
· · · · · | Contacts d'extrémité en forme de virole [5]

|  | H01H 85/165 |
· · · · | Enveloppes (contacts électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/143; matériaux de remplissage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/18) [5]

|  | H01H 85/17 |
· · · · · | caractérisées par leur matériau [5]

|  | H01H 85/175 |
· · · · · | caractérisées par leur configuration ou leur forme [5]

|  | H01H 85/18 |
· · · · | Matériaux de remplissage pour enveloppes, p.ex. poudre

|  | H01H 85/20 |
· · | Socles pour supporter le fusible; Leurs pièces détachées (socles, enveloppes pour connecteurs, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R)

|  | H01H 85/22 |
· · | Organes intermédiaires ou auxiliaires destinés à porter, tenir ou retenir le fusible, coopérant avec le socle ou le support fixe, pouvant être enlevés de celui-ci pour renouveler le fusible

|  | H01H 85/24 |
· · | Moyens pour empêcher l'insertion d'un fusible incorrect

|  | H01H 85/25 |
· · | Dispositions de sécurité pour empêcher ou bloquer le contact avec des pièces sous tension, y compris par isolation lors de l'enlèvement du couvercle (interverrouillage entre l'enveloppe ou le volet de protection d'un interrupteur et le mécanisme actionnant ses contacts Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 9/22) [5]

|  | H01H 85/26 |
· · | Dispositions à magasin

|  | H01H 85/28 |
· · · | assurant un remplacement automatique

|  | H01H 85/30 |
· · | Moyens pour indiquer l'état du fusible structurellement associés au fusible

|  | H01H 85/32 |
· · · | Lampe indicatrice constructivement associée avec le dispositif de protection

|  | H01H 85/34 |
· · | Marques distinctives, p.ex. codage par couleurs

|  | H01H 85/36 |
· · | Moyens pour appliquer une tension mécanique à l'élément fusible

|  | H01H 85/38 |
· · | Moyens pour éteindre ou supprimer l'arc (remplissage de poudre Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/18; par une tension mécanique appliquée à l'élément fusible Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/36)

|  | H01H 85/40 |
· · · | utilisant un liquide extincteur d'arc (caractérisés par la composition du liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/22)

|  | H01H 85/42 |
· · · | utilisant un gaz extincteur d'arc (caractérisés par la composition du gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 33/22)

|  | H01H 85/43 |
· · | Moyens pour laisser échapper ou absorber les gaz libérés par l'arc de fusion ou pour libérer l'excès de pression causé par l'échauffement [5]

|  | H01H 85/44 |
· · | Association structurelle avec un parafoudre à éclateurs

|  | H01H 85/46 |
· · | Circuits non adaptés à une application particulière du dispositif de protection

|  | H01H 85/47 |
· · | Moyens de refroidissement [5]

|  | H01H 85/48 |
· | Dispositifs de protection dans lesquels le fusible est porté ou tenu directement par le socle

|  | H01H 85/50 |
· · | le fusible comportant des contacts aux extrémités opposées destinés à coopérer avec le socle

|  | H01H 85/52 |
· · | le fusible étant adapté pour être vissé dans le socle

|  | H01H 85/54 |
· | Dispositifs de protection dans lesquels le fusible est porté, tenu ou retenu par un organe intermédiaire ou auxiliaire pouvant être détaché du socle, ou utilisé comme sectionneur

|  | H01H 85/56 |
· · | l'organe intermédiaire ou auxiliaire comportant des contacts latéraux pour être embroché dans le socle, p.ex. porte-fusible à pont

|  | H01H 85/58 |
· · · | comportant un organe intermédiaire ou auxiliaire et un socle façonnés pour s'emboîter et renfermer ainsi le fusible

|  | H01H 85/60 |
· · | l'organe intermédiaire ou auxiliaire comportant des contacts aux extrémités opposées pour coopérer avec le socle

|  | H01H 85/62 |
· · | l'organe intermédiaire ou auxiliaire étant adapté pour être vissé dans le socle

|  | H01H 87/00 |
Dispositifs de protection dans lesquels un courant circulant à travers un liquide ou un solide est interrompu par l'évaporation du liquide ou la fusion et l'évaporation du solide, lorsque ce courant devient excessif, la continuité du circuit pouvant se rétablir d'elle-même par le refroidissement [3]