|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
METROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01C |
MESURE DES DISTANCES, DES NIVEAUX OU DES RELEVEMENTS, POUR LA GEODESIE OU LA NAVIGATION; INSTRUMENTS GYROSCOPIQUES; PHOTOGRAMMETRIE (mesure de dimensions ou d'angles d'objets Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B; mesure du niveau des liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F; mesure de l'intensité ou de la direction des champs magnétiques, autres que le champ terrestre, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; radio navigation, détermination de la distance ou de la vitesse en utilisant des ondes radio et basée sur des effets de propagation, p.ex. l'effet Doppler, le temps de propagation ou dispositions analogues utilisant d'autres ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S; systèmes optiques à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B; cartes, globes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09B)

|  | G01C |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "navigation" signifie détermination de la position et de la route des véhicules terrestres, des bateaux, des avions et des véhicules spatiaux. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01C |
Schéma général
INSTRUMENTS DE MESURE |
Mesure des angles; des inclinaisons | 1/00; 9/00
Mesure des distances; des hauteurs ou des niveaux | 3/00, 22/00; 5/00
Compas; gyroscopes; autres instruments de navigation | 17/00; 19/00; 21/00
Autres instruments de mesure | 15/00
Instruments combinés | 23/00
Fabrication, étalonnage | 25/00
TRACÉ DE PROFILS | 7/00
PHOTOGRAMMÉTRIE | 11/00
GÉODÉSIE ADAPTÉE À L'EAU LIBRE | 13/00

|  | G01C 1/00 |
Mesure des angles (à l'aide de compas Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 17/00)

|  | G01C 1/02 |
· | Théodolites

|  | G01C 1/04 |
· · | combinés avec des appareils de prise de vues

|  | G01C 1/06 |
· · | Dispositions pour la lecture des échelles

|  | G01C 1/08 |
· | Sextants

|  | G01C 1/10 |
· · | comportant un horizon artificiel (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 1/14 a priorité; horizons artificiels en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 15/14)

|  | G01C 1/12 |
· · · | avec un miroir stabilisé (compensation de l'inclinaison en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B)

|  | G01C 1/14 |
· · | Sextants périscopiques (périscopes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 23/08)

|  | G01C 3/00 |
Mesure des distances dans la ligne de visée; Télémètres optiques (rubans, chaînes ou roues pour mesurer la longueur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B; couplage de télémètres avec les parties actives des appareils photographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B)

|  | G01C 3/02 |
· | Détails

|  | G01C 3/04 |
· · | Adaptation des télémètres pour leur combinaison avec des télescopes ou des jumelles (télémètres combinés avec des dispositifs de mise au point d'appareils photographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 13/20)

|  | G01C 3/06 |
· · | Utilisation de moyens électriques pour obtenir une indication finale

|  | G01C 3/08 |
· · · | Utilisation de détecteurs électriques de radiations

|  | G01C 3/10 |
· | en utilisant un triangle parallactique ayant des angles variables et une base de longueur fixe, dans la station d'observation, p.ex. dans l'instrument

|  | G01C 3/12 |
· · | avec observation monoculaire en un simple point, p.ex. du type à coïncidence (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 3/20 a priorité)

|  | G01C 3/14 |
· · | avec observation binoculaire en un simple point, p.ex. du type stéréoscopique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 3/20 a priorité)

|  | G01C 3/16 |
· · · | Repères de mesure

|  | G01C 3/18 |
· · | avec un point d'observation à chaque extrémité de la base (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 3/20 a priorité)

|  | G01C 3/20 |
· · | avec adaptation à la mesure de la hauteur d'un objet

|  | G01C 3/22 |
· | en utilisant un triangle parallactique ayant des angles variables et une base de longueur fixe, se trouvant sur l'objet, au voisinage de celui-ci, ou constitué par l'objet lui-même

|  | G01C 3/24 |
· | en utilisant un triangle parallactique ayant des angles fixes et une base de longueur variable, dans la station d'observation, p.ex. dans l'instrument

|  | G01C 3/26 |
· | en utilisant un triangle parallactique ayant des angles fixes et une base de longueur variable, se trouvant sur l'objet, au voisinage de celui-ci, ou constitué par l'objet lui-même

|  | G01C 3/28 |
· · | avec des dispositions permettant la réduction de la distance dans le plan horizontal

|  | G01C 3/30 |
· · · | avec adaptation à la mesure de la hauteur d'un objet, p.ex. tachéomètres

|  | G01C 3/32 |
· | par mise au point sur l'objet, p.ex. sur un écran en verre dépoli

|  | G01C 5/00 |
Mesure des hauteurs; Mesure des distances transversales par rapport à la ligne de visée; Nivellement entre des points séparés; Niveaux à lunette (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 3/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 3/30 ont priorité; tracés de profils Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 7/00; niveaux indiquant l'inclinaison en un point donné Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 9/00)

|  | G01C 5/02 |
· | impliquant une stabilisation automatique de la ligne de visée (réglage de la direction en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 3/00; compensation de l'inclinaison en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B)

|  | G01C 5/04 |
· | Nivellement hydrostatique, c.à d. par des réservoirs à liquides interconnectés élastiquement, se trouvant en des points séparés

|  | G01C 5/06 |
· | en utilisant des moyens barométriques (baromètres en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L)

|  | G01C 7/00 |
Tracé de profils (par photogrammétrie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 11/00)

|  | G01C 7/02 |
· | des surfaces du terrain

|  | G01C 7/04 |
· · | mettant en jeu un véhicule qui se déplace le long du profil à tracer

|  | G01C 7/06 |
· | de cavités, p.ex. de tunnels (topographie des puits Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B 47/00)

|  | G01C 9/00 |
Mesure de l'inclinaison, p.ex. par clinomètres, par niveaux

|  | G01C 9/02 |
· | Détails

|  | G01C 9/04 |
· · | Moyens de transmission entre l'élément sensible et l'indicateur final pour donner une lecture agrandie

|  | G01C 9/06 |
· · | Moyens d'indication ou de lecture électriques ou photo-électriques

|  | G01C 9/08 |
· · | Moyens de compensation des forces d'accélération produites par le mouvement de l'instrument

|  | G01C 9/10 |
· | en utilisant des objets roulants

|  | G01C 9/12 |
· | en utilisant un pendule simple (fils à plomb Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 15/10)

|  | G01C 9/14 |
· · | mobile suivant plusieurs directions

|  | G01C 9/16 |
· | en utilisant plusieurs pendules

|  | G01C 9/18 |
· | en utilisant des liquides

|  | G01C 9/20 |
· · | l'indication étant basée sur l'inclinaison de la surface d'un liquide par rapport à son récipient

|  | G01C 9/22 |
· · · | avec récipients interconnectés en relation fixe les uns par rapport aux autres

|  | G01C 9/24 |
· · | dans des récipients fermés partiellement remplis de liquide de façon à laisser une bulle de gaz

|  | G01C 9/26 |
· · · | Détails

|  | G01C 9/28 |
· · · · | Supports

|  | G01C 9/30 |
· · · · | Moyens de réglage des dimensions de la bulle

|  | G01C 9/32 |
· · · · | Moyens pour faciliter l'observation de la position de la bulle, p.ex. moyens d'éclairage

|  | G01C 9/34 |
· · · | du type tubulaire, c.à d. pour indiquer l'horizontalité dans une seule direction

|  | G01C 9/36 |
· · · | du type sphérique, c.à d. pour indiquer l'horizontalité dans toutes les directions

|  | G01C 11/00 |
Photogrammétrie; Levers photographiques (appareils de prises de vues combinés avec des instruments géodésiques, p.ex. avec un théodolite, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 9/00; appareils de prises de vues géodésiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 37/00)

|  | G01C 11/02 |
· | Dispositions de prises de vues spécialement adaptées pour la photogrammétrie ou les levers photographiques, p.ex. pour commander le recouvrement des photos

|  | G01C 11/04 |
· | Restitution des photos

|  | G01C 11/06 |
· · | par comparaison de deux ou plusieurs photos de la même zone

|  | G01C 11/08 |
· · · | les photos n'étant pas placées dans la même position relative qu'au moment où elles ont été prises

|  | G01C 11/10 |
· · · · | en utilisant des calculateurs pour déterminer la position des photos (calculateurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06)

|  | G01C 11/12 |
· · · | les photos étant placées dans la même position relative qu'au moment où elles ont été prises

|  | G01C 11/14 |
· · · · | avec projection optique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 11/26 a priorité)

|  | G01C 11/16 |
· · · · · | dans un plan commun

|  | G01C 11/18 |
· · · · · · | impliquant des moyens d'exploration

|  | G01C 11/20 |
· · · · · | dans des plans séparés

|  | G01C 11/22 |
· · · · | avec projection mécanique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 11/26 a priorité)

|  | G01C 11/24 |
· · · · | avec projection optico-mécanique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 11/26 a priorité)

|  | G01C 11/26 |
· · · · | en utilisant des calculateurs pour déterminer la position des images (calculateurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06)

|  | G01C 11/28 |
· · · | Adaptation particulière pour enregistrer les données relatives au point de la photo, p.ex. pour les profils

|  | G01C 11/30 |
· · | par triangulation

|  | G01C 11/32 |
· · · | Triangulation radiale

|  | G01C 11/34 |
· · · | Aérotriangulation

|  | G01C 13/00 |
Géodésie spécialement adaptée à l'eau libre, p.ex. à la mer, aux lacs, aux rivières, aux canaux (mesure du niveau des liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F; mesure de la vitesse des liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P; détermination de l'existence ou de l'écoulement des eaux souterraines Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V)

|  | G01C 15/00 |
Instruments de géodésie ou accessoires non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 1/00-G01C 13/00

|  | G01C 15/02 |
· | Moyens pour marquer les points de mesure

|  | G01C 15/04 |
· · | Marques permanentes; Bornes frontières

|  | G01C 15/06 |
· · | Mires d'arpenteur; Repères mobiles

|  | G01C 15/08 |
· · · | Mires ou jalons pour matérialiser la verticale ou servir de repères sur les marques du terrain

|  | G01C 15/10 |
· | Fils à plomb

|  | G01C 15/12 |
· | Instruments pour matérialiser des angles fixes, p.ex. des angles droits

|  | G01C 15/14 |
· | Horizons artificiels (compensation de l'inclinaison en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 5/00)

|  | G01C 17/00 |
Compas; Dispositifs pour déterminer le nord vrai ou le nord magnétique pour les besoins de la navigation ou de la géodésie (utilisant l'effet gyroscopique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/00; à des fins géophysiques ou de prospection Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 3/00)

|  | G01C 17/02 |
· | Compas magnétiques

|  | G01C 17/04 |
· · | avec éléments magnétiques de recherche du nord, p.ex. des aiguilles

|  | G01C 17/06 |
· · · | Suspension des éléments magnétiques

|  | G01C 17/08 |
· · · · | par flottage

|  | G01C 17/10 |
· · · | Comparaison d'une direction observée avec l'indication du nord

|  | G01C 17/12 |
· · · · | par des moyens de visée, p.ex. pour les boussoles d'arpenteur

|  | G01C 17/14 |
· · · · | par des traits de repère, p.ex. pour les compas de marine

|  | G01C 17/16 |
· · · · | par des clinomètres, p.ex. pour déterminer l'inclinaison ou la direction des couches géologiques

|  | G01C 17/18 |
· · · | Soutien ou suspension des compas, p.ex. par suspension à la cardan, par flottage

|  | G01C 17/20 |
· · · | Observation de la rose des vents ou de l'aiguille du compas

|  | G01C 17/22 |
· · · · | par projection

|  | G01C 17/24 |
· · · · | Eclairage

|  | G01C 17/26 |
· · · · | en utilisant des capteurs électriques pour la transmission à l'indicateur final, p.ex. une cellule photo-électrique

|  | G01C 17/28 |
· · | Compas électromagnétiques (avec éléments magnétiques de recherche du nord et ayant des capteurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 17/26)

|  | G01C 17/30 |
· · · | Boussoles d'induction

|  | G01C 17/32 |
· · · | Compas électroniques

|  | G01C 17/34 |
· | Compas solaires ou astrolabes

|  | G01C 17/36 |
· | Compas répétiteurs pour faire apparaître à distance les indications d'un compas principal

|  | G01C 17/38 |
· | Essai, étalonnage ou compensation des compas

|  | G01C 19/00 |
Gyroscopes; Dispositifs sensibles à la rotation utilisant l'effet gyroscopique, p.ex. utilisant des gaz, utilisant un faisceau électronique

|  | G01C 19/02 |
· | Gyroscopes rotatifs

|  | G01C 19/04 |
· · | Parties constitutives

|  | G01C 19/06 |
· · · | Rotors

|  | G01C 19/08 |
· · · · | entraînés électriquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/14 a priorité; machines électrodynamiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K)

|  | G01C 19/10 |
· · · · · | Alimentation en courant

|  | G01C 19/12 |
· · · · | entraînés par un fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/14 a priorité)

|  | G01C 19/14 |
· · · · | Rotors hydrauliques

|  | G01C 19/16 |
· · · | Suspensions; Paliers (paliers en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C; rotors d'équilibrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M)

|  | G01C 19/18 |
· · · · | assurant le mouvement du rotor par rapport à ses axes de rotation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/24 ont priorité)

|  | G01C 19/20 |
· · · · | dans un fluide

|  | G01C 19/22 |
· · · · | de torsion

|  | G01C 19/24 |
· · · · | en utilisant des champs magnétiques ou électrostatiques

|  | G01C 19/26 |
· · · | Mise en cage, c.à d. immobilisation des pièces mobiles, p.ex. pour le transport (applicable aux instruments en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 11/20)

|  | G01C 19/28 |
· · · | Capteurs, c.à d. dispositifs pour relever une indication du déplacement de l'axe du rotor

|  | G01C 19/30 |
· · · | Dispositifs de redressage, c.à d. dispositifs pour ramener l'axe du rotor à une position désirée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/46 pour l'instrument indiquant la verticale)

|  | G01C 19/32 |
· · · | Moyens d'indication ou d'enregistrement spécialement adaptés pour les gyroscopes rotatifs (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D)

|  | G01C 19/34 |
· · | pour indiquer une direction dans le plan horizontal, p.ex. compas gyroscopiques

|  | G01C 19/36 |
· · · | avec action de recherche du nord par des moyens magnétiques, p.ex. compas gyromagnétiques

|  | G01C 19/38 |
· · · | avec action de recherche du nord par des moyens autres que magnétiques, p.ex. gyrocompas utilisant la rotation de la terre

|  | G01C 19/40 |
· · | pour la commande par signaux à partir d'un compas principal, c.à d. compas répétiteurs

|  | G01C 19/42 |
· · | pour indiquer la valeur de la rotation; pour totaliser la valeur de la rotation

|  | G01C 19/44 |
· · | pour indiquer la verticale

|  | G01C 19/46 |
· · · | Dispositifs de redressage pour ramener l'axe du rotor à une position désirée

|  | G01C 19/48 |
· · · · | fonctionnant par des moyens électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/54 a priorité)

|  | G01C 19/50 |
· · · · | fonctionnant par des moyens mécaniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/54 a priorité)

|  | G01C 19/52 |
· · · · | fonctionnant par des moyens hydrauliques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/54 a priorité)

|  | G01C 19/54 |
· · · · | avec correction des forces d'accélération produites par le mouvement de l'instrument

|  | G01C 19/56 |
· | Dispositifs sensibles à la rotation avec masses vibrantes, p.ex. diapasons

|  | G01C 19/58 |
· | Dispositifs sensibles à la rotation sans masse en mouvement [3]

|  | G01C 19/60 |
· · | Gyromètres à résonance magnétique nucléaire ou électronique (dispositions pour la résonance magnétique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 33/20) [3,4]

|  | G01C 19/62 |
· · · | avec pompage optique [3]

|  | G01C 19/64 |
· · | Gyromètres utilisant l'effet Sagnac, c.à d. des décalages induits par rotation de faisceaux électromagnétiques dans des directions opposées [3]

|  | G01C 19/66 |
· · · | Gyromètres à laser en anneau (lasers en anneau en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/083) [5]

|  | G01C 19/68 |
· · · · | Prévention du verrouillage [5]

|  | G01C 19/70 |
· · · · · | par des moyens mécaniques [5]

|  | G01C 19/72 |
· · · | à faisceaux lumineux tournant dans des directions opposées dans un anneau passif, p.ex. gyromètres à laser à fibre optique [5]

|  | G01C 21/00 |
Navigation; Instruments de navigation non prévus dans les groupes précédents (mesure de la distance parcourue sur le sol par un véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 22/00; mesure des vitesses linéaires ou angulaires ou de l'accélération Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P)

|  | G01C 21/02 |
· | par des moyens astronomiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 21/24 a priorité; mesure du temps en utilisant la position du soleil, de la lune ou des étoiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 49/00)

|  | G01C 21/04 |
· | par des moyens terrestres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 21/24 a priorité; marquage de la route de navigation pour les navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 51/00)

|  | G01C 21/06 |
· · | impliquant la mesure de l'angle de dérive; impliquant la correction de la dérive

|  | G01C 21/08 |
· · | impliquant l'utilisation du champ magnétique terrestre

|  | G01C 21/10 |
· | en utilisant des mesures de la vitesse ou de l'accélération (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 21/24 a priorité)

|  | G01C 21/12 |
· · | exécutées à bord de l'objet navigant; Navigation à l'estime

|  | G01C 21/14 |
· · · | en enregistrant la route parcourue par l'objet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 21/16 a priorité)

|  | G01C 21/16 |
· · · | en intégrant l'accélération ou la vitesse, c.à d. navigation par inertie

|  | G01C 21/18 |
· · · · | Plates-formes stabilisées, p.ex. par un gyroscope

|  | G01C 21/20 |
· | Instruments pour effectuer des calculs de navigation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 21/24 a priorité; calcul en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06)

|  | G01C 21/22 |
· · | Tables traçantes (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43L)

|  | G01C 21/24 |
· | spécialement adaptés pour la navigation des cosmonautes

|  | G01C 22/00 |
Mesure de la distance parcourue sur le sol par des véhicules, des personnes, des animaux ou autres corps solides en mouvement, p.ex. en utilisant des odomètres, en utilisant des podomètres (mécanismes compteurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M)

|  | G01C 22/02 |
· | par conversion en formes d'onde électrique et intégration ultérieure, p.ex. en utilisant un générateur tachymétrique

|  | G01C 23/00 |
Instruments combinés indiquant plus d'une valeur de navigation, p.ex. pour l'aviation; Dispositifs de mesure combinés pour mesurer deux ou plusieurs variables du mouvement, p.ex. la distance, la vitesse, l'accélération

|  | G01C 25/00 |
Fabrication, étalonnage, nettoyage ou réparation des instruments ou des dispositifs mentionnés dans les groupes précédents (essai, étalonnage ou compensation des compas Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 17/38)