|  | E |
SECTION E — CONSTRUCTIONS FIXES

FORAGE DU SOL; EXPLOITATION MINIERE

|  | E21 |
FORAGE DU SOL; EXPLOITATION MINIERE

|  | E21D |
PUITS; TUNNELS; GALERIES; VASTES CHAMBRES SOUTERRAINES (substances pour conditionner ou stabiliser les sols Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 17/00; machines à forer ou à inciser pour l'exploitation des mines ou carrières Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21C; dispositifs de sécurité, de transport, de sauvetage, de ventilation ou de drainage Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21F) [2,6]

|  | E21D |
Note(s) La présente sous-classe couvre les procédés ou les appareils pour l'exécution ou le revêtement de tunnels, de galeries ou de vastes chambres souterraines en utilisant uniquement des procédés miniers souterrains, c.à d. n'impliquant pas une perturbation de la surface du sol. [6] La présente sous-classe ne couvre pas les espaces souterrains exécutés par la technique des fondations, c.à d. impliquant une perturbation de la surface du sol, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D. [6]

|  | E21D |
Schéma général
CREUSEMENT DES PUITS; REVÊTEMENT DES PUITS | 1/00, 3/00, 7/00; 5/00
CONSTRUCTION DES GALERIES OU CREUSEMENT DES TUNNELS OU DES GALERIES; REVÊTEMENTS POUR CEUX-CI | 9/00; 11/00
EXÉCUTION DE CHAMBRES SOUTERRAINES; REVÊTEMENTS POUR CELLES-CI | 13/00; 11/00
SOUTÈNEMENTS DU FRONT DE TAILLE OU COUVERTURES | 15/00, 17/00, 19/00, 21/00
SOUTÈNEMENTS POUR DÉPLACEMENT MARCHANT | 23/00
MISE EN PLACE DES BOULONS D'ANCRAGE | 20/00

|  | E21D 1/00 - E21D 7/00 |
Puits

|  | E21D 1/00 |
Fonçage des puits

|  | E21D 1/02 |
· | à la main

|  | E21D 1/03 |
· | mécanique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 1/08 a priorité)

|  | E21D 1/04 |
· · | au moyen d'excavateurs

|  | E21D 1/06 |
· · | au moyen d'appareils à inciser pour forer les puits (machines de foration Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21C)

|  | E21D 1/08 |
· | avec progression simultanée du revêtement en descendant

|  | E21D 1/10 |
· | Préparation du terrain

|  | E21D 1/12 |
· · | par congélation

|  | E21D 1/14 |
· · · | Appareils de congélation

|  | E21D 1/16 |
· · | par pétrification (scellement des boulons d'ancrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 20/02)

|  | E21D 3/00 |
Montage des puits, c.à d. en travaillant à partir du bas

|  | E21D 5/00 |
Revêtement des puits; Revêtements à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 11/00 a priorité) [3]

|  | E21D 5/01 |
· | en utilisant un revêtement préfabriqué descendu dans un trou rempli d'une masse liquide ou visqueuse

|  | E21D 5/012 |
· | Utilisation d'un matériau étanche aux fluides ou antifriction à l'extérieur des couches de revêtement ou entre elles

|  | E21D 5/016 |
· | Cadres porteurs

|  | E21D 5/02 |
· | avec du bois (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/012, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/016 ont priorité)

|  | E21D 5/04 |
· | avec des briques, du béton, des pierres ou matériaux de construction analogues (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/012, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/016 ont priorité)

|  | E21D 5/06 |
· | avec de la fonte ou de l'acier (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/012, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/016 ont priorité)

|  | E21D 5/08 |
· · | sous forme d'éléments profilés

|  | E21D 5/10 |
· · | sous forme de cuvelages

|  | E21D 5/11 |
· | avec combinaisons de différents matériaux, p.ex. bois, métal, béton (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/012, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/016 ont priorité)

|  | E21D 5/12 |
· | Accessoires pour faire les revêtements de puits, p.ex. plates-formes suspendues, coffrages

|  | E21D 7/00 |
Equipement des puits, p.ex. boisage à l'intérieur des puits

|  | E21D 7/02 |
· | Disposition des guidages de cages dans les puits; Fixation des guidages de cages sur les parois des puits (glissières ou guides pour ascenseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66B 7/02)

|  | E21D 9/00 - E21D 13/00 |
Tunnels; Galeries; Vastes chambres souterraines; Leurs revêtements (galeries de protection contre les chutes de pierres ou les avalanches Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01F 7/04; galeries en charge, galeries spécialement adaptées pour recevoir des conduites forcées Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02B 9/06; égouts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E03F) [3,6]

|  | E21D 9/00 |
Tunnels ou galeries, avec ou sans revêtements; Procédés ou appareils pour leur exécution (revêtements en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 11/00); Tracé des tunnels ou des galeries [3]

|  | E21D 9/02 |
· | Creusement de tunnels ou de galeries inclinés [3]

|  | E21D 9/04 |
· | Creusement de galeries en terrain de faible consistance; Dispositifs à cet effet non prévus ailleurs

|  | E21D 9/06 |
· | Exécution en utilisant un bouclier de percement [2]

|  | E21D 9/08 |
· · | avec des moyens complémentaires de foration ou d'incision [2]

|  | E21D 9/10 |
· | Exécution en utilisant des machines à forer ou à inciser (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 9/08 a priorité; pics pour l'exploitation des mines Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21C 35/18) [3]

|  | E21D 9/12 |
· | Dispositifs pour enlever ou transporter les matières d'excavation ou déblais; Plates-formes de travail ou de chargement (transport en sous-sol Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21F 13/00) [2]

|  | E21D 9/14 |
· | Tracé des tunnels ou des galeries; Particularités de construction des tunnels ou des galeries, non prévues ailleurs, p.ex. têtes, atténuation de la lumière du jour aux entrées de tunnels [3]

|  | E21D 10/00 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/045, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/063 )

|  | E21D 10/02 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/045 )

|  | E21D 10/04 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/05 )

|  | E21D 10/06 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/055 )

|  | E21D 10/08 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/063 )

|  | E21D 10/10 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/067 )

|  | E21D 10/12 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/07 )

|  | E21D 10/14 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/073 )

|  | E21D 10/16 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/077 )

|  | E21D 11/00 |
Revêtement de tunnels, galeries ou autres cavités souterraines, p.ex. de vastes chambres souterraines; Revêtements à cet effet; Leur exécution sur place, p.ex. par assemblage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 15/00-E21D 23/00 ont priorité; spécialement pour puits Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 5/00; revêtement de galeries en charge, revêtements à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02B 9/06) [2]

|  | E21D 11/02 |
· | Revêtement principalement en bois [2]

|  | E21D 11/03 |
· · | en utilisant des machines à poser des cadres de boisage

|  | E21D 11/04 |
· | Revêtement avec des matériaux de construction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 11/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 11/14 ont priorité) [2]

|  | E21D 11/05 |
· · | avec des insertions compressibles

|  | E21D 11/06 |
· · | avec des briques

|  | E21D 11/07 |
· · · | en utilisant des machines à poser les briques

|  | E21D 11/08 |
· · | avec des plaques de béton préfabriquées

|  | E21D 11/10 |
· · | avec du béton coulé en place; Coffrage ou autre équipement adapté à cet effet

|  | E21D 11/12 |
· · | Soutènements temporaires destinés à être employés pendant la construction; Accessoires

|  | E21D 11/14 |
· | Revêtement principalement avec du métal [2]

|  | E21D 11/15 |
· · | Plaques de revêtement; Garnissages, c.à d. revêtements conçus pour retenir les matériaux de la formation ou pour transmettre la charge aux éléments de support principaux (isolation Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 11/38) [2]

|  | E21D 11/18 |
· · | Eléments de cintre

|  | E21D 11/20 |
· · · | Profils particuliers, p.ex. ondulés

|  | E21D 11/22 |
· · · | Mâchoires ou autres moyens flexibles pour relier des éléments de cintre voisins, soit de façon rigide, soit de façon à permettre un glissement de parties de l'élément de cintre en cas de pression excessive

|  | E21D 11/24 |
· · · | Joints articulés ou maillons entre éléments de cintre

|  | E21D 11/26 |
· · · | Patins pour relier les éléments de cintre aux longerons

|  | E21D 11/28 |
· · | Longerons

|  | E21D 11/30 |
· · | Semelles pour éléments de cintre inférieurs (pour étançons Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 15/54)

|  | E21D 11/34 |
· · | Joints entre étançons verticaux et chapeaux supérieurs horizontaux (têtes de chapeaux faisant partie des étançons Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 15/54)

|  | E21D 11/36 |
· · | Revêtements ou soutènements de forme particulière pour tunnels ou galeries de section irrégulière [2,3]

|  | E21D 11/38 |
· | Imperméabilisation à l'eau (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 31/00); Calorifugeage; Imperméabilisation acoustique; Isolation électrique (pour les constructions de bâtiments en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/62) [2]

|  | E21D 11/40 |
· | Dispositifs ou appareils pour la manutention ou le placement des unités de revêtement des tunnels ou des galeries [2]

|  | E21D 13/00 |
Vastes chambres souterraines; Procédés ou appareils pour leur exécution (revêtement Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 11/00) [6]

|  | E21D 13/02 |
· | Procédés

|  | E21D 13/04 |
· | Equipement particulier; Accessoires

|  | E21D 15/00 - E21D 23/00 |
Soutènements du front de taille

|  | E21D 15/00 |
Etançons (dans le bâtiment Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 25/00); Cales

|  | E21D 15/02 |
· | Etançons non télescopiques

|  | E21D 15/04 |
· · | avec éléments en bois réunis par des pièces d'assemblage doubles coniques

|  | E21D 15/06 |
· · | avec éléments réunis par un verrouillage, avec ou sans léger réglage possible suivant l'axe

|  | E21D 15/08 |
· · · | avec assemblage par joint avec levier à bascule

|  | E21D 15/10 |
· · · | avec assemblage par clabot ou par tenon mortaise

|  | E21D 15/12 |
· · · | avec dispositifs de verrouillage situés près de la tête ou du pied

|  | E21D 15/14 |
· | Etançons télescopiques (moyens généraux de fixation d'éléments télescopiques l'un à l'autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B)

|  | E21D 15/15 |
· · | Moyens s'opposant à l'entrée de la saleté; Dispositifs de nettoyage incorporés

|  | E21D 15/16 |
· · | avec éléments maintenus ensemble par des moyens directs, avec ou sans mouvement de glissement relatif en cas de pression excessive sur l'étançon

|  | E21D 15/18 |
· · · | dont une partie s'appuie sur un milieu de support, p.ex. caoutchouc, sable, bitume, plomb se trouvant dans l'autre partie, avec ou sans expulsion ou déplacement de ce milieu en cas de pression excessive

|  | E21D 15/20 |
· · · | avec cliquets, cheville, traverses ou similaires, s'engageant dans les dents d'un rochet, des encoches, des mortaises ou similaires, disposées à certains intervalles

|  | E21D 15/22 |
· · · | avec éléments, chevilles, traverses ou similaires, cassés, cisaillés ou déformés d'une manière permanente en cas de pression excessive

|  | E21D 15/24 |
· · · | avec mécanisme à vis axiale et écrou, crémaillère et vis globique ou mécanismes analogues

|  | E21D 15/26 |
· · · · | avec vis, vis sans fin ou similaires, ne se bloquant pas elles-mêmes, mais dont la rotation est normalement empêchée par le frottement d'éléments qui glissent en cas de pression excessive

|  | E21D 15/28 |
· · | avec des éléments maintenus les uns par rapport aux autres par frottement ou serrage, p.ex. utilisant des coins

|  | E21D 15/30 |
· · · | par dilatation ou contraction d'éléments sous l'effet d'une pression appliquée par l'intermédiaire d'un milieu fluide ou quasi-fluide, p.ex. du caoutchouc

|  | E21D 15/32 |
· · · | par un collier déformable

|  | E21D 15/34 |
· · · | par billes ou rouleaux mobiles dans le sens axial ou similaires

|  | E21D 15/36 |
· · · | par collier basculable entourant l'une des parties ou les deux

|  | E21D 15/38 |
· · · | avec division longitudinale des parties supérieures ou inférieures, p.ex. lamelles alternées

|  | E21D 15/40 |
· · · | Collier ou autre support serré sur l'une ou les deux parties au moyen d'un levier à bascule, d'une came ou d'un autre élément pivotant ou monté d'une façon analogue

|  | E21D 15/42 |
· · · | avec des pièces particulières destinées à influencer le coefficient de frottement

|  | E21D 15/43 |
· · · | Détails des coins (revêtements ou tampons de friction Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 15/42)

|  | E21D 15/44 |
· · | Etançons hydrauliques, pneumatiques ou hydropneumatiques

|  | E21D 15/45 |
· · · | ayant un système fluide clos, p.ex. avec pompes ou réservoirs incorporés

|  | E21D 15/46 |
· · | avec dispositifs mesurant la charge; avec dispositifs d'alarme

|  | E21D 15/48 |
· | Cales ou pièces analogues

|  | E21D 15/50 |
· | Parties constitutives ou détails des étançons (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 15/43, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 15/58, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 15/60 ont priorité)

|  | E21D 15/502 |
· · | Corps d'étançons caractérisés par leur forme, p.ex. de section transversale spécifiée

|  | E21D 15/51 |
· · | spécialement adaptés aux étançons hydrauliques, pneumatiques ou hydropneumatiques, p.ex. aménagements de soupapes de sûreté

|  | E21D 15/52 |
· · | Eléments extensibles situés au-dessus ou au-dessous des étançons normaux

|  | E21D 15/54 |
· · | Détails des extrémités d'étançons (pour permettre les mouvements pas à pas Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 23/06)

|  | E21D 15/55 |
· · · | des têtes d'étançons

|  | E21D 15/56 |
· · | Détails des verrouillages d'étançons télescopiques

|  | E21D 15/58 |
· | Dispositifs pour la mise en place des étançons

|  | E21D 15/582 |
· · | pour étançons mécaniques

|  | E21D 15/59 |
· · | pour étançons hydrauliques, pneumatiques ou hydropneumatiques

|  | E21D 15/60 |
· | Dispositifs pour retirer les étançons ou les cales

|  | E21D 17/00 |
Chapeaux pour le soutènement des toits de mines

|  | E21D 17/01 |
· | caractérisés par la forme du chapeau, p.ex. de section transversale spécifiée

|  | E21D 17/02 |
· | Avancée en porte-à-faux ou dispositifs de protection analogues

|  | E21D 17/022 |
· · | Dispositifs auxiliaires pour soutenir temporairement pendant leur montage les poutres de soutènement du toit

|  | E21D 17/03 |
· · | Consoles pour barres de soutènement du toit

|  | E21D 17/04 |
· · | employés dans les travaux en longues tailles

|  | E21D 17/05 |
· · · | extensibles hydrauliquement

|  | E21D 17/054 |
· · · | pivotant hydrauliquement

|  | E21D 17/06 |
· · | employés dans les galeries de chassage

|  | E21D 17/08 |
· · | Joints de chapeaux pour obtenir un front de taille dégagé

|  | E21D 17/082 |
· · · | du type à glissière

|  | E21D 17/086 |
· · · | du type articulé

|  | E21D 17/10 |
· | Détails de chapeaux destinés à coiffer les têtes d'étançons avec ou sans plaques de retenue; Plaques de retenue

|  | E21D 19/00 |
Couvertures protectrices temporaires pour l'espace de travail (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 9/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 23/00 ont priorité) [3]

|  | E21D 19/02 |
· | pour l'utilisation dans les travaux en longue taille

|  | E21D 19/04 |
· | pour l'utilisation dans les galeries de chassage

|  | E21D 19/06 |
· | Dispositions pour mettre les couvertures en place [6]

|  | E21D 20/00 |
Mise en place des boulons d'ancrage (boulons d'ancrage pour puits, tunnels ou galeries Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 21/00; moyens d'ancrage d'éléments de structure ou de rideaux de palplanches spécialement conçus pour les travaux de fondation Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 5/74; chevilles ou autres dispositifs fixés à des parois ou à d'autres emplacements par insertion dans des trous préparés à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00) [5]

|  | E21D 20/02 |
· | avec dispositions pour le scellement

|  | E21D 21/00 |
Boulons d'ancrage pour la protection du toit, de la sole ou du revêtement des puits (chevilles ou autres dispositifs fixés à des parois ou à d'autres emplacements par insertion dans des trous préparés à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 13/00) [5]

|  | E21D 21/02 |
· | ayant des moyens pour indiquer la tension (assemblages à vis spécialement modifiés pour indiquer la charge de traction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 31/02)

|  | E21D 23/00 |
Soutènements du toit dans les mines pour déplacement pas à pas, p.ex. en combinaison avec des dispositions pour le déplacement de convoyeurs, machines de mines ou guidages pour ceux-ci (déplacement des convoyeurs de mines en soi sur le front de taille Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21F 13/08)

|  | E21D 23/03 |
· | comportant des moyens de protection, p.ex. des boucliers, pour prévenir ou retenir des éboulements dans l'enceinte de travail ou dans le soutènement proprement dit [4]

|  | E21D 23/04 |
· | Caractéristiques structurelles de la construction de soutènements, p.ex. organes de liaison entre châssis adjacents ou séries d'étançons; Moyens pour empêcher un glissement latéral sur un sol incliné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 23/14 a priorité)

|  | E21D 23/06 |
· · | Chapeaux de mines particuliers ou extrémités particulières d'étançons pour permettre un déplacement pas à pas

|  | E21D 23/08 |
· | Mécanismes d'avance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 23/16 a priorité)

|  | E21D 23/10 |
· · | avec dispositifs d'avance distincts de la construction de soutènements

|  | E21D 23/12 |
· | Commande, p.ex. en utilisant une télécommande (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D 23/16 a priorité)

|  | E21D 23/14 |
· · | réalisant un mouvement successif automatique des soutènements, p.ex. l'un après l'autre

|  | E21D 23/16 |
· | Caractéristiques hydrauliques ou pneumatiques, p.ex. circuits, disposition ou adaptation de soupapes, dispositifs de mise en place ou de retrait

|  | E21D 23/18 |
· · | des mécanismes d'avance

|  | E21D 23/20 |
· · · | pour mouvements successifs, p.ex. l'un après l'autre

|  | E21D 23/22 |
· · · | incorporés dans les chapeaux de mines

|  | E21D 23/24 |
· · · | les mécanismes d'avance étant distincts de la construction de soutènements

|  | E21D 23/26 |
· · | Commande hydraulique ou pneumatique