|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F28 |
ECHANGEURS DE CHALEUR EN GENERAL (agencement ou montage d'échangeurs de chaleur dans le conditionnement de l'air, l'humidification de l'air ou la ventilation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/30)

|  | F28 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "échange de chaleur" désigne le chauffage ou le refroidissement d'un fluide ou d'un solide fluent, par contact direct ou indirect, avec un fluide ou un solide fluent chauffés ou refroidis; "transfert de chaleur" désigne le chauffage ou le refroidissement d'un fluide ou d'un solide fluent par contact direct avec une surface ou un corps chauffés ou refroidis. Un appareil utilisant à des fins particulières "l'échange de chaleur" ou le "transfert de chaleur" (tels que définis à la note (1) ci-dessus) est classé soit dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28B, soit dans la sous-classe appropriée des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Si aucune de ces sous-classes ne convient, l'appareil est classé dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D.

|  | F28F |
PARTIES CONSTITUTIVES OU AMENAGEMENTS, D'APPLICATION GENERALE, DES DISPOSITIFS ECHANGEURS DE CHALEUR OU DE TRANSFERT DE CHALEUR (purgeurs d'eau ou d'air, évents Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16)

|  | F28F |
Schéma général
PARTIES CONSTITUTIVES ET LEURS AMÉNAGEMENTS |
Eléments d'échange ou de transfert de chaleur et leur assemblage |
tubulaires; en forme de plaques; pour mouvement; autres | 1/00; 3/00; 5/00; 7/00
supports auxiliaires pour éléments; étanchéité | 9/00; 11/00
Carters et boîtes de distribution | 9/00
Enlèvement de la glace ou de l'eau, prévention des dépôts ou de la corrosion | 17/00, 19/00
Caractéristiques particulières des échangeurs de chaleur |
dues au choix: du matériau de construction; du matériau intermédiaire d'échange de chaleur | 21/00; 23/00
parties constitutives des réfrigérateurs à ruissellement | 25/00
RÉGLAGE DU TRANSFERT DE CHALEUR; COMMANDE DES APPAREILS | 13/00; 27/00

|  | F28F 1/00 |
Eléments tubulaires; Ensembles d'éléments tubulaires (spécialement adaptés pour le mouvement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 5/00)

|  | F28F 1/02 |
· | Eléments tubulaires de section transversale non circulaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/10 ont priorité)

|  | F28F 1/04 |
· · | polygonale, p.ex. rectangulaire

|  | F28F 1/06 |
· · | gaufrés ou ondulés transversalement

|  | F28F 1/08 |
· | Eléments tubulaires gaufrés ou ondulés longitudinalement

|  | F28F 1/10 |
· | Eléments tubulaires ou leurs ensembles avec moyens pour augmenter la surface de transfert de chaleur, p.ex. avec des ailettes, avec des saillies, avec des évidements (éléments gaufrés ou ondulés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/08)

|  | F28F 1/12 |
· · | ces moyens étant uniquement à l'extérieur de l'élément tubulaire

|  | F28F 1/14 |
· · · | et s'étendant longitudinalement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/38 a priorité)

|  | F28F 1/16 |
· · · · | les moyens faisant partie intégrante de l'élément, p.ex. formés par extrusion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/22 a priorité)

|  | F28F 1/18 |
· · · · · | l'élément étant constitué de sections en ailettes

|  | F28F 1/20 |
· · · · | les moyens pouvant se fixer à l'élément (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/22 a priorité)

|  | F28F 1/22 |
· · · · | les moyens ayant des parties engageant d'autres éléments tubulaires

|  | F28F 1/24 |
· · · | et s'étendant transversalement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/38 a priorité)

|  | F28F 1/26 |
· · · · | les moyens faisant partie intégrante de l'élément (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/32 a priorité)

|  | F28F 1/28 |
· · · · · | l'élément étant constitué de sections en ailettes

|  | F28F 1/30 |
· · · · | les moyens pouvant être fixés à l'élément (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/32 a priorité)

|  | F28F 1/32 |
· · · · | les moyens ayant des parties engageant d'autres éléments tubulaires

|  | F28F 1/34 |
· · · | et s'étendant obliquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/38 a priorité)

|  | F28F 1/36 |
· · · · | les moyens étant des ailettes enroulées en hélice ou des spirales de fils

|  | F28F 1/38 |
· · · | et étant alternés en quinconce pour former des passages tortueux pour les fluides

|  | F28F 1/40 |
· · | les moyens étant uniquement à l'intérieur de l'élément tubulaire

|  | F28F 1/42 |
· · | les moyens étant à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de l'élément tubulaire

|  | F28F 1/44 |
· · · | et étant formés de mailles de fils

|  | F28F 3/00 |
Eléments en forme de plaques ou de laminés; Ensembles d'éléments en forme de plaques ou de laminés (spécialement adaptés pour le mouvement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 5/00)

|  | F28F 3/02 |
· | Eléments ou leurs ensembles avec moyens pour augmenter la surface de transfert de chaleur, p.ex. avec des ailettes, avec des évidements, avec des ondulations (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 3/08 a priorité)

|  | F28F 3/04 |
· · | les moyens faisant partie intégrante de l'élément

|  | F28F 3/06 |
· · | les moyens pouvant être fixés sur l'élément

|  | F28F 3/08 |
· | Eléments construits pour être empilés, p.ex. pouvant être séparés pour leur nettoyage

|  | F28F 3/10 |
· · | Dispositions pour obturer les bords

|  | F28F 3/12 |
· | Eléments construits sous forme d'un panneau creux, p.ex. comportant des canaux

|  | F28F 3/14 |
· · | par séparation, p.ex. par soufflage, de deux tôles accolées de manière à créer un certain nombre de canaux de circulation (fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P)

|  | F28F 5/00 |
Eléments spécialement adaptés pour le mouvement (aménagements propres au déplacement des éléments, voir la sous-classe appropriée pour l'appareil considéré)

|  | F28F 5/02 |
· | Tambours ou cylindres tournants

|  | F28F 5/04 |
· | Propulseurs creux, p.ex. moulinet de brassage

|  | F28F 5/06 |
· | Transporteurs à vis creuse

|  | F28F 7/00 |
Eléments non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 3/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 5/00

|  | F28F 7/02 |
· | Blocs traversés par des passages pour sources de potentiel calorifique

|  | F28F 9/00 |
Carters; Boîtes de distribution; Supports auxiliaires pour les éléments; Eléments auxiliaires dans les carters

|  | F28F 9/007 |
· | Supports auxiliaires pour les éléments [6]

|  | F28F 9/013 |
· · | pour les tubes ou les assemblages de tubes [6]

|  | F28F 9/02 |
· | Boîtes de distribution; Plaques d'extrémité

|  | F28F 9/04 |
· · | Dispositions pour obturer des éléments dans les boîtes de distribution ou plaques d'extrémité (raccordement des tuyaux aux parois en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 41/00)

|  | F28F 9/06 |
· · · | par joints démontables

|  | F28F 9/08 |
· · · · | par raccordements du type à coin, p.ex. virole conique

|  | F28F 9/10 |
· · · · | par raccordements du type vissé, p.ex. presse étoupe

|  | F28F 9/12 |
· · · · | par raccordements du type à brides

|  | F28F 9/14 |
· · · · | par assemblage à force

|  | F28F 9/16 |
· · · | par joints permanents, p.ex. par dudgeonnage (procédés de travail des métaux en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23, en particulier Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D 39/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K)

|  | F28F 9/18 |
· · · · | par soudage

|  | F28F 9/20 |
· | Aménagements des réflecteurs de chaleur, p.ex. des parois réfléchissantes pouvant être insérées séparément

|  | F28F 9/22 |
· | Dispositions pour diriger les sources de potentiel calorifique dans des compartiments successifs, p.ex. aménagement des plaques de guidage

|  | F28F 9/24 |
· | Dispositions pour favoriser un écoulement turbulent des sources de potentiel calorifique, p.ex. par des plaques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/38 a priorité; en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15D)

|  | F28F 9/26 |
· | Dispositions pour raccorder des sections différentes des éléments d'échangeurs de chaleur, p.ex. de radiateur (raccordement de sections différentes dans les chauffe-eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H 9/14)

|  | F28F 11/00 |
Dispositions pour étancher les fuites des tubes ou des canalisations (moyens pour arrêter l'écoulement des tuyaux ou dans les tuyaux en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/10)

|  | F28F 11/02 |
· | utilisant des éléments d'obturation, p.ex. des rondelles, insérés et actionnés indépendamment l'un de l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 11/06 a priorité)

|  | F28F 11/04 |
· | utilisant des paires d'éléments d'obturation, p.ex. des rondelles, montés sur des tiges centrales de manoeuvre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 11/06 a priorité)

|  | F28F 11/06 |
· | utilisant un dispositif automatique d'obturation des tubes

|  | F28F 13/00 |
Dispositions pour modifier le transfert de chaleur, p.ex. accroissement, diminution (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 1/00-F28F 11/00 ont priorité)

|  | F28F 13/02 |
· | en influençant la couche limite (réglage de la couche limite en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15D)

|  | F28F 13/04 |
· | en empêchant la formation de films continus de condensats sur les surfaces d'échange de chaleur, p.ex. en favorisant la formation de gouttelettes

|  | F28F 13/06 |
· | en affectant le mode d'écoulement des sources de potentiel calorifique

|  | F28F 13/08 |
· · | en faisant varier la section transversale des canaux d'écoulement

|  | F28F 13/10 |
· · | en communiquant un mouvement pulsatoire à l'écoulement, p.ex. par vibration acoustique

|  | F28F 13/12 |
· · | en créant une turbulence, p.ex. par brassage, par augmentation de la force de circulation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 13/08 a priorité)

|  | F28F 13/14 |
· | en créant sur les parois des canalisations des zones ayant des degrés différents de conduction de la chaleur

|  | F28F 13/16 |
· | en appliquant un champ électrostatique au noyau des sources de potentiel calorifique

|  | F28F 13/18 |
· | par application de revêtements, p.ex. absorbant les radiations ou les réfléchissant; par application d'un traitement de surface, p.ex. un polissage

|  | F28F 17/00 |
Enlèvement de la glace ou de l'eau des appareils échangeurs de chaleur

|  | F28F 19/00 |
Prévention de la formation de dépôts ou de la corrosion, p.ex. en utilisant des filtres

|  | F28F 19/01 |
· | en utilisant des moyens pour séparer les éléments solides du fluide échangeur de chaleur, p.ex. des filtres [6]

|  | F28F 19/02 |
· | en utilisant des revêtements, p.ex. des revêtements vitreux ou émaillés

|  | F28F 19/04 |
· · | de caoutchouc; de matériaux plastiques; de vernis

|  | F28F 19/06 |
· · | de métal

|  | F28F 21/00 |
Structure des appareils échangeurs de chaleur caractérisée par l'emploi de matériaux spécifiés

|  | F28F 21/02 |
· | de carbone, p.ex. de graphite

|  | F28F 21/04 |
· | de céramique; de béton; de pierre naturelle

|  | F28F 21/06 |
· | de matériau plastique

|  | F28F 21/08 |
· | de métal

|  | F28F 23/00 |
Caractéristiques relatives à l'utilisation de matériaux servant pour échange intermédiaire de chaleur, p.ex. emploi de compositions spécifiées

|  | F28F 23/02 |
· | Dispositions pour obtenir ou maintenir ces matériaux à l'état liquide

|  | F28F 25/00 |
Parties constitutives des réfrigérateurs à ruissellement (dispositions pour accroître le transfert de chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 13/00; commandes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 27/00)

|  | F28F 25/02 |
· | pour répartir, faire circuler ou collecter le liquide (pulvérisation ou atomisation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05D)

|  | F28F 25/04 |
· · | Augets répartiteurs ou collecteurs

|  | F28F 25/06 |
· · | Buses ou canalisations de pulvérisation

|  | F28F 25/08 |
· · | Planches ou grilles d'éclaboussement, p.ex. pour convertir la pulvérisation de liquides en films de liquides; Eléments ou couches pour accroître l'aire de la surface de contact (éléments de remplissage en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/30, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/32)

|  | F28F 25/10 |
· | pour l'alimentation en gaz ou en vapeur

|  | F28F 25/12 |
· · | Conduits; Aubes distributrices, p.ex. pour diriger des courants dans des zones distinctes

|  | F28F 27/00 |
Commandes spécialement adaptées pour les appareils d'échange ou de transfert de chaleur (commandes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)

|  | F28F 27/02 |
· | pour commander la répartition des sources de potentiel calorifique entre des canaux différents (aménagement des plaques de guidage ou des aubes distributrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 9/22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 25/12)