|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H05 |
TECHNIQUES ELECTRIQUES NON PREVUES AILLEURS

|  | H05B |
CHAUFFAGE ELECTRIQUE; ECLAIRAGE ELECTRIQUE NON PREVU AILLEURS (appareils pour application particulière, voir l'endroits correspondantes, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21K, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C21, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27)

|  | H05B |
Note(s) Il est important de tenir compte de la note III qui suit la Table des matières de la section H. [3]

|  | H05B |
Schéma général
CHAUFFAGE |
Par résistance; par champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques; par décharge | 3/00; 6/00; 7/00
Types combinés | 11/00
Détails | 1/00
ÉCLAIRAGE |
A arc; à électroluminescence | 31/00; 33/00
Types combinés | 35/00
Circuits: |
en général | 37/00
pour incandescence | 39/00
pour décharge | 41/00
autres | 43/00

|  | H05B 1/00 - H05B 11/00 |
Chauffage

|  | H05B 1/00 |
Détails des dispositifs de chauffage

|  | H05B 1/02 |
· | Dispositions de commutation automatique spécialement adaptées aux appareils de chauffage (commande de température en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 23/00; commutateurs à commande thermique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00)

|  | H05B 3/00 |
Chauffage par résistance ohmique

|  | H05B 3/02 |
· | Détails

|  | H05B 3/03 |
· · | Electrodes (traitement électrothermique des minerais Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22B 4/00) [2]

|  | H05B 3/04 |
· · | Joints étanches à l'eau ou à l'air pour appareils de chauffage

|  | H05B 3/06 |
· · | Eléments chauffants combinés constructivement avec des éléments d'accouplement ou avec des supports

|  | H05B 3/08 |
· · · | ayant des connexions électriques adaptées spécialement aux températures élevées

|  | H05B 3/10 |
· | Eléments chauffants caractérisés par la composition ou la nature des matériaux ou par la disposition du conducteur (compositions en soi, voir la sous-classe correspondante)

|  | H05B 3/12 |
· · | caractérisés par la composition ou la nature du matériau conducteur

|  | H05B 3/14 |
· · · | le matériau étant non métallique

|  | H05B 3/16 |
· · | le conducteur étant monté sur une base isolante

|  | H05B 3/18 |
· · | le conducteur étant enrobé dans un matériau isolant

|  | H05B 3/20 |
· | Eléments chauffants ayant une surface s'étendant essentiellement dans deux dimensions, p.ex. plaques chauffantes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/62, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/68, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/78, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/84 ont priorité) [5]

|  | H05B 3/22 |
· · | non flexibles

|  | H05B 3/24 |
· · · | le conducteur chauffant étant autoportant

|  | H05B 3/26 |
· · · | le conducteur chauffant monté sur une base isolante

|  | H05B 3/28 |
· · · | le conducteur chauffant enrobé dans un matériau isolant

|  | H05B 3/30 |
· · · · | sur ou entre des plaques métalliques

|  | H05B 3/32 |
· · · | le conducteur chauffant monté sur des isolants sur un châssis métallique

|  | H05B 3/34 |
· · | flexibles, p.ex. grillages ou tissus chauffants

|  | H05B 3/36 |
· · · | le conducteur chauffant enrobé dans un matériau isolant

|  | H05B 3/38 |
· · · · | Conducteurs sous forme de poudre

|  | H05B 3/40 |
· | Eléments chauffants ayant la forme de tiges ou de tubes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/62, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/68, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/78 ont priorité)

|  | H05B 3/42 |
· · | non flexibles

|  | H05B 3/44 |
· · · | le conducteur chauffant disposé à l'intérieur des tiges ou tubes en matériau isolant

|  | H05B 3/46 |
· · · | le conducteur chauffant monté sur une base isolante

|  | H05B 3/48 |
· · · | le conducteur chauffant enrobé dans un matériau isolant

|  | H05B 3/50 |
· · · · | le conducteur chauffant disposé dans des tubes métalliques, la surface rayonnante ayant des nervures conductrices de la chaleur

|  | H05B 3/52 |
· · · · | Dispositifs ou procédés pour remplir ou comprimer un matériau isolant dans des tubes

|  | H05B 3/54 |
· · | flexibles

|  | H05B 3/56 |
· · · | Câbles chauffants

|  | H05B 3/58 |
· · · | Tubes chauffants; Colliers chauffants

|  | H05B 3/60 |
· | Dispositions pour le chauffage dans lesquelles le courant de chauffage circule dans un matériau granuleux, en poudre ou fluide, p.ex. pour fours à bains de sel, chauffage électrolytique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/38 a priorité)

|  | H05B 3/62 |
· | Eléments de chauffage spécialement adaptés aux fours (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/60 a priorité; dispositions de tels éléments dans les fours Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27D 11/00)

|  | H05B 3/64 |
· · | utilisant des rubans, des tiges ou des fils chauffants

|  | H05B 3/66 |
· · | Supports ou fixations pour éléments chauffants sur ou dans la paroi ou le toit

|  | H05B 3/68 |
· | Dispositions pour le chauffage spécialement adaptées aux plaques de cuisinière ou aux plaques chaudes analogues

|  | H05B 3/70 - H05B 3/74 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/76 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/70-H05B 3/74. [2]

|  | H05B 3/70 |
· · | Plaques de métal fondu

|  | H05B 3/72 |
· · | Plaques de métal laminé

|  | H05B 3/74 |
· · | Plaques non métalliques

|  | H05B 3/76 |
· · | Plaques avec des tubes de chauffage enroulés en spirale

|  | H05B 3/78 |
· | Dispositions pour le chauffage spécialement adaptées au chauffage par immersion

|  | H05B 3/80 |
· · | Eléments portatifs de chauffage par immersion

|  | H05B 3/82 |
· · | Eléments de chauffage par immersion montés d'une manière fixe

|  | H05B 3/84 |
· | Dispositions pour le chauffage spécialement adaptées à des surfaces transparentes ou réfléchissantes, p.ex. pour désembuer ou dégivrer des fenêtres, des miroirs ou des pare-brise de véhicules [5]

|  | H05B 3/86 |
· · | les conducteurs chauffants étant noyés dans le matériau transparent ou réfléchissant [5]

|  | H05B 6/00 |
Chauffage par champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques (pour les applications thérapeutiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61N 5/00; assemblage d'éléments préformés par chauffage de matières plastiques ou de substances à l'état plastique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C 65/02) [3]

|  | H05B 6/02 |
· | Chauffage par induction [3]

|  | H05B 6/04 |
· · | Sources de courant [3]

|  | H05B 6/06 |
· · | Commande, p.ex. de la température, de la puissance [3]

|  | H05B 6/08 |
· · · | utilisant des dispositions pour la compensation ou l'équilibrage [3]

|  | H05B 6/10 |
· · | Appareils de chauffage par induction, autres que des fours, pour des applications spécifiques [3]

|  | H05B 6/12 |
· · · | Dispositifs pour la cuisson [3]

|  | H05B 6/14 |
· · · | Outillage, p.ex. ajutages, rouleaux, calandres [3]

|  | H05B 6/16 |
· · | Fours à noyaux sans fin (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 6/34 a priorité) [3]

|  | H05B 6/18 |
· · · | munis d'une cuvette de fusion [3]

|  | H05B 6/20 |
· · · | munis uniquement d'une rigole de fusion [3]

|  | H05B 6/22 |
· · | Fours sans noyau sans fin (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 6/34 a priorité) [3]

|  | H05B 6/24 |
· · · | Fours à creuset (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 6/30 a priorité) [3]

|  | H05B 6/26 |
· · · · | utilisant le vide ou une atmosphère de gaz particulière [3]

|  | H05B 6/28 |
· · · · | Systèmes de protection [3]

|  | H05B 6/30 |
· · · | Dispositions pour la refonte ou pour la fusion d'une zone [3]

|  | H05B 6/32 |
· · · | Dispositions pour la lévitation et le chauffage simultanés [3]

|  | H05B 6/34 |
· · | Dispositions pour la circulation du métal fondu [3]

|  | H05B 6/36 |
· · | Agencements des bobines [3]

|  | H05B 6/38 |
· · · | spécialement conçus en vue d'une adaptation aux espaces creux des pièces à travailler [3]

|  | H05B 6/40 |
· · · | Etablissement d'une distribution désirée de la chaleur, p.ex. pour chauffer des parties déterminées des pièces à travailler [3]

|  | H05B 6/42 |
· · · | Refroidissement des bobines [3]

|  | H05B 6/44 |
· · · | impliquant plusieurs bobines ou segments de bobine [3]

|  | H05B 6/46 |
· | Chauffage diélectrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 6/64 a priorité) [3]

|  | H05B 6/48 |
· · | Circuits [3]

|  | H05B 6/50 |
· · · | pour le contrôle ou la commande [3]

|  | H05B 6/52 |
· · | Lignes pour l'alimentation [3]

|  | H05B 6/54 |
· · | Electrodes [3]

|  | H05B 6/56 |
· · · | Electrodes roulantes [3]

|  | H05B 6/58 |
· · · | du type "machine à coudre" [3]

|  | H05B 6/60 |
· · | Dispositions pour le mouvement continu du matériau [3]

|  | H05B 6/62 |
· · | Appareils pour applications spécifiques [3]

|  | H05B 6/64 |
· | Chauffage par micro-ondes [3]

|  | H05B 6/66 |
· · | Circuits [3]

|  | H05B 6/68 |
· · · | pour le contrôle ou la commande [3]

|  | H05B 6/70 |
· · | Lignes pour l'alimentation [3]

|  | H05B 6/72 |
· · | Eléments rayonnants ou antennes [3]

|  | H05B 6/74 |
· · | Transformateurs de mode ou incitateurs de mode [3]

|  | H05B 6/76 |
· · | Prévention des fuites de micro-ondes, p.ex. étanchéité des portes [3]

|  | H05B 6/78 |
· · | Dispositions pour le mouvement continu du matériau [3]

|  | H05B 6/80 |
· · | Appareils pour applications spécifiques (poêles ou fourneaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24C 7/02) [3]

|  | H05B 7/00 |
Chauffage par décharge électrique (tubes à faisceau électronique ou ionique pour traitement localisé d'objets Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/30; torches à plasma Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H 1/26)

|  | H05B 7/02 |
· | Détails

|  | H05B 7/06 |
· · | Electrodes

|  | H05B 7/07 |
· · · | prévues pour fondre à l'usage [2]

|  | H05B 7/08 |
· · · | non consommables [2]

|  | H05B 7/085 |
· · · · | constituées principalement de carbone [2]

|  | H05B 7/09 |
· · · · · | Electrodes à auto-cuisson [2]

|  | H05B 7/10 |
· · | Fixations, supports, bornes ou dispositions pour l'avancement ou le guidage des électrodes [2]

|  | H05B 7/101 |
· · · | Fixations, supports ou bornes à la tête de l'électrode, c.à d. à l'extrémité éloignée de l'arc [2]

|  | H05B 7/102 |
· · · · | spécialement adaptés pour les électrodes consommables [2]

|  | H05B 7/103 |
· · · | Fixations, supports ou bornes avec des mâchoires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 7/101 a priorité) [2]

|  | H05B 7/105 |
· · · · | comprenant plus de deux mâchoires également réparties sur la circonférence, p.ex. porte-électrode en forme d'anneau [2]

|  | H05B 7/107 |
· · · | spécialement adaptés pour les électrodes à auto-cuisson [2]

|  | H05B 7/109 |
· · · | Dispositions pour l'avancement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 7/107 a priorité; si la commande du déplacement de l'électrode fait partie d'un système à boucle fermée pour la commande automatique de la puissance Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 7/148) [2]

|  | H05B 7/11 |
· · | Dispositions pour amener le courant aux extrémités des électrodes (conducteurs non isolés ou corps conducteurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 5/00; conducteurs ou câbles isolés en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 7/00) [2]

|  | H05B 7/12 |
· · | Dispositions pour refroidir, rendre étanche ou protéger les électrodes [2]

|  | H05B 7/14 |
· · | Dispositions ou procédés pour assembler des sections d'électrodes successives [2]

|  | H05B 7/144 |
· · | Sources de puissance spécialement adaptées pour le chauffage par décharge électrique; Commande automatique de la puissance, p.ex. en commandant la position des électrodes (circuits pour alimentation d'énergie électrique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J) [2]

|  | H05B 7/148 |
· · · | Commande automatique de la puissance (dispositions pour l'avancement des électrodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 7/109; alimentation automatique en électrodes ou déplacement automatique des électrodes pour le soudage ou le découpage à l'arc en lignes continues ou par points Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 9/12; disposition des électrodes dans ou sur les fours Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27D 11/10; commande de la position en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 3/00; régulation des caractéristiques électriques des arcs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 1/02; régulation de la puissance électrique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 1/66) [2]

|  | H05B 7/152 |
· · · · | par des moyens électromécaniques de commande de la position des électrodes [2]

|  | H05B 7/156 |
· · · · | par des moyens hydrauliques ou pneumatiques de commande de la position des électrodes [2]

|  | H05B 7/16 |
· | Chauffage par décharge luminescente

|  | H05B 7/18 |
· | Chauffage par décharge d'arc

|  | H05B 7/20 |
· · | Chauffage direct à arc, c.à d. au moins une extrémité de l'arc agissant directement sur le matériau à chauffer, y compris le chauffage par résistance additionnel produit par le courant d'arc traversant le matériau à chauffer [2]

|  | H05B 7/22 |
· · | Chauffage indirect à arc [2]

|  | H05B 11/00 |
Chauffage par application combinée des procédés couverts par plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/00-H05B 7/00 (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 7/20 a priorité)

|  | H05B 31/00 - H05B 43/00 |
Eclairage

|  | H05B 31/00 |
Lampes à arc électrique (régulation des caractéristiques électriques des arcs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 1/02; avec électrodes non consommables Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00)

|  | H05B 31/02 |
· | Détails

|  | H05B 31/04 |
· · | Boîtiers

|  | H05B 31/06 |
· · | Electrodes

|  | H05B 31/08 |
· · · | Electrodes en carbone

|  | H05B 31/10 |
· · · · | Electrodes en carbone à noyau

|  | H05B 31/12 |
· · · · | Electrodes à effet Beck

|  | H05B 31/14 |
· · · | Electrodes métalliques

|  | H05B 31/16 |
· · · | Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication des électrodes

|  | H05B 31/18 |
· · | Fixations pour électrodes; Dispositifs d'avancement des électrodes

|  | H05B 31/20 |
· · · | Dispositions mécaniques pour l'avancement des électrodes

|  | H05B 31/22 |
· · · | Dispositions électromagnétiques pour l'avancement des électrodes

|  | H05B 31/24 |
· · | Dispositions pour le refroidissement

|  | H05B 31/26 |
· · | Action sur la forme de la décharge par des dispositifs de soufflage de gaz

|  | H05B 31/28 |
· · | Action sur la forme de la décharge par des moyens magnétiques

|  | H05B 31/30 |
· · | Démarrage; Allumage

|  | H05B 31/32 |
· · | Extinction

|  | H05B 31/34 |
· · | Indication de consommation d'électrodes

|  | H05B 31/36 |
· | ayant deux électrodes alignées

|  | H05B 31/38 |
· · | spécialement prévues pour courant alternatif

|  | H05B 31/40 |
· | ayant deux électrodes formant un angle

|  | H05B 31/42 |
· · | spécialement prévues pour courant alternatif

|  | H05B 31/44 |
· | ayant deux électrodes parallèles

|  | H05B 31/46 |
· · | spécialement prévues pour courant alternatif

|  | H05B 31/48 |
· | ayant plus de deux électrodes

|  | H05B 31/50 |
· · | spécialement prévues pour courant alternatif

|  | H05B 31/52 |
· · · | Electrodes alimentées par différentes phases de l'alimentation

|  | H05B 33/00 |
Sources de lumière électroluminescentes (lampes à décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/00-H01J 65/00; dispositifs à semi-conducteur ayant au moins une barrière de potentiel ou une barrière de surface, adaptés pour l'émission de lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 33/00; lasers Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/00; compositions en soi, voir les sous-classes appropriées)

|  | H05B 33/02 |
· | Détails

|  | H05B 33/04 |
· · | Dispositions pour l'étanchéité

|  | H05B 33/06 |
· · | Extrémités d'électrode

|  | H05B 33/08 |
· · | Circuits non adaptés à des applications particulières

|  | H05B 33/10 |
· | Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication des sources de lumière électroluminescentes

|  | H05B 33/12 |
· | Sources de lumière avec des éléments radiants ayant essentiellement deux dimensions

|  | H05B 33/14 |
· · | caractérisées par la composition chimique ou physique ou la disposition du matériau électroluminescent

|  | H05B 33/18 |
· · | caractérisées par la nature ou la concentration du dopant

|  | H05B 33/20 |
· · | caractérisées par la composition chimique ou physique ou la disposition du matériau dans lequel le matériau électroluminescent est enrobé

|  | H05B 33/22 |
· · | caractérisées par la composition chimique ou physique ou la disposition des couches auxiliaires diélectriques ou réfléchissantes

|  | H05B 33/24 |
· · · | des couches réfléchissantes métalliques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 33/26 a priorité)

|  | H05B 33/26 |
· · | caractérisées par la composition ou la disposition du matériau conducteur utilisé comme électrode

|  | H05B 33/28 |
· · · | des électrodes translucides

|  | H05B 35/00 |
Sources électriques de lumière utilisant une combinaison des différents types de génération de lumière (combinaisons de sources de lumière différentes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 61/96)

|  | H05B 37/00 |
Circuits pour sources électriques de lumière en général

|  | H05B 37/02 |
· | Commande (régulation de tension ou de courant Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F)

|  | H05B 37/03 |
· | Détection de défauts de lampes

|  | H05B 37/04 |
· · | Circuits assurant le remplacement de la source lumineuse en cas de défaillance de celle-ci

|  | H05B 39/00 |
Circuits ou appareils pour faire fonctionner des sources de lumière incandescentes et n'étant pas adaptés à une application particulière

|  | H05B 39/02 |
· | Allumage, p.ex. avec un taux déterminé d'accroissement du courant d'éclairage

|  | H05B 39/04 |
· | Commande (régulation de tension ou de courant Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F)

|  | H05B 39/06 |
· · | Dispositions de commutation, p.ex. pour passer de fonctionnement en série à fonctionnement en parallèle

|  | H05B 39/08 |
· · | par déphasage de la tension d'amorçage appliquée aux tubes de commande à gaz

|  | H05B 39/09 |
· | dans lesquelles la lampe est alimentée par impulsions

|  | H05B 39/10 |
· | Circuits assurant le remplacement de la source lumineuse en cas de défaillance de celle-ci

|  | H05B 41/00 |
Circuits ou appareils pour allumer ou faire fonctionner des lampes à décharge

|  | H05B 41/02 |
· | Détails

|  | H05B 41/04 |
· · | Commutateurs de démarrage

|  | H05B 41/06 |
· · · | thermiques uniquement

|  | H05B 41/08 |
· · · · | chauffés par décharge lumineuse

|  | H05B 41/10 |
· · · | magnétiques uniquement

|  | H05B 41/12 |
· · · | thermiques et magnétiques combinés

|  | H05B 41/14 |
· | Circuits

|  | H05B 41/16 |
· · | dans lesquels la lampe est alimentée par courant continu ou par courant alternatif à basse fréquence, p.ex. courant alternatif à 50 Hertz (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 41/26 a priorité)

|  | H05B 41/18 |
· · · | ayant un commutateur de démarrage

|  | H05B 41/19 |
· · · · | pour lampes à une électrode auxiliaire de démarrage

|  | H05B 41/20 |
· · · | n'ayant aucun commutateur de démarrage

|  | H05B 41/22 |
· · · · | pour lampes à une électrode auxiliaire de démarrage

|  | H05B 41/23 |
· · · · | pour lampes sans électrode auxiliaire de démarrage

|  | H05B 41/231 |
· · · · · | pour lampes à haute pression

|  | H05B 41/232 |
· · · · · | pour lampes à basse pression

|  | H05B 41/233 |
· · · · · · | par utilisation de circuit résonnant

|  | H05B 41/234 |
· · · · · · | pour éliminer l'effet stroboscopique, p.ex. en alimentant deux lampes sur des phases différentes

|  | H05B 41/24 |
· · | dans lesquels la lampe est alimentée par courant alternatif à haute fréquence (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 41/26 a priorité)

|  | H05B 41/26 |
· · | dans lesquels la lampe est alimentée par une puissance obtenue à partir de courant continu au moyen d'un convertisseur, p.ex. par courant continu à haute tension

|  | H05B 41/28 |
· · · | utilisant des convertisseurs statiques

|  | H05B 41/29 |
· · · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H05B 41/30 |
· · | dans lesquels la lampe est alimentée par impulsions, p.ex. lampe éclair

|  | H05B 41/32 |
· · · | pour fonctionnement d'éclair unique

|  | H05B 41/34 |
· · · | pour fournir une série d'éclairs

|  | H05B 41/36 |
· · | Commande (régulation de tension ou de courant Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F)

|  | H05B 41/38 |
· · · | Commande de l'intensité de la lumière

|  | H05B 41/39 |
· · · · | en continuité

|  | H05B 41/391 |
· · · · · | utilisant des dispositifs magnétiques saturables

|  | H05B 41/392 |
· · · · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs, p.ex. des thyristors

|  | H05B 41/40 |
· · · · | de façon discontinue

|  | H05B 41/42 |
· · · · · | en deux échelons uniquement

|  | H05B 41/44 |
· · · | pour produire des effets optiques particuliers, p.ex. un déplacement progressif de la lumière

|  | H05B 41/46 |
· · | Circuits assurant le remplacement en cas de défaillance de la lampe

|  | H05B 43/00 |
Circuits non prévus ailleurs pour sources de lumière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 37/00 a priorité)

|  | H05B 43/02 |
· | pour sources de lumière utilisant une charge de matière combustible