|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H04 |
TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ELECTRIQUE

|  | H04 |
Note(s) La présente classe couvre les systèmes de communication électriques au moyen de voies de propagation utilisant la lumière (communication optique), les ondes infrarouges, ultrasonores, sonores ou infrasonores. [4]

|  | H04L |
TRANSMISSION D'INFORMATION NUMERIQUE, p.ex. COMMUNICATION TELEGRAPHIQUE (machines à écrire Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J; transmetteurs d'ordres télégraphiques, systèmes télégraphiques d'incendie ou de police Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B; télégraphie optique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C; systèmes télé-autographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C; appareils à chiffrer ou à déchiffrer en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09C; codage, décodage ou conversion de codes, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M; dispositions communes aux communications télégraphiques et téléphoniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M; sélection Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q) [4]

|  | H04L |
Note(s) La présente sous-classe couvre la transmission de signaux se présentant sous forme numérique et comprend la transmission de données, la communication télégraphique ou les méthodes ou dispositions pour le contrôle.

|  | H04L |
Schéma général
SYSTÈMES CARACTÉRISÉS PAR: |
Le code: Morse; Baudot; détails | 15/00; 17/00; 13/00
Autrement: pas à pas; imprimeurs mosaïque; autres | 19/00; 21/00; 23/00
RÉSEAUX DE DONNÉES À COMMUTATION | 12/00
DISPOSITIFS GÉNÉRAUX |
Sécurité: erreurs; secret | 1/00; 9/00
Communications multiples; synchronisation | 5/00; 7/00
AUTRES DISPOSITIONS, APPAREILS OU SYSTÈMES | 29/00

|  | H04L 1/00 |
Dispositions pour détecter ou empêcher les erreurs dans l'information reçue (correction de synchronisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 7/00; dispositions dans la voie de transmission Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B)

|  | H04L 1/02 |
· | par réception à diversité (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 7/02)

|  | H04L 1/04 |
· · | utilisant la diversité de fréquence

|  | H04L 1/06 |
· · | utilisant la diversité d'espace

|  | H04L 1/08 |
· | par émission répétée, p.ex. système Verdan

|  | H04L 1/12 |
· | en utilisant un canal de retour

|  | H04L 1/14 |
· · | dans lequel les signaux sont renvoyés à l'émetteur pour être contrôlés

|  | H04L 1/16 |
· · | dans lequel le canal de retour porte des signaux de contrôle, p.ex. répétition de signaux de demande

|  | H04L 1/18 |
· · · | Systèmes de répétition automatique, p.ex. système Van Duuren

|  | H04L 1/20 |
· | en utilisant un détecteur de la qualité du signal [3]

|  | H04L 1/22 |
· | en utilisant un appareil en excédent pour accroître la fiabilité [3]

|  | H04L 1/24 |
· | Essais pour s'assurer du fonctionnement correct [3]

|  | H04L 5/00 |
Dispositions destinées à permettre l'usage multiple de la voie de transmission (communication multiplex en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04J)

|  | H04L 5/02 |
· | Canaux caractérisés par le type de signal

|  | H04L 5/04 |
· · | les signaux étant représentés par différentes amplitudes ou polarités, p.ex. quadriplex

|  | H04L 5/06 |
· · | les signaux étant représentés par différentes fréquences (combinées avec le multiplex à division de temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 5/26)

|  | H04L 5/08 |
· · · | chaque combinaison de signaux de différents canaux étant représentée par une fréquence déterminée

|  | H04L 5/10 |
· · · | avec production dynamo-électrique des courants porteurs; avec filtres mécaniques ou démodulateurs

|  | H04L 5/12 |
· · | les signaux étant représentés par différentes modulations de phase d'une seule porteuse

|  | H04L 5/14 |
· | Fonctionnement à double voie utilisant le même type de signal, c.à d. duplex (conditionnement pour transmission à double voie en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 3/20)

|  | H04L 5/16 |
· · | Systèmes semi-duplex; Commutation duplex-simplex; Transmission de signaux de rupture

|  | H04L 5/18 |
· · | Changement automatique de la direction du trafic

|  | H04L 5/20 |
· | utilisant différentes combinaisons de lignes, p.ex. exploitation de circuits fantômes

|  | H04L 5/22 |
· | utilisant le multiplex à division de temps

|  | H04L 5/24 |
· · | avec des convertisseurs synchrones marche-arrêt

|  | H04L 5/26 |
· · | combinés avec l'emploi de fréquences différentes

|  | H04L 7/00 |
Dispositions pour synchroniser le récepteur avec l'émetteur

|  | H04L 7/02 |
· | Commande de vitesse ou de phase au moyen des signaux de code reçus, les signaux ne contenant aucune information de synchronisation particulière

|  | H04L 7/027 |
· · | en extrayant le signal d'horloge ou de synchronisation du spectre du signal reçu, p.ex. en utilisant un circuit résonnant ou passe-bande [5]

|  | H04L 7/033 |
· · | en utilisant les transitions du signal reçu pour commander la phase de moyens générateurs du signal de synchronisation, p.ex. en utilisant une boucle verrouillée en phase [5]

|  | H04L 7/04 |
· | Commande de vitesse ou de phase au moyen de signaux de synchronisation

|  | H04L 7/06 |
· · | les signaux de synchronisation différant des signaux d'information en amplitude, polarité ou fréquence

|  | H04L 7/08 |
· · | les signaux de synchronisation revenant cycliquement

|  | H04L 7/10 |
· · | Dispositions pour synchronisation initiale

|  | H04L 9/00 - H04L 9/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 9/00-H04L 9/32, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. [5]

|  | H04L 9/00 |
Dispositions pour les communications secrètes ou protégées (techniques d'étalement de spectre, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 1/69)

|  | H04L 9/06 |
· | l'appareil de chiffrement utilisant des registres à décalage ou des mémoires pour le codage par blocs, p.ex. système DES [5]

|  | H04L 9/08 |
· · | Répartition de clés [5]

|  | H04L 9/10 |
· | avec un boîtier, des caractéristiques physiques ou des commandes manuelles particuliers [5]

|  | H04L 9/12 |
· | Dispositifs de chiffrement d'émission et de réception synchronisés ou initialisés d'une manière particulière [5]

|  | H04L 9/14 |
· | utilisant plusieurs clés ou algorithmes [5]

|  | H04L 9/16 |
· · | qui sont changés pendant l'opération [5]

|  | H04L 9/18 |
· | Chiffrement par modification sérielle et continue du flux d'éléments de données, p.ex. systèmes de codage en continu [5]

|  | H04L 9/20 |
· · | Séquence de clé pseudo-aléatoire combinée élément par élément avec la séquence de données [5]

|  | H04L 9/22 |
· · · | avec un générateur de séquence pseudo-aléatoire particulier [5]

|  | H04L 9/24 |
· · · · | la séquence étant produite par plus d'un générateur [5]

|  | H04L 9/26 |
· · · · | produisant une séquence pseudo-aléatoire non linéaire [5]

|  | H04L 9/28 |
· | utilisant un algorithme de chiffrement particulier [5]

|  | H04L 9/30 |
· · | Clé publique, c.à d. l'algorithme de chiffrement étant impossible à inverser par ordinateur et les clés de chiffrement des utilisateurs n'exigeant pas le secret [5]

|  | H04L 9/32 |
· | comprenant des moyens pour vérifier l'identité ou l'autorisation d'un utilisateur du système (systèmes d'ordinateur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F; appareils actionnés par pièces de monnaie ou analogues avec carte d'identité codée ou carte de crédit codée Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07F 7/08) [5]

|  | H04L 9/34 |
· | des bits ou des blocs de bits du message télégraphique étant interchangés dans le temps [5]

|  | H04L 9/36 |
· | avec des moyens pour détecter des caractères non destinés à la transmission [5]

|  | H04L 9/38 |
· | le chiffrement étant effectué par un appareil mécanique, p.ex. cames rotatives, interrupteurs, perforatrices de bande à clavier de clé [5]

|  | H04L 12/00 |
Réseaux de données à commutation (interconnexion ou transfert d'information ou d'autres signaux entre mémoires, dispositifs d'entrée/sortie ou unités de traitement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 13/00) [5]

|  | H04L 12/02 |
· | Détails [5]

|  | H04L 12/04 |
· · | Tableaux de commutation [5]

|  | H04L 12/06 |
· · | Mécanismes ou circuits de réponse [5]

|  | H04L 12/08 |
· · | Distribution de numéros de messages; Comptage des caractères, des mots ou des messages [5]

|  | H04L 12/10 |
· · | Dispositions pour l'alimentation [5]

|  | H04L 12/12 |
· · | Dispositions pour la connexion ou la déconnexion à distance de sous-stations ou de leur équipement [5]

|  | H04L 12/14 |
· · | Dispositions pour la taxation [5]

|  | H04L 12/16 |
· · | Dispositions pour la fourniture de services particuliers aux abonnés [5]

|  | H04L 12/18 |
· · · | pour la diffusion ou les conférences [5]

|  | H04L 12/20 |
· · · | pour convertir la vitesse de transmission de la vitesse inhérente d'une sous-station à la vitesse inhérente d'autres sous-stations [5]

|  | H04L 12/22 |
· · | Dispositions pour interdire la prise de données sans autorisation dans un canal de transmission de données (moyens pour vérifier l'identité ou l'autorisation d'un usager dans un système de communications secrètes ou protégées Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 9/32) [5]

|  | H04L 12/24 |
· · | Dispositions pour la maintenance ou la gestion [5]

|  | H04L 12/26 |
· · | Dispositions de surveillance; Dispositions d'essai [5]

|  | H04L 12/28 |
· | caractérisés par la configuration des liaisons, p.ex. réseaux locaux (LAN), réseaux étendus (WAN) [5,6]

|  | H04L 12/40 |
· · | Réseaux à ligne bus [5,6]

|  | H04L 12/403 |
· · · | avec commande centralisée, p.ex. interrogation [6]

|  | H04L 12/407 |
· · · | avec commande décentralisée [6]

|  | H04L 12/413 |
· · · · | avec accès aléatoire, p.ex. accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision (CSMA-CD) [6]

|  | H04L 12/417 |
· · · · | avec accès déterminé, p.ex. passage de jeton [6]

|  | H04L 12/42 |
· · | Réseaux en boucle [5,6]

|  | H04L 12/423 |
· · · | avec commande centralisée, p.ex. interrogation [6]

|  | H04L 12/427 |
· · · | avec commande décentralisée [6]

|  | H04L 12/43 |
· · · · | avec transmission synchrone, p.ex. multiplexage à division de temps (TDM), anneaux à tranches de temps [6]

|  | H04L 12/433 |
· · · · | avec transmission asynchrone, p.ex. anneau à jeton circulant, insertion de registre [6]

|  | H04L 12/437 |
· · · | Isolement de la défaillance de l'anneau ou reconfiguration [6]

|  | H04L 12/44 |
· · | Réseaux en étoile ou réseaux arborescents [5,6]

|  | H04L 12/46 |
· · | Interconnexion de réseaux [5,6]

|  | H04L 12/48 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 12/28 )

|  | H04L 12/50 |
· | Systèmes de commutation de circuits, c.à d. systèmes dans lesquels la voie de transmission est stable pendant la communication [5,6]

|  | H04L 12/52 |
· · | utilisant des techniques de division de temps (dans des systèmes de transmission numérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 5/22) [5,6]

|  | H04L 12/54 |
· | Systèmes de commutation par mémorisation et restitution [5,6]

|  | H04L 12/56 |
· · | Systèmes de commutation par paquets [5,6]

|  | H04L 12/58 |
· · | Systèmes de commutation de messages (sélection à code à permutation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 3/02) [5,6]

|  | H04L 12/60 |
· · · | Systèmes à relais manuel, p.ex. commutation à bouton poussoir [5,6]

|  | H04L 12/62 |
· · · · | avec enregistrement à ruban perforé [5,6]

|  | H04L 12/64 |
· | Systèmes de commutation hybrides [5,6]

|  | H04L 12/66 |
· | Dispositions pour la connexion entre des réseaux ayant différents types de systèmes de commutation, p.ex. passerelles [5,6]

|  | H04L 13/00 |
Détails des appareils ou circuits compris dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 15/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 17/00

|  | H04L 13/02 |
· | Détails non particuliers aux récepteurs ou aux émetteurs

|  | H04L 13/04 |
· · | Mécanismes d'entraînement; Embrayages (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16)

|  | H04L 13/06 |
· · | Dispositifs de guidage ou d'alimentation en ruban ou papier

|  | H04L 13/08 |
· · | Moyens d'enregistrement intermédiaires

|  | H04L 13/10 |
· · | Distributeurs

|  | H04L 13/12 |
· · · | Distributeurs non mécaniques, p.ex. distributeurs à relais

|  | H04L 13/14 |
· · · · | Distributeurs électroniques (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/00)

|  | H04L 13/16 |
· | Détails des émetteurs, p.ex. barres-code, disques-code

|  | H04L 13/18 |
· | Détails des récepteurs

|  | H04L 15/00 |
Appareils ou circuits locaux pour émettre ou recevoir les codes points traits, p.ex. le code Morse (appareils pour l'enseignement de ces codes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09B; commutateurs pour claviers en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 13/70, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/94; manipulation télégraphique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 21/86; codage en relation avec des claviers ou des dispositifs similaires, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 11/00)

|  | H04L 15/03 |
· | Manipulateurs combinés avec des générateurs de son [2]

|  | H04L 15/04 |
· | Appareils ou circuits à l'extrémité d'émission

|  | H04L 15/06 |
· · | avec un nombre limité de clés, p.ex. clé séparée pour chaque type d'élément de code

|  | H04L 15/08 |
· · · | avec une seule clé qui transmet des points dans une position et des traits dans une seconde position

|  | H04L 15/10 |
· · · | combinés avec un appareil perforateur

|  | H04L 15/12 |
· · | avec clavier coopérant avec des barres-code

|  | H04L 15/14 |
· · · | combinés avec un appareil perforateur

|  | H04L 15/16 |
· · | avec clavier coopérant avec des disques-code

|  | H04L 15/18 |
· · | Emetteurs automatiques, p.ex. commandés par ruban perforé

|  | H04L 15/20 |
· · · | avec des moyens de perception optique

|  | H04L 15/22 |
· · | Appareils ou circuits pour l'envoi d'un ou d'un nombre limité de signaux, p.ex. signaux de détresse

|  | H04L 15/24 |
· | Appareils ou circuits à l'extrémité de réception

|  | H04L 15/26 |
· · | fonctionnant uniquement à la réception de signaux de code déterminés à l'avance, p.ex. signaux de détresse, signaux d'appel de lignes à postes groupés

|  | H04L 15/28 |
· · | Appareils de reproduction de code

|  | H04L 15/30 |
· · · | Enregistreurs imprimeurs

|  | H04L 15/32 |
· · · | Enregistreurs perforateurs

|  | H04L 15/34 |
· · | Appareils pour enregistrer des signaux de code reçus après traduction, p.ex. des caractères types

|  | H04L 17/00 |
Appareils ou circuits locaux pour émettre ou recevoir des codes dans lesquels chaque caractère est représenté par le même nombre d'éléments de code de longueur égale, p.ex. code Baudot (commutateurs pour claviers en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 13/70, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/94; codage en relation avec des claviers ou des dispositifs similaires, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 11/00)

|  | H04L 17/02 |
· | Appareils ou circuits à l'extrémité d'émission

|  | H04L 17/04 |
· · | avec clavier coopérant avec des barres-code

|  | H04L 17/06 |
· · · | Moyens d'actionnement à contacts

|  | H04L 17/08 |
· · · | combinés avec des appareils perforateurs

|  | H04L 17/10 |
· · | avec clavier coopérant avec des disques-code

|  | H04L 17/12 |
· · | Emetteurs automatiques, p.ex. commandés par ruban perforé

|  | H04L 17/14 |
· · · | avec des moyens de perception optique

|  | H04L 17/16 |
· | Appareils ou circuits à l'extrémité de réception

|  | H04L 17/18 |
· · | Mécanismes de sélection de code

|  | H04L 17/20 |
· · | utilisant des enregistreurs perforés

|  | H04L 17/22 |
· · | utilisant une translation mécanique et une impression par tige à caractères

|  | H04L 17/24 |
· · | utilisant une translation mécanique et une impression à porte-caractères, p.ex. roulette à caractères, cylindre à caractères

|  | H04L 17/26 |
· · | utilisant une translation à mouvement d'ensemble

|  | H04L 17/28 |
· · | utilisant une translation pneumatique ou hydraulique

|  | H04L 17/30 |
· · | utilisant une translation électrique ou électronique

|  | H04L 19/00 |
Appareils ou circuits locaux pour systèmes pas à pas

|  | H04L 21/00 |
Appareils ou circuits locaux pour systèmes télégraphiques à imprimeur mosaïque

|  | H04L 21/02 |
· | à l'extrémité d'émission

|  | H04L 21/04 |
· | à l'extrémité de réception

|  | H04L 23/00 |
Appareils ou circuits locaux pour systèmes autres que ceux couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 15/00-H04L 21/00

|  | H04L 23/02 |
· | adaptés pour la signalisation orthogonale [2]

|  | H04L 25/00 |
Systèmes à courant continu

|  | H04L 25/02 |
· | Détails (circuits en général pour manipulation d'impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K; dans les systèmes à ligne de transmission en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 3/02)

|  | H04L 25/03 |
· · | Réseaux de mise en forme pour émetteur ou récepteur, p.ex. réseaux de mise en forme adaptatifs (réseaux d'impédance en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H) [2]

|  | H04L 25/04 |
· · · | Réseaux de mise en forme passifs [2]

|  | H04L 25/06 |
· · | Moyens pour rétablir le niveau à courant continu; Correction de distorsion de polarisation

|  | H04L 25/08 |
· · | Modifications pour réduire les perturbations; Modifications pour réduire les effets des défauts de ligne

|  | H04L 25/10 |
· · | Compensation des variations de l'équilibrage de ligne

|  | H04L 25/12 |
· · | Compensation des variations de l'impédance de ligne

|  | H04L 25/14 |
· · | Dispositifs diviseurs de canaux

|  | H04L 25/17 |
· · | Dispositifs d'interpolation [4]

|  | H04L 25/18 |
· · | Dispositions pour engendrer par induction des signaux télégraphiques (interrupteurs à bobine d'induction Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/34; générateurs dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K)

|  | H04L 25/20 |
· · | Circuits répéteurs; Circuits à relais

|  | H04L 25/22 |
· · · | Répéteurs pour conversion deux fils à quatre fils (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B); Répéteurs pour conversion courant simple en courant double

|  | H04L 25/24 |
· · · | Circuits à relais utilisant des tubes à décharge ou dispositifs à semi-conducteurs

|  | H04L 25/26 |
· · · | Circuits avec moyens de perception optique

|  | H04L 25/28 |
· · · | Répéteurs utilisant une modulation et une démodulation subséquente

|  | H04L 25/30 |
· | Systèmes non synchrones

|  | H04L 25/32 |
· · | caractérisés par le code employé

|  | H04L 25/34 |
· · · | utilisant trois ou plusieurs amplitudes différentes, p.ex. code chiffré

|  | H04L 25/36 |
· · | avec enregistrement électrique ou magnétique des signaux avant émission ou réception pour accroître la vitesse de transmission

|  | H04L 25/38 |
· | Systèmes synchrones ou marche-arrêt, p.ex. pour code Baudot

|  | H04L 25/40 |
· · | Circuits d'émission; Circuits de réception (circuits répéteurs, circuits à relais Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 25/52)

|  | H04L 25/42 |
· · · | à distributeurs mécaniques

|  | H04L 25/44 |
· · · | à distributeurs à relais

|  | H04L 25/45 |
· · · | à distributeurs électroniques (distributeurs électroniques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/00) [2]

|  | H04L 25/46 |
· · · | à diapasons ou à lames vibrantes

|  | H04L 25/48 |
· · · | caractérisés par le code employé (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 25/49 a priorité) [2]

|  | H04L 25/49 |
· · · | à conversion de code au transmetteur; à pré-distorsion; à insertion d'intervalles morts pour obtenir un spectre de fréquence désiré; à au moins trois niveaux d'amplitude [2]

|  | H04L 25/493 |
· · · · | par codage de transition, c.à d. par codage avant transmission de la position temporelle ou du sens de la variation de la valeur d'un signal [3]

|  | H04L 25/497 |
· · · · | par codage corrélatif, p.ex. par codage à réponse partielle ou par codage par modulation à échos [3]

|  | H04L 25/50 |
· · · | à enregistrement électrique ou magnétique des signaux avant émission ou réception pour accroître la vitesse de transmission

|  | H04L 25/52 |
· · | Circuits répéteurs; Circuits à relais

|  | H04L 25/54 |
· · · | à distributeurs mécaniques

|  | H04L 25/56 |
· · · | Répéteurs régénérateurs non électriques

|  | H04L 25/58 |
· · · | à distributeurs à relais

|  | H04L 25/60 |
· · · | Répéteurs régénérateurs avec commutateurs électromagnétiques

|  | H04L 25/62 |
· · · | à diapasons ou lames vibrantes

|  | H04L 25/64 |
· · · | Répéteurs régénérateurs marche-arrêt utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H04L 25/66 |
· · · | Répéteurs synchrones utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs

|  | H04L 27/00 |
Systèmes à courant alternatif

|  | H04L 27/01 |
· | Egaliseurs [5]

|  | H04L 27/02 |
· | Systèmes à courant porteur à modulation d'amplitude, p.ex. utilisant la manipulation par tout ou rien; Modulation à bande latérale unique ou à bande résiduelle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 27/32 a priorité) [2,5]

|  | H04L 27/04 |
· · | Circuits de modulation (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C); Circuits émetteurs

|  | H04L 27/06 |
· · | Circuits de démodulation (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D); Circuits récepteurs

|  | H04L 27/08 |
· · | Dispositions de régulation d'amplitude

|  | H04L 27/10 |
· | Systèmes à courant porteur à modulation de fréquence, p.ex. utilisant une manipulation à décalage de fréquence (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 27/32 a priorité) [5]

|  | H04L 27/12 |
· · | Circuits de modulation (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C); Circuits émetteurs

|  | H04L 27/14 |
· · | Circuits de démodulation (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D); Circuits récepteurs

|  | H04L 27/144 |
· · · | avec démodulation utilisant les propriétés spectrales du signal reçu, p.ex. en utilisant des éléments sélectifs de la fréquence ou sensibles à la fréquence [6]

|  | H04L 27/148 |
· · · · | utilisant des filtres, y compris des filtres du type PLL [6]

|  | H04L 27/152 |
· · · · | utilisant des oscillateurs commandés, p.ex. dispositions PLL [6]

|  | H04L 27/156 |
· · · | avec démodulation utilisant les propriétés temporelles du signal reçu, p.ex. détectant la largeur de l'impulsion [6]

|  | H04L 27/16 |
· · | Dispositifs de régulation de fréquence

|  | H04L 27/18 |
· | Systèmes à courant porteur à modulation de phase, c.à d. utilisant une manipulation à décalage de phase (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 27/32 a priorité) [5]

|  | H04L 27/20 |
· · | Circuits de modulation (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C); Circuits émetteurs

|  | H04L 27/22 |
· · | Circuits de démodulation (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D); Circuits récepteurs

|  | H04L 27/227 |
· · · | utilisant une démodulation cohérente [6]

|  | H04L 27/233 |
· · · | utilisant une démodulation non cohérente [6]

|  | H04L 27/24 |
· · | Systèmes de signalisation en demi-onde

|  | H04L 27/26 |
· | Systèmes utilisant des codes à fréquences multiples (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 27/32 a priorité) [5]

|  | H04L 27/28 |
· · | à émission simultanée de fréquences différentes, chacune représentant un élément de code

|  | H04L 27/30 |
· · | dans lesquels chaque élément de code est représenté par une combinaison de fréquences

|  | H04L 27/32 |
· | Systèmes à courant porteur caractérisés par des combinaisons de plusieurs types de systèmes couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 27/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 27/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 27/18, ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 27/26 [5]

|  | H04L 27/34 |
· · | Systèmes à courant porteur à modulation de phase et d'amplitude, p.ex. en quadrature d'amplitude [5]

|  | H04L 27/36 |
· · · | Circuits de modulation; Circuits émetteurs [5]

|  | H04L 27/38 |
· · · | Circuits de démodulation; Circuits récepteurs [5]

|  | H04L 29/00 |
Dispositions, appareils, circuits ou systèmes non couverts par un seul des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 1/00-H04L 27/00 (interconnexion ou transfert d'information ou d'autres signaux entre mémoires, dispositifs d'entrée/sortie ou unités de traitement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 13/00) [5]

|  | H04L 29/02 |
· | Commande de la communication; Traitement de la communication (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 29/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 29/14 ont priorité) [5]

|  | H04L 29/04 |
· · | pour plusieurs lignes de communication [5]

|  | H04L 29/06 |
· · | caractérisés par un protocole [5]

|  | H04L 29/08 |
· · · | Procédure de commande de la transmission, p.ex. procédure de commande du niveau de la liaison [5]

|  | H04L 29/10 |
· · | caractérisés par un interface, p.ex. par l'interface entre le niveau de la liaison et le niveau physique [5]

|  | H04L 29/12 |
· | caractérisés par le terminal de données [5]

|  | H04L 29/14 |
· | Contre-mesures pour remédier à un défaut [5]