|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H03 |
CIRCUITS ELECTRONIQUES FONDAMENTAUX

|  | H03L |
COMMANDE AUTOMATIQUE, DEMARRAGE, SYNCHRONISATION OU STABILISATION DES GENERATEURS D'OSCILLATIONS OU D'IMPULSIONS ELECTRONIQUES (des générateurs dynamoélectriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P) [3]

|  | H03L |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les circuits de commande automatique pour générateurs, d'oscillations ou d'impulsions électroniques; [3] les circuits de démarrage, synchronisation ou stabilisation pour générateurs dans lesquels le type de générateur est sans importance ou non spécifié. [3] La présente sous-classe ne couvre pas les circuits de stabilisation ou de démarrage spécialement adaptés à un seul type de générateur, qui sont couverts par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K. [3] Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "commande automatique" couvre uniquement les systèmes à boucle fermée. [3]

|  | H03L 1/00 |
Stabilisation du signal de sortie du générateur contre les variations de valeurs physiques, p.ex. de l'alimentation en énergie (commande automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/00) [3]

|  | H03L 1/02 |
· | contre les variations de température uniquement [3]

|  | H03L 1/04 |
· · | Détails structurels destinés à maintenir la température constante [3]

|  | H03L 3/00 |
Démarrage des générateurs [3]

|  | H03L 5/00 |
Commande automatique de la tension, du courant ou de la puissance [3]

|  | H03L 5/02 |
· | de la puissance [3]

|  | H03L 7/00 |
Commande automatique de fréquence ou de phase; Synchronisation (accord des circuits résonnants en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J; synchronisation dans les systèmes de communication numérique, voir les groupes appropriés dans la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04) [3]

|  | H03L 7/02 |
· | utilisant un discriminateur de fréquence comportant un élément passif déterminant la fréquence [3]

|  | H03L 7/04 |
· · | dans lequel l'élément déterminant la fréquence comporte des inductances et des capacités réparties [3]

|  | H03L 7/06 |
· | utilisant un signal de référence qui est appliqué à une boucle verrouillée en fréquence ou en phase [3]

|  | H03L 7/07 |
· · | utilisant plusieurs boucles, p.ex. pour la génération d'un signal d'horloge redondant (pour la synthèse de fréquence indirecte Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/22) [5]

|  | H03L 7/08 |
· · | Détails de la boucle verrouillée en phase [3]

|  | H03L 7/081 |
· · · | avec un déphaseur commandé additionnel [5]

|  | H03L 7/083 |
· · · | le signal de référence étant appliqué additionnellement et directement au générateur (synchronisation directe de fréquence sans boucle Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/24) [5]

|  | H03L 7/085 |
· · · | concernant principalement l'agencement de détection de phase ou de fréquence y compris le filtrage ou l'amplification de son signal de sortie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/10 a priorité; comparaison de détection de fréquence ou de phase en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03D 13/00) [5]

|  | H03L 7/087 |
· · · · | utilisant au moins deux détecteurs de phase ou un détecteur de fréquence et de phase dans la boucle [5]

|  | H03L 7/089 |
· · · · | le détecteur de phase ou de fréquence engendrant des impulsions d'augmentation ou de diminution (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/087 a priorité) [5]

|  | H03L 7/091 |
· · · · | le détecteur de phase ou de fréquence utilisant un dispositif d'échantillonnage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/087 a priorité) [5]

|  | H03L 7/093 |
· · · · | utilisant des caractéristiques de filtrage ou d'amplification particulières dans la boucle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/087-H03L 7/091 ont priorité) [5]

|  | H03L 7/095 |
· · · · | utilisant un détecteur de verrouillage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/087 a priorité) [5]

|  | H03L 7/097 |
· · · · | utilisant un comparateur pour comparer les tensions obtenues à partir de deux convertisseurs de fréquence en tension [5]

|  | H03L 7/099 |
· · · | concernant principalement l'oscillateur commandé de la boucle [5]

|  | H03L 7/10 |
· · · | pour assurer la synchronisation initiale ou pour élargir le domaine d'accrochage [3]

|  | H03L 7/107 |
· · · · | utilisant une fonction de transfert variable pour la boucle, p.ex. un filtre passe-bas ayant une largeur de bande variable [5]

|  | H03L 7/113 |
· · · · | utilisant un discriminateur de fréquence [5]

|  | H03L 7/12 |
· · · · | en utilisant un signal de balayage (circuits d'accord avec balayage automatique d'une bande de fréquence Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J 7/18) [3]

|  | H03L 7/14 |
· · · | pour assurer une fréquence constante quand la tension d'alimentation ou la tension de correction fait défaut [3]

|  | H03L 7/16 |
· · | Synthèse de fréquence indirecte, c.à d. production d'une fréquence désirée parmi un certain nombre de fréquences prédéterminées en utilisant une boucle verrouillée en fréquence ou en phase [3]

|  | H03L 7/18 |
· · · | en utilisant un diviseur de fréquence ou un compteur dans la boucle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/22 ont priorité) [3]

|  | H03L 7/181 |
· · · · | le résultat d'un comptage numérique étant utilisé pour verrouiller la boucle, le compteur comptant pendant des intervalles de temps fixes [5]

|  | H03L 7/183 |
· · · · | une différence de temps étant utilisée pour verrouiller la boucle, le compteur entre des nombres fixes ou le diviseur de fréquence divisant par un nombre fixe [5]

|  | H03L 7/185 |
· · · · · | utilisant un mélangeur dans la boucle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/187-H03L 7/195 ont priorité) [5]

|  | H03L 7/187 |
· · · · · | utilisant des moyens pour accorder grossièrement l'oscillateur commandé en tension de la boucle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/191-H03L 7/195 ont priorité) [5]

|  | H03L 7/189 |
· · · · · · | utilisant un convertisseur numérique/analogique pour engendrer un accord grossier de tension [5]

|  | H03L 7/191 |
· · · · · | utilisant au moins deux signaux différents à partir du diviseur de fréquence ou du compteur pour déterminer la différence de temps (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/193, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/195 ont priorité) [5]

|  | H03L 7/193 |
· · · · · | le compteur/diviseur de fréquence comportant un prédiviseur commutable, p.ex. un diviseur à double module (compteurs d'impulsions/diviseurs de fréquence Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 21/00-H03K 29/00) [5]

|  | H03L 7/195 |
· · · · · | dans laquelle le compteur de la boucle compte entre deux nombres différents non nuls, p.ex. pour la génération d'une fréquence de correction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/193 a priorité; compteurs d'impulsions pour comptage prédeterminé Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 21/00-H03K 29/00) [5]

|  | H03L 7/197 |
· · · · | une différence de temps étant utilisée pour verrouiller la boucle, le compteur comptant entre des nombres variables dans le temps ou le diviseur de fréquence divisant par un facteur variable dans le temps, p.ex. pour obtenir une division de fréquence fractionnaire [5]

|  | H03L 7/199 |
· · · · · | avec remise à une valeur initiale du diviseur de fréquence ou du compteur, p.ex. pour permettre une synchronisation initiale [5]

|  | H03L 7/20 |
· · · | en utilisant une boucle harmonique verrouillée en phase, c.à d. une boucle qui est verrouillée sur l'une des harmoniques d'une fréquence qui lui sont appliquées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L 7/22 a priorité) [3]

|  | H03L 7/22 |
· · · | en utilisant plus d'une boucle [3]

|  | H03L 7/23 |
· · · · | avec des compteurs d'impulsions ou des diviseurs de fréquence [5]

|  | H03L 7/24 |
· | utilisant un signal de référence directement appliqué au générateur [3]

|  | H03L 7/26 |
· | utilisant comme référence de fréquence les niveaux d'énergie de molécules, d'atomes ou de particules subatomiques [3]