|  | C |
SECTION C — CHIMIE; METALLURGIE

|  | C |
Note(s) Dans la section C, les définitions des groupes des éléments chimiques sont les suivantes: Métaux alcalins: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Métaux alcalino-terreux: Ca, Sr, Ba, Ra Lanthanides: éléments ayant un numéro atomique de 57 à 71 inclus Terres rares: Sc, Y, lanthanides Actinides: éléments ayant un numéro atomique de 89 à 103 inclus Métaux réfractaires: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W Halogènes: F, Cl, Br, I, At Gaz nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Groupe du platine: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd Métaux nobles: Ag, Au, groupe du platine Métaux légers: métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, Be, Al, Mg Métaux lourds: métaux autres que les métaux légers Groupe du fer: Fe, Co, Ni Non-métaux: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gaz nobles, halogènes Métaux: éléments autres que les non-métaux Eléments de transition: éléments ayant les numéros atomiques 21 à 30 inclus, 39 à 48 inclus, 57 à 80 inclus, 89 et au-dessus Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Elles doivent être comprises comme ne modifiant en rien les élaborations. La section C couvre: la chimie pure, qui couvre les composés de la chimie minérale, de la chimie organique, de la chimie des macromolécules et leurs procédés de préparation; la chimie appliquée, qui couvre les compositions contenant ces composés, telles que: verre, céramiques, engrais, matières plastiques, peintures, produits de l'industrie du pétrole. Elle couvre également certaines compositions dans la mesure où elles sont dotées de propriétés particulières applicables pour un but déterminé, comme c'est le cas des: explosifs, colorants, adhésifs, lubrifiants et détergents; certaines industries marginales, telles que celles du coke et des combustibles solides ou gazeux, de la production et du raffinage des corps gras et des cires, de la fermentation (bière, vin), du sucre; certaines opérations ou traitements, soit par procédés purement mécaniques, p.ex. le traitement des cuirs et des peaux, soit par procédés en partie mécaniques, p.ex. le traitement des eaux ou la lutte contre la corrosion en général; la métallurgie, les alliages ferreux ou non ferreux. En règle générale, la partie ou l'aspect chimique de toute opération, traitement, produit ou objet, qui comporte également une partie ou un aspect non chimique, est couvert par la section C. Dans certains de ces cas, la section C traite également de la partie non chimique, voir même purement mécanique, soit que ce dernier aspect constitue l'essentiel d'une opération ou d'un traitement, soit qu'il en constitue un élément important, parce qu'il a paru plus rationnel de ne pas dissocier les différents aspects ou phases d'un même ensemble cohérent. C'est le cas de la chimie appliquée et des industries, des opérations ou des traitements mentionnés dans les notes 1.c), d) et e). C'est ainsi, par exemple, que les fours pour la fabrication du verre sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 et non par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Dans d'autres cas toutefois, et pour la même raison, il ne faut pas dissocier un ensemble cohérent. Certains aspects purement chimiques sont entièrement traités en dehors de la section C, comme par exemple: Certains procédés d'extraction de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61K; La purification chimique de l'air de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; Les procédés chimiques de lutte contre l'incendie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D; Les procédés et appareils chimiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01; L'imprégnation du bois de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; Les méthodes chimiques de recherche et d'analyse de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; Les composés et procédés chimiques de photographie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03, et, d'une façon générale, le traitement chimique des textiles, la production de la cellulose et du papier de la section D. Dans d'autres cas enfin, tandis que la partie purement chimique est couverte par la section C, l'aspect de la chimie appliquée est couvert par d'autres sections de la CIB, notamment par les sections A, B ou F, p.ex. l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour: le traitement des animaux ou des plantes, couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01N; le traitement des produits alimentaires, couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; les munitions ou explosifs, couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. Lorsque les éléments ou les processus mécaniques et chimiques sont trop imbriqués pour qu'un partage net et aisé soit possible, ou encore que certains procédés mécaniques constituent la suite naturelle ou logique d'un traitement chimique, il arrive que la section C couvre, outre la partie chimique, uniquement une partie de l'aspect ou de l'élément mécanique, comme par exemple le post-traitement de la pierre artificielle qui est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04. Dans ce cas, une note ou un renvoi précise généralement le partage, même si celui-ci est quelquefois assez arbitraire.

CHIMIE

|  | C10 |
INDUSTRIES DU PETROLE, DU GAZ OU DU COKE; GAZ DE SYNTHESE CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE; COMBUSTIBLES; LUBRIFIANTS; TOURBE

|  | C10N |
SYSTEME D'INDEXATION ASSOCIE A LA SOUS-CLASSE Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M [4]

|  | C10N |
Note(s) La présente sous-classe constitue un système d'indexation associé à la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M, relatif: aux métaux ou le métal d'un composé (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10N 10/00); aux propriétés de la composition lubrifiante ou de ses constituants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10N 20/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10N 30/00); à l'utilisation ou l'application de la composition lubrifiante (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10N 40/00); à la forme sous laquelle la composition lubrifiante est appliquée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10N 50/00); à la modification chimique par post-traitement des constituants lubrifiants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10N 60/00); aux méthodes spéciales de préparation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10N 70/00); au prétraitement spécial du matériau à lubrifier (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10N 80/00). Les codes d'indexation doivent être non liés. Il est important de tenir compte du chapitre IV du Guide d'utilisation qui indique les règles concernant l'attribution et la présentation des différents types de codes d'indexation. Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "lubrifiants" ou "compositions lubrifiantes" comprennent les huiles de coupe, les fluides hydrauliques, les compositions pour l'étirage de métaux, les huiles de rinçage, les huiles antirouille, ou analogues; "aliphatique" comprend "cycloaliphatique". [4]

|  | C10N 10/00 |
Métaux présents en tant que tels ou dans des composés [4]

|  | C10N 10/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les métaux doivent être indexés selon leur groupe de la Classification Périodique des Eléments. [4]

|  | C10N 10/02 |
· | Groupe 1 [4]

|  | C10N 10/04 |
· | Groupe 2 [4]

|  | C10N 10/06 |
· | Groupe 3 [4]

|  | C10N 10/08 |
· | Groupe 4 [4]

|  | C10N 10/10 |
· | Groupe 5 [4]

|  | C10N 10/12 |
· | Groupe 6 [4]

|  | C10N 10/14 |
· | Groupe 7 [4]

|  | C10N 10/16 |
· | Groupe 8 [4]

|  | C10N 20/00 |
Propriétés physiques particulières des constituants des compositions lubrifiantes [4]

|  | C10N 20/02 |
· | Viscosité; Indice de viscosité [4]

|  | C10N 20/04 |
· | Poids moléculaire; Répartition du poids moléculaire [4]

|  | C10N 20/06 |
· | Particules de forme ou de dimensions particulières [4]

|  | C10N 30/00 |
Propriétés physiques ou chimiques particulières améliorées par l'additif caractérisant la composition lubrifiante, p.ex. additifs multifonctionnels [4]

|  | C10N 30/02 |
· | Point d'écoulement; Indice de viscosité [4]

|  | C10N 30/04 |
· | Propriétés détergentes ou dispersantes [4]

|  | C10N 30/06 |
· | Onctuosité; Résistance du film; Anti-usure; Résistance aux pressions extrêmes [4]

|  | C10N 30/08 |
· | Résistance aux températures extrêmes [4]

|  | C10N 30/10 |
· | Inhibition de l'oxydation, p.ex. anti-oxydants [4]

|  | C10N 30/12 |
· | Inhibition de la corrosion, p.ex. agents antirouille, agents anticorrosifs [4]

|  | C10N 30/14 |
· | Désactivation des métaux [4]

|  | C10N 30/16 |
· | Antiseptiques; Biocides [4]

|  | C10N 30/18 |
· | Propriétés antimousse [4]

|  | C10N 30/20 |
· | Couleur, p.ex. colorants [4]

|  | C10N 40/00 |
Utilisation ou application particulière de la composition lubrifiante [4]

|  | C10N 40/02 |
· | Paliers [4]

|  | C10N 40/04 |
· | Bains d'huile; Boîtes de vitesses; Transmissions automatiques; Mécanismes de traction [4]

|  | C10N 40/06 |
· | Instruments ou autres appareils de précision, p.ex. fluides amortisseurs [4]

|  | C10N 40/08 |
· | Fluides hydrauliques, p.ex. fluides pour freins [4]

|  | C10N 40/10 |
· | Huiles de rodage [4]

|  | C10N 40/12 |
· | Turbines à gaz [4]

|  | C10N 40/13 |
· · | Turbines d'aéronefs [5]

|  | C10N 40/14 |
· | Usages électriques ou magnétiques [4]

|  | C10N 40/16 |
· · | diélectriques; Huiles isolantes [4]

|  | C10N 40/18 |
· · | en relation avec des enregistrements sur bandes ou disques magnétiques [4]

|  | C10N 40/20 |
· | Travail des métaux [4]

|  | C10N 40/22 |
· · | avec enlèvement substantiel de matière [4]

|  | C10N 40/24 |
· · | sans enlèvement substantiel de matière; Découpage du métal à l'emporte-pièce [4]

|  | C10N 40/25 |
· | Moteurs à combustion interne [5]

|  | C10N 40/26 |
· · | Moteurs deux-temps [4,5]

|  | C10N 40/28 |
· · | Moteurs rotatifs [4,5]

|  | C10N 40/30 |
· | Lubrifiants pour machines frigorifiques [5]

|  | C10N 40/32 |
· | Lubrifiants pour fils métalliques, cordages ou câbles [5]

|  | C10N 40/34 |
· | Matériaux d'étanchéité lubrifiants [5]

|  | C10N 40/36 |
· | Agents de démoulage [5]

|  | C10N 50/00 |
Forme sous laquelle est appliqué le lubrifiant au matériau à lubrifier [4]

|  | C10N 50/02 |
· | en solution ou en suspension dans un liquide porteur qui s'évapore ultérieurement pour laisser un revêtement lubrifiant [4]

|  | C10N 50/04 |
· | Aérosol [4]

|  | C10N 50/06 |
· | Phase gazeuse, au moins au cours du fonctionnement [4]

|  | C10N 50/08 |
· | solide [4]

|  | C10N 50/10 |
· | semi-solide; huileuse [4]

|  | C10N 60/00 |
Post-traitement chimique des constituants de la composition lubrifiante [4]

|  | C10N 60/02 |
· | Réduction, p.ex. hydrogénation [4]

|  | C10N 60/04 |
· | Oxydation, p.ex. ozonisation [4]

|  | C10N 60/06 |
· | par des époxydes [4]

|  | C10N 60/08 |
· | Halogénation [4]

|  | C10N 60/10 |
· | par le soufre ou par un composé contenant du soufre [4]

|  | C10N 60/12 |
· | par le phosphore ou par un composé contenant du phosphore, p.ex. PxSy [4]

|  | C10N 60/14 |
· | par le bore ou par un composé contenant du bore [4]

|  | C10N 70/00 |
Procédés particuliers de préparation [4]

|  | C10N 80/00 |
Prétraitement spécial du matériau à lubrifier, p.ex. phosphatation ou chromatation d'un métal [4]