|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H02 |
PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

|  | H02H |
CIRCUITS DE PROTECTION DE SECURITE (indication ou signalisation de conditions de travail indésirables Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B; localisation des défauts le long des lignes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 31/08; dispositifs de protection Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H)

|  | H02H |
Note(s) La présente sous-classe couvre uniquement les circuits pour la protection automatique de lignes électriques ou de machines ou appareils électriques dans le cas d'un changement indésirable des conditions normales de travail.

|  | H02H |
Schéma général
DISPOSITIONS DE CIRCUITS |
Pour déconnexion ou commutation automatique due à la variation de conditions normales de travail: |
électriques; non électriques; non électriques simulées | 3/00; 5/00; 6/00
Adaptées à des machines spécifiques ou à la protection sectionnelle de câbles ou de lignes | 7/00
Pour limiter l'excès de courant ou de tension | 9/00
Pour empêcher la mise en service dans des conditions indésirables | 11/00
DÉTAILS | 1/00

|  | H02H 1/00 |
Détails de circuits de protection de sécurité

|  | H02H 1/04 |
· | Dispositions pour prévenir la réponse à des conditions transitoires anormales, p.ex. à la foudre

|  | H02H 1/06 |
· | Dispositions pour fournir la puissance d'actionnement [3]

|  | H02H 3/00 |
Circuits de protection de sécurité pour déconnexion automatique due directement à un changement indésirable des conditions électriques normales de travail avec ou sans reconnexion (spécialement adaptés pour des machines ou appareils électriques de types spéciaux ou pour la protection sectionnelle de systèmes de câble ou ligne Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 7/00; systèmes pour commutation de l'alimentation de réserve Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J 9/00)

|  | H02H 3/02 |
· | Détails

|  | H02H 3/027 |
· · | avec déconnexion automatique après une durée prédéterminée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 3/033, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 3/06 ont priorité) [3]

|  | H02H 3/033 |
· · | avec plusieurs déconnexions selon un ordre préférentiel (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 3/06 a priorité) [3]

|  | H02H 3/04 |
· · | avec signalisation ou supervision additionnée à la déconnexion, p.ex. pour indiquer que l'appareil de protection a fonctionné

|  | H02H 3/05 |
· · | avec des moyens pour accroître la fiabilité, p.ex. dispositifs redondants [3]

|  | H02H 3/06 |
· · | avec reconnexion automatique

|  | H02H 3/07 |
· · · | et avec déconnexion permanente après un nombre prédéterminé de cycles de reconnexion [3]

|  | H02H 3/08 |
· | sensibles à une surcharge (sensibles à une température anormale causée par une surcharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 5/04)

|  | H02H 3/087 |
· · | pour des systèmes à courant continu [3]

|  | H02H 3/093 |
· · | avec des moyens de temporisation [3]

|  | H02H 3/10 |
· · | sensibles de plus à quelque autre condition électrique anormale

|  | H02H 3/12 |
· | sensibles à un manque de charge ou à une charge nulle

|  | H02H 3/13 |
· · | pour des systèmes polyphasés, p.ex. en cas de coupure d'une phase [3]

|  | H02H 3/14 |
· | sensibles à la présence d'une tension sur les pièces normalement au potentiel de la terre

|  | H02H 3/16 |
· | sensibles à un courant de défaut à la terre ou à la masse (avec dispositions pour des mesures d'équilibre ou des mesures différentielles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 3/26)

|  | H02H 3/17 |
· · | au moyen d'une tension auxiliaire injectée dans l'installation à protéger [3]

|  | H02H 3/18 |
· | sensibles à l'inversion de courant continu

|  | H02H 3/20 |
· | sensibles à un excès de tension

|  | H02H 3/22 |
· · | de courte durée, p.ex. foudre

|  | H02H 3/24 |
· | sensibles à une baisse ou un manque de tension

|  | H02H 3/247 |
· · | ayant des moyens de temporisation [3]

|  | H02H 3/253 |
· · | pour des systèmes polyphasés, p.ex. en cas de coupure d'une phase [3]

|  | H02H 3/26 |
· | sensibles à la différence de tensions ou de courants; sensibles à un angle de déphasage entre tensions ou courants

|  | H02H 3/28 |
· · | comprenant la comparaison des valeurs de tension ou de courant des deux portions séparées d'un même système, p.ex. à deux bouts opposés d'une ligne, à la sortie et à l'entrée d'un appareil

|  | H02H 3/30 |
· · · | utilisant des fils pilotes ou autre canal de signalisation

|  | H02H 3/32 |
· · | comprenant la comparaison des valeurs de tension ou de courant en des points correspondants des différents conducteurs d'un même système, p.ex. de courants dans des conducteurs d'aller et retour

|  | H02H 3/33 |
· · · | utilisant des transformateurs sommateurs de courant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 3/347 a priorité) [3]

|  | H02H 3/34 |
· · · | d'un système triphasé

|  | H02H 3/347 |
· · · · | utilisant des transformateurs sommateurs de courant [3]

|  | H02H 3/353 |
· · · · | impliquant une comparaison des tensions de phase [3]

|  | H02H 3/36 |
· · | comprenant la comparaison des valeurs de tension ou de courant en des points correspondants de systèmes différents, p.ex. système d'alimentation en parallèle

|  | H02H 3/38 |
· | sensibles à la fois à la tension et au courant; sensibles à l'angle de déphasage entre tension et courant

|  | H02H 3/40 |
· | sensibles au rapport de la tension et du courant

|  | H02H 3/42 |
· | sensibles au produit de la tension et du courant

|  | H02H 3/44 |
· | sensibles aux taux de variation de quantités électriques [3]

|  | H02H 3/46 |
· | sensibles à des écarts de fréquence [3]

|  | H02H 3/48 |
· | sensibles à une rupture de synchronisme [3]

|  | H02H 3/50 |
· | sensibles à l'apparition de formes d'ondes anormales, p.ex. d'un courant alternatif dans des installations à courant continu [3]

|  | H02H 3/52 |
· · | sensibles à l'apparition d'harmoniques [3]

|  | H02H 5/00 |
Circuits de protection de sécurité pour déconnexion automatique due directement à un changement indésirable des conditions non électriques normales de travail avec ou sans reconnexion (utilisant des dispositifs simulateurs de l'appareil à protéger Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 6/00; spécialement adaptés à des machines ou appareils électriques de types spécifiques ou à la protection sectionnelle de systèmes de câbles ou de lignes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 7/00) [3]

|  | H02H 5/04 |
· | sensibles à une température anormale

|  | H02H 5/06 |
· · | dans un appareil électrique rempli d'huile

|  | H02H 5/08 |
· | sensibles à une pression de fluide, à un niveau de liquide ou à un déplacement de liquide anormal, p.ex. relais Buchholz

|  | H02H 5/10 |
· | sensibles à une détérioration mécanique, p.ex. rupture de ligne, rupture de connexion de terre

|  | H02H 5/12 |
· | sensibles à une présence ou un contact indésirable sur les parties en charge par des êtres vivants

|  | H02H 6/00 |
Circuits de protection de sécurité sensibles à des changements indésirables des conditions non électriques normales de travail et utilisant des dispositifs simulateurs de l'appareil protégé, p.ex. utilisant des images thermiques [3]

|  | H02H 7/00 |
Circuits de protection de sécurité spécialement adaptés pour des machines ou appareils électriques de types particuliers ou pour la protection sectionnelle de systèmes de câble ou ligne, et effectuant une commutation automatique dans le cas d'un changement indésirable des conditions normales de travail (association structurelle de dispositifs de protection avec des machines ou appareils spécifiques et leur protection sans déconnexion automatique, voir les sous-classes concernant ces machines ou appareils)

|  | H02H 7/04 |
· | pour transformateurs

|  | H02H 7/045 |
· · | Protection différentielle de transformateurs [3]

|  | H02H 7/05 |
· · | pour transformateurs de tension capacitifs, p.ex. contre les conditions de résonance [3]

|  | H02H 7/055 |
· · | pour transformateurs à prises ou pour les changeurs de prise correspondants [3]

|  | H02H 7/06 |
· | pour génératrices dynamo-électriques; pour compensateurs synchrones

|  | H02H 7/08 |
· | pour moteurs dynamo-électriques

|  | H02H 7/085 |
· · | contre une charge excessive

|  | H02H 7/09 |
· · | contre une surtension; contre une réduction de tension; contre une interruption de phase

|  | H02H 7/093 |
· · | contre l'accroissement ou diminution de vitesse en dehors des limites rationnelles (interrupteurs centrifuges Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 35/10)

|  | H02H 7/097 |
· · | contre le mauvais sens de rotation

|  | H02H 7/10 |
· | pour convertisseurs; pour redresseurs

|  | H02H 7/12 |
· · | pour convertisseurs ou redresseurs statiques

|  | H02H 7/122 |
· · · | pour onduleurs, c.à d. convertisseurs de courant continu en courant alternatif [2]

|  | H02H 7/125 |
· · · | pour redresseurs [2]

|  | H02H 7/127 |
· · · · | ayant une électrode de commande auxiliaire à laquelle des tensions ou courants de blocage sont appliqués en cas de conditions indésirables [2]

|  | H02H 7/16 |
· | pour capacités (pour condensateurs synchrones Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 7/06)

|  | H02H 7/18 |
· | pour piles; pour accumulateurs

|  | H02H 7/20 |
· | pour équipement électronique (pour convertisseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 7/10; pour instruments de mesures électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 1/36; pour régulateurs de tension ou de courant continu à semi-conducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 1/569; pour amplificateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 1/52; pour circuits de commutation électronique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/08)

|  | H02H 7/22 |
· | pour appareillage de distribution, p.ex. système de barre omnibus; pour dispositifs de commutation

|  | H02H 7/24 |
· | pour éclateurs à étincelles

|  | H02H 7/26 |
· | Protection sectionnelle de systèmes de câbles ou de lignes, p.ex. pour déconnecter une section dans laquelle un court-circuit, un défaut à la terre, ou une décharge d'arc se sont produits (localisation des défauts dans les câbles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 31/08)

|  | H02H 7/28 |
· · | pour réseaux maillés

|  | H02H 7/30 |
· · | Déconnexion échelonnée [3]

|  | H02H 9/00 |
Circuits de protection de sécurité pour limiter l'excès de courant ou de tension sans déconnexion (association structurelle de dispositifs de protection avec des machines ou appareils spécifiques, voir les sous-classes concernant ces machines ou appareils)

|  | H02H 9/02 |
· | sensibles à un excès de courant

|  | H02H 9/04 |
· | sensibles à un excès de tension (parafoudres Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 7/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 8/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01G 9/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T)

|  | H02H 9/06 |
· · | utilisant des éclateurs à étincelles

|  | H02H 9/08 |
· | Limitation ou suppression des courants de défaut à la terre, p.ex. bobine Petersen [3]

|  | H02H 11/00 |
Circuits de protection de sécurité pour empêcher la commutation de mise en service dans le cas où une condition électrique de travail indésirable pourrait en résulter