|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTS OU MANUTENTION

|  | B60 |
VEHICULES EN GENERAL

|  | B60 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "véhicule" couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spatiaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale ou traîneaux, qui sont couverts par les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. L'expression "véhicule" comprend donc: les caractéristiques communes à plus d'un des types mentionnés ci-dessus; certaines caractéristiques propres uniquement aux automobiles ou aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/22, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/22 et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/36; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L couvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R couvre les ceintures ou harnais de sécurité utilisés dans tous les types de véhicules terrestres; [4] la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00, de l'équipement au sol des avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F, ou des appareils de nettoyage particuliers aux navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 59/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relai de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins.

|  | B60K |
AGENCEMENT OU MONTAGE DES ENSEMBLES DE PROPULSION OU DES TRANSMISSIONS SUR LES VEHICULES; AGENCEMENT OU MONTAGE DE PLUSIEURS MOTEURS PRINCIPAUX DIFFERENTS; ENTRAINEMENTS AUXILIAIRES; INSTRUMENTS OU TABLEAUX DE BORD DE VEHICULES; COMMANDE CONJUGUEE DES ENSEMBLES DE PROPULSION; AMENAGEMENTS DES ENSEMBLES DE PROPULSION SUR LES VEHICULES, RELATIFS AU REFROIDISSEMENT, A L'ADMISSION D'AIR, A L'ECHAPPEMENT DES GAZ OU A L'ALIMENTATION EN CARBURANT

|  | B60K |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "commande conjuguée des ensembles de propulsion" couvre une telle commande pour des véhicules ou pour les cas d'application générale; [2] "entraînements auxiliaires" désigne tous les entraînements, y compris leur commande, propres aux appareils auxiliaires ou extérieurs au moteur lui-même, ou encore à tout autre organe non moteur, avec prise de force soit sur l'élément moteur, soit sur la transmission, soit sur tout autre partie du véhicule; "transmission" désigne toutes les parties propres à la propulsion reliant l'élément moteur aux éléments propulsifs terminaux, p.ex. les roues; "ensemble de propulsion" désigne l'élément moteur conjugué avec la transmission; un "ensemble de propulsion" peut en outre comporter l'élément terminal entraîné; [2] "sous-ensemble" désigne, p.ex., un moteur, un embrayage, une boîte de vitesses ou un dispositif de freinage. [2] Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60.

|  | B60K |
Schéma général
AGENCEMENT DES ENSEMBLES DE PROPULSION |
Electriques; à vapeur ou à gaz; à combustion interne ou à réaction; plusieurs moteurs différents | 1/00; 3/00; 5/00; 6/00
Pour moteur incorporé ou adjacent à une roue motrice | 7/00
D'un autre type | 8/00
Dispositif de commande | 26/00
Sécurité | 28/00
AGENCEMENT DES TRANSMISSIONS OU DE LEURS COMMANDES | 17/00, 23/00
AGENCEMENT DES COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSE | 20/00
DISPOSITIONS DES ENSEMBLES DE PROPULSION RELATIVES AU REFROIDISSEMENT, À L'ADMISSION D'AIR, À L'ÉCHAPPEMENT DES GAZ OU À L'ALIMENTATION EN CARBURANT | 11/00, 13/00, 15/00
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALIMENTATION EN ÉNERGIE TIRÉE DE FORCES DE LA NATURE | 16/00
ENTRAÎNEMENTS AUXILIAIRES | 25/00
TYPES DE COMMANDES |
Accessoires de commande automatique | 31/00
Commande conjuguée ou combinée | 41/00
AGENCEMENT OU ADAPTATIONS DES INSTRUMENTS, TABLEAUX DE BORD | 35/00, 37/00

|  | B60K 1/00 - B60K 8/00 |
Agencement ou montage des ensembles de propulsion sur les véhicules (des dispositifs de commande de tels ensembles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 26/00; montages élastiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F; éléments de propulsion ou leur commande en soi, voir les classes correspondantes) [2]

|  | B60K 1/00 |
Agencement ou montage des ensembles de propulsion électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 7/00 a priorité; agencement ou montage de plusiers moteurs principaux différents pour une propulsion réciproque ou commune Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 6/00; transmissions électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 17/12; équipement électrique ou propulsion des véhicules à traction électrique en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L; collecteurs de courant pour lignes d'alimentation d'énergie sur les véhicules propulsés électriquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L 5/00) [5]

|  | B60K 1/02 |
· | comprenant plus d'un moteur électrique

|  | B60K 1/04 |
· | des dispositifs d'emmagasinage de l'énergie électrique pour la propulsion (pour les besoins des auxiliaires uniquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 16/04; approvisionnement des véhicules en batteries ou retrait des batteries des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S 5/06) [6]

|  | B60K 3/00 |
Agencement ou montage des ensembles de propulsion à vapeur ou à gaz sous pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 7/00 a priorité; agencement ou montage de plusieurs moteurs principaux différents pour une propulsion réciproque ou commune Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 6/00; transmissions à gaz sous pression Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 17/10) [5]

|  | B60K 3/02 |
· | du type à piston

|  | B60K 3/04 |
· | du type à turbine

|  | B60K 5/00 |
Agencement ou montage des ensembles de propulsion à combustion interne ou à réaction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 7/00 a priorité; agencement ou montage de plusieurs moteurs principaux différents pour une propulsion réciproque ou commune Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 6/00) [5]

|  | B60K 5/02 |
· | l'axe principal du moteur, p.ex. l'axe du vilebrequin, étant sensiblement dans l'axe longitudinal central du véhicule ou parallèle à celui-ci

|  | B60K 5/04 |
· | l'axe principal du moteur, p.ex. l'axe du vilebrequin, étant disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal central du véhicule

|  | B60K 5/06 |
· · | l'axe principal du moteur étant sensiblement vertical

|  | B60K 5/08 |
· | comportant plus d'un moteur

|  | B60K 5/10 |
· | permettant le démontage rapide du moteur

|  | B60K 5/12 |
· | Disposition des supports du moteur

|  | B60K 6/00 |
Agencement ou montage de plusieurs moteurs principaux différents pour une propulsion réciproque ou commune, p.ex. systèmes de propulsion hybrides comportant des moteurs électriques et à combustion interne [5]

|  | B60K 6/02 |
· | Moteurs principaux comprenant des moteurs électriques et des moteurs à combustion interne [5]

|  | B60K 6/04 |
· · | comportant des moyens d'accumulation d'énergie [5]

|  | B60K 6/06 |
· · · | au moyen d'un accumulateur mécanique rechargeable, p.ex. d'un volant [5]

|  | B60K 6/08 |
· | Moteurs principaux comprenant un moteur à combustion interne et des moyens d'accumulation d'énergie [5]

|  | B60K 6/10 |
· · | au moyen d'un accumulateur mécanique rechargeable, p.ex. d'un volant [5]

|  | B60K 6/12 |
· · | au moyen d'un accumulateur à fluide rechargeable [5]

|  | B60K 7/00 |
Disposition du moteur dans ou jouxtant une roue motrice (mécanismes moteurs entraînant des patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/12)

|  | B60K 8/00 |
Agencement ou montage des ensembles de propulsion non prévus dans l'un des groupes principaux précédents [5]

|  | B60K 11/00 - B60K 16/00 |
Dispositions des ensembles de propulsion sur les véhicules, relatives au refroidissement, à l'admission d'air, à l'échappement des gaz, à l'alimentation en carburant ou à l'alimentation en énergie

|  | B60K 11/00 |
Dispositions des ensembles de propulsion relatives au refroidissement (chauffage de l'intérieur du véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60H; refroidissement des moteurs à combustion interne en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P)

|  | B60K 11/02 |
· | avec liquide de refroidissement

|  | B60K 11/04 |
· · | Disposition ou montage des radiateurs, volets de radiateurs ou écrans de radiateurs

|  | B60K 11/06 |
· | avec refroidissement par air

|  | B60K 11/08 |
· | Prises d'air pour refroidissement; Volets ou écrans pour ces prises d'air

|  | B60K 13/00 |
Dispositions des ensembles de propulsion relatives à l'admission d'air de combustion ou à l'échappement des gaz (faisant partie du moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N; alimentation des moteurs à combustion en mélanges combustibles ou en composants de ces mélanges Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M)

|  | B60K 13/02 |
· | relatives à l'admission

|  | B60K 13/04 |
· | relatives à l'échappement (aménagements pour faire fondre la neige ou la glace sur les routes ou les surfaces similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01H 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01H 6/00; silencieux d'échappement en soi pour moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N)

|  | B60K 13/06 |
· | utilisant des parties de la structure même du véhicule comme conduits, p.ex. parties du châssis

|  | B60K 15/00 |
Dispositions des moteurs à combustion relatives à l'alimentation en carburant; Montage ou structure des réservoirs de carburant (réservoirs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C; alimentation des moteurs à combustion en mélanges combustibles ou en composants de ces mélanges Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M) [5]

|  | B60K 15/01 |
· | Agencement des canalisations de carburant (châssis formant des conduits pour fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 21/17) [5]

|  | B60K 15/03 |
· | Réservoirs de carburant (châssis comportant des compartiments de stockage de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 21/16) [5]

|  | B60K 15/035 |
· · | caractérisés par de moyens d'aération [5]

|  | B60K 15/04 |
· · | Entrées de réservoir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 15/077 a priorité) [5]

|  | B60K 15/05 |
· · · | Couvercles d'entrée de réservoir [5]

|  | B60K 15/06 |
· · | caractérisés par des systèmes de réserve de carburant [5]

|  | B60K 15/063 |
· · | Agencement des réservoirs [5]

|  | B60K 15/067 |
· · · | Montage des réservoirs [5]

|  | B60K 15/07 |
· · · · | des réservoirs à gaz [5]

|  | B60K 15/073 |
· · | Structure de réservoirs spécialement adaptée aux véhicules (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 15/077 a priorité) [5]

|  | B60K 15/077 |
· · | avec des moyens pour modifier ou commander la distribution ou les mouvements du carburant, p.ex. pour empêcher le bruit, les oscillations, l'éclaboussement ou le manque de carburant [5]

|  | B60K 15/10 |
· | relatives aux installations de production de gaz (installations de production de gaz en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10J)

|  | B60K 16/00 |
Dispositions relatives à l'alimentation en énergie tirée des forces de la nature, p.ex. du soleil, du vent (propulsion électrique à partir d'énergie tirée des forces de la nature, p.ex. du soleil, du vent, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L 8/00; propulsion par moteur à vent actionnant les éléments propulsifs agissant directement sur l'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 13/00) [5]

|  | B60K 17/00 - B60K 23/00 |
Agencement ou montage des transmissions ou de leur commande sur des véhicules (essieux transmettant le couple Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B; transmission et mécanisme de direction combinés pour diriger des roues non orientables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D)

|  | B60K 17/00 |
Agencement ou montage des transmissions sur les véhicules (embrayages en soi, p.ex. leur structure, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D; transmissions en soi, p.ex. leur structure, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H) [2]

|  | B60K 17/02 |
· | caractérisées par la disposition, l'emplacement ou le type d'embrayage

|  | B60K 17/04 |
· | caractérisées par la disposition, l'emplacement ou le type de mécanisme de transmission (équipement électrique ou propulsion des véhicules à traction électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L)

|  | B60K 17/06 |
· · | du changement de vitesse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 17/10-B60K 17/16 ont priorité) [2]

|  | B60K 17/08 |
· · · | du type mécanique

|  | B60K 17/10 |
· · | à fluide (des embrayages à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 17/02)

|  | B60K 17/12 |
· · | électrique (des embrayages actionnés électriquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 17/02)

|  | B60K 17/14 |
· · | le moteur de la transmission à fluide ou électrique étant disposé dans la roue motrice ou la jouxtant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 17/356 ont priorité) [4]

|  | B60K 17/16 |
· · | du différentiel

|  | B60K 17/18 - B60K 17/20 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 48/20 )

|  | B60K 17/22 |
· | caratérisées par la disposition, l'emplacement ou le type d'arbre principal d'entraînement, p.ex. arbre à cardan

|  | B60K 17/24 |
· · | Agencement des assemblages d'arbres

|  | B60K 17/26 |
· | caractérisées par la disposition, l'emplacement ou le type de dispositif à roue libre

|  | B60K 17/28 |
· | caractérisées par la disposition, l'emplacement ou le type de prise de force

|  | B60K 17/30 |
· | les éléments propulsifs terminaux, p.ex. les roues, étant orientables [4]

|  | B60K 17/32 |
· | les éléments propulsifs terminaux, p.ex. les roues, étant basculantes autour d'un pivot horizontal

|  | B60K 17/34 |
· | pour entraînement simultané des roues avant et arrière, p.ex. véhicules à quatre roues motrices (agencement ou montage des dispositifs de commande pour le changement du nombre de roues motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 23/08)

|  | B60K 17/342 |
· · | comportant un élément sans fin longitudinal, p.ex. courroie ou chaîne, pour transmission de l'entraînement aux roues [4]

|  | B60K 17/344 |
· · | comportant une boîte de transfert [4]

|  | B60K 17/346 |
· · · | la boîte de transfert étant un mécanisme différentiel [4]

|  | B60K 17/348 |
· · | comportant des moyens différentiels pour entraîner un train de roues, p.ex. le train avant à une vitesse et l'autre train, p.ex. les roues arrière, à une vitesse différente (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 17/346 a priorité) [4]

|  | B60K 17/35 |
· · · | comprenant des dispositions pour supprimer ou influencer le transfert de puissance, p.ex. embrayages visqueux (transmissions différentielles avec des dispositifs de verrouillage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 48/20) [4,6]

|  | B60K 17/352 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 48/30 )

|  | B60K 17/354 |
· · | comportant des ensembles mécaniques séparés pour transmettre l'entraînement aux roues ou trains de roues avant ou arrière [4]

|  | B60K 17/356 |
· · | comportant un moteur à fluide ou électrique pour entraîner une ou plusieurs roues (disposition du moteur dans la roue motrice ou la jouxtant Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 7/00) [4]

|  | B60K 17/358 |
( couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 17/00 )

|  | B60K 17/36 |
· | entraînant des roues en tandem

|  | B60K 20/00 |
Agencement ou montage sur les véhicules des dispositifs de commande des boîtes de changement de vitesses (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 41/00 a priorité; cabines pouvant être déplacées et comportant des adaptations particulières des dispositifs de commande du véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 33/073; ces dispositifs de commande en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H) [2,5]

|  | B60K 20/02 |
· | des moyens de déclenchement (mécanismes de commande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G) [2]

|  | B60K 20/04 |
· · | situés au plancher [2]

|  | B60K 20/06 |
· · | situés sur la colonne de direction ou analogue [2]

|  | B60K 20/08 |
· · | situés sur le tableau de bord [2]

|  | B60K 23/00 |
Agencement ou montage des dispositifs de commande pour transmissions de véhicules ou pour des parties de celles-ci, non prévus ailleurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 41/00 a priorité; cabines pouvant être déplacées et comportant des adaptations particulières des dispositifs de commande du véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 33/073; de tels dispositifs de commande en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H) [2,5]

|  | B60K 23/02 |
· | pour l'embrayage moteur

|  | B60K 23/04 |
· | pour mécanismes différentiels

|  | B60K 23/06 |
· | pour dispositifs à roues libres

|  | B60K 23/08 |
· | pour le changement du nombre de roues motrices

|  | B60K 25/00 |
Entraînements auxiliaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 16/00 a priorité; agencement de pompes de gonflage montées sur les véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 23/10; entraînements des auxiliaires moteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B) [5]

|  | B60K 25/02 |
· | directs à partir de l'arbre du moteur

|  | B60K 25/04 |
· | par pression statique ou dynamique ou bien par vide engendrés par le moteur

|  | B60K 25/06 |
· | à partir de la prise de force située sur la transmission (transmissions comportant de telles prises de force Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 17/28)

|  | B60K 25/08 |
· | par une roue porteuse, p.ex. par contact avec la bande de roulement ou la jante

|  | B60K 25/10 |
· | directs à partir des mouvements oscillants dus au déplacement du véhicule, p.ex. par mouvement de la suspension (suspensions élastiques ayant des amortisseurs emmagasinant l'énergie sous une forme utilisable, p.ex. comprimant l'air, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 13/14) [5]

|  | B60K 26/00 |
Agencement ou montage sur les véhicules des dispositifs de commande des ensembles de propulsion (cabines pouvant être déplacées et comportant des adaptations particulières des dispositifs de commande du véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 33/073) [2,5]

|  | B60K 26/02 |
· | des moyens ou organes de déclenchement [2]

|  | B60K 26/04 |
· | des moyens de liaison entre les moyens ou organes de déclenchement et l'ensemble de propulsion [2]

|  | B60K 28/00 |
Dispositifs de sécurité pour la commande des ensembles de propulsion spécialement adaptés aux véhicules ou aménagés dans ceux-ci, p.ex. empêchant l'alimentation en carburant ou l'allumage en cas de danger (pour des véhicules propulsés électriquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L 3/00) [2]

|  | B60K 28/02 |
· | sensibles à des conditions relatives au conducteur [4]

|  | B60K 28/04 |
· · | sensibles à la présence ou à l'absence de conducteur, p.ex. au poids ou à l'absence de poids [4]

|  | B60K 28/06 |
· · | sensibles à l'incapacité du conducteur [4]

|  | B60K 28/08 |
· | sensibles à l'influence de la charge, p.ex. de la surcharge [4]

|  | B60K 28/10 |
· | sensibles à des conditions relatives au véhicule [4]

|  | B60K 28/12 |
· · | sensibles à des conditions relatives aux portes ou aux serrures, p.ex. porte ouverte [4]

|  | B60K 28/14 |
· · | sensibles aux accidents ou à des situations critiques, p.ex. ralentissement, renversement du véhicule [4]

|  | B60K 28/16 |
· · | sensibles au, ou pour prévenir le, patinage des roues (dispositions pour adapter la force de freinage sur la roue selon une condition de vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 8/32; prévention du patinage en réduisant la force motrice de véhicules ferroviaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61C 15/12) [4]

|  | B60K 31/00 |
Accessoires de commande automatique de la vitesse des véhicules, c.à d. empêchant la vitesse de dépasser une valeur déterminée de façon arbitraire ou maintenant une vitesse donnée choisie par le conducteur du véhicule (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 41/00 a priorité; commande en général de l'ensemble de propulsion, voir les classes ou sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02D; indicateurs de vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P; systèmes ou dispositifs de commande de la vitesse en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 13/00) [2]

|  | B60K 31/00 |
Note(s) Dans le présent groupe: les moyens comprennent en général un dispositif, p.ex. un servo-mécanisme, agissant sur un élément du véhicule commandant sa vitesse, p.ex. le papillon du carburateur; un moyen pour empêcher un véhicule de dépasser une vitesse déterminée est souvent appelé "limitateur de vitesse", tandis qu'un moyen pour maintenir la vitesse du véhicule dans une plage de vitesses relativement étroite est appelé en général "commande automatique de vitesse". Ces deux fonctions étant souvent interdépendantes, on n'a pas cherché à indiquer lequel de ces moyens est plus particulièrement adapté à l'une ou l'autre de ces fonctions. [4]

|  | B60K 31/02 |
· | comprenant un servo-mécanisme actionné électriquement [4]

|  | B60K 31/04 |
· · | et un moyen pour comparer une variable électrique, p.ex. tension, impulsion, forme d'onde, flux, ou similaire, avec une autre variable du même type, le moyen de comparaison délivrant un signal électrique au moyen de commande [4]

|  | B60K 31/06 |
· | comprenant un servo-mécanisme actionné par pression de fluide [4]

|  | B60K 31/08 |
· · | et un ou plusieurs composants électriques pour établir ou régler la pression d'entrée [4]

|  | B60K 31/10 |
· · | et un moyen pour comparer une variable électrique, p.ex. tension, impulsion, forme d'onde, flux, ou similaire, avec une autre variable du même type, le moyen de comparaison délivrant une pression de fluide au moyen de commande [4]

|  | B60K 31/12 |
· | comprenant un dispositif sensible à la force centrifuge [4]

|  | B60K 31/12 |
Note(s) Le présent sous-groupe couvre également, par exemple, le pendule d'un compensateur de virage, c.à d. un perfectionnement permettant d'adapter automatiquement la vitesse prédéterminée du moyen de commande de la vitesse au tracé de la route suivie par le véhicule. [4] Dans le présent sous-groupe prédominent les dispositifs à poids rotatifs entraînés à une vitesse proportionnelle à celle du moteur du véhicule. [4]

|  | B60K 31/14 |
· · | comprenant un interrupteur électrique actionné par la force centrifuge [4]

|  | B60K 31/16 |
· | comprenant un moyen pour prévenir un usage ou un réglage non autorisé du moyen de commande [4]

|  | B60K 31/18 |
· | comprenant un moyen pour signaler de façon audible, visible ou autre une vitesse inhabituelle ou non voulue [4]

|  | B60K 35/00 - B60K 37/00 |
Agencement ou adaptations d'instruments spécialement pour véhicules; Tableaux de bord

|  | B60K 35/00 |
Agencement ou adaptations des instruments (dispositifs en tableau de bord Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 37/02)

|  | B60K 37/00 |
Tableaux de bord (en tant que sous-ensemble de la caisse des véhicules routiers Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D)

|  | B60K 37/02 |
· | Agencement des instruments (dispositifs pour éclairage des tableaux de bord Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Q)

|  | B60K 37/04 |
· | Agencement des accessoires sur le tableau de bord (des instruments Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 37/02)

|  | B60K 37/06 |
· · | des commandes, p.ex. boutons de commande

|  | B60K 41/00 |
Commande conjuguée des ensembles de propulsion; Commande combinée d'au moins deux sous-ensembles (agencement ou montage de plusieurs moteurs principaux différents pour une propulsion réciproque ou commune Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 6/00) [2,5]

|  | B60K 41/00 |
Note(s) La commande d'un seul sous-ensemble est classée dans la classe correspondant à ce sous-ensemble. Quand un seul sous-ensemble est commandé par des signaux ou des commandes provenant d'autres sous-ensembles, la commande de ce seul sous-ensemble est classée dans la classe appropriée pour ce sous-ensemble. Par exemple, la commande d'une transmission à rapport variable par des signaux venant du moteur ou de l'accélérateur est classée dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H. [5] La commande conjuguée des ensembles de propulsion, p.ex. du moteur et d'une transmission à rapport variable, qui a lieu uniquement de façon transitoire pendant le changement de rapport de transmission et qui est caractérisée par la commande de la transmission est classée dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H. [5]

|  | B60K 41/02 |
· | du moteur et de l'embrayage [2]

|  | B60K 41/04 |
· | du moteur et du mécanisme de transmission [2]

|  | B60K 41/06 |
· · | le mécanisme de transmission étant à étages [2]

|  | B60K 41/08 |
· · · | avec interruption de l'entraînement [2]

|  | B60K 41/10 |
· · · | sans interruption de l'entraînement [2]

|  | B60K 41/12 |
· · | le mécanisme de transmission ayant une variation continue [2]

|  | B60K 41/14 |
· · · | de type mécanique [2]

|  | B60K 41/16 |
· · · | de type à fluide [2]

|  | B60K 41/18 |
· · · | de type électrique, p.ex. électromagnétique [2]

|  | B60K 41/20 |
· | du moteur et du système de freinage [2]

|  | B60K 41/22 |
· | de l'embrayage et du mécanisme de transmission (commande des embrayages de blocage du convertisseur de couple Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 61/14) [2]

|  | B60K 41/24 |
· | de l'embrayage et du système de freinage [2]

|  | B60K 41/26 |
· | des mécanismes de transmission et de freinage [2]

|  | B60K 41/28 |
· | d'au moins trois sous-ensembles [2]