|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F15 |
DISPOSITIFS DE MANOEUVRE A PRESSION DE FLUIDE; HYDRAULIQUE OU TECHNIQUE PNEUMATIQUE EN GENERAL

|  | F15B |
SYSTEMES FONCTIONNANT AU MOYEN DE FLUIDES EN GENERAL; DISPOSITIFS DE MANOEUVRE FONCTION-NANT PAR PRESSION DE FLUIDE, p.ex. SERVOMOTEURS; PARTIES CONSTITUTIVES OU AMENAGEMENTS DES SYSTEMES A PRESSION DE FLUIDE, NON PREVUS AILLEURS (moteurs, turbines, compresseurs, soufflantes, pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; dynamique des fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15D; embrayages ou freins à fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D; amortisseurs à fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F; transmissions à fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; pistons, cylindres, garnitures d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J; soupapes; robinets, flotteurs de déclenchement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K; clapets de sécurité avec action auxiliaire du fluide sur le clapet principal Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 17/10; moyens de manoeuvre actionnés par fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/12; tuyaux, raccords de tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L; lubrification Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N)

|  | F15B |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "télémoteur" signifie un système ou dispositif dans lequel une quantité essentiellement constante de fluides est répartie entre un organe d'entrée et un organe de sortie pour agir comme liaison hydraulique; "servomoteur" signifie un dispositif de manoeuvre à pression de fluide, p.ex. un piston et un cylindre, directement commandé par une soupape ou un autre dispositif sensible au fonctionnement d'un organe de commande initial; le "servomoteur" ne couvre pas le "télémoteur". L'organe de commande initial peut être proche ou à une certaine distance du servomoteur et peut consister, p.ex. en levier à main.

|  | F15B |
Schéma général
FOURNITURE DE FLUIDE SOUS PRESSION | 1/00
AMPLIFICATEURS OU CONVERTISSEURS; TRANSDUCTEURS | 3/00; 5/00
SYSTÈMES DE MANOEUVRE UTILISANT LA PRESSION D'UN FLUIDE |
Télémoteurs ou systèmes liés à la sortie d'une pompe volumétrique | 7/00
Servomoteurs | 9/00, 11/00, 13/00
Dispositifs pour déplacer un organe | 15/00
Combinaison de télémoteurs et servomoteurs; autres systèmes; parties constitutives | 17/00; 18/00; 21/00
ESSAIS; SÉCURITÉ | 19/00; 20/00

|  | F15B 1/00 |
Installations ou systèmes comprenant des accumulateurs; Réservoirs d'alimentation ou de pompage

|  | F15B 1/02 |
· | Installations ou systèmes comprenant des accumulateurs (dispositifs amortisseurs de vibrations ou de pulsations dans les fluides utilisés dans, ou en liaison avec, les tuyaux ou systèmes de tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 55/04)

|  | F15B 1/027 |
· · | comportant des dispositifs de remplissage des accumulateurs (commande de la pression de fluide en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 16/00) [6]

|  | F15B 1/033 |
· · · | avec des moyens de commande électriques [6]

|  | F15B 1/04 |
· · | Accumulateurs (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00)

|  | F15B 1/047 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 1/08 )

|  | F15B 1/053 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 1/24 )

|  | F15B 1/06 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 1/26 )

|  | F15B 1/08 |
· · · | utilisant un coussin de gaz; Dispositifs de remplissage de gaz; Indicateurs ou flotteurs à cet effet [6]

|  | F15B 1/10 |
· · · · | avec des moyens de séparation flexibles [6]

|  | F15B 1/12 |
· · · · · | fixés par leur périphérie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 1/16 a priorité) [6]

|  | F15B 1/14 |
· · · · · · | au moyen d'organes de support annulaires rigides [6]

|  | F15B 1/16 |
· · · · · | en forme de tubes [6]

|  | F15B 1/18 |
· · · · · | Moyens anti-expulsion [6]

|  | F15B 1/20 |
· · · · · · | fixés aux moyens de séparation [6]

|  | F15B 1/22 |
· · · · | Structure des orifices de passage de liquide [6]

|  | F15B 1/24 |
· · · · | avec des moyens de séparation rigides, p.ex. pistons [6]

|  | F15B 1/26 |
· | Réservoirs d'alimentation ou de pompage [6]

|  | F15B 3/00 |
Amplificateurs ou convertisseurs de pression de fluide, p.ex. échangeurs de pression; Transmission de la pression d'un système à fluide à un autre, sans contact entre les fluides

|  | F15B 5/00 |
Transducteurs convertissant les variations des grandeurs physiques, p.ex. exprimées par des variations de positions des organes, en variations de pression d'un fluide ou vice versa; Variation de la pression d'un fluide en fonction des variations d'une pluralité de pressions de ce fluide ou des variations d'autres grandeurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 9/00 a priorité; pour la mesure ou la commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)

|  | F15B 7/00 - F15B 21/00 |
Systèmes de manoeuvre utilisant la pression d'un fluide (systèmes propres à la commande d'une machine ou d'un appareil particulier couvert dans une autre classe unique, voir la classe pour cette machine ou cet appareil)

|  | F15B 7/00 - F15B 21/00 |
Note(s) La présente rubrique-guide concerne le déplacement d'organes, dans une ou plusieurs positions définies, par pression de fluide. Les caractéristiques des pompes, des moteurs ou de la commande, qui ne sont pas particulières à ce but, sont classées dans les classes appropriées.

|  | F15B 7/00 |
Systèmes dans lesquels le mouvement produit est lié de façon définie au débit d'une pompe volumétrique; Télémoteurs

|  | F15B 7/02 |
· | Systèmes dans lesquels les appareils d'entrée et de sortie fonctionnent d'une manière continue

|  | F15B 7/04 |
· | dans lesquels le rapport entre les courses de la pompe et du moteur varie avec la résistance opposée au moteur (dans les systèmes actionnant des freins pour les véhicules à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T)

|  | F15B 7/06 |
· | Parties constitutives (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 15/00 a priorité)

|  | F15B 7/08 |
· · | Eléments d'entrée; Eléments de sortie, p.ex. maîtres cylindres

|  | F15B 7/10 |
· · | Compensation du volume de liquide contenu dans un système (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 7/08 a priorité; dispositions pour maintenir la pression dans les maîtres-cylindres de frein Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 11/228) [5]

|  | F15B 9/00 |
Servomoteurs à asservissement, c.à d. dans lesquels la position de l'organe commandé correspond à celle de l'organe qui commande

|  | F15B 9/02 |
· | les servomoteurs étant du type à mouvement possible alternatif ou oscillant

|  | F15B 9/03 |
· · | avec moyens de commande électriques

|  | F15B 9/04 |
· · | commandés par la variation de débit d'une pompe à débit variable

|  | F15B 9/06 |
· · | commandés par des moyens utilisant un jet de fluide

|  | F15B 9/07 |
· · · | avec moyens de commande électriques

|  | F15B 9/08 |
· · | commandés par des clapets agissant sur l'alimentation de fluide ou sur l'orifice de sortie du fluide du servomoteur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 9/06 a priorité)

|  | F15B 9/09 |
· · · | avec moyens de commande électriques

|  | F15B 9/10 |
· · · | dans lesquels l'élément de commande et le servomoteur commandent chacun un organe séparé, ces organes agissant sur différents passages du fluide ou sur le même

|  | F15B 9/12 |
· · · | dans lesquels l'élément de commande et le servomoteur commandent tous deux le même organe agissant sur un passage du fluide et sont liés à cet organe par une transmission différentielle

|  | F15B 9/14 |
· | à servomoteurs rotatifs

|  | F15B 9/16 |
· | Systèmes comportant essentiellement deux ou plusieurs servomoteurs réagissant les uns sur les autres

|  | F15B 9/17 |
· · | avec moyens de commande électriques

|  | F15B 11/00 |
Systèmes de servomoteurs dépourvus d'asservissement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 3/00 a priorité)

|  | F15B 11/02 |
· | Systèmes comportant essentiellement des moyens particuliers pour régler la vitesse ou la puissance d'un organe de sortie

|  | F15B 11/024 |
· · | au moyen d'une liaison différentielle des circuits du servomoteur, p.ex. circuits à récupération de fluide [6]

|  | F15B 11/028 |
· · | pour régler la puissance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 11/024 a priorité) [6]

|  | F15B 11/032 |
· · · | au moyen de convertisseurs de pression de fluide (convertisseurs de pression de fluide en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 3/00) [6]

|  | F15B 11/036 |
· · · | au moyen de servomoteurs comportant plusieurs chambres de travail (servomoteurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 15/00) [6]

|  | F15B 11/04 |
· · | pour régler la vitesse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 11/024 a priorité) [6]

|  | F15B 11/042 |
· · · | par des moyens de régulation situés sur le circuit d'alimentation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 11/046, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 11/05 ont priorité) [6]

|  | F15B 11/044 |
· · · | par des moyens de régulation situés sur le circuit de retour (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 11/046, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 11/05 ont priorité) [6]

|  | F15B 11/046 |
· · · | en fonction de la position de l'élément de travail [6]

|  | F15B 11/048 |
· · · · | avec commande de la décélération [6]

|  | F15B 11/05 |
· · · | spécialement adaptés pour maintenir une vitesse constante, p.ex. à compensation de pression, sensibles à la charge

|  | F15B 11/06 |
· | comportant des moyens particuliers pour l'utilisation d'un agent compressible, p.ex. de l'air, de la vapeur d'eau

|  | F15B 11/064 |
· · | avec des dispositifs pour économiser l'agent compressible [6]

|  | F15B 11/068 |
· · | avec des clapets permettant de mettre progressivement le système pneumatique sous pression [6]

|  | F15B 11/072 |
· · | Systèmes combinés hydrauliques-pneumatiques [6]

|  | F15B 11/076 |
· · · | l'entraînement ou le déplacement étant pneumatiques, et la commande de vitesse ou l'arrêt étant assurés par freinage hydraulique [6]

|  | F15B 11/08 |
· | avec un seul servomoteur

|  | F15B 11/10 |
· · | dans lesquels la position du servomoteur est fonction de la pression

|  | F15B 11/12 |
· · | avec positions intermédiaires distinctes; avec action échelonnée

|  | F15B 11/13 |
· · · | utilisant des chambres de volume prédéterminé [6]

|  | F15B 11/14 |
( couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 11/08 )

|  | F15B 11/15 |
· · | avec possibilité particulière de retour automatique

|  | F15B 11/16 |
· | avec deux ou plusieurs servomoteurs

|  | F15B 11/17 |
· · | utilisant plusieurs pompes [6]

|  | F15B 11/18 |
· · | utilisés en combinaison pour obtenir le fonctionnement par étape d'un organe commandé unique

|  | F15B 11/20 |
· · | commandant plusieurs organes réagissant les uns sur les autres ou fonctionnant successivement (dispositifs de distribution ou d'alimentation du fluide pour la commande de plusieurs servomoteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 13/06)

|  | F15B 11/22 |
· · | Synchronisation du mouvement de deux ou plusieurs servomoteurs

|  | F15B 13/00 |
Parties constitutives des systèmes de servomoteurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 15/00 a priorité)

|  | F15B 13/01 |
· | Clapets de blocage ou autres dispositifs de détente (associés au mécanisme de blocage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 15/26)

|  | F15B 13/02 |
· | Dispositifs de distribution ou d'alimentation du fluide caractérisés par leur adaptation à la commande de servomoteurs (soupapes à voies multiples Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 11/00)

|  | F15B 13/04 |
· · | pour utilisation avec un servomoteur unique

|  | F15B 13/042 |
· · · | actionnés par la pression du fluide

|  | F15B 13/043 |
· · · · | avec clapets-pilotes commandés électriquement

|  | F15B 13/044 |
· · · | actionnés par des moyens commandés électriquement, p.ex. des solénoïdes, des moteurs à couple

|  | F15B 13/06 |
· · | pour utilisation avec deux ou plusieurs servomoteurs

|  | F15B 13/07 |
· · · | opérant en séquences distinctes

|  | F15B 13/08 |
· · · | Assemblages de distributeurs élémentaires utilisés chacun pour la commande d'un seul servomoteur

|  | F15B 13/09 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 11/17 )

|  | F15B 13/10 |
· | Dispositions particulières pour faire fonctionner le dispositif entraîné sans utiliser la pression du fluide, p.ex. en cas d'urgence

|  | F15B 13/12 |
· | Mesures particulières pour accroître la sensibilité du système

|  | F15B 13/14 |
· | Mesures particulières donnant à l'opérateur une perception tactile immédiate de réponse du dispositif entraîné

|  | F15B 13/16 |
· | Mesures particulières pour la rétroaction (feedback)

|  | F15B 15/00 |
Dispositifs actionnés par fluides pour déplacer un organe d'une position à une autre (moteurs ayant un mouvement continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F03); Transmission associée à ces dispositifs

|  | F15B 15/02 |
· | Schéma mécanique de montage caractérisé par les moyens transformant le mouvement de l'élément entraîné par le fluide en mouvement de l'organe terminal qui est actionné

|  | F15B 15/04 |
· · | avec un cylindre oscillant

|  | F15B 15/06 |
· · | pour la transformation mécanique d'un mouvement rectiligne en un mouvement non rectiligne

|  | F15B 15/08 |
· | caractérisés par la structure de l'ensemble moteur (pistons, cylindres, garnitures d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | F15B 15/10 |
· · | le moteur étant du type à diaphragme (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00; diaphragmes, soufflets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/00)

|  | F15B 15/12 |
· · | le moteur étant du type à clapet oscillant ou à cylindre incurvé

|  | F15B 15/14 |
· · | le moteur étant du type à cylindre droit

|  | F15B 15/16 |
· · · | du type télescopique

|  | F15B 15/17 |
· · · | du type à piston différentiel

|  | F15B 15/18 |
· | Ensembles combinés comportant moteur et pompe

|  | F15B 15/19 |
· | Vérins pyrotechniques [3]

|  | F15B 15/20 |
· | Autres parties constitutives

|  | F15B 15/22 |
· · | pour accélérer ou ralentir le mouvement

|  | F15B 15/24 |
· · | pour limiter la course

|  | F15B 15/26 |
· · | Mécanismes de blocage

|  | F15B 15/28 |
· · | Moyens pour indiquer la position, p.ex. fin de course [4]

|  | F15B 17/00 |
Combinaisons de systèmes de télémoteurs et de servomoteurs

|  | F15B 17/02 |
· | dans lesquelles un télémoteur actionne l'organe de commande d'un servomoteur

|  | F15B 18/00 |
Disposition en parallèle de systèmes de servomoteurs indépendants

|  | F15B 19/00 |
Essais des systèmes ou appareils à pression de fluide, dans la mesure où ils ne sont pas prévus ailleurs

|  | F15B 20/00 |
Dispositions propres à la sécurité; Utilisation des dispositifs de sécurité (dispositifs de sécurité en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16P); Mesures d'urgence

|  | F15B 21/00 |
Caractéristiques communes; Systèmes à pression ou parties constitutives de ces systèmes, non couverts dans l'un quelconque des groupes précèdents

|  | F15B 21/02 |
· | Systèmes de servomoteurs à commande programmée émanant d'une mémoire ou d'un dispositif à temps; Dispositifs de commande à cet effet (commande à programme en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05B 19/00)

|  | F15B 21/04 |
· | Mesures particulières prises en rapport avec les propriétés du fluide, p.ex. pour la mise à l'air libre, la compensation des variations de viscosité, le refroidissement, le filtrage, la prévention de la coagulation

|  | F15B 21/06 |
· | Utilisation de fluides particuliers, p.ex. de métal liquide; Adaptations particulières des systèmes à pression de fluide, ou commande de leurs éléments, pour l'utilisation de tels fluides

|  | F15B 21/08 |
· | Systèmes de servomoteur comportant des moyens de commande actionnés électriquement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 21/02 a priorité)

|  | F15B 21/10 |
· | Dispositifs ou disposition à retard (associés à ces moteurs ou mécanismes de commande à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 15/22)

|  | F15B 21/12 |
· | Oscillateurs de fluide ou générateurs d'impulsion de fluide (oscillateurs de fluide employés de façon prédominante à des fins de calcul ou de commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15C 1/22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15C 3/16)

|  | F15B 21/14 |
· | Moyens de récupération d'énergie (pour les véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 1/10) [6]