|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F21 |
ECLAIRAGE (aspects ou éléments électriques, voir section H, p.ex. sources lumineuses électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

|  | F21 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "portatif" signifie pouvant personnellement être porté; "non portatif" signifie déplaçable éventuellement mais ne pouvant pas être personnellement porté; "électrique" signifie tout ce qui n'est pas expressément spécifié comme n'étant pas électrique. Il est important de tenir compte de la note III qui suit la Table des matières de la section H.

|  | F21V |
DETAILS DES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE, D'APPLICATION GENERALE

|  | F21V |
Note(s) La présente sous-classe couvre uniquement les détails d'un type considéré comme propre aux dispositifs d'éclairage couverts par deux au moins des sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21P, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21Q, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21S. Ces détails sont classés dans la présente sous-classe même s'ils sont présentés comme ne concernant qu'un dispositif d'éclairage relevant d'une seule sous-classe.

|  | F21V |
Schéma général
DÉTAILS DES PARTIES INTERVENANT DANS L'ÉMISSION OU LA DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE |
Abat-jour; globes ou vasques; réfracteurs; réflecteurs | 1/00; 3/00; 5/00; 7/00
Guides de lumière | 8/00
Filtres de lumière | 9/00
Autres écrans | 11/00
Combinaisons d'éléments | 13/00
DÉTAILS DES PARTIES N'INTERVENANT PAS DANS L'ÉMISSION OU LA DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE |
Fixation | 17/00; 19/00
Systèmes de soutien ou de suspension | 21/00
Dispositions des éléments du circuit électrique | 23/00
Enroulement de câble | 27/00
Protection; sécurité; refroidissement; étanchéité | 15/00; 25/00; 29/00; 31/00
Combinaisons avec d'autres objets | 33/00
Chandeliers | 35/00
Aménagements des manchons sur les brûleurs | 36/00
Détails de dispositifs d'éclairage à combustible | 37/00

|  | F21V 1/00 - F21V 13/00 |
Détails des parties intervenant dans l'émission ou la distribution de la lumière (éléments ou systèmes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B)

|  | F21V 1/00 |
Abat-jour

|  | F21V 1/02 |
· | Carcasses

|  | F21V 1/04 |
· · | rigides (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 1/08 a priorité)

|  | F21V 1/06 |
· · | pliantes ou démontables

|  | F21V 1/08 |
· · | réglables

|  | F21V 1/10 |
· | Abat-jour rotatifs

|  | F21V 1/12 |
· | Abat-jour composites

|  | F21V 1/14 |
· | Garnitures pour carcasses; Abat-jour sans carcasse

|  | F21V 1/16 |
· · | caractérisés par le matériau

|  | F21V 1/18 |
· · · | le matériau étant du papier

|  | F21V 1/20 |
· · · | le matériau étant du verre

|  | F21V 1/22 |
· · · | le matériau étant de la matière plastique

|  | F21V 1/24 |
· · · | le matériau étant du métal

|  | F21V 1/26 |
· | Fabrication des abat-jour

|  | F21V 3/00 |
Globes; Vasques; Verres de protection (avec des propriétés de réfraction Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 5/00; avec des propriétés de réflexion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 7/00)

|  | F21V 3/02 |
· | caractérisés par leur forme

|  | F21V 3/04 |
· | caractérisés par le matériau; caractérisés par des traitements superficiels ou des revêtements

|  | F21V 5/00 |
Réfracteurs

|  | F21V 5/02 |
· | de forme prismatique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 5/04 a priorité)

|  | F21V 5/04 |
· | de forme lenticulaire

|  | F21V 5/06 |
· | Pendeloques pour lustres

|  | F21V 5/08 |
· | produisant une distribution dissymétrique de la lumière (applicable uniquement aux dispositifs d'éclairage des phares des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21M 3/05, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21M 11/00)

|  | F21V 7/00 |
Réflecteurs

|  | F21V 7/02 |
· | adaptés pour travailler avec des sources lumineuses ponctuelles; adaptés pour travailler avec des sources lumineuses dont la forme n'est pas spécifiée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 7/16-F21V 7/22 ont priorité)

|  | F21V 7/04 |
· · | Tracé optique

|  | F21V 7/05 |
· · · | à surface plane

|  | F21V 7/06 |
· · · | à courbure parabolique

|  | F21V 7/07 |
· · · | à courbure hyperbolique

|  | F21V 7/08 |
· · · | à courbure elliptique

|  | F21V 7/09 |
· · · | à combinaison des différentes courbures

|  | F21V 7/10 |
· · | Structure

|  | F21V 7/12 |
· | adaptés pour travailler avec des sources lumineuses linéaires, p.ex. en forme d'auge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 7/16-F21V 7/22 ont priorité)

|  | F21V 7/14 |
· | adaptés pour travailler avec des sources lumineuses dont les formes ne sont pas couvertes par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 7/02 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 7/12, p.ex. circulaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 7/16-F21V 7/22 ont priorité)

|  | F21V 7/16 |
· | avec possibilité de régler la courbure

|  | F21V 7/18 |
· | avec possibilité de pliage ou de démontage

|  | F21V 7/20 |
· | dont la structure permet le refroidissement, p.ex. avec des ailettes (refroidissement par d'autres moyens, p.ex. par des fluides, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 29/00)

|  | F21V 7/22 |
· | caractérisés par le matériau; caractérisés par des traitements superficiels ou des revêtements

|  | F21V 8/00 |
Utilisation de guides de lumière, p.ex. dispositifs à fibres optiques, dans les dispositifs ou systèmes d'éclairage (guides de lumière en soi, détails de structure des dispositions comprenant des guides de lumière et d'autres éléments optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 6/00) [4]

|  | F21V 9/00 |
Filtres de lumière (écrans colorés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 1/00); Emploi de matériaux luminescents spécifiés comme écrans de lumière (matériaux luminescents en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 11/00; sources de lumière électroluminescentes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 33/00)

|  | F21V 9/02 |
· | pour imiter la lumière du jour (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 9/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 9/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 9/16 ont priorité)

|  | F21V 9/04 |
· | pour éliminer par filtration les radiations infrarouges (en utilisant des chambres remplies de liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 9/12)

|  | F21V 9/06 |
· | pour éliminer par filtration les radiations ultraviolettes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 9/16 a priorité)

|  | F21V 9/08 |
· | pour produire une lumière colorée, p.ex. monochromatique; pour réduire l'intensité de la lumière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 9/16 a priorité)

|  | F21V 9/10 |
· · | avec possibilité de faire varier la couleur ou l'intensité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 9/12 a priorité)

|  | F21V 9/12 |
· · | avec des chambres remplies de liquide

|  | F21V 9/14 |
· | pour produire de la lumière polarisée

|  | F21V 9/16 |
· | Emploi de matériaux luminescents spécifiés comme écrans de lumière

|  | F21V 11/00 |
Ecrans non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 9/00

|  | F21V 11/02 |
· | utilisant des lamelles ou des bandes parallèles, p.ex. du type store vénitien (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 11/06 a priorité)

|  | F21V 11/04 |
· · | réglables

|  | F21V 11/06 |
· | utilisant des lamelles ou des bandes croisées; utilisant des treillages ou des nids d'abeilles

|  | F21V 11/08 |
· | utilisant des diaphragmes à une ou plusieurs couvertures

|  | F21V 11/10 |
· · | du type à iris

|  | F21V 11/12 |
· · | du type à fente

|  | F21V 11/14 |
· · | avec de nombreuses petites ouvertures

|  | F21V 11/16 |
· | utilisant des feuilles sans ouvertures, p.ex. fixes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 11/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 11/06 ont priorité)

|  | F21V 11/18 |
· · | mobiles, p.ex. abattants, plaques coulissantes

|  | F21V 13/00 |
Combinaisons d'éléments spécifiés dans deux ou plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 1/00-F21V 11/00 (pour les combinaisons de deux ou plusieurs éléments appartenant à un seul des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 1/00-F21V 11/00, voir le groupe correspondant)

|  | F21V 13/02 |
· | Combinaisons de deux sortes d'éléments uniquement

|  | F21V 13/04 |
· · | les éléments étant des réflecteurs et des réfracteurs

|  | F21V 13/06 |
· · · | un réflecteur étant rotatif

|  | F21V 13/08 |
· · | les éléments étant des réflecteurs et des filtres

|  | F21V 13/10 |
· · | les éléments étant des réflecteurs et des écrans

|  | F21V 13/12 |
· | Combinaisons de trois sortes d'éléments uniquement

|  | F21V 13/14 |
· · | les éléments étant des réflecteurs, des réfracteurs et des filtres

|  | F21V 15/00 - F21V 37/00 |
Détails des parties n'intervenant pas dans l'émission ou la distribution de la lumière, p.ex. accessoires

|  | F21V 15/00 |
Protection des dispositifs d'éclairage contre les détériorations

|  | F21V 15/02 |
· | Cages

|  | F21V 15/04 |
· | Montages élastiques, p.ex. amortisseurs (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/04)

|  | F21V 17/00 |
Fixation des abat-jour, des globes, des réfracteurs, des réflecteurs, des filtres, des écrans ou des cages de protection (dispositions d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 31/02)

|  | F21V 17/02 |
· | avec possibilité de réglage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 17/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 17/06 ont priorité)

|  | F21V 17/04 |
· | la fixation se faisant directement sur la source lumineuse ou par son intermédiaire

|  | F21V 17/06 |
· | la fixation se faisant directement sur le support de la source lumineuse ou par son intermédiaire

|  | F21V 19/00 |
Montage des sources lumineuses ou des supports de sources lumineuses sur ou dans les dispositifs d'éclairage (fixation de la source lumineuse uniquement par son couplage électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 33/00)

|  | F21V 19/02 |
· | avec possibilité de réglage, p.ex. pour la mise au point

|  | F21V 19/04 |
· | avec possibilité de changer la source lumineuse, p.ex. un barillet

|  | F21V 19/06 |
· | Attache des manchons ou autres corps incandescents aux parties des lampes

|  | F21V 21/00 |
Soutien, suspension ou fixation des dispositifs d'éclairage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 19/00 ont priorité; bancs utilisés comme supports pour appareils ou objets en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M 11/00)

|  | F21V 21/02 |
· | Socles sur les murs, les plafonds ou les planchers, p.ex. rosace de plafond; Fixation des lustres ou des appliques aux socles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 21/08 a priorité; socles pour lampadaires mobiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 21/06)

|  | F21V 21/04 |
· · | Socles en retrait

|  | F21V 21/06 |
· | Socles pour lampadaires mobiles; Fixation des corps de lampadaires aux socles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 21/08 a priorité)

|  | F21V 21/08 |
· | Dispositifs pour la fixation facile à tout endroit voulu, p.ex. clip, collier, aimant

|  | F21V 21/10 |
· | Lustres, appliques ou corps de lampadaires; Fixation des dispositifs d'éclairage aux lustres, appliques ou corps de lampadaires (montages réglables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 21/14; structure des poteaux non adaptée spécialement à une utilisation avec des dispositifs d'éclairage Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 12/00)

|  | F21V 21/12 |
· · | pouvant être allongés ou raccourcis par insertion ou enlèvement de pièces intermédiaires

|  | F21V 21/14 |
· | Montages réglables

|  | F21V 21/16 |
· · | à l'aide de cordes ou de fils métalliques

|  | F21V 21/18 |
· · · | mis en action par des ressorts

|  | F21V 21/20 |
· · · | mis en action par des poids

|  | F21V 21/22 |
· · | télescopiques

|  | F21V 21/24 |
· · | à pantographes

|  | F21V 21/26 |
· · | Bras pivotants

|  | F21V 21/28 |
· · · | réglables dans plus d'un plan

|  | F21V 21/29 |
· · · · | utilisant des joints à cardan

|  | F21V 21/30 |
· · | Enveloppes ou bâtis pivotants

|  | F21V 21/32 |
· · | Tubes flexibles

|  | F21V 21/34 |
· | Eléments de support déplaçables le long d'un élément de guidage, p.ex. rail, fil métallique

|  | F21V 21/36 |
· | Dispositifs de levage ou d'affalement, p.ex. pour l'entretien (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 21/14 a priorité)

|  | F21V 21/38 |
· · | à câble

|  | F21V 23/00 |
Dispositions des éléments du circuit électrique dans ou sur les dispositifs d'éclairage (circuits électriques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 39/00)

|  | F21V 23/02 |
· | les éléments étant des transformateurs ou des impédances

|  | F21V 23/04 |
· | les éléments étant des interrupteurs (dispositifs de sécurité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 25/00)

|  | F21V 23/06 |
· | les éléments étant des dispositifs de connexion, p.ex. pour les rasoirs

|  | F21V 25/00 |
Dispositifs de sécurité associés structuralement avec les dispositifs d'éclairage (dispositions d'étanchéité à l'eau ou aux gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 31/00; en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16P; circuits de protection en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 7/00)

|  | F21V 25/02 |
· | entrant en action quand le dispositif d'éclairage est dérangé, démonté ou cassé

|  | F21V 25/04 |
· · | ouvrant le circuit électrique

|  | F21V 25/06 |
· · | amenant un fluide extincteur d'arc à la source lumineuse

|  | F21V 25/08 |
· · | coupant le filament incandescent

|  | F21V 25/10 |
· | entrant en action quand le dispositif d'éclairage est surchargé, p.ex. interrupteurs thermiques

|  | F21V 25/12 |
· | Installations à l'épreuve des flammes ou des explosions

|  | F21V 27/00 |
Installations d'enroulement de câble associées structuralement à des dispositifs d'éclairage, p.ex. tourets (stockage de longueurs de câble en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H)

|  | F21V 29/00 |
Installations de refroidissement

|  | F21V 31/00 |
Dispositions d'étanchéité à l'eau ou aux gaz

|  | F21V 31/02 |
· | Dispositions d'étanchéité

|  | F21V 31/04 |
· | Dispositions pour l'agent intermédiaire de remplissage (dispositifs de sécurité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 25/00; installations de refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 29/00)

|  | F21V 33/00 |
Combinaisons structurales de dispositifs d'éclairage avec d'autres objets (objets ou appareils éclairés, voir la sous-classe appropriée correspondant à l'objet ou à l'appareil)

|  | F21V 35/00 |
Chandeliers

|  | F21V 36/00 |
Aménagements des manchons ou autres corps incandescents sur les brûleurs (fixation aux parties des lampes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 19/06)

|  | F21V 36/02 |
· | Plafonniers

|  | F21V 37/00 |
Détails des dispositifs d'éclairage à combustibles liquides, non prévus ailleurs