|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F26 |
SECHAGE

|  | F26B |
SECHAGE DE MATERIAUX SOLIDES OU D'OBJETS PAR ELIMINATION DU LIQUIDE QUI Y EST CONTENU (râteliers de séchage pour fruits ou légumes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01F 25/12; séchage des denrées alimentaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; séchage des cheveux Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45D 20/00; articles de toilette pour le séchage du corps Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47K 10/00; séchage des articles domestiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47L; séchage des gaz ou des vapeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D; procédés chimiques ou physiques pour l'élimination de l'eau ou autre forme de séparation de liquides solides Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 43/00; appareils centrifugeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04; séchage des céramiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 33/30; séchage des fils ou tissus textiles conjugué avec une autre forme de traitement Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06C; supports de séchage pour blanchissage sans chauffage ni circulation d'air effective, séchoirs à linge ou essoreuses centrifuges à usage domestique, essorage ou pressage à chaud en blanchisserie Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06F; fours Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27)

|  | F26B |
Note(s) Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux sont en outre classés dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C12S. [5]

|  | F26B |
Schéma général
PROCÉDÉS DE SÉCHAGE |
Traitement préliminaire | 1/00
Procédés: avec chaleur; sans chaleur; par combinaison de ces deux types | 3/00; 5/00; 7/00
MACHINES OU APPAREILS DE SÉCHAGE |
Avec objets à sécher au repos ou agités localement, aération des placards | 9/00
A mouvement non progressif | 11/00
A mouvement progressif: pour tissus et fibres; pour articles et lots compacts de matériau; pour matériau non en lots | 13/00; 15/00; 17/00
Autres types | 19/00
Combinaisons de plusieurs types | 20/00
DÉTAILS OU PARTIES CONSTITUTIVES D'APPLICATION GÉNÉRALE |
Aménagements relatifs: à l'air ou gaz de séchage; au chauffage | 21/00; 23/00
Autres parties constitutives | 25/00

|  | F26B 1/00 - F26B 7/00 |
Procédés de séchage

|  | F26B 1/00 |
Traitement préliminaire d'un matériau solide ou d'objets pour faciliter le séchage

|  | F26B 3/00 |
Procédés de séchage d'un matériau solide ou d'objets impliquant l'utilisation de chaleur (dans des machines ou appareils particuliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 9/00-F26B 19/00)

|  | F26B 3/02 |
· | par convection, c.à d. la chaleur étant transférée d'une source de chaleur au matériau ou aux objets à sécher par un gaz ou par une vapeur, p.ex. l'air

|  | F26B 3/04 |
· · | le gaz ou la vapeur circulant sur ou autour du matériau ou des objets à sécher (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 3/14 a priorité)

|  | F26B 3/06 |
· · | le gaz ou la vapeur s'écoulant à travers le matériau ou les objets à sécher (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 3/14 a priorité)

|  | F26B 3/08 |
· · · | de façon à les rendre lâches, p.ex. pour former un lit fluidisé

|  | F26B 3/084 |
· · · · | un échange de chaleur intervenant dans le lit fluidisé [5]

|  | F26B 3/088 |
· · · · | en utilisant des particules inertes stabilisées thermiquement [5]

|  | F26B 3/092 |
· · · · | en agitant le lit fluidisé, p.ex. par vibration ou par pulsation [5]

|  | F26B 3/097 |
· · · · | en utilisant un champ magnétique pour stabiliser le lit fluidisé [5]

|  | F26B 3/10 |
· · | le gaz ou la vapeur entraînant le matériau ou les objets à sécher

|  | F26B 3/12 |
· · · | sous forme d'une pulvérisation

|  | F26B 3/14 |
· · | le matériau ou les objets à sécher étant déplacés par gravité

|  | F26B 3/16 |
· · · | dans un contre-courant de gaz ou de vapeur

|  | F26B 3/18 |
· | par conduction, c.à d. la chaleur étant transférée de la source de chaleur, p.ex. une flamme de gaz, au matériau ou aux objets à sécher par contact direct

|  | F26B 3/20 |
· · | la source de chaleur étant une surface chauffée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 3/22 a priorité)

|  | F26B 3/22 |
· · | la source de chaleur, le matériau ou les objets à sécher étant animés d'un mouvement relatif, p.ex. de vibration

|  | F26B 3/24 |
· · · | le mouvement étant une rotation

|  | F26B 3/26 |
· · · | le mouvement étant obtenu par gravité

|  | F26B 3/28 |
· | par radiation, p.ex. du soleil

|  | F26B 3/30 |
· · | à l'aide d'éléments émettant des rayons infrarouges

|  | F26B 3/32 |
· | par dégagement de chaleur dans le matériau ou les objets à sécher

|  | F26B 3/34 |
· · | utilisant des effets électriques

|  | F26B 3/347 |
· · · | Chauffage électromagnétique, p.ex. chauffage par induction ou par micro-ondes [4]

|  | F26B 3/353 |
· · · | Chauffage par résistance [4]

|  | F26B 3/36 |
· · | utilisant des effets mécaniques, p.ex. par frottement (en utilisant des vibrations ultrasonores Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 5/02)

|  | F26B 5/00 |
Procédés de séchage d'un matériau solide ou d'objets n'impliquant pas l'utilisation de chaleur (séparation des liquides des solides par égouttage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D; déplacement dans un solide mouillé d'un liquide par un autre liquide, p.ex. de l'eau par de l'alcool, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 12/00; séchage par électrophorèse Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J)

|  | F26B 5/02 |
· | utilisant des vibrations ultrasonores

|  | F26B 5/04 |
· | par évaporation ou sublimation de l'humidité sous une pression réduite, p.ex. sous vide

|  | F26B 5/06 |
· · | le procédé impliquant la congélation

|  | F26B 5/08 |
· | par traitement centrifuge

|  | F26B 5/10 |
· · | le procédé impliquant la congélation

|  | F26B 5/12 |
· | par aspiration

|  | F26B 5/14 |
· | par application d'une pression, p.ex. par essorage; par brossage; par essuyage

|  | F26B 5/16 |
· | par contact avec des corps absorbants ou adsorbants, p.ex. avec un moule absorbant; par mélange avec des matériaux absorbants ou adsorbants

|  | F26B 7/00 |
Procédés de séchage d'un matériau solide ou d'objets utilisant une combinaison de procédés non couverts par un seul des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 3/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 5/00

|  | F26B 9/00 - F26B 20/00 |
Machines ou appareils de séchage

|  | F26B 9/00 |
Machines ou appareils pour le séchage d'un matériau solide ou d'objets au repos animés uniquement d'une agitation locale; Aération des placards ou armoires d'appartements

|  | F26B 9/02 |
· | dans des bâtiments (types particuliers de bâtiments Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H)

|  | F26B 9/04 |
· | dans des presses ou des dispositifs de serrage

|  | F26B 9/06 |
· | dans des tambours ou chambres fixes

|  | F26B 9/08 |
· · | contenant des dispositifs d'agitation

|  | F26B 9/10 |
· | à l'air libre; dans des cuves ou sur des tables d'intérieur; Séchage de piles d'un matériau en vrac

|  | F26B 11/00 |
Machines ou appareils à mouvement non progressif pour le séchage d'un matériau solide ou d'objets

|  | F26B 11/02 |
· | dans des tambours ou autres récipients quasi fermés, mobiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 11/18 a priorité)

|  | F26B 11/04 |
· · | tournant autour d'un axe horizontal ou légèrement incliné

|  | F26B 11/06 |
· · · | avec dispositifs agitateurs fixes

|  | F26B 11/08 |
· · | tournant autour d'un axe vertical ou fortement incliné

|  | F26B 11/10 |
· · · | avec dispositifs agitateurs fixes

|  | F26B 11/12 |
· | dans des tambours ou autres récipients quasi fermés, fixes, avec dispositifs agitateurs mobiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 11/22 a priorité)

|  | F26B 11/14 |
· · | le dispositif agitateur se déplaçant dans un plan horizontal ou légèrement incliné

|  | F26B 11/16 |
· · | le dispositif agitateur se déplaçant dans un plan vertical ou fortement incliné

|  | F26B 11/18 |
· | sur des plateaux ou dans des cuvettes, des cuves ou autres récipients quasi ouverts, mobiles

|  | F26B 11/20 |
· · | avec dispositifs agitateurs fixes

|  | F26B 11/22 |
· | sur des plateaux ou dans des cuvettes, cuves ou autres récipients quasi ouverts, fixes, avec dispositifs agitateurs mobiles

|  | F26B 13/00 |
Machines ou appareils à mouvement progressif pour le séchage des tissus, fibres, fils ou autres matériaux en grandes longueurs

|  | F26B 13/02 |
· | avec mouvement en ligne droite

|  | F26B 13/04 |
· · | utilisant des rouleaux

|  | F26B 13/06 |
· | avec mouvement suivant une trajectoire sinueuse ou en zigzag

|  | F26B 13/08 |
· · | utilisant des rouleaux

|  | F26B 13/10 |
· | Aménagements pour l'alimentation, le chauffage ou la tenue du matériau; Réglage du mouvement, de la tension ou de la position du matériau (procédés de chauffage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 3/00)

|  | F26B 13/12 |
· · | Réglage du mouvement, de la tension ou de la position du matériau

|  | F26B 13/14 |
· · | Rouleaux (surfaces absorbantes ou adsorbantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 13/26)

|  | F26B 13/16 |
· · · | perforés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 13/18 a priorité; pour exercer une succion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 13/30)

|  | F26B 13/18 |
· · · | chauffés; refroidis

|  | F26B 13/20 |
· · | Tenue du matériau par jets de fluide, p.ex. par de l'air

|  | F26B 13/22 |
· · | Aménagements des flammes de gaz

|  | F26B 13/24 |
· | Aménagements des dispositifs utilisant des procédés de séchage n'impliquant pas de chauffage (ces procédés en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 5/00)

|  | F26B 13/26 |
· · | utilisant des surfaces absorbantes ou adsorbantes, p.ex. des bandes ou des revêtements sur les rouleaux

|  | F26B 13/28 |
· · | pour l'application d'une pression; pour le brossage; pour l'essuyage

|  | F26B 13/30 |
· · | pour exercer une succion, p.ex. à travers des rouleaux perforés

|  | F26B 15/00 |
Machines ou appareils à mouvement progressif pour le séchage d'objets; Machines ou appareils à mouvement progressif, pour le séchage de lots d'un matériau de forme compacte (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 17/00 ont priorité; transporteurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G)

|  | F26B 15/02 |
· | avec mouvement suivant un cercle complet ou partiel

|  | F26B 15/04 |
· · | dans un plan horizontal

|  | F26B 15/06 |
· · · | impliquant plusieurs plans, les uns au-dessus des autres

|  | F26B 15/08 |
· · | dans un plan vertical

|  | F26B 15/10 |
· | avec un mouvement suivant une trajectoire composée d'une ou de plusieurs lignes droites, p.ex. combinée

|  | F26B 15/12 |
· · | les lignes étant toutes horizontales ou légèrement inclinées

|  | F26B 15/14 |
· · · | les objets ou les lots de matériau étant portés par des plateaux ou des râteliers

|  | F26B 15/16 |
· · · | les objets ou les lots de matériau étant portés par des chariots à roues

|  | F26B 15/18 |
· · · | les objets ou les lots de matériau étant portés par des courroies sans fin

|  | F26B 15/20 |
· · | les lignes étant toutes verticales ou fortement inclinées

|  | F26B 15/22 |
· · · | les objets ou les lots de matériau étant portés par des courroies sans fin

|  | F26B 15/24 |
· · · · | suivant une trajectoire en zigzag

|  | F26B 15/26 |
· | avec un mouvement suivant une trajectoire hélicoïdale

|  | F26B 17/00 |
Machines ou appareils à mouvement progressif pour le séchage d'un matériau en vrac, à l'état plastique ou sous forme fluidisée, p.ex. granulés, fibres brutes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 13/00 a priorité)

|  | F26B 17/02 |
· | le mouvement étant réalisé par des courroies entraînant le matériau; le mouvement étant réalisé par des courroies propulsant le matériau sur des surfaces fixes

|  | F26B 17/04 |
· · | les courroies étant toutes horizontales ou légèrement inclinées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 17/08 a priorité)

|  | F26B 17/06 |
· · | les courroies étant toutes verticales ou fortement inclinées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 17/08 a priorité)

|  | F26B 17/08 |
· · | les courroies étant disposées suivant une trajectoire sinueuse ou en zigzag

|  | F26B 17/10 |
· | le mouvement étant réalisé par des courants de fluides, p.ex. provenant d'une tuyère (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 3/08 a priorité) [5]

|  | F26B 17/12 |
· | le mouvement étant réalisé uniquement par gravité

|  | F26B 17/14 |
· · | le matériau se déplaçant à travers un contre-courant de gaz

|  | F26B 17/16 |
· · | le matériau passant de haut en bas d'une surface chauffée

|  | F26B 17/18 |
· | le mouvement étant réalisé par des pales d'hélice tournantes ou autres transporteurs rotatifs déplaçant le matériau dans des chambres fixes

|  | F26B 17/20 |
· · | l'axe de rotation étant horizontal ou légèrement incliné

|  | F26B 17/22 |
· · | l'axe de rotation étant vertical ou fortement incliné

|  | F26B 17/24 |
· | le mouvement étant réalisé en projetant ou en lançant le matériau

|  | F26B 17/26 |
· | le mouvement étant réalisé par des transporteurs à mouvement alternatif ou oscillant propulsant le matériau sur des surfaces fixes; le mouvement étant réalisé par des tablettes, tamis ou plateaux à mouvement alternatif ou oscillant

|  | F26B 17/28 |
· | le mouvement étant réalisé par des rouleaux ou des disques avec le matériau passant sur ou entre eux, p.ex. tambour de succion, tamis

|  | F26B 17/30 |
· | le mouvement étant réalisé par des réceptacles rotatifs ou oscillants; le mouvement étant réalisé par des planchers rotatifs

|  | F26B 17/32 |
· · | le mouvement étant effectué dans un plan horizontal ou légèrement incliné

|  | F26B 17/34 |
· · | le mouvement étant effectué dans un plan vertical ou fortement incliné

|  | F26B 19/00 |
Machines ou appareils pour le séchage d'un matériau solide ou d'objets non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 9/00-F26B 17/00

|  | F26B 20/00 |
Combinaisons de machines ou d'appareils couverts par plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 9/00-F26B 19/00

|  | F26B 21/00 - F26B 25/00 |
Parties constitutives ou détails d'application générale

|  | F26B 21/00 |
Dispositions pour l'alimentation ou le réglage de l'air ou des gaz pour le séchage d'un matériau solide ou d'objets (conditionnement de l'air ou ventilation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F)

|  | F26B 21/02 |
· | Circulation de l'air ou des gaz en cycles fermés, p.ex. totalement à l'intérieur de l'enceinte de séchage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 21/14 a priorité)

|  | F26B 21/04 |
· · | partiellement à l'extérieur de l'enceinte de séchage

|  | F26B 21/06 |
· | Commande, p.ex. réglage des paramètres de l'alimentation en gaz (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 21/14 a priorité; commande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)

|  | F26B 21/08 |
· · | de l'humidité

|  | F26B 21/10 |
· · | de la température; de la pression

|  | F26B 21/12 |
· · | de la vitesse d'écoulement; du débit

|  | F26B 21/14 |
· | Utilisation de gaz ou de vapeurs autres que l'air ou la vapeur d'eau

|  | F26B 23/00 |
Chauffage (utilisant l'air ou les gaz chauffés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 21/00)

|  | F26B 23/02 |
· | utilisant un chauffage par combustion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 23/10 a priorité)

|  | F26B 23/04 |
· | utilisant un chauffage électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 23/10 a priorité)

|  | F26B 23/06 |
· · | par résistance

|  | F26B 23/08 |
· · | par induction; capacitif; par micro-ondes

|  | F26B 23/10 |
· | utilisant des tubes ou des passages contenant des fluides chauffés

|  | F26B 25/00 |
Parties constitutives d'application générale non couvertes par un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 21/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 23/00 (chargement, transport ou déchargement en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G)

|  | F26B 25/02 |
· | Utilisation de mécanismes d'entraînement non couverte par une autre sous-classe

|  | F26B 25/04 |
· | Dispositifs d'agitation, de brassage ou de raclage

|  | F26B 25/06 |
· | Chambres, récipients ou réceptacles

|  | F26B 25/08 |
· · | Leurs éléments

|  | F26B 25/10 |
· · · | Planchers, toits ou fonds; Faux fonds

|  | F26B 25/12 |
· · · | Murs ou cloisons; Portes

|  | F26B 25/14 |
· · | Chambres, récipients ou réceptacles de structure simple

|  | F26B 25/16 |
· · · | quasi fermés, p.ex. tambours

|  | F26B 25/18 |
· · · | quasi ouverts, p.ex. plats, plateaux, cuves

|  | F26B 25/20 |
· | Rouleaux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 25/06 a priorité)

|  | F26B 25/22 |
· | Commande du procédé de séchage en corrélation avec la présence d'un matériau solide ou d'objets dans le bain liquide