|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

SEPARATION; MELANGE

|  | B01 - B09 |
Note(s) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification; elles doivent être comprises comme ne modifiant en rien les élaborations. Dans la présente sous-section, la séparation de matières ou matériaux différents est traitée principalement dans les sous-classes suivantes: Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C. Les critères de rangement de ces sous-classes répondent soit: à l'état physique de la matière à séparer; au principe du procédé utilisé pour la séparation; aux types particuliers d'appareils. Le premier de ces critères comporte six aspects différents, réunis en trois groupes: Séparation: liquide/liquide ou liquide/gaz et gaz/gaz; Séparation: solide/liquide ou solide/gaz; Séparation: solide/solide. Ces sous-classes doivent être utilisées selon les règles générales suivantes: En ce qui concerne la séparation autre que la séparation solide/solide, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D est la place la plus générale. Les appareils pour la séparation solide/solide sont couverts par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, lorsque le procédé qu'ils impliquent peut s'apparenter au "lavage" tel que pratiqué dans l'industrie minière, et ceci même s'il s'agit d'appareils pneumatiques tels que les tables ou cribles à piston pneumatiques, à l'exception toutefois des tamis, qui se trouvent dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, bien qu'ils seraient utilisés dans un procédé dit de "lavage". Tous les autres appareils pour la séparation solide/solide par voie sèche sont classés dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B. Si la détection ou la mesure des caractéristiques individuelles du matériau ou des objets à trier commande la séparation, celle-ci est classée dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C. Il est à noter par ailleurs que la séparation des isotopes d'un même élément chimique est couverte par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00, quel que soit le procédé ou l'appareil utilisé. Les tableaux ci-dessous illustrent le classement selon ces règles:

|  | B04 |
APPAREILS OU MACHINES CENTRIFUGES UTILISES AVEC LES PROCEDES PHYSIQUES OU CHIMIQUES

|  | B04 |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la sous-section "SEPARATION; MELANGE" [pages 10 et 11] [4]

|  | B04C |
APPAREILS UTILISANT LE TOURBILLON LIBRE, p.ex. CYCLONES (broyeurs à courant de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...B02C 19/06; appareils de combustion du type cyclone Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23)

|  | B04C |
Note(s) La présente sous-classe couvre les appareils de séparation, de mélange ou de traitements analogues, dans lesquels les effets centrifuges sont obtenus par tourbillon libre, c.à d. autrement que par la rotation de cuves, par des rotors ou par des conduits courbes.

|  | B04C 1/00 |
Appareils dans lesquels la direction principale du flux décrit une spirale plate

|  | B04C 3/00 |
Appareils dans lesquels la direction axiale du tourbillon ne change pas

|  | B04C 3/02 |
· | comportant des moyens de chauffage ou de refroidissement, p.ex. pour obtenir un brusque refroidissement

|  | B04C 3/04 |
· | Arrangement multiple de ces appareils

|  | B04C 3/06 |
· | Structures des entrées ou sorties de la chambre où se produit le tourbillon

|  | B04C 5/00 |
Appareils dans lesquels la direction axiale du tourbillon est inversée

|  | B04C 5/02 |
· | Structure des entrées par lesquelles arrive le flux produisant le tourbillon (dynamique des fluides en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15D)

|  | B04C 5/04 |
· · | Entrées tangentielles

|  | B04C 5/06 |
· · | Entrées axiales

|  | B04C 5/08 |
· | Structure des appareils

|  | B04C 5/081 |
· · | Formes ou dimensions

|  | B04C 5/085 |
· · | comportant des dispositifs résistants à l'usure

|  | B04C 5/087 |
· · | à parois flexibles étanches au gaz

|  | B04C 5/10 |
· · | à parois perforées

|  | B04C 5/103 |
· · | Bâtis ou éléments des appareils, p.ex. volets ou guides (parties centrales Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 5/107)

|  | B04C 5/107 |
· · | Parties centrales; Dispositifs provoquant la présence d'air à la partie centrale des hydrocyclones (incorporés dans le tuyau de sortie Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 5/13)

|  | B04C 5/12 |
· | Structure du guide pour la phase légère, p.ex. pour faire sortir la matière en spirale ou en la dispersant

|  | B04C 5/13 |
· · | formé comme un capteur de tourbillon, et s'étendant à l'intérieur de la chambre du tourbillon; Evacuation du viseur de tourbillon autrement que par le haut du cyclone; Dispositifs de commande de l'évacuation de la phase légère

|  | B04C 5/14 |
· | Structure du guide pour la phase lourde; Structure de l'apex; Aménagement d'évacuation

|  | B04C 5/15 |
· · | comportant des volets oscillants ou pivotants; Volets; Soupapes de retenue

|  | B04C 5/16 |
· · | avec sorties à ouvertures de dimensions variables dans le guide de phase lourde

|  | B04C 5/18 |
· · | utilisant un fluide auxiliaire pour aider l'évacuation

|  | B04C 5/181 |
· · | Volets ou parties centrales des ouvertures de décharge

|  | B04C 5/185 |
· · | Collecteurs de poussière

|  | B04C 5/187 |
· · · | faisant corps avec l'appareil

|  | B04C 5/20 |
· | comportant des moyens de chauffage ou de refroidissement, p.ex. de trempage

|  | B04C 5/22 |
· | comportant des moyens de nettoyage

|  | B04C 5/23 |
· · | utilisant des liquides

|  | B04C 5/24 |
· | Arrangement multiple de ces appareils

|  | B04C 5/26 |
· · | opérant en série

|  | B04C 5/28 |
· · | opérant en parallèle

|  | B04C 5/30 |
· · | Structures de recirculation, à l'intérieur des cyclones ou en coopération avec ceux-ci qui accomplissent une recirculation partielle du milieu, p.ex. au moyen de conduits

|  | B04C 7/00 |
Appareils non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 3/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 5/00; Dispositifs combinés non prévus dans l'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 3/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 5/00; Combinaisons des appareils couverts par plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 3/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C 5/00

|  | B04C 9/00 |
Combinaisons avec d'autres dispositifs, p.ex. avec des ventilateurs (avec des filtres Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 50/00)

|  | B04C 11/00 |
Accessoires, p.ex. dispositifs de sécurité ou de commande, non prévus ailleurs (avec des dispositifs de précipitation électrostatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C 3/14)