|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ELEMENTS ELECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique.

|  | H01T |
ECLATEURS; LIMITEURS DE SURTENSION UTILISANT DES ECLATEURS; BOUGIES D'ALLUMAGE; DISPOSITIFS A EFFET CORONA; PRODUCTION D'IONS A INTRODUIRE DANS DES GAZ A L'ETAT LIBRE (usinage du métal par action d'une forte concentration de courant électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23H; soudage, p.ex. soudage à l'arc, soudage par faisceau d'électrons ou soudage electrolytique, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; tubes à décharge en atmosphère gazeuse à cathode solide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/00; lampes à arc électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 31/00)

|  | H01T |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "éclateur" signifie un dispositif à décharge, clos ou non clos, ayant des électrodes froides et utilisé exclusivement pour décharger une quantité d'énergie électrique dans un petit intervalle de temps. [4]

|  | H01T |
Schéma général
ÉCLATEURS |
Tournants | 7/00
Comportant des moyens de déclenchement auxiliaires | 2/00
Adaptations spéciales: pour oscillations; pour redressement | 9/00; 11/00
Limiteurs de surtension; parafoudres à cornes | 4/00
Autres éclateurs | 14/00
Détails | 1/00
BOUGIES D'ALLUMAGE | 13/00
CIRCUITS | 15/00
DISPOSITIFS À DÉCHARGE CORONA | 19/00
FABRICATION, ENTRETIEN | 21/00
APPAREILS POUR LA PRODUCTION D'IONS | 23/00

|  | H01T 1/00 |
Détails des éclateurs

|  | H01T 1/02 |
· | Moyens d'extinction d'arc

|  | H01T 1/04 |
· · | utilisant le soufflage magnétique

|  | H01T 1/06 |
· · · | avec aimant permanent

|  | H01T 1/08 |
· · | utilisant un courant de fluide extincteur d'arc

|  | H01T 1/10 |
· · · | avec un fluide extincteur dégagé par un matériau solide sous l'effet de la chaleur de l'arc

|  | H01T 1/12 |
· | Moyens associés structurellement avec un éclateur pour enregistrer son fonctionnement

|  | H01T 1/14 |
· | Moyens associés structurellement avec un éclateur pour le protéger contre la surcharge ou pour le déconnecter en cas de défaut (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 1/15, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 1/16, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 1/18 ont priorité) [4]

|  | H01T 1/15 |
· | pour la protection contre la pression excessive [4]

|  | H01T 1/16 |
· | Résistances en série associées par construction avec l'éclateur

|  | H01T 1/18 |
· | Dispositif électrolytique associé par construction avec l'éclateur

|  | H01T 1/20 |
· | Moyens pour amorcer l'arc ou pour faciliter l'allumage de l'éclateur [3]

|  | H01T 1/22 |
· · | par la forme ou la composition des électrodes [4]

|  | H01T 1/24 |
· | Emploi de matériaux particuliers pour les électrodes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 1/22 a priorité) [4]

|  | H01T 2/00 |
Eclateurs comportant des moyens de déclenchement auxiliaires (circuits de déclenchement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 15/00) [4]

|  | H01T 2/02 |
· | comportant une électrode de déclenchement ou un éclateur auxiliaire [4]

|  | H01T 4/00 |
Limiteurs de surtension utilisant des éclateurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 2/00 a priorité; circuits de protection contre les surtensions utilisant des éclateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 9/06) [4]

|  | H01T 4/02 |
· | Détails (d'éclateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 1/00) [4]

|  | H01T 4/04 |
· | Enveloppes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 4/06 a priorité) [4]

|  | H01T 4/06 |
· | Dispositions pour le montage de plusieurs limiteurs de surtension [4]

|  | H01T 4/08 |
· | associés structuralement avec un appareil protégé (avec des interrupteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 9/14; avec des fusibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 85/44) [4]

|  | H01T 4/10 |
· | ayant un intervalle simple ou plusieurs intervalles disposés en parallèle (bougies d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 13/00) [4]

|  | H01T 4/12 |
· · | scellés hermétiquement [4]

|  | H01T 4/14 |
· · | Parafoudres à cornes (associés avec des isolateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 17/46) [4]

|  | H01T 4/16 |
· | ayant plusieurs intervalles disposés en série [4]

|  | H01T 4/18 |
· · | Dispositions pour réduire la hauteur d'éclateurs empilés [4]

|  | H01T 4/20 |
· · | Dispositions pour améliorer la répartition de potentiel [4]

|  | H01T 7/00 |
Eclateurs tournants, c.à d. dispositifs à une ou plusieurs électrodes tournantes

|  | H01T 9/00 |
Eclateurs spécialement adaptés pour produire des oscillations

|  | H01T 11/00 |
Eclateurs spécialement adaptés comme redresseurs

|  | H01T 13/00 |
Bougies d'allumage (essai des bougies d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 19/02)

|  | H01T 13/02 |
· | Détails

|  | H01T 13/04 |
· · | Moyens assurant la connexion électrique aux bougies (connexions électriques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R)

|  | H01T 13/05 |
· · · | combinés avec des écrans ou des moyens de suppression des parasites [4]

|  | H01T 13/06 |
· · | Capuchons faisant partie de la bougie et la protégeant contre les perturbations environnantes

|  | H01T 13/08 |
· · | Montage, fixation ou étanchéité de bougies d'allumage, p.ex. dans les chambres à combustion

|  | H01T 13/10 |
· · · | par raccordement du type à baïonnette

|  | H01T 13/12 |
· · | Moyens sur les bougies d'allumage pour faciliter leur engagement avec un outil ou à la main

|  | H01T 13/14 |
· · | Moyens de nettoyage automatique

|  | H01T 13/16 |
· · | Moyens de dissipation de la chaleur

|  | H01T 13/18 |
· · | Moyens de chauffage, p.ex. pour sécher

|  | H01T 13/20 |
· | caractérisées par les particularités des électrodes ou de l'isolement

|  | H01T 13/22 |
· · | avec deux électrodes ou plus enrobées dans l'isolant (pour deux éclateurs ou plus Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 13/46)

|  | H01T 13/24 |
· · | avec des électrodes mobiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 13/28 a priorité)

|  | H01T 13/26 |
· · · | pour ajuster l'intervalle autrement que par courbage de l'électrode

|  | H01T 13/28 |
· · | avec des électrodes de forme sphérique, p.ex. en forme de boule

|  | H01T 13/30 |
· · · | montées en vue de permettre un mouvement libre

|  | H01T 13/32 |
· · | caractérisées par les particularités de l'électrode de masse

|  | H01T 13/34 |
· · | caractérisées par le montage des électrodes dans l'isolant, p.ex. par enrobage

|  | H01T 13/36 |
· · | caractérisées par la jonction entre isolement et corps, p.ex. avec du ciment

|  | H01T 13/38 |
· · | Emploi de matériaux particuliers pour l'isolement (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 3/00)

|  | H01T 13/39 |
· · | Emploi de matériaux particuliers pour les électrodes [4]

|  | H01T 13/40 |
· | combinées structuralement avec d'autres dispositifs (combinées ou associées avec des injecteurs de combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M 57/06; combinées structuralement avec d'autres parties de moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P 13/00)

|  | H01T 13/41 |
· · | avec des écrans ou des moyens de suppression des parasites [4]

|  | H01T 13/42 |
· · | avec générateurs magnétiques d'étincelles

|  | H01T 13/44 |
· · | avec transformateurs, p.ex. pour allumage en haute fréquence

|  | H01T 13/46 |
· | à plusieurs éclateurs

|  | H01T 13/48 |
· | avec des moyens pour rendre les étincelles visibles

|  | H01T 13/50 |
· | munies de moyens pour ioniser l'intervalle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 13/52 a priorité) [4]

|  | H01T 13/52 |
· | caractérisées par la décharge le long d'une surface

|  | H01T 13/54 |
· | avec des électrodes arrangées dans une chambre d'allumage partiellement close

|  | H01T 13/56 |
· | caractérisées par des éléments constitutifs aisément assemblés ou désassemblés

|  | H01T 14/00 |
Eclateurs non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 2/00-H01T 13/00 (dispositifs prévus pour la décharge corona Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 19/00) [4]

|  | H01T 15/00 |
Circuits spécialement adaptés aux éclateurs, p.ex. circuits d'allumage (circuits d'allumage pour moteurs à combustion interne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P; allumage par étincelle électrique pour appareil de combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; circuits de protection utilisant des éclateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 9/06) [4]

|  | H01T 19/00 |
Dispositifs prévus pour la décharge corona (pour charger des éléments électrographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03G 15/02) [4]

|  | H01T 19/02 |
· | Anneaux anticorona

|  | H01T 19/04 |
· | munis d'électrodes pointues

|  | H01T 21/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication ou l'entretien des éclateurs ou des bougies d'allumage

|  | H01T 21/02 |
· | de bougies d'allumage

|  | H01T 21/04 |
· · | Nettoyage (dispositifs de traitement au jet abrasif pour nettoyer les bougies d'allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24C 3/34)

|  | H01T 21/06 |
· | Ajustage des éclateurs (bougies d'allumage munies d'électrodes mobiles pour ajuster l'intervalle Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 13/26) [4]

|  | H01T 23/00 |
Appareils pour la production d'ions destinés à être introduits dans des gaz à l'état libre, p.ex. dans l'atmosphère (tubes à décharge pourvus de dispositions pour l'émergence des ions de l'enceinte Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 33/00; production du plasma Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H) [4]