|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F16 |
ELEMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GENERALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GENERAL

|  | F16G |
COURROIES, CABLES OU CORDES UTILISES ESSENTIELLEMENT POUR LA TRANSMISSION D'UN MOUVEMENT; CHAINES; ACCESSOIRES UTILISES ESSENTIELLEMENT A CET EFFET

|  | F16G |
2. Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "maillon", dans le cas des chaînes, signifie l'élément unitaire de chaîne appelé "maille" dans certaines techniques d'utilisation. Il est important de tenir compte des entrées rappelées ci-dessous:
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 21/04 | Apparaux de fixation pour chaînes, amarres ou analogues sur les navires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 21/20 | Adaptations des chaînes, des amarres ou analogues pour navires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 15/30 | Courroies sans fin pour transporteurs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 17/38, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 19/20 | Chaînes de traction pour transporteurs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H | Transmissions utilisant des organes flexibles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 9/24 | Chaînes spécialement adaptées pour des transmissions à rapport variable |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05F | Prévention ou enlèvement des charges électrostatiques. |

|  | F16G |
Schéma général
COURROIES; LEURS AGRAFES | 1/00, 5/00; 3/00, 7/00
CÂBLES OU CORDES; LEURS ATTACHES | 9/00; 11/00
CHAÎNES, CROCS DE CHAÎNES | 13/00, 15/00, 17/00

|  | F16G 1/00 |
Courroies de transmission (courroies en V Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 5/00; courroies de transporteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G)

|  | F16G 1/02 |
· | en cuir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 1/28 a priorité; leur fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...C14B 9/00)

|  | F16G 1/04 |
· | en matériau fibreux, p.ex. textiles recouverts de caoutchouc ou non (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 1/28 a priorité; leur fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...D03D)

|  | F16G 1/06 |
· | en caoutchouc (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 1/28 a priorité; production des courroies à partir de matières plastiques ou de substances à l'état plastique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29D 29/00)

|  | F16G 1/08 |
· · | avec renforcements liés par le caoutchouc

|  | F16G 1/10 |
· · · | ces renforcements étant faits de textile

|  | F16G 1/12 |
· · · | ces renforcements étant métalliques

|  | F16G 1/14 |
· | en matière plastique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 1/28 a priorité; production des courroies à partir de matières plastiques ou de substances à l'état plastique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29D 29/00)

|  | F16G 1/16 |
· · | avec renforcements liés par la matière plastique

|  | F16G 1/18 |
· | en fils métalliques (leur fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21F 43/00)

|  | F16G 1/20 |
· | faites d'une simple bande de métal (leur fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D 53/14)

|  | F16G 1/21 |
· | faites de couches superposées, p.ex. pliées en zigzag

|  | F16G 1/22 |
· | faites de plusieurs parties

|  | F16G 1/24 |
· · | en forme de maillons (en forme de maillons de chaîne Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 13/08)

|  | F16G 1/26 |
· · | en forme de bandes ou lamelles

|  | F16G 1/28 |
· | avec une surface de contact de forme particulière, p.ex. à dents

|  | F16G 3/00 |
Agrafes de courroies, p.ex. pour courroies de transporteurs (pour les courroies en V Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 7/00)

|  | F16G 3/02 |
· | comportant une série d'oeillets ou d'éléments analogues, imbriqués et reliés par une broche formant charnière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 3/09 a priorité)

|  | F16G 3/04 |
· · | dans lesquels les extrémités séparées des oeillets ou éléments analogues en forme d'U sont fixées à la courroie par des pièces pénétrant dans celle-ci

|  | F16G 3/06 |
· | comportant des extrémités de courroie mutuellement courbées vers l'extérieur

|  | F16G 3/07 |
· | Pinces de friction, p.ex. du type bague et virole

|  | F16G 3/08 |
· | consistant en plaques et boulons filetés ou rivets (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 3/06 a priorité)

|  | F16G 3/09 |
· · | les plaques formant charnière

|  | F16G 3/10 |
· | Assemblage des courroies par couture, collage, vulcanisation ou procédés analogues; Adaptations structurales des extrémités de courroie à cette fin

|  | F16G 3/12 |
· | Assemblage des courroies par transfilage

|  | F16G 3/14 |
· | comportant des parties extensibles; comportant des parties élastiques

|  | F16G 3/16 |
· | Dispositifs ou machines pour assembler les courroies de transmissions ou des dispositifs similaires

|  | F16G 5/00 |
Courroies en V, c.à d. courroies à section décroissante

|  | F16G 5/02 |
· | en cuir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 5/20 a priorité)

|  | F16G 5/04 |
· | en caoutchouc (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 5/20 a priorité)

|  | F16G 5/06 |
· · | avec renforcements liés par le caoutchouc

|  | F16G 5/08 |
· · · | ces renforcements étant faits de textile

|  | F16G 5/10 |
· · · | ces renforcements étant métalliques

|  | F16G 5/12 |
· | en plastique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 5/20 a priorité)

|  | F16G 5/14 |
· · | avec renforcements liés par la matière plastique

|  | F16G 5/16 |
· | faites de plusieurs parties

|  | F16G 5/18 |
· · | en forme de maillons

|  | F16G 5/20 |
· | avec une surface de contact de forme particulière, p.ex. dentée

|  | F16G 5/22 |
· | faites de couches superposées

|  | F16G 5/24 |
· · | pliées en zigzag

|  | F16G 7/00 |
Agrafes de courroies en V

|  | F16G 7/02 |
· | bloquées, p.ex. rivetées

|  | F16G 7/04 |
· | à largage rapide

|  | F16G 7/06 |
· | réglables, p.ex. pour la tension

|  | F16G 9/00 |
Cordes ou câbles spécialement adaptés pour entraîner des poulies ou d'autres éléments de transmission, ou être entraînés par eux (cordes ou câbles en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...D07B)

|  | F16G 9/02 |
· | en cuir; ayant des gaines d'enveloppe en cuir

|  | F16G 9/04 |
· | en caoutchouc ou en matière plastique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 9/02 a priorité)

|  | F16G 11/00 |
Moyens pour attacher les câbles ou les cordes l'un à l'autre ou à d'autres objets (pinces de câbles pour câbles de suspension des ponts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01D 19/16); Chapeaux ou manchons à fixer sur les câbles ou les cordes (fixation des cordes ou des câbles pour hissage des cabines d'ascenseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66B 7/08, pour enroulement sur les tambours ou cylindres de treuils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66D 1/34; ancres terrestres Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 5/00; dispositifs d'ancrage pour organes précontraints Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 5/00; colliers de retenue des câbles dans le forage du sol Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B 19/12)

|  | F16G 11/02 |
· | avec parties déformables pour saisir le câble ou les câbles; Moyens d'attache engageant un manchon ou élément similaire fixé au câble

|  | F16G 11/03 |
· | comportant structuralement des organes montés spécialement pour la fixation de l'extrémité de câble

|  | F16G 11/04 |
· | avec action de serrage, p.ex. par pinces de friction du type bague et virole (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 11/02 a priorité)

|  | F16G 11/05 |
· · | par utilisation de coins à insérer entre les torons

|  | F16G 11/06 |
· | avec vis disposées latéralement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 11/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 11/04 ont priorité)

|  | F16G 11/08 |
· | Agrafes pour attacher les extrémités de câbles de transmission l'une à l'autre, les agrafes ayant approximativement le même diamètre que les câbles

|  | F16G 11/09 |
· · | comportant structuralement des assemblages à charnière ou des pivots pour la fixation des extrémités des câbles

|  | F16G 11/10 |
· | Agrafes à fermeture rapide; Pinces serrant uniquement dans un sens

|  | F16G 11/12 |
· | Moyens de raccordement ou de fixation, p.ex. tendeurs à lanterne, adaptés pour tendre des câbles, cordes ou fils métalliques (mise sous tension des fils métalliques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21F 9/00)

|  | F16G 11/14 |
· | Dispositifs ou pièces d'accouplement permettant la formation facile de boucles réglables, p.ex. agrafes d'étranglement; Crochets ou oeillets avec parties constitutives conçues pour permettre leur fixation rapide en n'importe quel point des câbles ou cordes, p.ex. par la formation de boucles (crocs de hissage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C 1/34; crochets ou oeillets en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 45/00)

|  | F16G 13/00 |
Chaînes (leur fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21L)

|  | F16G 13/02 |
· | Chaînes de transmission (spécialement adaptées pour transmissions mécaniques à rapport de vitesse variable Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H 9/00)

|  | F16G 13/04 |
· · | Chaînes dentées

|  | F16G 13/06 |
· · | dont les maillons sont reliés par des axes parallèles, avec ou sans rouleaux

|  | F16G 13/07 |
· · · | les maillons étant de forme identique, p.ex. coudés

|  | F16G 13/08 |
· · | avec faux maillons insérés sur les axes de jonction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G 13/04 a priorité)

|  | F16G 13/10 |
· · | à joints universels

|  | F16G 13/12 |
· | Chaînes de traction ou de hissage

|  | F16G 13/14 |
· · | constituées de maillons à largage rapide [3]

|  | F16G 13/16 |
· · | avec dispositifs pour soutenir des câbles électriques, des tuyaux ou des éléments analogues

|  | F16G 13/18 |
· | Chaînes ayant des caractéristiques générales particulières

|  | F16G 13/20 |
· · | rigides; Chaînes à arc-boutement

|  | F16G 13/22 |
· · | extensibles

|  | F16G 13/24 |
· · · | élastiques

|  | F16G 15/00 |
Maillage des chaînes; Manilles d'assemblage; Articulations de chaîne; Maillons de chaîne; Manchons de chaîne (fabrication des éléments de chaîne Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21L)

|  | F16G 15/02 |
· | pour jonction plus ou moins permanente

|  | F16G 15/04 |
· | Maillage des chaînes à largage rapide; Manilles d'assemblage

|  | F16G 15/06 |
· · | Manilles d'assemblage conçues pour être fixées aux éléments de chaînes par broches, p.ex. en forme de D

|  | F16G 15/08 |
· | Emerillons

|  | F16G 15/10 |
· | Attaches ou maillons de secours

|  | F16G 15/12 |
· | Maillons de chaîne

|  | F16G 15/14 |
· · | faits en tôle, p.ex. profilés

|  | F16G 17/00 |
Crocs en tant que parties intégrantes des chaînes (crocs de hissage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C 1/34; crocs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 45/00)