|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H03 |
CIRCUITS ELECTRONIQUES FONDAMENTAUX

|  | H03H |
RESEAUX D'IMPEDANCES, p.ex. CIRCUITS RESONNANTS; RESONATEURS (mesures, essais Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; dispositions pour produire une réverbération sonore ou un écho Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10K 15/08; réseaux d'impédances ou résonateurs se composant d'impédances réparties, p.ex. du type guide d'ondes, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P; réglage de l'amplification, p.ex. réglage de largeur de bande des amplificateurs, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03G; accord des circuits résonnants, p.ex. accord des circuits résonnants couplés, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J; réseaux pour modifier les caractéristiques de fréquence des systèmes de communication Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B)

|  | H03H |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les réseaux comportant des éléments à impédance répartie localisée; les réseaux comportant des éléments à impédance répartie ainsi que des éléments à impédance localisée; les réseaux comportant des éléments électromécaniques ou électro-acoustiques; les réseaux simulant des réactances et comportant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs; les structures des résonateurs électromécaniques. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "éléments passifs" signifie résistances, capacités, inductances, inductances mutuelles ou diodes. [3] Dans la présente sous-classe, les groupes principaux comportant un numéro plus élevé ont priorité. [3]

|  | H03H |
Schéma général
RÉSEAUX |
Adaptatifs | 21/00
Utilisant des techniques numériques | 17/00
Filtres transversaux | 15/00
Comportant uniquement des éléments passifs: |
à un accès; à plusieurs accès | 5/00; 7/00
Comportant des éléments électromécaniques ou électro-acoustiques | 9/00
Comportant des éléments actifs | 11/00
Utilisant des éléments différents en fonction du temps | 19/00
Utilisant d'autres éléments ou techniques | 2/00
DÉTAILS | 1/00
FABRICATION | 3/00

|  | H03H 1/00 |
Détails de réalisation des réseaux d'impédances dont le mode de fonctionnement électrique n'est pas spécifié ou est applicable à plus d'un type de réseau (détails de réalisation des transducteurs électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/00)

|  | H03H 1/02 |
· | Réseaux RC, p.ex. filtres (combinaisons structurales de condensateurs avec d'autres éléments électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01G) [3]

|  | H03H 2/00 |
Réseaux utilisant des éléments ou des techniques non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 3/00-H03H 21/00 [3]

|  | H03H 3/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de réseaux d'impédance, de circuits résonnants, de résonateurs

|  | H03H 3/007 |
· | pour la fabrication de résonateurs ou de réseaux électromécaniques [3]

|  | H03H 3/013 |
· · | pour obtenir une fréquence ou un coefficient de température désiré (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 3/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 3/10 ont priorité) [3]

|  | H03H 3/02 |
· · | pour la fabrication de résonateurs ou de réseaux piézo-électriques ou électrostrictifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 3/08 a priorité) [3]

|  | H03H 3/04 |
· · · | pour obtenir une fréquence ou un coefficient de température désiré [3]

|  | H03H 3/06 |
· · | pour la fabrication de résonateurs ou de réseaux magnétostrictifs [3]

|  | H03H 3/08 |
· · | pour la fabrication de résonateurs ou de réseaux utilisant des ondes acoustiques de surface [3]

|  | H03H 3/10 |
· · · | pour obtenir une fréquence ou un coefficient de température désiré [3]

|  | H03H 5/00 |
Réseaux à un accès comportant comme composants uniquement des éléments électriques passifs [3]

|  | H03H 5/02 |
· | sans éléments dépendant de la tension ou du courant

|  | H03H 5/10 |
· · | comportant au moins un élément ayant un coefficient de température prédéterminé

|  | H03H 5/12 |
· | comportant au moins un élément dépendant de la tension ou du courant

|  | H03H 7/00 |
Réseaux à plusieurs accès comportant comme composants uniquement des éléments électriques passifs (circuits d'entrée de récepteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 1/18; réseaux simulant un tronçon de câble de communication Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 3/40) [3]

|  | H03H 7/01 |
· | Réseaux à deux accès sélecteurs de fréquence [3]

|  | H03H 7/03 |
· · | comportant des moyens assurant la compensation des pertes [3]

|  | H03H 7/06 |
· · | comprenant des résistances (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 7/075, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 7/09, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 7/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 7/13 ont priorité) [3]

|  | H03H 7/065 |
· · · | Filtres en T parallèles [3]

|  | H03H 7/07 |
· · · | Filtres en T pontés [3]

|  | H03H 7/075 |
· · | Réseaux en échelle, p.ex. filtres à onde électrique [3]

|  | H03H 7/09 |
· · | Filtres comportant une inductance mutuelle [3]

|  | H03H 7/12 |
· · | Filtres passe-bande ou coupe-bande à largeur de bande réglable et fréquence centrale fixe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 7/09 a priorité; réglage automatique de la largeur de bande dans les amplificateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03G 5/16)

|  | H03H 7/13 |
· · | utilisant des éléments électro-optiques [3]

|  | H03H 7/18 |
· | Réseaux pour commande de déphasage

|  | H03H 7/19 |
· · | Déphaseurs à deux accès produisant un déphasage prédéterminé, p.ex. filtres "passe-tout" [3]

|  | H03H 7/20 |
· · | Déphaseurs à deux accès produisant un déphasage ajustable [3]

|  | H03H 7/21 |
· · | produisant plusieurs signaux de sortie décalés en phase, p.ex. sortie à n phases [3]

|  | H03H 7/24 |
· | Affaiblisseurs indépendants de la fréquence

|  | H03H 7/25 |
· · | comprenant un élément commandé par une variable électrique ou magnétique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 7/27 a priorité) [3]

|  | H03H 7/27 |
· · | comprenant un élément photo-électrique [3]

|  | H03H 7/30 |
· | Réseaux retardateurs

|  | H03H 7/32 |
· · | avec inductance et capacité localisées

|  | H03H 7/34 |
· · | avec réactance localisée et répartie

|  | H03H 7/38 |
· | Réseaux d'adaptation d'impédance

|  | H03H 7/40 |
· · | Adaptation automatique de l'impédance de charge à l'impédance de la source

|  | H03H 7/42 |
· | Réseaux permettant de transformer des signaux équilibrés en signaux non équilibrés et réciproquement

|  | H03H 7/46 |
· | Réseaux pour connecter plusieurs sources ou charges, fonctionnant sur des fréquences ou dans des bandes de fréquence différentes, à une charge ou à une source commune (pour l'utilisation dans des systèmes de transmission multiplex Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04J 1/00)

|  | H03H 7/48 |
· | Réseaux pour connecter plusieurs sources ou charges, fonctionnant sur la même fréquence ou dans la même bande de fréquence, à une charge ou à une source commune (déphaseurs produisant plusieurs signaux de sortie Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 7/21) [3]

|  | H03H 7/52 |
· | Réseaux à transmission unidirectionnelle

|  | H03H 7/54 |
· | Modifications de réseaux pour réduire l'influence des variations de température [3]

|  | H03H 9/00 |
Réseaux comprenant des éléments électromécaniques ou électro-acoustiques; Résonateurs électromécaniques (fabrication des éléments piézo-électriques ou magnétostrictifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 41/00; haut-parleurs, microphones, têtes de lecture pour tourne-disques ou similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R)

|  | H03H 9/02 |
· | Détails [3]

|  | H03H 9/05 |
· · | Supports [3]

|  | H03H 9/08 |
· · · | Supports avec moyens pour régler la température

|  | H03H 9/09 |
· · · | Supports élastiques ou amortisseurs [3]

|  | H03H 9/10 |
· · · | Montage dans des boîtiers

|  | H03H 9/12 |
· · · · | pour réseaux avec interaction entre ondes optiques et ondes acoustiques

|  | H03H 9/125 |
· · | Moyens d'excitation, p.ex. électrodes, bobines [3]

|  | H03H 9/13 |
· · · | pour réseaux se composant de matériaux piézo-électriques ou électrostrictifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/145 a priorité) [3]

|  | H03H 9/135 |
· · · | pour réseaux constitués par des matériaux magnétostrictifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/145 a priorité) [3]

|  | H03H 9/145 |
· · · | pour réseaux utilisant des ondes acoustiques de surface [3]

|  | H03H 9/15 |
· | Détails de réalisation de résonateurs se composant de matériau piézo-électrique ou électrostrictif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/25 a priorité) [3]

|  | H03H 9/17 |
· · | ayant un résonateur unique (diapasons à cristal Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/21) [3]

|  | H03H 9/19 |
· · · | en quartz [3]

|  | H03H 9/205 |
· · | ayant des résonateurs multiples (diapasons à cristal Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/21) [3]

|  | H03H 9/21 |
· · | Diapasons à cristal [3]

|  | H03H 9/215 |
· · · | de quartz [3]

|  | H03H 9/22 |
· | Détails de réalisation de résonateurs se composant de matériau magnétostrictif

|  | H03H 9/24 |
· | Détails de réalisation de résonateurs en matériau qui n'est ni piézo-électrique, ni électrostrictif, ni magnétostrictif

|  | H03H 9/25 |
· | Détails de réalisation de résonateurs utilisant des ondes acoustiques de surface [3]

|  | H03H 9/30 - H03H 9/76 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/15-H03H 9/25 ont priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/30-H03H 9/76. [3]

|  | H03H 9/30 |
· | Réseaux retardateurs

|  | H03H 9/36 |
· · | avec retard non réglable (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/40, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/42 ont priorité) [3]

|  | H03H 9/38 |
· · | avec retard réglable (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/40, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/42 ont priorité) [3]

|  | H03H 9/40 |
· · | Lignes à retard dépendant de la fréquence, p.ex. lignes à retard dispersives (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/42 a priorité) [3]

|  | H03H 9/42 |
· · | utilisant des ondes acoustiques de surface [3]

|  | H03H 9/44 |
· · · | Lignes à retard dépendant de la fréquence, p.ex. lignes à retard dispersives [3]

|  | H03H 9/46 |
· | Filtres (filtres électromécaniques à plusieurs accès Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/70) [3]

|  | H03H 9/48 |
· · | Moyens de couplage pour ces filtres [3]

|  | H03H 9/50 |
· · · | Moyens de couplage mécaniques [3]

|  | H03H 9/52 |
· · · | Moyens de couplage électriques [3]

|  | H03H 9/54 |
· · | comprenant des résonateurs en matériau piézo-électrique ou électrostrictif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/64 a priorité) [3]

|  | H03H 9/56 |
· · · | Filtres à cristaux monolithiques [3]

|  | H03H 9/58 |
· · · | Filtres à cristaux multiples [3]

|  | H03H 9/60 |
· · · · | Moyens de couplage pour ces filtres [3]

|  | H03H 9/62 |
· · | comprenant des résonateurs en matériau magnétostrictif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/64 a priorité) [3]

|  | H03H 9/64 |
· · | utilisant des ondes acoustiques de surface [3]

|  | H03H 9/66 |
· | Déphaseurs [3]

|  | H03H 9/68 |
· · | utilisant des ondes acoustiques de surface [3]

|  | H03H 9/70 |
· | Réseaux à plusieurs accès pour connecter plusieurs sources ou charges, fonctionnant sur des fréquences ou dans des bandes de fréquence différentes, à une charge ou à une source commune [3]

|  | H03H 9/72 |
· · | Réseaux utilisant des ondes acoustiques de surface [3]

|  | H03H 9/74 |
· | Réseaux à plusieurs accès pour connecter plusieurs sources ou charges, fonctionnant sur la même fréquence ou dans la même bande de fréquence, à une charge ou à une source commune (réseaux déphaseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/66) [3]

|  | H03H 9/76 |
· · | Réseaux utilisant des ondes acoustiques de surface [3]

|  | H03H 11/00 |
Réseaux utilisant des éléments actifs

|  | H03H 11/02 |
· | Réseaux à plusieurs accès [3]

|  | H03H 11/04 |
· · | Réseaux sélectifs en fréquence à deux accès [3]

|  | H03H 11/06 |
· · · | comprenant des moyens assurant la compensation des pertes [3]

|  | H03H 11/08 |
· · · | utilisant des gyrateurs [3]

|  | H03H 11/10 |
· · · | utilisant des convertisseurs à impédance négative (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 11/08 a priorité) [3]

|  | H03H 11/12 |
· · · | utilisant des amplificateurs avec contre-réaction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 11/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 11/10 ont priorité) [3]

|  | H03H 11/14 |
· · · | utilisant des dispositifs électro-optiques [3]

|  | H03H 11/16 |
· · | Réseaux déphaseurs [3]

|  | H03H 11/18 |
· · · | Déphaseurs à deux accès produisant un déphasage prédéterminé, p.ex. filtres "passe-tout" [3]

|  | H03H 11/20 |
· · · | Déphaseurs à deux accès produisant un déphasage réglable [3]

|  | H03H 11/22 |
· · · | produisant plusieurs signaux de sortie décalés en phase, p.ex. sortie à n phases [3]

|  | H03H 11/24 |
· · | Atténuateurs indépendants de la fréquence [3]

|  | H03H 11/26 |
· · | Réseaux retardateurs (registres à décalage analogiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11C 27/04) [3]

|  | H03H 11/28 |
· · | Réseaux d'adaptation d'impédance [3]

|  | H03H 11/30 |
· · · | Adaptation automatique de l'impédance de source à l'impédance de charge [3]

|  | H03H 11/32 |
· · | Réseaux permettant de transformer des signaux équilibrés en signaux non équilibrés et réciproquement [3]

|  | H03H 11/34 |
· · | Réseaux pour connecter plusieurs sources ou charges, fonctionnant sur des fréquences différentes ou dans des bandes de fréquence différentes, à une charge ou à une source commune (pour l'utilisation dans les systèmes de transmission multiplex Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04J 1/00) [3]

|  | H03H 11/36 |
· · | Réseaux pour connecter plusieurs sources ou charges, fonctionnant sur la même fréquence ou dans la même bande de fréquence, à une charge ou à une source commune (déphaseurs produisant plusieurs signaux de sortie Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 11/22) [3]

|  | H03H 11/38 |
· · | Réseaux à transmission unidirectionnelle [3]

|  | H03H 11/40 |
· · | Convertisseurs d'impédance [3]

|  | H03H 11/42 |
· · · | Gyrateurs (utilisés dans les réseaux sélecteurs de fréquence Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 11/08) [3]

|  | H03H 11/44 |
· · · | Convertisseurs à impédance négative (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 11/42 a priorité; utilisés dans les réseaux sélecteurs de fréquence Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 11/10) [3]

|  | H03H 11/46 |
· | Réseaux à un accès [3]

|  | H03H 11/48 |
· · | simulant des réactances [3]

|  | H03H 11/50 |
· · · | utilisant des gyrateurs [3]

|  | H03H 11/52 |
· · | simulant des résistances négatives [3]

|  | H03H 11/54 |
· | Modifications des réseaux pour réduire l'influence des variations de température [3]

|  | H03H 15/00 |
Filtres transversaux (filtres électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H 9/70) [3]

|  | H03H 15/02 |
· | utilisant des registres à décalage analogique [3]

|  | H03H 17/00 |
Réseaux utilisant des techniques numériques [3]

|  | H03H 17/02 |
· | Réseaux sélecteurs de fréquence [3]

|  | H03H 17/04 |
· · | Filtres récursifs [3]

|  | H03H 17/06 |
· · | Filtres non récursifs [3]

|  | H03H 17/08 |
· | Réseaux déphaseurs [3]

|  | H03H 19/00 |
Réseaux utilisant des éléments différents en fonction du temps, p.ex. filtres à N voies [3]

|  | H03H 21/00 |
Réseaux adaptatifs [3]