|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Ces notes se réfèrent aux principes fondamentaux et aux directives générales d'utilisation de la section H. La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, la conversion et la distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, comprenant: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou de l'élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 57 à 59 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, les règles générales suivantes s'appliquent: Sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article. Lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, l'aspect ou la partie électrique est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; Parmi les applications électriques mentionnées au a), tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03 et de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; Toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: Parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; Dans les deux cas mentionnés au a) ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et de l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; Cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres; cet aspect est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans la section H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsqu'elles sont combinées avec des sources de lumière d'une nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; En ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; les fours électriques étant considérés comme tels. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H03 |
CIRCUITS ELECTRONIQUES FONDAMENTAUX

|  | H03C |
MODULATION (mesures, essais Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; masers, lasers Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S; modulateurs spécialement adaptés pour être utilisés dans les amplificateurs de courant continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03F 3/38; modulation d'impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 7/00; organes dits modulateurs pouvant uniquement réaliser une commutation entre des états prédéterminés d'amplitude, de fréquence ou de phase Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L; codage, décodage ou conversion de code, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M; modulateurs synchrones spécialement adaptés à la télévision en couleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 9/65)

|  | H03C |
Note(s) La présente sous-classe couvre uniquement la modulation, la manipulation télégraphique, ou la coupure des oscillations sinusoïdales ou ondes électromagnétiques, quelle que soit la forme d'onde du signal modulateur. Dans la présente sous-classe, les circuits utilisables à la fois comme modulateurs et démodulateurs sont classés dans le sous-groupe qui concerne le type de modulateur en question.

|  | H03C 1/00 |
Modulation d'amplitude (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 7/00 ont priorité)

|  | H03C 1/02 |
· | Détails

|  | H03C 1/04 |
· · | Moyens compris dans un étage modulateur ou combinés avec celui-ci pour réduire la modulation d'angle

|  | H03C 1/06 |
· · | Modifications du modulateur pour réduire la distorsion, p.ex. par contre-réaction, et certainement applicables à plus d'un type de modulateur

|  | H03C 1/08 |
· | au moyen d'un élément à impédance variable (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/28-H03C 1/34, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/46-H03C 1/52, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/62 ont priorité)

|  | H03C 1/10 |
· · | l'élément étant une inductance dépendant du courant

|  | H03C 1/12 |
· · | l'élément étant une capacité dépendant de la tension

|  | H03C 1/14 |
· · | l'élément étant une diode

|  | H03C 1/16 |
· | au moyen d'un dispositif à décharge ayant au moins trois électrodes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/28-H03C 1/34, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/50, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/52, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/62 ont priorité)

|  | H03C 1/18 |
· · | porteuse appliquée à la grille de commande

|  | H03C 1/20 |
· · · | signal modulateur appliqué à l'anode

|  | H03C 1/22 |
· · · | signal modulateur appliqué à la même grille

|  | H03C 1/24 |
· · · | signal modulateur appliqué à une grille différente

|  | H03C 1/26 |
· · · | signal modulateur appliqué à la cathode

|  | H03C 1/28 |
· | au moyen d'un tube à temps de transit

|  | H03C 1/30 |
· · | au moyen d'un magnétron

|  | H03C 1/32 |
· | par déflexion d'un faisceau électronique dans un tube à décharge

|  | H03C 1/34 |
· | au moyen d'un élément sensible à la lumière

|  | H03C 1/36 |
· | au moyen d'un dispositif à semi-conducteurs ayant au moins trois électrodes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/34, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/50, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/52, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/62 ont priorité)

|  | H03C 1/38 |
· · | porteuse appliquée à la base d'un transistor

|  | H03C 1/40 |
· · · | signal modulateur appliqué au collecteur

|  | H03C 1/42 |
· · · | signal modulateur appliqué à la base

|  | H03C 1/44 |
· · · | signal modulateur appliqué à l'émetteur

|  | H03C 1/46 |
· | Modulateurs comportant des organes mus mécaniquement ou acoustiquement

|  | H03C 1/48 |
· | au moyen de dispositifs à effet Hall

|  | H03C 1/50 |
· | en convertissant la modulation d'angle en modulation d'amplitude (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/28-H03C 1/34, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/48 ont priorité)

|  | H03C 1/52 |
· | Modulateurs dans lesquels la porteuse ou une bande latérale sont totalement ou partiellement supprimées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/28-H03C 1/34, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/48 ont priorité)

|  | H03C 1/54 |
· · | Modulateurs compensés, p.ex. des types à pont, en anneau, à double compensation

|  | H03C 1/56 |
· · · | comportant uniquement des éléments bipolaires variables

|  | H03C 1/58 |
· · · · | comportant des diodes

|  | H03C 1/60 |
· · | avec une bande latérale entièrement ou partiellement supprimée

|  | H03C 1/62 |
· | Modulateurs dans lesquels l'amplitude de la composante de la porteuse à la sortie dépend du niveau du signal modulateur, p.ex. absence de porteuse quand il n'y a pas de signal modulateur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/28-H03C 1/34, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 1/48 ont priorité)

|  | H03C 3/00 |
Modulation d'angle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 7/00 ont priorité)

|  | H03C 3/02 |
· | Détails

|  | H03C 3/04 |
· · | Moyens compris dans l'étage modulateur ou combinés avec celui-ci pour réduire la modulation d'amplitude

|  | H03C 3/06 |
· · | Moyens pour faire varier la déviation de fréquence

|  | H03C 3/08 |
· · | Modifications du modulateur pour rendre la modulation linéaire, p.ex. par contre-réaction, et certainement applicables à plus d'un type de modulateur

|  | H03C 3/09 |
· · | Modifications du modulateur en vue de réguler la fréquence moyenne [3]

|  | H03C 3/10 |
· | au moyen d'une impédance variable (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 3/30-H03C 3/38 ont priorité)

|  | H03C 3/12 |
· · | au moyen d'un élément à réactance variable

|  | H03C 3/14 |
· · · | simulé par un circuit comprenant un élément actif comportant au moins trois électrodes, p.ex. circuit à tube de réactance

|  | H03C 3/16 |
· · · · | dans lequel l'élément actif constitue en même temps l'élément actif d'un oscillateur

|  | H03C 3/18 |
· · · | l'élément étant une inductance dépendant du courant

|  | H03C 3/20 |
· · · | l'élément étant une capacité dépendant de la tension

|  | H03C 3/22 |
· · · | l'élément étant une diode semi-conductrice, p.ex. diode varactor

|  | H03C 3/24 |
· · | au moyen d'un élément à résistance variable, p.ex. tube

|  | H03C 3/26 |
· · · | comportant deux éléments commandés en push-pull par le signal modulateur

|  | H03C 3/28 |
· · | utilisant une impédance variable mue mécaniquement ou acoustiquement

|  | H03C 3/30 |
· | au moyen d'un tube à temps de transit

|  | H03C 3/32 |
· · | le tube étant un magnétron

|  | H03C 3/34 |
· | par déflexion d'un faisceau électronique dans un tube à décharge

|  | H03C 3/36 |
· | au moyen d'un élément sensible à la lumière

|  | H03C 3/38 |
· | par conversion de modulation d'amplitude ou modulation d'angle

|  | H03C 3/40 |
· · | utilisant deux voies de signaux dont les sorties ont une différence de phase déterminée et l'une au moins des sorties étant modulée en amplitude

|  | H03C 3/42 |
· | au moyen de dispositifs électromécaniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 3/28 a priorité) [3]

|  | H03C 5/00 |
Modulation d'amplitude et modulation d'angle produites simultanément ou à volonté par le même signal modulateur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03C 7/00 a priorité)

|  | H03C 5/02 |
· | au moyen d'un tube à temps de transit

|  | H03C 5/04 |
· · | le tube étant un magnétron

|  | H03C 5/06 |
· | par déflexion d'un faisceau électronique dans un tube à décharge

|  | H03C 7/00 |
Modulation d'ondes électromagnétiques (dispositifs ou systèmes pour la modulation de la lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 1/00; pour la production des oscillations Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K)

|  | H03C 7/02 |
· | dans une ligne de transmission, guides d'ondes, résonateurs à cavité, ou champs de radiation des antennes

|  | H03C 7/04 |
· · | la polarisation des ondes transmises étant modulée