|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F16 |
ELEMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GENERALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GENERAL

|  | F16J |
PISTONS; CYLINDRES; RECIPIENTS SOUS PRESSION EN GENERAL; JOINTS D'ETANCHEITE

|  | F16J |
Note(s) Il est important de tenir compte des entrées rappelées ci-dessous:
Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47J 27/08 | Marmites-express |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/68 | Etanchéité des joints de bâtiments |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05C 9/00 | Dispositifs pour l'immobilisation de battants en plusieurs points, en général |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B | "Machines" ou machines motrices en général ou du type alternatif, p.ex. cylindres spécialement conçus pour les machines à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B 31/28 |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F 1/00 | Cylindres pour moteurs à combustion |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F 3/00 | Pistons pour moteurs à combustion |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 29/08 | Joints d'étanchéité pour pompes à déplacement non positif |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17B 1/04 | Dispositifs d'étanchéité pour parties coulissantes de gazomètres à capacité variable |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 9/04 | Dispositions pour obturer des éléments dans les boîtes de distribution ou les plaques d'extrémité des échangeurs de chaleur. |

|  | F16J |
Schéma général
PISTONS, PISTONS À FOURREAU, PLONGEURS; TIGES DE PISTON | 1/00; 7/00
DIAPHRAGMES, SOUFFLETS, PISTONS À SOUFFLETS; SEGMENTS DE PISTON | 3/00; 9/00
CYLINDRES, CORPS CREUX | 10/00
RÉCIPIENTS SOUS PRESSION; COUVERCLES | 12/00; 13/00
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ | 15/00

|  | F16J 1/00 |
Pistons; Pistons à fourreau; Plongeurs (pistons à soufflets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/06; segments de piston ou leurs logements Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 9/00; pistons rotatifs, p.ex. pour moteurs du type "Wankel", Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C; particuliers aux moteurs à combustion, c.à d. construits pour supporter de hautes températures ou modifiés pour guider, allumer, vaporiser ou faire subir un autre traitement à la charge combustible, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F; pistons spécialement adaptés aux machines motrices à liquide à pistons alternatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C 1/28; pour les pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B; flotteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 33/00)

|  | F16J 1/01 |
· | caractérisés par l'emploi de matériaux particuliers (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 1/02 a priorité) [3]

|  | F16J 1/02 |
· | Surfaces portantes

|  | F16J 1/04 |
· | Parties élastiques de guidage, p.ex. jupes, en particulier pour les pistons à fourreau

|  | F16J 1/06 |
· · | avec organes de dilatation rapportés; Organes de dilatation

|  | F16J 1/08 |
· | Caractéristiques de structure pour assurer la lubrification

|  | F16J 1/09 |
· | comprenant des moyens de guidage des fluides (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 1/08 a priorité) [3]

|  | F16J 1/10 |
· | Liaison avec les organes d'entraînement

|  | F16J 1/12 |
· · | avec les tiges de piston, c.à d. liaisons rigides

|  | F16J 1/14 |
· · | avec les bielles, c.à d. liaisons articulées à pivotement

|  | F16J 1/16 |
· · · | avec les axes de piston; Axes de piston

|  | F16J 1/18 |
· · · · | Blocage des axes de piston

|  | F16J 1/20 |
· · · | avec contacts roulants, les roulements à billes ou à rouleaux exceptés

|  | F16J 1/22 |
· · · | avec joints universels, p.ex. points à rotule

|  | F16J 1/24 |
· · | conçues pour permettre au piston un certain mouvement de rotation autour de son axe

|  | F16J 3/00 |
Diaphragmes; Soufflets; Pistons à soufflets (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00; soufflets ou analogues utilisés dans les instruments Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 1/04; membranes pour transducteurs électromécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R 7/00)

|  | F16J 3/02 |
· | Diaphragmes [2]

|  | F16J 3/04 |
· | Soufflets [2]

|  | F16J 3/06 |
· | Pistons à soufflets [2]

|  | F16J 7/00 |
Tiges de piston, c.à d. tiges liées rigidement au piston (bielles ou organes de liaisons similaires pivotant aux deux extrémités Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 7/00)

|  | F16J 9/00 |
Segments de piston, leurs logements; Segments d'étanchéité de structure similaire en général (autres segments entre pistons et cylindres Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/16; outils pour monter ou changer les segments de piston ou organes similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B; dispositions pour l'étanchéité du piston des maîtres-cylindres de frein Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T 11/236) [2,5]

|  | F16J 9/02 |
· | Segments à section en L

|  | F16J 9/04 |
· | Segments en hélice

|  | F16J 9/06 |
· | utilisant des ressorts séparés pour dilater les segments; Ressorts à cet effet

|  | F16J 9/08 |
· | dont la dilatation est obtenue par la pression du milieu ambiant

|  | F16J 9/10 |
· | Organes particuliers pour ajuster les segments

|  | F16J 9/12 |
· | Détails

|  | F16J 9/14 |
· · | Obturation des fentes de segments

|  | F16J 9/16 |
· · · | par empilement des segments

|  | F16J 9/18 |
· · · | à éléments d'entre-deux séparés

|  | F16J 9/20 |
· · | Segments à section spéciale (segments à section en L Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 9/02); Segments racleurs d'huile

|  | F16J 9/22 |
· · | Segments pour empêcher l'usure des gorges ou logements du même genre

|  | F16J 9/24 |
· · | Organes empêchant la rotation des segments dans leurs gorges

|  | F16J 9/26 |
· | caractérisés par l'emploi de matériaux particuliers [3]

|  | F16J 9/28 |
· · | de matériaux non métalliques [3]

|  | F16J 10/00 |
Cylindres de moteurs ou d'appareils analogues (récipients sous pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 12/00; cylindres pour moteurs ou autres appareils de genres particuliers, voir les sous-classes appropriées, p.ex. pour moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F); Particularités des corps creux en général, p.ex. des corps cylindriques [3]

|  | F16J 10/02 |
· | Cylindres conçus pour recevoir des pistons ou plongeurs en mouvement [3]

|  | F16J 10/04 |
· · | Surfaces de contact; Chemises de cylindres [3]

|  | F16J 12/00 |
Récipients sous pression en général (couvercles à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/00; pour usages particuliers, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C) [3]

|  | F16J 13/00 |
Couvercles ou organes de fermeture similaires pour récipients sous pression en général (pour cylindres de moteurs ou appareils analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 10/00; joints d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/02; couvercles pour les réceptacles en forme de boîtes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 43/00; dispositifs de serrage pour fixer ou retenir les éléments de fermeture des réceptacles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 45/00; fermetures pour réceptacles, non prévues ailleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 51/00; trous d'homme, couvercles, pour grands réceptacles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 90/10; portes ou fermetures pour grands réceptacles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 90/54; pour récipients pour contenir ou emmagasiner des gaz comprimés, liquéfiés ou solidifiés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C 13/06; chaudières à vapeur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22B)

|  | F16J 13/02 |
· | Organes de fermeture amovibles; Moyens de serrage des fermetures (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/16, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/22 ont priorité) [3]

|  | F16J 13/04 |
· · | fixés par organe formant pont

|  | F16J 13/06 |
· · | fixés uniquement par brides de serrage le long de la circonférence

|  | F16J 13/08 |
· · | fixés par un ou plusieurs éléments fonctionnant par mise en saillie sous une partie ou des parties du bâti (structures similaires pour portes ou fenêtres Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05C 9/00)

|  | F16J 13/10 |
· · | fixés au moyen d'une bague sectionnée

|  | F16J 13/12 |
· · | fixés par coincement aux moyens de filetages, de filetages interrompus, d'un emmanchement à baïonnette, ou de dispositifs analogues

|  | F16J 13/14 |
· · | fixés exclusivement par ressort ou par élasticité

|  | F16J 13/16 |
· | Fermetures articulées à pivot (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 13/22 a priorité) [3]

|  | F16J 13/18 |
· · | articulées sur pivot directement sur le bâti

|  | F16J 13/20 |
· · | montées par fixation mobile sur des bras oscillants

|  | F16J 13/22 |
· | à mouvement parallèle au plan de l'ouverture [3]

|  | F16J 13/24 |
· | comprenant des dispositifs de sécurité, p.ex. pour empêcher l'ouverture avant le relâchement de la pression [3]

|  | F16J 15/00 |
Joints d'étanchéité (dispositions pour l'étanchéité des fenêtres, pare-brise, toits amovibles, portes ou dispositifs similaires de véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 10/00; éléments d'étanchéité ou d'emballage coopérant avec les fermetures de réceptacles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 53/00; dispositions pour l'étanchéité dans les "machines" ou les machines motrices à piston rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C 19/00; dispositions pour l'étanchéité dans les "machines" ou les machines motrices à déplacement non positif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D 11/00; aménagements des garnitures d'étanchéité dans les moteurs à combustion Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02F 11/00; systèmes d'étanchéité dans les pompes à piston rotatif Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 27/00; scellement d'isolateurs d'entrée ou de traversée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 17/30) [5]

|  | F16J 15/02 |
· | entre surfaces immobiles entre elles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/48 ont priorité)

|  | F16J 15/04 |
· · | sans garniture entre les surfaces, p.ex. par des surfaces rectifiées, par un bord coupant

|  | F16J 15/06 |
· · | avec garniture solide comprimée entre les surfaces à joindre

|  | F16J 15/08 |
· · · | exclusivement par garniture métallique

|  | F16J 15/10 |
· · · | par garniture non métallique

|  | F16J 15/12 |
· · · · | par renforcement ou couverture métallique

|  | F16J 15/14 |
· · | au moyen d'un matériau en grains ou en matière plastique ou d'un fluide

|  | F16J 15/16 |
· | entre surfaces mobiles l'une par rapport à l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/50, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/52 ont priorité; pistons à soufflets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/06; segments de piston ou segments d'étanchéité de structure similaire en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 9/00; joints pour tiges de soupape Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 41/00) [2]

|  | F16J 15/18 |
· · | par presse-étoupes pour garnitures élastiques ou plastiques

|  | F16J 15/20 |
· · · | Matériaux pour ces garnitures

|  | F16J 15/22 |
· · · · | en forme de fibres, de câbles, de fils, de rubans ou d'éléments similaires

|  | F16J 15/24 |
· · · | la garniture étant comprimée radialement ou tangentiellement

|  | F16J 15/26 |
· · | par presse-étoupes pour bagues d'étanchéité rigides

|  | F16J 15/28 |
· · · | les bagues d'étanchéité étant en métal

|  | F16J 15/30 |
· · · | les bagues d'étanchéité étant en graphite

|  | F16J 15/32 |
· · | par joint à lèvre élastique

|  | F16J 15/34 |
· · | par bague glissante pressée contre la face plus ou moins radiale d'une des deux parties

|  | F16J 15/36 |
· · · | reliée par un diaphragme à l'autre partie

|  | F16J 15/38 |
· · · | rendue étanche par une garniture [2]

|  | F16J 15/40 |
· · | par un fluide

|  | F16J 15/42 |
· · · | maintenu en position d'étanchéité par la force centrifuge

|  | F16J 15/43 |
· · · | maintenu en position d'étanchéité par la force magnétique [6]

|  | F16J 15/44 |
· | Garnitures discontinues

|  | F16J 15/447 |
· · | Garnitures à labyrinthe [3]

|  | F16J 15/453 |
· · · | caractérisées par l'emploi de matériaux particuliers [3]

|  | F16J 15/46 |
· | par bague de garniture dilatée ou comprimée dans son logement par pression d'un fluide, p.ex. garnitures gonflables (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00; spécialement adaptées pour assemblage de tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L)

|  | F16J 15/48 |
· · | la pression provenant de celle existant dans l'organe à isoler

|  | F16J 15/50 |
· | entre organes mobiles l'un par rapport à l'autre, par étanchéité sans surfaces mobiles l'une par rapport à l'autre, p.ex. des garnitures étanches aux fluides pour transmettre un mouvement au travers d'une paroi

|  | F16J 15/52 |
· · | par soufflets ou diaphragmes d'étanchéité (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00)

|  | F16J 15/53 |
· | utilisant des moyens magnétiques [6]

|  | F16J 15/54 |
· | Autres joints pour arbres rotatifs

|  | F16J 15/56 |
· | Autres joints pour tiges à mouvement alternatif