|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F01 - F42 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement, à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique. Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou, respectivement, le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration, les critères de rangement dont elles se réclament, et leur complémentarité. Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe" et, par extension, couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme indiqué ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F25 |
REFRIGERATION OU REFROIDISSEMENT; SYSTEMES COMBINES DE CHAUFFAGE ET DE REFRIGERATION; SYSTEMES A POMPES A CHALEUR; FABRICATION OU EMMAGASINAGE DE LA GLACE; LIQUEFACTION OU SOLIDIFICATION DES GAZ

|  | F25D |
REFRIGERATEURS; CHAMBRES FROIDES; GLACIERES; APPAREILS DE REFROIDISSEMENT OU DE CONGELATION NON COUVERTS PAR UNE AUTRE SOUS-CLASSE (vitrines d'exposition réfrigérées Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47F 3/04; récipients à isolation thermique pour usage domestique Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47J 41/00; véhicules frigorifiques, voir les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60-B64; récipients avec isolation thermique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 81/38; récipients d'isolation thermique pour gaz liquéfiés ou solidifiés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C; conditionnement ou humidification de l'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F; machines, installations ou systèmes frigorifiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B; refroidissement sans réfrigération des instruments ou appareils comparables Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B; refroidissement des machines motrices ou des pompes, voir les classes appropriées)

|  | F25D |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "dispositifs" signifie chambres closes à refroidir. Ces dispositifs sont associés soit avec de véritables machines frigorifiques dont ils constituent la caisse, comme p.ex. dans un réfrigérateur, soit avec d'autres sources de froid, comme p.ex. dans une glacière. Il est important de tenir compte de la note (2) qui suit le itre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F. [5]

|  | F25D |
Schéma général
DISPOSITIFS N'UTILISANT PAS DE MACHINES FRIGORIFIQUES |
A eau ou air froid ambiant; à autre agent réfrigérant ou à récipient conservateur de froid | 1/00; 3/00
A réaction chimique endothermique, à effet d'évaporation sans récupération | 5/00, 7/00
Autres dispositifs, combinaisons | 9/00
DISPOSITIFS UTILISÉS AVEC DES MACHINES FRIGORIFIQUES: DÉPLAÇABLES GENRE RÉFRIGÉRATEUR; FIXES GENRE CHAMBRE FROIDE; AUTRES TYPES | 11/00; 13/00; 15/00, 16/00
DÉTAILS OU CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS D'APPLICATION GÉNÉRALE: GÉNÉRAUX; DÉGIVRAGE; POUR LA MANIPULATION DES PRODUITS À REFROIDIR | 23/00; 21/00; 25/00
DISPOSITIONS POUR LA CIRCULATION DU FLUIDE DE REFROIDISSEMENT OU DU GAZ; POUR L'ÉCLAIRAGE | 17/00; 27/00
ARRANGEMENT OU MONTAGE: DES GROUPES FRIGORIFIQUES; DE L'APPAREILLAGE DE COMMANDE OU DE SÉCURITÉ | 19/00; 29/00
AUTRES APPAREILS | 31/00

|  | F25D 1/00 - F25D 9/00 |
Dispositifs non associés avec des machines frigorifiques

|  | F25D 1/00 |
Dispositifs utilisant de l'air ou de l'eau naturellement froids

|  | F25D 1/02 |
· | utilisant de l'eau naturellement froide, p.ex. l'eau du robinet

|  | F25D 3/00 |
Dispositifs utilisant d'autres agents froids; Dispositifs utilisant des récipients conservant le froid

|  | F25D 3/02 |
· | utilisant de la glace, p.ex. glacières

|  | F25D 3/04 |
· · | Casiers fixes

|  | F25D 3/06 |
· · | Récipients mobiles

|  | F25D 3/08 |
· · · | portatifs, c.à d. adaptés pour être facilement transportables par une personne

|  | F25D 3/10 |
· | utilisant des gaz liquéfiés, p.ex. de l'air liquide

|  | F25D 3/11 |
· · | avec transporteurs faisant traverser la chambre de refroidissement aux produits à refroidir [4]

|  | F25D 3/12 |
· | utilisant des gaz solidifiés, p.ex. de la neige carbonique

|  | F25D 3/14 |
· · | portatifs, c.à d. adaptés pour être facilement transportables par une personne

|  | F25D 5/00 |
Dispositifs utilisant des réactions chimiques endothermiques, p.ex. utilisant des mélanges frigorigènes

|  | F25D 5/02 |
· | portatifs, c.à d. adaptés pour être facilement transportables par une personne

|  | F25D 7/00 |
Dispositifs utilisant l'effet d'évaporation sans récupération de la vapeur (assiettes à beurre ou à fromage avec moyens de refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47G 19/26)

|  | F25D 9/00 |
Dispositifs non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25D 1/00-F25D 7/00; Combinaisons de dispositifs compris dans deux ou plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25D 1/00-F25D 7/00

|  | F25D 11/00 - F25D 15/00 |
Dispositifs associés avec des machines frigorifiques

|  | F25D 11/00 |
Dispositifs autonomes déplaçables, p.ex. réfrigérateurs ménagers

|  | F25D 11/02 |
· | avec compartiments de refroidissement à des températures différentes

|  | F25D 11/04 |
· | adaptés spécialement pour le stockage des produits surgelés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25D 11/02 a priorité)

|  | F25D 13/00 |
Dispositifs fixes, p.ex. chambres froides

|  | F25D 13/02 |
· | avec plusieurs compartiments de refroidissement, p.ex. casiers frigorifiques

|  | F25D 13/04 |
· · | les compartiments étant à des températures différentes

|  | F25D 13/06 |
· | avec transporteurs faisant traverser la chambre de refroidissement aux produits à refroidir

|  | F25D 15/00 |
Dispositifs non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25D 11/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25D 13/00, p.ex. les dispositifs mobiles non autonomes

|  | F25D 16/00 |
Dispositifs utilisant une combinaison d'un procédé de refroidissement associé à des machines frigorifiques avec un procédé de refroidissement non associé à des machines frigorifiques [5]

|  | F25D 17/00 - F25D 29/00 |
Détails ou caractéristiques des dispositifs couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25D 1/00-F25D 16/00 [5]

|  | F25D 17/00 |
Dispositions pour la circulation des fluides de refroidissement; Dispositions pour la circulation de gaz, p.ex. d'air, dans les enceintes refroidies [3]

|  | F25D 17/02 |
· | pour la circulation des liquides, p.ex. de la saumure

|  | F25D 17/04 |
· | pour la circulation de gaz, p.ex. convection naturelle [3]

|  | F25D 17/06 |
· · | par circulation d'air forcée

|  | F25D 17/08 |
· · · | en utilisant des conduits

|  | F25D 19/00 |
Disposition ou montage des groupes frigorifiques dans les dispositifs

|  | F25D 19/02 |
· | du type à tiroir à embrochement

|  | F25D 19/04 |
· | à plus d'un groupe frigorifique

|  | F25D 21/00 |
Dégivrage; Prévention du givrage; Evacuation du condensat ou de l'eau de dégivrage (enlèvement de la glace ou de l'eau des appareils échangeurs de chaleur en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 17/00; dispositions pour le chauffage spécialement adaptées à des surfaces transparentes ou réfléchissantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/84)

|  | F25D 21/02 |
· | Détection de la présence de givre ou de condensat

|  | F25D 21/04 |
· | Mesures contre la formation de givre ou de condensat

|  | F25D 21/06 |
· | Enlèvement du givre (cycles de dégivrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25B 47/02)

|  | F25D 21/08 |
· · | par chauffage électrique

|  | F25D 21/10 |
· · | par aspersion avec un fluide

|  | F25D 21/12 |
· · | par circulation d'un fluide chaud dans un système indépendant du système frigorifique

|  | F25D 21/14 |
· | Ramassage et évacuation du condensat ou de l'eau de dégivrage; Bacs de dégivrage

|  | F25D 23/00 |
Caractéristiques générales de structure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25D 21/00 a priorité)

|  | F25D 23/02 |
· | Portes; Couvercles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25D 23/08 a priorité)

|  | F25D 23/04 |
· · | avec compartiments particuliere, p.ex. pour le beurre

|  | F25D 23/06 |
· | Parois (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25D 23/08 a priorité; réceptacles avec isolement thermique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 81/38) [4]

|  | F25D 23/08 |
· | Parties fabriquées entièrement ou principalement en matériaux plastiques

|  | F25D 23/10 |
· | Dispositions pour le montage dans des emplacements particuliers, p.ex. pour appareils encastrés, appareils d'encoignure

|  | F25D 23/12 |
· | Aménagements des compartiments annexes aux compartiments de refroidissement; Réfrigérateurs combinés avec un autre appareil, p.ex. une cuisinière

|  | F25D 25/00 |
Introduction, port ou déchargement des produits à refroidir

|  | F25D 25/02 |
· | par étagères

|  | F25D 25/04 |
· | par transporteurs (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G)

|  | F25D 27/00 |
Eclairage (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21)

|  | F25D 29/00 |
Disposition ou montage de l'appareillage de commande ou de sécurité

|  | F25D 31/00 |
Autres appareils de refroidissement ou de congélation