|  | C |
SECTION C — CHIMIE; MÉTALLURGIE

|  | C |
Note(s) Dans la section C, les définitions des groupes des éléments chimiques sont les suivantes: Métaux alcalins: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Métaux alcalino-terreux: Ca, Sr, Ba, Ra Lanthanides: éléments ayant un numéro atomique de 57 à 71 inclus Terres rares: Sc, Y, lanthanides Actinides: éléments ayant un numéro atomique de 89 à 103 inclus Métaux réfractaires: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W Halogènes: F, Cl, Br, I, At Gaz nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Groupe du platine: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd Métaux nobles: Ag, Au, groupe du platine Métaux légers: métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, Be, Al, Mg Métaux lourds: métaux autres que les métaux légers Groupe du fer: Fe, Co, Ni Non-métaux: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gaz nobles, halogènes Métaux: éléments autres que les non-métaux Éléments de transition: éléments ayant les numéros atomiques 21 à 30 inclus, 39 à 48 inclus, 57 à 80 inclus, 89 et au-dessus La section C couvre: la chimie pure, qui couvre les composés de la chimie inorganique, de la chimie organique, de la chimie des macromolécules et leurs procédés de préparation; la chimie appliquée, qui couvre les compositions contenant ces composés, telles que: verre, céramiques, engrais, matières plastiques, peintures, produits de l'industrie du pétrole. Elle couvre également certaines compositions dans la mesure où elles sont dotées de propriétés particulières applicables pour un but déterminé, comme c'est le cas des: explosifs, colorants, adhésifs, lubrifiants et détergents; certaines industries marginales, telles que celles du coke et des combustibles solides ou gazeux, de la production et du raffinage des corps gras et des cires, de la fermentation (bière, vin), du sucre; certaines opérations ou traitements, soit par procédés purement mécaniques, p.ex. le traitement des cuirs et des peaux, soit par procédés en partie mécaniques, p.ex. le traitement des eaux ou la lutte contre la corrosion en général; la métallurgie, les alliages ferreux ou non ferreux. En règle générale, la partie ou l'aspect chimique de toute opération, traitement, produit ou objet, qui comporte également une partie ou un aspect non chimique, est couvert par la section C. Dans certains de ces cas, la section C traite également de la partie non chimique, voir même purement mécanique, soit que ce dernier aspect constitue l'essentiel d'une opération ou d'un traitement, soit qu'il en constitue un élément important, parce qu'il a paru plus rationnel de ne pas dissocier les différents aspects ou phases d'un même ensemble cohérent. C'est le cas de la chimie appliquée et des industries, des opérations ou des traitements mentionnés dans les notes 1.c), d) et e). C'est ainsi, par exemple, que les fours pour la fabrication du verre sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 et non par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Dans d'autres cas toutefois, et pour la même raison, il ne faut pas dissocier un ensemble cohérent. Certains aspects purement chimiques sont entièrement traités en dehors de la section C, comme par exemple: Certains procédés d'extraction de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61K; La purification chimique de l'air de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; Les procédés chimiques de lutte contre l'incendie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D; Les procédés et appareils chimiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01; L'imprégnation du bois de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; Les méthodes chimiques de recherche et d'analyse de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; Les composés et procédés chimiques de photographie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03, et, d'une façon générale, le traitement chimique des textiles, la production de la cellulose et du papier de la section D. Dans d'autres cas enfin, tandis que la partie purement chimique est couverte par la section C, l'aspect de la chimie appliquée est couvert par d'autres sections de la CIB, notamment par les sections A, B ou F, p.ex. l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour: le traitement des animaux ou des plantes, couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01N; le traitement des produits alimentaires, couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; les munitions ou explosifs, couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. Lorsque les éléments ou les processus mécaniques et chimiques sont trop imbriqués pour qu'un partage net et aisé soit possible, ou encore que certains procédés mécaniques constituent la suite naturelle ou logique d'un traitement chimique, il arrive que la section C couvre, outre la partie chimique, uniquement une partie de l'aspect ou de l'élément mécanique, comme par exemple le post-traitement de la pierre artificielle qui est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04. Dans ce cas, une note ou un renvoi précise généralement le partage, même si celui-ci est quelquefois assez arbitraire.

CHIMIE

|  | C10 |
INDUSTRIES DU PÉTROLE, DU GAZ OU DU COKE; GAZ DE SYNTHÈSE CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE; COMBUSTIBLES; LUBRIFIANTS; TOURBE

|  | C10G |
CRAQUAGE DES HUILES D'HYDROCARBURES; PRODUCTION DE MÉLANGES D'HYDROCARBURES LIQUIDES, p.ex. PAR HYDROGÉNATION DESTRUCTIVE, PAR OLIGOMÉRISATION, PAR POLYMÉRISATION (craquage donnant de l'hydrogène ou du gaz de synthèse Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01B; craquage ou pyrolyse d'hydrocarbures gazeux donnant des hydrocarbures individuels ou leurs mélanges de composition définie ou spécifiée Fulltext... Hierarchy... Expanded...C07C; craquage donnant des cokes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10B); RÉCUPÉRATION DES HUILES D'HYDROCARBURES À PARTIR DE SCHISTE BITUMEUX, DE SABLE PÉTROLIFÈRE OU DE GAZ; RAFFINAGE DES MÉLANGES COMPOSÉS PRINCIPALEMENT D'HYDROCARBURES; RÉFORMAGE DE L'ESSENCE "NAPHTA"; CIRES MINÉRALES (moyens pour empêcher la corrosion, l'entartrage ou les incrustations en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23F) [6]

|  | C10G |
Note(s) Dans la présente sous-classe: les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 9/00-C10G 49/00 sont limités aux procédés à une seule étape; [3] les procédés combinés ou à plusieurs étapes sont couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 51/00-C10G 69/00; [3] le raffinage ou la récupération des cires minérales est couvert par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 73/00. [3] Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "en présence d'hydrogène" et "en l'absence d'hydrogène" désignent respectivement des traitements dans lesquels l'hydrogène, sous forme libre ou sous forme de composés donneurs d'hydrogène, est ajouté ou non; [3] "hydrotraitement" est utilisé pour les procédés de conversion définis dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 45/00 ou le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 47/00; [3] "huile d'hydrocarbures" comprend des mélanges d'hydrocarbures tels que les huiles de goudron ou les huiles minérales. [3] Dans la présente sous-classe, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. [3] Les procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux sont en outre classés dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C12S. [5]

|  | C10G |
Schéma général
PRODUCTION DES MÉLANGES LIQUIDES D'HYDROCARBURES | 1/00 - 5/00, 50/00
DISTILLATION D'HYDROCARBURES | 7/00
CRAQUAGE | 9/00 - 15/00, 47/00
RAFFINAGE DES HUILES CONTENANT DES MÉLANGES D'HYDROCARBURES |
par traitement avec des acides ou des alcalis | 17/00, 19/00
par extraction au moyen de solvants, d'absorbants solides | 21/00, 25/00
par réactions chimiques avec l'hydrogène, par oxydation, par d'autres réactions | 27/00, 29/00, 45/00, 49/00
Autres procédés | 31/00, 32/00, 33/00
RÉFORMAGE | 35/00, 59/00 - 63/00
PROCÉDÉS À PLUSIEURS ÉTAPES | 51/00 - 69/00
AUTRES PROCÉDÉS | 70/00, 71/00
TRAITEMENT DES CIRES MINÉRALES | 73/00
INHIBITION DE LA CORROSION | 75/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE | 99/00

P:340 |  | C10G 1/00 |
Production de mélanges liquides d'hydrocarbures à partir de schiste bitumineux, de sable pétrolifère ou de matières carbonées solides non fusibles ou similaires, p.ex. bois, charbon (récupération mécanique d'huile à partir de schiste bitumineux, de sable pétrolifère ou analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B)

|  | C10G 1/02 |
· | par distillation (distillation destructive de schiste bitumineux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10B 53/06)

|  | C10G 1/04 |
· | par extraction

|  | C10G 1/06 |
· | par hydrogénation destructive

|  | C10G 1/08 |
· · | avec catalyseurs mobiles

|  | C10G 1/10 |
· | à partir de caoutchouc ou de déchets de caoutchouc

P:330 |  | C10G 2/00 |
Production de mélanges liquides d'hydrocarbures de composition non définie à partir d'oxydes de carbone [5]

P:320 |  | C10G 3/00 |
Production de mélanges liquides d'hydrocarbures à partir de matières organiques contenant de l'oxygène, p.ex. huiles, acides gras (production à partir de matières carbonées solides, infusibles, contenant de l'oxygène Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 1/00; préparation d'hydrocarbures individuels ou de leurs mélanges de composition définie ou spécifiée Fulltext... Hierarchy... Expanded...C07C)

P:310 |  | C10G 5/00 |
Récupération de mélanges liquides d'hydrocarbures à partir de gaz, p.ex. gaz naturel

|  | C10G 5/02 |
· | avec adsorbants solides

|  | C10G 5/04 |
· | avec absorbants liquides

|  | C10G 5/06 |
· | par refroidissement ou compression

P:300 |  | C10G 7/00 |
Distillation des huiles d'hydrocarbures (distillation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D)

|  | C10G 7/02 |
· | Stabilisation de l'essence par enlèvement des gaz au moyen d'un fractionnement

|  | C10G 7/04 |
· | Déshydratation

|  | C10G 7/06 |
· | Distillation sous vide [3]

|  | C10G 7/08 |
· | Distillation extractive ou azéotropique (raffinage des huiles d'hydrocarbures par extraction au moyen de solvants sélectifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 21/00) [3]

|  | C10G 7/10 |
· | Moyens pour empêcher la corrosion pendant la distillation [3]

|  | C10G 7/12 |
· | Commande ou régulation (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [3]

|  | C10G 9/00 - C10G 11/00 |
Craquage en l'absence d'hydrogène

P:290 |  | C10G 9/00 |
Craquage thermique non catalytique, en l'absence d'hydrogène, des huiles d'hydrocarbures

|  | C10G 9/02 |
· | dans des cornues

|  | C10G 9/04 |
· · | Cornues

|  | C10G 9/06 |
· | par distillation sous pression

|  | C10G 9/08 |
· · | Appareils à cet effet

|  | C10G 9/12 |
· · · | Enlèvement des incrustations

|  | C10G 9/14 |
· | dans des tubes ou serpentins avec ou sans dispositifs auxiliaires, p.ex. "digesteurs", chambres de maturation, dispositifs d'expansion

|  | C10G 9/16 |
· · | Prévention ou enlèvement des incrustations

|  | C10G 9/18 |
· · | Appareils

|  | C10G 9/20 |
· · · | Fours tubulaires

|  | C10G 9/24 |
· | par chauffage électrique

|  | C10G 9/26 |
· | avec des matériaux solides fixes préchauffés en discontinu, p.ex. vent et tirage

|  | C10G 9/28 |
· | avec des matériaux solides mobiles préchauffés

|  | C10G 9/30 |
· · | selon la technique du "lit mobile"

|  | C10G 9/32 |
· · | selon la technique du "lit fluidisé"

|  | C10G 9/34 |
· | par contact direct avec des fluides inertes préchauffés, p.ex. avec des métaux ou sels fondus

|  | C10G 9/36 |
· · | avec des gaz ou vapeurs chauds

|  | C10G 9/38 |
· · · | produits par la combustion partielle de la matière à craquer ou par la combustion d'un autre hydrocarbure [2]

|  | C10G 9/40 |
· | par contact indirect avec un fluide préchauffé autre que des gaz de combustion chauds

|  | C10G 9/42 |
· | par passage de la matière à craquer en fines couches ou en pulvérisations sur des — ou près de — surfaces continuellement chauffées

P:280 |  | C10G 11/00 |
Craquage catalytique, en l'absence d'hydrogène, des huiles d'hydrocarbures (craquage par contact direct avec des métaux ou des sels fondus Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 9/34)

|  | C10G 11/02 |
· | caractérisé par le catalyseur utilisé

|  | C10G 11/04 |
· · | Oxydes

|  | C10G 11/05 |
· · · | Alumino-silicates cristallins, p.ex. tamis moléculaires [3]

|  | C10G 11/06 |
· · | Sulfures

|  | C10G 11/08 |
· · | Halogénures

|  | C10G 11/10 |
· | avec lit fixe de catalyseur

|  | C10G 11/12 |
· | avec catalyseurs solides fixes préchauffés en discontinu, p.ex. vent et tirage

|  | C10G 11/14 |
· | avec catalyseurs solides mobiles préchauffés

|  | C10G 11/16 |
· · | selon la technique du "lit mobile"

|  | C10G 11/18 |
· · | selon la technique du "lit fluidisé"

|  | C10G 11/20 |
· | par contact direct avec des gaz ou vapeurs chauds inertes

|  | C10G 11/22 |
· · | produits par combustion partielle de la matière à craquer

P:270 |  | C10G 15/00 |
Craquage des huiles d'hydrocarbures par des moyens électriques, par des vibrations électromagnétiques ou mécaniques, par des radiations particulaires ou avec des gaz surchauffés dans des arcs électriques

|  | C10G 15/08 |
· | par des moyens électriques ou par des vibrations électromagnétiques ou mécaniques [3]

|  | C10G 15/10 |
· | par des radiations particulaires [3]

|  | C10G 15/12 |
· | avec des gaz surchauffés dans des arcs électriques, p.ex. avec un plasma [3]

|  | C10G 17/00 - C10G 31/00 |
Raffinage en l'absence d'hydrogène

P:240 |  | C10G 17/00 |
Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, avec des acides, des composés libérant un acide ou des liquides contenant un acide, p.ex. avec une boue acide

|  | C10G 17/02 |
· | avec des acides ou des liquides contenant un acide, p.ex. avec une boue acide

|  | C10G 17/04 |
· · | Traitement liquide-liquide formant deux phases non miscibles

|  | C10G 17/06 |
· · · | utilisant des acides dérivés du soufre ou de boue acide correspondante

|  | C10G 17/07 |
· · · | utilisant des acides halo-hydriques ou des oxyacides halogénés (acides donneurs d'halogène Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 27/02) [3]

|  | C10G 17/08 |
· | avec des oxydes générateurs d'acides (raffinage avec CO2 ou SO2 comme solvant sélectif Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 21/06)

|  | C10G 17/085 |
· · | avec l'oléum [3]

|  | C10G 17/09 |
· | avec des sels acides [3]

|  | C10G 17/095 |
· | avec des "acides solides", p.ex. avec l'acide phosphorique déposé sur un support [3]

|  | C10G 17/10 |
· | Récupération de l'agent de raffinage utilisé

P:230 |  | C10G 19/00 |
Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par un traitement alcalin

|  | C10G 19/02 |
· | avec des solutions aqueuses alcalines

|  | C10G 19/04 |
· · | contenant des solubilisants, p.ex. pour les mercaptans ("solutisers")

|  | C10G 19/06 |
· · | avec des plombites ou plombates

|  | C10G 19/067 |
· | avec une matière alcaline fondue [3]

|  | C10G 19/073 |
· | avec une matière alcaline solide [3]

|  | C10G 19/08 |
· | Récupération de l'agent de raffinage utilisé

P:250 |  | C10G 21/00 |
Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par extraction au moyen de solvants sélectifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 19/00 ont priorité; déparaffinage d'huiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 73/02)

|  | C10G 21/02 |
· | avec plusieurs solvants qui sont introduits ou enlevés séparément

|  | C10G 21/04 |
· · | par introduction simultanée d'au moins deux solvants non miscibles à contre-courant l'un par rapport à l'autre

|  | C10G 21/06 |
· | caractérisé par le solvant utilisé

|  | C10G 21/08 |
· · | Composés inorganiques uniquement

|  | C10G 21/10 |
· · · | Anhydride sulfureux

|  | C10G 21/12 |
· · | Composés organiques uniquement

|  | C10G 21/14 |
· · · | Hydrocarbures

|  | C10G 21/16 |
· · · | contenant de l'oxygène

|  | C10G 21/18 |
· · · | contenant des halogènes

|  | C10G 21/20 |
· · · | contenant de l'azote

|  | C10G 21/22 |
· · · | contenant du soufre, du sélénium ou du tellure

|  | C10G 21/24 |
· · · | contenant du phosphore

|  | C10G 21/26 |
· · · | contenant du silicium

|  | C10G 21/27 |
· · · | Composés organiques non prévus par l'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 21/14-C10G 21/26 [3]

|  | C10G 21/28 |
· | Récupération du solvant utilisé

|  | C10G 21/30 |
· | Commande ou régulation (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [3]

P:220 |  | C10G 25/00 |
Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, au moyen d'absorbants ou d'adsorbants solides

|  | C10G 25/00 |
Note(s) Lors du classement dans le présent groupe, un classement dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 15/08 est également attribué si de la matière d'intérêt général relative à la chromatographie est concernée. [8]

|  | C10G 25/02 |
· | avec échangeur d'ions

|  | C10G 25/03 |
· · | avec des alumino-silicates cristallins, p.ex. avec des tamis moléculaires [3]

|  | C10G 25/05 |
· · · | Elimination des composés autres que des hydrocarbures, p.ex. des composés soufrés [3]

|  | C10G 25/06 |
· | avec absorbants ou adsorbants mobiles, ou absorbants ou adsorbants dispersés dans l'huile

|  | C10G 25/08 |
· · | selon la technique du "lit mobile"

|  | C10G 25/09 |
· · | selon la technique du "lit fluidisé" [3]

|  | C10G 25/11 |
· · | Distillation en présence d'absorbants ou d'adsorbants mobiles [3]

|  | C10G 25/12 |
· | Récupération de l'adsorbant utilisé

P:210 |  | C10G 27/00 |
Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par oxydation

|  | C10G 27/02 |
· | avec un halogène ou des composés donneurs d'halogène; Acide hypochloreux ou ses sels

|  | C10G 27/04 |
· | avec de l'oxygène ou des composés donnant de l'oxygène

|  | C10G 27/06 |
· · | en présence de solutions alcalines

|  | C10G 27/08 |
· · | en présence de chlorure de cuivre

|  | C10G 27/10 |
· · | en présence de complexes organiques contenant un métal, p.ex. de chélates, ou de résines échangeuses de cations [3]

|  | C10G 27/12 |
· · | avec des composés donneurs d'oxygène, p.ex. avec des percomposés, avec l'acide chromique, avec des chromates (avec des plombites ou plombates Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 19/06) [3]

|  | C10G 27/14 |
· · | avec des gaz contenant de l'ozone [3]

P:200 |  | C10G 29/00 |
Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, au moyen d'autres produits chimiques

|  | C10G 29/02 |
· | Non-métaux

|  | C10G 29/04 |
· | Métaux ou métaux déposés sur un support

|  | C10G 29/06 |
· | Sels métalliques ou sels métalliques déposés sur un support

|  | C10G 29/08 |
· · | contenant le métal à sa valence inférieure

|  | C10G 29/10 |
· · | Sulfures

|  | C10G 29/12 |
· · | Halogénures [3]

|  | C10G 29/16 |
· | Oxydes métalliques

|  | C10G 29/20 |
· | Composés organiques ne renfermant pas d'atomes métalliques

|  | C10G 29/22 |
· · | contenant de l'oxygène comme seul hétéro-atome

|  | C10G 29/24 |
· · · | aldéhydes ou cétones

|  | C10G 29/26 |
· · | hydrocarbures halogénés

|  | C10G 29/28 |
· · | ne contenant comme hétéro-atome que du soufre, p.ex. mercaptans, ou que du soufre et de l'oxygène

P:260 |  | C10G 31/00 |
Raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par des méthodes non prévues ailleurs (par distillation Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 7/00) [2]

|  | C10G 31/06 |
· | par chauffage, refroidissement ou traitement par la pression

|  | C10G 31/08 |
· | par traitement à l'eau

|  | C10G 31/09 |
· | par filtration [3]

|  | C10G 31/10 |
· | avec l'aide de la force centrifuge

|  | C10G 31/11 |
· | par dialyse [3]

P:190 |  | C10G 32/00 |
Raffinage des huiles d'hydrocarbures par des moyens électriques ou magnétiques, par irradiation ou par utilisation de micro-organismes [3]

|  | C10G 32/02 |
· | par des moyens électriques ou magnétiques [3]

|  | C10G 32/04 |
· | par des radiations particulaires [3]

P:180 |  | C10G 33/00 |
Déshydratation ou désémulsification des huiles d'hydrocarbures (par distillation Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 7/04)

|  | C10G 33/02 |
· | par des moyens électriques ou magnétiques

|  | C10G 33/04 |
· | par des moyens chimiques

|  | C10G 33/06 |
· | par des moyens mécaniques, p.ex. par filtration

|  | C10G 33/08 |
· | Commande ou régulation (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [3]

P:170 |  | C10G 35/00 |
Réformage de l'essence "naphta"

|  | C10G 35/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "réformage" signifie le traitement d'essence "naphta" destiné à augmenter son indice d'octane ou sa teneur en composés aromatiques. [3]

|  | C10G 35/02 |
· | Réformage thermique

|  | C10G 35/04 |
· | Réformage catalytique

|  | C10G 35/06 |
· · | caractérisé par le catalyseur utilisé

|  | C10G 35/085 |
· · · | contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3]

|  | C10G 35/09 |
· · · · | Catalyseurs bimétalliques dans lesquels au moins un des métaux est un métal du groupe du platine [3]

|  | C10G 35/095 |
· · · | contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3]

|  | C10G 35/10 |
· · | avec des catalyseurs mobiles

|  | C10G 35/12 |
· · · | selon la technique du "lit mobile"

|  | C10G 35/14 |
· · · | selon la technique du "lit fluidisé"

|  | C10G 35/16 |
· | avec des vibrations électriques, électromagnétiques ou mécaniques; par des radiations particulaires

|  | C10G 35/22 |
· | Mise en route des opérations de réformage [3]

|  | C10G 35/24 |
· | Commande ou régulation des opérations de réformage (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [3]

|  | C10G 45/00 - C10G 49/00 |
Procédés d'hydrotraitement (réformage de l'essence "naphta" Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 35/00)

P:160 |  | C10G 45/00 |
Raffinage des huiles d'hydrocarbures au moyen d'hydrogène ou de composés donneurs d'hydrogène [3]

|  | C10G 45/00 |
Note(s) Le traitement des huiles hydrocarbures en présence de composés donneurs d'hydrogène non prévu dans un seul des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 45/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 45/32, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 45/44 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 45/58 est couvert par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 49/00. [3]

|  | C10G 45/02 |
· | pour éliminer des hétéro-atomes sans modifier le squelette de l'hydrocarbure mis en œuvre et sans craquage en hydrocarbures à point d'ébullition inférieur; Hydrofinissage [3]

|  | C10G 45/04 |
· · | caractérisé par le catalyseur utilisé [3]

|  | C10G 45/06 |
· · · | contenant du nickel ou du cobalt, ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/08 |
· · · · | en combinaison avec du chrome, du molybdène ou du tungstène, ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/10 |
· · · | contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/12 |
· · · | contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3]

|  | C10G 45/14 |
· · | avec des particules solides en mouvement [3]

|  | C10G 45/16 |
· · · | dispersés dans l'huile, p.ex. sous forme de bouillie [3]

|  | C10G 45/18 |
· · · | selon la technique du "lit mobile" [3]

|  | C10G 45/20 |
· · · | selon la technique du "lit fluidisé" [3]

|  | C10G 45/22 |
· · | avec l'hydrogène dissous ou en suspension dans l'huile [3]

|  | C10G 45/24 |
· · | avec des composés donneurs d'hydrogène [3]

|  | C10G 45/26 |
· · · | Vapeur ou eau [3]

|  | C10G 45/28 |
· · · | Composés organiques; Désulfuration par l'hydrogène ("autofining") [3]

|  | C10G 45/30 |
· · · · | caractérisés par le catalyseur utilisé [3]

|  | C10G 45/32 |
· | Hydrogénation sélective des composés dioléfiniques ou acétyléniques [3]

|  | C10G 45/34 |
· · | caractérisée par le catalyseur utilisé [3]

|  | C10G 45/36 |
· · · | contenant du nickel ou du cobalt, ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/38 |
· · · · | en combinaison avec du chrome, du molybdène ou du tungstène, ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/40 |
· · · | contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/42 |
· · | avec des particules solides en mouvement [3]

|  | C10G 45/44 |
· | Hydrogénation des hydrocarbures aromatiques [3]

|  | C10G 45/46 |
· · | caractérisée par le catalyseur utilisé [3]

|  | C10G 45/48 |
· · · | contenant du nickel ou du cobalt, ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/50 |
· · · · | en combinaison avec du chrome, du molybdène ou du tungstène, ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/52 |
· · · | contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/54 |
· · · | contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3]

|  | C10G 45/56 |
· · | avec des particules solides en mouvement [3]

|  | C10G 45/58 |
· | pour changer la structure du squelette de certains hydrocarbures sans craquer les autres hydrocarbures présents, p.ex. pour abaisser le point d'écoulement; Hydrocraquage sélectif des paraffines normales (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 32/00 a priorité; amélioration ou augmentation de l'indice d'octane ou de la teneur en composés aromatiques d'essence "naphta" Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 35/00) [3]

|  | C10G 45/60 |
· · | caractérisé par le catalyseur utilisé [3]

|  | C10G 45/62 |
· · · | contenant des métaux du groupe du platine ou leur composés [3]

|  | C10G 45/64 |
· · · | contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3]

|  | C10G 45/66 |
· · | avec des particules solides en mouvement [3]

|  | C10G 45/68 |
· · | Aromatisation de fractions d'huiles d'hydrocarbures (de l'essence "naphta" Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 35/00) [3]

|  | C10G 45/70 |
· · · | avec des catalyseurs contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3]

|  | C10G 45/72 |
· | Commande ou régulation (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [3]

P:150 |  | C10G 47/00 |
Craquage des huiles d'hydrocarbures, en présence d'hydrogène ou de composés donneurs d'hydrogène, pour obtenir des fractions à point d'ébullition inférieur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 15/00 a priorité; hydrogénation destructive de matières carbonées solides non fusibles ou similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 1/06) [3]

|  | C10G 47/02 |
· | caractérisé par le catalyseur utilisé [3]

|  | C10G 47/04 |
· · | Oxydes [3]

|  | C10G 47/06 |
· · | Sulfures [3]

|  | C10G 47/08 |
· · | Halogénures [3]

|  | C10G 47/10 |
· · | avec des catalyseurs déposés sur un support [3]

|  | C10G 47/12 |
· · · | Supports inorganiques [3]

|  | C10G 47/14 |
· · · · | le catalyseur contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3]

|  | C10G 47/16 |
· · · · | Supports en alumino-silicates cristallins [3]

|  | C10G 47/18 |
· · · · · | le catalyseur contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3]

|  | C10G 47/20 |
· · · · · | le catalyseur contenant d'autres métaux ou leurs composés [3]

|  | C10G 47/22 |
· | Craquage non catalytique, en présence d'hydrogène [3]

|  | C10G 47/24 |
· | avec des particules solides en mouvement [3]

|  | C10G 47/26 |
· · | en suspension dans de l'huile, p.ex. sous forme de bouillie [3]

|  | C10G 47/28 |
· · | selon la technique du "lit mobile" [3]

|  | C10G 47/30 |
· · | selon la technique du "lit fluidisé" [3]

|  | C10G 47/32 |
· | en présence de composés donneurs d'hydrogène [3]

|  | C10G 47/34 |
· · | Composés organiques, p.ex. hydrocarbures hydrogénés [3]

|  | C10G 47/36 |
· | Commande ou régulation (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [3]

P:140 |  | C10G 49/00 |
Traitement des huiles d'hydrocarbures, en présence d'hydrogène ou de composés donneurs d'hydrogène, non prévu dans un seul des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 45/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 45/32, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 45/44, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 45/58 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 47/00 [3]

|  | C10G 49/02 |
· | caractérisé par le catalyseur utilisé [3]

|  | C10G 49/04 |
· · | contenant du nickel, du cobalt, du chrome, du molybdène ou du tungstène, ou leurs composés [3]

|  | C10G 49/06 |
· · | contenant des métaux du groupe du platine ou leurs composés [3]

|  | C10G 49/08 |
· · | contenant des alumino-silicates cristallins, p.ex. des tamis moléculaires [3]

|  | C10G 49/10 |
· | avec des particules solides en mouvement [3]

|  | C10G 49/12 |
· · | en suspension dans de l'huile, p.ex. sous forme de bouillie [3]

|  | C10G 49/14 |
· · | selon la technique du "lit mobile" [3]

|  | C10G 49/16 |
· · | selon la technique du "lit fluidisé" [3]

|  | C10G 49/18 |
· | en présence de composés donneurs d'hydrogène, p.ex. d'ammoniac, d'eau, de sulfure d'hydrogène [3]

|  | C10G 49/20 |
· · | Composés organiques [3]

|  | C10G 49/22 |
· | Séparation des effluents [3]

|  | C10G 49/24 |
· | Mise en route des opérations d'hydrotraitement [3]

|  | C10G 49/26 |
· | Commande ou régulation (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [3]

P:130 |  | C10G 50/00 |
Production de mélanges d'hydrocarbures liquides à partir d'hydrocarbures à nombre réduit d'atomes de carbone, p.ex. par oligomérisation (préparation d'hydrocarbures individuels ou de leurs mélanges de composition définie ou spécifiée Fulltext... Hierarchy... Expanded...C07C) [6]

|  | C10G 50/02 |
· | d'huiles d'hydrocarbures pour lubrification [6]

|  | C10G 51/00 - C10G 69/00 |
Procédés à plusieurs étapes

|  | C10G 51/00 - C10G 69/00 |
Note(s) Les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 51/00-C10G 69/00 couvrent uniquement les opérations de traitements combinés pour lesquelles l'intérêt porte sur l'association entre les étapes. [3]

P:120 |  | C10G 51/00 |
Traitement des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, uniquement par plusieurs procédés de craquage [3]

|  | C10G 51/02 |
· | uniquement par plusieurs étapes en série [3]

|  | C10G 51/04 |
· · | ne comprenant que des étapes de craquage thermique et catalytique [3]

|  | C10G 51/06 |
· | uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3]

P:110 |  | C10G 53/00 |
Traitement des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par plusieurs procédés de raffinage [3]

|  | C10G 53/02 |
· | uniquement par plusieurs étapes en série [3]

|  | C10G 53/04 |
· · | comprenant au moins une étape d'extraction [3]

|  | C10G 53/06 |
· · · | ne comprenant que des étapes d'extraction, p.ex. désasphaltage par un solvant suivi d'une extraction des composés aromatiques (raffinage en une étape avec plusieurs solvants qui sont introduits ou enlevés séparément Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 21/02) [3]

|  | C10G 53/08 |
· · | comprenant au moins une étape d'absorption ou d'adsorption [3]

|  | C10G 53/10 |
· · | comprenant au moins une étape traitement acide [3]

|  | C10G 53/12 |
· · | comprenant au moins une étape traitement alcalin [3]

|  | C10G 53/14 |
· · | comprenant au moins une étape d'oxydation [3]

|  | C10G 53/16 |
· | uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3]

P:100 |  | C10G 55/00 |
Traitement des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par au moins un procédé de raffinage et par au moins un procédé de craquage [3]

|  | C10G 55/02 |
· | uniquement par plusieurs étapes en série [3]

|  | C10G 55/04 |
· · | comprenant au moins une étape de craquage thermique [3]

|  | C10G 55/06 |
· · | comprenant au moins une étape de craquage catalytique [3]

|  | C10G 55/08 |
· | uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3]

P:90 |  | C10G 57/00 |
Traitement des huiles d'hydrocarbures, en l'absence d'hydrogène, par au moins un procédé de craquage ou de raffinage et au moins un autre procédé de conversion [3]

|  | C10G 57/02 |
· | avec polymérisation [3]

P:70 |  | C10G 59/00 |
Traitement d'essence "naphta" uniquement par plusieurs procédés de réformage, ou par au moins un procédé de réformage et au moins un procédé ne modifiant pas substantiellement le point d'ébullition de l'essence "naphta" [3]

|  | C10G 59/02 |
· | uniquement par plusieurs étapes en série [3]

|  | C10G 59/04 |
· · | comprenant au moins une étape de réformage catalytique et au moins une étape de réformage non catalytique [3]

|  | C10G 59/06 |
· | uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3]

P:60 |  | C10G 61/00 |
Traitement d'essence "naphta" par au moins un procédé de réformage et au moins un procédé de raffinage, en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 61/02 |
· | uniquement par plusieurs étapes en série [3]

|  | C10G 61/04 |
· · | l'étape de raffinage étant une extraction [3]

|  | C10G 61/06 |
· · | l'étape de raffinage étant un procédé d'absorption ou d'adsorption [3]

|  | C10G 61/08 |
· | uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3]

|  | C10G 61/10 |
· | les procédés comprenant en outre d'autres étapes de conversion [3]

P:80 |  | C10G 63/00 |
Traitement d'essence "naphta" par au moins un procédé de réformage et au moins un procédé de conversion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 59/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 61/00 ont priorité) [3]

|  | C10G 63/02 |
· | uniquement par plusieurs étapes en série [3]

|  | C10G 63/04 |
· · | comprenant au moins une étape de craquage [3]

|  | C10G 63/06 |
· | uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3]

|  | C10G 63/08 |
· · | comprenant au moins une étape de craquage [3]

P:50 |  | C10G 65/00 |
Traitement des huiles d'hydrocarbures, uniquement par plusieurs procédés d'hydrotraitement [3]

|  | C10G 65/02 |
· | uniquement par plusieurs étapes en série [3]

|  | C10G 65/04 |
· · | ne comprenant que des étapes de raffinage [3]

|  | C10G 65/06 |
· · · | au moins une étape étant une hydrogénation sélective des dioléfines [3]

|  | C10G 65/08 |
· · · | au moins une étape étant une hydrogénation des hydrocarbures aromatiques [3]

|  | C10G 65/10 |
· · | ne comprenant que des étapes de craquage [3]

|  | C10G 65/12 |
· · | comprenant des étapes de craquage et d'autres étapes d'hydrotraitement [3]

|  | C10G 65/14 |
· | uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3]

|  | C10G 65/16 |
· · | ne comprenant que des étapes de raffinage [3]

|  | C10G 65/18 |
· · | ne comprenant que des étapes de craquage [3]

P:30 |  | C10G 67/00 |
Traitement des huiles d'hydrocarbures, uniquement par au moins un procédé d'hydrotraitement et au moins un procédé de raffinage en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 67/02 |
· | uniquement par plusieurs étapes en série [3]

|  | C10G 67/04 |
· · | comprenant une extraction par solvant comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 67/06 |
· · | comprenant un procédé d'absorption ou d'adsorption comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 67/08 |
· · | comprenant un traitement acide comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 67/10 |
· · | comprenant un traitement alcalin comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 67/12 |
· · | comprenant une oxydation comme étape de raffinage en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 67/14 |
· · | comprenant au moins deux étapes de raffinage différentes, en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 67/16 |
· | uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3]

P:40 |  | C10G 69/00 |
Traitement des huiles d'hydrocarbures par au moins un procédé d'hydrotraitement et au moins un autre procédé de conversion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 67/00 a priorité) [3]

|  | C10G 69/02 |
· | uniquement par plusieurs étapes en série [3]

|  | C10G 69/04 |
· · | comprenant au moins une étape de craquage catalytique en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 69/06 |
· · | comprenant au moins une étape de craquage thermique en l'absence d'hydrogène [3]

|  | C10G 69/08 |
· · | comprenant au moins une étape de réformage d'essence "naphta" [3]

|  | C10G 69/10 |
· · · | un hydrocraquage des fractions à haut point d'ébullition en essence "naphta" et un réformage de l'essence "naphta" obtenue [3]

|  | C10G 69/12 |
· · | comprenant au moins une étape de polymérisation ou d'alkylation [3]

|  | C10G 69/14 |
· | uniquement par plusieurs étapes en parallèle [3]

P:20 |  | C10G 70/00 |
Post-traitement de mélanges non définis normalement gazeux obtenus par des procédés couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 15/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 51/00 [5]

|  | C10G 70/02 |
· | par hydrogénation [5]

|  | C10G 70/04 |
· | par des procédés physiques [5]

|  | C10G 70/06 |
· · | par mise en contact gaz-liquide [5]

P:350 |  | C10G 71/00 |
Traitement par des méthodes non prévues ailleurs d'hydrocarbures ou des huiles grasses en vue de lubrification (compositions lubrifiantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10M) [3]

|  | C10G 71/02 |
· | Epaississement par voltolisation (modification chimique des huiles siccatives par voltolisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09F 7/04) [3]

P:10 |  | C10G 73/00 |
Obtention ou raffinage des cires minérales, p.ex. de la cire de lignite (compositions essentiellement à base de cires Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08L 91/00) [3]

|  | C10G 73/02 |
· | Obtention des cires de pétrole à partir des huiles d'hydrocarbures; Déparaffinage d'huiles d'hydrocarbures [3]

|  | C10G 73/04 |
· · | avec emploi d'adjuvants de filtration [3]

|  | C10G 73/06 |
· · | avec emploi de solvants [3]

|  | C10G 73/08 |
· · · | Composés organiques [3]

|  | C10G 73/10 |
· · · · | Hydrocarbures [3]

|  | C10G 73/12 |
· · · · | contenant de l'oxygène [3]

|  | C10G 73/14 |
· · · · | contenant des halogènes [3]

|  | C10G 73/16 |
· · · · | contenant de l'azote [3]

|  | C10G 73/18 |
· · · · | contenant du soufre, du sélénium ou du tellure [3]

|  | C10G 73/20 |
· · · · | contenant du phosphore [3]

|  | C10G 73/22 |
· · · · | Mélanges de composés organiques [3]

|  | C10G 73/23 |
· · · | Récupération des solvants utilisés [6]

|  | C10G 73/24 |
· · | par formation de produits d'addition [3]

|  | C10G 73/26 |
· · | par flottage [3]

|  | C10G 73/28 |
· · | par la force centrifuge [3]

|  | C10G 73/30 |
· · | par des moyens électriques [3]

|  | C10G 73/32 |
· · | Méthodes de refroidissement pendant le déparaffinage [3]

|  | C10G 73/34 |
· · | Commande ou régulation (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [3]

|  | C10G 73/36 |
· | Obtention des cires de pétrole à partir d'autres compositions contenant de petites quantités d'huile, à partir de concentrats ou de résidus; Déshuilage, resuage [3]

|  | C10G 73/38 |
· | Modification chimique des cires de pétrole [3]

|  | C10G 73/40 |
· | Traitement physique des cires ou des cires modifiées, p.ex. granulation, dispersion, émulsion, irradiation [3]

|  | C10G 73/42 |
· | Raffinage des cires de pétrole [3]

|  | C10G 73/44 |
· · | en présence d'hydrogène ou en présence de composés donneurs d'hydrogène [3]

P:0 |  | C10G 75/00 |
Inhibition de la corrosion ou des salissures dans des appareils de traitement ou de conversion des huiles d'hydrocarbures, en général (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 7/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 9/16 ont priorité; protection des tuyaux contre la corrosion ou l'entartrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 58/00) [6]

|  | C10G 75/02 |
· | par addition d'inhibiteurs de corrosion [6]

|  | C10G 75/04 |
· | par addition d'agents antisalissures [6]

P:360 |  | C10G 99/00 |
Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [8]