|  | C |
SECTION C — CHIMIE; MÉTALLURGIE

|  | C |
Note(s) Dans la section C, les définitions des groupes des éléments chimiques sont les suivantes: Métaux alcalins: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Métaux alcalino-terreux: Ca, Sr, Ba, Ra Lanthanides: éléments ayant un numéro atomique de 57 à 71 inclus Terres rares: Sc, Y, lanthanides Actinides: éléments ayant un numéro atomique de 89 à 103 inclus Métaux réfractaires: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W Halogènes: F, Cl, Br, I, At Gaz nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Groupe du platine: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd Métaux nobles: Ag, Au, groupe du platine Métaux légers: métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, Be, Al, Mg Métaux lourds: métaux autres que les métaux légers Groupe du fer: Fe, Co, Ni Non-métaux: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gaz nobles, halogènes Métaux: éléments autres que les non-métaux Éléments de transition: éléments ayant les numéros atomiques 21 à 30 inclus, 39 à 48 inclus, 57 à 80 inclus, 89 et au-dessus La section C couvre: la chimie pure, qui couvre les composés de la chimie inorganique, de la chimie organique, de la chimie des macromolécules et leurs procédés de préparation; la chimie appliquée, qui couvre les compositions contenant ces composés, telles que: verre, céramiques, engrais, matières plastiques, peintures, produits de l'industrie du pétrole. Elle couvre également certaines compositions dans la mesure où elles sont dotées de propriétés particulières applicables pour un but déterminé, comme c'est le cas des: explosifs, colorants, adhésifs, lubrifiants et détergents; certaines industries marginales, telles que celles du coke et des combustibles solides ou gazeux, de la production et du raffinage des corps gras et des cires, de la fermentation (bière, vin), du sucre; certaines opérations ou traitements, soit par procédés purement mécaniques, p.ex. le traitement des cuirs et des peaux, soit par procédés en partie mécaniques, p.ex. le traitement des eaux ou la lutte contre la corrosion en général; la métallurgie, les alliages ferreux ou non ferreux. En règle générale, la partie ou l'aspect chimique de toute opération, traitement, produit ou objet, qui comporte également une partie ou un aspect non chimique, est couvert par la section C. Dans certains de ces cas, la section C traite également de la partie non chimique, voir même purement mécanique, soit que ce dernier aspect constitue l'essentiel d'une opération ou d'un traitement, soit qu'il en constitue un élément important, parce qu'il a paru plus rationnel de ne pas dissocier les différents aspects ou phases d'un même ensemble cohérent. C'est le cas de la chimie appliquée et des industries, des opérations ou des traitements mentionnés dans les notes 1.c), d) et e). C'est ainsi, par exemple, que les fours pour la fabrication du verre sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 et non par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Dans d'autres cas toutefois, et pour la même raison, il ne faut pas dissocier un ensemble cohérent. Certains aspects purement chimiques sont entièrement traités en dehors de la section C, comme par exemple: Certains procédés d'extraction de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61K; La purification chimique de l'air de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; Les procédés chimiques de lutte contre l'incendie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D; Les procédés et appareils chimiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01; L'imprégnation du bois de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; Les méthodes chimiques de recherche et d'analyse de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; Les composés et procédés chimiques de photographie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03, et, d'une façon générale, le traitement chimique des textiles, la production de la cellulose et du papier de la section D. Dans d'autres cas enfin, tandis que la partie purement chimique est couverte par la section C, l'aspect de la chimie appliquée est couvert par d'autres sections de la CIB, notamment par les sections A, B ou F, p.ex. l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour: le traitement des animaux ou des plantes, couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01N; le traitement des produits alimentaires, couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; les munitions ou explosifs, couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. Lorsque les éléments ou les processus mécaniques et chimiques sont trop imbriqués pour qu'un partage net et aisé soit possible, ou encore que certains procédés mécaniques constituent la suite naturelle ou logique d'un traitement chimique, il arrive que la section C couvre, outre la partie chimique, uniquement une partie de l'aspect ou de l'élément mécanique, comme par exemple le post-traitement de la pierre artificielle qui est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04. Dans ce cas, une note ou un renvoi précise généralement le partage, même si celui-ci est quelquefois assez arbitraire.

CHIMIE

|  | C10 |
INDUSTRIES DU PÉTROLE, DU GAZ OU DU COKE; GAZ DE SYNTHÈSE CONTENANT DE L'OXYDE DE CARBONE; COMBUSTIBLES; LUBRIFIANTS; TOURBE

|  | C10H |
PRODUCTION DE L'ACÉTYLÈNE PAR VOIE HUMIDE (purification de l'acétylène Fulltext... Hierarchy... Expanded...C07C 11/24) [5]

|  | C10H |
Schéma général
GÉNÉRATEURS |
Sans automaticité de l'arrivée d'eau | 1/00
Avec réglage de l'arrivée d'eau | 3/00, 5/00
Du type Kipp ou Dobereiner | 7/00, 9/00
Autres types | 11/00 - 19/00
Parties constitutives | 21/00

P:50 |  | C10H 1/00 |
Générateurs d'acétylène par chute de gouttes d'eau, sans automaticité (soupapes, robinets Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | C10H 1/02 |
· | Soupapes

|  | C10H 1/04 |
· · | à vis

|  | C10H 1/06 |
· · | Robinets

|  | C10H 1/08 |
· | Autres moyens de commande de l'alimentation en eau

|  | C10H 1/10 |
· | Alimentation en eau par le dessus à travers un tuyau central ou latéral

|  | C10H 1/12 |
· | Alimentation en eau par le dessus à travers de matières poreuses

P:40 |  | C10H 3/00 |
Générateurs d'acétylène avec réglage automatique de l'alimentation en eau par des moyens indépendants de la cloche à gaz

|  | C10H 3/02 |
· | par des membranes

|  | C10H 3/04 |
· | par des flotteurs

|  | C10H 3/06 |
· | par des pistons

P:30 |  | C10H 5/00 |
Générateurs d'acétylène avec réglage automatique de l'alimentation en eau par la cloche à gaz

|  | C10H 5/02 |
· | avec déversoir à trop-plein pour l'eau

|  | C10H 5/04 |
· | par soupapes de goutte à goutte reliées à la cloche à gaz

|  | C10H 5/06 |
· · | par robinets goutte à goutte reliés à la cloche à gaz

|  | C10H 5/08 |
· | dans lesquels la cloche à gaz est reliée aux soupapes ou robinets selon le système à immersion

P:20 |  | C10H 7/00 |
Générateurs d'acétylène avec alimentation en eau selon le principe de Kipp

|  | C10H 7/02 |
· | avec alimentation par le dessous

|  | C10H 7/04 |
· | avec alimentation par le dessus

P:10 |  | C10H 9/00 |
Générateurs d'acétylène avec cloche à carbure fixe selon le principe de Dobereiner

|  | C10H 9/02 |
· | avec alimentation en eau par le dessous par capilarité à travers des matières poreuses

|  | C10H 9/04 |
· | avec robinet à gaz commandé par la cloche à gaz

|  | C10H 9/06 |
· | dans lesquels la profondeur du tuyau de sortie du gaz est réglée par la cloche à gaz

|  | C10H 9/08 |
· | avec cloche à gaz mobile

|  | C10H 9/10 |
· | par mouillage du carbure uniquement sur le fond

P:60 |  | C10H 11/00 |
Générateurs d'acétylène par immersion du carbure dans l'eau

|  | C10H 11/02 |
· | à l'intérieur de la cloche à gaz

|  | C10H 11/04 |
· | dans lesquels l'eau d'étanchéité et l'eau de réaction sont séparées l'une de l'autre

P:0 |  | C10H 13/00 |
Générateurs d'acétylène combinant les systèmes de plongée et de goutte à goutte

P:70 |  | C10H 15/00 |
Générateurs d'acétylène avec alimentation en carbure avec ou sans réglage par la pression du gaz

|  | C10H 15/02 |
· | sans automaticité de l'alimentation en carbure

|  | C10H 15/04 |
· · | Moyens de fermeture de l'entonnoir d'alimentation

|  | C10H 15/06 |
· | avec alimentation automatique en carbure au moyen de soupapes

|  | C10H 15/08 |
· · | à clapet ou tiroir

|  | C10H 15/10 |
· · | à flotteur

|  | C10H 15/12 |
· · | à soupapes doseuses, y compris les roues à godets

|  | C10H 15/14 |
· | avec vis ou transporteurs d'alimentation

|  | C10H 15/16 |
· | avec tambours d'alimentation

|  | C10H 15/18 |
· | avec disque d'alimentation mobile et récipient à carbure fixe

|  | C10H 15/20 |
· | avec alimentation en carbure par cartouches ou autres pochettes

|  | C10H 15/22 |
· | avec alimentation en carbure pulvérulent venant de récipients ou à travers la cloche à gaz

|  | C10H 15/24 |
· | avec alimentation en carbure au moyen de pistons

P:80 |  | C10H 17/00 |
Générateurs d'acétylène à haute pression

P:90 |  | C10H 19/00 |
Autres générateurs d'acétylène

|  | C10H 19/02 |
· | Récipients à carbure tournants

P:100 |  | C10H 21/00 |
Parties constitutives des générateurs d'acétylène; Equipement accessoire pour la production d'acétylène par voie humide ou caractéristiques de cette production

|  | C10H 21/02 |
· | Paquets de carbure pour utilisation dans les générateurs, p.ex. cartouches

|  | C10H 21/04 |
· · | Placement des paquets dans le générateur

|  | C10H 21/06 |
· · · | Dispositifs pour ouverture des paquets dans le générateur

|  | C10H 21/08 |
· | Dispositifs de sécurité pour générateurs d'acétylène

|  | C10H 21/10 |
· | Compositions de carbure

|  | C10H 21/12 |
· | Moyens d'étanchéité hermétique au gaz, p.ex. fermeture à liquide dans les générateurs

|  | C10H 21/14 |
· | Moyens de ventilation; Dispositifs de refroidissement

|  | C10H 21/16 |
· | Enlèvement de la boue des générateurs