|  | C |
SECTION C — CHIMIE; MÉTALLURGIE

|  | C |
Note(s) Dans la section C, les définitions des groupes des éléments chimiques sont les suivantes: Métaux alcalins: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Métaux alcalino-terreux: Ca, Sr, Ba, Ra Lanthanides: éléments ayant un numéro atomique de 57 à 71 inclus Terres rares: Sc, Y, lanthanides Actinides: éléments ayant un numéro atomique de 89 à 103 inclus Métaux réfractaires: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W Halogènes: F, Cl, Br, I, At Gaz nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Groupe du platine: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd Métaux nobles: Ag, Au, groupe du platine Métaux légers: métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, Be, Al, Mg Métaux lourds: métaux autres que les métaux légers Groupe du fer: Fe, Co, Ni Non-métaux: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gaz nobles, halogènes Métaux: éléments autres que les non-métaux Éléments de transition: éléments ayant les numéros atomiques 21 à 30 inclus, 39 à 48 inclus, 57 à 80 inclus, 89 et au-dessus La section C couvre: la chimie pure, qui couvre les composés de la chimie inorganique, de la chimie organique, de la chimie des macromolécules et leurs procédés de préparation; la chimie appliquée, qui couvre les compositions contenant ces composés, telles que: verre, céramiques, engrais, matières plastiques, peintures, produits de l'industrie du pétrole. Elle couvre également certaines compositions dans la mesure où elles sont dotées de propriétés particulières applicables pour un but déterminé, comme c'est le cas des: explosifs, colorants, adhésifs, lubrifiants et détergents; certaines industries marginales, telles que celles du coke et des combustibles solides ou gazeux, de la production et du raffinage des corps gras et des cires, de la fermentation (bière, vin), du sucre; certaines opérations ou traitements, soit par procédés purement mécaniques, p.ex. le traitement des cuirs et des peaux, soit par procédés en partie mécaniques, p.ex. le traitement des eaux ou la lutte contre la corrosion en général; la métallurgie, les alliages ferreux ou non ferreux. En règle générale, la partie ou l'aspect chimique de toute opération, traitement, produit ou objet, qui comporte également une partie ou un aspect non chimique, est couvert par la section C. Dans certains de ces cas, la section C traite également de la partie non chimique, voir même purement mécanique, soit que ce dernier aspect constitue l'essentiel d'une opération ou d'un traitement, soit qu'il en constitue un élément important, parce qu'il a paru plus rationnel de ne pas dissocier les différents aspects ou phases d'un même ensemble cohérent. C'est le cas de la chimie appliquée et des industries, des opérations ou des traitements mentionnés dans les notes 1.c), d) et e). C'est ainsi, par exemple, que les fours pour la fabrication du verre sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 et non par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Dans d'autres cas toutefois, et pour la même raison, il ne faut pas dissocier un ensemble cohérent. Certains aspects purement chimiques sont entièrement traités en dehors de la section C, comme par exemple: Certains procédés d'extraction de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61K; La purification chimique de l'air de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; Les procédés chimiques de lutte contre l'incendie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D; Les procédés et appareils chimiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01; L'imprégnation du bois de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; Les méthodes chimiques de recherche et d'analyse de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; Les composés et procédés chimiques de photographie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03, et, d'une façon générale, le traitement chimique des textiles, la production de la cellulose et du papier de la section D. Dans d'autres cas enfin, tandis que la partie purement chimique est couverte par la section C, l'aspect de la chimie appliquée est couvert par d'autres sections de la CIB, notamment par les sections A, B ou F, p.ex. l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour: le traitement des animaux ou des plantes, couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01N; le traitement des produits alimentaires, couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; les munitions ou explosifs, couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. Lorsque les éléments ou les processus mécaniques et chimiques sont trop imbriqués pour qu'un partage net et aisé soit possible, ou encore que certains procédés mécaniques constituent la suite naturelle ou logique d'un traitement chimique, il arrive que la section C couvre, outre la partie chimique, uniquement une partie de l'aspect ou de l'élément mécanique, comme par exemple le post-traitement de la pierre artificielle qui est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04. Dans ce cas, une note ou un renvoi précise généralement le partage, même si celui-ci est quelquefois assez arbitraire.

CHIMIE

|  | C04 |
CIMENTS; BÉTON; PIERRE ARTIFICIELLE; CÉRAMIQUES; RÉFRACTAIRES (alliages à base de métaux réfractaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C) [4]

|  | C04 |
Note(s) La présente classe ne couvre pas l'aspect mécanique qui est couvert ailleurs, p.ex. travail mécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28, fours Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27.

|  | C04B |
CHAUX; MAGNÉSIE; SCORIES; CIMENTS; LEURS COMPOSITIONS, p.ex. MORTIERS, BÉTON OU MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SIMILAIRES; PIERRE ARTIFICIELLE; CÉRAMIQUES (vitrocéramiques dévitrifiées Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03C 10/00); RÉFRACTAIRES; TRAITEMENT DE LA PIERRE NATURELLE [4]

|  | C04B |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: [6] "charges" comprend les pigments, les granulats et les matériaux de renforcement fibreux; [6] "ingrédients actifs" comprend les adjuvants de fabrication ou améliorant les propriétés, p.ex. adjuvants de broyage utilisés après le procédé de cuisson ou utilisés en l'absence d'un procédé de cuisson; [6] "mortiers", "béton" et "pierre artificielle" sont considérés comme un seul groupe de matériaux et par conséquent, sauf indication contraire, ils comprennent les compositions pour mortiers, pour béton et pour les autres compositions cimentaires. [6]

|  | C04B |
Schéma général
CHAUX, MAGNÉSIE; SCORIES | 2/00; 5/00
CIMENTS | 7/00 - 12/00
MORTIERS; BÉTON; PIERRE ARTIFICIELLE |
Compositions | 26/00 - 32/00
Charges | 14/00 - 20/00
Ingrédients actifs | 22/00, 24/00
Produits poreux | 38/00
Procédés pour influencer ou modifier les propriétés des compositions pour mortier | 40/00
Post-traitement | 41/00
CÉRAMIQUES |
À base de produits argileux | 33/00
Autres céramiques | 35/00
Liaison | 37/00
Produits poreux | 38/00
Post-traitement | 41/00
TRAITEMENT DE PIERRE NATURELLE | 41/00

|  | C04B 2/00 - C04B 5/00 |
Chaux; Magnésie; Scories

P:210 |  | C04B 2/00 |
Chaux, magnésie ou dolomite (ciments de chaux hydrauliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/34) [4]

|  | C04B 2/02 |
· | Chaux [4]

|  | C04B 2/04 |
· · | Extinction [4]

|  | C04B 2/06 |
· · · | avec addition de substances, p.ex. d'agents hydrophobes [4]

|  | C04B 2/08 |
· · · | Dispositifs à cet effet [4]

|  | C04B 2/10 |
· | Préchauffage, cuisson, calcination ou refroidissement (décarbonation pendant la cuisson des matières premières du ciment Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/43) [4]

|  | C04B 2/12 |
· · | dans des fours à cuve ou dans des fours verticaux (fours à cuve ou fours verticaux, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27B 1/00) [4]

P:30 |  | C04B 5/00 |
Traitement des scories fondues (fabrication de la laine de scories Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B; dans ou pour la production de métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C21B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22B); Pierre artificielle à partir de scories fondues (aspects mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28B 1/54) [4]

|  | C04B 5/02 |
· | Granulation (appareillage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 2/00); Déshydratation; Séchage

|  | C04B 5/06 |
· | Ingrédients, autres que l'eau, ajoutés aux scories fondues; Traitement par des gaz ou par des composés produisant des gaz, p.ex. pour obtenir une scorie poreuse [4]

|  | C04B 7/00 - C04B 12/00 |
Ciments

|  | C04B 7/00 - C04B 32/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 32/00, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. [4]

P:190 |  | C04B 7/00 |
Ciments hydrauliques (ciments de sulfate de calcium Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 11/00)

|  | C04B 7/02 |
· | Ciment Portland

|  | C04B 7/04 |
· · | utilisant des matières premières contenant du gypse

|  | C04B 7/06 |
· · | utilisant des matières premières alcalines

|  | C04B 7/12 |
· | Pouzzolanes naturels; Ciments de pouzzolanes naturels (ciments contenant des scories Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/14) [4]

|  | C04B 7/13 |
· · | Leurs mélanges avec des matières inorganiques cimentaires, p.ex. ciments Portland [4]

|  | C04B 7/14 |
· | Ciments contenant des scories

|  | C04B 7/147 |
· · | Scories métallurgiques [4]

|  | C04B 7/153 |
· · · | Leurs mélanges avec d'autres matières inorganiques cimentaires ou avec d'autres activateurs [4]

|  | C04B 7/17 |
· · · · | avec des activateurs contenant de l'oxyde de calcium [4]

|  | C04B 7/19 |
· · · · · | Ciments Portland [4]

|  | C04B 7/21 |
· · · · | avec des activateurs contenant du sulfate de calcium [4]

|  | C04B 7/22 |
· | Ciments de minerais de fer

|  | C04B 7/24 |
· | Ciments produits à partir de schistes bitumineux, de déchets ou de résidus autres que des scories [4]

|  | C04B 7/26 |
· · | à partir de matières premières contenant des cendres folles

|  | C04B 7/28 |
· · | à partir de résidus de combustion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/26 a priorité) [4]

|  | C04B 7/30 |
· · | à partir de schistes bitumineux; à partir de résidus de schistes bitumineux [4]

|  | C04B 7/32 |
· | Ciments alumineux

|  | C04B 7/34 |
· | Ciments de chaux hydraulique; Ciments romains

|  | C04B 7/345 |
· | Ciments hydrauliques non prévus par l'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/02-C04B 7/34 [4]

|  | C04B 7/36 |
· | Fabrication des ciments hydrauliques en général

|  | C04B 7/38 |
· · | Préparation ou traitement des matières premières séparément ou en mélange [4]

|  | C04B 7/40 |
· · · | Déshydratation; Mise en forme, p.ex. granulation (appareillage pour granulation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 2/00)

|  | C04B 7/42 |
· · · | Ingrédients actifs ajoutés avant, ou pendant, la cuisson (ajoutés après la cuisson Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 22/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 24/00)

|  | C04B 7/43 |
· · | Traitement thermique, p.ex. précalcination, cuisson, fusion; Refroidissement [4]

|  | C04B 7/44 |
· · · | Cuisson; Fusion [4]

|  | C04B 7/45 |
· · · · | sur des lits fluidisés [4]

|  | C04B 7/46 |
· · · · | électrique [4]

|  | C04B 7/47 |
· · · | Refroidissement [4]

|  | C04B 7/48 |
· · | Traitement du clinker (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/47 a priorité) [4]

|  | C04B 7/51 |
· · · | Hydratation [4]

|  | C04B 7/52 |
· · · | Broyage fin

|  | C04B 7/60 |
· · | Méthodes d'élimination de métaux alcalins ou de leurs composés [4]

P:180 |  | C04B 9/00 |
Ciments magnésiens ou ciments analogues

|  | C04B 9/02 |
· | Ciments magnésiens chlorurés, p.ex. ciment Sorel

|  | C04B 9/04 |
· | Ciments magnésiens contenant des sulfates, nitrates, phosphates ou fluorures

|  | C04B 9/06 |
· | Ciments contenant des composés métalliques autres que des composés du magnésium, p.ex. contenant des composés du zinc ou du plomb

|  | C04B 9/11 |
· | Leurs mélanges avec d'autres matières inorganiques cimentaires [4]

|  | C04B 9/12 |
· · | avec des ciments hydrauliques, p.ex. avec des ciments Portland [4]

|  | C04B 9/20 |
· | Fabrication, p.ex. préparation des masses à traiter (préchauffage, cuisson, calcination ou refroidissement de la pierre à chaux, de la magnésite ou de la dolomite Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 2/10)

P:170 |  | C04B 11/00 |
Ciments de sulfate de calcium

|  | C04B 11/02 |
· | Déshydratation du gypse

|  | C04B 11/024 |
· · | Ingrédients ajoutés avant ou pendant la calcination, p.ex. modificateurs de calcination [4]

|  | C04B 11/028 |
· · | Dispositifs à cet effet [4]

|  | C04B 11/032 |
· · · | pour le procédé par voie humide, p.ex. pour la déshydratation en solution ou en présence de vapeur saturée [4]

|  | C04B 11/036 |
· · · | pour le procédé par voie sèche, p.ex. pour la déshydratation sur un lit fluidisé ou dans un four rotatif [4]

|  | C04B 11/05 |
· | pour obtenir de l'anhydrite (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 11/028 a priorité) [4]

|  | C04B 11/06 |
· | à partir de l'anhydrite

|  | C04B 11/26 |
· | à partir de phosphogypse ou de déchets, p.ex. à partir des produits de purification de fumées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 11/02 a priorité; épuration chimique ou biologique des gaz résiduaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 53/34) [4]

|  | C04B 11/28 |
· | Leurs mélanges avec d'autres matières inorganiques cimentaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/153 ont priorité) [4]

|  | C04B 11/30 |
· · | avec des ciments hydrauliques, p.ex. avec des ciments Portland [4]

P:200 |  | C04B 12/00 |
Ciments non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 11/00 [4]

|  | C04B 12/02 |
· | Ciments à base de phosphates (dans, ou pour, la fabrication de céramiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/00) [4]

|  | C04B 12/04 |
· | Ciments à base de silicates de métaux alcalins ou d'ammonium (silicates de métaux alcalins en soi, leur préparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01B 33/32; silicates d'ammonium, en soi, leur préparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01C 1/00) [4]

|  | C04B 14/00 - C04B 20/00 |
Emploi de matériaux comme charges (céramiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 33/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/00; éléments d'armature Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 5/00) [4]

P:160 |  | C04B 14/00 |
Emploi de matières inorganiques comme charges, p.ex. de pigments, pour mortiers, béton ou pierre artificielle; Traitement de matières inorganiques spécialement prévu pour renforcer leurs propriétés de charge, dans les mortiers, béton ou pierre artificielle (matériaux de dilatation ou de défibrillation Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 20/00) [4]

|  | C04B 14/02 |
· | Matières granuleuses [4]

|  | C04B 14/04 |
· · | Matières riches en silice; Silicates [4]

|  | C04B 14/06 |
· · · | Quartz; Sable [4]

|  | C04B 14/08 |
· · · | Terres de diatomées [4]

|  | C04B 14/10 |
· · · | Argile [4]

|  | C04B 14/12 |
· · · · | Argile expansée [4]

|  | C04B 14/14 |
· · · | Matières d'origine volcanique [4]

|  | C04B 14/16 |
· · · · | poreuses, p.ex. pierre ponce [4]

|  | C04B 14/18 |
· · · · | Perlite [4]

|  | C04B 14/20 |
· · · | Mica; Vermiculite [4]

|  | C04B 14/22 |
· · · | Verre [4]

|  | C04B 14/24 |
· · · · | poreux, p.ex. verre moussé [4]

|  | C04B 14/26 |
· · | Carbonates [4]

|  | C04B 14/28 |
· · · | de calcium [4]

|  | C04B 14/30 |
· · | Oxydes autres que la silice [4]

|  | C04B 14/32 |
· · | Carbures; Nitrures; Borures [4]

|  | C04B 14/34 |
· · | Métaux [4]

|  | C04B 14/36 |
· · | Matières inorganiques non prévues par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 14/04-C04B 14/34 [4]

|  | C04B 14/38 |
· | Matières fibreuses; "Whiskers" [4]

|  | C04B 14/40 |
· · | Amiante [4]

|  | C04B 14/42 |
· · | Verre [4]

|  | C04B 14/44 |
· · · | Traitement pour renforcer la résistance aux alcalis [4]

|  | C04B 14/46 |
· · | Laine minérale [4]

|  | C04B 14/48 |
· · | Métaux [4]

P:150 |  | C04B 16/00 |
Emploi de matières organiques comme charges, p.ex. de pigments, pour mortiers, béton ou pierre artificielle; Traitement de matières organiques spécialement prévu pour renforcer leurs propriétés de charge, dans les mortiers, béton ou pierre artificielle [4]

|  | C04B 16/02 |
· | Matières cellulosiques (déchets de matières cellulosiques, p.ex. sciure de bois, balle de riz, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 18/24) [4]

|  | C04B 16/04 |
· | Composés macromoléculaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 16/02 a priorité) [4]

|  | C04B 16/06 |
· · | fibreux [4]

|  | C04B 16/08 |
· · | poreux, p.ex. perles de polystyrène expansé [4]

|  | C04B 16/10 |
· · · | Traitement pour renforcer leur aptitude de mélange avec les mortiers [4]

|  | C04B 16/12 |
· | caractérisées par leur forme (composés macromoléculaires fibreux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 16/06; composés macromoléculaires poreux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 16/08) [4]

P:140 |  | C04B 18/00 |
Emploi de matières agglomérées, de résidus ou de déchets comme charges pour mortiers, béton ou pierre artificielle (emploi de déchets pour la fabrication de ciments Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/24); Traitement de matières agglomérées, de résidus ou de déchets, spécialement prévu pour renforcer leurs propriétés de charge, dans les mortiers, béton ou pierre artificielle [4]

|  | C04B 18/02 |
· | Matières agglomérées [4]

|  | C04B 18/04 |
· | Déchets; Résidus [4]

|  | C04B 18/06 |
· · | Résidus de combustion, p.ex. produits d'épuration des fumées, des émanations ou des gaz d'échappement [4]

|  | C04B 18/08 |
· · · | Cendres volantes [4]

|  | C04B 18/10 |
· · · | Imbrûlés [4]

|  | C04B 18/12 |
· · | provenant de carrières, mines, ou analogues [4]

|  | C04B 18/14 |
· · | provenant de procédés métallurgiques (traitement de scories fondues Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 5/00; pour la fabrication de ciment Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/14) [4]

|  | C04B 18/16 |
· · | provenant de l'industrie du bâtiment ou de l'industrie de la céramique [4]

|  | C04B 18/18 |
· · | organiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 18/10 a priorité) [4]

|  | C04B 18/20 |
· · · | provenant de composés macromoléculaires [4]

|  | C04B 18/22 |
· · · · | Caoutchouc [4]

|  | C04B 18/24 |
· · · | Déchets de végétaux, p.ex. balle de riz, rafles de maïs; Matières cellulosiques, p.ex. papier [4]

|  | C04B 18/26 |
· · · · | Bois, p.ex. sciure de bois, copeaux [4]

|  | C04B 18/28 |
· · · · | Minéralisation; Compositions à cet effet [4]

|  | C04B 18/30 |
· · | Déchets mélangés; Déchets de composition indéterminée, p.ex. ordures ménagères (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 18/10 a priorité) [4]

P:130 |  | C04B 20/00 |
Emploi de matières comme charges pour mortiers, béton ou pierre artificielle prévu dans plus d'un groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 14/00-C04B 18/00 et caractérisées par la forme ou la répartition des grains; Traitement de matières spécialement adapté pour renforcer leur propriétés de charge dans les mortiers, béton ou pierre artificielle prévu dans plus d'un groupe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 14/00-C04B 18/00; Matières expansées ou défibrillées [4]

|  | C04B 20/02 |
· | Traitement [4]

|  | C04B 20/04 |
· · | Traitement thermique [4]

|  | C04B 20/06 |
· · · | Argile expansée, perlite, vermiculite ou matières granuleuses analogues [4]

|  | C04B 20/08 |
· · | Amiante défibrillée [4]

|  | C04B 20/10 |
· | Revêtement ou imprégnation [4]

|  | C04B 20/12 |
· · | Revêtement ou imprégnation multiple [4]

|  | C04B 22/00 - C04B 24/00 |
Emploi de matières en tant qu'ingrédients actifs [4]

|  | C04B 22/00 - C04B 24/00 |
Note(s) Les ingrédients actifs qui réagissent avec les composés du ciment pour former de nouvelles phases minéralogiques ou des phases minéralogiques modifiées et qui sont ajoutés avant le procédé du durcissement, de même que les ciments ajoutés en tant qu'additifs à d'autres ciments, sont classés dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 12/00. [4]

|  | C04B 22/00 - C04B 24/42 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 22/00-C04B 24/00, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 103/00. [6]

P:120 |  | C04B 22/00 |
Emploi de matières inorganiques comme ingrédients actifs pour mortiers, béton ou pierre artificielle, p.ex. emploi d'accélérateurs [4]

|  | C04B 22/02 |
· | Eléments [4]

|  | C04B 22/04 |
· · | Métaux, p.ex. aluminium utilisé comme agent de gonflage [4]

|  | C04B 22/06 |
· | Oxydes; Hydroxydes [4]

|  | C04B 22/08 |
· | Acides ou leurs sels [4]

|  | C04B 22/10 |
· · | comportant du carbone dans la partie anionique, p.ex. carbonates [4]

|  | C04B 22/12 |
· · | comportant des halogènes dans la partie anionique, p.ex. chlorure de calcium [4]

|  | C04B 22/14 |
· · | comportant du soufre dans la partie anionique, p.ex. sulfures [4]

|  | C04B 22/16 |
· · | comportant du phosphore dans la partie anionique, p.ex. phosphates [4]

P:110 |  | C04B 24/00 |
Emploi de matières organiques en tant qu'ingrédients actifs pour mortiers, béton ou pierre artificielle, p.ex. emploi de plastifiants [4]

|  | C04B 24/02 |
· | Alcools; Phénols; Ethers [4]

|  | C04B 24/04 |
· | Acides carboxyliques; Leurs sels, anhydrides ou esters [4]

|  | C04B 24/06 |
· · | comportant des groupes hydroxyle [4]

|  | C04B 24/08 |
· | Graisses; Huiles grasses; Cires du type ester; Acides gras supérieurs, c. à d. ayant au moins sept atomes de carbone dans une chaîne linéaire, liés à un groupe carboxyle; Graisses ou huiles oxydées [4]

|  | C04B 24/10 |
· | Hydrates de carbone ou leurs dérivés [4]

|  | C04B 24/12 |
· | Composés contenant de l'azote [4]

|  | C04B 24/14 |
· · | Peptides; Protéines; Leurs dérivés [4]

|  | C04B 24/16 |
· | Composés contenant du soufre [4]

|  | C04B 24/18 |
· · | Acide ligninesulfonique ou ses dérivés, p.ex. lessive sulfitique [4]

|  | C04B 24/20 |
· · | Composés aromatiques sulfonés [4]

|  | C04B 24/22 |
· · · | Leurs produits de condensation [4]

|  | C04B 24/24 |
· | Composés macromoléculaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 24/14 a priorité; composés macromoléculaires contenant des groupes sulfonate ou sulfate Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 24/16) [4,6]

|  | C04B 24/26 |
· · | obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C04B 24/28 |
· · | obtenus autrement que par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C04B 24/30 |
· · · | Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones [4]

|  | C04B 24/32 |
· · · | Polyéthers, p.ex. polyéther de glycol et d'alkylphénol [4]

|  | C04B 24/34 |
· · | Résines naturelles, p.ex. colophane [4]

|  | C04B 24/36 |
· · | Produits bitumineux, p.ex. goudron, brai [4]

|  | C04B 24/38 |
· · | Polysaccharides ou leurs dérivés [4]

|  | C04B 24/40 |
· | Composés contenant du silicium, du titane ou du zirconium [4]

|  | C04B 24/42 |
· · | Composés comportant au moins une liaison carbone-silicium [4]

|  | C04B 26/00 - C04B 32/00 |
Compositions pour mortiers, béton ou pierre artificielle (pierre artificielle à partir de scories fondues Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 5/00) [4]

|  | C04B 26/00 - C04B 32/00 |
Note(s) Tout ingrédient des compositions pour mortiers, pour béton ou pour pierre artificielle classé dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 26/00-C04B 32/00 en appliquant la note (2), mais qui est considéré en tant que tel comme nouveau et non évident, doit aussi être classé dans le dernier des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 24/00 approprié. [4,8] Tout ingrédient des compositions pour mortiers, pour béton ou pour pierre artificielle qui n'est pas identifié lors du classement dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 26/00-C04B 32/00 effectué en appliquant la note (2) et qui est considéré comme présentant une valeur informative pour la recherche, peut aussi être classé dans le dernier des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 24/00 approprié. Tel peut notamment être le cas lorsqu'il présente un intérêt pour la recherche de compositions au moyen d'une combinaison de symboles de classement. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle". Par exemple, un mélange bien défini pour mortier à ciment Portland, contenant de l'argile comme charge caractéristique ou essentielle, est classé dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 28/04 et peut aussi être classé dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 14/10 pour désigner l'information additionnelle. [4,8]

|  | C04B 26/00 - C04B 32/02 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 26/00-C04B 32/00, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 111/00. [6]

P:90 |  | C04B 26/00 |
Compositions pour mortiers, béton ou pierre artificielle contenant uniquement des liants organiques [4]

|  | C04B 26/02 |
· | Composés macromoléculaires [4]

|  | C04B 26/04 |
· · | obtenus par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C04B 26/06 |
· · · | Acrylates [4]

|  | C04B 26/08 |
· · · | contenant des halogènes [4]

|  | C04B 26/10 |
· · | obtenus autrement que par des réactions faisant intervenir uniquement des liaisons non saturées carbone-carbone [4]

|  | C04B 26/12 |
· · · | Polymères de condensation d'aldéhydes ou de cétones [4]

|  | C04B 26/14 |
· · · | Polyépoxydes [4]

|  | C04B 26/16 |
· · · | Polyuréthanes [4]

|  | C04B 26/18 |
· · · | Polyesters; Polycarbonates [4]

|  | C04B 26/20 |
· · · | Polyamides [4]

|  | C04B 26/22 |
· · | Résines naturelles, p.ex. colophane [4]

|  | C04B 26/24 |
· · · | Liqueur noire, p.ex. lessive de sulfite [4]

|  | C04B 26/26 |
· · | Matières bitumineuses, p.ex. goudron, brai [4]

|  | C04B 26/28 |
· · | Polysaccharides ou leurs dérivés [4]

|  | C04B 26/30 |
· | Composés comportant au moins une liaison carbone-métal ou carbone-silicium [4]

|  | C04B 26/32 |
· · | contenant du silicium [4]

P:80 |  | C04B 28/00 |
Compositions pour mortiers, béton ou pierre artificielle, contenant des liants inorganiques ou contenant le produit de réaction d'un liant inorganique et d'un liant organique, p.ex. contenant des ciments de polycarboxylates [4]

|  | C04B 28/02 |
· | contenant des ciments hydrauliques autres que ceux de sulfate de calcium [4]

|  | C04B 28/04 |
· · | Ciments Portland [4]

|  | C04B 28/06 |
· · | Ciments alumineux (réfractaires monolithiques ou mortiers réfractaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/66) [4]

|  | C04B 28/08 |
· · | Ciments de scories [4]

|  | C04B 28/10 |
· · | Ciments de chaux ou ciments d'oxyde de magnésium [4]

|  | C04B 28/12 |
· · · | Chaux hydraulique [4]

|  | C04B 28/14 |
· | contenant des ciments de sulfate de calcium [4]

|  | C04B 28/16 |
· · | contenant de l'anhydrite [4]

|  | C04B 28/18 |
· | contenant des mélanges du type chaux et silice [4]

|  | C04B 28/20 |
· · | Chaux et sable [4]

|  | C04B 28/22 |
· · | Chaux et pouzzolanes [4]

|  | C04B 28/24 |
· | contenant des silicates d'alkylammonium ou des silicates de métaux alcalins; contenant des sols de silice [4]

|  | C04B 28/26 |
· · | Silicates de métaux alcalins [4]

|  | C04B 28/28 |
· | contenant des polyacides organiques, p.ex. contenant des ciments de polycarboxylates [4]

|  | C04B 28/30 |
· | contenant des ciments de magnésium (ciments d'oxyde de magnésium Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 28/10) [4]

|  | C04B 28/32 |
· · | Ciments d'oxychlorure de magnésium, p.ex. ciment Sorel [4]

|  | C04B 28/34 |
· | contenant des liants phosphate froids [4]

|  | C04B 28/36 |
· | contenant du soufre, des sulfures ou de sélénium [4]

P:70 |  | C04B 30/00 |
Compositions pour pierre artificielle, ne contenant pas de liants [4]

|  | C04B 30/02 |
· | contenant des matières fibreuses [4]

P:100 |  | C04B 32/00 |
Pierres artificielles non prévues par l'un des groupes de la présente sous-classe [4]

|  | C04B 32/02 |
· | avec des armatures [4]

|  | C04B 33/00 - C04B 37/00 |
Céramiques

P:50 |  | C04B 33/00 |
Produits argileux (réfractaires monolithiques ou mortiers réfractaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/66; produits poreux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 38/00) [2]

|  | C04B 33/02 |
· | Préparation ou traitement des matières premières isolément ou en masses

|  | C04B 33/04 |
· · | Argile; Kaolin

|  | C04B 33/06 |
· · · | pour les rendre inattaquables à la chaux

|  | C04B 33/08 |
· · · · | pour éviter l'efflorescence

|  | C04B 33/10 |
· · | Elimination du fer ou de la chaux

|  | C04B 33/13 |
· · | Ingrédients entrant dans les compositions (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 33/36, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/71 ont priorité) [2]

|  | C04B 33/132 |
· · · | Déchets; Résidus (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 33/16 a priorité) [8]

|  | C04B 33/135 |
· · · · | Résidus de combustion, p.ex. cendres volantes, résidus d'incinération [8]

|  | C04B 33/138 |
· · · · | provenant de procédés métallurgiques, p.ex. scories, poussières de four, déchets de traitements électrolytiques [8]

|  | C04B 33/14 |
· · · | Matières colorantes

|  | C04B 33/16 |
· · · | Matières "dégraissantes", p.ex. quartz, chamottes

|  | C04B 33/18 |
· · · | pour liquéfier les masses

|  | C04B 33/20 |
· · | en vue du pressage sec (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 33/13 a priorité)

|  | C04B 33/22 |
· | Céramiques de terre cuite

|  | C04B 33/24 |
· | Fabrication de porcelaine ou de faïence

|  | C04B 33/26 |
· · | de porcelaine particulière pour isolation électrique

|  | C04B 33/28 |
· | Moulage en moule poreux (caractéristiques mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28B 1/26)

|  | C04B 33/30 |
· | Séchage

|  | C04B 33/32 |
· | Procédés de cuisson

|  | C04B 33/34 |
· · | combinés avec glaçure

|  | C04B 33/36 |
· | Produits argileux renforcés [2]

P:40 |  | C04B 35/00 |
Produits céramiques mis en forme, caractérisés par leur composition (produits poreux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 38/00; articles caractérisés par une forme particulière, voir les classes appropriées, p.ex. garnissage de poches de coulée, de paniers de coulée, de bassins de coulée ou de systèmes analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22D 41/02); Compositions céramiques (contenant un métal libre, autrement que comme agent de renforcement macroscopique, lié aux carbures, diamant, oxydes, borures, nitrures, siliciures, p.ex. cermets, ou d'autres composés de métal, p.ex. oxynitrures ou sulfures, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C); Traitement de poudres de composés inorganiques préalablement à la fabrication de produits céramiques (préparation chimique de poudres de composés inorganiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01) [4]

|  | C04B 35/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, sauf indication contraire, les compositions sont classées selon le constituant ayant le plus grand pourcentage en poids. [3] Dans le présent groupe, le magnésium est considéré comme un métal alcalino-terreux. [6] Dans le présent groupe, un composite est considéré comme un mélange fritté de différents matériaux en poudre, autres que les adjuvants de frittage, les matériaux étant présents sous forme de phases séparées dans le produit fritté. [6] Dans le présent groupe, les céramiques fines sont considérées comme des produits ayant une microstructure polycristalline à grains fins, p.ex. de dimensions inférieures à 100 micromètres. [6] La production de poudre céramique est classée dans le présent groupe dans la mesure où il s'agit de la préparation d'une poudre ayant des caractéristiques spécifiques. [6]

|  | C04B 35/01 |
· | à base d'oxydes [6]

|  | C04B 35/03 |
· · | à base d'oxyde de magnésium, d'oxyde de calcium ou de mélanges d'oxydes dérivés de la dolomite [6]

|  | C04B 35/035 |
· · · | Réfractaires obtenus à partir de mélanges à granulométrie contrôlée contenant des matériaux réfractaires non oxydes, p.ex du carbone [6]

|  | C04B 35/04 |
· · · | à base d'oxyde de magnésium [6]

|  | C04B 35/043 |
· · · · | Réfractaires obtenus à partir de mélanges à granulométrie contrôlée [6]

|  | C04B 35/047 |
· · · · · | contenant de l'oxyde de chrome ou du minerai de chrome [6]

|  | C04B 35/05 |
· · · · | Réfractaires obtenus par coulée par fusion [6]

|  | C04B 35/053 |
· · · · | Céramiques fines [6]

|  | C04B 35/057 |
· · · | à base d'oxyde de calcium [6]

|  | C04B 35/06 |
· · · | à base de mélanges d'oxydes dérivés de la dolomite

|  | C04B 35/08 |
· · | à base d'oxyde de béryllium [6]

|  | C04B 35/10 |
· · | à base d'oxyde d'aluminium [6]

|  | C04B 35/101 |
· · · | Réfractaires obtenus à partir de mélanges à granulométrie contrôlée [6]

|  | C04B 35/103 |
· · · · | contenant des matériaux réfractaires non oxydes, p.ex. du carbone (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/106 a priorité) [6]

|  | C04B 35/105 |
· · · · | contenant de l'oxyde de chrome ou du minerai de chrome [6]

|  | C04B 35/106 |
· · · · | contenant de l'oxyde de zirconium ou du zircon (ZrSiO4) [6]

|  | C04B 35/107 |
· · · | Réfractaires obtenus par coulée par fusion [6]

|  | C04B 35/109 |
· · · · | contenant de l'oxyde de zirconium ou du zircon (ZrSiO4) [6]

|  | C04B 35/111 |
· · · | Céramiques fines [6]

|  | C04B 35/113 |
· · · · | à base d'oxyde d'aluminium bêta [6]

|  | C04B 35/115 |
· · · · | Produits translucides ou transparents [6]

|  | C04B 35/117 |
· · · · | Composites [6]

|  | C04B 35/119 |
· · · · · | avec de l'oxyde de zirconium [6]

|  | C04B 35/12 |
· · | à base d'oxyde de chrome (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/047, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/105 ont priorité) [6]

|  | C04B 35/14 |
· · | à base de silice [6]

|  | C04B 35/16 |
· · | à base de silicates autres que l'argile [6]

|  | C04B 35/18 |
· · · | riches en oxyde d'aluminium [6]

|  | C04B 35/185 |
· · · · | Mullite [6]

|  | C04B 35/19 |
· · · · | Aluminosilicates de métaux alcalins, p.ex. spodumène [6]

|  | C04B 35/195 |
· · · · | Aluminosilicates de métaux alcalino-terreux, p.ex. cordiérite [6]

|  | C04B 35/20 |
· · · | riches en oxyde de magnésium [6]

|  | C04B 35/22 |
· · · | riches en oxyde de calcium [6]

|  | C04B 35/26 |
· · | à base de ferrites [2,6]

|  | C04B 35/28 |
· · · | avec l'oxyde de nickel comme oxyde principal [2,6]

|  | C04B 35/30 |
· · · · | avec de l'oxyde de zinc [2,6]

|  | C04B 35/32 |
· · · | avec l'oxyde de cobalt comme oxyde principal [2,6]

|  | C04B 35/34 |
· · · · | avec de l'oxyde de zinc [2,6]

|  | C04B 35/36 |
· · · | avec l'oxyde de manganèse comme oxyde principal [2,6]

|  | C04B 35/38 |
· · · · | avec de l'oxyde de zinc [2,6]

|  | C04B 35/40 |
· · · | avec des oxydes de terres rares [2,6]

|  | C04B 35/42 |
· · | à base de chromites (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/047, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/105 ont priorité) [2,6]

|  | C04B 35/44 |
· · | à base d'aluminates [2,6]

|  | C04B 35/443 |
· · · | Spinelle d'aluminate de magnésium [6]

|  | C04B 35/447 |
· · | à base de phosphates [6]

|  | C04B 35/45 |
· · | à base d'oxyde de cuivre ou de ses solutions solides avec d'autres oxydes [6]

|  | C04B 35/453 |
· · | à base d'oxydes de zinc, d'étain ou de bismuth ou de leurs solutions solides avec d'autres oxydes, p.ex. zincates, stannates ou bismuthates [6]

|  | C04B 35/457 |
· · · | à base d'oxydes d'étain ou de stannates [6]

|  | C04B 35/46 |
· · | à base d'oxydes de titane ou de titanates (contenant également de l'oxyde de zirconium ou de hafnium, de zirconates ou d'hafnates Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/49) [6]

|  | C04B 35/462 |
· · · | à base de titanates [6]

|  | C04B 35/465 |
· · · · | à base de titanates de métaux alcalino-terreux [6]

|  | C04B 35/468 |
· · · · · | à base de titanates de baryum [6]

|  | C04B 35/47 |
· · · · · | à base de titanates de strontium [6]

|  | C04B 35/472 |
· · · · | à base de titanates de plomb [6]

|  | C04B 35/475 |
· · · · | à base de titanates de bismuth [6]

|  | C04B 35/478 |
· · · · | à base de titanates d'aluminium [6]

|  | C04B 35/48 |
· · | à base d'oxydes de zirconium ou d'hafnium ou de zirconates ou d'hafnates [6]

|  | C04B 35/482 |
· · · | Réfractaires obtenus à partir de mélanges à granulométrie contrôlée [6]

|  | C04B 35/484 |
· · · | Réfractaires obtenus par coulée par fusion [6]

|  | C04B 35/486 |
· · · | Céramiques fines [6]

|  | C04B 35/488 |
· · · · | Composites [6]

|  | C04B 35/49 |
· · · | contenant également de l'oxyde de titane ou des titanates [3,6]

|  | C04B 35/491 |
· · · · | à base de zirconates de plomb et de titanates de plomb [6]

|  | C04B 35/493 |
· · · · · | contenant également d'autres composés du plomb [6]

|  | C04B 35/495 |
· · | à base d'oxydes de vanadium, de niobium, de tantale, de molybdène ou de tungstène ou de leurs solutions solides avec d'autres oxydes, p.ex. vanadates, niobates, tantalates, molybdates ou tungstates [6]

|  | C04B 35/497 |
· · · | à base de solutions solides avec de l'oxyde de plomb [6]

|  | C04B 35/499 |
· · · · | contenant également des titanates [6]

|  | C04B 35/50 |
· | à base de composés de terres rares

|  | C04B 35/505 |
· · | à base d'oxyde d'yttrium [6]

|  | C04B 35/51 |
· | à base de composés des actinides (matériaux combustibles nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 3/62) [2]

|  | C04B 35/515 |
· | à base de non oxydes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/50, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/51 ont priorité) [6]

|  | C04B 35/52 |
· · | à base de carbone, p.ex. graphite [6]

|  | C04B 35/524 |
· · · | obtenus à partir de précurseurs polymères, p.ex. carbone vitreux [6]

|  | C04B 35/528 |
· · · | obtenus à partir de particules carbonées avec ou sans autres composants non organiques [6]

|  | C04B 35/532 |
· · · · | contenant un liant carbonisable [6]

|  | C04B 35/536 |
· · · | à base de graphite expansé [6]

|  | C04B 35/547 |
· · | à base de sulfures ou de séléniures [6]

|  | C04B 35/553 |
· · | à base de fluorures [6]

|  | C04B 35/56 |
· · | à base de carbures [4]

|  | C04B 35/563 |
· · · | à base de carbure de bore [6]

|  | C04B 35/565 |
· · · | à base de carbure de silicium [6]

|  | C04B 35/567 |
· · · · | Réfractaires obtenus à partir de mélanges à granulométrie contrôlée [6]

|  | C04B 35/569 |
· · · · | Céramiques fines [6]

|  | C04B 35/571 |
· · · · · | obtenues à partir de précurseurs polymères [6]

|  | C04B 35/573 |
· · · · · | obtenues par frittage par réaction [6]

|  | C04B 35/575 |
· · · · · | obtenues par frittage sous pression [6]

|  | C04B 35/576 |
· · · · · | obtenues par frittage sans pression [6]

|  | C04B 35/577 |
· · · · · | Composites [6]

|  | C04B 35/58 |
· · | à base de borures, nitrures ou siliciures [4,6]

|  | C04B 35/581 |
· · · | à base de nitrure d'aluminium [6]

|  | C04B 35/582 |
· · · · | Composites [6]

|  | C04B 35/583 |
· · · | à base de nitrure de bore [6]

|  | C04B 35/5831 |
· · · · | à base de nitrure de bore cubique [6]

|  | C04B 35/5833 |
· · · · | à base de nitrure de bore hexagonal [6]

|  | C04B 35/5835 |
· · · · | Composites [6]

|  | C04B 35/584 |
· · · | à base de nitrure de silicium [6]

|  | C04B 35/586 |
· · · · | Réfractaires obtenus à partir de mélanges à granulométrie contrôlée [6]

|  | C04B 35/587 |
· · · · | Céramiques fines [6]

|  | C04B 35/589 |
· · · · · | obtenues à partir de précurseurs polymères [6]

|  | C04B 35/591 |
· · · · · | obtenues par frittage par réaction [6]

|  | C04B 35/593 |
· · · · · | obtenues par frittage sous pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/594 a priorité) [6]

|  | C04B 35/594 |
· · · · · | obtenues par frittage d'un produit fritté par réaction, avec ou sans pression [6]

|  | C04B 35/596 |
· · · · · | Composites [6]

|  | C04B 35/597 |
· · · | à base d'oxynitrures de silicium [6]

|  | C04B 35/599 |
· · · · | à base d'oxynitrures d'aluminium et de silicium (SIALONS) [6]

|  | C04B 35/622 |
· | Procédés de mise en forme; Traitement de poudres de composés inorganiques préalablement à la fabrication de produits céramiques [6]

|  | C04B 35/624 |
· · | Traitement sol-gel [6]

|  | C04B 35/626 |
· · | Préparation ou traitement des poudres individuellement ou par fournées [6]

|  | C04B 35/628 |
· · · | Revêtement des poudres [6]

|  | C04B 35/63 |
· · · | utilisant des additifs spécialement adaptés à la formation des produits [6]

|  | C04B 35/632 |
· · · · | Additifs organiques [6]

|  | C04B 35/634 |
· · · · · | Polymères (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/636 a priorité) [6]

|  | C04B 35/636 |
· · · · · | Polysaccharides ou leurs dérivés [6]

|  | C04B 35/638 |
· · · · | Leur élimination [6]

|  | C04B 35/64 |
· · | Procédés de cuisson ou de frittage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 33/32 a priorité) [6]

|  | C04B 35/645 |
· · · | Frittage sous pression [6]

|  | C04B 35/65 |
· · · | Frittage par réaction de compositions contenant un métal libre ou du silicium libre [3]

|  | C04B 35/653 |
· · | Procédés comportant une étape de fusion [6]

|  | C04B 35/657 |
· · · | pour la fabrication de réfractaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/05, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/107, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/484 ont priorité) [6]

|  | C04B 35/66 |
· | Réfractaires monolithiques ou mortiers réfractaires, y compris ceux contenant de l'argile

|  | C04B 35/66 |
Note(s) Tout ingrédient d'une composition de mortier réfractaire contenant un ciment hydraulique, p.ex. ciment alumineux, classée dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/66, et qui est considéré comme présentant une valeur informative pour la recherche, peut aussi être classé à la dernière place appropriée dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 7/00-C04B 24/00. Tel peut notamment être le cas lorsqu'il présente un intérêt pour la recherche de compositions au moyen d'une combinaison de symboles de classement. Ce classement non obligatoire doit être considéré comme une "information additionnelle". Par exemple, un tel classement dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 24/00, représentant l'information additionnelle, pourra être attribué à un retardateur organique ajouté à la composition du mortier. [8]

|  | C04B 35/71 |
· | Produits céramiques contenant des agents de renforcement macroscopiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/66 a priorité) [3,4]

|  | C04B 35/74 |
· · | contenant des matériaux métalliques mis en forme [2]

|  | C04B 35/76 |
· · · | Fibres, filaments, "whiskers", paillettes ou analogues [2]

|  | C04B 35/78 |
· · | contenant des matières non métalliques [2]

|  | C04B 35/80 |
· · · | Fibres, filaments, "whiskers", paillettes ou analogues [2]

|  | C04B 35/81 |
· · · · | "Whiskers" [6]

|  | C04B 35/82 |
· · · · | Amiante; Verre; Silice fondue [2]

|  | C04B 35/83 |
· · · · | Fibres de carbone dans une matrice carbonée [6]

|  | C04B 35/83 |
Note(s) Les produits couverts par le présent groupe sont habituellement appelés "composites carbone-carbone". [6]

|  | C04B 35/84 |
· · · | Substances imprégnées ou enrobées [2]

P:0 |  | C04B 37/00 |
Liaison des articles céramiques cuits avec d'autres articles céramiques cuits ou d'autres articles, par chauffage (produits lamellaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C)

|  | C04B 37/02 |
· | avec des articles métalliques

|  | C04B 37/04 |
· | avec des articles de verre

P:10 |  | C04B 38/00 |
Mortiers, béton, pierre artificielle ou articles de céramiques poreux; Leur préparation (traitement de scories par des gaz ou par des matières produisant des gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 5/06) [4,6]

|  | C04B 38/00 |
Note(s) Les mortiers, le béton, la pierre artificielle ou les articles de céramique poreux caractérisés par leurs ingrédients ou leur composition sont également classées dans les groupes appropriés de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 2/00-C04B 35/00. [4]

|  | C04B 38/02 |
· | par addition d'agents chimiques gonflants [4]

|  | C04B 38/04 |
· | en éliminant par dissolution des substances ajoutées [4]

|  | C04B 38/06 |
· | en éliminant par brûlage des substances ajoutées [4]

|  | C04B 38/08 |
· | par addition de substances poreuses [4]

|  | C04B 38/10 |
· | en utilisant des agents moussants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 38/02 a priorité) [4]

P:60 |  | C04B 40/00 |
Procédés, en général, pour influencer ou modifier les propriétés des compositions pour mortiers, béton ou pierre artificielle, p.ex. leur aptitude à prendre ou à durcir (ingrédients actifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 22/00-C04B 24/00; durcissement d'une composition bien définie Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 26/00-C04B 28/00; obtention de produits poreux, cellulaires ou allégés Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 38/00; aspects mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28, p.ex. conditionnement du matériau avant façonnage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28B 17/02) [4,6]

|  | C04B 40/02 |
· | Choix de l'environnement pour le durcissement [4]

|  | C04B 40/04 |
· | Empêchement de l'évaporation de l'eau du mélange (revêtements permanents Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 41/00) [4]

|  | C04B 40/06 |
· | Inhibition de la prise, p.ex. pour mortiers du type à action différée contenant de l'eau dans des récipients frangibles [4]

P:20 |  | C04B 41/00 |
Post-traitement des mortiers, du béton, de la pierre artificielle ou des céramiques; Traitement de la pierre naturelle (conditionnement des matériaux avant façonnage Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 40/00; application de liquides ou d'autres matériaux fluides aux surfaces, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05; meulage ou polissage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24; appareillages ou procédés pour le traitement ou le travail d'objets façonnés en argile ou autres compositions céramiques, scories ou mélanges contenant des matières cimentantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28B 11/00; travail de la pierre ou des matériaux analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28D; glaçures autres que glaçures à froid Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03C 8/00; compositions pour l'attaque chimique, la gravure, le brillantage de surface ou le décapage Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 13/00) [3]

|  | C04B 41/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: [6] "mortiers", "béton" et "pierre artificielle" couvrent les matériaux après façonnage primaire. [6] Dans le présent groupe, le traitement, p.ex. le revêtement ou l'imprégnation, d'une matière avec la même matière ou avec une substance qui sera finalement transformée en cette même matière, n'est pas considéré comme un post-traitement mais est classé en tant que préparation de la matière, p.ex. un corps en carbone imprégné d'une substance carbonisable est classé en Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/52. Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 41/45-C04B 41/80, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. [4]

|  | C04B 41/45 |
· | Revêtement ou imprégnation (peintures Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09D) [4]

|  | C04B 41/46 |
· · | avec des substances organiques [4]

|  | C04B 41/47 |
· · · | Huiles, graisses ou cires [4]

|  | C04B 41/48 |
· · · | Composés macromoléculaires [4]

|  | C04B 41/49 |
· · · | Composés comportant au moins une liaison carbone-métal ou carbone-silicium [4]

|  | C04B 41/50 |
· · | avec des substances inorganiques [4]

|  | C04B 41/51 |
· · · | Métallisation [4]

|  | C04B 41/52 |
· · | Revêtement ou imprégnation multiple [4]

|  | C04B 41/53 |
· | impliquant l'enlèvement d'une partie des matières de l'objet traité [4]

|  | C04B 41/60 |
· | de pierre artificielle uniquement [4]

|  | C04B 41/61 |
· · | Revêtement ou imprégnation [4]

|  | C04B 41/62 |
· · · | avec des substances organiques [4]

|  | C04B 41/63 |
· · · · | Composés macromoléculaires [4]

|  | C04B 41/64 |
· · · · | Composés comportant au moins une liaison carbone-métal ou carbone-silicium [4]

|  | C04B 41/65 |
· · · | avec des substances inorganiques [4]

|  | C04B 41/66 |
· · · · | Fluorures, p.ex. ocratation [4]

|  | C04B 41/67 |
· · · · | Phosphates [4]

|  | C04B 41/68 |
· · · · | Acide silicique; Silicates [4]

|  | C04B 41/69 |
· · · · | Métaux [4]

|  | C04B 41/70 |
· · · | pour obtenir au moins deux revêtements superposés de compositions différentes [4]

|  | C04B 41/71 |
· · · · | au moins une couche comportant une substance organique [4]

|  | C04B 41/72 |
· · | impliquant l'enlèvement d'une partie des matières des objets traités, p.ex. par attaque chimique [4]

|  | C04B 41/80 |
· | de céramiques uniquement [4]

|  | C04B 41/81 |
· · | Revêtement ou imprégnation [4]

|  | C04B 41/82 |
· · · | avec des substances organiques [4]

|  | C04B 41/83 |
· · · · | Composés macromoléculaires [4]

|  | C04B 41/84 |
· · · · | Composés comportant au moins une liaison carbone-métal ou carbone-silicium [4]

|  | C04B 41/85 |
· · · | avec des substances inorganiques [4]

|  | C04B 41/86 |
· · · · | Glaçures; Glaçures à froid [4]

|  | C04B 41/87 |
· · · · | Céramiques [4]

|  | C04B 41/88 |
· · · · | Métaux [4]

|  | C04B 41/89 |
· · · | pour obtenir au moins deux revêtements superposés de compositions différentes [4]

|  | C04B 41/90 |
· · · · | au moins une couche comportant un métal [4]

|  | C04B 41/91 |
· · | impliquant l'enlèvement d'une partie des matières des objets traités, p.ex. par attaque chimique [4]

|  | C04B 103/00 |
Schéma d'indexation associé aux groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 22/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 24/00, relatif à la fonction ou à la propriété de l'ingrédient actif. [6]

P:220 |  | C04B 103/00 |
Fonctions ou propriétés de l'ingrédient actif [6]

|  | C04B 103/10 |
· | Accélérateurs [6]

|  | C04B 103/12 |
· · | Accélérateurs de prise [6]

|  | C04B 103/14 |
· · | Accélérateurs de durcissement [6]

|  | C04B 103/20 |
· | Retardateurs [6]

|  | C04B 103/22 |
· · | Retardateurs de prise [6]

|  | C04B 103/24 |
· · | Retardateurs de durcissement [6]

|  | C04B 103/30 |
· | Réducteurs d'eau, plastifiants, entraîneurs d'air [6]

|  | C04B 103/32 |
· · | Superplastifiants [6]

|  | C04B 103/40 |
· | Agents tensio-actifs; Dispersants [6]

|  | C04B 103/42 |
· | Formateurs de pores [6]

|  | C04B 103/44 |
· | Agents épaississants, gélifiants ou augmentant la viscosité [6]

|  | C04B 103/46 |
· | Réducteurs de la perte d'eau, agents hygroscopiques ou hydrophiles [6]

|  | C04B 103/48 |
· | Stabilisateurs de mousse [6]

|  | C04B 103/50 |
· | Agents anti-mousse; Agents d'expulsion d'air [6]

|  | C04B 103/52 |
· | Adjuvants de broyage [6]

|  | C04B 103/54 |
· | Pigments; Colorants [6]

|  | C04B 103/56 |
· | Agents opacifiants [6]

|  | C04B 103/60 |
· | Agents de protection contre la dégradation chimique, physique ou biologique [6]

|  | C04B 103/61 |
· · | Inhibiteurs de corrosion [6]

|  | C04B 103/63 |
· · | Agents ignifuges [6]

|  | C04B 103/65 |
· · | Agents d'étanchéité ou d'hydrofugeage [6]

|  | C04B 103/67 |
· · | Agents biocides [6]

|  | C04B 103/69 |
· · · | Agents fongicides [6]

|  | C04B 111/00 |
Schéma d'indexation associé aux groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 26/00-C04B 32/00, relatif à la fonction, aux propriétés ou à l'utilisation des mortiers, du béton ou de la pierre artificielle. [6]

P:230 |  | C04B 111/00 |
Fonction, propriétés ou utilisation des mortiers, du béton ou de la pierre artificelle [6]

|  | C04B 111/10 |
· | Compositions caractérisées par l'absence d'un matériau spécifié [6]

|  | C04B 111/12 |
· · | Absence d'amiante, p.ex. substituts du ciment d'amiante [6]

|  | C04B 111/20 |
· | Résistance envers les attaques chimiques, physiques ou biologiques [6]

|  | C04B 111/21 |
· · | Résistance à l'efflorescence [6]

|  | C04B 111/22 |
· · | Résistance à la carbonatation [6]

|  | C04B 111/23 |
· · | Résistance aux acides [6]

|  | C04B 111/24 |
· · | Résistance à l'eau de mer [6]

|  | C04B 111/25 |
· · | Résistance aux graffiti [6]

|  | C04B 111/26 |
· · | Résistance de l'armature à la corrosion [6]

|  | C04B 111/27 |
· · | Résistance à l'eau, c.à d. matériaux imperméables ou hydrophobes [6]

|  | C04B 111/28 |
· · | Résistance au feu [6]

|  | C04B 111/30 |
· | Matériaux clouables ou sciables [6]

|  | C04B 111/32 |
· | Matériaux à dilatation inhibée [6]

|  | C04B 111/34 |
· | Matériaux non rétractables [6]

|  | C04B 111/40 |
· | Matériaux poreux ou légers [6]

|  | C04B 111/42 |
· · | Matériaux flottants [6]

|  | C04B 111/50 |
· | Matériaux flexibles ou élastiques [6]

|  | C04B 111/52 |
· | Matériaux isolants acoustiques [6]

|  | C04B 111/54 |
· | Substituts de pierre naturelle, p.ex. marbre artificiel [6]

|  | C04B 111/56 |
· | Compositions adaptées à la fabrication de tuyaux, p.ex. par moulage centrifuge [6]

|  | C04B 111/60 |
· | Revêtements de sol [6]

|  | C04B 111/62 |
· · | Compositions autolissantes [6]

|  | C04B 111/70 |
· | Coulis [6]

|  | C04B 111/72 |
· | Compositions utilisées pour réparer les bâtiments existants ou les matériaux de construction existants [6]

|  | C04B 111/74 |
· | Applications sous-marines [6]

|  | C04B 111/76 |
· | Utilisation à des températures inférieures à zéro [6]

|  | C04B 111/80 |
· | Propriétés optiques, p.ex. transparence [6]

|  | C04B 111/82 |
· · | Matériaux colorés [6]

|  | C04B 111/90 |
· | Propriétés électriques [6]

|  | C04B 111/92 |
· · | Matériaux isolants électriques [6]

|  | C04B 111/94 |
· · | Matériaux conducteurs électriques [6]